Release 5.1
Analog Devices Inc. : ADSP-21XX Linker
Version 2.18 3/30/94

ezkit_io (ezkit_io.exe) mapped according to EZKIT (ezkit_lt.ach)

     xref for module: EZKIT_IO     

     EZKIT_IO                        pm  0000 [00C1]   module        
     IO_FLAG                         dm  0000 [0001]   variable        
     RX_BUF                          dm  0004 [0003]   variable        
     TX_BUF                          dm  0008 [0003]   variable        
     INIT_CMDS                       dm  0010 [000D]   variable        
     STAT_FLAG                       dm  0001 [0001]   variable        
     COUNT                           dm  0002 [0001]   variable        
     TRIGGERED                       dm  0003 [0001]   variable        
     RE                              dm  000B [0001]   variable        
     IM                              dm  000C [0001]   variable        
     COS_DELTA_PHI                   pm  1258 [0001]   variable        
     SIN_DELTA_PHI                   pm  1259 [0001]   variable        
     A_SQUARED                       pm  125A [0001]   variable        
     BUFFER                          pm  1000 [0258]   variable        
     START                           pm  0030          label        
     CHECK_INIT                      pm  0054          label        
     CHECK_ACI1                      pm  0058          label        
     CHECK_ACI2                      pm  005B          label        
     TALKTHRU                        pm  0081          label        
     INPUT_SAMPLES                   pm  0083          label        
     TEST_TRIGGER                    pm  0086          label        
     SET_CNT                         pm  0091          label        
     TRIGGER_OK                      pm  0092          label        
     NO_STORE                        pm  0096          label        
     DOWN_COUNT                      pm  00B3          label        
     NEXT_CMD                        pm  00B5          label        


     210x memory per EZKIT (ezkit_lt.ach)

     0000 - 37FF [ 14336.] pm ram data/code INT_PM_USER                     
     0000 - 3DFF [ 15872.] dm ram data INT_DM_USER                     



     boot memory and bootable run time program memory map:

     fixed program memory map:

     0000 - 00C0 [   193.] pm ram      module   EZKIT_IO
     1000 - 1257 [   600.] pm ram      variable BUFFER of EZKIT_IO 
     1258 - 125A [     3.] pm ram      variable COS_DELTA_PHI of EZKIT_IO 



     fixed program memory rom:      0.
     fixed program memory ram:    796.


     dynamic data memory map:

     fixed data memory map:

     0000 - 0000 [     1.] dm ram      variable IO_FLAG of EZKIT_IO 
     0001 - 0001 [     1.] dm ram      variable STAT_FLAG of EZKIT_IO 
     0002 - 0003 [     2.] dm ram      variable COUNT of EZKIT_IO 
     0004 - 0006 [     3.] dm ram circ variable RX_BUF of EZKIT_IO 
     0008 - 000A [     3.] dm ram circ variable TX_BUF of EZKIT_IO 
     000B - 000C [     2.] dm ram      variable RE of EZKIT_IO 
     0010 - 001C [    13.] dm ram circ variable INIT_CMDS of EZKIT_IO 



     fixed data memory rom:      0.
     fixed data memory ram:     25.



