# SNES Video

Availble on the Nintendo SNES.

    +-------------------+
    | 11  9  7  5  3  1 |
    | 12 10  8  6  4  2 |
    +-------------------+

(At the SNES)

UNKNOWN CONNECTOR at the SNES.

Pin | Name | Description
--- | --- | ---
1 | R | Red (Requires 200 uF in serie)
2 | G | Green (Requires 200 uF in serie)
3 | CSYNC | Composite Sync
4 | B | Blue (Requires 200 uF in serie)
5 | GND | Ground
6 | GND | Ground
7 | Y | S-Video Y
8 | C | S-Video C
9 | CVBS | Composite Video (NTSC)
10 | +5V | +5 VDC
11 | L+R | Left+Right Audio (Mono)
12 | L-R | Left-Right Audio (Used to calculate Stereo)