# Atari Jaguar A/V

                     TOP (duh)

    1A  2A  3A  4A  5A  6A  7A  8A  9A  10A  11A  12A

    1B  2B  3B  4B  5B  6B  7B  8B  9B  10B  11B  12B

(At the Atari)

12 PIN ?? at the Atari.

Pin | Name | Description
--- | --- | ---
1A | AL | Audio Left
2A | AGND | Audio Ground
3A | GND | Ground
4A | GND (chroma) | Ground (Chroma)
5A | B | RGB Blue
6A | HSYNC | Horizontal sync
7A | G | RGB Green
8A | CHROMA | Chroma
9A | GND ??? | Ground ???
10A | +5V ??? | +5 VDC ???
11A | +5V ??? | +5 VDC ???
12A | ? | ?
1B | AR | Right audio
2B | AGND | Audio GND
3B | GND | Ground
4B | R | RGB Red
5B | CSYNC | Composite (Vertical) Sync
6B | ? | ?
7B | LGND | Luminance Ground
8B | LUM | Luminance
9B | GND | Ground
10B | CVBSGND | Composite Video Ground
11B | CVBS | Composite Video
12B | ? | ?