# 168 pin SDRAM DIMM (Unbuffered)

DIMM=Dual Inline Memory Module

(At the computer)

168 PIN DIMM at the computer.

    Front Side (left side 1-42, right side 43-84)
    Back Side (left side 85-126, right side 127-168)

## Front, Left

Pin | Non-Parity | 72 ECC? | 80 ECC? | Description
--- | --- | --- | --- | ---
1 | VSS | VSS | VSS | Ground
2 | DQ0 | DQ0 | DQ0 | Data 0
3 | DQ1 | DQ1 | DQ1 | Data 1
4 | DQ2 | DQ2 | DQ2 | Data 2
5 | DQ3 | DQ3 | DQ3 | Data 3
6 | VDD | VDD | VDD | +5 VDC or +3.3 VDC
7 | DQ4 | DQ4 | DQ4 | Data 4
8 | DQ5 | DQ5 | DQ5 | Data 5
9 | DQ6 | DQ6 | DQ6 | Data 6
10 | DQ7 | DQ7 | DQ7 | Data 7
11 | DQ8 | DQ8 | DQ8 | Data 8
12 | VSS | VSS | VSS | Ground
13 | DQ9 | DQ9 | DQ9 | Data 9
14 | DQ10 | DQ10 | DQ10 | Data 10
15 | DQ11 | DQ11 | DQ11 | Data 11
16 | DQ12 | DQ12 | DQ12 | Data 12
17 | DQ13 | DQ13 | DQ13 | Data 13
18 | VDD | VDD | VDD | +5 VDC or +3.3 VDC
19 | DQ14 | DQ14 | DQ14 | Data 14
20 | DQ15 | DQ15 | DQ15 | Data 15
21 | n/c | CB0 | CB0 | Parity/Check Bit Input/Output 0
22 | n/c | CB1 | CB1 | Parity/Check Bit Input/Output 01
23 | VSS | VSS | VSS | Ground
24 | n/c | n/c | CB8 | Parity/Check Bit Input/Output 8
25 | n/c | n/c | CB9 | Parity/Check Bit Input/Output 9
26 | VDD | VDD | VDD | +5 VDC or +3.3 VDC
27 | /WE | /WE | /WE | Read/Write
28 | DQMB0 | DQMB0 | DQMB0 | Byte Mask signal 0
29 | DQMB1 | DQMB1 | DQMB1 | Byte Mask signal 1
30 | /S0 | /S0 | /S0 | Chip Select 0
31 | DU | DU | DU | Don't Use
32 | VSS | VSS | VSS | Ground
33 | A0 | A0 | A0 | Address 0
34 | A2 | A2 | A2 | Address 2
35 | A4 | A4 | A4 | Address 4
36 | A6 | A6 | A6 | Address 6
37 | A8 | A8 | A8 | Address 8
38 | A10/AP | A10/AP | A10/AP | Address 10
39 | BA1 | BA1 | BA1 | Bank Address 1
40 | VDD | VDD | VDD | +5 VDC or +3.3 VDC
41 | VDD | VDD | VDD | +5 VDC or +3.3 VDC
42 | CK0 | CK0 | CK0 | Clock signal 0

## Front, Right

Pin | Non-Parity | 72 ECC? | 80 ECC? | Description
--- | --- | --- | --- | ---
43 | VSS | VSS | VSS | Ground
44 | DU | DU | DU | Don't Use
45 | /S2 | /S2 | /S2 | Chip Select 2
46 | DQMB2 | DQMB2 | DQMB2 | Byte Mask signal 2
47 | DQMB3 | DQMB3 | DQMB3 | Byte Mask signal 3
48 | DU | DU | DU | Don't Use
49 | VDD | VDD | VDD | +5 VDC or +3.3 VDC
50 | n/c | n/c | CB10 | Parity/Check Bit Input/Output 10
51 | n/c | n/c | CB11 | Parity/Check Bit Input/Output 11
52 | n/c | CB2 | CB2 | Parity/Check Bit Input/Output 2
53 | n/c | CB3 | CB3 | Parity/Check Bit Input/Output 3
54 | VSS | VSS | VSS | Ground
55 | DQ16 | DQ16 | DQ16 | Data 16
56 | DQ17 | DQ17 | DQ17 | Data 17
57 | DQ18 | DQ18 | DQ18 | Data 18
58 | DQ19 | DQ19 | DQ19 | Data 19
59 | VDD | VDD | VDD | +5 VDC or +3.3 VDC
60 | DQ20 | DQ20 | DQ20 | Data 20
61 | n/c | n/c | n/c | Not connected
62 | Vref,NC | Vref,NC | Vref,NC |
63 | CKE1 | CKE1 | CKE1 | Clock Enable Signal 1
64 | VSS | VSS | VSS | Ground
65 | DQ21 | DQ21 | DQ21 | Data 21
66 | DQ22 | DQ22 | DQ22 | Data 22
67 | DQ23 | DQ23 | DQ23 | Data 23
68 | VSS | VSS | VSS | Ground
69 | DQ24 | DQ24 | DQ24 | Data 24
70 | DQ25 | DQ25 | DQ25 | Data 25
71 | DQ26 | DQ26 | DQ26 | Data 26
72 | DQ27 | DQ27 | DQ27 | Data 27
73 | VDD | VDD | VDD | +5 VDC or +3.3 VDC
74 | DQ28 | DQ28 | DQ28 | Data 28
75 | DQ29 | DQ29 | DQ29 | Data 29
76 | DQ30 | DQ30 | DQ30 | Data 30
77 | DQ31 | DQ31 | DQ31 | Data 31
78 | VSS | VSS | VSS | Ground
79 | CK2 | CK2 | CK2 | Clock signal 2
80 | n/c | n/c | n/c | Not connected
81 | n/c | n/c | n/c | Not connected
82 | SDA | SDA | SDA | Serial Data
83 | SCL | SCL | SCL | Serial Clock
84 | VDD | VDD | VDD | +5 VDC or +3.3 VDC

## Back, Left

Pin | Non-Parity | 72 ECC? | 80 ECC? | Description
--- | --- | --- | --- | ---
85 | VSS | VSS | VSS | Ground
86 | DQ32 | DQ32 | DQ32 | Data 32
87 | DQ33 | DQ33 | DQ33 | Data 33
88 | DQ34 | DQ34 | DQ34 | Data 34
89 | DQ35 | DQ35 | DQ35 | Data 35
90 | VDD | VDD | VDD | +5 VDC or +3.3 VDC
91 | DQ36 | DQ36 | DQ36 | Data 36
92 | DQ37 | DQ37 | DQ37 | Data 37
93 | DQ38 | DQ38 | DQ38 | Data 38
94 | DQ39 | DQ39 | DQ39 | Data 39
95 | DQ40 | DQ40 | DQ40 | Data 40
96 | VSS | VSS | VSS | Ground
97 | DQ41 | DQ41 | DQ41 | Data 41
98 | DQ42 | DQ42 | DQ42 | Data 42
99 | DQ43 | DQ43 | DQ43 | Data 43
100 | DQ44 | DQ44 | DQ44 | Data 44
101 | DQ45 | DQ45 | DQ45 | Data 45
102 | VDD | VDD | VDD | +5 VDC or +3.3 VDC
103 | DQ46 | DQ46 | DQ46 | Data 46
104 | DQ47 | DQ47 | DQ47 | Data 47
105 | n/c | CB4 | CB4 | Parity/Check Bit Input/Output 4
106 | n/c | CB5 | CB5 | Parity/Check Bit Input/Output 5
107 | VSS | VSS | VSS | Ground
108 | n/c | n/c | CB12 | Parity/Check Bit Input/Output 12
109 | n/c | n/c | CB13 | Parity/Check Bit Input/Output 13
110 | VDD | VDD | VDD | +5 VDC or +3.3 VDC
111 | /CAS | /CAS | /CAS | Column Address Strobe
112 | DQMB4 | DQMB4 | DQMB4 | Byte Mask signal 4
113 | DQMB5 | DQMB5 | DQMB5 | Byte Mask signal 5
114 | /S1 | /S1 | /S1 | Chip Select 1
115 | /RAS | /RAS | /RAS | Row Address Strobe
116 | VSS | VSS | VSS | Ground
117 | A1 | A1 | A1 | Address 1
118 | A3 | A3 | A3 | Address 3
119 | A5 | A5 | A5 | Address 5
120 | A7 | A7 | A7 | Address 7
121 | A9 | A9 | A9 | Address 9
122 | BA0 | BA0 | BA0 | Bank Address 0
123 | A11 | A11 | A11 | Address 11
124 | VDD | VDD | VDD | +5 VDC or +3.3 VDC
125 | CK1 | CK1 | CK1 | Clock signal 1
126 | A12 | A12 | A12 | Address 12

## Back, Right

Pin | Non-Parity | 72 ECC? | 80 ECC? | Description
--- | --- | --- | --- | ---
127 | VSS | VSS | VSS | Ground
128 | CKE0 | CKE0 | CKE0 | Clock Enable Signal 0
129 | /S3 | /S3 | /S3 | Chip Select 3
130 | DQMB6 | DQMB6 | DQMB6 | Byte Mask signal 6
131 | DQMB7 | DQMB7 | DQMB7 | Byte Mask signal 7
132 | A13 | A13 | A13 | Address 13
133 | VDD | VDD | VDD | +5 VDC or +3.3 VDC
134 | n/c | n/c | CB14 | Parity/Check Bit Input/Output 14
135 | n/c | n/c | CB15 | Parity/Check Bit Input/Output 15
136 | n/c | CB6 | CB6 | Parity/Check Bit Input/Output 6
137 | n/c | CB7 | CB7 | Parity/Check Bit Input/Output 7
138 | VSS | VSS | VSS | Ground
139 | DQ48 | DQ48 | DQ48 | Data 48
140 | DQ49 | DQ49 | DQ49 | Data 49
141 | DQ50 | DQ50 | DQ50 | Data 50
142 | DQ51 | DQ51 | DQ51 | Data 51
143 | VDD | VDD | VDD | +5 VDC or +3.3 VDC
144 | DQ52 | DQ52 | DQ52 | Data 52
145 | n/c | n/c | n/c | Not connected
146 | Vref,NC | Vref,NC | Vref,NC |
147 | n/c | n/c | n/c | Not connected
148 | VSS | VSS | VSS | Ground
149 | DQ53 | DQ53 | DQ53 | Data 53
150 | DQ54 | DQ54 | DQ54 | Data 54
151 | DQ55 | DQ55 | DQ55 | Data 55
152 | VSS | VSS | VSS | Ground
153 | DQ56 | DQ56 | DQ56 | Data 56
154 | DQ57 | DQ57 | DQ57 | Data 57
155 | DQ58 | DQ58 | DQ58 | Data 58
156 | DQ59 | DQ59 | DQ59 | Data 59
157 | VDD | VDD | VDD | +5 VDC or +3.3 VDC
158 | DQ60 | DQ60 | DQ60 | Data 60
159 | DQ61 | DQ61 | DQ61 | Data 61
160 | DQ62 | DQ62 | DQ62 | Data 62
161 | DQ63 | DQ63 | DQ63 | Data 63
162 | VSS | VSS | VSS | Ground
163 | CK3 | CK3 | CK3 | Clock signal 3
164 | n/c | n/c | n/c | Not connected
165 | SA0 | SA0 | SA0 | Serial address 0
166 | SA1 | SA1 | SA1 | Serial address 1
167 | SA2 | SA2 | SA2 | Serial address 2
168 | VDD | VDD | VDD | +5 VDC or +3.3 VDC