[?7h[40m[2J[40m
[0m   ÛßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßÛ
   Û[23C[1mVerander het Pakket Formaat[21C[0mÛ[1;30mÛ
   [0mÛ [31mÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ [37mÛ[1;30mÛ
   [0mÛ  Hier kun je selecteren welk type  berichten pakket je ontvangen wil  Û[1;30mÛ
   [0mÛ  van OLMS. Het is erg belangrijk  dat je dat type  kiest waarvoor je  Û[1;30mÛ
   [0mÛ  een offline mail reader ter beshikking hebt.[25CÛ[1;30mÛ
   [0mÛ[71CÛ[1;30mÛ
   [0mÛ  ([1;33mQ[0m) QWK[6CDit is het meest algemene type van  offline  berichten  Û[1;30mÛ
   [0mÛ[15Cpakket. Een goede keuze in geval van twijfel.[11CÛ[1;30mÛ
   [0mÛ[71CÛ[1;30mÛ
   [0mÛ  ([1;33mE[0m) EQWK[5CWanneer jouw offline mail reader de QWKE extensie's on- Û[1;30mÛ
   [0mÛ[15Cdersteund met de 'long description names', dan kies dezeÛ[1;30mÛ
   [0mÛ[15CWanneer jouw offline mail reader QWK compatible is, dan Û[1;30mÛ
   [0mÛ[15Czou dit toch nog een goede keuze kunnen zijn...[9CÛ[1;30mÛ
   [0mÛ[71CÛ[1;30mÛ
   [0mÛ  ([1;33mB[0m) BlueWave Dit is alleen voor BlueWave berichten pakketten. De off-Û[1;30mÛ
   [0mÛ[15Cline mail reader moet compatible zijn  "BlueWave 2.11"  Û[1;30mÛ
   [0mÛ[15Cen hoger ( vormt *.UPL bestanden ) om te werken.[8CÛ[1;30mÛ
   [0mÛ [31mÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ [37mÛ[1;30mÛ
   [0mÛÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÛ[1;30mÛ
[5Cßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßß
[0m[255D
