                      ЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ ОХРАНЫ

             Наилучшие способы предотвращения преступлений

                                Ф.Уокер
                         Перевод с английского

   ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ

   Мне выпала большая честь  -  представить  советскому  читателю  книгу
"Электронные системы охраны". Ее автор - Филипп Уокер -  является  одним
из ведущих британских специалистов в области  создания  и  использования
электронных систем охраны и сигнализации для жилых помещений  и  промыш-
ленных предприятий. Первое издание этой книги вышло в 1983 году в  изда-
тельстве Кембриджского университета, повторившего издание в 1988 году.
   Мне приятно отметить, что компания "Butterworths" любезно предостави-
ла журналу "За и против" право на публикацию  данной  книги  на  русском
языке, чему в немалой степени способствовал г-н Ричард Бейджот.
   Книга представляет огромный интерес для советских читателей, особенно
тех из них, кто принадлежит к нарождающемуся социальному слою предприни-
мателей, стремящихся укрепить авторитет и устойчивость  новых  форм  хо-
зяйствования. Для этих руководителей конкуренция уже является естествен-
ным условием и состоянием жизни.
   Конкуренция и предпринимательство неотделимы от риска: от риска разо-
риться и от риска быть ограбленным. С другой же стороны, сейчас  рискует
тот, кто не рискует.
   В книге рассматриваются различные аспекты  использования  современных
технических средств в охране административных зданий,  жилых  помещений,
промышленных объектов, а также проблемы идентификации  личности  и  т.п.
Автор показывает, что ни самые совершенные системы сигнализации  (слеже-
ния, оповещения), ни сверхчувствительные датчики не могут сами  по  себе
обеспечить должной безопасности, если не работает "человеческий  фактор"
- дисциплинированность, умение и ответственность персонала.  У  нас  эта
проблема стоит особенно остро: вспомните нашу поистине национальную шут-
ку - спал, как ночной сторож! Поэтому в данной книге наряду с подробными
характеристиками специальных систем и устройств  много  места  уделяется
человеческой психологии.
   Некоторые из описываемых в книге средств защиты, будь они  введены  у
нас, сделали бы невозможными целый  ряд  хозяйственных  преступлений  и,
прежде всего, хищений. Стоит ли оговаривать, что  автор  совершенно  ес-
тественно полагает, что на объект и хороший работник, и нарушитель  про-
ходят через проходную, а не через дыру в заборе, и сигнализация не  отк-
лючена на вечные времена.
   В соответствующих главах рассматриваются такие вопросы,  как,  напри-
мер, взаимодействие частных служб безопасности с полицией. В случае  яв-
ной тревоги местная служба охраны вызывает полицию и с ее помощью  уста-
навливает личность нарушителя и мотив его действий.
   Автор предупреждает читателя, что фирмы-поставщики могут продать  ему
малоэффективную либо плохо себя зарекомендовавшую систему, соблазнив яр-
ким, необычным дисплеем, модным дизайном... Во всяком  случае,  в  книге
приводятся страны производители и фирмы, наиболее популярные и уважаемые
на Западе и в "третьем мире".
   Если неумный учится на своих ошибках, а умный - на  чужих,  то  перед
вами открывается уникальная возможность: не делать ошибок вовсе,  а  ис-
пользовать готовые, функциональные, проверенные системы обеспечения  бе-
зопасности и защиты своем собственности и права на нее. В  условиях  ры-
ночной  экономики  и  свободного  предпринимательства  эта  книга  может
явиться ценным практическим и теоретическим руководством для самого  ши-
рокого круга лиц, связанных с бизнесом - от директоров крупных  и  малых
предприятий до частных детективов, охранников,  работников  правоохрани-
тельных органов. Англичане говорят, что для того, чтобы убедиться в  су-
ществовании пудинга, надо его съесть. Надо прочитать  эту  книгу,  чтобы
убедиться в се достоинствах. Уверяю вас - не пожалеете!
   П. Никулин, кандидат юридических наук

   ПРЕДИСЛОВИЕ

   Алек Томсон, кавалер ордена  Британской  империи  5-й  степени,  кон-
сультант по вопросам безопасности
   Настоящая книга выходит в свет в тот  момент,  когда  правительствам,
коммерческим и промышленным кругам, да и просто владельцам квартир, при-
ходится уделять вопросам безопасности больше внимания, чем когда  бы  то
ни было, поскольку эпидемия преступности вышла практически из-под  конт-
роля.
   Уже в течение некоторого времени полицейские чиновники, выступая пуб-
лично, давали достаточно четко понять, что в одиночку полиция не в  сос-
тоянии справиться с существующей проблемой. Насильственное проникновение
в помещения приобрело характер быстро развивающейся промышленной  отрас-
ли, и выезды полиции к месту преступления выполняются не более, как  для
проформы, и это в то время, когда прием на работу в полицию  существенно
увеличился и технические средства, имеющиеся в их распоряжении  для  вы-
полнения этих задач, стали значительно лучше, чем  раньше.  Складывается
впечатление, что их усилия будут обречены на пропал, если только  каждый
из нас не примет сейчас меры для того, чтобы защитить самих себя и  свое
имущество.
   Страховые компании уже отказываются выплачивать страховые суммы в от-
дельных городских районах. В чисто финансовом плане страховые учреждения
не очень сильно беспокоятся о предотвращении преступности и, к тому  же,
лишь небольшая доля от их общих доходов поступает от страхования  против
краж со взломом и воровства. Возможно, страховые учреждения считают, что
они терпят поражение в промышленности и в частном секторе, хотя в  тече-
ние многих лет сами постоянно уговаривали страхующихся повышать  уровень
надежности систем обеспечения безопасности.
   В каком же направлении нам идти?
   Сейчас более, чем когда бы то ни было, очевидно, что  рост  масштабов
торговли и производства означает, что  вместе  с  этим  увеличивается  и
опасность совершения преступлений, а это требует того, чтобы меры  безо-
пасности носили все более профессиональный характер и были бы более  эф-
фективными. Проблема будет разрешена лишь в том случае, если все  непос-
редственно заинтересованные в этом  участники  объединятся  и  полностью
осознают преимущества, которые открывают им электронные системы охранной
сигнализации, установленные правильно и в нужных местах, в области безо-
пасности.
   Я думаю, что требования клиентов слишком долго игнорировались,  может
быть потому, что они в своей массе очень мало знали о средствах  техники
безопасности. Это, в частности, относится к техническим вопросам, и поэ-
тому руководство обратилось с этой задачей ко всем, кто говорил, что  он
разбирается в этом или кто обещал разобраться.
   Проблема до сих пор заключалась в отсутствии действительно  всеобъем-
лющего руководства, к которому можно было бы обратиться в любое время  и
в котором бы анализировались риск, технические  устройства,  конструкции
систем и потребности пользователей, а также поднимались  бы  проблемы  и
предлагались бы такие решения, которые могли быть понятны  и  по  досто-
инству оценены даже людьми, не имеющими специальной  технической  подго-
товки.
   Теперь такая книга появилась. Ее автора, Филипа Уокера, отличают  ши-
рокий кругозор специалиста в области электронных средств охраны  и  уни-
кальный профессионализм как в области теории, так и практики, хорошо по-
нимающего, что огромная масса населения знает очень мало об  электронных
системах безопасности и о том, как эффективно устанавливать их  и  каким
образом они обнаруживают незванных гостей.
   Более важным, вероятно, является то, что он умеет разъяснять  сложные
и замысловатые функции, выполняемые устройствами безопасности, таким об-
разом, что это становится понятно простым людям, имеющим дело с вопроса-
ми безопасности. Учитывая все это, я считаю, что  книга  найдет  широкий
круг читателей. В результате предлагается бесценный текст, который  дой-
дет до большой читательской аудитории, включая пользователей  этих  сис-
тем, естественно, всех тех, кто имеет дело с вопросами безопасности.
   Излагаемая информация может косвенно сэкономить  повсеместно  коммер-
ческим и промышленным кругам огромные суммы денег и предупредить срывы в
области бизнеса, а, возможно, и потери клиентов, если  они  поймут,  что
для предупреждения преступности достаточно установить стабильные  и  эф-
фективные системы безопасности.
   Страховые учреждения, вероятно, с радостью воспримут  появление  этой
книги, поскольку инспектора, вооруженные богатством знаний, содержащихся
в ней, смогут добиться более надежной защиты от опасностей,  которые  им
приходится покрывать за счет страховых компенсаций, и будут делать это с
большой уверенностью.
   В заключение, и это, вероятно, является самым главным, следует  отме-
тить, что ее появление должна приветствовать полиция именно тогда, когда
преступность достигла невиданного подъема и когда, после многих лет реа-
гирования на сигналы сирен электронных систем безопасности,  с  глубоким
разочарованием приходится констатировать, что примерно в 99  случаях  из
100 ее время было растрачено совершенно  попусту  из-за  ложных  тревог,
вызванных оборудованием, установленным не в том месте, сбоями в его  ра-
боте техническим несовершенством сигнализационных систем или из-за чело-
веческих ошибок или просто небрежности. Если советы Филипа Уокера смогут
содействовать хотя бы предотвращению оттока полицейских кадров, то можно
считать, что, благодаря ей удалось добиться многого.


   ВВЕДЕНИЕ

   Подзаголовок настоящей  книги  -  "Наилучшие  способы  предотвращения
преступлений" - подразумевает в частности:
   1) пути избавления от бича ложной тревоги;
   2) понимание сотрудниками службы охраны необходимости иметь  инстинк-
тивное доверие к электронным вспомогательным средствам, имеющимся  в  их
распоряжении:
   3) умение сконструировать устройства и системы безопасности,  которым
можно доверять;
   4) признание того, что консультанты по вопросам безопасности и охраны
должны обладать хорошими знаниями психологии для  того,  чтобы  убеждать
людей, принимающих решения, выделять для  целей  безопасности  и  охраны
электронные вспомогательные средства, необходимые для  отпугивания  либо
для обнаружения проникших посторонних лиц, если имеет место  такое  про-
никновение.
   Используя типичные примеры, аналогии, курьезы и прецеденты,  проблемы
безопасности и то, что может быть сделано с помощью электронных средств,
обсуждаются с точек зрения полиции, администрации, обучаемых и лиц,  за-
нимающихся вопросами безопасности, независимо от того, являются  ли  они
разработчиками, инспекторами, монтажниками или потребителями. Предприни-
маются усилия, направленные на стимулирование творческого  мышления,  на
качественный подбор, по мере надобности, изделий и методов для борьбы  с
преступностью в этом быстро меняющемся мире.
   Так или иначе, средства связи и прикладная  электроника  были  частью
моей жизни - в начале, во время радиовещания Би-Би-Си, а позднее - в хо-
де работы на радарных установках центра Декка. Во время работы в  центре
Декка меня спросили, не может ли быть использована моя работа на военном
радаре применительно к проблемам безопасности в тюрьме.  После  этого  я
постепенно переключился на работу, исключительно связанную  с  вопросами
безопасности и охраны. Работая впоследствии в других организациях, я за-
нимался разработкой, изготовлением, маркетингом, установкой и  использо-
ванием электронного оборудования в целях безопасности. Возможно, эта не-
обычная комбинация практической деятельности привела к работе в качестве
инженера-консультанта по вопросам безопасности с последующим предложени-
ем написать эту книгу.
   Книга написана почти полностью на основе личного опыта и контактов со
многими организациями и людьми. Все они,  тем  или  иным  образом,  спо-
собствовали созданию основы, на которую опирается эта книга, и  было  бы
несправедливым по отношению ко многим из них выделять кого-то  особенно.
Я выражаю всем им мою искреннюю благодарность. Не могу не высказать осо-
бые слова благодарности Полетт Бейкер за прекрасную работу, которую  она
проделала, печатая мой манускрипт.
   Но, очевидно, самый крупный вклад был сделан моей  женой,  Кристиной,
благодаря поддержке и терпению которой этот труд оказался возможным.
   Филип Уокер

                                ЧАСТЬ I

                                СИСТЕМЫ

                                ГЛАВА 1

                 О ЧЕМ ЭТА КНИГА И КАК ЕЮ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ

   Атмосфера безопасности

   "Меры безопасности были всеобъемлющими." Сообщение подобного рода да-
ет повод к размышлениям, вопросам и поиску скрытого смысла. Если, напри-
мер, об этом говорится в новостях, то скрытый смысл видится в  том,  что
под этими словами понимаются такие  меры  предосторожности,  которые  бы
исключали любой риск опасности, что в наше время редко осуществимо.
   Для того чтобы получить  объяснение  некоторым  моментам,  мы  должны
взглянуть на местные, национальные и международные порядки и  условия  и
оценить, насколько возрастает общественное, политическое и военное  дав-
ление на преступность и способны ли органы правопорядка осуществлять  за
ней необходимый контроль.
   Вы можете сказать: "Это не для меня - думать о таких вещах. Я  должен
делать то, что мне приказывают. На это я отвечу": Пусть будет так. Но не
думаешь ли ты, что как охранник ты будешь больше  стоить,  если  станешь
немного разбираться в том, что лежит несколько за  кругом  твоих  прямых
обязанностей?"
   Таким образом, повышение уровня осведомленности является одной из це-
лей этой книги. Формально, она об электронике, но она также и  о  людях.
Знаете ли вы, к примеру, что во время Второй мировой войны генерал  Мон-
гомери считал осведомленность людей столь важным фактором, что настаивал
на том, чтобы военным корреспондентам сообщалось больше информации,  чем
им будет позволено публиковать? Давая возможность корреспондентам  неис-
каженно и полно понять происходящее, а не домысливать события  от  себя,
он тем самым уменьшал риск неумышленного разглашения ими в прессе инфор-
мации, полезной для врага и наносящей ущерб безопасности.

   В центре внимания - пользователь

   Меня ввергают в ужас технически совершенные, но бесполезные для рабо-
ты приборы. Именно это и привело меня к определению понятия "инженер"  -
это тот, кто начинает с пользователя, с его проблем, и выносит их в  ла-
бораторию, к заказчику. Ученый же, напротив, начинает свое творчество  с
лаборатории и лишь потом обращает свой взор на окружение. Где-то на  се-
редине инженер и ученый благополучно встречаются.
   Кто же тогда  пользователь?  Главное  предназначение  охранного  уст-
ройства - это предупреждение о возможных нарушениях или  отклонениях  от
заданных условий. Для меня пользователь - это тот, кто получает это пре-
дупреждение. Но ведь он не хранит эту информацию, а должен с ней  что-то
сделать. В зависимости от  оперативных  инструкций,  пользователь  может
быть ответственным за своевременное и четкое реагирование  на  различные
опасные ситуации. Поскольку пользователь неизбежно  находится  в  центре
происходящего, то - с моей точки зрения - он сам  и  его  обязанности  и
должны рассматриваться в первую очередь при изучении проблем безопаснос-
ти.
   Тут же возникает первый вопрос: "Что надо делать при получении сигна-
ла о нарушении?" Противоречивое определение понятия "руководитель"  гла-
сит, что это тот человек, который создает необходимые условия для  долж-
ного выполнения сотрудниками своих обязанностей. Слишком  часто  бывает,
что когда руководство спрашивают о том, что и как должен сделать пользо-
ватель с поступившим сигналом о нарушении, оказывается, что они не поду-
мали ни об этом, ни о последствиях.
   Неудивительно, что некоторые клиенты были удивлены, когда я, в первую
очередь, выделил  пользователя  и  его  проблемы  до  изучения  риска  и
собственно проблемы безопасности.
   Видимо, важно именно на первой стадии работ начать с изучения пользо-
вателя и идти от него, а не в обратном направлении. К этой теме мы обра-
тимся снова позднее, в частности, во 2,3 и  8  главах.  Мы  увидим,  что
пользователь может находиться на удалении нескольких миль, относиться  к
службе безопасности предприятия или принадлежать военному, либо не воен-
ному полицейскому подразделению, однако где бы он не был,  значение  его
остается неизменным.

   Электроника как помощник пользователя

   И действительно помощник. Чтобы понять это,  представьте  себе  поли-
цейского во время патрулирования. Если раньше  ему  приходилось  пользо-
ваться свистком, чтобы позвать на помощь в нужный момент, то  теперь  он
использует рацию. Или, например, в аэропорту электронный металлодетектор
помогает обнаружить проносимое на борт оружие. И этот  список  постоянно
растет, подтверждая главную мысль книги о том, что  электронная  техника
способна помочь офицеру безопасности получать оперативную и  точную  ин-
формацию и пересылать ее дальше по назначению.
   И этот список постоянно растет. Вместе с тем через всю  книгу  прово-
дится мысль о том, что электронная техника способна оказать офицеру  бе-
зопасности существенную помощь в процессе получения, обработки и переда-
чи оперативной информации. Поскольку злоумышленники - это все те же  лю-
ди, то для того, чтобы вести борьбу с ними, нам потребуются на отдельных
этапах тоже люди. Электронная техника, помогая офицерам  безопасности  в
повышении качества их работы, не будет делать ее за них.

   Безопасность и заказчик

   Не важно, какую роль на этапах планирования мы отводим  пользователю,
он ведь не получит свою электронную технику до тех пор, пока кто-либо ее
ему не купит. Другой целью этой книги является оказание помощи  заказчи-
кам и их советчикам в осознании их собственных нужд, а  менеджерам,  ди-
зайнерам, инспекторам, продавцам, сборщикам и наладчикам в знакомстве  с
принципами работы электронных устройств в той степени, насколько это не-
обходимо для того, чтобы получить и выполнить заказ на  поставку  элект-
ронной техники, удовлетворив запросы клиента и его сотрудников.

   Общая структура книги

   Пытались ли вы когда-нибудь создать систему хранения документов?  Для
отдела сбыта, видимо, достаточна простая классификация по именам покупа-
телей. А вот как классифицировать документацию в  конструкторском  бюро:
по названию изделия, по его функции или по имени поставщика? Трудно най-
ти удовлетворительный ответ. Кажется, что для быстрого получения необхо-
димой информации нет другого выхода, как дублирование или даже составле-
ние в трех экземплярах архивных документов. Та же дилемма  возникла  при
составлении данной книги из-за разнообразия интересов людей, для которых
она написана.
   Я решил взглянуть на предмет с трех основных точек зрения.
   В части 1 - "Системы" - мы анализируем риск, который  может  предста-
вить интерес для инспектора и покупателя,  а  также  способы  уменьшения
разных видов риска, что должно  быть  небезынтересно  конструктору  этих
систем, покупателю и офицеру безопасности - пользователю.
   В части 2 - "Аппаратура" - изучаются достоинства, недостатки и облас-
ти использования целого арсенала средств доступных создателям этих  сис-
тем. Мы также стараемся определить, чего не достает в  этом  арсенале  и
как это можно восполнить. Все это должно  быть  особенно  интересно  для
конструкторов аппаратуры и систем.
   В части 3 - "Внедрение" - круг замыкается при рассмотрении установки,
налаживания и работы аппаратуры, что вновь вызовет интерес  пользователя
и разных категорий инженеров, от которых зависит хорошее настроение  по-
купателя.
   Тем не менее, ни одна из частей  книги  не  имеет  целью  просвещение
только одной категории читателей. Чем больше каждый будет понимать рабо-
ту и проблемы своих коллег в других областях  обеспечения  безопасности,
тем лучше будет его собственная работа. Каждая из трех частей книги раз-
делена на многочисленные главы, а те в свою очередь на такое  количество
разделов, которое достаточно для того, чтобы читатель мог свободно  ори-
ентироваться по всему тексту книги. Дублирование, о котором  упоминалось
выше, отражено в предметном указателе, в котором ссылки на те  или  иные
позиции в двух или трех частях книги помогут читателю взглянуть на пред-
мет с различных точек зрения.
   Эту главу следовало бы озаглавить "Читать в первую очередь". Если  вы
случайно так и поступили, то небольшое руководство о порядке чтения  мо-
жет оказаться полезным.
   Для получения общего представления лучше всего начать с начала и про-
читать до конца, помечая то, с чем вы не согласны, или вам неясно и тре-
буются дополнительные разъяснения, или то, что может понадобится в буду-
щем.
   Для более детального изучения, пожалуйста, дочитайте до конца  остав-
шиеся главы первой части книги, рассказывающие о ней  как  о  настольной
книге, учебном пособии и источнике, стимулирующем идеи. "Источник,  сти-
мулирующий идеи", а не "источник идей", так как  нет  ничего  лучше  для
стимуляции творческого мышления, чем небольшое разногласие с автором.

   Используй как настольную книгу

   В действительности это означает возможность использовать книгу в  ка-
честве справочника. В области безопасности много различных аспектов и не
исключено, что вас, к примеру, в совершенстве знающего организацию конт-
рольно-пропускного режима, обяжут провести обследование, написать специ-
фикацию системы охраны, которая должна предусматривать обнаружение нару-
шителя, проникшего в уязвимое место охраняемого объекта. Вы уверены, что
знаете, какой сигнализационный датчик должны использовать: инфракрасный,
ультразвуковой или контактный? Однажды я оказался  в  подобной  ситуации
вскоре после того, как сделал набросок одной из глав, и  обнаружил,  что
идя на работу, я перечитываю свои наброски, пытаясь найти в  них  ответы
на ряд мучивших меня вопросов.
   В зависимости от того, какой аспект безопасности рассматривается, ин-
формация в книге излагается в виде простого описания,  проверочных  лис-
тов, вопросов и ответов, описания  случаев,  рассказов  и  т.п.  Большая
часть представленного материала отражает мое мнение, но если  вы  прочли
соответствующий раздел книги незадолго до того, как столкнулись  с  этим
на практике, вы почувствуете себя уверенней, независимо от того, соглас-
ны вы с моими оценками или нет. Ваши взгляды станут более  четкими,  что
позволит вам вести свободную дискуссию с другими людьми.
   Вы можете найти это необычным, но в  книге  нет  электрических  схем,
лишь одна случайная блок-схема. Однако книга эта не об  электронике  как
таковой, а о прикладной электронике. И не только о ней. В книге  расска-
зывается больше об основных принципах и их применении,  нежели  о  самой
технике. Электронная техника меняется так быстро, что ее разработчикам в
данной книге следует искать информацию лишь о том, какое устройство раз-
рабатывать, а не о том,  как  это  устройство  воплотить  в  современную
конструкцию. Для этого необходимо использовать иные  источники  информа-
ции.

   Используй как самоучитель

   Использование электроники для обеспечения безопасности - относительно
новая наука, имеющая тенденцию простираться в область  физики,  химии  и
других дисциплин, но в отличие от них она не входит в список официальных
учебных дисциплин.
   Когда изучение охранной техники происходит в классе, то она  рассмат-
ривается там, соответственно, как часть более общего  предмета  безопас-
ности. Общая структура книги с ее делением на главы, разделы и имеющимся
предметным указателем, позволяют сравнительно легко выделить необходимый
для классного либо домашнего изучения материал, что является  ее  ценным
качеством при составлении учебного плана и детальном  планировании  лек-
ций. Преподаватель и организатор курса должны сами глубоко  изучить  со-
держащийся в книге материал, чтобы иметь возможность увязать тему с  об-
щим контекстом и дать перспективу развития. Для составления списка  тем,
рекомендуемых для прочтения, удобно пользоваться предметным  указателем.
Я не уверен, что высказывание "Лучше один раз увидеть, чем сто раз услы-
шать" всегда справедливо, особенно при изучении  такого  неопределенного
предмета, каким является безопасность. Я думаю, что в этом случае  важно
больше времени уделять классным дискуссиям, чем это принято при изучении
более конкретных дисциплин. При подготовке охранников,  необходимо  сде-
лать упор на их готовность к возможному возникновению опасности  по  не-
досмотру или опасности из-за неправильной интерпретации инструкций  пер-
соналом.
   Электроника проникает во все сферы жизни так быстро, что  использова-
ние электроники для обеспечения  безопасности  становится  предметом  со
своими собственными правами, и большая часть книги могла бы быть включе-
на в обычный учебный курс. На самом деле, вполне реально  написать  нес-
колько типов учебных программ, опираясь на книгу, чем брать из  нее  от-
рывки и приспосабливать их к существующим программам.
   Как объясняется во второй главе, обеспечение безопасности - рискован-
ное мероприятие, хотя это сказано скорее для выразительности, оно не яв-
ляется принципом и имеет тенденцию устаревать. Придерживаясь общих  пра-
вил, а не их детального выполнения, читатель свободен применять  их  при
необходимости наилучшим образом, а информация, представленная  в  книге,
останется актуальной довольно продолжительное время.
   В качестве самоучителя эта книга предназначена для специалистов служ-
бы безопасности, уже обладающих некоторым опытом. Она особенно  подходит
в качестве справочника, но для понятия  общей  трактовки  лучше  сначала
бегло просмотреть ее, чтобы найти пункты, содержание которых будет  соз-
вучно вашему собственному опыту. Это даже плюс,  если  некоторые  детали
встретят ваше несогласие, т.к. это вызовет размышления и желание  обсуж-
дать прочитанное с коллегами.
   Как только вы получите представление о структуре книги, стоит  вспом-
нить, что трудно улучшить систему безопасности без улучшения дисциплины.
Поэтому немного самодисциплины не помешает, что может найти выражение  в
составлении собственного списка для чтения, основанного на названии глав
и содержании предметного указателя, а также  на  параграфах,  содержание
которых совпадает в настоящий момент с выполняемой вами работой.
   Книга не дает подробной инструкции  по  установке  оборудования.  Для
этого лучше использовать практику, принятую владельцем, и  его  требова-
ния, а также сведения о механизмах из соответствующих курсов технических
школ и колледжей.

   Использование предметного указателя в качестве словаря

   По некоторым непонятным причинам  терминология  системы  безопасности
находится в полнейшем беспорядке. Хорошо, когда каждое  употребляемое  в
разговоре слово имеет одно и то же значение для говорящих. К  сожалению,
это не всегда так, и люди,  регулярно  работающие  вместе,  должны  быть
очень аккуратны в употреблении слов, а также должны определить  ключевые
слова для особых ситуаций. Вы легко обнаружите, что все это  усугубляет-
ся, когда незнакомые люди пытаются передать друг другу информацию.
   Для решения этой проблемы я предпринял две вещи. Первое - я  посвятил
коммуникации главу 28, а затем в оглавлении  я  пометил  жирным  шрифтом
страницы, на которых я попытался дать значения употребляемых мною  слов,
и если вы находите эти определения верными, то они могут быть  использо-
ваны где угодно. Предметный указатель подробнее обычного и имеет некото-
рое дублирование, что позволяет избежать  перекрестных  ссылок.  Советую
вам при пользовании предметным указателем взять за привычку проглядывать
каждую сноску, т.к. интересующий вас вопрос может рассматриваться с раз-
ных точек зрения в разных частях книги.

   Нахождение информации и идей

   Замечательно первому обладать информацией и  быть  в  курсе  новейших
достижений в своей области, а лучшими  источниками  информации  являются
периодические издания, посвященные общим и специальным аспектам  предме-
та. Это покажется странным, но так  случается,  что  опубликовать  новую
концепцию бывает слишком рано, т.к.  рынок  к  ней  не  готов  и  произ-
водственные технологии не достигли должного уровня. В результате концеп-
ция может быть использована годы спустя, когда  технология  догонит  ее.
Итак, чтение старой периодики может стать хорошим источником идей.
   Однажды я работал над разработкой ультразвуковых методов обнаружения,
и одна старая публикация, посвященная летучим мышам и их способности на-
ходить в темноте дорогу, навела меня на мысль о процессе отбора  необхо-
димых сигналов по принципу Допплера. Ультразвуковой детектор,  сделанный
руками человека, выглядит все же жалко по сравнению с замечательным  на-
бором методов обнаружения, которыми пользуется  летучая  мышь  в  ночной
жизни.
   И опять о пользе чтения. В этой книге содержится ранее не публиковав-
шаяся информация, основанная на личном опыте, а также информация из опы-
та других людей, которая в той или иной форме хотя и могла быть  опубли-
кована ранее, но все еще является актуальной, т.к. лишь  недавно  данная
методика стала использоваться на практике и применяться в области  обес-
печения безопасности.
   Чтобы быть в курсе последних достижений,  есть  единственная  возмож-
ность: посещение выставок, демонстрационных залов поставщиков товаров, а
также частных коллекций. В главах второй части книги  изложены  принципы
устройства различных типов оборудования, его особенности, а также как  и
когда им пользоваться. Вы не сможете по-настоящему оценить  эти  особен-
ности, пока глава 2 "Думающий охранник" не станет частью  вашей  повсед-
невной жизни. Без этого ценного качества вы не сможете быть  преуспеваю-
щим охранником. С этого и надо начинать.

                                ГЛАВА 2
                       ОСМЫСЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

   Если бы вы были злоумышленником

   После завершения мелкого ремонта в нашем доме моя жена предложила  не
закрывать одно из окон и была удивлена моим ответом. Я сказал: " Хорошо,
я обойду вокруг дома и несмотря, как в него можно залезть".
   Этот простой пример показывает, что первым шагом на пути  обеспечения
безопасности является осознание существования риска и  его  оценки.  Для
получения такой оценки, надо представить действия, которые вы бы  совер-
шили, будучи на месте злоумышленника.
   Исходя из этих оценок и принимаются соответствующие меры по обеспече-
нию безопасности. В этой главе мы внимательнее рассмотрим  необходимость
осознания опасности, а в более поздних главах будут  подробно  изучаться
сами меры.

   Осознание риска

   Если мы собираемся обсуждать необходимость осознания риска,  то  надо
дать этому более конкретное определение. На профессиональном языке слово
"риск" используется для обозначения возможности нежелательного  отклоне-
ния от требуемой, нормальной ситуации, которое может быть вызвано  злоу-
мышленником.
   Существует столько вещей, о которых надо помнить, что лучше  рассмот-
реть несколько случаев неосведомленности и недосмотра.  Что  вы  скажете
человеку, который отмахивается от обсуждения вопроса, заявляя, что с ним
это никогда не случится. Другие считают вполне достаточным поставить на
важных документах гриф "Совершенно секретно" и положить  на  хранение  в
сейф, не зная, что машинистки используют печатную ленту только один  раз
и их строго секретное "дело" может быть прочитано  опытным  промышленным
шпионом, как если бы это была телеграмма.
   Привычки и приятельские отношения также могут стать источником риска.
Например, человек работает  в  строго  секретном  отделе,  оборудованном
контрольно-пропускным устройством.  Однажды,  помогая  испытывать  новое
оборудование в таком отделе, я услышал звонок у входной  двери  и  через
несколько минут спросил коллегу, который был новичком:  "Ты  видел,  что
произошло?" "Нет, а что такое?". А дело было в том, что штатный  сотруд-
ник открыл дверь, даже не проверив, кто хочет  войти.  Если  раньше  это
всегда был кто-то из знакомых, почему же на этот раз должен  быть  враг?
Простая привычка.
   Или другой пример. Вы проводите проверку какихлибо  объектов;  увидев
дверь шкафа, вы спрашиваете сопровождающего, что за этой дверью. "О, все
в порядке, мы всегда держим ее закрытой." Заметив дверь и задав  вопрос,
вы проявили достаточную бдительность, и хорошо, если окажется достаточно
того, что он покажет вам замок и содержание шкафа, а также объяснит, где
и как хранится ключ. Возможно, что вас и послали провести эту  проверку
только потому, что кто-то из руководства был недоволен именно этим  зам-
ком и ключом.
   Приучайте себя к бдительности: без этого вы не сможете успешно  рабо-
тать в системе безопасности.

   Двойной вопрос

   Насколько бдительность важна для инспектора,  анализирующего  возмож-
ность  возникновения  риска,  настолько  "двойной  вопрос"  значим   для
конструктора системы и установщиков оборудования. Не волнуйтесь, если вы
не знаете, о чем идет речь, мне пришлось изобрести это название, т.к.  я
не знаю никакого другого, которое бы вполне выражало идею. Дело  в  том,
что, работая в системе безопасности, мы имеем дело с враждебным  окруже-
нием. Кто-то пытается что-то сделать, а мы пытаемся не допустить  этого.
И чем больше он старается перехитрить нас, тем больше усилий должны при-
лагать и мы.
   Если вы не верите в нечистую силу, то никто и ничто не  будет  вмеши-
ваться в работу вашей сенокосилки или швейной машины. Тем  не  менее,  в
системах обнаружения нарушителя пришлось отказаться от использования на-
иболее популярных датчиков первых моделей из-за того, что некоторые лег-
комысленные, а может и злонамеренные люди обнаружили, что  очень  удобно
пользоваться жевательной резинкой для фиксации положения  подпружиненной
кнопки дверного контактного датчика в таком положении,  когда  на  табло
загорается надпись "дверь закрыта", в то время как  на  самом  деле  она
открыта.
   Из этого примера становится ясно, что такое "двойной вопрос".  Недос-
таточно знать, что система будет работать удовлетворительно.  Необходима
уверенность, что ее нелегко вывести из строя. Механические дверные  кон-
такты работают безотказно, но их так легко вывести из  рабочего  состоя-
ния.
   То же самое можно отметить по всем направлениям обеспечения  безопас-
ности, касается ли это общих концепций, оборудования  или  систем.  Если
злоумышленник сможет обойти вас на чем-то, то имеется вероятность  того,
что он так и сделает. Таким образом, при необходимости принятия  решений
хороший специалист обязательно задаст этот двойной вопрос: "Сработает ли
техника? Можно ли вывести ее из строя?"
   Один дюжий парень, которого я обучал, каждый раз  приходил  в  ярость
из-за того, что я слишком часто критикую его и подменяю его идеи  своими
собственными. И вдруг - как-то сразу - он настолько воспринял  концепцию
"двойного вопроса", что мы поменялись ролями, и в обыгрываемых ситуациях
он чаще побеждал, чем я, предлагая интересные варианты решения задач.

   Психология и злоумышленник

   Не будь злоумышленников, не было бы проблемы обеспечения  безопаснос-
ти, и, наоборот, раз есть проблема обеспечения безопасности, значит есть
где-то злоумышленник, и мы должны понять как он будет действовать.
   Некоторые бывшие преступники приобрели широкую известность, рассказав
историю своих преступлений: почему они совершили их и каким образом  они
сумели преодолеть преграды, в виде мер безопасности. Но можно ли им  ве-
рить? Действительно ли их намерение "быть откровенными" включает в  себя
уважение истины? Мы этого не знаем, а проблема настолько  серьезна,  что
вполне оправдывает создание кафедр криминологии при ведущих  университе-
тах для изучения преступлений и преступников. К счастью у нас нет  необ-
ходимости углубляться в исследование этих проблем, хотя, несомненно,  мы
многое могли бы почерпнуть из этих академических разработок.

   Сдерживающий фактор

   Чтобы сразу взять нужное направление рассуждений,  мы  должны  задать
себе несколько вопросов, чтобы понять, что сами мы,  возможно,  тоже  не
столь невинны. Что удерживает нас от того, чтобы не присвоить  себе  то,
что принадлежит кому-то еще, не забрать чей-то автомобиль, чью-то  жену,
чью-то жизнь? Возможно это целый комплекс моральных принципов, и я наде-
юсь на это, а с другой стороны - страх быть пойманным.
   Латинский глагол "deteriere" значит "устрашать", и именно он дал  ко-
рень английскому глаголу "сдерживать". Он прекрасно передает страх злоу-
мышленника перед последствиями, что используется работниками служб безо-
пасности во всех ситуациях - от охраны защелки на окне здания до  сцена-
риев развития международных ситуаций, где учитывается такой сдерживающий
фактор, как  атомное  оружие.  Опыт  показывает,  что  страх  сдерживает
большинство злоумышленников от совершения преступлений.
   Поэтому, разрабатывая систему безопасности, мы принимаем во  внимание
психологию преступника, мысленно убеждая его в том, что ему  нет  надоб-
ности предпринимать попытку, а уж если он попытается, он потерпит неуда-
чу или будет пойман с поличным на месте преступления.
   Концепции сдерживающих факторов, обнаружения и защиты будут обсуждены
в последующих главах. В том случае, когда, по мнению преступника, "дело"
является достаточно крупным, включая ситуации, связанные с подрывной де-
ятельностью, а не с личной выгодой  (например,  свержение  политического
режима), не следует исключать возможности того, если это  целесообразно,
что несмотря на принятые сдерживающие меры нападение будет иметь место.

   Психология и пользователь

   В данном контексте слово "пользователь" используется для того,  чтобы
охватить его значение в самом широком смысле, начиная от клиента, и кон-
чая людьми, которые используются различным образом для того, чтобы  сис-
тема охраны могла действовать.
   Обычно клиент считает, что ему эта вещь не нужна, - она представляет-
ся ему как не оправдывающая затраченных на  нее  средств.  Если  чувство
страха у клиента за последствия, которые могут возникнуть  в  результате
непринятия им мер безопасности недостаточно велико, для того, чтобы  эти
меры были бы приняты по его инициативе в этом деле, то наверняка из  его
страховой компании придет решительный "умник", у которого есть свои  ме-
тоды воздействия на концепцию страха. Страховая компания может  сказать,
что без применения рекомендованных ею мер безопасности она не пойдет  на
покрытие риска за счет страховки: или, если уже обязалась покрыть расту-
щий риск, то сумма страхового взноса сильно возрастет, если система  ох-
раны не будет усовершенствована.
   Но у такой формы убеждения есть свои пределы, поскольку  есть  другие
страховые компании, и пользователь также, как и  для  страхования  своей
автомашины, может искать самую дешевую страховую компанию соответственно
с самыми низкими требованиями в отношении мер безопасности.
   Но после того, как решение принято и меры безопасности предусмотрены,
было бы неплохо, если бы пользователь перечитал  свой  страховой  полис.
Где-то в нем он найдет требование о том, чтобы меры безопасности были не
только предусмотрены, но и использовались. В этом  есть  смысл,  но  это
связано и с обязанностью создания и функционирования оперативной органи-
зации безопасности и передачи ответственности за  ее  повседневную  дея-
тельность конечному пользователю.
   Теоретически, люди, связанные с повседневным функционированием систем
безопасности, должны приветствовать их, поскольку они являются  помощни-
ками в их работе. Однако  очень  часто  в  силу  непонимания  психологии
пользователя внедрение средств безопасности наталкивается на сопротивле-
ние Такое отношение может возникнуть из-за опасения, что в конечном ито-
ге эти средства вытеснят потребителей с их рабочих мест или из-за  изме-
нений, которые потребуются в их сложившихся привычках в результате повы-
шения дисциплины, вызванного применением таких  вспомогательных  средств
или из-за ухудшения их  положения,  ставшего  результатом  неправильного
функционирования этих средств.
   В чем бы не заключалась причина такого отказа,  это  отношение  может
породить  преднамеренное  или  скрытое  нежелание   пользоваться   этими
средствами с неизбежными последствиями, обусловленными действиями  прес-
тупника. Если будет причинен ущерб и предъявлен иск и страховая компания
установит, что средства безопасности не были использованы,  удовлетворе-
ние иска может быть отклонено.
   Поэтому необходимо, продумывая системы безопасности, уделять  в  про-
цессе принятия решения большое внимания психологии  пользователя.  Более
подробно эта тема разбирается разделе 3 - " Реализация".

   Пределы ответственности

   Какой бы трудной не была работа над последним разделом, ничто  в  нем
не должно заставлять нас думать о том, что нам придется нести  на  наших
плечах, словно Атласу, все беды нашего мира. Настоящая  книга  посвящена
прикладной электронике как вспомогательному средству безопасности, когда
ответственность заканчивается с передачей пользователю информации в наи-
более пригодной форме, извещая его о том, что все в порядке  или  что-то
происходит и требует внимания или, что уже что-то произошло. Но в значи-
тельной степени ответственность ложится на нас, и мы должны чувствовать,
что происходит. Например, есть ли в этом чемодане пистолет? Заплатила ли
она за отобранные туалеты? Не проникло ли в лабораторию посторонние  ли-
цо? Каким образом оно туда проникло? Техническая ответственность за рас-
познание ограничена лишь практическими потребностями и  стоимостью,  как
отмечается в разделе, касающимся реализации, и здесь у нас есть  возмож-
ности отличиться и успешно соперничать во имя бизнеса.
   В случае, если чувствительный элемент не срабатывает и  не  фиксирует
того, что ему следовало обнаружить согласно его конструктивному замыслу,
возникают практические, юридические и страховые проблемы.
   Поэтому ответственность должна учитывать интересы надежности  и  при-
годности цели. В обязанности охранника входит определить и конкретизиро-
вать действия, способные предугадать намерения преступника,  по  крайней
мере для того, чтобы его нельзя было обвинить в небрежности при выполне-
нии им своих обязанностей. Но меры безопасности сами по  себе  неизбежно
связаны с экономическими и практическими ограничениями, которые не  под-
даются точному определению. Поэтому,  предел  ответственности  в  значи-
тельной степени зависит от  юридической  концепции  того,  что  является
обоснованным в данных обстоятельствах. Эта тема разрабатывается в  главе
3. В равной степени оставшаяся часть данной главы посвящена подготовке к
более детальному рассмотрению понятия "мышление в категориях безопаснос-
ти" в последующих главах.

   Определение проблемы, поиск решений

   Если сферой вашей деятельности является изготовление и  складирование
изделий из меди, справедливым будет предположить, что вы прекрасно  раз-
бираетесь во всех аспектах вашей деятельности. Однако это  не  означает,
что ваши действия были бы в равной степени столь успешными, если  бы  вы
внезапно переключились на работу в качестве перевозчика грузов.  Так  же
было бы неоправданным, если бы вы знали много о безопасности  для  того,
чтобы обеспечивать должную охрану вашего запаса и вашего дела. Как  и  в
случае с переключением на транспортные перевозки, в вопросах,  связанных
с безопасностью, нормальный здравый смысл подскажет вам  верный  путь  и
вам легко начнут приходить в голову идеи для их разрешения. Но  разреше-
ния чего? Конечно, пробуемы. А знаете ли вы, собственно, в чем  заключа-
лась проблема?
   Этот вопрос может быть проиллюстрирован  на  следующим  примере.  Мой
коллега считает, что нахождение решений является легким  делом.  Главное
состоит в том, чтобы правильно определить проблему.  Например,  Главному
начальнику службы безопасности нет надобности  докладывать  директору  о
том, что вчера было похищено энное количество бутылок  виски,  и  больше
ничего не предпринимать на этот счет. Возможно,  директор  ответит,  что
это ручалось и раньше, и спросит, что  вы  намереваетесь  предпринять  в
этой связи? Для решения проблемы можно было бы принять  следующие  меры.
Установить замкнутую телевизионную сеть (ЗТС) на случай дневных  краж  и
сигнализацию для предотвращения краж в ночное время. Как выяснилось, наш
Главный начальник службы безопасности имел с дневными кражами  и,  скон-
центрировав внимание на этом факте, решил проследить каждый шаг в цепоч-
ке, начиная от административного решения закупить большую партию виски и
кончая погрузкой, транспортировкой и таможенными формальностями на полу-
чение виски и претензиями к страхователю за недостачу. В результате было
установлено, что систематическая информация о датах, времени и количест-
вах отправленного и полученного груза предоставлялась персоналу, которо-
му "знать об этой информации не  было  надобности".  С  соответствующего
согласия заинтересованных звеньев распространение информации было  огра-
ничено и она стала менее подробной, в результате  чего  кражи  прекрати-
лись, и преступник был изолирован. Как сказал бы  мой  коллега,  решение
было легким, но большую работу пришлось проделать для того, чтобы  выяс-
нить, в чем же заключалась проблема.
   Если для получения правильного ответа  на  существующую  проблему  не
требуется использование электронных средств, то и  не  надо.  Не  обяза-
тельно пользоваться электронными средствами, когда работа может быть вы-
полнена лучше другим способом. Но вернемся вновь к вашему делу,  связан-
ному с торговлей медными изделиями. Бесполезно прибегать к поспешным вы-
водам и решениям в том случае, когда вы подозреваете, что имеете дело  с
проблемой безопасности. Наймите вместо этого  человека,  в  повседневные
обязанности которого будет входить необходимость думать о вопросах безо-
пасности. Это может быть либо сотрудник, ответственный у вас за  вопросы
безопасности, либо посторонний консультант, которого вы можете  наделить
полномочиями бывать там, где ему положено, и  находить  ответы  на  свои
вопросы.

   Подготовка предложений и основания для их внедрения

   Представьте себя на время советником по  безопасности.  Расследование
проведено, проблема определена и предварительные меры намечены.  Следую-
щая задача - реализация ваших предложений. Это  значит  убедить  кого-то
израсходовать деньги на то, что не было предусмотрено бюджетом.  Другими
словами - вам надо продать ваши предложения, в случае выполнения которых
не случится ничего непредвиденного. Говорят, что трудно продать  "неви-
димку", а попробуйте продать идею.
   Это не самый ходовой товар: в деловом  и  профессиональном  мире  вам
скорее всего укажут на дверь. Опытные продавцы считают очень важным соз-
дание атмосферы доверия между продавцом и потенциальным  покупателем.  Я
считаю это наиболее справедливым для области безопасности;  если  убрать
взаимное доверие между людьми, имеющими дело  с  проблемами  обеспечения
безопасности, что же тогда останется?
   Учитывая это, легче понять, что ваши предложения должны  быть  подго-
товлены и представлены в логичной форме с фактами и необходимыми  объяс-
нениями, - а не просто в виде  технических  таблиц.  Описательная  часть
должна объяснить пользу от выполнения ваших предложений в краткой и дос-
тупной форме, т.к. покупатель больше всего хочет знать, сколько это  бу-
дет ему стоить.
   Имейте в виду, что представитель покупателя может не иметь полномочий
на такую трату, поэтому вы должны снабдить его всей необходимой информа-
цией для получения согласия на покупку. При таких отношениях  вы  будете
союзниками, имеющими общего противника - того, кто распоряжается деньга-
ми.
   Одна уловка поможет заставить владельца задуматься об обеспечении бе-
зопасности. Предложите ему пройтись рядом по охраняемой зоне. Он вряд ли
что-либо заподозрит, а затем продемонстрируйте, насколько беззащитна его
организация, и решение будет в вашу пользу.

   Страховые компании и полиция

   Я возмущался, когда была введена должность офицера  полиции  по  пре-
дотвращению преступлений. "Ну, вот еще одна должность; а надо  ли?"  Сэр
Роберт Пил основал Метрополитен Полис в Лондоне  в  1829,  делая  особый
упор на предотвращение преступлений. К сожалению,  получилось  так,  что
быстрое продвижение по службе зависело от того, насколько успешно  поли-
цейский ловил преступников, а не от того, что на его участке  не  случа-
лось ничего криминального.
   С тех пор как, исходя из новых обязанностей, офицеру по  предотвраще-
нию преступлений нет необходимости ловить преступников, он  стал  своего
рода советником по обеспечению безопасности для населения со стороны по-
лиции. Офицеры безопасности, а также  инспекторы,  осуществляющие  конт-
роль, должны знать офицера по предотвращению преступлений в своем районе
для получения от него независимой поддержки и совета в  организации  мер
безопасности. Для сохранения этой независимости их совет  должен  носить
обобщенный характер без ссылок на  конкретных  поставщиков  оборудования
систем безопасности.
   Страховые компании тоже заинтересованы в обеспечении безопасности,  и
у них есть свои методы оказания давления и поддержки. Их  заинтересован-
ность выражается в единственном желании  предотвратить  иск  по  выплате
страховки. В условиях конкуренции это является очень важным фактором.
   Естественно, что каждый советующий "судит со своей колокольни".  Поэ-
тому офицер безопасности должен решить: пойдет ли он на компромисс с ни-
ми при написании рекомендаций по обеспечению безопасности и сохранит  ли
тем самым их поддержку или примет самостоятельное решение, рискуя  таким
образом лишиться этой поддержки.

   Органы безопасности и подразделения охраны

   Все возрастающее влияние на обеспечение  безопасности  оказывают  мо-
ральные и правовые нормы. Раньше считалось,  что  большинство  нападений
происходит в ночные часы, когда на территории и в зданиях никого нет,  а
раз отсутствуют люди, то нет и  проблемы  обеспечения  их  безопасности.
Справедливо ли считать, что предпринимаемые превентивные меры были  дос-
таточно эффективны для сдерживания ночных нападений,  но  факты  таковы,
что количество нападений в дневное  время  сильно  возросло  и  следова-
тельно, необходимо разработать и соответствующие меры безопасности.
   Нападения на банки все чаще происходят днем, так как ночью  добраться
до содержимого сейфов и не быть обнаруженным очень  трудно.  Мотивы,  по
которым совершаются нападения (а теперь к ним относится и желание  запо-
лучить средства на покупку оружия  для  террористической  деятельности),
заставляют преступников идти на все  больший  риск.  С  помощью  огнест-
рельного оружия они пытаются компенсировать этот риск. В  случае  воору-
женного нападения на банк в рабочее время совсем нетрудно закрыть  прес-
тупников внутри, как в ловушке, до прихода полиции, использовав для это-
го систему автоматического закрывания входных дверей на замок.
   Если существует опасность того, что посетители и служащие банка могут
оказаться в ловушке, возможно, потребуется оперативное вскрытие дверей с
использованием противопожарных приспособлений. Те же приспособления  мо-
гут быть употреблены и преступниками для того, чтобы выбраться.  Поэтому
необходимо предусмотреть, чтобы система сигнализации срабатывала  уже  в
самом начале критической ситуации при захлопывании дверей. При такой ор-
ганизации у полиции будет достаточно времени для подготовки и надлежащей
встречи преступников, выбирающихся через запасной выход.
   Такими способами можно усилить безопасность, но  тогда  остро  встает
проблема взаимодействия полиции как органа безопасности и охранных  под-
разделений, обеспечивающих безопасность  конкретных  объектов.  Охранные
подразделения защищены законом в той мере, в какой это отказано служащим
полиции. Необходимо их тесное сотрудничество для достижения такого уров-
ня взаимопонимания, при котором сторожа будут думать об обеспечении  бе-
зопасности в том объеме полномочий, который позволяет им  закон.  И  это
возможно.

   Темы для обсуждения

   Всегда ли вы закрываете квартиру или машину, когда покидаете их? Если
нет, не стоит в этом признаваться кому  бы  то  ни  было.  Еще  лучше  -
все-таки закрывать их все время. Но какой от этого прок, если их  сможет
открыть даже преступник - любитель. Оправдана ли повсеместная  установка
сложных замков? Не задумывались ли вы о внутренних засовах для всех две-
рей, помимо входной? Замечаете ли вы потерю  бдительности  в  окружающих
вас людях? Поняли ли вы значение "двойного вопроса"?
   Найдите себе партнера, которому вы доверяете и который мыслит  анало-
гично, и потренируйте свою реакцию на подобные вопросы до тех пор,  пока
вы не почувствуете, что бдительности (а это значит постоянно  помнить  о
безопасности) стала вашей второй натурой.

                                ГЛАВА 3

                     КОНЦЕПЦИИ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ

   До сих пор мы лишь заостряли внимание на проблеме  обеспечения  безо-
пасности и выясняли каким образом в книге будет  выражена  главная  тема
"Электронные системы обеспечения безопасности". А теперь  пора  рассмот-
реть, какие бывают системы безопасности и какая  роль  в  них  отводится
электронным устройствам.

   Цели и мотивы

   Не так уж много времени прошло с тех  пор,  когда  к  помощи  систем,
обеспечивающих безопасность, прибегали лишь для того, чтобы застраховать
свое имущество на хорошую сумму. Ситуация осталась такой же и для систем
сигнализаций, устанавливаемых внутри помещений. Возрастающая потребность
в периметровых системах сигнализации имеет другое происхождение.
   Не нужно долгих исков, чтобы выяснить, что есть силы, стремящиеся из-
менить существующий порядок вещей. Раньше вполне  можно  было  предполо-
жить, что выручка после банковского рейда будет тратиться  на  "красивую
жизнь" на юге Франции или где-то еще. Теперь же целью скорее всего будет
покупка оружия, информации или подкуп людей. Мы вступили  в  эру,  когда
преступник умен и тренирован. Используя угрозы, шантажи  и  диверсии  он
может разрушить или уничтожить любую цель, будь это экономика страны или
образ жизни. Мрачная мысль? Возможно. Но если все спокойно,  то  это  от
того, что наши политические, военные  и  гражданские  силы  правопорядка
поддерживают это состояние. И это объясняет существование потребности  в
наших услугах. Наряду с другими наша цель - поддерживать status quo,  то
есть убедить злоумышленника в том, что у него ничего не выйдет.
   Если наша политика - сдерживание, то наше оружие - время.  Если  нес-
мотря на все наши усилия нападение все таки начнется, то физическая  за-
щита в течении некоторого времени будет обеспечиваться стенами,  забора-
ми, оконными решетками и т.п., а сигнал предупреждающий  о  свершившемся
нападении поступит через систему охранной сигнализации.
   Необходимо обратить внимание на два аспекта оперативной деятельности:
активный, принадлежащий человеку, и пассивный, относимый  к  техническим
средствам. Время, выигранное системой обнаружения  нарушителя,  позволит
патрульной службе раньше прибыть на место действия.

   Оценка истинного и теоретического рисков

   До сих пор мы пытались представить себе проблему, выясняя мотивы  для
нападения, а также кратко разбирая политический,  экономический,  техни-
ческий и психологический аспекты защиты. Как говорит один мой друг,  чем
точнее определена проблема, тем больше возможностей для ее удачного уре-
гулирования.
   Не представляю, как можно оценить физический  риск,  не  взглянув  на
место и окружение. Я взял себе за правило, не сделав  этого,  не  давать
рекомендации по обеспечению безопасности. Только после осмотра вы сможе-
те задать правильные вопросы  заинтересованным  лицам.  Возьмем  простой
пример. Вас пригласили на склад подрядчика, где хранятся ценные  товары.
Показав их, предположим - это батареи центрального отопления, вас просят
разработать систему защиты этой продукции в случае аварии. Все это хоро-
шо, но заказчику и в голову не приходит знакомить вас с тем, где  и  как
хранятся ключи и где пролегает телефонный кабель. Последствия для бизне-
са в случае потери  ключей  или  перерезания  кабеля  будут  куда  более
серьезными, чем при непосредственном материальном ущербе и выведенной из
строя нарушителем системы сигнализации.
   Но случается и так, что владелец сам осознает всю  полноту  риска,  и
тогда необходимо, чтобы опытный подрядчик посетил место  расположения  и
встретился с ним лично. До того все переговоры  до  того  ведутся  через
посредника. Однажды мой клиент упустил  контракт  в  пользу  конкурента,
т.к. посреднику показалось, что тот может удовлетворить требования  спе-
цификации. Когда же наконец  конкурент  встретился  с  покупателями,  он
быстро понял, что полный объем риска не отражен в спецификации и он не в
состоянии удовлетворить все требования. Я узнал об этом, потому что кон-
курент созвонился со мной, чтобы выяснить, не может ли мой клиент  удов-
летворить требования в полном объеме. К счастью, он мог. Я советую всем,
кто считает, что их имущество обладает высокой степенью риска, составить
небольшой список потенциальных подрядчиков и удостовериться в их возмож-
ностях. Если существует почва для взаимного доверия,  то  должна  состо-
яться непосредственная встреча подрядчика и покупателя, в  ходе  которой
будут оговорены все тонкости предъявляемых требований. Только таким спо-
собом можно избежать неловкой ситуации, о которой  говорилось  выше,  и,
что еще более важно, только тогда покупатель будет уверен, что он прило-
жил все усилия, чтобы приобрести именно ту систему сигнализации, в кото-
рой он нуждается.

   Соответствие систем степени риска

   Самые простые системы сигнализации предназначены для маленьких  мага-
зинов розничной торговли, которые обязаны обеспечить  свою  безопасность
по требованию страховки. С увеличением стоимости имущества которое может
подвергнуться нападению, возрастает и выбор соответствующих средств  ох-
раны. Мы заинтересованы в обнаружении злоумышленника не только по  месту
пересечения им периметра охраняемой территории, но и на  разных  стадиях
его продвижения к цели.
   Чем расходовать сразу все средства на проводку сигнализации только по
периметру, лучше перераспределить их, создав вторую и третью линии защи-
ты.

   Стоимость физической защиты и ограничения

   С незапамятных времен люди чувствовали себя наиболее защищенными  фи-
зически, будучи окружены крепостными стенами; ценность такой защиты ясна
и по сей день. Олицетворением всех качеств, какими должна обладать цита-
дель, для них является Форт Нокс, но кто же кроме США,  может  позволить
себе такое сооружение? Если система обеспечения безопасности будет  сто-
ить компании ее десятилетнего дохода, то вряд ли она купит ее. В этом  и
состоит одно из ограничений физической защиты. Если организация не может
себе позволить купить систему "Совершенство", стоимость которой  состав-
ляет всю ее прибыль за последние 10 лет, то она, видимо, поинтересуется,
что ей можно купить за меньшую сумму. Но если покупать систему,  которая
стоит меньше, чем "Совершенство", то это значит подвергать себя риску. А
риск и является первопричиной нашего бизнеса - обеспечение безопасности.
Причем если она обеспечивается системой, не являющейся  "Совершенством",
то рано или поздно она будет нарушена, и никто об этом не будет знать до
тех пор, пока не исчезнут ценности.

   Функции и недостатки электронных систем обнаружения

   Электронные системы могут создать защиту в смысле "сдерживания", раз-
вивая у злоумышленника страх, что он будет пойман  на  месте.  Но  чтобы
поймать нарушителя на месте преступления, его действия  следует  обнару-
жить, а информацию о них передать людям, которые способны прибыть вовре-
мя на место и схватить его с поличным. Несмотря на  массу  сопутствующих
проблем, использование систем сигнализации полностью  оправдывает  себя.
Лучше получить сигнал о нападении, чем вообще ничего не знать. Электрон-
ные системы справедливо называют помощниками персонала охраны.  При  об-
суждении мер безопасности нужно делать различие между защитой с  помощью
укрепленных стен и защитой с использованием электронных датчиков.
   Электронные системы обнаружения сравнительно  дешевы.  Но  даже  если
система идеально спроектирована и установлена на объекте, ее  единствен-
ным недостатком останется зависимость от людей. Система в нужный  момент
даст сигнал тревоги, но вовремя принять его и отреагировать соответству-
ющим образом зависит от людей. В конце главы будет полезно обсудить, на-
сколько велик этот недостаток систем и что должно  быть  сделано,  чтобы
снизить тягу к физической защите, которая обусловлена недоверием  потре-
бителей к полиции и к другим органам безопасности, на убеждении в их не-
компетентности.

   Системы сигнализации для охраны периметров и помещений

   Если электронные системы безопасности  -  это  эффективные  помощники
сотрудников охраны, то коммуникационные связи между ними  предопределяют
успех. В обычном понимании - это передача сигнала "тревога" указывающего
на ограбление. Поскольку в намерения  злоумышленника  могут  входить  не
только ограбление, но и саботаж или шпионаж, то на профессиональном язы-
ке системы для обнаружения присутствия нарушителя называются просто  ох-
ранными системами сигнализации.
   Для широкого круга людей представление об охранной сигнализации  сво-
дится к звонку громкого боя, устанавливаемого с внешней стороны магазин-
чиков, которые постоянно звенят, сводя на нет тем самым идею электронных
систем. На этот звон никто не обращает внимания, за исключением тех, ра-
ди кого эти звонки установлены. Услышав его, они быстро скрываются. Ком-
пании, специализирующиеся на производстве таких  сигнализаций,  снабжают
звонки таймерами, которые останавливают их звон после определенного вре-
мени. Установка таймеров обусловлена недовольством общественности  из-за
высокого уровня шума.
   Предназначением звонка громкого боя является, помимо отпугивания  на-
рушителей, привлечение внимания полицейского патруля или хотя бы  прохо-
жего, который, возможно, сообщит о происшествии в полицию.
   Вероятность отсутствия полицейского патруля в нужном месте  и  частое
игнорирование публикой звука звонка сигнализации привели к  идее  прямой
связи с полицией - по телефону. Полиция заявила, что она согласна на ус-
тановку сигнализации в том случае, если снаружи не будет  звонков,  т.к.
они хотят иметь шанс поймать преступника, а звонок  лишь  отпугнет  его.
Страховые компании, в свою очередь, возразили, заявив, что звонок должен
оставаться, чтобы отпугивать преступника, иначе им придется  выплачивать
страховые иски.
   В конце концов,  компромисс  был  достигнут:  звонок  должен  молчать
столько времени, сколько полиции понадобится, чтобы добраться до места,
и зазвонить, если она не появилась. Подробнее об этом будет  изложено  в
главе 8.
   Какая бы охранная  сигнализация  не  использовалась,  полиция  разных
стран мира сообщает, что более 90% вызовов бывают ложными. Под этим под-
разумевается, что они не были  вызваны  действиями  злоумышленника.  Эта
ужасающая статистика для индустрии безопасности.  Чтобы  преодолеть  эту
ситуацию необходимо понять природу людей и  разобраться  с  электронными
системами безопасности, которые дают сбой. В этом и есть основной  смысл
книги. Надежность и отсутствие ложных срабатываний должны стать основны-
ми критериями при проектировании, выборе  и  установке  сигнализационных
датчиков, контрольных пультов и коммуникаций. Многие аспекты причин воз-
никновения ложных сигналов рассматриваются  в  различных  частях  книги.
Предметный указатель поможет вам собрать воедино всю информацию  на  эту
тему.

   Системы для охраны периметра и территории

   Обратите внимание на ситуативное изменение характера проблемы. Предс-
тавим себе ночного сторожа, охраняющего небольшой объект. Одно его  при-
сутствие должно отпугивать хулиганов, ну а  в  случае  более  серьезного
происшествия он должен закричать: "Держи вора!", и на этом  его  обязан-
ности заканчиваются и риск тоже.
   Современная концепция системы обеспечения  безопасности  должна  быть
более  сложной.  Риску  могут  подвергаться  территории  заводов,  госу-
дарственные здания, склады, военные объекты и  т.д.,  этого  достаточно,
чтобы оправдать создание круглосуточного  подразделения  безопасности  -
современного эквивалента ночного сторожа.
   Все возрастающее мастерство преступников создает дополнительные слож-
ности в работе подразделений безопасности. И теперь уже не принято, что-
бы контроль за доверенной территорией осуществлялся без помощи техничес-
ких средств, что,  в  свою  очередь,  стимулирует  интенсивное  развитие
электронных сигнализационных устройств.
   В предыдущей главе мы упоминали проблему ложных тревог для периметро-
вых сигнализаций, особенно там, где стена или забор мешают общению с те-
ми, кто находится снаружи. Друг это или враг, система сигнализации опре-
делить не может. Научить систему различать их - становится  задачей  для
ее разработчиков. Тем не менее, возрастающая стоимость персонала и труд-
ности с его подбором заставляют концентрировать усилия на  совершенство-
вании физической защиты, периметровых  детекторов,  а  также  детекторов
размещенных на территории с учетом возможных направлений движения  нару-
шителя. Об этом будет рассказано в 6 и 7 главах.

   Сигнализация, действующая в рабочее время

   Публика чаше всего представляет систему обеспечения безопасности  как
сигнализацию, действующую вне рабочего времени. Но как мы уже  выяснили,
успешная работа системы сигнализации в ночное время переключила внимание
злоумышленников, а следовательно - и внимание людей, отвечающих за безо-
пасность, на дневные часы. Конечно, лучше всего держать двери закрытыми.
Но служащим необходимо передвигаться, чтобы выполнить свои  обязанности.
И здесь мы сталкиваемся с необходимостью различия между другом и врагом.
Конечно, предпочтительно не посылать каждый раз кого-то открывать и зак-
рывать дверь при каждом передвижении персонала. Возникающие отсюда проб-
лемы контроля за допуском и наблюдением за входной дверью подробно расс-
матриваются в главах 7 и 10, куда также включены и проблемы, связанные с
людьми. Можете ли вы с уверенностью сказать, что люди не пронесут оружие
или краденные товары, спрятанные в одежде или в багаже?

   Элементы типичных систем

   Изучая возможность возникновения риска, каждый инспектор держит в го-
лове весь объем средств обнаружения, контроля  и  сигнализации,  которые
накопила и использует его фирма. При написании своих предложений и  спе-
цификаций он выбирает из этого набора наиболее подходящие. Иногда  поку-
патель заказывает слишком много устройств, чтобы предусмотреть любую ве-
роятность риска. В этом случае - мой любимый вопрос: "Чего бы вам  хоте-
лось из того, чего нет? На этом, как правило,  разговор  обрывается.  На
самом деле инспектор и есть именно тот  человек,  который  может  понять
вопрос и ответить на него. Если он грамотно оценил риск и  продумал  все
заранее, то ему обязательно бы пришла в голову такая мысль: "Эх, была бы
такая штучка, чтобы..." И как бы в ответ на его мысли возникали  сначала
бы сигнализационные дверные  контакты  и  контактные  коврики,  а  затем
ультразвуковые и микроволновые датчики, чувствительные к взрывчатым  ве-
ществам и наркотикам приборы, видеокамеры для наблюдения ночью в невиди-
мом инфракрасном свете, микропроцессоры для идентификации голоса и т.д.
   Одной из целей этой книги является активизация творческого  мышления.
То, что это возможно, видно из перечисленных примеров. Однако  этого  не
произойдет, если работники системы безопасности, инспектора  и  инженеры
будут пассивно использовать имеющиеся в их распоряжении  различные  уст-
ройства, воспринимая их как нечто, что выполняет за них работу.
   Элементы и технические устройства систем  безопасности  будут  описы-
ваться в книге более детально по мере преподнесения материала.  Снова  и
снова задавая вопрос "Сработает ли техника?  Как  ее  можно  вывести  из
строя?" мы придем к пониманию многих особенностей сигнализационных  уст-
ройств, научимся видеть их слабости,  которые  могут  быть  использованы
злоумышленниками.

   Общие ограничения

   Как бы ясно вы ни осознавали потребность в усовершенствовании системы
безопасности, вам придется все равно столкнуться с  коллективным  сопро-
тивлением изменениям и необходимостью приспосабливаться.
   С практической точки зрения успешное ведение бизнеса невозможно, если
каждый инспектор или инженер будет делать все, что ему  вздумается.  Для
обеспечения контроля над расходами и адекватностью прибылей, необходимо,
чтобы разработка системы безопасности велась с учетом известных  и  дос-
тупных методов, оборудования и элементов. При высокой стоимости  рабочей
силы, методы работы могут стать определяющим фактором: стоимость одной и
той же работы, выполняемой на разных участках, должна быть ниже стоимос-
ти выполнения специального заказа.
   Даже если бизнесмен успешно справился с экономическим  давлением,  он
все еще не может руководить делом так, как только ему  нравится.  Напри-
мер, его могут ограничить в использовании выбранного оборудования, пред-
назначенного для установки сигнализационных коммуникаций на  базе  теле-
фонной сети. Как мы рассказывали ранее, ему придется вести переговоры  с
полицией и страховой компанией о продолжительности паузы до начала  зву-
чания сигнала тревоги.
   Для получения контракта, его деятельность должна быть одобрена Нацио-
нальной Инспекцией. В свою очередь Инспекция  должна  иметь  стандартные
критерии оценок, таким образом дальнейшие ограничения  могут  возникнуть
из-за Комиссии Национальных стандартов.
   Если он хочет оказать влияние на будущие стандарты, то  скорее  всего
присоединится к Торговой Ассоциации, которая имеет свои собственные  ус-
ловия членства. Она пользуется правом накладывать ограничения  на  форму
подачи информации - сигнала тревоги и информации, в соответствии с кото-
рой осуществляются дальнейшие действия. Предельной санкцией  со  стороны
полиции является отказ реагировать на поступающие  сигналы  с  объектов,
где было зафиксировано большое количество ложных вызовов, или, даже  от-
казаться от использования оборудования этой компании.

   Система интеграции

   Вы познакомились с некоторыми ограничениями  на  оборудование  систем
безопасности. Инспектор по безопасности, конструктор и управляющий долж-
ны обязательно познакомиться с этими ограничениями, и с другими,  прило-
жив все усилия для понимания причин их введения. После  анализа  проблем
начинается интеграция, т.е. сведение воедино идей и проектов необходимых
для удовлетворения требований безопасности.
   В последующих главах мы углубимся в изучение идей концепции  безопас-
ности, а также электронного оборудования, на  котором  строится  арсенал
системы безопасности.  Поскольку  часто  встречается  ссылка  на  прост-
ранственное (объемное) обнаружение, то мы посвятим  этому  целую  главу,
включая средства и методы пространственного обнаружения. Некоторые  счи-
тают, что это выше их понимания, но, прочитав главу N 4,  вы  убедитесь,
что это не так.

   Темы для обсуждения

   На странице книги мы уже сталкивались с противопоставлением  физичес-
кой защиты - электронной, а также с возможностями полиции реагировать на
поступающие сигналы о нападении. С какой стороны вы подойдете к  пробле-
ме: усиление физической безопасности, усиление сигнализации или увеличе-
ние числа полицейских подразделений, способных  реагировать  на  сигналы
тревоги? А, может  быть,  вы  глянете  в  корень  проблемы  -  мотивации
действий злоумышленника?
   Еще одно полезное упражнение, поработать над которым можно  вместе  с
аналогично мыслящим коллегой: попытаться представить,  чтобы  вы  хотели
иметь, чего в настоящий момент не существует?
   Это упражнение полезно даже в том случае, если вы уйдете  из  системы
безопасности.

                                ГЛАВА 4

              ОСНОВЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ В ПРОСТРАНСТВЕ

   На первый взгляд, данная глава появляется в книге преждевременно.  Но
почему я поместил ее именно здесь? Я включил ее в книгу,  потому  что  в
последующих главах мне придется употреблять незнакомые понятия или слова
в непривычных для читателя значениях, возникающих в новом контексте. По-
этому именно в данной главе я ввожу некоторые из них.

   Пространство: как понять то, чего мы не видим

   Пространство - для нас это пустота, возникающая, когда  из  помещения
убирается все. Живое существо может попасть в пространство,  если  ничто
не препятствует ему на пути. Мы говорим об обычном пространстве, где вы,
я и злоумышленник можем существовать, а не о космическом пространстве, в
котором перемещаются астронавты.
   Если мы хотим узнать, находится ли в пространстве человек,  мы  можем
использовать для этого электронные способы обнаружения. В сфере безопас-
ности пространственные (объемные) детекторы проходят под разными  назва-
ниями, некоторые из которых употребляются крайне редко -  микроволновые,
радио-, ультразвуковые или инфракрасные: названия которых больше отража-
ют принципы работы детекторов, нежели их реальные возможности.
   В самом названии детектора не отражается то, что  они  могут  делать,
каковы их функции, да и вообще эта тема покрыта слоем таинственности.  В
настоящей главе я попытаюсь упростить общую картину, внести  больше  яс-
ности в нее и представить истинное положение дел.
   Зачастую, когда люди чего-либо не понимают, они  принимают  уверенный
вид и пытаются тем самым скрыть свое непонимание; при этом они выглядят,
как дети, прыгающие с обрыва в воду или перебегающие дорогу в неположен-
ном месте и не ведающие, к чему их действия могут привести.  Когда  дело
доходит до обнаружения  предметов,  находящихся  в  определенном  прост-
ранстве, тут незачем скрывать свое незнание.  Действительно,  как  можно
понять то, чего нельзя увидеть глазами? Но успокойтесь: мы  проникнем  в
суть вопроса с помощью обычных слов. Даже в том случае, если вам не  бу-
дут ясны в деталях те устройства, которые описаны в этой книге,  то  все
равно вы сможете работать с ними благодаря пониманию общего принципа  их
действия.

   Понятия

   Солнце излучает свет и тепло. Фортепиано издает звук.  Газовая  плита
излучает тепло и немного света. Лампа дневного света излучает  свет,  но
не дает почти ни какого тепла и не издает  звука.  Радиостанция  излуча-
ет... некоторые разъяснения по этому поводу даются позже. Все эти  пред-
меты - излучатели или передатчики, - и знаем мы  это  потому,  что  сама
Природа, а также люди создали рецепторы или приемники.
   Эти два понятия используются как в повседневной жизни, так и в облас-
ти электронных систем безопасности.

   Генерирование и прием звука

   Нажмите на клавишу "до": вы услышите богатый и  благородный  звук.  С
технической точки зрения, это объясняется длиной и плотностью струны,  а
также резким ударом по струне молоточка, приводимого в движение нажатием
пальца на клавишу. Главное в этом явлении - вибрация, которую можно уви-
деть или почувствовать, прикоснувшись к струне.  Молоточек  дает  толчок
одной части струны, напрягая ее. Струна же немедленно возвращается в ис-
ходное положение. Однако наподобие маятника она выходит за исходную  по-
зицию, и в результате, возникает новое ее  напряжение.  Все  повторяется
заново, однако вибрация постепенно уменьшается,  хотя  колебания  струны
продолжаются периодически. Излагая это другим образом,  скажем,  что  за
определенный промежуток времени струна совершает определенное количество
колебаний. Допустим, что таким промежутком является одна секунда.  Коли-
чество колебаний, происходящих в одну секунду называется 1  частотой  0.
Теперь у нас есть еще одно нужное нам понятие. Нажмем клавишу инструмен-
та справа от клавиши "до". Заглянув внутрь фортепиано,  мы  увидим,  что
эта струна немного короче и поэтому звук получается выше, при ударе  мо-
лоточком струна совершает большее число колебаний. Число колебаний будет
все увеличиваться и увеличиваться вплоть до самой верхней ноты. Составим
для ясности шкалу оценок: струна "до" совершает 242 вибрации в  секунду,
в то время как самая верхняя струна - 4224 вибрации.
   Слово цикл наиболее подходит для описания одного колебания, но издав-
на существует традиция давать физическим величинам имена тех  ученых-фи-
зиков, которые открыли эти величины. Поэтому для определения циклов виб-
рации за 1 сек употребляется единица герц.
   Такой же эффект вибрации используется при грамзаписи. Игла  звукосни-
мателя чувствует звуковые колебания, впрессованные в  дорожку  диска,  и
превращает эти колебания в электрические импульсы.  Энергия  усиливается
во много раз и в динамике превращается в слышимые звуковые сигналы.  Об-
щее понятие для звукоснимателя и для динамика - преобразователи, которы-
ми, по словарному определению, являются любые приборы, преобразующие од-
ну форму энергии в другую.

   Излучатели ультразвука

   Приводя в пример фортепиано и грамзапись, мы имели дели со свойствами
слышимого звука. Тем не менее, хорошо известно: в отличие  от  человека,
собака и другие животные могут воспринимать звук более  высоких  частот.
При наличии подходящих преобразователей мы, люди, можем услышать звук  в
два раза большей частоты, чем звук самой верхней ноты фортепиано. Возве-
дите эту величину в квадрат: полученные 16 896 гц -  это  почти  верхний
предел звукового регистра, воспринимаемого человеческим ухом. Поднимемся
еще выше, к частоте звука в 20 000 гц. Собака его слышит, доказывая сво-
им поведением, что столь высокий звук реально существует.  Весь  регистр
выше этой частоты мы относим к ультразвуку.
   Вернемся к примеру с фортепиано и найдем еще одно очень важное  поня-
тие. Как мы заметили, частота звука тем выше, чем короче струна, и  нао-
борот, по мере удлинения струны, звук становится ниже. Струна  порождает
звук определенной частоты, а слышим мы его благодаря  тому,  что  струна
сообщает воздуху вокруг себя, а также в пространстве между нами  колеба-
ния той же самой частоты, которую ей придал удар молоточка. Вполне  реа-
листично предположить, что во время колебания струны, она сначала оттал-
кивает, а затем притягивает к себе непосредственно окружающий ее воздух.
Последующие подъемы и падения давления воздуха напоминают волны, от бро-
шенного в воду камня. Расстояние между двумя соседними гребнями  волн  в
воде и между двумя соседствующими  точками  наиболее  высокого  давления
воздуха - это длина волны. Только в рассматриваемом нами случае  не  су-
ществует ни воздушного, ни водного потока: распространяется только  сама
волна.

   Соотношение между частотой и длиной волны

   Теперь у нас достаточно большой словарь, и благодаря  ему  мы  сможем
рассмотреть три важных вопроса. Еще раньше мы заметили: чем выше частота
(звучание) ноты, тем короче струна и тем короче длина волны.
   Положение 1. Умножая частоту звука на длину его волны, мы всегда  бу-
дем получать неизменный результат - константу.
   Положение 2. Эта константа - не просто бессмысленная цифра. Она отра-
жает  скорость  распространения  звука  в  воздушном  пространстве  (332
м/сек).
   Положение 3. Зная частоту звука, мы можем вычислить длину его  волны.
Исходя из положения 1 и 2 мы имеем:
   частота х длина волны = константа или длина волны =  константа/часто-
та.
   Для примера, вычислим длину волны, соответствующую частоте 1000 гц.
   332 м/сек / 1000 гц = 0,332 метра.
   Весьма полезно запомнить некоторые цифры. Скажем, длина волны  звука,
имеющего частоту 100 гц, составляет приблизительно 3,32 метра, а частоте
ультразвукового диапазона 30000 герц соответствует длина волны около  11
миллиметров.

   Некоторые другие базовые понятия

   Сейчас у нас создается общий фон для понимания темы. Наберитесь  тер-
пения, чтобы узнать еще  несколько  понятий,  столь  необходимых  нам  в
дальнейшем.
   Вот простая пара слов. Когда звук 1 отражается  0  и  возвращается  к
своему источнику, мы слышим 1эхо 0. Стреляя в тире из винтовки, мы  сна-
чала слышим непосредственно звук выстрела, а затем его 1 отражение 0  от
защитной стенки, находящейся за мишенью.

   Эффект Допплера

   Представьте себе комнату площадью 18 квадратных метров  и  высотой  3
метра, в которой созданы все условия для абсолютного покоя. Предположим,
что на одной из стен, на высоте 1.8 м, висит ультразвуковой  передатчик,
напоминающий небольшой высокочастотный динамик.  Рядом  с  ним  приемник
(рецептор) ультразвука. Оба они направлены на противоположный угол  ком-
наты.  Расположенные  таким  образом,  передатчик  и  приемник  образуют
ультразвуковую 1допплеровскую систему 0.
   Передатчик будет посылать ультразвуковую энергию с частотой излучения
20000 гц (что равняется длине волны 16.6 мм), а приемник будет принимать
энергию той же частоты - исходящую прямо от  передатчика,  или  частично
отраженную от стен, и, может быть, от пола или потолка. Теперь предполо-
жим, что в углу комнаты, как  раз  напротив  нашего  датчика,  находится
дверь, в которую входит непрошеный гость. Часть потока энергии,  которая
в нормальных условиях отразилась бы от стены и  закрытой  двери,  теперь
отражается от движущегося по комнате человека. Главный вопрос состоит  в
том, сможет ли приемникрецептор определить разницу между сигналами,  от-
раженными от неподвижных предметов, и сигналами, отраженными от передви-
гающихся объектов.
   Ответ - да, может. Как мы увидели ранее, частота  звука,  помноженная
на длину волны, составляет скорость звука. Сейчас, когда нарушитель  пе-
редвигается по комнате, отражаемая от, него энергия возвращается к  при-
емнику раньше, "чем это ожидалось". Образно говоря, приемник думает, что
скорость звука увеличилась, а потому он составляет уравнение:
   частота х длина волны=скорость звука + приращение.
   Но уравнение стало теперь неравенством. Мы уже говорили, что в комна-
те созданы условия абсолютного покоя, поэтому  единственное,  что  может
привести наше уравнение в норму, - это увеличение частоты.  Таким  обра-
зом,
   (частота + приращение) х длина волны = скорость звука + приращение.
   Приемник фиксирует увеличение частоты сигналов, отражающихся от нару-
шителя. Электроника сравнивает новые данные со стандартной частотой  из-
лучаемого ультразвука, и выявленная разница служит основанием для подачи
сигнала "Тревога".
   Что-то подобное происходит и тогда, когда в качестве рецептора мы ис-
пользуем наши собственные уши. Мы  фиксируем  изменение  частоты  звука,
когда на улице мимо нас  проезжает  сигналящая  машина.  Первым  ученым,
объяснившим это явление был Допплер. Сейчас, говоря о сдвигах в частоте,
мы употребляем понятие "эффект Допплера".

   Затухание

   Вся природа устроена таким образом, что с увеличением частоты возрас-
тает и затухание, или потеря энергии. Слушая музыку, прикройте уши ладо-
нями. Все звуки резко уменьшатся в объеме, но заметьте при этом: высокие
звуки (если вы их вообще услышите) будут звучать куда тише, чем  низкие.
Тоже самое получится, если поместить репродуктор за толстый тяжелый  за-
навес.
   Затухание наблюдается не только у звуковой волны, оно распространяет-
ся и на световую волну. Вспомните спектр цветов, излучаемых солнцем и  в
совокупности составляющих дневной свет. У фиолетового цвета - выше  час-
тота и короче длина волны. В полдень солнце дает нам нормальный свет, но
на закате или на восходе солнечные лучи проделывают гораздо больший путь
по наклонной через атмосферу нашей планеты,  насыщенную  пылью,  которая
поглощает фиолетовые и голубые лучи, также имеющие высокую частоту.  Как
следствие, восход и закат окрашены в красные тона.

   Постоянство свойств природы

   В природе все логически связано: и тепло, и радио сигналы и микровол-
новая энергия и свет передаются в пространстве электромагнитными  волна-
ми. В действительности, все они представляют собой электромагнитные вол-
ны различной длины. Так же, как звуковая  волна,  они  обладают  способ-
ностью затухать, что видно из примера с солнечными лучами. Но если  ско-
рость звука имеет границы, то скорость электромагнитного излучения прак-
тически безгранична. Сопоставление двух величин скорости  создает  рази-
тельный контраст: за одну секунду звук распространяется на 332 метра,  а
электромагнитная волна - на 300 миллионов метров.
   Еще более удивительно, что свойства распространения волны сохраняются
постоянными и в такой принципиально отличной  от  других  по  физическим
свойствам среде, как эфир. Скорость здесь определяется по той же  форму-
ле.

   Еще немного о затухании

   Иллюстрируя связь между увеличением затухания и частотой, мы  привели
примеры из области акустики и электромагнитного излучения. К счастью,  в
нашей области охраны мы имеем дело с расстоянием  в  несколько  десятков
или, самое большее, в несколько сот метров. По сравнению с теми расстоя-
ниями, на которые обычно отправляются радиоволны и световые волны,  наши
дистанции так коротки, и потеря энергии на них столь незначительна,  что
при описании устройства, работающего на  радиоволнах,  фактор  затухания
можно в расчет не брать.
   Если, однако, мы имеем дело с ультразвуком, то этот фактор достаточно
весом. Он устанавливает предел для высоты частот. Превысив его, мы поте-
ряем слишком много энергии, и в результате  эхо  не  будет  достаточным,
чтобы обнаружить человека в помещении. Для большей ясности  скажем,  что
потеря энергии пропорциональна квадрату частоты. Например, увеличив час-
тоту излучения с 20 000 гц до 40 000 гц, мы уменьшим энергию эха на чет-
верть.

   Дисперсия

   Ниже мы рассмотрим другие фундаментальные причины, которые  ограничи-
вают дальность действия пространственных детекторов.

   Обратно пропорциональная зависимость от квадрата расстояния

   Представим себе незаряженный, но включенный диапроектор,  стоящий  на
расстоянии 1 метра от экрана. Он высвечивает  светлый  квадрат,  яркость
которого можно замерить. Удвоим расстояние до экрана. Площадь, покрывае-
мая световым пятном, также увеличится. Измерение вертикальных и горизон-
тальных сторон освещенного участка показывает, что площадь увеличилась в
четыре раза по сравнению с первоначальной. Однако мощность лампы диапро-
ектора осталась прежняя, поэтому  можно  утверждать,  что  при  удвоении
расстояния между прибором и экраном яркость освещения сократится в  че-
тыре раза по сравнению с первоначальной. Тот  же  здравый  смысл  должен
подсказать нам, что для сохранения прежней  яркости  освещения  площади,
вдвое превышающей изначальную, нам надо было  бы  увеличить  в  мощность
лампы в четыре раза, например, со 100 до 400 ватт. Такая обратно пропор-
циональная зависимость от квадрата расстояния получила  название  закона
обратных квадратов. Она в равной степени применима к радио-, микроволно-
вым, ультразвуковым и пассивным инфракрасным датчикам обнаружения. Одна-
ко в случае, когда приемник и передатчик  детектора  располагаются  друг
возле друга, как это характерно  для  устройств,  использующих  радарный
принцип, такая зависимость приобретает исключительно важное значение. Об
этом как раз и пойдет речь ниже, а также в главе 15.

   Обратно пропорциональная зависимость от четвертой степени расстояния

   Закон обратного квадрата применим и для энергии, отражающейся от тела
нарушителя и достигающей приемника системы, работающей по принципу рада-
ра. Прибегнем к аналогии с диапроектором, предположив, что свет  отража-
ется от экрана почти идеально. Экран становится передатчиком, а глаз че-
ловека, находящегося рядом с аппаратом - приемником. Допустим, нам  уда-
лось сохранить без изменений освещенность экрана после того, как мы  уд-
воили расстояние между диапроектором и экраном. В этом случае глаз чело-
века все равно воспринимает это, как будто яркость света  уменьшилась  в
четыре раза, как и вначале, потому что действует уже известная нам зако-
номерность. Вообще же, в ситуациях она действует в двух  направлениях  -
сначала от диапроектора к экрану, затем от экрана к глазу  наблюдающего.
Таким образом, получается, что глаз получает в качестве  отражения  одну
четвертую часть от одной четвертой части первоначального освещения,  или
другими словами, одну шестнадцатую часть той энергии, которая  восприни-
малась глазом наблюдателя, когда экран находился на расстоянии 1 метра.
   К счастью, человеческий глаз автоматически корректирует свою чувстви-
тельность, однако приемник детектора  не  обладает  такой  способностью.
Приемники детекторов почти все время работают  при  максимальном  уровне
чувствительности, в то время как мощность передатчиков обычно  ограничи-
вается соображениями экономии или правительственными ограничениями.
   Если бы вы пожелали увеличить радиус обнаружения цели у допплеровских
систем в два раза, вам пришлось бы увеличить мощность передатчика  в  16
раз. В обычных условиях такое едва ли возможно, поэтому многие  идут  по
пути увеличения чувствительности приемников и таким  образом  усугубляют
проблему ложных сигналов тревоги, так как приемники начинают фиксировать
любые незначительные отклонения от нормы.

   Форма пучка

   Обнаружение цели в пространстве имеет еще один значимый аспект, кото-
рый необходимо знать для общего понимания вопроса. Вернемся снова к при-
меру с диапроектором. Предположим, что в  лекционной  аудитории  аппарат
освещает экран с расстояния 10 метров. Случилось так, что  потребовалось
место и диапроектор передвинули к задней стенке аудитории на  расстояние
20 метров от экрана. С учетом сказанного выше нам ясно, что  изображение
на экране теперь увеличилось в четыре раза, а освещенность  уменьшилась.
Оператор может исправить ситуацию, заменив объектив аппарата на  другой,
у которого фокусное расстояние вдвое больше. Если, скажем, в первом слу-
чае лучи падали на экран под углом 40 градусов по горизонтали и вертика-
ли, то уменьшив угол до 20 градусов,  мы  восстановим  прежнюю  освещен-
ность, сохранив положение диапроектора в глубине аудитории.
   Подобное изменение формы пучка применяется и в  сигнализационных  де-
текторах пространственного обнаружения. Выше, приводя пример  с  доппле-
ровскими датчиками, мы говорили, что для  удвоения  радиуса  обнаружения
объекта нам необходимо увеличить в 16 раз мощность передатчика. Но  если
угол излучения и приема энергии уменьшить  по  вертикали  и  горизонтали
(например, с обычных 80 до 40 градусов), то реальный радиус  обнаружения
можно увеличить в два раза, оставив прежними и мощность  передатчика,  и
чувствительность приемника. Этот способ широко  применяется  в  радарной
технологии с использованием отражателей, рупоров или линз;  при  условии
правильного понимания его сути, он может найти еще большее применение  в
устройствах обнаружения.

   Запросто с пространственным обнаружением

   Теперь мы уяснили себе: в принципах работы различных устройств,  фик-
сирующих передвижение в пространстве, нет ничего непонятного, а,  следо-
вательно, в последующих главах мы не встретимся с какими либо трудностя-
ми.
   Если вы разобрались в сути фотографии, а в школьном курсе вы не имели
затруднений с понятиями тепла, света и звука, вы разберетесь и с  микро-
волновыми радарами. Микроволны - это  тоже  электромагнитное  излучение,
вся разница состоит только в длине волны. Ну а коль скоро вы разобрались
в микроволновых допплеровских детекторах, то с ультразвуковыми  сложнос-
тей у вас не должно быть: при похожести  волн  здесь  изменяется  только
среда распространения - воздух вместо эфира. Что же касается  инфракрас-
ных лучей, то они нашли себе местечко между светом и микроволнами.
   В последующих главах мы рассмотрим практические аспекты работы.  Пока
же помещенные ниже темы для обсуждения помогут вам проверить, как  много
информации осталось в вашей памяти по прочтении этой главы.

Темы для обсуждения
   1. Почему электронные вспышки зачастую  приносят  фотографам  большое
разочарование?
   2. Можно ли услышать звук, длина волны которого составляет 10 мм? Ка-
кую длину волны имеет самый высокий слышимый звук?
   3. Какие волны затухают в среде быстрее: МКВ или ИК? Почему?

                                ГЛАВА 5

             НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ВХОДОМ ВО ВНУТРЕННИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

   Под внутренними помещениями мы понимаем пространство  внутри  зданий,
ограниченное стенами, полом, потолком, крышей, дверьми, окнами и т.д.  В
это понятие не входят внутренние площадки дворов, огороженные  заборами,
и подобные им территории.
   Мы начинаем с того момента, на котором мы прервали рассуждения в гла-
ве 3, где говорили о концепции систем безопасности. Теперь  приступим  к
рассмотрению вопроса какие возникают требования к  охране  помещений  от
проникновения посторонних лиц с преступными целями, а также того, что из
эти требования вытекает.

   Должностные лица, предъявляющие требования по безопасности

   Знание этого аспекта важно. Для большинства из на  требование  -  это
предложение, сделанное в письменном виде содержащее в себе инструкцию  к
действию. Требование может  быть  выдвинуто  непосредственно  нашим  на-
чальником. Но давайте на несколько минут отвлечемся  и  посмотрим:  кого
еще может заинтересовать соблюдение мер безопасности. Конечно риск втор-
жения в помещение всегда существует, существуют:  различные  предположе-
ния, как и почему может произойти вторжение, а это уже и составляет  ос-
нову для различных требовании Но дело не только в этом. Важна не столько
сама систем, защиты, сколько сигнал о том, что через нее пытаются проник
нуть внутрь. Кто же эти люди, которые по должности обязаны ясно  осозна-
вать то, о чем мы говорим?
   Прямой интерес к надлежащей системе охраны помещения проявляет  стра-
ховщик, взявший на себя обязательство возместить по требованию клиента в
денежной форме утрате любого предмета, оговоренного в страховом соглаше-
нии. Прежде чем взять на себя столь большую ответственность,  страховщик
узнает у местного агента страховой  компании  о  степени  риска.  Однако
страховой агент не всегда имеет специальную подготовку  чтобы  проводить
необходимую оценку риска. Специально обучен  для  этого,  скорее  всего,
страховой инспектор; он же может составить  список  мер  безопасности  и
оборудования обнаружения при наличии которых страховщик  сможет  принять
на себя обязательства по выплате ущерба.
   Другим лицом, выдвигающим требования, является офицер полиции по пре-
дотвращению преступлений. В  то  время,  когда  он  не  вовлечен  непос-
редственно в задержание преступников, он ведет наблюдение за новыми  до-
мами, старыми, где производится реконструкция или  меняется  направление
использования их владельцами или арендаторами, а также теми зданиями,  в
которых недавно произошли кражи. Он дает рекомендации  по  мерам  защиты
собственности, советует, какие шаги следует предпринять, чтобы облегчить
задачу охраны обычным подразделениям полиции и тем, кто выезжает на мес-
то по сигналу тревоги.
   Офицер безопасности промышленных объектов (должность, возникшая в ре-
зультате эволюции профессии ночного сторожа) - это  хорошо  обученный  и
опытный гражданский чиновник, находящийся на  службе  у  промышленных  и
контролируемых правительством организаций, чьи помещения  могут  подвер-
гаться таким вторжениям, каких не могут предотвратить обычные  полицейс-
кие подразделения. Одетые в униформу офицеры  безопасности  промышленных
объектов - что-то вроде частной полиции. Риск  проникновения  заставляет
вести круглосуточное наблюдение, не сводимое к простой проверке, все  ли
двери закрыты. Старший офицер безопасности и его сотрудники часто  обра-
щают свое внимание на электронные меры защиты.
   Порою мы не осознаем, что местное начальство также может выступить  в
качестве автора требований по безопасности. В тех организациях,  где  на
начальников отделов возлагается вся полнота ответственности за  успешное
ведение дел, там и развивается у  сотрудников  острое  осознание  причин
возможных потерь (включая потери из-за плохой охраны помещений). Правда,
сами начальники непосредственно занимаются вопросами безопасности  очень
редко - здесь в игру вступает старший офицер безопасности или другое ли-
цо с эквивалентными обязанностями.

   Требования от частных служб безопасности

   В прежние времена всегда хватало компаний, которые предоставляли свои
услуги для охраны объекта. С ними вступали в  контакт  по  телефону  или
письменно, через круг должностных лиц, о которых мы  упомянули.  Но  эти
контакты приходилось, да и  приходится,  поддерживать  скорее  благодаря
личным взаимоотношениям, а не исходя  из  определенных  производственных
интересов.
   Бытует легкомысленное отношение к вопросу охраны помещений - по прин-
ципу: " с нами ничего такого не случится", а  отсюда  -  расцвет  диле-
тантских компаний по охране безопасности. С  другой  стороны,  тот,  кто
проблему охраны воспринимает всерьез, все больше нуждается в замене ста-
рых систем безопасности. Но хорошо известно: люди, однажды  установившие
оборудование, которое сделало свое дело качественно,  далеко  не  всегда
считают нужным производить замену. Если старая система являлась  хорошим
средством сдерживания и предупреждения нападений, зачем  создавать  себе
сложность с ее заменой? - так думают они.
   Поэтому компаниям безопасности все чаще приходится  напоминать  таким
тугодумам, что сейчас у грабителей появились новые мотивы для нападения,
а посему и необходимо вместо старой системы устанавливать новую.
   Настаивать на этом перед каждым бывшим своим клиентом - тяжелое заня-
тие для людей, работающих в сфере охраны. Но перспектива потерять клиен-
та и начинать новую работу в  примитивной  области  оснащения  охранными
системами жилых домов удручает их еще больше. Не удивительно,  что  ког-
да-то непопулярный вид рекламы находит все больше поклонников как в  от-
дельных местностях, так и масштабе всей страны. Какой рекламы?  Основан-
ной на теме страха. Страх перед возможными последствиями, которые ожида-
ют тех, кто игнорирует меры безопасности. Нагнетание такого рода  страха
является благодатной почвой для возделывания рекламы. Ведь средства мас-
совой информации в сообщениях о грабежах у нас и за рубежом чуть  ли  не
каждый раз указывают: "Меры безопасности были всеобъемлющими".
   Наша цель  -  предотвратить  преступление.  Но  оправдывает  ли  цель
средства? Оправдана ли в этом случае игра, основанная на чувстве страха?
Игра, призванная убедить людей сделать шаг вам навстречу, который прине-
сет им безопасность в дом или офис и спокойствие в душу?  Попозже  заду-
майтесь для самоконтроля над этим вопросом. Помните при этом: чтобы быть
на плаву, предприниматели, работающие в любой области,  должны  получать
прибыль от сделок, - и это их вторая цель. Если же вы находите ее сомни-
тельной, то подумайте: к каким последствиям могло бы привести исчезнове-
ние этой цели из бизнеса?

   Осмотр помещения

   Выше я писал, что никогда не стал бы давать  рекомендации  по  охране
помещения, предварительно его не осмотрев. Столь же важно провести бесе-
ду с непосредственно работающими там людьми. Ни одна электронная  систе-
ма, сколь совершенна она не была бы, - не спасет нас от грабителя,  если
в ней не предусмотрены приборы, информирующие конкретных людей о  проис-
ходящем вторжении. Это бесспорный факт. Все остальное  относительно  ос-
мотра помещения - дело вкуса.
   Хорошо бы для тех, кто осуществляет  инспекцию  помещений,  управляет
инспекторами или обучает их, выработать типовую схему осмотра. Она  поз-
волит, с одной стороны, учитывать личные пристрастия, а с другой - проя-
вить последовательность и применить практические навыки.
   Задача осмотра сводится к следующему:
   1. Каким образом грабитель может достичь своей цели? Его цель  -  это
объект риска и выяснение, каким путем вторгшийся в помещение может прет-
ворить в жизнь свои планы, - это анализ риска.
   2. Отталкиваясь от анализа риска, инспектор или инженер, работающий с
системой безопасности, может выработать меры (включая меры по конкретно-
му применению электронного оборудования), которые необходимы для предуп-
реждения охранников о проникновении постороннего в охраняемое помещение.
Это проект системы.
   3. Технический отдел должен разработать схему установки  оборудования
по проекту. В такой схеме детально определяется  отбор  оборудования  по
проекту, пути прокладки кабеля, способы защиты системы от блокировки,  а
также нахождение наиболее выгодных мест, из которых подается сигнал тре-
воги.
   В вышеизложенных трех пунктах мы коснулись таких вопросов,  как  ана-
лиз, проектирование и размещение систем безопасности. Думая  о  них,  вы
будете помнить о цели осмотра помещения и о результатах, к  которым  ос-
мотр должен привести. Но как бы не  обстояли  дела,  не  забывайте,  что
собственно обнаружение вторгшегося в помещение грабителя - вопрос техни-
ческий, и только технический.

   Методы обнаружения, используемые для охраны периметра здания.

   Новичкам в нашем деле охраны, наверное,  покажется  логичным  уяснить
себе суть всего на примере хотя бы одного осмотра  помещения.  Начнем  с
того, с чего начинает любой заинтересованный специалист или грабитель  -
с периметра здания, на некоторое время оставив в стороне  мои  советы  и
систему сигнализации.
   Вопрос 1. Нужно ли использовать систему безопасности в  рабочие  часы
или можно ограничиться нерабочими часами и выходными днями, когда здание
пустует?
   Здесь мы сразу сталкиваемся с необходимостью обойти помещения  вместе
с клиентом (владельцем или управляющим), знакомым с режимом этого офиса,
или использовать знания об этом здании авторитетного в таких делах  инс-
пектора.
   Скажу сразу: если включение системы безопасности требуется  только  в
рабочие часы, ознакомьтесь с главами 10, 23, и 25, где говорится о конт-
роле за доступом в здание. Если же вы хотите использовать ее в нерабочие
часы, то читайте дальше эту главу.
   Вопрос 2. Какой выход из здания предпочитают сотрудники в конце рабо-
чего дня?
   Тщательно продумайте этот вопрос. Выходом может оказаться  не  только
парадная, но и боковая или задняя дверь (так называемый  "черный  ход").
Расположение выхода не имеет большого значения, если оно  отвечает  нес-
кольким требованиям:
   - для держателя ключей существует безопасный проход к зданию и от не-
го;
   - дверь не поддается выбиванию, так как открывается наружу, а не вов-
нутрь, имеет предохранительные затворы, а дверная коробка вмонтирована в
стену;
   - установлен замок усовершенствованного типа, в котором  при  попытке
взлома приводится в действие блокирующие задвижки.
   Вопрос 3. Есть ли другие выходы по периметру здания?
   Требования, предъявляемые к двери служебного  выхода  (через  которую
сотрудники покидают здание), в равной степени относятся и к другим  две-
рям по всему периметру здания. Особое внимание следует уделять их  физи-
ческой защищенности. Вот  самое  минимальное  требование:  каждая  дверь
должна иметь вверху и внизу большие засовы. Если инспектор считает,  что
для служебного входа лучше выбрать какую-либо другую дверь, то он должен
посоветовать это сопровождаемому его клиенту. Последний может  высказать
возражения, а инспектору необходимо выяснить, что стоит за ними  и  нас-
колько они весомы. Он может спросить, не будет ли клиент возражать  про-
тив внесения пункта "Об изменении служебного входа" в список предложений
по обеспечению безопасности. Однако, какой бы тон для возражений не выб-
рал сопровождающий, инспектору всегда нужно помнить: именно  он,  сопро-
вождающий, положит его предложения (или чьи-нибудь другие?) на стол  на-
чальству, поэтому на всех стадиях осмотра необходимы поиски согласия.
   И все же, если приведя двери в соответствие с комплексом  предохрани-
тельных мер, мы все же стоим перед перспективой грабежа,  то  нам  нужно
четко уловить тот момент, когда их начнут  вскрывать.  Какие  существуют
устройства для того, чтобы был подан сигнал тревоги?

   Скрытые проводка и полоски фольги

   Фотография проема в двери картинной галереи, приведенная в главе  15,
удачно иллюстрирует проблему. Давно известный и довольно простой  способ
сигнализации - это закрепление с внутренней стороны  двери  в  различных
местах очень тонких проводов или полосок фольги таким образом, чтобы по-
тенциальный грабитель обрывал их, пытаясь проделать отверстие. Проволока
и фольга подсоединяются к системе подачи сигнала тревоги. За ними  поме-
щают лист фанеры или доски, скрывающие их от глаз  и  предохраняющие  от
возможных повреждений. Некоторые компании производят такие двери фабрич-
ным способом. Проволока и фольга соединяются с сигнализацией через двер-
ные петли, затворы, а также посредством специальных  контактных  блоков,
достаточно дорогих, но меньше подверженных повреждениям, чем петли кабе-
ля, расположенные между самой дверью и дверной рамой.
   Защищенная от коррозии скрытая проволока или фольга обеспечивают  от-
носительный покой от ложных тревог. Полную информацию  по  их  установке
должны содержать инструкции, разрабатываемые фирмами безопасности.

   Дверные контакты

   Улучшается качество специальных дверных замков, увеличивается их соп-
ротивляемость вскрытию и удлиняются блокировочные стержни (до  20  мм  и
более), у взломщиков становится все меньше шансов открыть дверь, и  поэ-
тому, соответственно, снижается роль дверных контактов. Но если не  при-
нимать в расчет стоимость проводки и установки, они все же  представляют
собой достаточно дешевый способ обезопасить все двери по периметру  зда-
ния, и если где-нибудь будут закрывать дверь, то незамкнутый контакт по-
даст сигнал о нарушителе, который воспользовался вашей рассеянностью.
   Список типов этих контактов обширен. В главе 13 рассматриваются неко-
торые из них. Тем не менее, нам представляется, что  вариант  магнитоуп-
равляемого герконового дверного датчика,  установленного  сверху  двери,
переживет все другие типы дверных контактов.

   Вибрационнные датчики

   Устройство, чувствительное к вибрации, является альтернативой скрытой
проволоке. Вполне естественно, что наружная дверь с подобным устройством
была бы крайне зависима от ложных тревог, если бы это устройство не име-
ло защиты от малейшего дуновения ветерка, естественных стуков в дверь  с
просьбой открыть или просто шалостей, когда дети бьют  по  двери,  чтобы
понаблюдать за последствиями. Вибрационные датчики по  отдельности  и  в
комбинации описываются в главе 13.
   Теперь мы находимся на той стадии нашего обзора, что можем уже задать
воображаемому сопровождающему вопрос.
   Вопрос 4. Итак, мы знаем, как усовершенствовать двери. А как  быть  с
окнами и другими отверстиями в наружных стенах? Ведь  воры  могут  попы-
таться проникнуть и через них.
   Осматривая помещение, помните, что вас сопровождают для  того,  чтобы
вам помочь, а не для того, чтобы выполнять вашу работу. Если вы упустите
из виду отверстия, через которые впоследствии -  проникнет  грабитель  и
это принесет ущерб клиенту, вся вина падет на вашу компанию,  и  вам  не
удастся защитить себя в суде, ссылаясь на то, что сопровождающий в  свое
время не указал вам на эти отверстия.

   Провода в металлической трубке

   Постороннему наблюдателю это устройство может показаться  металличес-
ким прутом для защиты окна, которое,  однако,  почему-то  установлено  с
внутренней, а не с наружной стороны стекла. Чтобы попасть внутрь помеще-
ния, грабитель, разбив стекло, начнет раздвигать прутья, на  самом  деле
представляющие собой полые металлические трубки с проводами. В  согнутых
трубках провода замыкаются, и раздается сирена.  Выглядит  это  довольно
обманчиво, а потому такой способ защиты окон прост и эффективен. Но что-
бы придать окнам эстетический вид, нужно проделать буквально декораторс-
кую работу. К тому же прутья с проводами мешают мыть окна, и за их мытье
приходиться платить дороже. Поэтому при  выборе  средств  защиты  вопрос
часто решается в пользу вибрационных устройств, описанных чуть выше, или
описанных ниже - микрофонных оконных датчиков.

   Микрофонные оконные датчики

   Датчики, реагирующие на разбитие стекла, являются приборами, похожими
на микрофон. Подробнее это объясняется во второй части книги. В них  ис-
пользуется пьезоэлектрический материал, превращающий механическую вибра-
цию разбивающегося стекла в электрический сигнал. Резкий звук от  разле-
тающегося на куски стекла кроме частот, воспринимаемых ухом, содержит  и
частоты, находящиеся в ультразвуковом диапазоне.  Они-то  и  фиксируются
детектором. Таким образом, исключается возможность ложной тревоги,  выз-
ванной от простого постукивания по стеклу и от других обычных звуков.
   Основанные на свойствах пьезоэлектрического материала подобные датчи-
ки - большой шаг навстречу требованиям эффективной защиты  помещений  от
вторжений через окна, особенно тогда, когда окно только с  одной  рамой.
Если в окне несколько рам, то это  накладывает  ограничения  на  их  ис-
пользование, так как ультразвуковые частоты плохо проникают  через  нес-
колько слоев стекла к датчику. Едва ли целесообразно устанавливать  дат-
чики для каждого стекла. В подобном  случае  лучше  использовать  другие
способы защиты. Но какие? Попытайтесь ответить на этот вопрос по прочте-
нии этой главы. Обычно опытный инспектор сначала обсуждает проблему  за-
щиты окон с техническим персоналом, прежде чем  твердо  остановиться  на
каком-либо способе защиты.

   Альтернативные варианты защиты окон

   Не удивляйтесь, если технический работник  ответит  на  этот  вопрос:
"Забудьте о них". Самая заманчивая часть здания для грабителя - это  ок-
на; они-то и вызывают у инженеров головную боль. С точки зрения  системы
безопасности, гораздо легче обнаружить злоумышленника  тогда,  когда  он
уже проник в помещение, нежели тогда, когда тот только начинает ломиться
в окно. Но в каких-то случаях затягивать обнаружение  грабителя  слишком
рискованно, и тогда инспектор должен настоять на защите  окон  по  всему
периметру здания, хотя, естественно, стоимость такой защиты возрастет.
   Возможное компромиссное решение - чувствительные к давлению  коврики,
проложенные внутри окон, между рамами, на которые наступит  грабитель  и
таким образом обнаружит себя. Можно использовать также перекрестные инф-
ракрасные лучи, пропущенные через площадь окна. Но и то, и другое - пло-
хая преграда для опытного грабителя.
   Наиболее приемлемой альтернативой мог бы стать инфракрасный  занавес,
где используются приборы, которые обнаруживают грабителя  в  момент  его
вступления в зону риска.
   Перейдем теперь от окон дальше - к другим частям здания.
   Вопрос 5. Какие помещения и объекты включить в зону риска?
   Риску подвергается в здании буквально все - от  склада  до  сейфа.  У
всех объектов риска общим является то, что они все окружены определенным
пространством, и чтобы достичь  своей  цели,  злоумышленник  должен  это
пространство преодолеть. В таком случае нам опять приходят на помощь ме-
тоды обнаружения в пространстве. К ним мы и обратимся.

   Методы обнаружения в пространстве

   К базовым методам можно отнести ультразвуковой допплеровский,  микро-
волновый радарный и пассивный инфракрасный. Более подробно  мы  излагаем
их в главах 15, 16, и 17. Эти главы следует изучить инспекторам для  вы-
бора наиболее подходящих решений.
   Рассмотрим, например, метод защиты от проникновения через окна. Чтобы
предотвратить проникновение через окно, наиболее выгодным представляется
пассивное инфракрасное излучение, так как его энергия не проникает через
стекло. Проблема выбора здесь основывается не столько на способности об-
наружить цель, сколько на желании избежать  ложной  тревоги,  вызываемой
иногда дорожным движением. На больших пространствах, на площадях, распо-
ложенных в удалении от окон отдают предпочтение обнаружению цели при по-
мощи микроволн. Микроволновое оборудование включает в себя меньше компо-
нентов, а более длинные радиоволны уменьшают возможность ложной тревоги.
На небольших пространствах выгоднее использовать пассивные  инфракрасные
детекторы: например, в коридорах, которые придется пересекать грабителю.
Но ограничиваться столь коротким описанием - несправедливо. Чтобы  лучше
понять их использование и применение, обратитесь к части 2.
   Пока мы еще не говорили о крыше здания. Снова зададим  вопрос  нашему
сопровождающему.
   Вопрос 6. Какие в здании существуют ходы, ведущие  к  крыше,  включая
пожарные лестницы, световые люки, вентиляционные трубы и т.д.?
   Если при охране  других  частей  здания  электронная  система  прост-
ранственного обнаружения задействована весьма широко, то о  крыше  можно
не беспокоиться. Но все в жизни может случиться, и поэтому  только  под-
нявшись на крышу и там представив себя на месте злоумышленника, вы  смо-
жете окончательно решить, где и как его обнаруживать.

   Контрольные пульты

   В начале главы мы рассматривали пример, когда  здание  находится  под
наблюдением и система охраны включена в нерабочие часы.
   Как показывает опыт полиции, наибольшее число ложных сигналов тревоги
раздается во время начала и окончания  работы,  другими  словами,  когда
систему безопасности включают или выключают.
   Как бы тщательно ни проводили инспекцию помещения для дальнейшего ис-
пользования системы безопасности, все пойдет насмарку,  если  количество
ложных тревог будет слишком велико. Тогда  полиция  попросту  перестанет
реагировать на подаваемые сигналы. В равной степени следует уделять вни-
мание и проектированию контрольным  пультам,  чтобы  свести  к  минимуму
ошибки со стороны дежурного оператора.
   Принципы проектирования такого оборудования рассматриваются  в  главе
24. Вообще же, любого инспектора прежде всего  интересует  проект  самой
системы защиты, и он наверняка задаст сопровождающему еще один вопрос.
   Вопрос 7. Каковы ваши обычные действия при открытии и закрытии  поме-
щения?
   Возможно, что вашего сопровождающего не интересуют такие мелкие  под-
робности, поэтому лучше поговорить с одним или двумя сотрудниками, обыч-
но выполняющими эту работу.
   Риск ошибок системы защиты существенно уменьшается, если обычная схе-
ма контроля за системой приспосабливается к повседневным  действиям  лю-
дей, закрывающих и открывающих помещение. После выработки этой  процеду-
ры, нужно неукоснительно соблюдать  технологическую  дисциплину,  а  для
этого специально обучить людей, которым вверяются ключи.
   С целью наиболее эффективного обслуживания системы различные  приборы
контроля обычно подключаются к многоканальному  централизованному  блоку
управления, по эксплуатационным соображениям, как  правило,  помещаемому
поблизости от двери, через которую сотрудники покидают помещение в конце
работы. Обычно включение времени задержки на выход производится с  конт-
рольного пульта в последнюю очередь, благодаря чему можно  успеть  поки-
нуть здание и закрыть за собой дверь. Но очень часто именно в это  время
может зазвонить телефон или уходящий вдруг вспоминает о забытой на рабо-
чем месте вещи, и система включается еще до того, как он подойдет к  вы-
ходу. Приборы обнаружения фиксируют его как вторгающегося,  и  раздается
ложная тревога.
   Нам представляется, что есть один наиболее удовлетворительный  способ
решить эту проблему. Подробно он рассматривается в главе 24. Сейчас  ог-
раничимся кратким описанием: на контрольном пульте  можно  включить  все
приборы (в том числе и находящуюся в помещении сирену), но нельзя  подк-
лючить  линию  дистанционной  сигнализации,  соединенную  с  полицейским
участком или центральной станцией. Она начинает  функционировать  только
тогда, когда выходная дверь заперта снаружи. В дальнейшем мы увидим, что
при подобной постановке вопроса возникают технические проблемы,  но  все
же они создают меньше трудностей, чем проблема человеческого фактора.

   Неумелое обращение с системой и ее вывод из строя

   Вспомним наш риторический двойной вопрос: "Сработает ли система? Мож-
но ли вывести ее из строя?" Поэтому выясним с нашим  сопровождающим  еще
один вопрос.
   1Вопрос 8. О Как отнесется персонал, работающий в данном офисе,  сот-
рудники других организаций, отвечающие за охрану здания, к  вводу  более
эффективной системы обнаружения?
   При условии, что персонал будет настроен конструктивно, не нужно при-
нимать никаких особых мер, кроме включения в ночное время обычной запас-
ной сигнализационной сети, включающейся, чтобы  подать  сигнал  тревоги,
если грабитель найдет способ заблокировать основную систему. Но бывают и
такие случаи, когда служащий, имеющий не самые добрые намерения, выводит
сигнализацию из строя, а без приборов, регистрирующих нарушения в систе-
ме, ее пользователь остается в неведении о возникших неполадках до конца
дня, когда он вдруг обнаруживает, что сигнализация не включается.
   Обычно основная тяжесть в разрешении таких проблем ложится  на  плечи
отдела обслуживания компании безопасности, причем пик обнаружения  непо-
ладок приходится приблизительно на один час, когда закрываются различные
учреждения.
   Если возникает угроза нарушений в функционировании системы, инспектор
должен проследить, чтобы технический отдел  компании  включил  в  проект
контрольные устройства, проверяющие функционирование системы  сигнализа-
ции. Их расположение должно быть таким, чтобы они находились под  наблю-
дением ответственных лиц - офицера безопасности, управляющего и т.д.

   Сигнал тревоги

   Последнее звено в цепочке - связь между сигнализационным блоком и по-
лицией.
   В главе 8 мы рассматриваем принципы устройства таких систем связи,  а
их применение на практике изложено в главе 24. Хороший инспектор  посвя-
щен в эти проблемы, в тактику своей компании и стратегию полиции; основ-
ные моменты он излагает своему сопровождающему во время осмотра  помеще-
ния.
   Имеются следующие возможности связи с полицией: можно  набрать  номер
полиции (в Великобритании это номер 999), или подключить сигнализацию  к
прямой линии связи с полицейским участком, или же использовать  мультип-
лексную связь с Центральной станцией безопасности, работники которой вы-
зовут полицию от имени клиента. Каждый вариант имеет и  преимущества,  и
недостатки. Их мы обсудим позже. Из-за большого количества ложных тревог
полиция не всегда реагирует вовремя, и поэтому к указанным трем  возмож-
ностям добавляется еще одна - местная сирена как средство  устрашения  и
психологического воздействия на грабителя.

   Подготовка предложений

   К этому моменту и инспектору, и сопровождающему должно быть ясно, ка-
ким будет перспективный проект всей электронной системы охраны. На этом,
однако, работа не заканчивается. Нужно установить цену и закрепить доку-
ментально, какие возможности системы клиент получит,  заплатив  установ-
ленную сумму. Другими словами, инспектор должен  составить  предложения.
Они не являются отчетом о проделанной работе, который пишется  отдельно.
Предложения - это экспертная  оценка,  и  знающий  свое  дело  инспектор
представит ее так, что клиент обязательно с ним согласится.
   Вопрос 9 нашему сопровождающему: кто берет  на  себя  ответственность
принимать решения по системе охраны?
   Попросите встречи с этой инстанцией именно сейчас,  когда  ваши  идеи
еще свежи. Удивительно, но факт: часто директора и  другие  руководители
не спешат встретиться с инспектором, что дает им возможность  более  де-
тально узнать у подчиненных все, что касается систем безопасности.
   Несколько минут откровенного разговора могут оказать инспектору  нео-
ценимую услугу для последующего составления своих предложений.
   Независимо от того, будет ли руководитель интересоваться предложения-
ми детально или поручит сопровождающему инспектора лицу выбрать  из  них
наиболее значимые пункты, читателю  этого  документа  будет  значительно
легче разобраться в нем, если в заглавиях  употребляются  слова  "цель",
"способ" или "выводы". Предпочтительно также делать  подпункты,  подобно
следующим: "Наиболее уязвимые места в помещении", "Процедура  открывания
и закрывания входной двери", "Действия в случае тревоги". Каждый из  них
должен излагаться не с точки зрения инспектора, а с точки зрения  клиен-
та, пользователя системой безопасности.
   Тем не менее, одни и те же слова часто  имеют  неодинаковое  значение
для разных людей, и, по мере возможности, вскоре после составления пред-
ложений инспектор должен поинтересоваться у  сопровождающего:  насколько
правильно воспринят им отчет.
   Чтобы уяснить себе процесс составления предложений, прочитайте  главу
28.

   Принятие предложений

   Наша книга в равной степени адресована как покупателям, так и постав-
щикам систем безопасности. Поэтому давайте посмотрим на предложения гла-
зами покупателя и решим, принимаем ли мы их или можем мы  их  рекомендо-
вать для принятия. Даже если у вас давно сложились тесные  связи  с  ка-
ким-то определенным поставщиком, то все равно необходимо иметь альтерна-
тивные предложения от другого хорошо зарекомендовавшего себя  производи-
теля оборудования, чтобы иметь возможность сравнивать технические харак-
теристики систем и цены и в то же время не давать повода  фирме,  сослу-
жившей вам хорошую службу, подозревать вас  в  недоверии.  Информацию  о
поставщиках по просьбе клиентов выдают страховые компании.  Также  стоит
проконсультироваться и с полицией - она, как правило, имеет  обыкновение
сообщать информацию сразу* о нескольких адресатах.
   Мы смотрим на цены, указанные в предложениях из различных  источников
информации, и сравниваем их интуитивно. Но как бы это  не  было  трудно,
крайне важно не спешить с выводами после первого взгляда на  цены.  Если
бы мы писали книгу о торговле, мы много чего могли бы сказать о  фирмах,
которые постоянно подчеркивают низкие расценки на свою продукцию и  ста-
рательно замалчивают, сколько покупателю придется истратить  на  покупку
дополнительного оборудования, чтобы довести систему до нормальной  рабо-
чей кондиции.
   Такие фирмы часто оправдывают себя тем, что они, дескать, много теря-
ют от клиентуры, и вправду решающей с первого взгляда на цены,  к  какой
фирме обратиться. Поэтому не принимайте эти данные на веру,  ведь  самый
лучший способ быть справедливыми по отношению к поставщикам, не скрываю-
щим реальной стоимости продукции, и к самим себе - это  выписать  в  от-
дельную таблицу все компоненты различных систем, детально ознакомиться с
предложениями, просуммировать все цифры, прикинуть, что предусматривает-
ся и не предусматривается  разными  предложениями.  Налоговое  законода-
тельство по-разному относится к капитальным затратам и затратам на  обс-
луживание системы. Поставщики могут в целях собственной выгоды  выделить
какой-нибудь один аспект, но покупателю необходимо ясно представлять се-
бе общую стоимость содержания электронной охраны.  Поэтому  подсчитайте,
во что она обойдется вам за определенный период времени (например, за  5
или 10 лет).
   Автор этой книги стоит именно на этой позиции. Вам же  придется  выб-
рать то, что устраивает вашего бухгалтера. Если его совет не совпадает с
вашим выбором конкретного предложения, то пусть бухгалтер сам  попробует
договориться непосредственно с поставщиком.

   Обязательство по исполнению проекта

   За последние годы в различных странах появилось такое множество зако-
нодательных актов, что практически каждый осведомлен о  законных  правах
покупателя, который хочет иметь полную информацию о пригодности приобре-
таемой им вещи или услуги. Если скажем, он покупает поливальную  машину,
а она - швейную, то оба знают, чего ожидать от приобретенных механизмов,
и вскоре у них не будет сомнения, должным ли образом эти машины  работа-
ют.
   Но применительно к системам безопасности все не так прямолинейно. Она
постоянно работает во враждебной обстановке,  создаваемой  потенциальным
преступником, который, естественно, хочет вывести  ее  из  строя.  Линия
связи между сигнализацией и полицией, находится вне контроля со  стороны
системы и полиции, а, кроме того, полиция может быть занята, или в  дру-
гом месте и своевременно не отреагировать на сигнал тревоги.
   Такой элемент разделенной ответственности, с одной стороны,  и  прес-
тупной заинтересованности с другой, заставляет производителей  не  заяв-
лять о качестве своей продукции, если они не могут его гарантировать. Не
стоит заявлять, что сигнализация поставит полицию в известность о совер-
шаемом грабеже. Сделает она это только при содействии других служб, а  в
ситуациях, когда полиция не отреагировала должным образом, крайне тяжело
доказать, что система безопасности сработала исправно.
   Клиенты часто возражают против включения фраз вроде "Система безопас-
ности предназначена для вызова полиции" в предложения по установке, хотя
эта фраза правдива. Однако не стоит быть на сто процентов уверенным, что
полиция действительно приедет.
   Данное утверждение - лишнее доказательство того, что обеспечение  ох-
раны помещений тоже дело риска. С целью уменьшить долю риска для покупа-
телей, правительства следят за соблюдением государственных стандартов  и
типовых инструкций, а также выдвигают обязательные требования для компа-
ний, работающих в сфере безопасности, по разработке и  установке  систем
сигнализации. Например, в Великобритании существует  Национальный  совет
надзора за системами сигнализации, проверяющий деятельность компаний бе-
зопасности и их работу по удовлетворению потребностей заказчиков в соот-
ветствии со стандартами, установленными Британским  Институтом  Стандар-
тов. Фирмы, которые за определенный период времени зарекомендовали себя,
как строго придерживающиеся требований стандартов, могут  получить  гриф
"проверенных производителей", и новые разработки обычно поручаются имен-
но им, а не "непроверенным" производителям. В то же время, если компания
нарушает установленную сетку стандартов, она рискует выпасть из  указан-
ной категории, потерять клиентуру и, таким образом, прогореть.
   В следующих главах мы время от времени будем касаться этих  вопросов.
Но перед этим рассмотрим такой сравнительно новый предмет, как обнаруже-
ние передвижения нарушителя вне здания.

   Темы для обсуждения

   Вовсе не плохо, когда лица, занятые в сфере безопасности, анализируют
то, что они действительно считают целесообразным. В этой главе  мы  рас-
суждали, можно ли использовать чувство страха для рекламы  систем  безо-
пасности. Наша задача - предотвращение преступления, и иногда можно  эту
игру, основанную на чувстве страха, оправдать, если она помогает достичь
нужных нам целей. Но если такая игра на эмоциях неприемлема  для  клиен-
тов, какие еще способы существуют для их убеждения?
   Другой вопрос. Из главы мы узнали, как трудно  обнаружить  грабителя,
проникающего через окно. Можете ли вы предложить какую-нибудь новую идею
для разрешения этой проблемы?


                                ГЛАВА 6

                  ОБНАРУЖЕНИЕ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ВНЕ ЗДАНИЯ

   Почему вне здания?

   Чтобы создать фон для нашего  дальнейшего  повествования,  задумаемся
сначала над необходимостью регистрации различных перемещений  нарушителя
вне здания, факторах окружающей среды и сопутствующих обнаружению техни-
ческих сложностях.
   Для  иллюстрации  необходимости  регистрации  приведем  два  примера.
Возьмем: рыбоводческое хозяйство.  Нетипичный  пример?  Может  быть.  Но
представьте себе ферму с несколькими водоемами  для  выращивания  форели
(на разной стадии роста). Рынок сбыта рыбы (форели) достаточно  прибылен
и может привлечь внимание злоумышленников, которые не мелочатся и  берут
крупную рыбешку. Никакая зоотехнология не поможет ускорить рост оставше-
гося рыбьего молодняка для покрытия потерь от  утраты  большой  рыбы,  и
все, что остается фермеру-рыбоводу - это ждать. Приводя этот пример,  мы
преследуем двойную цель: вопервых, продемонстрировать тенденцию преступ-
ного мира идти на грабеж не только внутри, но и вне закрытых  помещений,
а вовторых, показать проблему косвенных потерь или, точнее,  прямых  по-
терь, влекущих за собой косвенные убытки, далеко не адекватно  покрывае-
мые страховкой.
   На другом конце шкалы - риск общенационального  масштаба,  идущий  от
людей, специально обученных проведению диверсий, запугивания и саботажа.
Все это мы рассматривали в главе 3. Идет ли  речь  о  рыбоводческом  хо-
зяйстве или о военном объекте, в любом случае, чем раньше мы зафиксируем
приближение нападения, тем больше у нас шансов отразить его.  Если  нес-
мотря на наши усилия по сдерживанию нападение все же начинается, то  фи-
зическую защиту обеспечивают заборы, стены, оконные решетки  и  т.д.,  а
предупреждение о начинающейся атаке исходит от системы обнаружения,  ус-
тановленной снаружи.
   Слова "система обнаружения, установленная снаружи" могут создать впе-
чатление обычности таких систем  и  естественности  их  местонахождения,
легкости и безусловности их выбора. Ни то, ни другое неверно.
   Наружные приборы обнаружения передвижений работают в весьма неблагоп-
риятных условиях. Они должны делать свое дело несмотря на  дождь,  снег,
туман, возможные молнии, град, жару или обледенение. Естественно, крайне
враждебен и сам грабитель с его попытками избежать попадания в поле зре-
ния прибора или заблокировать его всеми  имеющимися  средствами  прежде,
чем начать приближение к цели.
   Все это влечет за собой  технические  сложности  -  необходимость  (и
чрезвычайную трудность) устранения ложных тревог и-в то же самое время -
обеспечения точности действия системы. Приборы, фиксирующие  преступника
вне здания, - это помощники охранного персонала, и когда доверие  к  ним
теряется из-за ложных тревог, человеческая природа берет верх  над  дис-
циплиной: на настоящую опасность  могут  не  отреагировать,  думая,  что
электроника снова чудит.
   Здесь мы не можем не обратить внимание на два ключевых момента в под-
держании безопасности - активную роль задействованных людей и  пассивную
роль вспомогательных технических средств. Упор на выигрыш времени в  ос-
новном фокусирует внимание на периметр находящейся под наблюдением  тер-
ритории, но финансовые соображения подталкивают нас к более равномерному
распределению ресурсов. Закон уменьшающихся возмещений применим и в дан-
ной области, поэтому хорошо защищенная электроникой по периметру  терри-
тория наведет целеустремленного  захватчика  на  мысль  о  необходимости
альтернативного способа проникновения. Наиболее распространен подкоп.  К
нему добавились ранее казавшиеся несбыточной мечтой спуск с вертолета  и
перенос на стреле подъемного крана. Имеющиеся средства следует размещать
сбалансировано, так, чтобы обеспечить вторую, а, возможно, и третью  ли-
нию защиты на отдельных, особенно уязвимых, участках территории.

   Физические свойства нарушителя

   Теперь перейдем непосредственно к рассмотрению вопросов, связанных  с
созданием электронных  устройств,  используемых  подразделением  охраны.
Чтобы понять, какие именно приборы  обнаружения  можно  устанавливать  в
каждом конкретном случае вне помещения, необходимо уяснить себе физичес-
кие свойства нарушителя, особенно те, которые могут  служить  достаточно
твердым основанием для подачи сигнала тревоги. А для сведения к минимуму
количества ложных тревог надлежит придать приборам способность  отличать
нарушителя от каких-то других физических предметов.
   Совершенно очевидно, что не так уж много различий найдется между  фи-
зическими свойствами человека и животного. При дыхании у людей выделяет-
ся из легких углекислый газ, они оптически непрозрачны; двигаются с  оп-
ределенной ритмичностью на двух конечностях (бывает, правда,  что  и  на
четырех). Люди умеют лазить, обладают способностью  видеть,  говорить  и
слышать. Умеют думать и делать логические выводы,  использовать  орудия,
копать и рубить. Они прыгают и ползают и, хотят они того или нет, их те-
ла излучают теплоту. Человек состоит главным образом  из  воды;  у  него
есть нервы, решимость, целенаправленность и страх. Когда мы  подойдем  к
темам для обсуждения, по желанию дополните этот список.  А  пока  пойдем
дальше и посмотрим, каким же образом перечисленные  свойства  можно  ис-
пользовать.
   Мы сконцентрируем внимание на тех из них, которые уже нашли отражение
в изготовлении чувствительных приборов, применяемых для охраны  внутрен-
них помещений, а также в других случаях.

   Инфракрасное излучение

   Этот вид излучения используется в самых  разных  целях.  Непрозрачное
движущееся человеческое тело прерывает прием инфракрасной энергии, излу-
чаемой в направлении приемника. Из=за затухания и постепенного  исчезно-
вения луча во время тумана или сильного  дождя,  при  которых  возникали
ложные тревоги и увеличивался риск успешного проникновения, на некоторое
время инфракрасный метод попал в опалу как основа функционирования  при-
боров наружного слежения.
   Но в  последнее  время  его  авторитет  постепенно  восстанавливается
вследствие появления более мощных и надежных излучателей  энергии.  Даже
если во время сильного дождя и возникает нарушение в приеме луча, полез-
но спросить себя: "Какое это  имеет  значение?"  Статистика  утверждает,
что, по крайней мере в Великобритании, сильные  туманы  довольно  редки.
Велики ли шансы совершения грабежа именно в  условиях  сильного  тумана?
Даже если нападение и происходит, не считаете ли вы,  что  прорекламиро-
ванные выше несколько линий внутренней защиты будут достаточны для  сво-
евременного его обнаружения.
   Но когда подобный сбой в работе все же имеет  значение,  подумайте  о
лучшем способе защиты.

   Использование большей длины волны

   Лучевые способы достаточно привлекательны, и прежде чем искать  прин-
ципиально отличные методы, посмотрим на то, как наилучшим образом приме-
нить лучевую энергию. Какой-либо конкретный метод может не  подходить  в
различных  условиях,  но  правильность  самого   принципа   действия   в
большинстве случаев сохраняется.
   Что главным образом ограничивает использование инфракрасного  излуче-
ния? Это слишком короткая длина волны. Почему во время дождя или  тумана
луч теряет силу? Длина его волны очень близка  по  величине  к  диаметру
мелких капель воды, в результате чего инфракрасная энергия поглощается и
рассеивается.
   Для избежания сильного затухания энергии нам нужен прибор, излучающий
и принимающий луч с большей длиной волны, который "не умрет" по  дороге.
Однако длина волны не должна быть настолько большой, чтобы  мы  потеряли
контроль над фокусированием луча. Ведь в таком случае он может покрывать
слишком большую площадь, на что указано в главах 4 и 16.

   Микроволновый барьер

   Придерживаясь лучевого принципа, мы  находим,  что  для  наших  целей
очень подходят микроволны. Хотя в этом слове  есть  приставка  "микро-",
длина волны микроволновой энергии значительно больше, чем у инфракрасных
лучей. Сначала микроволны использовались в радарных  технологиях.  Затем
они пришли на смену проводной связи, а  теперь  микроволны  используются
даже для приготовления пищи в микроволновых печах. Микроволновые  всепо-
годные устройства, альтернативные инфракрасным лучевым барьерам, получи-
ли название микроволновых барьеров. Три различных варианта барьеров опи-
саны в главе 20. Рабочий принцип у первых двух тот же, что и  в  инфрак-
расных технологиях. Сигнал тревоги подается тогда,  когда  злоумышленник
своим телом прерывает пучок. Третий вариант имеет в своей основе не бло-
кирование приема микроволновой энергии, а отражение пучка от тела  нару-
шителя.
   Но не стоит зацикливаться на проблеме длины волн. Конечно,  понимание
ее способствует практической деятельности. Конструктору  оно  совершенно
необходимо, а человеку, непосредственно  обслуживающему  систему,  можно
обойтись и без этого.

   Другие физические свойства нарушителя

   Являясь определенной альтернативой инфракрасному излучению для систем
и сигнализации, устанавливаемых на открытых площадках, микроволны не да-
ют решения проблеме охраны на участках с ограниченным пространством, ло-
маными очертаниями периметра площадки или неровной  (волнистой)  поверх-
ностью. Ответ здесь прост: как и свет,  микроволны  распространяются  на
отведенной им дистанции по прямой, а устанавливать  пару  излучателей  и
приемников для покрытия изменения направления - дело дорогое.
   Все пространство за пределами охраняемой площадки находится вне наше-
го контроля. Оно законно наполнено движением, людьми, животными, машина-
ми, растительностью, что принуждает нас ограничить сферу нашей заинтере-
сованности стеной здания и забором. Хотя участки около них  представляют
собой наиболее вероятную зону ложных тревог, заострим на них наше внима-
ние.
   Среди физических свойств нарушителя, оказывающих нам большую  помощь,
- вес тела и скорость перемещения. Взятые в  совокупности,  они  создают
вибрацию. Она может сообщаться стене, забору, примыкающей к ним  поверх-
ности площадки, а также всем трем элементам сразу.
   Чтобы эту вибрацию зафиксировать,  созданы  или  приспособлены  самые
различные приборы.

   Вибрационные датчики

   Существовавшие ранее сейсмодатчики и вибрационные  контакты  пережили
второе рождение, когда люди начали яснее представлять себе проблему лож-
ных тревог. Эта ясность привела к пониманию необходимости разработки не-
посредственно устройств, регистрирующих вибрацию,  чтобы  таким  образом
существенно ограничить число ситуаций приводящих к ложной тревоге, и  не
полагаться целиком и полностью  на  последующую  обработку  электронного
сигнала. Выбор в пользу  вибрационных  датчиков,  безусловно,  правилен.
Вспомним, в каких неблагоприятных условиях работает электроника, охраня-
ющая здания снаружи, а главная задача обработки электронного  сигнала  -
это сделать систему сигнализации завершенной.
   Сейсмодатчик успешно переделали для восприятия большей амплитуды сиг-
налов, встречающихся в рассматриваемой нами области и имеющих аналоги  в
сейсмологических исследованиях. Прибор научили различать прямые и  боко-
вые толчки, а для большего сужения круга вероятных ложных тревог  велась
и ведется работа по созданию приборов, особенно чувствительных к ускоре-
нию силы тяжести.
   Инерционные датчики. Природа проявляет себя весьма  своеобразно.  Как
выясняется, большую часть ложных тревог вызывают колебания низкой часто-
ты, к которым приборы, регистрирующие изменения в ускорении силы тяжести
(силы V), нечувствительны. Вторжение же, как правило, производит колеба-
ния высокой частоты, к ним G-приборы особенно чувствительны.
   Разработано несколько типов датчиков, в которых за техническую основу
принята инерционная масса, иногда комбинируемая с искусственной гравита-
цией при помощи магнита. Приборы активного действия работают при  помощи
пьезоэлектрического восприятия или распределенного восприятия, как, нап-
ример, электретный кабель. Приборы пассивного  действия  имеют  в  своем
составе жидкий ртутный шарик, а также металлический шарик или ролик. Они
функционируют по принципу инерционного выключателя, чувствительного, как
нам это и требуется, к ускорению силы тяжести.
   Вопреки всем проблемам, сопутствующим обнаружению нарушителя на  тер-
ритории у внешней стены здания или  у  забора,  в  результате  продолжи-
тельной работы появился ряд систем с разнообразным использованием  прин-
ципа ускорения. Но касаясь физических свойств нарушителя в  сравнении  с
физическими свойствами животных и  объектов,  способных  вызвать  ложную
тревогу, нельзя не отметить, что существует предел нашим усилиям по при-
менению электронных устройств. Их установка на препятствиях, которые  мы
воздвигаем для отделения общедоступных территорий от зон нашего риска, -
это предпосылка к большому шуму из ничего.
   Технология упорно совершенствуется, но, признавая  это,  автор  книги
должен отметить: из собственного опыта  он  знает,  что  людям,  занятым
обеспечением безопасности, следует избегать установки датчиков на наруж-
ных стенах по периметру здания и на заборах. Если неблагополучная ситуа-
ция все-таки принуждает вас это сделать, тогда любой сигнал тревоги дол-
жен восприниматься как предупредительный сигнал, а не как полная  трево-
га. Таким способом вы сохраните доверие к системе сигнализации у штатно-
го персонала охраны.

   Роль и отношение персонала, обеспечивающего безопасность

   В сфере задержания нарушителей вне помещений - во  всяком  случае,  в
рассмотренных нами аспектах этой проблемы, - больше вопросов, чем  отве-
тов. Хотя это достаточно трудно, мы должны неуклонно  двигаться  вперед,
чтобы наглядно показать, что электронные средства охраны для людей,  за-
нятых обеспечением безопасности, - помощь, а не обуза.
   Как только вы приступаете к  выяснению  проблемы  охраны  необходимой
территории, сразу утрясите вопрос, где расположить персонал охраны.

   Категории персонала охраны

   Установившаяся терминология обозначения  должностей  служащих  охраны
далека от совершенства. Она не отражает, кто чем занимается. Однако чет-
ко выделяются следующие категории персонала с  соответствующими  обязан-
ностями:
   1) операторы, находящиеся в пультовой и наблюдающие  за  индикаторами
сигналов тревоги и предупреждающие  других  сотрудников  об  инцидентах,
требующих внимания. Совершенно неправильно вменять этой группе сотрудни-
ков в обязанность выполнение еще и других функций. В  особенности,  сами
они ни в коем случае не должны проявлять инициативу и идти  расследовать
происшествие, в то же время оставаясь  при  исполнении  обязанностей  по
контролю за аппаратурой.
   2) дежурные, которые должны показывать свое присутствие на охраняемой
площадке, но не выходить за ее пределы. Их обязанность  состоит  в  том,
чтобы сообщить в отдел об изменении ситуации и об инцидентах. Эта  кате-
гория лиц не наделяется полномочиями отражать нападение. Их статус приб-
лизительно тот же, что и у операторов, и они могут по  графику  меняться
обязанностями, чтобы снять усталость.
   3) две вышеуказанные категории сотрудников  могут  быть  либо  наняты
владельцами территории, либо  приглашены  через  независимое  агентство.
Экономические и практические соображения об источнике принятия  персона-
ла, а также его лояльности, безусловно, присутствуют, но для сути нашего
рассказа они не очень важны.
   4) полицию обычно вызывают сотрудники отдела  безопасности  как  силу
для решения разнообразных задач: от физического вмешательства в инцидент
и ареста нападающих до расследования и судебного разбирательства.  Поли-
ция может быть вооружена.
   5) в особых случаях силой реагирования могут стать военные  подразде-
ления, вооруженные для выполнения соответствующей задачи.

   Ответ на сигналы тревоги

   Имея в виду перечисленные категории  людей,  поддерживающих  безопас-
ность объекта, посмотрим теперь, что же должно  быть  предпринято  после
того, как детекторы, размещенные по периметру вдоль забора,  передали  в
пультовую сигнал тревоги. Каковы должны быть приказы сотрудника отдела?
   Если он относится к любому сигналу как к действительной  тревоге,  то
он немедленно обратится в полицию или военным подразделениям за помощью.
Но как мы видели, риск подачи ложного сигнала тревоги устройствами, рас-
положенными по периметру забора, достаточно высок, и в глазах  сотрудни-
ков, следящих за безопасностью как на территории, так и за ее пределами,
система сигнализации может достаточно быстро себя дискредитировать.
   Не лучше ли поэтому начать с внутреннего расследования и послать  для
этой цели дежурного выяснить причину сигнала? Исходя из данных статисти-
ки, он, вероятно, обнаружит, что причина ложная, то есть никто не вторг-
ся на территорию, о чем дежурный и сообщает оператору. Так  предотвраща-
ется вызов полиции по пустякам, и хотя бы в какой-то степени поддержива-
ется авторитет сигнализации.
   Но что, если дежурный обнаруживает одного  грабителя  или  нескольких
нарушителей? У дежурного должно быть соответствующее оборудование, чтобы
подать подтверждающий сигнал оператору о приходе непрошеных гостей.  Его
собственная жизнь может оказаться под угрозой. В нашей книге мы не каса-
емся вопроса о том, должен ли дежурный иметь оружие, но  его  тоже  надо
принимать во внимание.
   Из всего сказанного явно вытекает, что нельзя ни принимать все сигна-
лы тревоги за истинную  опасность,  ни  поручать  дежурному  производить
внутреннее расследование.
   Давайте внесем ясность: автор книги не намеревается винить оборудова-
ние или персонал. Его цель - показать, что недооценка роли человеческого
фактора в увязке с ролью электронных средств защиты, установленных  сна-
ружи по периметру охраняемой территории, приводит к приведенной нами ди-
лемме, на которую, кажется, трудно найти ответ. Также страдает и репута-
ция оборудования.
   Но когда уделяется внимание аспектам, которые мы собираемся  рассмот-
реть, охрана периметра приносит хорошие результаты со всех точек зрения.

   Ничья земля

   При помощи такого аргумента страховой инспектор и конструктор системы
могут убедить клиента не устанавливать приборы обнаружения на стенах или
на заборе. Вероятно, клиент начнет утверждать, что для них больше  нигде
нет места, но более тщательное исследование обычно показывает: будет же-
лание, место найдется.
   Есть система обнаружения, занимающая буквально 30 см внутри  перимет-
ра, для которой не требуется устанавливать на стенах или на заборе ника-
ких датчиков. Действие ее основано  на  излучении  инфракрасного  света.
Риск обмана системы во время тумана или дождя все же остается. Если  вас
это не устраивает, еще одной мерой является забор внутри забора, то есть
внутренняя ограда на расстоянии метра от внешней. Внешний  забор  служит
границей территории, физической преградой против проникновения  публики.
На нем не устанавливается никаких приборов обнаружения.  Внутренний  за-
бор, напротив, оборудуется  вибрационными  датчиками  или  другими  уст-
ройствами, подбираемыми в зависимости от окружающей обстановки и степени
риска.

   Микроволновые барьеры и радарные детекторы

   В некоторых случаях "разделительная" полоса между внешним и  внутрен-
ним забором бывает гораздо больше одного метра, скажем, 15 метров.  Вла-
делец территории или управляющий может считать, что у нарушителей немало
шансов избежать воздействия на датчики, установленные на заборе. В таких
случаях можно использовать один из многих типов микроволновых  барьеров,
описанных в главе 20. Главным условием для использования является доста-
точно ровный рельеф территории и, в целом, прямые контуры периметра. Ес-
ли происходящее внутри огороженной территории  держится  под  контролем,
использование микроволнового барьера может сделать ненужным  присутствие
самого забора, представляющего собой внутреннюю границу "нейтральной зо-
ны".
   Если на отдельных участках наблюдается большой перепад в  уровне  по-
верхности, то можно установить на нижнем уровне  дополнительный  барьер,
чтобы перекрыть пространство впадины излучением  микроволнового  радара,
как это изложено в главе 16.
   Помимо описанных устройств для охраны периметра используют  пассивные
инфракрасные датчики, регистрирующие излучаемую человеческим телом  теп-
лоту. Их могут устанавливать на открытых  пространствах  вместо  радаров
для поддержания контроля за участком на изломе поверхности,  который  не
покрывается двумя соседними микроволновыми барьерами.

   Электретный кабель и устройства наведенного поля

   При высокой степени риска неразумно полагаться только  на  какой-либо
один метод обнаружения нарушителя на открытой территории. Когда террито-
рия обнесена забором, на котором нет соответствующего электронного  обо-
рудования, то внутренний забор обычно служит в качестве  поддерживающего
элемента для любой из упомянутых выше систем обнаружения,  в  том  числе
использующей электретный кабель либо датчики наведенного поля.
   Электретные кабели и датчики наведенного электрического поля описыва-
ются во второй части книги. Они играют особую роль как средства  первич-
ной и  вторичной  защиты  на  участках  территории  с  мелким  волнистым
рельефом и довольно изломанной линией забора.
   И все же такие системы безопасности, которые включают в  себя  "нейт-
ральную полосу" и дополнительные элементы для  обнаружения  нарушителей,
не исключают полностью возможность ложных тревог из-за  птиц,  кроликов,
погоды или растительности, чьи характеристики, впрочем, разительно отли-
чаются от характеристик человека и больших животных. Поэтому у конструк-
торов электронного оборудования есть возможность спроектировать сети об-
работки сигналов так, чтобы они отсекали большую  часть  ложных  тревог.
Однако предпочтение при отделении ложных сигналов от  истинных  отдается
телевизионному наблюдению.

   Наблюдение с помощью телеаппаратуры

   Замкнутые телевизионные сети, или CCTV, подробно описаны в  главе  7.
Сразу предупредим: заставлять сотрудника отдела  безопасности  сидеть  и
наблюдать за телемониторами и после этого ожидать от него адекватной ре-
акции на вероятный инцидент не имеет смысла. Но зато технически возможно
совместить экран монитора с датчиками обнаружения, установленными по пе-
риметру территории. Когда нагрузка на детектор возрастает до уровня  по-
дачи сигнала тревоги,  автоматически  включается  телевизионная  камера,
раздается звуковой сигнал, привлекающий внимание оператора, и на монито-
ре возникает изображение участка территории, на  котором  предполагается
несанкционированное проникновение. Теперь у оператора имеется визуальное
подтверждение происходящего, и он имеет полное основание  либо  подтвер-
дить наличие опасности, либо объявить тревогу ложной. Хорошо спроектиро-
ванные системы дают операторам возможность подключить  несколько  камер,
чтобы удостовериться в истинной ситуации.
   Следует, правда, заметить: проникающие на территорию с корыстными це-
лями лица не будут ждать, пока оператор, отлучившийся от  пульта,  чтобы
попить чай, вернется на рабочее место. Установка замкнутой телевизионной
сети обернется пустой тратой денег, если руководство не обеспечит посто-
янное присутствие в пультовой двух операторов в одну смену. Такое требо-
вание к количеству персонала является неотъемлемым  для  любой  добротно
составленной инструкции по работе в отделе  контроля  за  безопасностью.
Необходима дисциплина на должном уровне. Один из операторов должен  пос-
тоянно находиться в пультовой и следить за показаниями мониторов.
   Итак, что мы советуем для защиты открытой площадки по периметру?  Ор-
ганизуйте "нейтральную полосу" и не устанавливайте  приборы  обнаружения
на основной ограде, отделяющей вас от улицы.
   А как защитить внутреннее пространство огороженной территории?

   Уязвимые точки на охраняемой территории

   Мы несколько раз  подчеркивали:  нельзя  использовать  все  имеющиеся
средства исключительно на охрану ограждения по периметру с внешней  сто-
роны. Значительная часть оборудования должна обслуживать внутренние  ли-
нии защиты, обеспечивая прикрытие подходов к наиболее уязвимым точкам  и
непосредственно прилегающие к ним участки площадки. Нам  представляется,
что слово зонирование наиболее подходит как определение такого рода дея-
тельности.
   Долевое распределение сигнализационного оборудования - дело индивиду-
альной  оценки.  Принимайте  во  внимание  характер  риска,  обеспечение
средствами сдерживания, уровень и параметры реально существующих и пред-
полагаемых физических средств защиты, возможные маневры проникающего на-
рушителя для обмана сигнализации, а также время, которое вам  понадобит-
ся, чтобы оценить степень опасности, когда происходит нападение на охра-
няемую территорию.
   Хотя возникающие проблемы охраны внутри огороженных территорий решать
легче, проектирующим систему безопасности лицам необходимо иметь в  виду
законную деятельность персонала, как, например, срезание травы,  склади-
рование и перенос материалов, контакты с  оборудованием,  которые  могут
вызвать нарушения в работе, новое строительство.
   Когда решение о необходимых мерах  по  обеспечению  безопасности  уже
принято, необходимо постоянное курирование вопроса со стороны  руководи-
телей среднего и нижнего звена, чтобы сохранять на должном  уровне  бди-
тельность и твердую дисциплину, требующуюся для работы с  усовершенство-
ванными системами сигнализации.

   Предоставление информации

   Проект системы сигнализации для внутреннего использования на охраняе-
мых площадках может быть основан на выборе любого из описанных нами при-
боров - от вибрационных  датчиков  до  комплексной  замкнутой  телесети.
Часть 2 нашей книги рассказывает об этом подробно.

   Поступление информации операторам в пультовой

   Чем больше охраняемая площадь по размерам, тем важнее, чтобы  сотруд-
ники охраны легко узнавали, на каком ее  участке  происходит  вторжение.
Пусть у них выработается свой жаргон. Стоит выяснить у охраны,  как  она
называет в разговорах между собой тот или иной объект. Скажем, в общении
с персоналом  не  следует  использовать  понятие  "северо-западный  угол
участка", если на местном жаргоне он попросту именуется "ямой".
   Инстинктивной ориентировке сотрудников отдела безопасности хорошо по-
могают установленные на рабочем месте имитирующие или графические  изоб-
ражения. Они представляют собой прикрепленные к стенам или установленные
на пультах управления диаграммы  с  сигнальными  лампочками  и  соедини-
тельными рычажками, или же вся информация может быть представлена в бло-
ке видеодисплея. Он дает оператору возможность  видеть  схемы  отдельных
охраняемых участков или всей территории в целом.

   Информация для руководства

   Когда вы приступаете к составлению предложений по  установке  системы
сигнализации, имейте в виду: ваш покупатель (начальник),  вероятно,  го-
раздо меньше ознакомлен с принципами  обнаружения  непрошеных  визитеров
вне здания, чем во внутреннем помещении. Поэтому гораздо больше внимания
следует уделять беседе на эту тему  с  сопровождающим.  Вы  даже  можете
предложить ему ознакомиться с проектом ваших предложений  до  того,  как
представите их официально.
   Обязательно обоснуйте в предложениях необходимость контрольных  испы-
таний системы после окончания ее установки и до введения в эксплуатацию.
Невозможно все предугадать заранее. Плохо, если вы услышите  от  клиента
по какомунибудь поводу реплику: "Что же вы нас об этом не предупредили?"
   Вот небольшой пример. Во время ночных испытаний наружной сигнализации
на судоходе замкнутая телевизионная сеть (CCTV) время от времени включа-
лась без всяких видимых причин. Но оказывается  причина  все-таки  была.
Несколько раз к низкому ограждению, отделяющему судоход  от  примыкающей
территории лодочного клуба, подходил  находящийся  там  любитель  ночных
прогулок на лодке. Он намеренно попадался в поле зрения установленной за
оградой телесистемы, чтобы зажглись  огни  и  дали  бы  нужный  для  его
действий свет. В последствии между лодочным клубом и судоходом был уста-
новлен забор повыше, и курьезные инциденты больше не повторялись. Но не-
обходимость такого забора не была понята до испытаний сигнализации.

   Темы для обсуждения

   Какие, по вашему мнению, физические характеристики человеческого тела
были упущены из виду при создании приборов обнаружения?  Какие  характе-
ристики упустили из виду в данной главе мы?
   Какой уровень ложных тревог следует считать умеренным? Можно ли  счи-
тать, что этот умеренный уровень благотворно влияет на поддержание  бди-
тельности персонала отдела безопасности? Поддержание бдительности персо-
нала отдела безопасности?

                                ГЛАВА 7
                              НАБЛЮДЕНИЕ

   Глаз как источник информации

   Пока не увижу - не поверю. Насколько  это  утверждение  верно?  Чтобы
проверить его, было бы полезно проанализировать обратную ситуацию. Какую
информацию извлекает охранник, дежурящий в пультовой, когда звучит  сиг-
нал тревоги и на панели индикаторов зажигается лампочка? Если он не  ви-
дит источник, вызвавший срабатывание сигнализации, то ему придется слепо
выполнить свои служебные инструкции, т.е. поднять по общей  тревоге  все
службы (не зная, была тревога настоящей  или  ложной).  Достаточно  нес-
кольких ложных тревог для того, чтобы подорвать его  доверие  к  системе
сигнализации. Когда такое происходит, человек по своей природе  способен
нарушить дисциплину, проигнорировав настоящую тревогу, полагая, что  это
очередная ошибка сигнализации.
   Другое дело, если бы он мог видеть, что происходит. Например, если он
из окна комнаты управления своими глазами наблюдает,  как  кто-то  лезет
через забор, то он точно знает, что тревога настоящая.

   Расширение возможностей человеческого глаза

   Мысль о том, что оператор в пультовой должен видеть забор на всем его
протяжении вместе с прилегающей территорией, воскрешает в памяти  вышку,
возвышающуюся в центре концентрационного лагеря. Но и в этом случае  ох-
ранник как минимум должен иметь глаза на затылке, чтобы все время  конт-
ролировать ограждение. Один он это сделать не в состоянии.  Поэтому  ему
необходима помощь. Но не коллеги, контролирующего противоположную сторо-
ну. Ему необходима помощь электронных приборов в виде телевизионных  ка-
мер и мониторов. Когда у  охранника  будет  всеобъемлющая  телевизионная
система, ему не понадобится вышка. Комната управления в таком случае мо-
жет находиться на уровне земли или даже ниже. И будь я охранником, я был
бы только рад находиться вне пределов досягаемости  выстрела  какого-ни-
будь злоумышленника.
   Возможно, на основании вышеизложенного у читателя возникло  представ-
ление о необходимости груды мониторов, соединенных с телекамерами, кото-
рые расположены по всей длине забора. Его можно  простить,  т.к.  именно
такое представление у него и вызывалось. Довести ситуацию до  абсурда  -
один из методов прочистить человеку мозги. На мой взгляд,  нелепо  пола-
гать, что огромное количество мониторов в комнате управления  сигнализа-
цией является приемлемым способом передачи информации с камер.  Я  пони-
маю, что такие рассуждения могут показаться противоречивыми, но  мне  бы
хотелось, чтобы вы сами добрались до сути.
   Не стоит ругать концепцию до тех пор, пока не рассмотрены доводы в ее
пользу или альтернативные предложения. За доводами обратимся  к  челове-
ческой психологии и немножко - к физиологии. Существует по крайней  мере
две неплохие возможности.

   Скука

   Скука - один из аспектов данной проблемы. Если каждая камера  подклю-
чена к своему монитору, то на каждом из них будет практически одна и  та
же картинка. Лабораторные тесты и научные исследования в данной  области
показали, что во время дежурства даже  добросовестный  офицер  не  может
сосредоточиться на изображении на мониторе и адекватно  среагировать  на
существенное его изменение, например, при проникновении  злоумышленника.
Даже после непродолжительного дежурства появляется недопустимый риск то-
го, что дежурный офицер не по своей вине не заметит нарушителя. В домаш-
них условиях неинтересные телевизионные  передачи  часто  навевают  сон.
Правда, пример с домашним телевидением не совсем подходит для сравнения,
т.к. здесь отсутствует элемент ответственности, присущий дежурству. Зато
скука и последующее невнимание появляются в обоих случаях.

   Физиологические аспекты

   Физиологический аспект проблемы связан с любопытной особенностью  на-
ших глаз, проявляющейся двояко. Когда мы смотрим прямо на экран (будь то
экран домашнего телевизора или монитора сигнализации), то видим  цельную
картинку. Но это лишь оптическая иллюзия. В любой момент на экране нахо-
дится всего лишь одна очень маленькая светящаяся точка, а весь остальной
экран чист и неосвещен. Но электронная схема внутри телевизионной систе-
мы заставляет светящуюся точку двигаться очень быстро  по  экрану  слева
направо и сверху вниз. Это повторяется более 25 раз  в  секунду.  Камера
сканирует поле зрения точно так же, яркость точки варьируется  и  приво-
дится в соответствии с тем, что камера видит. Тот факт, что мы видим  не
саму светящуюся точку, а уже цельную картинку, называется инерцией  зри-
тельного восприятия. Этот  же  эффект  используется  (правда,  несколько
по-другому) в кинокамере и проекторе, где картинка меняется  24  раза  в
секунду.
   Но не весь глаз функционирует таким образом,  что  благодаря  инерции
зрительного восприятия создается иллюзия непрерывного цельного изображе-
ния. На это способна только центральная часть глаза,  поэтому  на  экран
необходимо смотреть прямо.
   Если же смотреть на экран боковым зрением,  то  будет  казаться,  что
изображение дрожит, т.к. вне поля  зрения  не  существует  инерции  зри-
тельного восприятия. Это свойство возможно осталось нам от древних  вре-
мен, когда человек каждую секунду должен был быть готов к нападению хищ-
ника. Но это свойство глаза также полезно на современных дорогах.
   Вы можете попробовать это, когда в следующий раз будете  смотреть  на
экран телевизора или монитора. Если на экране нет интенсивного  движения
(как, например, в случае телевизионных титров  или  картинки  монитора),
смотрите на экран в течение нескольких секунд. Затем скосите глаза.  Те-
перь вы смотрите на экран боковым зрением: картинка уже не будет  стоять
неподвижно, а начнет дрожать.
   Вернемся к комнате управления сигнализацией, все еще наполненной  мо-
ниторами. Часто утверждают: "Если изображение  действительно  изменяется
при проникновении нарушителя, то дежурный офицер заметит это, даже  если
он смотрит на другой монитор". Понимание  природы  дрожания  изображения
при боковом зрении показывает, насколько рискованно полагаться на опера-
тора, следящего за изменением изображения. Частично из-за скуки, а также
из-за того, что дрожание на экране появляется всякий раз, когда он  ска-
шивает глаза, оператор привыкает к этому до такой степени, что изменения
в изображении воспринимаются им как простое дрожание  экрана.  Как  было
упомянуто ранее, дежурный офицер может не заметить этого вовсе не  из-за
своей небрежности.
   Для дальнейшего чтения вам может быть полезно изучить составные части
сетчатки глаза, которые называются "палочки" и "колбочки".

   Телевизионные системы

   По вышеприведенным причинам мне не нравятся системы с несколькими мо-
ниторами. Решение следует искать в использовании технологии, которая на-
иболее четко выражается словами "тревога при движении". Это близко к за-
регистрированному торговому названию, и производители могут внести его в
словарь, так же как резиновые сапоги (welington вместо gumboots)  и  ма-
кинтош (macintosh). Телевизионная система обнаружения  движения  (таково
ее функциональное название) достаточно проста по своей концепции и удоб-
на во внедрении. Правда, у данной системы - сложная конструкция и элект-
ронная схема. В этом разделе мы будем иметь дело лишь с наиболее просты-
ми частями системы.
   В концепцию телевизионной системы обнаружения движения заложено пони-
мание проблем человеческой психики и физиологии, описанных ранее. Поэто-
му она основывается на следующем принципе:
   "Давайте сделаем что-то такое, что отвлекло бы внимание оператора  от
изменяющейся картинки монитора". Внешне система "тревога  при  движении"
напоминает любую другую  телевизионную  наблюдательную  систему  с  нес-
колькими камерами и мониторами. Разница заключается в том, что в  данной
системе электронная схема улавливает изменение картинки.  Изображение  с
камеры, направленной на ограждение, остается неизменным до тех пор, пока
в поле зрения камеры не покажется животное или человек. Если это  проис-
ходит, то подается сигнал тревоги для того, чтобы привлечь внимание опе-
ратора, и одновременно на соответствующем мониторе загорается лампочка.
   Оператор должен быть очень нерадивым, чтобы не заметить  эти  предуп-
реждения. Таким образом, и по своим рабочим характеристикам, и по  своей
концепции система "тревога при движении" является наиболее приемлемой.

   Уменьшение числа мониторов

   Согласно концепции системы "тревога при движении"  нет  необходимости
смотреть на мониторы до тех пор, пока что-нибудь не случится. Эта систе-
ма идеальна. Но если не нужно наблюдать за мониторами, будет  ли  рацио-
нальным использовать большое количество  мониторов?  Почему  бы  не  ис-
пользовать один монитор с одним или двумя запасными, т.е. всего - три?
   Первоначально данная концепция предусматривала размещение  электрони-
ки, реагирующей на движение, внутри монитора или на его поверхности.  Но
нет никаких технических причин, препятствующих установке этой электрони-
ки внутри камеры. Когда камера замечает какое=либо изменение в своем по-
ле зрения, она дает сигнал электронному переключателю - "Покажи меня", и
переключатель передает этот сигнал на один из мониторов.
   Используя любой из этих методов,  мы  свободно  можем  отказаться  от
большинства мониторов, оставив себе лишь два  или  три  необходимых.  Их
легко можно встроить в единый пульт управления  сигнализацией,  где  все
необходимое оператору находится у него под рукой и перед глазами.

   Использование других методов обнаружения несанкционированного проник-
новения

   Еще один вариант использует две вышеупомянутые идеи: нет необходимос-
ти смотреть на монитор до тех пор, пока что-либо не  случится,  а  число
мониторов должно ограничиваться двумя-тремя. Но применительно  к  систе-
мам, улавливающим изменения в наблюдаемой области,  этот  вариант  имеет
отличия.
   В любой системе сигнализации, включающей датчики несанкционированного
вторжения (гл. 5 и 6), могут быть установлены телекамеры для  наблюдения
за областью, контролируемой этими датчиками. Остается только реализовать
такую схему, когда датчик  одновременно  с  включением  сигнала  тревоги
подключает камеру (наблюдающую за той же областью) к одному из двух  или
трех мониторов, находящихся у пульта управления.
   Наряду с возможностью поломки техники необходимо предусмотреть  веро-
ятность нападения с разных сторон или нападения в области,  контролируе-
мой двумя соседними датчиками, которые одновременно подадут сигналы тре-
воги. В этом случае в системе будут необходимы два монитора. Третий  мо-
нитор иногда необходим для поддержания непрерывного, хотя  и  кратковре-
менного наблюдения за опасной зоной; он также может быть подключен к пе-
реключателю, который каждые 5 секунд автоматически соединяет  монитор  с
новой камерой. Этот же третий монитор может  использоваться  просто  для
контроля камер и системы освещения.  Увеличение  числа  мониторов  свыше
трех приведет нас к проблемам, связанным с большим числом мониторов.  Их
мы уже обсуждали.
   До сих пор я избегал называть такие установки замкнутыми  телевизион-
ными системами (CCTV). "Замкнутость" означает кабельную связь между  ка-
мерой и монитором в отличие от телевизионного вещания, где связь  камеры
с телевизионным приемником осуществляется посредством радиоволн. Но вре-
мена меняются, и домашнее кабельное телевидение так же широко применяет-
ся на практике, как и радиосвязь в системе сигнализации там, где было бы
трудно и дорого провести кабель.
   Несмотря на эти противоречия, термин "замкнутая телевизионная  систе-
ма" существует. И до тех пор, пока  его  будут  употреблять  в  значении
частного телевидения (в отличие от государственного), он  будет  так  же
хорош, как и все другие термины, служащие для  обозначения  конфигурации
системы наблюдения.
   Сейчас необходимо рассмотреть с точки зрения разработчика системы не-
которые особенности и факторы, имеющие значение при использовании  замк-
нутой телевизионной системы. Оборудование будет изучено в Части 2.

   Концепции систем CCTV

   Система CCTV. предназначена в первую очередь  для  применения  в  тех
случаях, когда необходимо иметь совершенно однозначное  представление  о
происходящем, но нет возможности послать человека. Обратите, пожалуйста,
внимание на то, что нас интересует происходящее СЕЙЧАС, а не то, что бы-
ло РАНЬШЕ.
   Как уже было показано ранее, поскольку мы не  можем  рассчитывать  на
то, что оператор в комнате контроля самостоятельно заметит  изменение  в
контролируемой области, просто  наблюдая  за  мониторами,  система  CCTV
должна быть соединена с некоторым  устройством  обнаружения  перемещения
для привлечения оператора.
   Наибольшая неопределенность при анализе обстановки на  внешнем  пери-
метре объекта связана с большой вероятностью ложного срабатывания. Соче-
тание системы обнаружения движения, установленной по периметру, с систе-
мой CCTV, возможно, является оптимальным разрешением этой неопределенно-
сти при условии реализации в системе надлежащего выбора камеры  и  места
ее установки.

   Установка телевизионной камеры

   При установке камеры необходимо принимать во внимание следующие пара-
метры: высота над поверхностью земли, угол обзора, расстояние до  наблю-
даемой области, направление обзора, фиксированная или  переменная  линия
обзора, наличие естественного или искусственного освещения, уровни осве-
щения, положение солнца в разное время года, положение относительно  со-
седних камер, "мертвые" и перекрывающиеся зоны,  защита,  длина  кабеля,
простота обслуживания и, как всегда, стоимость: если за все это никто не
заплатит, то вы зря теряете время.
   Используя перечисленные выше параметры в качестве заготовки, вы може-
те подготовить собственный контрольный список для изучения объекта.  Сам
этот контрольный список нуждается в доработке с тем, чтобы  предоставить
оператору пульта управления возможность четко представлять себе ситуацию
на объекте и вовремя предпринимать ответные действия в случае  необходи-
мости.
   "Вовремя" означает, что времени на раздумья у оператора совсем немно-
го: он почти инстинктивно должен впитать информацию с экрана. На  экране
человек должен выглядеть человеком, а собака - собакой. Но этого  нельзя
будет добиться, если изображение на экране будет слишком маленьким.  Это
обстоятельство является отправным моментом при  выборе  места  установки
камеры.
   Если у вас есть возможность, то попробуйте поэкспериментировать с ка-
мерой=монитором и добровольцем, исполняющим роль нарушителя,  и  устано-
вить изображение, которое можно считать достаточным, не забывая также  о
том, что оператор может получить сигнал тревоги внезапно. Моим собствен-
ным стандартом является изображение человека не менее 25  мм  на  макси-
мальном расстоянии в рабочем диапазоне камеры. При этом я, правда, стал-
киваюсь с трудностями экономического характера и в выборе места установ-
ки камеры. Не хотите ли попробовать использовать меньший размер?

   Выбор телекамеры

   Изложенный выше подход к определению места установки камеры  приводит
к необходимости подбора камеры. Для уменьшения неопределенности  необхо-
димо подобрать камеру, обеспечивающую хорошее качество изображения.  При
этом имеют значение освещение, кабель и монитор, но качество камеры пре-
допределяет общее качество работы системы. Линзы уже не  должны  состав-
лять проблему для телевизионных камер, хотя, как правило, чем короче фо-
кусное расстояние и чем меньше отверстие диафрагмы объектива, тем больше
шансов получить сфокусированное изображение.
   Ограничивающим фактором  является  элемент,  принимающий  изображение
внутри камеры (мишень), аналогичный сетчатке глаза; более  подробно  это
обсуждается в главе 22. Электронная начинка камеры также не должна  соз-
давать проблем, а общая эффективность совместной работы мишени и  элект-
роники определяется количеством отдельных элементов изображения на стро-
ку сканирования (суммарное разрешение, эквивалентное  количеству  точек,
образующих фотографии в газете, на ширине строки).
   Считается, что изображение в системах наружного обзора  имеет  доста-
точно хорошее качество, если можно отличить человека от  любого  другого
объекта и решить, была тревога ложной или настоящей. Определение личнос-
ти человека относится уже к разряду пожеланий. В другом предельном  слу-
чае, например, при налете на помещение банка, уже ясно, что  тревога  не
является ложной и здесь уже требуется получить  максимальную  информацию
для опознания преступников.
   Помимо необходимости идентификации следующим важным фактором при  вы-
боре камеры является выбор сочетания освещения  и  типа  мишени  камеры.
Чувствительность мишени монохроматических камер к различным цветам осве-
щения зависит от ее типа, поэтому тип используемой мишени  должен  соот-
ветствовать освещению, и наоборот.
   Однако, очевидно, в некоторых ситуациях, в которых необходимо,  чтобы
нарушитель не знал о ведущемся за ним наблюдении, просматриваемое прост-
ранство должно быть освещено инфракрасным светом. Глаз человека не восп-
ринимает этот свет, зато мишени камер могут быть сконструированы для ре-
гистрации света именно в этом диапазоне.

   Выбор монитора

   Как и в случае с камерами, технические подробности, влияющие на выбор
монитора, относятся скорее к технике, чем к вопросу организации системы,
и они рассматриваются в главе 22. Одним из важнейших факторов для проек-
тировщика системы является размер экрана монитора. Загвоздка здесь  зак-
лючается в том, что при уменьшении размера экрана монитора размер движу-
щейся светящейся точки, формирующей изображение, не может быть  уменьшен
в такой же пропорции. Эта проблема вытекает из сочетания ограничений  на
фокусировку, ореол и материал экрана. При этом часть информации,  дости-
гающей монитора, теряется при формировании изображения  на  экране.  Эти
проблемы почти полностью решаются за счет  использования  более  крупных
экранов так, чтобы вся полученная информация была отображена на  монито-
ре.
   При дальнейшем увеличении размеров экрана светящаяся точка опять-таки
не увеличивается в той же пропорции, поэтому линии на экране и промежут-
ки между ними становятся более выраженными. Такие  промежутки  являются,
фактически, неиспользуемым пространством и могут препятствовать восприя-
тию изображения на экране.
   Еще одним существенным фактором является расстояние от наблюдателя до
экрана. По этому вопросу для нахождения комбинации факторов не  проводи-
лись обширные научные исследования, но широкое использование  видеомони-
торов для передачи информации привело к необходимости более  тщательного
изучения выдвигаемых требований. Было установлено наиболее удобное расс-
тояние от зрителя до экрана, а после  этого  был  определен  минимальный
угол зрения до появления усталости. В результате был найден размер экра-
на, после чего была разработана электронная схема, обеспечивающая  опти-
мальное разрешение для этого размера экрана.
   Кажется, более научный подход к этой проблеме дал тот  же  результат,
что и интуитивный выбор, и размеры экранов по диагонали варьируются от 9
до 12 дюймов (от 23 до 31 см).

   Естественное и искусственное освещение

   Мы должны быть очень благодарны солнцу. Нам не нужно его покупать,  и
за его работу не требуется плата. Если мы хотим видеть  что=либо  своими
глазами или с помощью электронных средств тогда, когда  солнца  нет,  то
следует предусмотреть искусственное освещение, за которое  уже  придется
платить при покупке и еще больше - при его работе. Поэтому  имеет  смысл
использовать в максимальном объеме солнечное освещение и снизить до  ми-
нимума использование искусственного.
   Оптимальное использование имеющегося света достигается при  использо-
вании видеокамер, оснащенных мишенями, предназначенными для низких уров-
ней освещенности. Высокая чувствительность таких мишеней  позволяет  ис-
пользовать их в условиях сумеречного освещения, после чего нужен уже ис-
кусственный свет, но все равно не в таком количестве,  как  для  обычных
камер.
   Новая камера с чувствительной мишенью стоит дороже, чем уже бывшая  в
употреблении, поэтому следует найти компромисс между более  высокой  на-
чальной и более низкой эксплуатационной стоимостью. Для достижения этого
компромисса можно подключить систему искусственного освещения таким  об-
разом, чтобы она включалась только по команде системы обнаружения  нару-
шителя одновременно для отпугивания и для освещения поля зрения видеока-
меры. Более подробно об этом говорится в главе 22.
   Когда высокочувствительные камеры используются в таких  разнообразных
условиях освещения - от яркого солнечного до искусственного - во избежа-
ние ослепления и перегрузки камеры, необходимо автоматическое управление
потоком света, попадающим в камеру.

   Автоматическое управление потоком света камеры

   Оно достигается за счет уменьшения поступающего потока света до мини-
мального уровня, при котором камера может удовлетворительно работать,  а
для этого, в свою очередь, используется автоматическая диафрагма,  кото-
рая "затеняет" линзы точно так же, как в  фотоаппарате.  Если  диафрагмы
недостаточно для управления потоком света во всем рабочем диапазоне  ос-
вещенностей, то используется дополнительное  управление  автоматическими
фильтрами, которые помещаются в световой тракт между линзами  и  мишенью
камеры при определенных уровнях освещения. Еще большее ослабление дости-
гается с помощью автоматического управления усилением в электронных уси-
лителях камеры.
   Разработанные недавно мишени с зарядовой связью предпочтительнее  ис-
пользовать совместно с системами электронного контроля за уровнем  осве-
щения вместо использования механического и оптического управления.

   Использование внутри и снаружи помещений

   Если вы справились с техническими и эксплуатационными проблемами  на-
ружного наблюдения, то при проектировании систем для работы внутри  зда-
ния у вас не возникнет много сложностей. Общим для обоих вариантов  фак-
тором (это также общий фактор и для видео и кинокамер) является  относи-
тельно узкий угол обзора большинства линз по  сравнению  с  человеческим
глазом. И это еще не все: глаз способен справиться с  ограничением  угла
зрения за счет способности изменять направление зрения и  фокусироваться
в течение доли секунды.
   Обычно в CCTV установках используются вращающиеся  в  вертикальной  и
горизонтальной плоскостях корпуса ("голова"), которые могут "смотреть" в
нужном направлении под действием дистанционного управления Полезно срав-
нить работу такой "головы" и человеческого глаза. Типичная "голова"  мо-
жет поворачиваться на 6 градусов за одну секунду - это означает, что для
поворота на 60 градусов ей потребуется 10 секунд. Глаз делает то же  са-
мое менее чем за одну секунду. Имеет ли это большое значение?
   Существенным является то время, в течение которого нарушитель  успеет
пересечь поле зрения. Дело в том, что если он  знает  о  работе  системы
CCTV, то он будет двигаться быстро, и при значении скорости  поворота  6
градусов в секунду у офицера охраны немного  шансов  проследить  за  его
движением, даже если сначала нарушитель находился в поле зрения камеры.
   Существуют более быстрые "головы", в частности, с использованием  ка-
мер на вертикальной оси с зеркалами для снижения общих инерций и момента
вращения, но сущность проблемы остается той же: даже  если  механическая
система способна удовлетворить всем требованиям, то можно  ли  требовать
от офицера охраны, чтобы он следил за нарушителем, управляя углом  пово-
рота, наклоном, фокусировкой и, возможно, усилением, как это делают про-
фессиональные операторы? Мне кажется, что  было  бы  неверным  требовать
этого. У офицера охраны есть и другие задачи, порой на их решение  отво-
дятся секунды, причем, часто именно тогда, когда от него требуют  управ-
ления камерой.

   Использование камер с фиксированным направлением обзора

   В качестве альтернативного решения можно заставить разработчика  сис-
темы, которым можете оказаться вы, сделать все, что  требуется,  еще  до
происшествия. Система с изменением угла поворота и наклона дороги  стоит
слишком дорого, к тому же, возникают проблемы с ее эксплуатацией,  тогда
как за те же деньги можно купить по крайней мере две камеры  с  фиксиро-
ванным направлением обзора.
   Две разнесенные фиксированные камеры, направленные так, чтобы  видеть
не только то, что находится под ними и вокруг, но и в мертвых зонах друг
у друга, в соединении с системой охранной сигнализации предоставляют, на
мой взгляд, наилучшую возможность наблюдения за всем, что происходит.
   Ничто так не может поколебать уверенность человека в себе, как техни-
ческие неясности, а это ведь может произойти именно в тот момент,  когда
человеку нужна именно уверенность для принятия решения на основании  то-
го, что он видит на экране. Поэтому я бы порекомендовал  использовать  в
системах CCTV камеры с фиксированным направлением обзора с  максимальным
углом зрения, с высокочувствительными мишенями и с включением  освещения
по срабатыванию датчиков обнаружения нарушителя. Поворот, наклон и  уве-
личение должны использоваться, но скорее как исключения, а не как прави-
ло.

   Наблюдение с использованием фотопленки и видеозапись

   Альтернативой телевидению для наблюдения являются фото- и кинокамеры,
в которых заключено достаточно  электроники,  заслуживающей  упоминания.
Однако, к сожалению, в связи с огромными усовершенствованиями в  области
записи видеоинформации фотопленка считается  устаревшим  материалом  при
обеспечении безопасности. Из-за того, что пленку  необходимо  проявлять,
на извлечение информации затрачивается время. Однако законодательство  в
США и некоторых других странах обязует, в частности, банки  использовать
фотопленку для облегчения идентификации. Видеозапись обсуждается в главе
22.
   Записанная видеоинформация не нуждается в обработке,  лучше  защищена
от повреждения и может быть воспроизведена непосредственно после записи.
В результате этого видеозапись стала сейчас естественной  частью  систем
CCTV, в особенности, когда видеокамеры используются непостоянно,  напри-
мер, при включении датчиков.

   Безопасность и оплата сотрудников охраны

   Следует подчеркнуть несколько вопросов, поднятых в начале этой главы.
Это потребуется вам для понимания проблем наблюдения, а также,  если  вы
захотите продать свои идеи по CCTV кому-либо еще.
   Центральной фигурой системы сигнализации должен быть  офицер  охраны,
следящий за контрольным пультом, независимо от того, где  он  находится.
На нем лежит ответственность по принятию нужных действий в нужное время,
даже если ранее ему этого не приходилось делать. Он должен доверять  по-
лучаемой информации, и он должен быть дисциплинированным. Руководить  им
и следить за дисциплиной будет кто-то другой, но ваша задача  -  придать
ему уверенность.
   Трудно представить себе что-либо, что может придать ему большую  уве-
ренность, чем возможность своими глазами видеть, что происходит.  Вместо
ежегодных затрат на оплату достаточного количества патрулей, обеспечива-
ющих его необходимой информацией, лучше  один  раз  и  навсегда  вложить
деньги в хорошую систему CCTV для предоставления охраннику информации из
первых рук. Это также избавляет от риска нападения на охранников во вре-
мя патрулирования.

   Темы для обсуждения

   В этой главе, несомненно, содержится много противоречивого материала,
и я спокойно могу предоставить вам возможность выбрать одну из высказан-
ных точек зрения в качестве предмета для обсуждения. Если это  возможно,
то попытайтесь организовать дискуссию между новичками в этом деле и  те-
ми, кто уже имел возможность работать с системами CCTV и без них.

                                ГЛАВА 8

              СИГНАЛИЗАЦИОННЫЕ КОММУНИКАЦИИ И ИХ КОНТРОЛЬ

   Подразделения охраны заинтересованы в сохранении status quo.  Они  не
могут действовать эффективно до тех пор пока не  получена  информация  о
том, что некоторые другие силы стремятся изменить  нормальное  состояние
дверей. Поэтому связь имеет решающее значение в обеспечении  безопаснос-
ти. Электронный датчик  обнаружения  несанкционированного  проникновения
бесполезен, если не предусмотрены средства передачи соответствующей  ин-
формации тому, кто может принять ответные меры.
   Эта глава посвящена различным средствам передачи и представления  ин-
формации и методам контроля коммуникаций,  способным  уменьшить  вероят-
ность ложных срабатываний.

   Информация, которую следует передавать

   Если вы подняли трубку и услышали только одну фразу  "Беги  скорее!",
то что может произойти дальше? Если вы узнали голос говорившего, то, ве-
роятно, догадаетесь, куда вам следует бежать; и вообще  вы  сможете  ре-
шить, стоит ли верить этому звонку, если, скажем, звонивший -  известный
шутник.
   Прежде чем решить, какую информацию следует передавать по  сигнализа-
ции, поставьте себя на место человека, которому нужно будет действовать.
Приведенный выше пример подчеркивает необходимость устранения или сведе-
ния к минимуму возможных неопределенностей. Для обеспечения эффективнос-
ти действий реакция должна быть быстрой, а дополнительным подстегивающим
обстоятельством будет уверенность в том, что получена верная и  исчерпы-
вающая информация.
   Прежде всего необходимо знать характер возникшей опасности, требующей
вмешательства со стороны полиции пожарных и  иных  служб.  Иногда  такое
разделение обеспечивается только тем, что индикатор несанкционированного
проникновения, требующего вмешательства полиции, располагается на специ-
альной панели, хотя по мере широкого использования интегрированных конт-
рольных панелей увеличивается значение более четкого разграничения.
   Далее необходимо получить информацию о том, в каком районе  находится
источник тревоги, чтобы подразделения охраны могли его легко найти.  Же-
лательно, хотя это не столь существенно, иметь представление о том,  где
именно произошел инцидент. Но такую информацию  проще  получить  уже  по
прибытии на место происшествия.
   Что касается идентификации, то для системы, автоматически  передающей
по телефону записанное на пленке сообщение, она обеспечивается  содержа-
нием послания, и в этом случае больше драгоценного времени уходит на по-
пытки проверить источник срабатывания. Однако проверка подлинности сооб-
щения становится существенной, если на связь выходят, как  предполагает-
ся, охранник на объекте и центральная станция охраны. В сообщении  может
быть сказано: "Мы сегодня вечером работаем дольше обычного  и  закроемся
на час позже". Если такое сообщение не будет сопровождаться  специальным
подтверждением, то на центральной станции могут не распознать,  что  оно
является прикрытием для ограбления,  которое  планируется  вскоре  после
закрытия.
   Проверка личности звонившего уменьшает такую опасность. Анализ  риска
тайного сговора и детальных методов проверки  не  относится  к  предмету
этой книги, и инструкторы, занимающиеся обучением персонала охраны,  мо-
гут рассматривать их как предмет скорее для устных, чем  для  письменных
инструкций.
   Таким образом, в системе охранной связи  требуется  передавать  очень
простую информацию, и в ответ требуются такие же простые действия.

   Методы связи

   Первый же детальный анализ убеждает в том, что  было  бы  непрактично
соединять  каждый  датчик  несанкционированного   проникновения   непос-
редственно с подразделениями охраны. Каждое такое устройство должно было
бы включать свой идентификатор и координаты в любую передаваемую  инфор-
мацию, и просто не хватило бы отдельных каналов  связи  для  обеспечения
такой сети. Новые оптоволокнистые технологии способны изменить это поло-
жение, но маловероятно, что будущие системы будут отличаться от имеющих-
ся в настоящее время структур, в которых связь  с  объектом  повышенного
риска обеспечивается по двум или трем из следующих трех уровней:
   1) от датчика к локальной контрольной станции (контрольному пункту);
   2) от локальной станции к центральной станции охраны;
   3) от центральной станции к подразделениям охраны.
   Контрольные пульты на объектах устанавливают в защищенных помещениях.
Если это помещение типа "закрыл и ушел", то оборудование  такого  пульта
будет работать без оператора и автоматически  передавать  информацию  на
центральную контрольную станцию, обслуживающую множество локальных стан-
ций. В некоторых районах подразделения охраны, полиция обеспечивают обс-
луживание центральных станций, тем самым объединяя деятельность  станции
с деятельностью сил реагирования.
   Если в помещении локальной станции все время находятся местные охран-
ники, то можно объединить функции локальной и центральной  станции,  при
этом охранники должны обеспечивать заранее согласованную связь с подраз-
делениями охраны.
   При меньшей степени риска можно снизить стоимость затрат на обеспече-
ние связи, но обычно только за счет увеличения задержки между срабатыва-
нием системы сигнализации и прибытием охраны. Типичные дешевые  варианты
связи используют сигнальные сирены в охраняемых помещениях  и  автомати-
ческий вызов определенных телефонных номеров.
   Вплоть до конца 70-х годов подавляющее большинство систем  сигнализа-
ции и каналов связи между локальными и центральными контрольными пульта-
ми соединялись медными проводами - так называемое "твердое  соединение".
Соединение индивидуальных систем сигнализации обычно выполнялось  компа-
нией, обеспечивающей охрану, а соединение охраняемых помещений  с  конт-
рольным пунктом подразделений охраны обычно осуществлялось по обществен-
ным телефонным линиям, которые занимаются на несколько  минут  в  случае
необходимости или отводятся для постоянного  использования  как  частные
линии или прямые линии в случае большого риска.
   Подобная практика стала общим правилом, но наряду с этим все  большее
внимание уделяется и другим методам. В небольших, особенно домашних сис-
темах сигнализации получает распространение способ передачи сигналов  по
электропроводке. Для работы большинства сигнализационных детекторов  по-
мещения и локальных контрольных пультов необходима  подача  электроэнер-
гии, поступающей из сети электропитания и освещения всего здания,  кото-
рая может быть оснащена резервной буферной аккумуляторной батареей. Пос-
кольку для распределения электроэнергии по всему  зданию  прокладывается
специальная электропроводка, то имеет смысл использовать эти же  провода
и для передачи информации от системы сигнализации, в результате чего та-
кая система в некоторых областях попадает в ведение организации, обеспе-
чивающей электроснабжение.
   Другим вариантом экономии на сигнальных коммуникациях может быть  ис-
пользование радиосвязи между датчиками и локальным контрольным  пультом,
а также между локальными и центральными пультами. В США ощутимым толчком
к развитию радиосвязи послужил законопроект 1980  года,  ликвидировавший
монополию почты на средства связи.
   Широкое распространение может получить связь между локальными и цент-
ральными пультами управления на основе концепции "тревоги,  передаваемой
несущей частотой - alarm by carrier"  (АВС)  с  использованием  многока-
нальной сигнализации (мультиплексирования), которая способна работать  с
использованием обычной телефонной линии, не мешая абоненту.

   Выбор методов связи

   Маловероятно, что создатель системы сможет  принять  решение  относи-
тельно методов обеспечения связи в  любой  конкретной  ситуации,  исходя
исключительно из своих представлений о  технических  и  эксплуатационных
потребностях. Полиция захочет задержать злоумышленника на месте и  будет
настаивать, чтобы та часть системы, которая расположена  непосредственно
на объекте, была "безмолвной", либо не спугнуть до появления полиции.
   С другой стороны, страховые компании желают свести  к  минимуму  риск
возможных потерь, и для них предпочтительнее иметь на  объекте  звуковой
сигнал тревоги для того, чтобы злоумышленник убрался как можно скорее.
   Наилучшие компромиссные решения таких конфликтных ситуаций, вероятно,
достигаются на  уровне  Торговой  Ассоциации  (Trade  Association),  где
представлены все заинтересованные стороны, за исключением  преступников.
Любые принятые решения после этого могут учитываться при выработке стра-
тегии компаний, обеспечивающих охрану, и при разработке  соответствующих
систем сигнализации. Все мы заинтересованы в  предотвращении  преступле-
ний, и если кто-то поддерживает точку зрения полиции, а кто-то - страхо-
вые компании, то это определяется лишь тем, что  одни  заинтересованы  в
предотвращении преступлений, совершаемых в настоящий момент, а другие  -
в предотвращении будущих преступлений.
   Являясь устройствами звукового оповещения, сирены независимо от того,
являются ли они частью замкнутой локальной сигнализации или частью  сиг-
нализации, связанной с центральной станцией, пользуются дурной славой  у
окрестных жителей благодаря их непрерывному реву при ложной или  настоя-
щей тревоге. Следует  приветствовать  принятие  закона,  ограничивающего
максимальное время звучания сирены, который принесет пользу и жителям, и
компаниям, организующим охрану, чья репутация в противном  случае  будет
только страдать.
   Альтернативой сирене или дополнительным отпугивающим фактором, подхо-
дящим для использования в ночное время, является яркое освещение. Никто,
в том числе и хулиган, не будет чувствовать себя  спокойно,  орудуя  при
ярком свете либо в таких условиях, когда свет с большой частотой загора-
ется и гаснет, например, если свет включается на полсекунды и после это-
го на полсекунды выключается.
   Теперь мы обратимся к связи с  удаленными  объектами  (в  отличие  от
местных). Полиция может влиять на события, если потребует наличия  неко-
торого промежуточного звена между своими силами реагирования и  системой
сигнализации. Это послужило толчком к росту числа частных централизован-
ных контрольных станций,  который,  принадлежа  кооперации  с  клиентом,
смогли значительно снизить число ложных вызовов  полиции,  особенно  при
открытии и закрытии. Несколько шире эти вопросы рассмотрены в главе 24.
   Важным вопросом, с которым столкнется разработчик системы  сигнализа-
ции при выборе типа коммуникаций, особенно на  самом  объекте,  является
относительная стоимость. Из анализа детальных отчетов о расходах на  ус-
тановку новых охранных систем становится однозначно ясно, что  стоимость
затраченного труда растет пропорционально стоимости самой системы. Уста-
новка на объекте специальной охранной проводки увеличивает опасность то-
го, что стоимость такой системы окажется неприемлимой,  поэтому  преиму-
щества использования существующей электропроводки или радиосвязи привле-
кают все большее внимание проектировщиков систем охраны.
   Однако нельзя игнорировать двойной вопрос, вторая часть которого зву-
чит так: "А что может злоумышленник предпринять для того, чтобы  это  не
срабатывало?" Если ему удастся создать радиопомехи таким образом,  чтобы
не раскрыть местонахождение источника этих помех, то придется все  равно
вернуться к проводам для обеспечения надежности системы. Если  это  слу-
чится, то придется мириться с тем, что на первый взгляд кажется  глупыми
ограничениями. Но эти ограничения, оговаривающие,  какие  приборы  могут
быть подключены к общественным телефонным линиям, вытекают из лежащих  в
их основе требований по обеспечению безопасности других клиентов.  Опас-
ность может возникнуть, например, при попытке по незнанию  или  случайно
подключить напряжение от линии электропитания к телефонной линии.

   Контрольные пульты на охраняемых объектах

   Почему бы не держать их включенными все  время?  Хотя  это  несколько
странно, но большинство  охранных  сигнализаций  включены  постоянно,  и
единственной частью, которая может быть отключена, является связь систе-
мы с подразделениями охраны.
   Очевидно, что для большинства промышленных и квартирных систем охран-
ной сигнализации требуется, чтобы они работали только  тогда,  когда  из
здания ушли люди. Если они в здании остались, то система  на  совершенно
законном основании будет включать сигнал тревоги настолько  часто,  что,
если не предусмотреть средств выключения линии связи, охрана будет  при-
нимать немыслимое число ложных вызовов.  Но  имеется  одно  существенное
исключение. Возможно, по причине успешной работы систем обнаружения про-
никновения в нерабочее время, когда в здании  никого  нет,  преступникам
становится выгоднее совершать налет в то время, когда в здании находятся
другие люди, в частности те, которых угрозами или силой преступники  мо-
гут заставить отдать то, что требуется. Для  противодействия  этому  все
чаще промышленные и квартирные сигнализации дополняются кнопками тревоги
(panic button) для вызова подразделения охраны наиболее незаметным обра-
зом при нападении в дневное время. Такая кнопка не  связана  с  основным
переключателем, отключающим датчики системы сигнализации, от линии связи
с подразделениями охраны во время обычной работы.
   Если не учитывать этого исключения, то для управления системой на са-
мом объекте требуется только один выключатель. В  таком  случае,  почему
иногда так внушительно выглядят локальные пульты управления? Причин тому
несколько, некоторые из них имеют достаточно оснований, но одна или  две
спорные.
   Наиболее очевидно оправдание наличия нескольких выключателей в много-
функциональных зданиях, когда одна или несколько частей здания использу-
ются, например, в вечернее или ночное время, а другие части здания  зак-
рываются, и в них необходимо включать сигнализацию.
   С точки зрения компании, обеспечивающей  охрану,  наличие  нескольких
выключателей (зональная организация системы)  оправдывается  облегчением
обслуживания, обнаружения и изоляции неисправностей в системе  в  случае
их возникновения. К тому же, контрольный пульт является одним из  немно-
гих мест, где компания может продемонстрировать клиенту свое  мастерство
в дизайне и простоту работы с органами управления. Если поставщик  заку-
пает все остальное оборудование, необходимое для  изготовления  системы,
то большинство компаний, занимающихся охраной, оставляют за собой  право
проектирования и, если возможно, изготовления панели управления.
   Однако небезызвестно, что некоторые компании  поставляют  значительно
более изощренные контрольные пульты, чем действительно требуется,  веро-
ятно, отчасти для увеличения общей стоимости работ, и отчасти для  того,
чтобы произвести впечатление на клиента.

   Индикаторные панели

   Очень веской причиной зональной организации, в особенности в  больших
системах, является предоставление  подразделениям  охраны  информации  о
месте нахождения нарушителя с тем, чтобы при прибытии  на  место  проис-
шествия было затрачено минимальное время на поиски.
   Обратите внимание на то, что в последнем предложении речь идет только
о предоставлении информации (индикации). Для обеспечения зональной инди-
кации не требуется использовать много выключателей. Индикаторные лампоч-
ки могут быть расположены на контрольной панели вместе с зональными вык-
лючателями либо они могут быть смонтированы на отдельной простой  панели
или графической панели, на которой показано расположение отдельных  час-
тей здания. Ценность последнего варианта заключается в том, что оператор
контрольной комнаты или подразделения охраны получат точную информацию в
таком виде, что ее очень просто  оценить,  а  потом  принять  решение  о
дальнейших действиях.
   Очевидно, что такие же индикаторы могут использоваться для  локализа-
ции неисправностей, при этом необходимость использования нескольких вык-
лючателей становится достаточно спорной. В Главе 24 предполагается,  что
части здания, использующиеся в разное время, имеют неадекватную  защиту,
если только каждая рабочая зона не рассматривается как отдельный  объект
повышенной опасности со своей системой сигнализации и собственной выход-
ной дверью.
   Приняв это рассуждение во внимание, прежде чем продолжить  обсуждение
индикаторной панели, мы должны разграничить нарушения в  работе  системы
сигнализации, вызванные, с одной стороны,  например,  неплотно  закрытой
дверью - такая неисправность может быть устранена, если  просто  закрыть
дверь - и с другой стороны - случайным или умышленным повреждением  про-
водки или оборудования, или сбоем аппаратуры - в этом случае  необходимо
вмешательство инженера, обслуживающего систему.
   Имея в виду это разграничение, легче  разделить  при  конструировании
контрольного блока функции индикации, рабочих зон и  локализации  неисп-
равностей. Также легче будет избежать добавления на контрольный блок не-
нужных элементов, что может привести к ошибке  оператора,  повысит  риск
ложной тревоги и снизит надежность оборудования.
   Чрезмерное внимание, уделяемое контрольному блоку тоже  вредно,  пос-
кольку  при  этом  внимание  отвлекается  от  самого  злоумышленника.  К
счастью, прошли те времена, когда контрольный блок можно было вывести из
строя, заклинив разомкнутые контакты реле спичкой, но нельзя  гарантиро-
вать, что не будут найдены другие методы нарушения работы системы.

   Риск ложной тревоги

   Мы сказали, что в сущности для работы системы требуется  только  один
переключатель, подключающий систему датчиков к линии  связи.  Посмотрите
на типичную панель управления, и среди всех переключателей  на  ней  вы,
вероятно, найдете один, выполняющий именно  эту  функцию.  К  сожалению,
слишком часто конструкторы контрольных блоков полагаются на  дисциплини-
рованность оператора при предотвращении опасности ложных  тревог,  пере-
ходными процессами при включении сигнализации (в  тот  момент,  когда  в
системе имеется неполадка), и, хотя для разрешения этой проблемы  приду-
мано множество способов, пожалуй, только введение  различных  блокировок
способно эффективно предупредить ошибки оператора.
   Даже при самой совершенной конструкции панели управления следует пом-
нить о том, что это еще не все. Оператор должен выйти из здания  и  зак-
рыть за собой дверь.
   При этом возникает следующая проблема. Либо эта дверь, которую обычно
называют последней выходной дверью, должна быть исключена из системы об-
наружения несанкционированного вторжения, либо она должна быть  включена
в эту систему таким образом, чтобы у оператора было  достаточно  времени
для того, чтобы уйти, прежде чем... да, вы уже поняли суть этой  дилеммы
раньше, чем мне удалось описать ее словами.
   Типичным приемом является задание автоматической задержки по  времени
между системами датчиков и связи, скажем, десять секунд,  которых  будет
достаточно оператору для того, чтобы включить контрольную панель,  выйти
и закрыть последнюю выходную дверь. Но что произойдет в том случае, если
на пути к двери он вспомнит, что оставил в здании  ключи  или  что-то  в
этом роде? Он вернется  назад,  забыв  о  контрольной  панели.  Пока  он
возьмет ключи, заданная временная  задержка  окончится,  система  примет
оператора за злоумышленника и подаст ложный сигнал тревоги. Не приходит-
ся удивляться тому, что полиция требует чего-нибудь получше.

   Последняя выходная дверь

   Это лучшее решение может заключаться в том, чтобы сделать невозможным
подключение системы датчиков к линии связи прежде, чем оператор или дер-
жатель ключа, то есть  человек,  обязанный  покинуть  здание  последним,
действительно не выйдет из здания и закроет за собой последнюю  выходную
дверь. Компромисс может состоять в том, чтобы,  как  и  ранее,  включать
звуковую сигнализацию на контрольной панели с некоторой задержкой,  сох-
раняя в силе существенное требование  подключения  цепи  вызова  полиции
только после того, как оператор или держатель ключа покинул  здание,  и,
конечно, цепь должна размыкаться, если он вернулся в здание по какойлибо
причине.
   Способ, которым я пользовался там, где это применимо,  заключается  в
установке выключателя цепи вызова полиции в защелку замка последней  вы-
ходной двери. Те, кому знакомы общепринятые шунтирующие  микропереключа-
тели, устанавливаемые в канавку врезного замка последней выходной двери,
должно быть заметили, что я сказал "в защелку (in the keep)".  Я  никоим
образом не доверяю обычной системе по причине большой вероятности ложной
тревоги при закрывании двери. Человеку, закрывающему  дверь,  достаточно
немного поманипулировать с замком открытой  двери,  например,  проверяя,
тот ли  ключ  он  использует,  для  включения  сигнала  ложной  тревоги.
Дальнейшие детали приведены в Главе 24.
   В методе, использующем защелку, при правильной конструкции практичес-
ки устраняется риск подачи сигнала ложной тревоги при закрывании  двери.
Еще одним достоинством является то, что почти во всех системах, за  иск-
лючением самых больших, оператору уже не нужна  контрольная  панель,  и,
если это необходимо по конструкторским соображениям, она может быть  ус-
тановлена в защищенном месте, возможно,  далеко  от  последней  выходной
двери.
   Высказывалось мнение о том, что устанавливать такой  важный  выключа-
тель в последнюю выходную дверь так же неразумно, как и  складывать  все
яйца в одну корзину. Но если в результате полиция уделит должное  внима-
ние факту проникновения в здание злоумышленника вместо того, чтобы ехать
по другому вызову, подозревая очередную ложную тревогу в  вашей  системе
сигнализации, то несомненно, на такой риск стоит пойти.
   Этот риск, к тому же, может быть значительно уменьшен за счет должной
подготовки, возможно, замены, последней выходной двери с тем, чтобы  она
могла противостоять попыткам взлома и включала сигнал  тревоги  уже  при
таком нападении, когда существует вероятность повреждения или размыкания
выключателя замка. Устройство двери обсуждается далее в главе 23.
   Кто-то может сказать, что все это уже делалось раньше.  Это  действи-
тельно так, но тогда почему же до сих пор используется так  много  нена-
дежных контрольных пунктов и систем дверных датчиков, и почему так много
ложных тревог происходит в момент закрывания последней выходной двери?
   Не существует единого ответа на все вопросы,  и  принимаемое  решение
зависит от относительной важности различных аспектов конкретной  задачи.
Кроме этого, то, что считается приемлемым сегодня, может оказаться уста-
ревшим через десять лет или даже завтра. Важно, чтобы мы понимали  общие
принципы настолько глубоко, насколько это возможно, и тогда мы будем  во
всеоружии для принятия разумных решений различных  проблем  по  мере  их
возникновения.

   Темы для обсуждения

   В этой главе мы рассмотрели связь и управление как крайне важное зве-
но, связывающее систему датчиков и конечного пользователя -  подразделе-
ния охраны. Существует так много тем для обсуждения способов и  средств,
страхования, полиции, ложных сигналов тревоги, отношения пользователя  и
соседей, что читатель может  предпочесть  составить  собственный  список
вопросов, которые следует обсуждать при любой возможности с коллегами  и
другими людьми до тех пор, пока он не  почувствует  себя  в  достаточной
степени знакомым с этой многосторонней  проблемой,  степени  знакомым  с
этой многосторонней проблемой.

                                ГЛАВА 9

          НАДЕЖНОСТЬ: ПРИЧИНЫ И РАСПОЗНАВАНИЕ ЛОЖНОЙ ТРЕВОГИ

   Обнаружить нарушителя легко, но мастерство в работе охраны заключают-
ся в избежании ложных тревог. Как приобрести такое мастерство? Тот факт,
что ложные тревоги остаются проблемой, означает, что либо никто не  зна-
ет, как подступиться к этим проблемам, либо никто  по-настоящему  их  не
решал.
   Как видно из этой книги, трудно решить проблему ложной тревоги,  если
не понять ее суть. Таким образом, здесь мы попытаемся ответить на вопро-
сы, разбросанные по главам, чтобы помочь вам определить для себя пробле-
му ложной тревоги.
   Что такое ложная тревога? С точки зрения пользователя, это любая тре-
вога, не связанная с проникновением  нарушителя.  Другими  словами,  это
тревога, при которой не требуется вмешательство подразделений охраны.
   Некоторые конструкторы и представители охранных фирм могут возразить,
что это слишком широкое определение. Например, тревога может быть вызва-
на пользователем по ошибке и, таким образом, не быть  ложной.  В  защиту
этого можно сказать не много, но с точки зрения всей системы  это  всего
лишь часть ответа. Должен ли разработчик создавать систему  сигнализации
так, чтобы пользователь не мог допустить подобной ошибки? Если мы  верим
в возможность предотвращения ложной тревоги, мы должны противостоять за-
учиванию смысла определения ложной тревоги и сказать,  что  разработчику
необходимо учитывать человеческий фактор.
   Мы имеем полное право  использовать  широкое  определение.  Мы  можем
сконцентрировать внимание на другом необходимом нам определении: что та-
кое система в этом контексте? Это определение тоже должно быть всеобъем-
лющим. Если же что-нибудь будет забыто, то можно пропустить целый  класс
причин, вызывающих ложную тревогу. В этом контексте система состоит из:
   - окружающей среды;
   - пользователей;
   - коммуникаций;
   - оборудования;
   - подразделений охраны.
   Необходимо рассмотреть все источники  ложной  тревоги,  чтобы  понять
проблему в целом и найти такие решения, которые в результате их реализа-
ции позволили бы разрешить этот вопрос. Как мы  уже  видели,  следствием
игнорирования проблемы ложных тревог являются  появляющаяся  вероятность
того, что обслуживающий персонал не прореагирует на реальную  тревогу  и
не вызовет подразделение охраны, что в свою очередь  приводит  к  потере
страхового возмещения убытка.
   Как мы можем определить, что вероятность ложных тревог сведена до ми-
нимума? Если мы хотим решительно бороться с ними, то нам необходимо выб-
рать критерий успеха или неудачи и сравнить наши усилия с усилиями  дру-
гих.
   В некоторых подразделениях охраны применяется спорный метод определе-
ния общей эффективности систем сигнализации. Говорят, например,  что  98
процентов сигналов тревоги - ложные. Это  значит,  что  из  100  вызовов
только 2 являются следствием несанкционированного проникновения.  Теперь
предположим, что благодаря активизации кампании по предотвращению  прес-
туплений число нападений преступников уменьшилось вдвое, а число  ложных
тревог осталось таким же. Тогда процент ложных  тревог  будет  около  99
процентов - худшая цифра при лучшей ситуации.
   Более обоснованным возражением со стороны промышленности, занимающей-
ся сигнализацией, против метода процентного выражения количества  ложных
тревог является его нечувствительность. Предположим, что в данный проме-
жуток времени было совершено 2 несанкционированных проникновения и проз-
вучало 98 ложных вызовов. Таким образом, процент ложных тревог достигает
98 процентов. Теперь предположим, что после  больших  усилий  количество
ложных вызовов уменьшается вдвое, т.е. до 49, а количество  несанкциони-
рованных проникновений остается прежним - 2. Теперь процент ложных  тре-
вог равен 49/(49+2) или 96 процентам. Столько усилий, а выигрыш всего  2
процента? Это обескураживает, но это  и  подчеркивает,  насколько  реши-
тельным должно быть сокращение количества ложных тревог, чтобы произвес-
ти внушительное впечатление в процентном отношении. И это  действительно
так.
   К сожалению, не существует простого статистического выражения  эффек-
тивности предотвращения преступлений. Однако, вероятно, в рекламных  це-
лях и как подстегивающий фактор для компаний, занимающихся охраной,  нам
объявляют - "98 процентов всех вызовов - ложные".
   На самом деле, чтобы подсчитать процент ложных тревог, существует бо-
лее удобный способ. Многие подразделения охраны убирают реальные несанк-
ционированные проникновения из управления и  концентрируются  только  на
ложных тревогах. Вместо того, чтобы подсчитывать процент ложных вызовов,
как было показано выше, они сравнивают количество ложных тревог со  вре-
менем, в течение которого они были зафиксированы. Это дает процент  лож-
ных вызовов в год. Таким образом, для каждой  конкретной  системы  может
быть установлен предел ложных тревог  (например,  два  ложных  вызова  в
год). Если это число превысится, то охрана снимается с этого объекта.  И
хотя такой подход является жестким, а цифра может быть произвольной,  он
необходим.
   Возвращаясь ко всей системе, мы можем изучить некоторые причины  лож-
ных вызовов каждой из перечисленных категорий. Указанные причины состав-
ляют только часть общей картины и служат руководством для создания ваше-
го собственного списка, который будет расти по мере накопления опыта.

   Окружающая среда

   Единственное, что мы хотим определить точно - это вторжение нарушите-
ля. Устройства для наружного наблюдения усовершенствованы конструкторами
почти до предела в стремлении отличить нарушителей от не  относящихся  к
вторжению движений людей, животных, птиц, растений и раскачиваемых  вет-
ром неодушевленных предметов. Погодные явления: это дождь, снег,  туман,
лед, гром и молния. Успехом в разработке устройств периметрового обнару-
жения является то, как многие из этих осложняющих факторов могут  анали-
зироваться без обьявления ложной тревоги. Однако локальный  пост  охраны
на объекте  с  системой  телевидения  CCTV  и  другими  вспомогательными
средствами все равно желательно иметь как фильтр между системой наружно-
го наблюдения и силами реагирования.
   Гораздо легче решить  вопросы,  связанные  с  окружающей  обстановкой
внутри зданий, поскольку здесь все побочные факторы известны.  Склады  и
подобные им помещения являются пограничным случаем, потому что в них ти-
пичной помехой являются кошки и птицы. Воздух от радиаторов  и  отопите-
лей, движение лопастей вентиляторов, стук дверей и блики солнечного све-
та - это более общие проблемы.
   В результате повышенной влажности на побережьях оборудование со  вре-
менем повреждается настолько, что может произойти размыкание, т.е.  лож-
ная тревога.
   В районах с высокой температурой и  влажностью  также  должны  учиты-
ваться рост грибков и поражение насекомыми.

   Пользователи

   То обстоятельство, что так много ложных  тревог  возникает  во  время
закрытия и открытия зданий, указывает  на  необходимость  учета  влияния
пользователя на рассматриваемую проблему. Ложная тревога все равно оста-
ется ложной тревогой независимо от того, произошла она из-за  того,  что
пользователь искал нужный ключ путем перебора ключей в  замке,  вернулся
на охраняемую площадь после включения  сигнализации,  оставил  окно  или
дверь открытыми или неумышленно нажал кнопку предупреждения о нападении.

   Коммуникации

   Медь - интересный материал. Когда из меди изготавливается провод  для
соединения электронных компонентов  или  кабель  для  соединения  блоков
электронного оборудования, то производитель обрабатывает ее как материал
с определенной твердостью: не очень твердый и не очень мягкий, а как раз
то, что требуется. Такое изделие можно изогнуть  в  требуемую  форму,  и
после установки на место оно будет очень надежно.
   При сгибании медь становится несколько тверже. Если ее изогнуть  еще,
пусть случайно, она станет еще тверже. При этом наступает момент,  когда
медь становится хрупкой и при дальнейшем изгибании ломается. В кабельных
соединениях лучше вместо одного толстого провода использовать  проводни-
ки, изготовленные из нескольких более тонких проводов.
   Другой проблемой при выполнении проводки являются скобы, которыми ка-
бель крепится к стенам и т.д. Если такая скоба случайно прошла через ка-
бель, то может произойти короткое замыкание.
   Одним из наиболее ненадежных узлов является  соединительная  коробка,
где кабели соединяются друг с другом или с  оборудованием.  В  некоторых
типах таких коробок зажимные винты делают медь хрупкой.

   Оборудование

   Когда речь идет о ложных тревогах, то первым делом  следует  подумать
об оборудовании, составляющем систему. Возникающие при этом проблемы мо-
гут быть различными - от контактов в механических  реле  до  разрушения,
вызванного перегревом соседних электронных компонентов.
   Процесс распространения технологии полупроводников был таким  быстрым
и эффективным, что внедрение электронных переключателей позволило  почти
полностью отказаться от реле, довести  выделение  тепла  до  безопасного
уровня, освободиться от угрозы повреждения схем насекомыми. В результате
этого электронное оборудование стало надежной частью системы обнаружения
несанкционированного проникновения. Однако неполадки еще случаются, и ни
разработчики, ни обслуживающие техники не должны расслабляться, если они
хотят, чтобы электронное оборудование в дальнейшем не являлось  источни-
ком ложных тревог.

   Подразделения охраны

   Может показаться странным, что мы включаем подразделения охраны в об-
суждение вопросов, связанных с ложными тревогами. Они не могут быть при-
чиной собственно ложной тревоги, но могут дать сообщение о ложной трево-
ге в конкретной ситуации, как в описанном ниже примере.
   Полиция II держатель ключа вошли в склад  после  вызова  по  тревоге.
Здание было очень тщательно проверено,  но  не  было  обнаружено  следов
вторжения, и поиски были прекращены. Когда полицейские  готовились  вер-
нуться назад с докладом о ложном  вызове,  офицер  охраны  услышал  шум.
Что-то побудило его подняться на крышу здания, где  в  углублении  между
двумя световыми люками он заметил человека, который  позднее  признался,
что хотел вынуть стекло. В тот момент ни полиция, ни этот нарушитель  не
знали того, что здание было оборудовано устройством под названием "ради-
отревога" (radio alarm), которое излучает электромагнитные волны МКВ-ди-
апазона, проникающие через стекло крыши и обнаруживающие  потенциального
нарушителя. Тревога была оправданной, но она могла быть зарегистрирована
как ложная.
   Другие иллюстрации и замечания о ложных тревогах включаются  в  текст
книги в различных местах по мере необходимости. Даже если эти случаи  не
описаны полностью, в сочетании с  вашим  собственным  опытом  вы  будете
иметь достаточно полное представление о предмете и, надеюсь, у вас будет
еще больший стимул для решения этой проблемы.
   Микроволновые  детекторы  подвержены  тем  же  ограничениям,  что   и
ультразвуковые датчики, использующие принцип "стоячей волны",  описанный
в главе 15, и хотя они хороши для оборудования, в особенности в  больших
зданиях, таких, как склады, они могут вызывать ложные тревоги.  Если  бы
мы знали то, что знаем сейчас, то многие проблемы могли  бы  быть  легко
преодолены.
   При разрешении проблемы могут наблюдаться две тенденции - использова-
ние некоторых новых устройств или использование старых, но менее подвер-
женных ошибкам устройств. Использование устройств и приводит к предубеж-
дению при выборе и использовании устройств  обнаружения.  Слишком  часто
устройство приобретает дурную репутацию из-за того, что оно  неправильно
использовалось, и это должно учитываться и в проектировании систем.

   Доверие и качество

   Однако, если быть до конца честным, покупателя системы  охраны  нужно
убедить, почему он должен покупать именно этот вариант,  а  не  то,  что
предлагают конкуренты. Для установки требуемой надежно работающей систе-
мы сигнализации могут  потребляться  большие  начальные  вложения,  хотя
впоследствии при эксплуатации  это  может  позволить  сэкономить  значи-
тельные средства на обслуживании и благодаря более редким  ложным  вызо-
вам. Начальная цена является неопровержимым фактом, а расходы на эксплу-
атацию предстоят только в будущем, поэтому необходим отважный бухгалтер,
способный поверить, что более высокие начальные вложения обеспечат более
низкие затраты на эксплуатацию после пяти или десяти лет работы.
   Слишком осторожные охранные компании используют это неприятие покупа-
телем концепции "общей стоимости" для стандартизации своих систем  сверх
всякой меры. Стандартизация должна служить руководством в настоящий  мо-
мент, а не препятствием развитию. Более  прогрессивные  компании  должны
обеспечивать обратную связь и обмен информацией, касающейся работы  обо-
рудования и системы, установленной  у  пользователя.  Опыт  практической
эксплуатации должен после этого использоваться разработчиками оборудова-
ния и систем для усовершенствования своих изделий  и  их  работы.  Такой
подход не только обеспечивает их уверенность в своей  работе,  но  также
способствует формированию доверия у клиента, что  является  единственным
надежным способом продавать качественную вещь по более высокой цене.
   При наличии доверия легче предложить контракты по обслуживанию и  вы-
зовам, отражающие более высокую надежность и меньшую вероятность  ложных
тревог, что является результатом надлежащего использования передачи опы-
та эксплуатации проектировщикам. При этом становится  возможным  предло-
жить (и не только в качестве прогноза) более низкие общие расходы -  ар-
гумент, который, вероятнее всего, расположит бухгалтера клиента  в  вашу
пользу.
   Если считается, что ожидать самодисциплины слишком наивно,  то  можно
найти очень простое решение в тех странах,  где  существует  независимая
инспекция систем сигнализации. В человеческой природе заложено сопротив-
ление бумажной работе, которую приходится  выполнять  при  осуществлении
обратной связи, и я не собираюсь агитировать за это больше, чем требует-
ся. Инспекторы могут оказывать воздействие на поддержание  установленных
стандартов, и они окажутся на высоте, если подадут пример в  организации
своей бумажной работы и продемонстрируют компаниям, как надлежащие запи-
си могут использоваться для улучшения существующих и будущих систем.

   Темы для обсуждения

   Следует запомнить, что концепция общей стоимости включает в себя сто-
имость оборудования, стоимость установки и стоимость расходов в процессе
работы, которые состоят из стоимости обычного обслуживания и вызовов ох-
раны за пять или десять лет. При увеличении надежности и снижения  числа
ложных тревог уменьшаются эксплуатационные расходы. Попытайтесь обсудить
с бухгалтерами или другими сотрудниками, связанными  с  финансами  общие
позиции, которые могут использоваться при принятии дальнейших решений.
   Обсудите с коллегами опыт по надежности и  ложным  тревогам,  который
поможет сфокусировать внимание на проблеме. Хотя поиск  решения  в  этом
случае сложнее, чем обычно из-за зависимости от разных людей, целью  яв-
ляется накопление информации для принятия решений типа - "это нам предс-
тоит сделать".

                               ГЛАВА 10

           КОНТРОЛЬ ЗА ПЕРЕДВИЖЕНИЕМ ПЕРСОНАЛА И МАТЕРИАЛОВ

   В повседневной жизни мы так вежливы, что  придерживаем  дверь,  чтобы
пропустить нашего невольного спутника в здание. Однако, чтобы  никто  не
злоупотреблял этим жестом доброй воли и не проник в дом с  неблаговидной
целью, исстари повелось так, что незваных гостей отваживает привратник.

   Цель контроля за допуском

   Традиция эта жива и поныне, с тем лишь  изменением,  что  привратника
сменил посыльный, швейцар или охранник. В принципе, "человек  у  двери",
как бы он не назывался, должен отличать своего от чужого и быть в состо-
янии дать недругу от ворот поворот.
   Изучение ведомости на выдачу зарплаты часто  наталкивает  руководство
фирмы на мысль о том, что работу привратника трудно оценить. Естественно
появление вопроса: "А нельзя ли его чем-нибудь заменить?" Ведь наверняка
электроника позволит, как обычно, сэкономить на этой штатной единице?"

   Неточный ответ

   Неудивительно, что электронщики рьяно  бросились  отвечать  на  такой
запрос. Рынок просто затопила волна устройств, достаточно уверенно  поз-
воляющих отличать "своих" для допуска в зоны риска. Однако всем этим за-
нималось новое поколение компьютерщиков, которое, при всем моем уважении
к нему, не научилось в отличие  от  своих  старших  собратьев-создателей
аналоговой аппаратуры, отвечать на основной вопрос служб охраны:  "Будет
ли это работать, и как это можно вывести  из  строя?"  Другими  словами,
разрабатывалось новое оборудование контроля за работой  замка.  Способам
же предотвратить проникновение злоумышленника или  встать  на  его  путь
внимание не уделялось. Без этого же электроника привратника не заменит.

   Усиление контроля за дверьми

   Неполнота ответа электронщиков на запрос служб безопасности становит-
ся ясной из следующего пояснения. Покупая ключ для контроля за допуском,
мы всегда покупаем и замок. Таким образом, приобретается и  механическое
средство удержания двери закрытой - замок, и средство управления состоя-
нием двери - ключ. А вот если вы приобретете аппаратуру контроля за  до-
пуском в электронном исполнении, то будете иметь лишь  ключ,  изменяющий
положение двери. Замок или запирающий  механизм  придется  покупать  от-
дельно.
   Если уяснить себе этот постулат, набор возможных действий  расширяет-
ся. А вот для производителей оборудования  контроля  за  допуском  такой
разборчивый покупатель - беда. Они сконцентрировали усилия на электрони-
ке и дистанционном управлении ею, а к механизмам удержания двери  закры-
той отнеслись как к чужой заботе.
   Подобное разделение ответственности за одно  и  то  же  изделие  дает
слишком широкий простор действиям желающих без разрешения  проникнуть  в
здание. Так что же, некоторые системы контроля за  допуском  могут  быть
обвинены в том, что они хороши по конструкции, но бесполезны в  эксплуа-
тации?
   Вряд ли подобным недостатком будут страдать системы, к созданию кото-
рых применены общие схемы, координирующие использование различных компо-
нентов, в теории способных создать хорошую конструкцию для эксплуатации.
Признать контроль за дверьми отдельным аспектом обеспечения безопасности
заставило обилие присущих ему специфических  особенностей.  Эта  отрасль
технологии систем безопасности занимается созданием адекватных  запираю-
щих устройств и, следовательно, ее предмет  -  выбор  типа  двери  и  ее
конструкции, причем сюда включается и подбор коробки вкупе с методами ее
укрепления в стенах.

   Дилемма остается

   Впервые столкнувшись с созданием автоматизированной системы  контроля
за допуском, я посчитал проблему исчерпанной, продумав и систему контро-
ля за допуском, и систему контроля за дверью.  Однако  у  меня  осталось
неприятное чувство, что допуск не был  автоматизирован,  а  это  и  было
целью всего предприятия. Теперь, когда я вновь ощущаю  подобное  замеша-
тельство и неуверенность в ответе (а точнее, знаю его, но боюсь осознать
его последствия), мне очень помогает постепенный,  пошаговый  письменный
анализ всех трудностей ситуации. Поскольку метод этот и  его  результаты
полезны для тренировки и обучения, ниже я все повторю еще  раз  и  опущу
лишь некоторые сопутствующие неясности и противоречия.

   Анализ проблемы

   Я как-то назвал ранние этапы создания системы  контроля  за  допуском
ритуалом и вызвал на себя за это изрядный огонь критики. Кое-кто  счита-
ет, что сначала решается основная, указанная выше дилемма, но  наилучший
термин был использован моим коллегой, понимавшим проблему лучше прочих -
он охарактеризовал исходную ситуацию создания системы контроля за допус-
ком как парадокс. Если вам интересно,  в  чем  он  заключается,  давайте
пройдем путем комментариев, вопросов и ответов, предложенных ниже, выде-
лим проблемы и найдем на них ответы.

   Истоки контроля за допуском

   Цель контроля за допуском - обеспечение автоматического прохода допу-
щенного в зону персонала и такое же автоматическое исключение  проникно-
вения лиц, не имеющих допуска.

   Что обозначает термин "допуск"

   Он обозначает передвижение персонала внутрь здания или из  одной  его
части в другую. Передвижение людей изнутри тоже может включаться  в  это
понятие. Оно не описывает средства контроля за передвижением несопровож-
даемых материалов и способы обнаружения нарушителей в нерабочее время.

   Что такое "контроль"

   Предпосылкой к обеспечению контроля является ответ на вопрос "Кто  из
состава персонала может допускаться в зону  риска?"  Составление  списка
лиц с допуском автоматически обозначает, что все остальные находиться  в
зоне не должны. После этого разграничения можно говорить о контроле,  то
есть конкретном способе поддержания различия, путем усиления дисциплины,
физических преград, электромеханической защиты.

   Может ли контроль быть полным?

   Поддержание безопасности по своей сути связано с оценками риска. Пол-
ное его исключение может стоить очень  дорого.  Любое  неполное  решение
подразумевает неизбежность отказа системы. Смиряясь с риском  несрабаты-
вания системы, приходится выбирать, чем можно пожертвовать. Выбор этот -
дитя анализа по определенной схеме, но рано или поздно создается  ситуа-
ция, когда схема дает несколько вариантов решения и решающий выбор дела-
ет сам человек. Различные люди и группы людей в одной и той же  ситуации
могут принять разные решения относительно необходимых мер контроля.

   Чем плох замок

   Чем плоха дверь? Есть ли необходимость в чем-то лучшем? Поиск  точных
определений слов "замок" и "дверь" может сбить с толку, поэтому  ограни-
чимся их повседневными значениями.  Необходимы  дополнительные  вопросы,
прежде чем можно будет дать вразумительный ответ на вопрос: "Чем же плох
замок?"

   Можно ли открыть замок снаружи

   Если дверь снаружи открыть нельзя, то в соответствии с качеством зам-
ка и конструкционного материала,  запертая  дверь  становится  элементом
стены внешнего периметра и тоже защищает от вторжения.
   Если дверь снаружи не открывается, то как же происходит допуск в зда-
ние? Если используется замок, опознает ли кто-либо гостя визуально?  Для
обычной комбинации ключа и замка ответом будет - да. Достоинство  такого
расклада - возможность опознать посетителя, не открывая дверь.
   До сих пор никаких возражений против стандартного сочетания не возни-
кало, но далее новая группа вопросов поможет понять изменение  отношения
к привычным методам:
   1. Кто отвечает на звонок и подходит к двери: кто угодно,  специально
выделенный сотрудник отдела или работники охраны?
   2. Сколько времени требуется, чтобы разобраться,  стоит  ли  впускать
гостя?
   3. Каковы ежегодные затраты на штатную единицу, обслуживающую дверь?
   4. Если ответы на эти вопросы заставили вас усомниться в приемлемости
обслуживания двери штатной (пусть  даже  по-совместительству)  единицей,
каковы последствия иных способов контроля за дверью?
   5. Например, каковы последствия выведения отверстия для ключа наружу?
   6: Сколько потребуется ключей для  лиц  с  допуском?  Сколько  дверей
должны контролироваться? Будут ли все они открываться одним или  разными
ключами?
   7. Есть ли возможность того, что нежелательный  гость  получит  ключ,
случайно найдя его и сняв с него копию или вступив в преступный сговор с
допущенным владельцем?
   8. Сможет ли нежелательный владелец ключа проникнуть в здание незаме-
ченным?
   9. Если обслуживание двери человеком сочтено ненужным после выведения
замочной скважины наружу и передачи ключей от замка допущенным сотрудни-
кам, кто будет закрывать дверь после прохода сотрудника?
   10. Кому надлежит действовать, если будет обнаружена открытая дверь?
   11. Если дверь снабжена автоматическим устройством закрывания, сможет
ли злоумышленник проскользнуть за нее вслед за допущенным сотрудником?
   12. Есть ли вероятность того, что автоматическое устройство  закрыва-
ния двери может не сработать непроизвольно или от злого умысла?
   Возможны и другие вопросы, но в целом уже имеющиеся задают  направле-
ние мыслей. Многим, кто последовательно на них ответит, станет ясно, что
альтернативы вахтеру нет, если речь идет о простых решениях.  Еще  хуже,
если нет простого способа ограничить свободный допуск. Однако  в  сегод-
няшней промышленности стоимость рабочей силы, обслуживающей двери, поте-
ри от задержек при прохождении допущенного персонала, расходы на компен-
сацию потерь от проникновений злоумышленников, ухудшение настроения  ра-
ботников, попадающих в зависимость от людей на вахте требуют  разработки
систем контроля за допуском.
   До сих пор наш анализ лишь переформулировал проблему, а не решал  ее.
Следовательно, надо посмотреть, что нам может дать система  контроля  за
допуском.

   Некоторые базовые требования

   Сама система автоматического контроля за допуском подразумевает,  что
для опознания и пропуска в зону "своего" сотрудника  человек  не  нужен.
Следовательно:
   1. Опознание должно быть автоматическим. В главе 25 описан тот доста-
точно широкий круг приборов, который позволяет этого достичь.
   2. Личность посетителя должна устанавливаться до открытия двери.  Это
значит, что дверь должна закрываться и запираться за каждым  проходящим.
Эффективный контроль за  допуском  требует  неукоснительного  соблюдения
этого условия. Отсюда можно  сделать  вывод  о  зависимости  конструкции
электронных и электромеханических приборов контроля от конструкции двери
как преграды.

   Конструкция двери как физической преграды

   Список возможных средств пропуска персонала может включать:
   одностворчатые поворачивающиеся двери с боковыми петлями и  автомати-
ческим закрывающим устройством;
   "билетные" турникеты;
   вращающиеся двери (четырехстворчатые) с фиксацией поворота на 90 гра-
дусов;
   стальной турникет в поясной рост ("вход в зоопарк") с фиксацией  угла
поворота на 90 градусов;
   две  последовательные  одностворчатые  двери,  поворачивающиеся   или
скользящие на петлях и установленные наподобие шлюза. Их замки соединены
так, чтобы одну дверь можно было открыть только после того,  как  вторая
уже заперта.

   Отличительные черты различных типов дверей

   Основной целью является закрытие и запирание двери после каждого доз-
воленного прохода сотрудника. Если использовать напечатанный  ниже  воп-
росник, станут ясными отличительные черты различных типов дверей.
   1. Для дверей, поворачивающихся на петлях. Можно ли задержать  закры-
тие или заклинить дверь? Если можно, то имеет ли это значение? Если име-
ет, то необходимо дать службе охраны возможность автоматически  узнавать
об этом, чтобы присылать сотрудника для удаления преграды и последующего
запирания двери.
   2. Для "билетных" турникетов. Насколько легко злоумышленник может его
избежать? Если избежания предотвратить невозможно,  необходимы  средства
оповещения о нем службы охраны.
   3. Вращающиеся двери и турникеты с фиксированным угла поворота  имеют
то достоинство, что их нельзя оставить открытыми. Безопасность  зоны  не
уменьшается, если вращение злонамеренно заклинивается. Помеху может уда-
лить допущенный сотрудник (без вызова охранника). Но не слишком ли много
занимают эти устройства места и не слишком ли они дороги?
   4. Для шлюзовых входов. Будет ли прохождение персонала через две две-
ри достаточно быстрым в часы прихода и ухода сотрудников? Если будет, то
к этому добавится и общее с вращающимися дверями достоинство - шлюзы  не
могут оставаться открытыми и нет необходимости в специальном  охраннике.
Если же шлюз будет серьезно замедлять прибытие людей на работу,  то  все
равно стоит учесть, что он сравнительно недорог и может быть  установлен
в зонах особого риска.
   5. Посетители. Перед нами все равно останется проблема допуска в зда-
ние специалистов по обслуживанию дверей, строительных подрядчиков и  де-
ловых посетителей. Подобные разовые посетители должны иметь  возможность
дать о себе знать у двери, и решение об их допуске  все  равно  придется
принимать специально назначенному для этого человеку, а иначе  говоря  -
тому же вахтеру.

   Смиримся с парадоксом

   И опять парадокс. Аппаратура контроля за допуском направлена на  сок-
ращение штатной единицу вахтера, а он все же опять и  опять  оказывается
нужным.
   Если речь идет о предотвращении несанкционированного допуска  в  зда-
ние, то надо уяснить себе, что система контроля за допуском лишь  снижа-
ет, а не устраняет совсем необходимость присутствия на входе-выходе  че-
ловека. Как описывается в главе 25, если перед системой ставится  задача
опознания "своих" и отсылки "чужих" на усмотрение службы охраны, то  она
позволяет сократить количество охранников настолько, что экономия на  их
заработной плате оправдывает затраты на покупку системы.
   Значит, с существованием парадокса можно смириться. Итак, какие  сис-
темы контроля за допуском имеются в нашем распоряжении?

   Системы контроля за допуском

   Кто хотел бы попасть в охраняемую зону?
   - Лица с допуском;
   - разовые посетители, полезные для учреждения, но не имеющие допуска;
   - злоумышленники.

   Доказательство наличия допуска

   Как лицо может доказать системе, что у него есть допуск?
   - При помощи кодового замка;
   - при помощи набора кода на электромеханической клавиатуре;
   - при помощи правильного использования механического ключа;
   для механического замка или знания места  расположения  переключателя
электромеханического замка;
   - при помощи пластиковой карточки, на которую  скрытно  нанесен  код,
считываемый специальным устройством;
   - при помощи особого модулированного  ультразвукового,  инфракрасного
или радиосигнала;
   - при помощи пластиковой карточки, обработанной таким образом,  чтобы
воздействовать на близлежащий датчик магнитного поля или  электрического
заряда;
   - при помощи комбинации ключей или карточек и кнопочного набора.

   Выбор системы контроля за допуском

   Все вышеупомянутые методики опознания работают на практике, и  список
пополняется все новыми идеями. Но вновь всплывает двойной вопрос: "Будет
ли это работать и можно ли это вывести из строя?"
   К сожалению, простор для действий злоумышленника или нарушителя очень
широк. Судите сами:
   1. Кнопочные системы. Если все допущенные сотрудники используют  одну
и ту же кодовую комбинацию, риск того, что нарушитель узнает ее случайно
или намеренно, очень высок. Чем больше список лиц с допуском,  тем  этот
риск выше. Частые непериодические смены кода бесполезны, так как слишком
много людей его забывает, и, чтобы вызволять их из беды, нужен  все  тот
же вахтер.
   2. Механические ключи. Можно найти утерянный ключ или просто выкрасть
его и скопировать. Риск снижается, если владельцы с допуском сдают  клю-
чи, покидая здание. Но не перегрузит ли наблюдение за ключами службу ох-
раны?
   3. Пластиковые карточки. Их тоже можно найти или выкрасть,  но  очень
трудно скопировать.
   4. Электронные приборы, управляемые с клавиатуры. Они позволяют  каж-
дому пользователю вводить в них свой код.
   5. Комбинация пластиковых карточек и клавиатуры. Она дает возможность
взаимопроверки и сравнения данных о личности с двух систем, что  снижает
риск пропустить проникновение в здание  лиц  без  допуска,  но  остается
проблема прочности.
   6. Устройства для считывания карточек. Обычно они имеют прорези, куда
вставляются карточки для опознания. К сожалению, прорезь, как и замочную
скважину, можно залепить и тем самым вывести ее из строя  или  замедлить
работу устройства. Чтобы очистить ее, снова необходим вахтер.
   Некоторые устройства исключают подобный саботаж,  не  имея  прорезей.
Карточка накладывается на считывающее устройство лицевой стороной, а  не
вставляется ребром, и мало что может помешать ее считать.
   7. Опознание на расстоянии. Почти неуязвима для злоумышленников дверь
без замочных скважин, прорезей, которую невозможно открыть снаружи. Сот-
рудник с допуском может открыть ее, воздействуя на дистанционный  прибор
радиосигналом или магнитным  полем.  Поскольку  дверь  открывается  "без
рук", проверка допуска "своих" занимает мало времени.  Такие  устройства
удобны в ситуациях, когда объем посетителей велик или когда  перемещения
носят относительно случайный, не связанный с временем суток характер.
   Некоторые организации возражают против того, чтобы их сотрудники  за-
бирали по окончании рабочего дня карманные приборы дистанционного управ-
ления домой. Делается это из соображений безопасности. Кроме того, неко-
торые пульты нуждаются в ночной подзарядке. Если все приборы в  зарядных
гнездах, то охрана может не волноваться, а если хоть одно гнездо  пусту-
ет, то автоматика подаст тревогу.
   8. Практическое применение. Мы приступили к анализу проблемы контроля
системы допуска и попутно выявили парадокс - системы не могут  полностью
заменить персонал, обслуживающий двери. Мы также выделили особую функцию
контроля за дверьми, без выполнения которой неэффективен контроль за до-
пуском. Самое главное, мы установили, что  любое  отклонение  от  совер-
шенства означает появление риска.  Начать  создание  хорошего  комплекса
"дверь - система контроля за допуском" можно с оснащения  входа  одност-
ворчатой дверью на петлях, запирающейся дистанционно управляемым замком,
за работой которого следит по совместительству сотрудник отдела, способ-
ный видеть зону перед входом.
   Предложенный анализ помогает  высветить  возможные  альтернативы,  их
сильные и слабые стороны.
   От конкретной ситуации зависит, какой риск допустим и  каковы  должны
быть затраты на систему, позволяющие сэкономить на оплате труда и  повы-
сить надежность охраны.
   Эта глава дает общее представление о  предмете  последующего  выбора.
Доступные на практике пути реализации вашего решения - глава 25.

   Контроль за передвижением материалов

   Практически вся эта книга посвящена обнаружению злоумышленников.  Эти
люди проникают в здание, чтобы что-то туда принести или оттуда  забрать.
Возникающих изменений достаточно, чтобы засечь  нарушителя  в  нерабочие
часы. Однако в рабочее время на объекте может быть разрешено присутствие
такого количества людей, которое затрудняет выделение нарушителя из тол-
пы. Трудно так же обнаружить "своего", желающего злонамеренно  использо-
вать допуск и выносящего какие-либо вещи, т.е. совершающего хищение.
   От попыток выноса объемных упаковок  материалов  хорошо  предохраняют
вращающиеся и шлюзовые двери. А вот пресечь попытки вынести малые объемы
материалов при помощи систем контроля за допуском и дверьми  практически
невозможно. Риск  снижается  лишь  при  использовании  непосредственного
обыска и электронной досмотровой аппаратуры,  описываемой  в  главе  26.
Следовательно, альтернативы службе охраны в таком случае нет.

   Темы для обсуждения

   Контроль за допуском - не панацея от всех бед. Но несмотря на его не-
достатки стоит посвятить время отбору наиболее приемлемой для вас систе-
мы. Чтобы вычленить решающие факторы решения, выберите знакомые вам зда-
ния и охраняемые зоны, выясните разрешенные маршруты передвижения по ним
и обсудите с коллегами, какие системы контроля за допуском  теоретически
подошли бы вам, какие системы контроля за допуском теоретически  подошли
бы.

   ГЛАВА 11
   ШПИОНАЖ И КОНТРМЕРЫ

   Если фраза "Всякое знание приносит пользу" является лозунгом  промыш-
ленного шпионажа, то лозунгом его потенциальных жертв должно стать  пре-
дупреждение "Будь начеку". Цель этой главы - убедить вас, дорогой  чита-
тель в реальности шпионажа,  направленного  на  вашу  личную  и  деловую
жизнь, а не только  на  деятельность  какого-нибудь  отдаленного  прави-
тельства или очередного вымышленного агента 007. Когда мы вас  предупре-
дили о реальной угрозе шпионажа,  бдительность  должна  стать  жизненной
привычкой любого лица, работающего в сфере безопасности и охраны на  всю
жизнь.
   Мы увидим, что электроника тоже причастна к шпионским делам,  хотя  в
большинстве случаев технология шпионажа столь проста, что до электроники
дело не доходит.
   Сосредоточимся на ключевых моментах проблемы. Шпионаж - это  неафиши-
руемый сбор информации об одном человеке или организации и  передача  ее
другим заинтересованным сторонам.
   В некоторых странах, особенно англоязычных, закон не карает такой род
воровства, что существенно осложняет задачу  персонала,  обеспечивающего
безопасность. Каковы движущие мотивы шпионской деятельности?  Человечес-
кой природе свойственно использовать любопытство для достижения  своеко-
рыстных целей. С древнейших времен люди чувствовали потребность  утолять
голод. Эта потребность подстегивала род человеческий к имитированию  по-
вадок животных при преследовании диких зверей, а животных - к  маскиров-
ке, чтобы скрыть свое местонахождение. Сейчас человечество стало цивили-
зованней. Мы поручаем присущее нам издревле  занятие  по  убою  живности
мясникам, а для себя высвобождаем время, чтобы приобрести  права  другой
компании, увеличить собственное благосостояние или защитить  собственную
страну, разузнав подробности о создании нового вида вооружений  враждеб-
ным государством. Ставим перед собой и задачи помельче -  узнать,  какие
деньги платит фирма своим сотрудникам.
   Согласимся с тем, что во всех этих действиях просматриваются  мотивы,
и, не обращая внимание на то, в каких формах они выступают, давайте пос-
мотрим на отдельные формы  представления  информации.  Книга  -  продукт
письменного труда, поэтому и начинать логично с письменной формы.

   Рукописная информация

   Когда опубликуют то, что я сейчас пишу, я  получу  на  это  авторские
права, и они будут приносить мне доход. Допустим, некий нечестный  чело-
век думает, что сможет сделать себе состояние,  украв  мною  написанное.
Какими средствами он может добыть, потенциально или в  действительности,
нужную ему информацию?
   Рукописная информация всегда имеет первую копию - оригинал,  а  может
иметь и написанную под копирку вторую копию. Если  копировальная  бумага
не истерлась, она тоже представляет собой источник  информации.  Положив
бумагу просто на твердый стол, писать неудобно. Некоторые поэтому  подк-
ладывают промокашку или что-нибудь еще. Я,  скажем,  подложил  несколько
листов чистой бумаги. По крайней мере, на одном из них отпечатается след
моей ручки. Побольше терпения и труда, и вы восстановите по нему  содер-
жание текста. Или, например, вы переписали текст с черновика  на  чисто-
вик, отправив первый в корзинку для мусора, и ваши мысли стали  доступны
любому желающему.

   Машинописная информация

   Отпечатанная на машинке информация подвергается  тем  же  опасностям,
что и рукописная или любой другой источник, который  легко  считывается.
Деловые люди обычно тщательно прячут от чужих глаз все, что написано  от
руки или напечатано на машинке, однако часто  находятся  в  неведении  о
последствиях использования пишущих машинок, в которых лента  перематыва-
ется только один раз и потом должна меняться. Без специального  инструк-
тажа машинистка вполне законно выбросит катушку с лентой в корзинку,  не
понимая или не заботясь о том, что все ею напечатанное  считывается  так
же легко, как с телеграммы. То же самое относится и к телексным  аппара-
там.
   В то время как печатание под копирку выходит из моды, фотокопирование
процветает. Как в сфере законного использования, так и в сфере  мошенни-
чества.

   Информация в банках данных и на магнитной ленте

   Проблема простирается все шире, захватывая электронику  -  не  только
диктофоны и магнитофоны, но также процессоры, компьютеры с их  день  ото
дня растущей памятью и другое  электронное  оборудование  для  обработки
данных.

   Устная информация

   Поймать слово, вылетевшее как воробей из чужих уст, - труднейшая  за-
дача. Она заставляет шпионов всегда держать ухо востро. И они  его  дер-
жат. Предупреждения военного времени о том, что нечего болтать зря,  по-
тому что стены имеют уши, были основаны на  горьком  опыте.  Посторонние
уши могут присутствовать в зале коллегии или конференц-зале.  Информация
о встречах распространяется заранее, и у шпионов есть доступ к  широкому
кругу необходимой им электроники.
   О подслушивании телефонов было сказано столь много, что вряд ли  хоть
одна живая душа не осознает, какую опасность таят в себе телефонные  бе-
седы. Однако многие знающие  об  этом  тем  не  менее  успокаивают  себя
мыслью, что уж к их телефону никто не подключен. А если и подключен, го-
ворят они с некоторой долей вины все равно же невозможно подслушать  все
разговоры, вычленить их суть, оценить  и  принять  соответствующий  курс
действий. Мы уже несколько раз проводили мысль, что поддержание безопас-
ности - дело риска, а большинство людей постоянно находится  под  риском
перехвата их телефонных разговоров. И  снова  всплывает  на  поверхность
ключевое понятие "бдительность". Держите его в уме, когда  дело  доходит
до обсуждения деликатных вопросов.

   Противодействие шпионажу

   Видимо, о широких возможностях для шпионажа в правительстве,  в  про-
мышленности, в торговле и в частной жизни сказано достаточно.  Какие  же
можно предпринять контрмеры? Наша книга не предназначена для того, чтобы
отвечать на этот вопрос в деталях. Да это и невозможно: меняются  методы
шпионской работы, меняется и противодействие им. Главная задача  -  идти
впереди шпиона на один или два шага.
   Но мы можем коснуться некоторых контрмер, основанных на, так сказать,
здравом смысле. Они представляют собой определенную помощь себе. Основы-
вайте стратегию своих действий на необходимости знания. Задайтесь вопро-
сом: "Какое имеет значение, что Том, Дик или Иван  узнают  об  этом?"  В
большинстве случаев это не имеет абсолютно никакого значения и даст  вам
возможность сконцентрировать внимание на  нескольких  моментах,  которые
действительно много значат.
   1. Хранение документации - типичная проблема.  Некоторые  организации
помечают бумаги и дела грифами "Секретно", но остальное остается ими не-
замеченным. Если бы я, например, захотел держать свою рукопись в  секре-
те, вы думаете, я бы присвоил ей гриф "Секретно" и положил бы в соответ-
ствующее дело? Скорее всего, я бы предпочел, чтобы она "затерялась" сре-
ди других бумаг. Уже из того, как я оформляю свой вопрос, понятно, что я
бы "растворил" свою рукопись среди других бумаг и  не  привлекал  к  ней
внимания прямым указанием на секретность. В  разных  ситуациях,  однако,
мое решение может быть и правильным и неправильным. Опасность,  как  мне
представляется, кроется в консервативности любой  системы.  Когда  шпион
знает, что у вас одна определенная система хранения документов, ему лег-
че работать.
   Самое меньшее, что можно предпринять для безопасного хранения  бумаг,
- это оставлять их в запертом столе или шкафу. Если вы считаете, что его
легко открыть, проверьте систему сигнализации в комнате,  в  которой  он
стоит, и добавьте средства материальной защиты, аппаратуру для обнаруже-
ния, а также кодовый замок - в общем все, что оправдано степенью риска.
   2. Помощь извне. Прорабатывая различные ситуации риска по  излагаемым
в этой книге принципам, вы, возможно, столкнетесь со случаями, когда вам
потребуется посторонняя помощь одной из организаций, занимающихся проти-
водействием шпионажу. Как подыскать хорошую организацию (ведь далеко  не
все так уж хороши)? Как и в большинстве подобных случаев,  поговорите  с
кем-нибудь из людей в сфере охраны, страхования, юриспруденции или поли-
ции, которым вы доверяете.
   3. Управленческая дисциплина. Этот аспект контрмер должен внимательно
изучаться и тщательно претворяться в жизнь. Подавайте своей  самодисцип-
линой пример подчиненным. Руководство организации при помощи  инструкто-
ров по безопасности, должно установить для самого себя и для своих  сот-
рудников инструкции относительно обычного поведения и действий в чрезвы-
чайных ситуациях, в беседах с другими людьми и в разговорах по телефону,
при написании бумаг, работе с оргтехникой, исследовании лабораторных ре-
зультатов, изучении показателей производственной деятельности  и  данных
от продажи товара и т.д.
   Успех не приходит  сразу,  но  при  длительном  культивировании  бди-
тельность входит в привычку. Нам, людям, обеспечивающим безопасность, по
приходе в ту или иную организацию сразу становится видно, как она разви-
вается в направлении противодействия шпионажу.

   Темы для обсуждения

   Если вы занимаетесь поддержанием безопасности, окиньте взглядом  пос-
ледние три-четыре недели и продумайте, были ли моменты, когда шпион  мог
легко сделать в вашей организации свое дело. Каковы были бы последствия?
Можете ли вы предпринять контрмеры самостоятельно и на достаточном уров-
не? Обсудите с вашим начальством возможные ситуации, когда требуется по-
мощь извне. Их такое множество, что рассмотрение всех подробностей  каж-
дого конкретного дела оставит в памяти наиболее яркий отпечаток.

                               ГЛАВА 12

             ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

   Если проблемы службы безопасности сравнить с колодой карт, то  в  ней
должен быть джокер. Лично мне вопросы безопасности  транспорта  приходи-
лось решать очень редко, и я не могу рассуждать о них настолько исчерпы-
вающе, как хотелось бы. Поэтому давайте исходить из того,  что  вы  тоже
мало об этом знаете, но хотели бы снизить  риск,  которому  подвергается
ваше средство передвижения. Как этого добиться?

   В чем заключается проблема?

   Необходима подготовка и самоподготовка к беседе. Вновь мы возвращаем-
ся к извечному вопросу: "В чем проблема?"
   Определите ее, и появится почва для осмысленных  вопросов.  Начнем  с
постулата - обеспечение безопасности транспортных средств. По содержанию
это такая же проблема, как и  обеспечение  безопасности  иных  объектов.
Неприемлемым признается проникновение в средство  передвижения  лиц,  не
имеющих допуска и изъятие ими предметов, там содержащихся. В случае  не-
дозволенных действий требуется поставить в известность компетентные  ор-
ганы таким образом, чтобы они вовремя пресекли злонамеренные действия  и
вернули похищенное. Однако, если это касается автотранспорта,  то  такой
информации может оказаться недостаточно. Например, где это  изъятое  со-
держимое находится? В принципе, где угодно. Вместо  изъятия  содержимого
злоумышленники могут угнать саму машину, а куда? И где в это время нахо-
дится водитель? Что он делает? Возможно, и ничего, если он оглушен, нап-
ример, ударом по голове!
   Все равно этого недостаточно, чтобы определить проблему. Я думаю, что
машина особенно уязвима, когда она вынужденно  открыта  из  соображений,
например, удобства погрузки. Разве это не облегчает  злоумышленнику  его
работу? Ему не нужно ломиться в закрытые двери. Та же проблема возникает
и при разгрузке. И обязательно ли для водителя покидать кабину, напраши-
ваясь на нападение? На некоторые вопросы может  ответить  только  личный
опыт. Например, приходится ли вам выезжать с водителями на регулярно,  а
также эпизодически контролируемые маршруты  перевозок,  чтобы  выяснить,
как проходит поездка, разгрузка, погрузка, перегрузка, проводится ли она
в соответствии с инструкциями, как служащие "ускоряют" свою работу, есть
ли вообще необходимость в поездках, стоит ли вообще придерживаться  пос-
тоянного или изменяемого время от времени маршрута, оправданы ли  приня-
тые сроки отправления и прибытия. Одной поездки недостаточно,  поскольку
присутствие начальника меняет  поведение  подчиненных  в  лучшую  (порой
слишком хорошую) сторону. Только несколько поездок с различными  водите-
лями могут приучить подчиненных к вашему присутствию, особенно, если  вы
им поможете, и они вернутся к нормальному ритму работы. Только тогда пе-
ред вами предстанет реальное положение вещей.
   Если отбросить мой опыт работы в службах безопасности, то при взгляде
на конкретную ситуацию и у вас, и у меня может  одновременно  возникнуть
мысль: "Никогда не думал, что дело обстоит именно так. Одному Богу ведо-
мо, как нам все сходило с рук до сих пор - надо что-то делать".

   Вопросы, вопросы...

   Освоившись с этой мыслью, вы фактически приступили к преодолению пер-
вого препятствия - вы поняли, чего вы еще не знаете. Появляется  возмож-
ность подступиться к области неведомого с осмысленными конкретными  воп-
росами. Первый приступ ведется на уровне интуиции, и иногда его хватает,
но для всестороннего изучения способов защиты транспортных средств одно-
го озарения мало, и я, как правило, опираюсь  на  составляемый  по  ходу
размышлений письменный вопросник, перечень идей и решений. Возможно, те-
перь опыт и знание проблемы позволят нам озадачить электронщиков, созда-
телей систем охраны и производителей оборудования некоторыми вопросами:
   Есть ли возможность применить радиосвязь для сообщения на центральный
узел службы охраны о местоположении каждого конкретного средства  перед-
вижения?
   Можно ли перехватить радиоперехват этой информации злоумышленниками?
   Не будет ли лучше, если информация  о  местоположении  будет  переда-
ваться только при угрозе нападения?
   Если радиосвязь слишком уязвима, можно ли выяснить местоположение ма-
шины другим способом?
   Чем может помочь полиция?
   Можно ли использовать электронную систему  дистанционного  управления
дверьми машины?
   Каков риск в ситуациях, когда водитель вынужден  открыть  машину  под
угрозой нападения в случае отказа и не может  этого  сделать  физически,
так как двери управляются с центрального пульта дистанционно?
   Можно ли поднять тревогу при нападении злоумышленника через борт  или
крышу машины?
   Каковы недостатки и преимущества загрузки автомобиля через герметизи-
руемые шлюзы, как это делается в некоторых лондонских банках?
   Существует ли национальная или международная система  стандартов  для
создания систем охраны средств передвижения?
   Годен ли парк машин к использованию или в нем необходимы замены?
   Каковы уроки прецедентов или реальных нападений?
   В какой подготовке нуждаются работники службы управления транспортом,
обслуживающий персонал, водители?

   Развитие понимания

   Ответ на любой из поставленных вопросов порождает новые вопросы и от-
веты к ним. Только вы можете решить, какие проблемы рассмотреть детально
и сколько на это потратить  времени.  Одно  можно  сказать  точно:  тща-
тельность оправдывает себя, и вы почувствуете пользу и удовлетворение от
погружения в суть новой задачи - обеспечение безопасности транспорта.

   Темы для обсуждения

   Дискуссия не сводится к простой постановке вопросов. Суть ее в обмене
мнениями. На ранних этапах знакомства  с  новой  темой  трудно  серьезно
участвовать в беседе - слишком много вопросов не имеет для вас  ответов.
Раз за разом провоцируя дискуссию на основе предложенных выше  вопросов,
вы сможете проверить, как далеко продвинулось ваше понимание проблемы.
   В некоторых случаях для перевозки ценных предметов действительно тре-
буется бронированное транспортное средство, наподобие Форта Кнокса (хра-
нилище золотого запаса США) на колесах и сравнительно столь же  дорогое.
Менее укрепленный транспорт рождает риск.
   Как защитить водителя или груз, если из-за  особенностей  конструкции
может быть укреплена лишь часть транспортного средства?
   Оправдано ли отсутствие радиосвязи между машинами и центром  контроля
за их безопасностью? Следует ли полагаться при радиообмене на живой  го-
лос водителя или подтверждение приема автоматическим устройством?
   Если в задней части кузова устраивается дверь под габариты  человека,
как  выбрать  надежную  систему  запоров  для  получающейся  полужесткой
конструкции? Какое влияние на ваш выбор окажут  соображения  пожаробезо-
пасности?
   На этом этапе в вопросах недостатка нет. Удачны они или неудачны, от-
вечая на них - мы учимся.

                                ЧАСТЬ 2

                              АППАРАТУРА

                               ГЛАВА 13

               ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЕ УСТРОЙСТВА СИГНАЛИЗАЦИИ

   Электроконтактные устройства стали использоваться для защиты  и  рас-
познания проникновения ранее всех остальных электронных и  электрических
охранных приборов и тот факт, что различные их  разновидности,  все  еще
используют и поныне, свидетельствует о наличии у них достоинств в  опре-
деленных ситуациях.
   Что такое "электроконтактное устройство"?
   В самом широком  смысле,  безотносительно  к  вопросам  безопасности,
электроконтактное устройство <ЭУ), - это механизм, резко меняющий напря-
жение тока в цепи при определенном воздействии на  него.  Если  уж  быть
совсем точным, то и это определение недостаточно строгое, но  все  равно
достаточно громоздкое. Оно, в принципе, приведено лишь для  того,  чтобы
напоминать нам далее, о чем мы говорили. Что удивительно - так это  оби-
лие конкретных форм использования ЭУ при создании сторожевых  устройств.
В связи с этим базовое определение поможет провести границу между  охра-
ной с использованием ЭУ и с использованием иных принципов.
   Основное достоинство ЭУ - определенность его действия. ЭУ может  быть
однозначно "закрыто" (через него идет ток) или "открыто" (ток не  идет).
Переход между этими рабочими состояниями однозначен настолько, что ЗУ не
реагирует на случайные помехи. В принципе, если любой  прибор  постоянно
действует по одному алгоритму, он высоконадежен для нужд служб  безопас-
ности, так как крайне низка возможность ложных тревог.

   Изготовление модели ЭУ

   Насколько бы прост ни был принцип работы ЭУ, на практике все  гораздо
сложнее. Если нам необходимо влиять на протекание тока в цепи,  наиболее
естественным будет использовать два кусочка  металла,  соединяя  их  для
возникновения напряжения в сети и разъединяя для прерывания тока.  Рабо-
чий термин здесь - "контакт".
   Предположим, мы создали модель ЭУ, с использованием  иголки,  монеты,
батарейки и автомобильной лампочки. Подключив один выход источника  тока
к игле, а другой через лампу к монете, мы увидим, что при замыкании иглы
на монету будет загораться свет.

   Конструкторские проблемы

   По крайней мере, лампочка должна загораться. Первой  проблемой  может
быть грязная  поверхность  монеты.  Лампочка  в  таком  случае  вспыхнет
только, если сильно прижатая игла прорвет слой грязи или ржавчины. Таким
образом, наш эксперимент уже показал первое условие  создания  надежного
ЭУ - наличие давления в зоне контакта, чтобы снизить сопротивление.
   Вторая проблема - нагрев зоны контакта. Даже при хорошем давлении  на
эту зону, сопротивление остается, а это, как мы знаем, ведет к  нагреву.
В нашем эксперименте теплоотдача происходит на крошечном участке у  кон-
чика иглы. Пусть не в нашем эксперименте, но в принципе, тепла может вы-
делиться столько, что две поверхности сплавятся и цепь останется замкну-
той.

   Пути решения конструкторских проблем

   Создатели ЭУ вынуждены прибегать к различным техническим  ухищрениям,
чтоб избегать риска перегрева и сплавления поверхностей. В некотором ро-
де, наша модель ЭУ позволяет продемонстрировать некоторые из  "маленьких
хитростей".
   Во-первых, монета, обладая большой массой, представляет собой "тепло-
отводящий сток", особенно если она медная. Этот металл  позволяет  теплу
быстро покинуть точечный контакт. Риск снижается. Во-вторых, игла  может
быть сделана из закаленной стали с высокой температурой  плавления.  Это
также снижает риск сплавления.
   Третья неприятная проблема обнаруживает себя, когда конструктор пыта-
ется увеличить площадь контактной зоны. Здравый смысл подсказывает  ему,
что если одна игла перегревается,  надо  использовать  несколько.  Здесь
встают проблемы технического воплощения. Необходимо одинаковое  давление
всех игл на поверхность. Попробуйте посмотреть на проблему так. Две  иг-
лы, и это очевидно, могут быть сбалансированы на любой поверхности. Три,
как и трехногий стул, - тоже. А вот  четырехногий  стул  будет  шататься
почти на любой поверхности и одна из ножек наверняка повиснет в воздухе.
И только сев на стул, то есть, повысив общий нажим, - можно хоть  как-то
надеяться на распределение нагрузки по всем четырем ножкам.
   Ровные поверхности, гладкие на вид и на ощупь, под микроскопом оказы-
ваются ландшафтом из холмов и впадин, и  поэтому  создание  ЭУ  из  двух
гладких поверхностей равносильно попытке лечь на несколько  четырехногих
стула - ножки примут давление неравномерно.
   Следовательно, некоторого нагревания контактов ЭУ не избежать. Следу-
ющая "маленькая хитрость" - выбор металла для контактов. Обычно это  се-
ребро. Его преимущество в том, что в  отличие  от  ржавчины  на  железе,
окисная пленка на серебре хорошо проводит ток и чрезмерно не  нагревает-
ся, особенно если давление на контакт невысокое.
   На этом, пожалуй, можно покончить с вводной творческой частью и наде-
яться, что у читателя возникло представление о технических  возможностях
использования ЭУ в целях охраны. Давайте обратимся к конкретным  случаям
применения ЭУ в сигнальных устройствах, разновидностям и вариациям ЭУ.

   Дверные контакты

   Мы уже пользуемся некоторыми словами из жаргона  служб  безопасности.
ЭУ, вмонтированные в коробку двери, были, пожалуй, самыми первыми датчи-
ками сигнализирующими о том, что дверь кто-то открыл. Такие ЭУ  известны
широкой публике как дверные контакты.

   Механические дверные контакты

   В принципе, в механических дверных ЭУ контакты заключены в  маленькую
коробочку, из которой выступает рычажок, замыкающий сеть при нажатии, то
есть закрытии двери.
   ЭУ этого типа, зачастую весьма хрупкие на вид, могут быть укреплены и
их контакты - подготовлены к работе с относительно большой  силой  тока,
используемой в электрических (а не электронных) устройствах. Однако мес-
то установки механических ЭУ - дверных контактов - трудно скрыть, и тра-
диционно считается, что их легко вывести из строя,  закрепив  рычажок  в
закрытой позиции кусочком жевательной резинки. Это недалеко  от  истины,
хотя и не всегда справедливо, ведь не у всех преступников есть предвари-
тельный доступ к интересующей их двери.

   Герконовые ЭУ

   В электронных системах ЭУ должно работать при малой силе тока и  сла-
бом контактном давлении. Этим условиям удовлетворяют ЭУ из узких позоло-
ченных, платинированных или обработанных  другими  сплавами  драгоценных
металлов полосками-контактами, запаянными в стеклянную трубочку. Замыка-
ние контактов происходит при приближении к этой трубочке  на  расстояние
нескольких миллиметров маленького магнита. Его  поле  стягивает  полоски
металла вместе. Такой контактный  датчик  называется  магнитоуправляемым
либо герконовым датчиком.
   Пластмассовая или металлическая коробочка с герконом  устанавливается
в короб двери или раму окна, а магнит - в саму их движущуюся часть.  При
этом датчик можно установить весьма скрытно и он будет достаточно надеж-
но сигнализировать о попытках открыть дверь.

   Что такое "нормально разомкнутое" и "нормально  замкнутое"  состояние
ЭУ?

   С этими терминами на практике царит полная неразбериха. И  не  удиви-
тельно. Если речь идет о самом ЭУ, например,  герконового  типа,  термин
"нормально" означает положение контактов вне магнитного  поля.  Следова-
тельно, герконовый датчик в роли дверного контакта и  подаче  магнитного
поля встает в положение "замкнуто" а не "нормально замкнуто".
   А вот с точки зрения всей системы сигнализации "нормальной" считается
ситуация, когда все контакты в системе замкнуты и ее можно оставлять  на
ночь. Цепь сигнализации будет замкнута, и специалисты по системам сигна-
лизации вкупе с пользователями могут сказать, что вся  система  стоит  в
"нормально замкнутом" положении.
   Очевидно, что, если вы не стыкуете две системы точек отсчета и начне-
те в "нормально замкнутую" систему  пристраивать  "нормально  замкнутое"
герконовое ЭУ, цепь просто не замкнется - магнит разомкнет контакты.
   Следовательно, чтобы избежать путаницы, надо выяснить, о каком прибо-
ре или о системе идет речь.

   Защищенные магнитоуправляемые датчики

   Репутацию кнопочных электроконтактных датчиков подпортила жевательная
резинка, а репутацию герконовых датчиков - тот факт, что  опытный  прес-
тупник способен нейтрализовать их, используя мощный внешний магнит. Экс-
перименты доказали, что это возможно, правда, в реальных условиях доста-
точно трудно одновременно удерживать магнит в  требующемся  положении  и
открывать дверь. Это резко уменьшает  количество  потенциальных  попыток
вторжения.
   Если риск попытки проникновения настолько высок, что герконовый  дат-
чик не дает достаточной уверенности в безопасности, то, например,  фирма
Sigma выпускает герконовые датчики, экранированные от постороннего  маг-
нитного поля специальными защитными пластинами и снабженные  сигнальными
герконовыми контактами, срабатывающими в присутствии постороннего поля и
предупреждающими о нем.
   При удачном подборе магнитов  и  качественной  установке,  герконовые
датчики обеспечивают надежную защиту, при которой такие помехи, как  из-
нос контактов, их коробление, вибрация  не  нарушают  нормальной  работы
сигнализации и не приводят к ложным тревогам.
   При установке магнитных контактов в стальных дверях очень важно экра-
нировать поле основного магнита от наведенного поля всей  двери.  Обычно
это достигается вырезанием в стали отверстия вдвое превышающего по  пло-
щади контактную поверхность рабочего магнита, и заполнением  его  немаг-
нитными материалами, например, бронзой или алюминием.

   Установка сетки сигнализационных проводов на дверях

   Проникновение в дверь, защищенную магнитными герконовыми датчиками, в
принципе, возможно через дыру в самой двери. От такого поворота  событий
можно защититься установкой сетки проводов сигнализации на двери. Внутри
дверной коробки без  определенного  геометрического  плана  натягивается
тонкий одножильный провод, подключенный к системе сигнализации.  Система
скрыта под обивкой двери и при  попытке  прорезать  дверь  под  габариты
преступника она срабатывает, так как обрывается хотя бы один из проводов
и ток через провод прекращается.

   Трубчато-проволочные и фольгированные ЭУ для защиты окон

   Потенциальный преступник может предположить, что проникновение  через
дверь невыгодно и попробовать войти через окно. Для обнаружения подобных
попыток издавна применяются трубчато-проволочные ЭУ. Для  непосвященного
трубчатая система напоминает решетку, которой закрыто окно. На самом де-
ле, сквозь трубки, установленные на расстоянии, скажем, 100 мм  друг  от
друга, пропущен единый, тонкий, закрепленный на каждом перегибе, провод.
Человек, пытающийся проникнуть в здание, вполне может быть удивлен, нас-
колько легко разогнуть подобную "решетку" и насколько быстро за ним при-
едет полиция. Сигнализация срабатывает, когда туго  натянутый  в  трубке
провод порвется, и в цепи ЭУ пропадет ток. Это  достаточно  безыскусный,
но надежный способ защиты окон. Подобные  устройства  устанавливают  как
снаружи, так и внутри, где они меньше  подвержены  помехам  и  коррозии.
Когда трубчатые  решетки  на  окнах  неприемлемы,  используются  полоски
фольги, наклеенные на стекло. Разбивая стекло, нарушитель прерывает  ток
в цепи вызывая срабатывание сигнализации.

   Контактные коврики

   В принципе, система сигнализации на базе контактных ковриков подразу-
мевает их установку в зоне защиты таким образом, чтобы нарушитель с  вы-
сокой степенью вероятности прошел хотя бы по одному из них при продвиже-
нии к цели. Они не могут использоваться вне здания и чаще всего выполня-
ют роль "второго эшелона" защиты на случай успешного  преодоления  прес-
тупником системы сигнализации на периметре. Чтобы обеспечивать эффектив-
ную защиту, коврики должны быть не видны и, следовательно, они использу-
ются в помещениях, декорированных паласами или лестничными дорожками.
   Существует много конструктивных способов исполнения контактных коври-
ков, но чаще всего они  изготавливаются  из  двух  листов  металлической
фольги и слоя вспененного пластика между ними. Она заключена в  оболочку
из пластмассы или водонепроницаемой ткани. Контактные коврики срабатыва-
ют потому, что в пластиковой перегородке есть некоторое  количество  от-
верстий и под весом тела фольга прогибается и  обеспечивает  контакт.  В
отсутствие давления металлические листы изолированы друг от друга возду-
хом.
   Для соединения ковриков используется плоский  кабель.  Об  этом  типе
сигнализации можно сказать многое. Коврики рассчитываются таким образом,
чтобы не реагировать на вес домашних животных, но, если необходимо вооб-
ще исключить риск ложных тревог, следует отказаться  от  "братьев  наших
меньших". Очень тщательно необходимо продумывать  расположение  ковриков
относительно мебели. Кроме того, появляются ограничения  в  передвижении
предметов обстановки. Контактный коврик может не сработать  сразу,  если
на него поставить стул, но со временем он  проседает  и  может  включить
сигнализацию среди ночи.
   Контактные коврики, как очевидно из описания,  работают  по  принципу
"нормально разомкнуто", и сигнал подается, когда ЭУ замыкает цепь.  Сле-
довательно, если днем случайно или злонамеренно обрезать провод, ведущий
к коврику, сигнализация в дальнейшем не сработает. Такая опасность  уст-
раняется созданием ложных петель проводов и другими способами. Это  поз-
воляет контактным коврикам оставаться в арсенале средств сигнализации.

   Пьезоэлектрические напольные датчики

   Более дорогостоящей, но и более эффективной напольной системой сигна-
лизации является система с пьезоэлектрическими датчиками. Вообще пьезоэ-
лектрические материалы широко используются  в  системах  сигнализации  -
микрофонных, ультразвуковых, сейсмических и др.  Пьезоэлектрические  на-
польные датчики - это самая примитивная форма применения  этих  материа-
лов. Пользователю необходима лишь информация о том, включена или  выклю-
чена система.
   Напомним, что пьезоэлектрики вырабатывают электрический ток при нажа-
тии или отпускании кристалла. Фирма  Pennwalt  Corporation,  проводившая
пионерские исследования в этой области,  -  возможно  порекомендует  ис-
пользовать простейший логический предусилитель, созданный на базе пьезо-
электрической пленки "Купаг" производства этой корпорации.
   Датчики, созданные на пьезоэлектрической основе, исключают риск  лож-
ной тревоги от проседания контактного коврика и позволяют снизить  веро-
ятность запуска сигнализации животными. Одним из наиболее интересных мо-
ментов создания приборов сигнализации и является возможность увидеть со-
вершенно неожиданное применение хорошо знакомых материалов и их свойств.

   Принцип действия инерционных ЭУ

   Когда понятие "инерции" входило в широкий обиход, на вечеринках гости
любили развлекать гостей тем, что ставили тарелку и чашку на салфетку, а
потом резко выдергивали ткань из-под столовых приборов. Чашка и  тарелка
оставались на месте. Это и была демонстрация инерции этих предметов  от-
носительно движения салфетки.
   Теперь, чтобы представить, как эта идея используется в создании  сис-
темы сигнализации, представьте, что вы держите  вверх  ногами  маленький
трехногий стульчик. Ваш коллега находит где-то  большой  детский  мяч  и
пристраивает его на ножки стула. Если  вы  медленно  двинетесь  с  такой
конструкцией, мяч, видимо, останется на месте. А вот, если  ваш  коллега
воскликнет ни с того, ни с сего "Эй, ты!" - мяч со стула упадет  вам  на
голову, особенно, если вы повернетесь к товарищу со стулом в руках.  Мяч
оставался на прежнем месте благодаря инерции.
   Чтобы превратить стульчики и мячики в инерционное ЭУ  надо  уменьшить
шар до 10 мм в диаметре и сделать его из металла. Три ножки  стула  тоже
станут металлическими, причем расположить их придется так,  чтобы  шарик
не сидел между ними слишком низко и не стоял неустойчиво на самой верши-
не. Затем к ножкам подводится ток, и, если шарик падает, то в сети обра-
зуется разрыв и срабатывает сигнал.

   Использование инерционных ЭУ

   Потенциальные возможности использования этого принципа очень  широки.
Это практически все случаи, когда нарушитель создает вибрацию. На  прак-
тике инерционные ЭУ используются для защиты ящиков бюро,  окно,  дверей,
вплоть до наружных периметров зданий и территорий. Как пояснено в  главе
6, использование принципа инерции в конструкциях  периметровых  датчиков
сопровождается большим процентом ложных тревог.
   С точки зрения механики, эти приборы  работают  на  основе  ускорения
земного притяжения и, хотя они и не реагируют на вибрацию с размахом ко-
лебаний в 5 мм при частоте в 10 герц, частоты свыше 1000 герц, например,
от движения мокрого пальца по стеклу, мгновенно активируют оконное инер-
ционное ЭУ, каким бы малым не был размах.
   С точки зрения электрической цепи, инерционное ЭУ имеет  очень  малую
площадь контакта в местах соприкосновения шарика и  ножек.  Нагрев  зоны
контакта можно снизить, нанося на ножки и шарик покрытие из  золота  или
драгоценных металлов, а давление в зоне контакта можно усилить, лишь до-
полнив силу притяжения  Земли  слабым  магнитным  полем.  Следовательно,
инерционные ЭУ очень чувствительны к силе тока,  и  ухищрения  типа  ис-
пользования датчиков в качестве дополнительных  контактов  не  исключают
полностью риск сплавления контактов или загрязнения.
   Различные фирмы - производители инерционных ЭУ - хорошо  представляют
себе эти проблемы. Хотелось бы порекомендовать пользоваться поставляемы-
ми фирмой устройствами, ограничивающими силу тока до рабочей для  разной
модели и отфильтровывающими ложные тревоги от реальных. Первые  исследо-
вания в этой области начала фирма First Inertia Switch Ltd, и производи-
мые ей инерционные датчики выдержали испытание временем.

   Ртутные ЭУ

   Когда мы с вами разбирали модель ЭУ в этой главе, то пришли к выводу,
что основные враги контактных систем сигнализации - это коррозия контак-
тов и недостаточное давление на них. Неожиданное оружие в борьбе  против
них - использование ртути в контактах. Она прекрасно справляется с этими
проблемами, но имеет и один серьезный недостаток - чтобы система работа-
ла, ЭУ надо наклонять. Очевидно, что такое "ограничение" становится пре-
имуществом, если ртутные ЭУ закреплять на откидных окнах и фрамугах.
   В наружных системах сигнализации ртутные ЭУ хороши, когда ветер,  за-
дающий высокочастотные колебания проволокам в оградах, сбивает  с  толку
иные типы сигнализации периметра.

   Кнопки тревоги

   Кнопки тревоги - пример использования  ЭУ  в  системах  сигнализации.
Вместе с тем, как нам кажется, в их конструкции зачастую не  учитываются
особенности поведения человека в  экстренной  обстановке.  Очень  трудно
предсказать, будет ли взволнованный человек фиксировать палец на  кнопке
тревоги хотя бы на полсекунды или ограничится мгновенным ударом. В главе
15 упоминается такое понятие, как "контрольное время срабатывания" и ми-
нимальный срок начала действия человека. Их включение в схему - это пра-
вило для систем сигнализации. Кнопки тревоги - это исключение из  прави-
ла. Если вся остальная система сигнализации сконструирована  так,  чтобы
"гасить" очень короткие сигналы и ложные срабатывания, то сигнал с кноп-
ки тревоги надо, наоборот, усилить и растянуть. Как  бы  короток  он  не
был, на выходе с устройства, блок контроля времени  срабатывания  должен
пропустить его. Для этого используются "залипающие" кнопки, которые поз-
же надо вновь вернуть в начальное состояние, а также кнопки, размыкающие
цепь, с пневматической или электронной задержкой движения.
   Обдумывая "за" и "против" использования кнопок тревоги, стоит принять
во внимание, что забота о людях важнее снижения процента ложных тревог.

   Пневматические ЭУ

   Как уже  только  что  говорилось,  сжатый  воздух  может  растягивать
действие кнопок тревоги. Воздух также может использоваться для  приведе-
ния ЭУ в действие. Такие типы "детекторов  присутствия"  используются  в
гаражах и на заправочных станциях. Поперек въезда кладется пластмассовая
гибкая трубка и, когда автомобиль наезжает на нее,  возрастает  давление
воздуха на клапан, соединенный с ЭУ. Служащий гаража  или  бензозаправки
ставится в известность о  новом  клиенте.  Подобный  тип  дистанционного
включения ЭУ системы сигнализации используется на практике не очень час-
то, но достаточно постоянно для защиты пожароопасных территорий. Пневма-
тическая трубка присоединяется к напольной воздушной подушке или пневма-
тическому цилиндру двери, полностью исключают вероятность искрения в ЭУ.
   Создание и установка таких устройств выполняются в  сотрудничестве  с
соответствующим офицером службы безопасности, и если вам придется созда-
вать такую систему, то это интересная работа.

   Сигнализационные датчики, работающие на "эффекте Холла"

   Эдвин Холл родился в 1855 году. Именно он открыл, что, если  поднести
магнит близко к полупроводнику, то сила тока через  полупроводник  изме-
нится. Он был бы восхищен, увидев, как широко полупроводники применяются
в нашей жизни, но очень разочаровался, как мало мы пользуемся его откры-
тием.
   В приборах, работающих на "эффекте Холла", отсутствуют многие  недос-
татки, характерные для механических ЭУ. Допустимая сила тока  достаточно
велика для использования их в электронных системах сигнализации, и, кро-
ме того, подобные датчики резко снижают для преступника возможность  вы-
вести их из строя или нейтрализовать. Высокая надежность ЭУ на  "эффекте
Холла" делает их почти незаменимыми для использования в недоступных мес-
тах, где обслуживание других датчиков очень сложно или дорогостояще. Со-
отношение цены прибора и стоимости его обслуживания во весь голос  гово-
рит о его приемлемости, но на рынке подобные ЭУ идут плохо. Им  действи-
тельно нужен свой источник питания, поэтому на практике их  воспринимают
в ряду прочих электронных детекторов.

   Темы к обсуждению

   Количество типов ЭУ достаточно велико, что  позволяет  пользуясь  из-
вестными методиками выбирать  из  них  наиболее  удовлетворяющие  каждой
конкретной ситуации. На практике больше  времени  отнимают  операции  по
монтажу  элементов  системы  сигнализации  в  зданиях   и   строительных
конструкциях, требующие проведения значительного объема подготовительных
работ, таких как создание ниш и выемок. Стоит ли для каждого конкретного
случая заказывать ЭУ нескольких типов  или  следует  пригласить  инжене-
ра-строителя, что бы с ним обсудить практическое использование ЭУ в  ва-
шей ситуации? Эта дискуссия, видимо, многое прояснит.

                               ГЛАВА 14

            ИНФРАКРАСНЫЕ АКТИВНЫЕ СИГНАЛИЗАЦИОННЫЕ ДАТЧИКИ

   В некоторых ситуациях использование электроконтактных  устройств  для
обнаружения нарушителей не всегда надежно или удобно. Исторически  одной
из первых альтернатив ЭУ стало использование пучков света,  направленных
поперек возможного пути нарушителя. Пучок этот создавался  электрической
лампой с системой линз типа электрического фонаря. Это  был  передатчик.
Фотоэлектрический приемник устанавливался на противоположном конце пучка
света. Пересекая пучок, нарушитель прерывал ток в цепи и включал  сигна-
лизацию.
   В постоянной войне защитных мер и  изобретательности  злоумышленников
пучки видимого света вскоре потеряли свое значение, так как их  назначе-
ние стало очевидным. Следующим шагом стало использование лучей из  неви-
димой области спектра излучения лампы. С  помощью  фильтра  пропускались
лишь инфракрасные лучи,  на  которые  приходится  наибольшее  количество
энергии света.
   Лучевые системы обладают одним ценным преимуществом. Они сами предуп-
реждают о своих дефектах. Если лампа перегорает, отсутствие света  акти-
визирует систему сигнализации. Подобные  сбои  на  практике  происходили
достаточно часто из-за непрерывной многочасовой работы лампы.  Устранить
эту трудность удалось с появлением полупроводниковых светодиодов инфрак-
расного излучения. В такой форме  инфракрасные  лучевые  системы  заняли
свое достойное место в арсенале приборов сигнализации, причем, как внеш-
ней, так и внутренней. Ниже описываются  типичные  образцы  инфракрасных
устройств активного действия. Позднее, в главе 17,  вы  познакомитесь  с
инфракрасными приборами пассивного действия, не нуждающимися в источнике
света.

   Инфракрасные активные устройства

   Считается, что некоторые разновидности их подходят, и для наружной  и
для внутренней сигнализации, однако цена и требования охраны  окружающей
среды привели к появлению различных модификаций. Их мы и рассмотрим.

   Инфракрасные активные датчики для внутренних помещений

   Знакомясь с использованием инфракрасных пучков света в  сигнализации,
вы неизбежно услышите байки работников служб безопасности.  Например,  о
том, что нарушители могут пользоваться военными приборами ночного  виде-
ния, чтобы различить путь луча, или направить на приемник дополнительный
источник света и не дать таким образом системе сработать при пересечении
основного луча. Хотя подобные приемы вполне допустимы,  нарушитель  вряд
ли станет с ними возиться. Тем не менее, на всякий случай предпринимают-
ся следующие предосторожности. Во-первых, линзы приемника могут быть из-
готовлены так, чтобы принимать пучок инфракрасного света под меньшим уг-
лом рассеяния, чем предполагает дистанция. Более того, излучение  свето-
диода можно модулировать по яркости или перевести источник света в режим
мигания. Частота его может меняться в широких пределах. Если все же  ос-
таются опасения, что нарушитель определит и смодулирует эту частоту,  то
в случае, если находящееся под охраной имущество имеет большую ценность,
стоит задуматься о дополнительной защите или более надежной альтернативе
инфракрасного устройства.
   Следовательно, в случаях невысокого риска  изощренного  проникновения
на рассказанные легенды можно не обращать  внимания.  Пример  британской
компании "Радиовизор", впервые использовавшей  невидимое  излучение  для
защиты коллекции серебра на одной из выставок в 1929  году,  показывает,
что изготовление хороших и простых приборов  тоже  оправдывает  себя.  К
примеру, их многоцелевой прибор модели М125.
   Светодиод испускает излучение с длиной волны 940  ммк  в  направлении
линзы приемника, имеющей угол обзора не более 5 градусов. Аккуратное на-
ружное оформление скрывает фокусирующие элементы, позволяющие  закрепить
передатчик и приемник на стенах в секторе до 180  градусов  друг  против
друга. Однако реальный угол луча скрыт от нарушителя полукруглой  комби-
нированной непрозрачной в видимом диапазоне крышкой. Пучок света модули-
руется по яркости и действует на расстоянии до 125 метров.
   Здесь стоит отметить, после того, как вы познакомились в главе  13  с
разновидностями ЭУ, что для включения сигнализации все типы приборов не-
обходимо снабжать электрическими контактами. В инфракрасном приборе М125
используется механическое реле, и это наиболее удобная защита от  ложных
тревог, возникающих из-за приема внешними кабелями подобно антеннам  ра-
диочастотных сигналов. Американская разновидность подобного инфракрасно-
го устройства выпускается фирмой " Palnix". Привлекательной и  неожидан-
ной чертой их устройств является то, что и передатчик и приемник объеди-
нены под одной крышей. Луч передатчика отражается назад зеркалом,  уста-
новленным на месте приемника. Преимущество заключается в том,  что,  по-
добно инфракрасным приборам пассивного действия, а также  ультразвуковым
и микроволновым детекторам, ток подается только на один блок. В традици-
онной схеме к источнику питания подключены раздельные передатчик и  при-
емник. Тем не менее, создатели одноблочных систем  вынуждены  учитывать,
что по законам физики угол отраженного луча вдвое больше  угла  смещения
излучателя. Иначе говоря, если отражатель сдвинулся на 1 градус от рабо-
чей позиции, его отраженный пучок уйдет в сторону на 2 градуса,  нарушив
работу системы. Фирма Pulnix признает этот недостаток и рекомендует  ог-
раничивать длину луча до 5 метров для прибора PR-5B и до 10  метров  для
других моделей. Этого вполне хватает для многих защищаемых точек  внутри
помещений.

   Инфракрасные датчики наружных систем сигнализации

   Использование инфракрасных лучей в наружных системах куда  более  вы-
годно, о чем уже говорилось в главе 6. Физический принцип действия дела-
ет их приборами "линии зрения", и, следовательно, они не способны следо-
вать контурам рельефа и ограждения. Однако площадь, занимаемая ими,  ма-
ла, и по сравнению со многими другими устройствами они  мало  подвержены
поломкам. Надежность инфракрасных активных  систем  снижается,  так  как
инфракрасный луч, в конечном  счете  можно  обойти,  а  кроме  этого,  в
сильный туман эти системы могут отказать.
   Но даже в таких условиях они эффективно действуют долгое время  после
полной потери  видимости,  поскольку  длина  волны  инфракрасного  света
больше длины волны видимого света и поэтому его энергия меньше  поглоща-
ется или рассеивается на частицах тумана. Как правило, эта  длина  волны
составляет около 10 микрон (1 микрон - одна тысячная  доля  миллиметра).
Видимый свет имеет в 20 раз меньшую длину волны (0,5 микрона для зелено-
го света).
   Инфракрасные активные периметровые системы могут иметь от одного  лу-
ча, направленного  поперек  пути  прохождения  нарушителя,  до  лучевого
барьера - комбинации из трех и более параллельных в  вертикальной  плос-
кости лучей, преграждающих путь нарушителю через проход или ограду  заг-
раждения. Обычная прикидка, чтобы вы сделали  на  месте  злоумышленника,
вроде описанной в главе 2, покажет, как надо и как не надо устанавливать
инфракрасные устройства.
   Например, их можно использовать для слежения по периметру, если уста-
новить между внешней оградой и внутренним ограждением. Они особенно  по-
лезны при работе внутри  не  очень  внушительной  комбинированной  внеш-
не-сигнализационной цепной ограды, но подобный вывод вынуждает нас обра-
тить особое внимание на то, чтобы инфракрасные устройства не  устанавли-
вались внутри ограды из кирпича. Крепость такой стены позволит нарушите-
лю перемахнуть через нее незаметно для системы сигнализации.
   Когда используются комбинации пучков, ее очертания могут различаться.
Конкретная форма зависит от того, делается ли акцент на снижение процен-
та ложных тревог или на уверенное и быстрое обнаружение. Может также по-
мочь установление "минимального времени срабатывания" при перекрытии лу-
ча, вычисленное на основе опытов по прерыванию луча человеком в  различ-
ных условиях. Все, что проникает внутрь за меньший период времени,  сис-
тема не будет считать человеком.
   Ярким представителем производителей многолучевых активных  инфракрас-
ных периметровых систем является фирма" First Technology PLC". Например,
разберем образец их башенной системы из серии "Rayonet Z". Каждая  башня
содержит до 4 инфракрасных излучателей, замкнутых на приемник в  следую-
щей башне, тоже имеющей свои излучатели. Башни устанавливаются в  прохо-
дах или по периметру. Изящной конструкторской находкой явилось  прикреп-
ление излучателей и приемников на каркас, связанный только с  основанием
башни, а не с ее стенками. Это значит, что внешняя оболочка  может  дви-
гаться от порывов ветра и не сбивать при этом направление лучей.
   " First Technology"  советует  устанавливать  башни  на  максимальном
расстоянии в 100 метров, но эта дистанция  может  быть  сокращена  из-за
особенностей рельефа, зданий в черте периметра охраны.
   Интересная  вариация  на  эту  тему  предложена  инженерами  фирмы  "
Arrowhead Security Ltd". Они использовали технику модульного конструиро-
вания и создали типовые конструкции, похожие на кирпичи,  которые  могут
быть передатчиками, приемниками или пустышками. В башне может быть до  6
таких  "кирпичиков".  Это  позволяет  варьировать  высоту  инфракрасного
барьера. Один передатчик может активизировать до 5 приемников в противо-
положной башне.
   Оценивая эффективность однолучевых и многолучевых систем, важно пони-
мать, что пригодная для обнаружения часть луча имеет форму  карандаша  и
идет параллельно в каждой паре "передатчик-приемник".  Рассеянная  часть
луча никакой ценности для систем сигнализации не  имеет  и  представляет
интерес постольку, поскольку дает некоторую  свободу  в  изменении  угла
наклона. Излишняя площадь рассеяния может затруднять работу, так как  от
примыкающих стен или окон может отражаться достаточно  излучения,  чтобы
удерживать приемник от включения сигнализации, даже если преступник  пе-
ресечет основной луч. Полезно также помнить, что полезное сечение  пучка
инфракрасного света не превышает 50 миллиметров по всей его длине.

   Темы к обсуждению

   Учитывая, что инфракрасные активные датчики поступили  на  вооружение
создателей систем сигнализации сразу вслед за дверными контактами и кон-
тактными ковриками и все еще широко  используются,  как  вы  подготовите
анализ факторов риска для  оправдания  использования  инфракрасных  уст-
ройств? Можно ли сделать это на основе факторов или придется  полагаться
на отдельные прецеденты и убедительные мнения экспертов?

                               ГЛАВА 15
                        УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ДАТЧИКИ

   Почему ультразвуковые?

   Было время, когда все системы сигнализации базировались на взятых от-
дельно или в комбинации дверных контактах, контактных ковриках и инфрак-
расных активных датчиках. Если преступник преодолевал  их,  то  никакими
другими способами нельзя было засечь его пребывание в здании. По  меркам
тех дней, здание было хорошо оснащено сигнализацией, но преступники  ус-
тановили, что дыра в двери позволит им  избежать  сторожевых  устройств.
Даже если двери были снабжены проволочной защитой, преступники нашли  бы
слабое место в периметре здания или на крыше. Встала необходимость  соз-
дания более надежных систем. Конструкторы сконцентрировали усилия на ра-
диоволнах и звуке - двух типах излучения, способных насыщать и  пронизы-
вать объем пространства здания. В главе 16 мы увидим, почему  радиообна-
ружение получило реальное воплощение позже.
   При описании методов обнаружения объектов в пространстве, как уже бы-
ло сказано в главе 4, удобно использовать аналогии.
   Мы так и поступим. Это также позволит нам наглядно представить, как в
историческом разрезе решались одна за другой появлявшиеся проблемы.

   Обнаружение нарушителя прослушиванием

   Обнаружение нарушителя прослушиванием применялось и применяется  тог-
да, когда офицер службы безопасности находится в том же здании  и  может
установить причину шумов в микрофонах. Однако, если дом обслуживается  с
централизованной станции слежения, то офицеру зачастую просто трудно ра-
зобраться в мешанине звуков, исходящих ото всех домов городка или  райо-
на. Новейшие усовершенствования  были  направлены  на  преодоление  этой
трудности, о чем и рассказывается в главе 18, заново  написанной  для  2
издания этой книги.

   Что оставалось делать?

   Итак, в прежние времена пришлось отказаться от широкомасштабного  ис-
пользования прослушивания, но использование других звуковых приборов ос-
тавалось на повестке дня.  Иных  средств  пространственного  обнаружения
просто не было. Эта глава расскажет о  том,  почему  был  выбран  именно
ультразвук, как были преодолены исходные трудности, где можно эффективно
использовать ультразвуковую сигнализацию и что приводит к ложным  трево-
гам.

   Ход рассуждений первооткрывателей

   На первом этапе было решено, что вместо того, чтобы пассивно сортиро-
вать все звуки, услышанные в помещении, нужно создать собственный  звук,
чьи сигналы будут толковаться однозначно.  Кроме  того,  работа  прибора
должна была привлекать внимание офицера  службы  безопасности  только  в
случае проникновения нарушителя в здание.  Подобной  системе,  очевидно,
тоже понадобится микрофон, и он-то и будет чувствителен ко всему  слыши-
мому диапазону частот, как и прежде. Значит, оставался один  путь  избе-
жать какофоний - перевести рабочую частоту прибора за пределы, восприни-
маемые человеческим ухом. Таким образом, микрофон и приемник  перестанут
реагировать на слышимый звук.
   Естественно, у первопроходцев было два пути -  вниз,  к  предслуховым
низким частотам и вверх, к ультразвуку. Инфразвук был отвергнут как  ма-
лоисследованный в тот период, кроме того, электронные приборы,  работаю-
щие с низкими частотами, были еще практически  не  разработаны.  Гораздо
больше физика знала об ультразвуке, да и электронная техника того време-
ни была в состоянии работать с ним. Поэтому  и  был  сделан  выбор  пути
вверх - скорее методом исключения, чем волевым  усилием.  Кстати,  выбор
технических средств методом исключения характерен  для  создания  систем
сигнализации.

   Физические свойства звуковых волн

   Были разработаны два способа использования ультразвука в сигнализации
- система "стоячей волны" и позже - радарная  система  с  использованием
эффекта Допплера. Чтобы понять их работу,  необходимо  поближе  познако-
миться со свойствами звуковых волн и их распространением в воздухе. Если
вы пролистали, не читая,  главу  4  об  основных  принципах  обнаружения
объектов в пространстве, вернитесь к ней и потом продолжите читать.

   Система "стоячей волны"

   Хотя метод "стоячей волны" мало используется в ультразвуковых  систе-
мах сигнализации, нам необходимы основные принципы этого физического яв-
ления, чтобы понять работу ультразвуковых радаров.

   Пространственный контроль

   Техника  "стоячей  волны"  предусматривала   закрепление   излучателя
ультразвука высоко под потолком и приемника - также высоко на противопо-
ложной стене. Тип мембраны излучателя подбирался так, чтобы дать  равно-
мерное по мощности излучение по всему доступному сечению - примерно  180
градусов в горизонтальной плоскости и около 45 градусов в  вертикальной.
Угол приема подбирался точно такой же.
   Размещение блоков прибора под потолком гарантировало, что их не будут
затенять препятствия, и при этом достигалась почти идеальная по мощности
прямая передача звука. Тем не менее, кроме прямого  излучения,  приемник
воспринимал энергию волн, отраженных от стен, пола, потолка и всей  обс-
тановки комнаты. Он переводил эту энергию  в  электрический  сигнал  для
электронной системе слежения. Если в комнате все оставалось на месте, на
выходе приемника получался электрический сигнал с неизменными параметра-
ми, так как не изменялась энергия ультразвука.
   Пока воздух и обстановка в помещении были неподвижны,  ультразвуковые
волны "путешествовали" по одному и тому же маршруту. Рисунок волны "сто-
ял".
   Эта неподвижность нарушалась, когда, к  примеру,  нарушитель  пытался
проникнуть в помещение через дыру в двери, ультразвук отражался  уже  не
от двери, а от нарушителя и по-другому. Изменение энергетического потен-
циала совокупной волны воспринималось приемником и переводилось в скачок
электрического сигнала, который и активизировал сигнализацию.
   Какие наиболее важные моменты следует помнить о методе "стоячей  вол-
ны"?
   Мембраны передатчика и приемника всесторонне ориентированы для прост-
ранственного контроля за проникновением.
   Сигнал на входе приемника - это сумма  мощностей  всех  отраженных  и
прямых ультразвуковых волн.
   Воздух и обстановка помещений неподвижны. Перемещается  лишь  наруши-
тель.
   Прекрасно. Мы получили систему, которая сработает, даже если  наруши-
тель обошел все системы сигнализации на периметре. И было  время,  когда
система "стоячей волны" применялась очень широко.

   Проблемы конструкторов и пользователей

   К сожалению, эта система использовалась и в тех условиях, когда  хотя
бы одно из этих условий не выполнялось. В таком случае система устраива-
ла такое количество ложных, а главное, пустяковых тревог,  что  начались
поиски новых решений. Практика применения метода "стоячей волны"  вскоре
показала его слабости.

   Изменения в обстановке помещения

   Уже говорилось, что не всегда возможно заново включить систему "стоя-
чей волны" после изменений или перестановок в помещении.  Казалось,  что
эту проблему решить просто. Для типичной системы с одним приемником  она
практически аналогична по характеру трудностям радиолюбителей с уходящей
с диапазона станцией и "мертвыми зонами" приема. Прослушав  передачи  на
KB или СВ с большого расстояния, вы можете тоже составить себе представ-
ление, как это выглядит. Чтобы избежать затухания, опытные связисты ста-
вят рядом одну или несколько добавочных антенн и подключают их к  одному
приемнику так, что они компенсируют друг друга.
   Если перенести эту аналогию на ультразвуковые детекторы "стоячей вол-
ны", можно представить, что некоторые  отраженные  пакеты  волн  попадут
друг другу в противофазу на мембрану приемника после изменения обстанов-
ки. Они погасятся, сигнал будет слабее, и вместо того,  чтобы  встать  в
положение "готовность", сигнализация забьет тревогу. Совершенно  очевид-
но, что эту проблему можно решить усреднением мощности  сигнала  с  нес-
кольких приемников. Но беды системы "стоячей волны" на  этом  не  кончи-
лись.

   Движение воздуха

   Еще одна слабость систем "стоячей волны" - это постоянные ложные сра-
батывания из-за сквозняков и работающего отопления в помещениях.
   Чтобы представить, от чего это происходило, давайте упростим -  пусть
даже до предела - ситуацию перемещения воздуха. Сначала представьте, как
излучатель "стоячей волны" посылает на приемник энергию в виде дробинок.
В спокойном воздухе все дробинки будут перемещаться с одной скоростью  -
напрямую или рикошетом. А вот если в комнате появился сквозняк и дует от
передатчика к приемнику, дробинки будут летать напрямую быстрее, чем ри-
кошетом. Рисунок волны нарушится, и система забьет тревогу.
   Эту проблему решить было невозможно. "Я бы отсюда не шел" - как гово-
рят в Корнуэле, когда их просят показать дорогу.

   Альтернатива - радарный принцип

   Особенностью и достоинством ультразвукового детектора, работающего на
радарном принципе, является то, что приемник и передатчик  стоят  рядом,
смотрят в одном направлении, а не висят на противоположных стенах.
   Снова  воспользовавшись  образом  дробинок,  можно  представить,  как
действует радар. Передатчик выстреливает шарик по комнате. Тот отражает-
ся от противоположной стены и летит к приемнику. Если в  комнате  сквоз-
няк, то по пути к стене дробь летит быстрее, а вот зато обратно  -  мед-
леннее. Ускорение и торможение погашают друг друга, а общее время движе-
ния в спокойном и неспокойном воздухе совпадает. Разброс данных на  при-
емнике настолько мал, что сквозняк на такую систему ультразвуковой  сиг-
нализации не влияет.
   Поэтому появляется возможность за счет наложения избежать ложных тре-
вог от колебания воздуха.
   Подобная перспектива была достаточно привлекательной, чтобы  радарный
принцип был взят на вооружение системами безопасности.  Оставалось  дать
ему конкретное воплощение.

   Свойства ультразвуковых детекторов, использующих радарный принцип

   Поскольку радарный принцип позволял резко снизить процент ложных тре-
вог из-за колебаний воздуха, оставалось посмотреть,  какими  еще  досто-
инствами и недостатками он обладает.

   Отраженная энергия

   В первую очередь, стоит обратить внимание на то, что работа  ультраз-
вукового детектора, основанного на радарном принципе, не зависит от  ри-
сунка отраженной волны и не замыкается на рисунок "стоячей волны".

   Линия видимости

   Однако его работа зависит от наличия отраженного от нарушителя сигна-
ла-эха. Чтобы он появился, необходимо, чтобы в зоне работы  ультразвуко-
вого детектора не было какихлибо преград.

   Допплеровский сдвиг частоты

   Работа ультразвукового детектора  основана  на  допплеровском  сдвиге
частот, возникающем при отражении волн от движущегося по помещению нару-
шителя. Механизм этого процесса описан в главе 4.

   Неблагоприятные отраженные волны

   За исключением  случаев,  когда  просматриваемый  объем  пространства
очень велик, возможно возникновение многочисленных неблагоприятных отра-
женных волн точно также, как и у систем "стоячей волны".  Следовательно,
при создании радарного устройства необходимо экранировать прибор от сра-
батывания при взаимопогашении или, напротив, резонансе приходящих сигна-
лов. Он должен реагировать лишь на допплеровское смещение частот.

   Фокусировка

   Поскольку необходимости в рисунке "стоячей волны" нет, то можно  вос-
пользоваться описанными ниже свойствами ультразвуковых мембран. Ультраз-
вук, как и  свет,  можно  фокусировать  и,  следовательно,  при  хорошем
конструировании при подборе мембран добиться  любой  необходимой  ширины
луча.

   Направленное пространственное обнаружение

   Фокусировка пучка дает возможность направить его именно на те  участ-
ки, которые желательно защитить. Кроме того, с помощью фокусировки можно
увести излучение от потенциальных источников ложных срабатываний. Именно
поэтому в практике служб безопасности за радарами укрепилось  наименова-
ние "направленные" объемные детекторы,  отличающиеся  от  ненаправленных
детекторов "стоячей волны".

   Пределы надежного обнаружения

   Если  луч  поддается  фокусировке,  то  его  обнаруживающая  сила   и
дальность зависят от границ эффективного действия. Дальность эффективно-
го действия есть функция мощности выходного сигнала и способности прием-
ника еще выделять эхо. Дальность эффективного действия также определяет-
ся условиями распространения волн. Ультразвуковой луч не  способен  про-
никнуть через твердую преграду - стену, дверь, окно, ящик, пол или пото-
лок. На таких поверхностях часть энергии пучка поглощается, часть - рас-
сеивается, часть - отражается назад на приемник. Если между  барьером  и
УЗ-детектором движения не происходит, то система сигнализации не  сраба-
тывает из-за отсутствия допплеровского сигнала.  Какие-либо  перемещения
по ту сторону барьера на детектор не влияют.

   Перемещения вблизи детектора

   В главе 4 содержится,  как  вы  помните,  указание  на  быстрый  рост
чувствительности УЗ-детектора по мере сокращения дистанции между  объек-
том и приемником. Конкретная кривая  этого  роста  зависит  от  размеров
объекта. Понимание такого затруднения дало инженерам  возможность  снаб-
дить детектор устройствами, резко снизившими риск  ложного  срабатывания
от близко пролетающих мелких объектов. В разделе  "возможности  снижения
потенциальных тревог" об этом говорится подробнее.

   Естественные и искусственные шумы в ультразвуковом диапазоне

   Ультразвуковой приемник может сработать  под  действием  постороннего
сигнала. С этой сложностью можно справиться правильным выбором  частоты,
формы пучка и расположения прибора. В итоге  подобный  риск  может  быть
сведен на нет.

   Лицензирование

   На установку ультразвукового детектора обнаружения нет  необходимости
брать правительственную лицензию.
   Таковы основные свойства ультразвуковых датчиков. К счастью,  большая
их часть - позитивна, а недостатки можно превратить в достоинства.

   Недостатки становятся достоинствами

   Теперь стоит детально рассмотреть, как недостатки УЗ-детекторов можно
обратить в их достоинства и наилучшим способом их использовать.

   Физические свойства нарушителя

   Если мы пользуемся для обнаружения УЗ-детектором, то  нас  интересует
больше допплеровский сдвиг частоты, возникающий при перемещении  наруши-
теля по помещению. Если это - опытный взломщик, то он  наверняка  знает,
что прибор слабо реагирует на очень медленное передвижение. Это происхо-
дит оттого, что конструкторы вынуждены устанавливать в датчике некоторую
минимальную разность частот в сдвиге, защищая таким  образом  прибор  от
случайного срабатывания при постороннем сигнале. Достаточно жестким кри-
терием для этого является требование  засекать  нарушителя,  проходящего
метр за 3 минуты (10 метров за полчаса). Именно 10 метров принимаются за
базовое расстояние, которое мы можем позволить нарушителю пройти в  зоне
обнаружения детектора. Учитывая, что взломщику еще  необходимо  войти  и
выйти из здания, его пребывание в помещении затягивается минимум на час.
Это очень серьезная нагрузка на нервы. Чем она выше, тем больше  вероят-
ность невольного движения головы, руки  или  ноги  преступника,  которое
способен засечь радар.
   Менее квалифицированный нарушитель попробует взять скоростью. При оп-
ределении верхней границы чувствительности ультразвукового  детектора  к
допплеровскому сдвигу от движения конечностей следует исходить из  того,
что олимпийский рекорд в скорости - бега порядка 10  метров  в  секунду.
Нарушитель вряд ли способен на такой стремительный бросок в закрытом по-
мещении. Верхняя граница чувствительности устранит срабатывание  прибора
от движений, скажем, насекомых.

   Возможность избежать обнаружения

   Вот вопрос, который иногда задают о допплеровском принципе ультразву-
кового обнаружения: "что, если нарушитель будет двигаться под прямым уг-
лом ко всем лучам?" Правомерность этого вопроса основана на  том  факте,
что для возникновения сдвига частят объект должен приближаться или  уда-
ляться по сечению пучка. Да, физическая теория признает возможность дви-
жения объекта в луче ультразвука без создания сдвига частот.  Однако,  к
счастью, на практике это невозможно. Преступник должен двигаться по кру-
гу на одном и том же удалении от радара. Достигнет ли он желаемой  цели,
все время ходя вокруг нее? Более того, его руки и ноги тоже  должны  со-
вершать движение по периметру, и каждое передвижение должно  вписываться
в одинаковый радиус. Подобные упражнения фантазии  убеждают  нас  и  еще
меньшей вероятности избежать обнаружения.

   Контрольное время срабатывания системы

   Гораздо более разумным способом избежать обнаружения является  движе-
ние рывками. Преступник может резко перемещаться и застывать  на  время.
Его физическое, а также психологическое напряжение будет меньше, но если
конструктор системы защиты представляет подобный образ действий, он  мо-
жет варьировать контрольное время срабатывания системы.
   Обширные данные измерений того, как движутся различные люди,  показы-
вают, что человек не  способен  двигаться  быстрее  некоторой  скорости.
Настроив на нее контрольное время срабатывания, можно с уверенностью ут-
верждать, что сигнал о сдвиге  частот,  длящийся  меньше  установленного
срока, не имеет отношения к преступнику. Система  способна  игнорировать
короткие пульсации силы тока и напряжения в цепи своего  электропитания.
Длительный сигнал система однозначно опознает как принадлежащий  наруши-
телю, и поднимает тревогу.
   Эта методика носит название "сортировка входного сигнала по времени",
и ее нельзя смешивать с растягиванием сигнала в кнопках тревоги.  Систе-
ма, как это очевидно, может быть  настроена  на  возможную  квалификацию
преступника. Экспериментальным путем можно добиться срабатывания системы
без задержки через десятую долю секунды после начала движения или  после
2-3 шагов, то есть - через секунду.

   Используемые частоты

   Чем выше частота ультразвукового излучения,  тем  менее  чувствителен
ультразвуковой детектор к естественным и искусственным источникам ложных
тревог. Нижняя граница допустимых частот пролегает в районе 20000  герц,
а наиболее часто используется частота 40000 герц. Насколько  удобно  ис-
пользовать, скажем, частоту в 80000  герц?  В  принципе,  выбор  частоты
конструктором определяется следующими обстоятельствами:

   Затухание

   В главе 4 уже говорилось, что затухание волны в воздухе обратно  про-
порционально квадрату частоты. Если быть более предметным,  то  удвоение
частоты с 20 килогерц до 40 килогерц при сохранении того же угла излуче-
ния и дистанцию вчетверо снижает относительную мощность эха. Новое удво-
ения частоты - до 80 килогерц - снизит исходную мощность эха в 261  раз.
Дальнейшее наращивание частоты потребует или  сверхмощного  передатчика,
или особо чувствительного приемника.

   Форма пучка

   Как известно из четвертой главы, способность к фокусированию ультраз-
вука, света и микроволнового излучения описывается близкими  физическими
законами. Наиболее часто используемые параметры УЗ-излучения  приводятся
ниже, в разделе, посвященном излучателям. Здесь можно отметить, что  при
слишком высокой рабочей частоте пучок становится слишком узким и  острым
и не подходит даже для направленного пространственного обнаружения.

   Взаимные помехи

   Допустим, что частота работы детектора выбрана удачно, однако  требу-
ется защитить довольно большое помещение, i В этом случае невыгодно  по-
лагаться только на одно устройство. Однако, если несколько УЗ-детекторов
будут работать в одной комнате и с одной частотой,  то  из-за  наложения
полей возможно появление сдвигов в частоте принимаемых сигналов. Система
будет постоянно принимать их за допплеровский эффект и бить тревогу. На-
илучший способ избавиться от этой неприятности - выделить  каждому  уст-
ройству свою рабочую частоту и развести диапазоны этих частот за пределы
максимального воспринимаемого УЗ-детектором допплеровского сдвига.  Если
вы конструктор, то теперь вам ясно, что надо сделать, а  если  заказчик,
то знаете, о чем спросить поставщиков системы сигнализации.

   Типы излучателей

   Пользуясь определением, данным в главе 4, ультразвуковой  детектор  -
прибор активного действия. Это значит, что ему нужен неприродный  источ-
ник ультразвука. Электрический ток  преобразуется  в  этом  источнике  в
ультразвук с помощью излучателя. Хороший пример этому - высококачествен-
ный динамик. Представив себе его, мы почти вплотную подходим к  простей-
шему типу излучателя. В 4 главе обсуждалось то влияние, которое форма  и
размеры излучателя оказывают на форму пучка. В высококачественных  дина-
миках по мере роста частоты воспроизводимого звука требуется уменьшать и
размер диафрагмы, что позволяет добиться приемлемой в стереофонии  диаг-
раммы направленности излучения и качества звучания. Генерация высокочас-
тотного  ультразвука  с  той  же  шириной  пучка  потребует  дальнейшего
уменьшения диаметра диафрагмы-излучателя.
   Диск. Излучатель представляет собой плоский диск диаметром  около  10
мм, изготовленный из титаната бария. Этот материал, кстати, используется
и в высококачественных динамиках колонок радиоаппаратуры, но есть и раз-
ница. При использовании подобных излучателей в звуковоспроизведении  нам
необходима широкая гамма высоких частот, а для систем сигнализации нужна
работа только на одной частоте. Этого можно добиться и с  использованием
пьезоэлектрических материалов. Чтобы полностью скомпоновать ультразвуко-
вой детектор движения, необходимо аналогичное устройство и для приемника
с тем же конусом приема. Конуса передачи и приема  у  размещенных  рядом
передатчика и приемника могут перекрывать друг друга.

   Дисковый передатчик / Дисковий приемник

   Луч, исходящий от дискового излучателя, очень заострен, и его расхож-
дение не превышает 40 градусов. С одной стороны, это выгодно для регули-
ровки направления, с другой стороны, нарушителю легче его обойти.
   Кольцо. Второй тип излучателя - достаточно толстое кольцо,  опять  же
изготовленное из титаната бария.  На  практике  центральная  ось  кольца
обычно ориентирована вверх. Кольцо передатчика устанавливается  примерно
на 300 мм выше кольца приемника. Кольцо излучает по всему периметру,  то
есть, на 360 градусов, но стена ограничивает этот угол 180 градусами,  а
угол - 90 градусами. В вертикальной плоскости угол излучения зависит  от
толщины кольца, и считается, что 60 градусов  достаточно  в  большинстве
ситуаций.
   Трубка. Третий тип излучателя - это трубка, и,  видимо,  возможно  на
основе сказанного в главе 4 и только что прикинуть возможные рабочие уг-
лы. Вертикальное расхождение пучка можно сузить, повысив частоту. Подоб-
ные излучатели используются на частотах от 40 до 80 килогерц, чтобы  до-
биться в горизонтальной плоскости углов от 90 градусов до 360  градусов,
а в вертикальной - всего 10-20 градусов.
   Большей гибкости использования, полного кругового эффективного обзора
и контроля можно достичь, закрепив детектор излучателем вниз на  потолке
или перекрытии. Этот вопрос еще будет обсужден в этой главе.

   Возможности снижения количества ложных срабатываний

   Многие из причин и способов избежать ложных срабатываний  обсуждались
в главе 4. В той главе, написанной в форме дополнительного  справочника,
этим вопросам уделено немалое внимание. Поэтому  эта  глава  написана  в
форме слегка дополнительного справочника.

   Понимание

   Конструктор, прежде всего, должен знать и понимать основные  свойства
воздуха, излучателей и электронной техники, а в  трудных  случаях  обра-
щаться к надлежащей литературе.

   Опыт

   Предмет невозможно схватить, всего лишь ознакомившись с ним  по  кни-
гам. Проверьте все сложные моменты по наблюдениям, проведите эксперимен-
ты, чтобы выявить все причинно-следственные связи.

   Доводы

   Соедините ваше понимание с опытными исследованиями и все  время  ста-
райтесь ответить на вопрос: "Будет ли моя схема работать?" Ваш ответ по-
может системе сигнализации нормально функционировать в сложных условиях,
в которых, обычно, работает сигнализационная техника.

   Полная стоимость

   Полная стоимость системы есть сумма затрат на ее приобретение,  теку-
щих затрат в период ее работы и стоимости поддержания материальной части
в рабочем состоянии. Рыночные факторы, как правило, влияют  на  снижение
продажной цены, мало затрагивая два других ее  компонента.  Конструкторы
же концентрируют свои усилия на повышении качества и надежности системы.
Способны ли вы, как производитель продукции, дать своим агентам по  мар-
кетингу достаточный набор козырей, чтобы они могли продать ваш более ка-
чественный продукт по цене выше среднерыночной? Есть ли у вас возможнос-
ти продать качественную продукцию по цене ниже среднерыночной?  Способны
ли вы создать систему, которая будет вне конкуренции?

   Информация

   Даже хорошая конструкторская идея может не дойти до  торговца,  уста-
новщика и пользователя, если не предпринять  специальных  усилий  по  их
рекламе. Они могут осуществляться в форме подготовки обслуживающего пер-
сонала, раздачи буклетов, включенной в торговые и установочные  операции
и, возможно, снабжения упаковок оборудования богатыми информацией  ярлы-
ками. Иногда необходимо снабжать приборы схемами их правильного  подклю-
чения к целостной системе сигнализации.

   Зоны чувствительности

   Нет никаких препятствий к созданию датчиков, наилучшим образом  прис-
пособленных к обнаружению объектов в данном помещении, что также  снизит
число ложных тревог. Достаточно часто разработчики используют излучатели
для дистанционного управления. Правильный  выбор  излучателя  радикально
меняет свойства системы. А поскольку фокусировка ультразвука подчиняется
оптическим законам преломления, то можно использовать и отражатели.

   Рабочие частоты излучателей

   Во избежание наведенных сигналов искусственного происхождения необхо-
димо использовать частоты свыше 40 килогерц. Чтобы исключить возможность
взаимной интерференции волн от двух ультразвуковых устройств,  размещен-
ных в одном помещении, их рабочие частоты должны быть разведены  на  ин-
тервал, не кратный гармоническому. Обычно не стоит  полагаться  лишь  на
задаваемые кристаллом кварца частоты, подаваемые на все передатчики. По-
добное задание колебаний ультразвуковой волны способно свести на нет не-
чувствительность детекторов к сквознякам и движениям воздуха. Передатчик
одного детектора начнет прямую трансляцию волн к приемнику  другого  без
участия эха, а это, как вы понимаете, тот же принцип, что и  в  приборах
"стоячей волны".

   Разделение передатчика и приемника

   Независимо от размеров объекта, чем ближе к ультразвуковым преобразо-
вателям он движется, тем выше вероятность тревоги. Ложных тревог от  мух
и моли можно избежать, "разведя" передатчик и приемник  в  пространстве.
После этого моль, попадающая в пучок передатчика, не даст эха на  прием-
ник. Дистанция расхождения осей определяется геометрически с учетом фор-
мы пучков.

   Разделение "стоячей волны" от допплеровского сдвига частот

   Ультразвуковой  допплеровский  детектор  может  обладать  и   фазовой
чувствительностью, однако нужно ли это? Такой  детектор  начинает  вести
себя довольно "нервно". Практика показывает, что  даже  тренированный  в
медленном передвижении человек время от времени совершает непроизвольные
движения конечностями, и они вполне уверенно фиксируются  при  настройке
детектора на выделение только допплеровского сдвига частоты.

   Контрольное время срабатывания

   Любое движение даже натренированиый взломщик не  способен  произвести
менее, чем за 100 миллисекунд. Поэтому систему можно настроить на отсеи-
вание более коротких сигналов.

   Заземление

   Электрическое оборудование обычно заземляется на нулевой  провод  или
подсоединяется к специальному земляному проводу. Подобным же образом за-
земляется электронное оборудование, имеющее плавкие предохранители.  По-
чему бы не заземлить и полупроводниковый прибор? В последнее  время  это
делается все чаще. Однако это правило почти не распространяется на  сис-
темы сигнализации. А ведь их заземление помогло бы избежать целого  ряда
ложных тревог из-за случайных разрядов внутри системы. А они, как прави-
ло, совершенно не дают о себе знать при контрольном  осмотре  системы  и
повергают эксплуатационников в глубокое изумление.

   Контроль за эффективным радиусом действия

   Чувствительность ультразвукового детектора должна быть выставлена  не
более той, которая требуется для охраняемой  зоны  под  конкретное  уст-
ройство. Чтобы избежать случайного снижения  чувствительности  до  ноля,
радиус действия датчика обычно не выставляют на дистанцию  меньшую,  чем
1/4 максимального радиуса действия. Более точная настройка  эффективного
радиуса в конкретных условиях требует контрольного прибора, учитывающего
закон квадратичного снижения энергии, описанного в главе 4.

   Соотношение "сигнал-шум"

   Стоит посвятить серьезные усилия снижению чувствительности  приемника
к шуму и повышению стабильности его работы. О возможных проблемах в  ра-
боте системы однозначно свидетельствует "зависание" в работе блока авто-
матического возвращения системы в  сторожевое  состояние.  Вместо  того,
чтобы вернуться в это состояние через несколько секунд  после  окончания
проверочного движения, "зависшая" система будет продолжать подавать сиг-
нал тревоги.

   Контрольные приборы

   Окончательным критерием настройки системы сигнализации служит тест на
передвижение. Однако это не единственный метод установки параметров сис-
темы. Портативные приемники или измерители напряженности поля дают  дос-
таточно ясное представление о том, как излучаемая энергия достигает  за-
даваемых участков и обходит те зоны, которые могут вызвать ложную трево-
гу.

   Наиболее приемлемые места использования допплеровских детекторов

   Стекло

   Ультразвуковые допплеровские детекторы незаменимы и прекрасно работа-
ют в зонах, ограниченных стеклянными преградами. Ультразвук,  в  отличие
от других излучений, почти не проникает сквозь стекло, и датчик не  реа-
гирует на перемещения вне контролируемой зоны, снижая почти до нуля риск
наведенных извне ложных тревог. Вне зоны риска  не  найдется  каких-либо
иных излучений, которые, проникнув через стекло, заставили бы ультразву-
ковой датчик сработать.

   Большие площади

   Поскольку для выбора частоты ультразвукового передатчика не требуется
государственная лицензия, то в одном большом помещении может быть  уста-
новлено несколько датчиков, излучающих энергию на разных  частотах.  При
этом надо будет лишь стремиться избегать интерференции,  как  это  будет
описано выше. Общее необходимое число ультразвуковых датчиков может быть
рассчитано с учетом количества зон риска внутри помещения.

   Малые площади

   Если речь идет о закрытых помещениях небольшого  размера,  то  в  них
ультразвуковые датчики зарекомендовали себя  прекрасными  сторожами  как
зон большого, так и малого риска.

   Открытые зоны в помещениях

   Обычно ультразвуковой датчик - это последнее звено в системе  охраны.
Он позволяет обнаружить нарушителя непосредственно в  зоне  риска  после
того, как тот преодолел периметровые электронные и  физические  средства
зашиты. То, что зону обнаружения для ультразвуковых датчиков можно легко
регулировать, позволяет использовать их для  слежения  за  коридорами  и
иными незакрытыми подходами к зоне риска.
   Однако не следует думать на основании вышесказанного, что  ультразву-
ковая сигнализация есть панацея от всех напастей. Она, как и все  прочие
формы сигнализации, уязвима для специфических источников ложных  тревог.
Цель этого раздела, в принципе, и заключается в  том,  чтобы  объединить
усилия исследователя и инженера в выборе конкретного  типа  датчика  для
конкретных условий. И таким датчиком может стать ультразвуковой,  микро-
волновый, инфракрасный или иной датчик.

   Неблагоприятные случаи использования ультразвуковых датчиков

   В практике служб безопасности при выборе подходящей системы  сигнали-
зации слишком часто приходится действовать методом исключения  неудачных
решений. Все еще встречаются случаи, когда никакие известные типы датчи-
ков не подходят, поэтому простор для творчества остается.
   Допплеровский ультразвуковой датчик может  засечь  практически  любое
движение, и поэтому, рассматривая неблагоприятные  случаи  использования
этих приборов, лучше сконцентрировать внимание на источниках ложных тре-
вог. С учетом сказанного остановимся на следующих случаях.

   Работа на открытом воздухе

   Различающая способность ультразвукового датчика не снижается под отк-
рытым небом, но зато так увеличивается количество  движущихся  природных
объектов, что прибор бьет тревогу почти непрерывно. Именно  поэтому  его
не применяют вне помещений. Если инженерам удастся научить  систему  от-
фильтровывать ложные сигналы, подаваемые  дождем,  несущимися  по  ветру
объектами, порывами ветра, птицами и животными, то прибор будет  намного
шире применяться вне помещений.

   Вращающиеся лопасти

   Хотя ультразвуковые датчики и устойчивы в разумных пределах по  отно-
шению к перемещению воздуха, они все же  крытых  турбин.  Ультразвуковые
датчики больше, чем любой тип сигнализации, реагируют на лопастные меха-
низмы из-за высокой вероятности взаимодействия  вращающихся  лопастей  с
ультразвуковым излучением, приводящего к появлению допплеровского сдвига
частоты близкого тому, который возникает при движении  нарушителя.  При-
чем, датчики оказываются чувствительными и к лопастным устройствам внут-
ри вентиляционных шахт.

   Раскачивание от ветра

   Движение вперед-назад в пучке ультразвукового датчика рождает доппле-
ровский эффект. В охраняемом помещении подобные движения может с тем  же
эффектом совершать не только нарушитель, но и шторы и жалюзи  на  окнах.
На первый взгляд с этой помехой справиться просто, и, действительно, ряд
моделей детекторов подавляет такой сигнал. Однако устройство,  подавляю-
щее помехи от медленных колебаний, вряд ли стоит использовать  там,  где
важно сохранить способность допплеровского датчика засекать  очень  мед-
ленное движение. Поэтому в случаях, когда нельзя устранить  колеблющиеся
предметы, следует прикинуть, что важнее  -  снизить  опасность  пропуска
квалифицированного нарушителя или снизить процент ложных тревог.

   Вибрация

   Резонансные частоты каркасов зданий, как  правило,  лежат  ниже  зоны
чувствительности ультразвуковых датчиков. Однако примером типичного иск-
лючения из этого правила является звон окон в резонанс с  мотором  прое-
хавшего поблизости автомобиля. В одном из Лондонских банковских хранилищ
ультразвуковой датчик реагировал на проезд метро под зданием.
   Казалось бы, вибрация от такого движения  лежит  ниже  допплеровского
разброса частот, однако исследование показало, что каркас здания  храни-
лища был очень жестким.  При  его  строительстве  широко  использовались
стальная арматура и напряженный бетон. При проезде поезда хранилище виб-
рировало с частотой в 70 герц, а это уже попадало в гармонику допплеров-
ского сдвига для ультразвуковых колебаний. В тот период иных  равнознач-
ных методов обнаружения еще не существовало, и датчики пришлось  устано-
вить на специальных противовибрационных подставках. Если нет возможности
соорудить такие подставки, то следует избегать установки  ультразвуковых
датчиков в местах, подверженных вибрации.

   Телефонные аппараты

   В Великобритании звук звонка телефонного аппарата старой модели прос-
тирался далеко в ультразвуковую область и доставлял немало хлопот тем, у
кого имелись ультразвуковые датчики. Современные  мелодичные  телефонные
звонки менее насыщены высокими частотами и меньше беспокоят ультразвуко-
вые системы.

   Трубы отопления и воздушного снабжения

   Подобно духовому инструменту, звучащему в доступном диапазоне,  трубы
отопления и пневматических устройста могут под  давлением  дать  течь  и
"зазвучать" в ультразвуковом диапазоне частот. Частота такой "ноты"  мо-
жет интерферировать с рабочей частотой ультразвукового датчика. Если нет
способа быстрого обнаружения подобных утечек, то ультразвуковые  датчики
лучше не устанавливать вблизи воздушно-паровых труб.

   Границы допустимой скорости движения воздуха

   Когда мы с вами обсуждали пригодность  радарных  ультразвуковых  уст-
ройств для систем сигнализации, уже говорилось, что радары  могут  рабо-
тать на сквозняках из-за нулевого суммирования скоростей сигнала и  эха.
Это верно и для конвекционных потоков воздуха от систем отопления. Одна-
ко есть границы приспосабливаемости датчика к скорости движения воздух И
чем ближе к ним скорость, тем выше вероятность ложных тревог. Причина их
здесь очевидна. Выход из подобной ситуации один -  правильно  установить
датчик. Если иного места, кроме как над батарей отопления, нет, ультраз-
вуковой детектор лучше не ставить.

   Сочетания сигнализационных датчиков

   Ультразвуковой датчик имеет столько преимуществ что, несмотря на ука-
занные недостатки, некоторые пользователи тем не  менее,  стремятся  ис-
пользовать его, сгладив отрицательные моменты. Так родилась идея сочета-
ний сигнализационных сисстем. В них  ультразвуковой  датчик  сочетается,
например, с микроволновыми радарами таким  образом,  что  при  нарушении
пространства в зоне риска срабатывают оба датчика. А ультразвуковой дат-
чик сработает в потоке горячего воздуха, микроволновый радар не подтвер-
дит этого сигнала и, таким образом, не позволит включиться сигналу  тре-
воги. Подобные двойные сочетания подробно рассматриваются в главе 19.

   Запатентованные ультразвуковые устройства

   Фирм, производящих системы сигнализации, так много,  что  выбрать  из
этого моря техники "рекомендуемые автором" устройства  -  задача  крайне
тяжелая. Поэтому ниже описываются либо классические варианты  воплощения
рассмотрения технических принципов, либо устройства, которые мне знакомы
технических  принципов,  либо  устройства,  которые  мне   знакомы   как
конструктору или пользователю.
   Следующие примеры показывают, что ультразвуковые приборы  распростра-
нены не только в Великобритании. Американская компания "Aritech" продает
в Европе через свой  бельгийский  филиал  ультразвуковые  датчики  серии
"Advisor". В приборах этой серии фирма традиционно использует хорошо за-
рекомендовавшую себя технику фазовой обработки сигнала. Они отличают эхо
нарушителя от помех, созданных  вибрацией  стен  и  штор,  раскачиванием
люстр. Эти датчики оценивают характер изменения  расстояния  до  объекта
перед включением сигнала тревоги. Влияние сквозняков  на  ультразвуковой
радар исключается физическим принципом его работы.
   Модели "DU 160", "DU 161" и "DU 162",  которые  отличаются  тем,  что
первый имеет корпус из пенопласта, второй можно устанавливать на  потол-
ке, а третий имеет корпус из металла.
   Прибор "UMD3", производимого английской фиpмoй "Racal-Guardal" и  ус-
танавливаемого в системах сигнализации фирмы "Chabb", интересен тем, что
он крайне экономичен в потреблении электроэнергии по сравнению  с  теми,
которые используют в своей схеме колебательные контуры с  диодом  Ганна.
Система невосприимчива к сигналам от передвижных радиостанций.  Фотогра-
фия показывает изящное внешнее оформление прибора.
   Прибор "Cerberus US 10" выпускается в Швейцарии. Он тоже оснащен  ра-
дарным дальномером и не срабатывает при появлении эха в  1-2  метрах  от
него, а, следовательно, не реагирует на близко летящих насекомых.  Нали-
чие дальномера означает, что нет необходимости разводить в  пространстве
передатчик и приемник. Появляется возможность уменьшить габарит) 1  при-
бора. Система "Cerberus" способна различать маскировку и, таким образом,
еще более укрепляет лидирующее положение ультразвуковых детекторов в ох-
ране зон высокого риска.

   Темы к обсуждению

   Непосвященному трудно с первого раза понять работу радио- и  ультраз-
вуковых устройств. Их заставляет работать нечто, нами не воспринимаемое.
   Обсуждение пользы не принесет, пока вы на практике не познакомитесь с
работой ультразвуковых допплеровских датчиков. Никакой моделью не  заме-
нить собственное испытание датчика, проведя его в одиночку или с помощью
товарища, способного постоять на месте. Проработайте эту  главу  и  про-
верьте все возможные свойства вашего прибора. Не забудьте проверить, как
поведет себя датчик, закрепленный на потолке или перекрытии крыши. Какая
форма излучателя лучше подойдет для этого расположения? Будет ли  маски-
ровка цели представлять трудности? Почему  потолочное  устройство  будет
реагировать на проникновение и избегать ложных тревог успешнее, чем пер-
вые модели "Deccalarm".

                               ГЛАВА 16

                   МИКРОВОЛНОВЫЕ РАДАРНЫЕ ДЕТЕКТОРЫ

   Как уже говорилось  в  главе  15,  практическая  потребность  в  уст-
ройствах, более надежных, чем "системы стоячей волны", вызвала  к  жизни
радарные приборы. Поначалу из-за отсутствия иных  пригодных  технических
принципов был использован ультразвук. Однако несколько позже  британский
ученый Джон Ганн открыл возможность получения  микроволнового  излучения
при пропускании слабого тока через маленький полупроводниковый диод. Это
изобретение вытеснило высоковольтную тяжелую лампу-клистрон как источник
МКВ-излучения. Создатели систем сигнализации не замедлили взять на  воо-
ружение диод Ганна.

   МКВ - шаг вперед или альтернатива ультразвуку

   Об открытии Джона Ганна промышленным службам безопасности  стало  из-
вестно тогда, когда многие фирмы наладили широкий выпуск  ультразвуковых
допплеровских детекторов. Ганн работал в рамках  правительственного  ра-
дарного проекта. Такое стечение обстоятельств  привело  к  использованию
микроволнового излучения в радарных  системах  сигнализации.  Дальше  мы
увидим, что радарный принцип - не  единственная  возможность  применения
микроволн в системах охраны.
   Ультразвуковые и микроволновые детекторы разрабатывались в  60-х  го-
дах, но прежде чем решать вопрос, вынесенный в  заглавие,  стоит  разоб-
раться, для чего же конкретно предназначались МКВ-датчики. Они были дос-
таточно просты по конструкции, разрабатывались независимо от  ультразву-
ковых собратьев и предназначались для обнаружения нарушителей в  помеще-
ниях, особенно после того, как те обошли периметровые датчики - к приме-
ру, дверные контакты.
   Следовательно, они выполняли те же функции, что и ультразвуковые  ра-
дары. Цель конструкторов была одна и та  же,  но  если  говорить  точно,
ультразвуковые и МКВ-радары дополнили друг друга. Они не являются после-
довательными этапами прогресса, так как у МКВ-радаров есть и свои досто-
инства и недостатки.

   Физические свойства микроволнового излучения

   Вам могут показаться незнакомыми некоторые слова и понятия,  упомяну-
тые здесь. Сложности можно снять, вновь вернувшись к главе 4. Кроме  то-
го, чтобы не терять время на повторное изложение принципов работы  рада-
ра, позвольте порекомендовать вам ознакомиться еще раз с главой 15.
   После этих необходимых замечаний мы с вами могли бы поглубже рассмот-
реть разницу между МКВ и другими волновыми  принципами  создания  систем
сигнализации, а также плюсы и минусы микроволнового излучения.

   Энергия

   Мы привыкли к мысли, что получаем тепло от солнца. После долгого кос-
мического путешествия оно достигает Земли и согревает нас с вами. Свет -
разновидность этой энергии, ко он по-другому влияет на организм. У  све-
тового излучения выше частота колебаний и короче длина волны.
   Подобная энергия может быть получена искусственным путем.  У  челове-
чества есть световые приборы и приборы, выделяющие тепло.  Микроволновое
излучение - из той же энергетической электромагнитной гаммы. Мы не  рас-
шифровываем значение термина "электромагнитная  энергия",  а  используем
его в качестве различительного обозначения. Ведь  существует  акустичес-
кая, кинетическая и другие виды энергии.

   Длина волны

   Несмотря на свое название микроволновое излучение имеет большую длину
волны, чем свет и тепло, и поэтому может глубже проникать в человеческое
тело и другие материалы. Если бы это было не так, не было бы смысла тор-
говать микроволновыми печами, которые тем и примечательны, что  разогре-
вают пищу изнутри продукта, а не сверху, как это  делают  обычные  печи,
где "работает" более высокочастотный "обычный" жар. Длина волны  излуче-
ния в МКВ-печи - около 25 см. Системы сигнализации  пользуются  и  более
длинными, и более короткими волнами, в чем вы вскоре убедитесь.

   Несколько слов о безопасности

   Время от времени нас будоражат слухи  об  опасном  влиянии  излучения
микроволновых печей на человеческий организм. Воспоминание о  них  может
настроить пользователей и против МКВ-сигнализации. Но мощность микровол-
новых печей измеряется киловаттами,  а  в  системах  сигнализации  госу-
дарственные службы большинства стран используют источники мощностью от 1
до 10 милливатт - в миллионы раз слабее.
   О безопасности МКВ-сигнализации вы можете судить по  отсутствию  нес-
частных случаев или болезней на этой почве. Моя двадцатилетняя  практика
создания и использования микроволновых  систем  сигнализации  на  волнах
длиною до 3 см доказала их безопасность. Но вот что касается волн  более
короткого диапазона, то я бы не рекомендовал  использовать  колебания  с
длиной волны менее 1 см в системах сигнализации, так как сам работал над
созданием радара, испускающего миллиметровые волны.

   Скорость

   Вернемся еще к одному свойству электромагнитной  энергии.  Независимо
от характера источника скорость ее распространения равна скорости  света
- 300 тысяч километров в секунду. Такую величину даже в наше время труд-
но себе представить, в особенности если подумать, сколько усилий  нужно,
чтобы самолет преодолел скорость звука - 332 метра в секунду.  Вот  если
бы воздуха не было...

   Влияние воздуха

   Самое смешное, что для МКВ-излучения воздуха как  бы  не  существует.
Микроволновые колебания распространяются в атмосфере все с той  же  ско-
ростью света. Следовательно, те проблемы, которые представляли для  диф-
ракционных ультразвуковых систем сквозняки и  прочие  движения  воздуха,
для микроволновых систем такого рода не существуют. Таким  образом,  ра-
дарный принцип расположения приемника и передатчика детектора становится
в данном случае вовсе не обязательным.

   Оптические свойства

   Если вы представляете себе физические  свойства  света,  то  свойства
МКВ-излучения для вас почти уже ясны.
   Сверхвысокочастотные волны движутся по прямой - значит,  между  пере-
датчиком и приемником должна быть открытая прямая линия; микроволны мож-
но отражать, преломлять и фокусировать.

   Проникающая способность

   Понятие проникающей способности впервые появилось в нашем с вами сло-
варе при обсуждении различных видов электромагнитной энергии. Но  с  ней
стоит разобраться поглубже,  чтобы  квалифицированно  противопоставлять,
сравнивать и применять МКВ и ультразвуковые приборы в конкретных практи-
ческих ситуациях. Ключевым моментом является то, что МКВизлучение прони-
кает через все, кроме металла. То, насколько это влияет на систему  сиг-
нализации, зависит от плотности и толщины слоя неметалла. Например, кир-
пичная стена поглощает большую часть энергии МКВ-излучения, и происходя-
щее за этой преградой не вызывает срабатывания системы -  особенно  если
принять во внимание оптические свойства луча, и пучок отводится от  сте-
ны. Однако для МКВ-излучения "не существует" деревянных дверей,  стекол,
панелей из ДСП. Именно поэтому использование МКВ-датчика вблизи окна мо-
жет стать источником большого числа ложных тревог.
   Ультразвук может проникать через тонкие листы бумаги и  пластика,  но
не более того.
   Для запоминания и применения в последующей работе сведений о проника-
ющей способности микроволнового излучения подойдет следующая мнемоничес-
кая формула: микроволны пронизывают неметаллические материалы  благодаря
своей высокой  скорости,  но  металлическая  "броня"  им  не  по  зубам.
Ультразвук же, подобно кавалеристу, идет своей медленной леткой походкой
и не может пробить никаких стен.

   Принцип работы

   Что бы вы сказали о том, что летучая мышь знает  едва  ли  не  больше
всех нас о пространственном распознавании и определении в воздухе  коор-
динат людей и препятствий. Лично для меня в работе по  созданию  радаров
этот крылатый зверек всегда был источником вдохновения. То, что  летучая
мышь использует ультразвук интересно, но не принципиально. С тем же  ус-
пехом она могла бы пользоваться и микроволновым излучением.
   Летучая мышь настолько совершенно ориентируется в  пространстве,  что
пытавшимся добиться таких же результатов инженерам-конструкторам  прихо-
дилось довольствоваться  их  простейшими  подобиями,  дальнейшее  совер-
шенствование которых затруднялось их дороговизной и лавинообразным  рос-
том технологических сложностей.

   Кое-что еще о допплеровском эффекте

   Если дело того стоит, то летучая мышь может пролететь в полной темно-
те через дыру не шире размаха ее крыльев. Чтобы  выполнить  такой  трюк,
она должна своей сложной радарной измерительной системой определить точ-
ный угол сдвига своего тела в стороны, скорость, расстояние до отверстия
и его ширину. Для определения скорости летучая мышь  использует  доппле-
ровский эффект, а для измерения дистанции и направления  различные  виды
этих животных пользуются амплитудной или частотной модуляцией ультразву-
ка, а также их комбинацией.
   К счастью, для систем сигнализации не важна скорость или  направление
движения нарушителя. Достаточно знать, что он в помещении и  движется  к
охраняемому объекту. Следовательно, из арсенала летучей мыши можно поза-
имствовать лишь допплеровский эффект.
   Стоит также обратить внимание на то, что в случае  летучей  мыши  от-
верстие стоит на месте, а движется источник ультразвука. В системах сиг-
нализации все наоборот. Допплеровский эффект одинаково работает в  обоих
случаях, так как он фиксирует относительное движение.

   Радарное обнаружение

   В главах 4 и 15 уже говорилось, что в радарах приемник  и  передатчик
расположены рядом, и сигнал в требуемом направлении излучается  постоян-
но. Все, что попадается на пути луча, отражает часть его энергии на при-
емник в виде эха. Если объект стоит на месте, частота волны эха не изме-
нится. МКВ-датчик будет игнорировать такой отраженный  сигнал  даже  при
сильных перемещениях воздуха в отличие от ультразвукового детектора.
   Если объект движется, и это, к примеру, нарушитель, проникший в  ком-
нату, частота сигнала-эха будет  отличаться  от  частоты  исходного  им-
пульса. На основе этой информации приемник включит систему сигнализации.

   Дифракционный метод обнаружения

   Поскольку перемещения воздуха для микроволнового излучения не помеха,
то вполне разумно использовать дифракционный метод в МКВ-системах сигна-
лизации. То, что таких систем мало, связано, видимо, с существовавшей  в
ранних моделях МКВ-детекторов проблемы "мертвых зон",  уже  описанной  в
главе 15. Если же добавить еще один-два приемника и придать таким  обра-
зом разносторонность системе приема, то в наших руках будет  весьма  эф-
фективное средство защиты складских помещений.
   В главе 19 мы вновь возвратимся к проблеме "мертвых зон"  или,  иначе
говоря, ситуаций, когда поднимается ложная тревога из-за потери  сигнала
на приемнике. Такие ситуации вполне  могут  возникнуть  в  микроволновых
заграждениях по периметру вне помещения.

   Уловки обнаружения

   Для МКВ нарушитель - не что иное, как сосуд с водой:  вода  прекрасно
отражает микроволновое излучение, особенно если она  не  совсем  чистая.
Следовательно, несмотря на глубокое проникновение излучения в тело  мик-
роволновый радар не смотрит "сквозь" нарушителя, а реагирует на него.

   Надежность и контроль за ложными тревогами

   Многое из того, что было сказано в главе 15 о способах избежания лож-
ных тревог, относится и к микроволновым радарам. Что  особенно  важно  -
электронные системы обработки сигналов в обоих случаях практически  сов-
падают.
   Проблема в том, что типичный допплеровский сдвиг частот в  популярном
у конструкторов диапазоне волн длиной около 3 см совпадает с  пульсацией
тока в системе питания - 5060 или 100-120 герц. Избежать этой  трудности
можно, снабдив детектор качественным стабилизатором тока. Но такое  уст-
ройство  и  обеспечение  его  долговременной  надежной  работы  -   тоже
конструкторская задача высокой сложности. Кроме того,  диод  Ганна,  ис-
пользуемый для генерации МКВ, к сожалению, не очень эффективен. Разруше-
ние термического контакта между диодом и металлической оболочкой резона-
тора может привести к перегреву и последующему отказу покрытия.  Преодо-
леть малую эффективность системы можно, используя недавно  открытые  ис-
точники микроволновой энергии, такие, как полевые  транзисторы  на  базе
арсенида галлия (тиристоры).
   Проблем со стабилизацией частоты тока и эффективностью источника  из-
лучения можно избежать при переходе из диапазона волн 3 см в диапазон 12
см. Такая мера учетверяет размеры допплеровского сдвига и уводит его  от
частоты пульсаций тока в сети питания. Кроме того, волны  длиной  12  см
очень эффективно генерируются транзисторами, впаянными в схему, что сни-
жает риск перегрева. Остальные достоинства диапазона 12  см  обсуждаются
ниже.

   Формирование пучка

   Соображения цены столь важны для создателей систем сигнализации,  что
они, как правило, стараются применять в своих  конструкциях  компоненты,
уже опробованные в других областях техники. Ультразвуковой диск -  излу-
чатель изначально создавался для приборов дистанционного управления  те-
левизорами. Лишь по счастливой случайности было обнаружено, что его  ко-
нический пучок с углом расхождения около 60 градусов весьма подходит для
эффективного перекрытия пространства и снижает процент ложных  тревог  в
системах сигнализации.
   Точно так же наиболее разработанным в других областях техники  оказа-
лось микроволновое оборудование с длиной волны в 3 см.  Вместо  проводов
электромагнитная энергия подобной частоты могла передаваться по  трубча-
тым волноводам. Такие волноводы производились в  большом  количестве,  и
когда стало очевидно, что пучок трехсантиметровых волн,  входящих  через
открытый конец трубки с размерами 2,5 х 1,25 см имеет угловые  параметры
60 х 120 градусов, была принята именно такая конструкция без всяких "ан-
тенн" и формирующих насадок. Вы можете спросить, какие размеры каким со-
ответствуют, и я вам отвечу: 2,5 см - 60-ти градусам, а 1,25  см  -  120
или наоборот.
   Пожалуй, ответ проще всего представить себе в виде ряби на поверхнос-
ти емкости с водой. Подобная аналогия уже использовалась в 1801 году То-
масом Янгом для объяснения поведения волн света. Если вы  посмотрите  на
поверхность воды так, под определенным углом, вы  увидите,  что  поперек
емкости установлена перегородка с небольшим отверстием в ней. Всколыхнув
воду, вы заметите, что волны равномерно движутся к отверстию, но проходя
через него, они начинают быстро расходиться под большим  углом.  Если  в
перегородке оставлено широкое отверстие, и те же  самые  волны  свободно
через него проходят, лишь немного расходясь. Чем больше будет отверстие,
тем меньше угол расхождения. Следовательно, соответствие размеров  пучка
и волновода, указанные выше, имеет смысл, хотя и кажется странным.
   Если вы начинаете улавливать важность длины волны для  ультразвука  и
МКВ, то запомните такую формулу: чем больше сечение выходного  отверстия
в одной из плоскостей - если его исчислять в  количестве  укладывающихся
длин волн, - тем меньше угол расхождения и угловое сечение пучка.
   Получая на выходе волновода слишком широкий пучок  МКВ-излучения,  мы
можем снабдить его специальной насадкой, называемой  "рупор".  Не  имеет
смысла углубляться в детали конструкции этих насадок, но о  них  полезно
помнить следующее:
   1) угловые размеры пучка обратно пропорциональны 1 размерам отверстия
волновода. Следовательно, чтобы уменьшить угол с 80 до 20 градусов,  нам
понадобится увеличить одну из сторон отверстия в 4 раза;
   2) угловые размеры пучка прямо пропорциональны длине волны. Это  зна-
чит, что если нам известны ожидаемые размеры пучка для данного отверстия
при длине волны в 9 см, то эти размеры уменьшатся втрое при  переходе  в
диапазон 3 см.

   Схемы перекрытия пространства детектором

   Желая узнать, сможет ли радар, установленный в конкретном месте,  об-
наружить нарушителя во всех положениях  в  пределах  защищаемого  прост-
ранства, мы задаем вопрос: "А какова  схема  перекрытия  пространства  у
этого радара?"
   Хотя эти схемы в действительности трехмерны, на  бумаге  их  придется
изобразить в двух измерениях. Следовательно, получится две картинки. Од-
на из них показывает сечение пучка в горизонтальной плоскости, а  другая
- в вертикальной. Эти схемы в трехмерном изображении  обычно  напоминают
грушу или яблоко с "черенком" у радара и противоположной стороны у  гра-
ницы обнаружения.
   Размеры зоны перекрытия обычно можно  рассчитать,  исходя  из  ширины
пучка, но его форму можно установить лишь на практике. Практические  ис-
пытания обычно состоят из медленных прогулок по охраняемому помещению  и
нанесению на карту позиций, в которых радар срабатывает. Если приходится
принимать во внимание возможность избежать обнаружения путем замедленно-
го движения, расчеты зоны проводятся при наименьшей  возможной  скорости
передвижения. Полезно также испытать радар  на  обнаружение  нарушителя,
пытающегося соблюдать одну и ту же дистанцию от источника МКВ-излучения.
Таким образом вы удостоверитесь, что система срабатывает при самом мини-
мальном допплеровском сдвиге. Если при испытании на очень малых  скорос-
тях выявляются проблемы в работе системы, возможно, стоит позаимствовать
некоторые принципы пассивного  инфракрасного  обнаружения.  Вертикальное
сечение зоны перекрытия можно установить, поставив радар на бок и  заме-
рив его так же, как и горизонтальный - передвижением.
   В следующем разделе мы обсудим интересное применение  зон  перекрытия
для создания наружных радарных систем.

   Наружные радарные системы

   При рассмотрении типов зон перекрытия подчеркивалось, что для испыта-
ний необходимо участие человека. Практически невозможно создать манекен,
чьи отражающие характеристики в МКВ-диапазоне совпадают с человеческими.
Манекен не способен также имитировать всю гамму добавочных частот  отра-
женного излучения, возникающего при движении конечностей, а  она  крайне
важна для прибора, работающего на  допплеровском  принципе.  Чем  меньше
рост нарушителя, тем меньше мощность эха и дистанция надежного обнаруже-
ния. На близком расстоянии радар обнаруживает все. Поэтому близко  летя-
щая птица также способна вызвать ложную тревогу. Методы  исчисления  зон
перекрытия могут сослужить, таким образом, хорошую службу  при  создании
радара, малочувствительного к наружным помехам.
   Основным доводом в пользу создания зоны необычной  формы  служит  то,
что если цель (птица) не "высвечивается" передатчиком, то  на  приемнике
нет эха и ложной тревоги. То же самое верно и в случае  попадания  птицы
только в зону перекрытия передатчика. Энергия,  отраженная  от  нее,  не
даст эха в зоне чувствительности приемника. Чуть дальше от радара,  там,
где по схеме датчик не имеет чувствительности, допплеровский  сигнал  от
птицы появится может, но если удачно подобрано перекрытие зон  излучения
передатчика и чувствительности приемника, эхо будет слишком  слабым  для
срабатывания.
   Эхо от человеческого тела будет достаточно сильным для реальной  тре-
воги во всей области наложения  зон  излучения  передатчика  и  чувстви-
тельности приемника. Разделение конусов  перекрытия  возможно  при  раз-
дельной установке друг над другом  передатчика  и  приемника.  Дистанция
между ними должна быть примерно 100 длин волны  (для  3-х  сантиметровых
волн это примерно 300 мм, или 3 метра). При большей длине рабочей  волны
появляется необходимость в технических компромиссах для создания  доста-
точно надежной системы. Однако компромиссные варианты окупаются снижени-
ем чувствительности к малым целям.
   При использовании диапазона 3 см в периметровых системах ложные  тре-
воги могут быть вызваны дождем или градом, но разделение  передатчика  и
приемника устранит их.

   Удачные и неудачные варианты практического использования

   Еще до начала обсуждения микроволновых  детекторов  необходимо  уточ-
нить, что радар установлен там, где это необходимо для конкретного  слу-
чая.

   Большие участки пространства

   В целом, МКВ-устройства способны перекрывать большую площадь в расче-
те на детектор, чем любой другой метод сейсмического или  пространствен-
ного обнаружения. Ширина лицензируемых диапазонов такова, что  позволяет
установить несколько раздельных детекторов  с  индивидуальными  рабочими
частотами для еще большего увеличения охраняемой площади. Широкий  разб-
рос частот внутри разрешенного диапазона практически исключает риск слу-
чайной работы детекторов  на  близких  частотах,  появления  наведенного
допплеровского сигнала и ложной тревоги.
   Положительные качества микроволновых датчиков, работающих на  больших
площадях, еще ярче проявляются, если радары установлены на  потолке  или
перекрытии крыши. Зона перекрытия таким образом увеличивается  вдвое  по
сравнению с расположением на стене или колонне.  Учитывая,  что  размеры
нормального пучка 120-150 градусов в одной плоскости и 60-75 градусов  в
другой, нет необходимости направлять его на стены, окна и двери, где по-
вышается риск ложных тревог.
   Благодаря большей, по сравнению с ультразвуком, длине  волны,  микро-
волновое излучение менее чувствительно к внешней вибрации и к помехам из
окружающей среды вообще. А  поскольку  МКВ-излучение  пронизывает  такие
тонкие материалы, как колеблемая сквозняком бумага или картон, и  делает
это тем лучше, чем больше длина волны, то увеличение этой длины в разум-
ных пределах улучшает надежность охраны складских помещений.

   Площади среднего размера

   Дать определение "охраняемой площади среднего размера" труднее.  Воз-
можно, под площадью среднего размера лучше всего понимать такую площадь,
перекрытие которой потребует одного детектора и, возможно,  второго  для
ликвидации непросматриваемой зоны. Выбор подходящего для такого  помеще-
ния способа пространственного обнаружения - дело хозяйское, хотя  иногда
приходится действовать и методом исключения. Например, в офисах  слишком
многое может заставить ультразвуковой радар "нервничать",  и  лучше  ис-
пользовать его микроволновый аналог, не направляя его на окна и раздели-
тельные легкие перегородки.

   Малые площади

   С уменьшением площади и возрастанием риска на  работу  систем  прост-
ранственного обнаружения начинают все сильнее влиять конструктивные осо-
бенности стен, потолка, пола, дверей и окон. Расстояние до них  уменьша-
ется, и растет, соответственно, возможность  ложных  срабатываний.  Если
проникновение в помещение не слишком затруднено, например, через окна  в
магазине, тогда лучше использовать ультразвуковые детекторы, не  направ-
ленные на границы территории. В жестких строительных конструкциях,  осо-
бенно не имеющих окон, более  пригодны  микроволновые  устройства.  Если
риск не слишком велик, то приемлемы и более дешевые инфракрасные приборы
пассивного действия, описанные в главе 17.

   Запатентованные устройства

   Как и в случае с ультразвуковыми устройствами, микроволновые детекто-
ры  производятся  многими  фирмами.  Однако  нельзя  не  отметить,   что
большинство запатентованных устройств не блещет оригинальностью и не ис-
пользует полностью всех технических и эксплуатационных возможностей МКВ.
   Одной из первых фирм, появившихся на рынке с микроволновым детектором
на диодах Ганна, была "Shorrock Security Systems". Ныне ассортимент про-
дукции этой компании включает в себя работающие в диапазоне 3 см стацио-
нарные переносные камуфлированные модификации (виды) МКВ-детекторов.
   Фирма "Racal Security" после длительных исследований добилась  сниже-
ния силы тока питания МКВ-детекторов со 150  миллиампер,  потребных  для
диода Ганна, до 25 миллиампер. Основой прибора является полевой транзис-
тор на базе арсенида галлия (тиристор), генерирующий волны длиной 3 см.
   Конструкторам на этапе создания систем и задания спецификации  обору-
дования важно помнить, что правительственные  органы  большинства  стран
ограничивают максимальную мощность выходного сигнала МКВ систем  охраны,
чтобы избежать засорения эфира радиопомехами. Ограничивается  и  рабочая
частота устройства. Для диапазона 3 см типичными рабочими частотами раз-
ных стран являются:
   для Франции - 9,900 мегагерц;
   для Германии - 9,470 мегагерц;
   для Великобритании - 10,687 мегагерц (в помещении);
   10,587 мегагерц (на открытом воздухе);
   для США - 10,525 мегагерц.
   Кроме "Shorrok Security Systems" на создании систем  наружной  микро-
волновой  радарной   сигнализации   специализируется   фирма   "Bridgend
Technologies Lid".
   Эта фирма выпускает датчики, учитывающие направление перемещения, что
позволяет снизить процент ложных срабатываний от продольных  периодичес-
ких колебаний в зоне  действия  пучка  и  не  реагировать  на  предельно
большой допплеровский сдвиг частот с целью подавления сигналов от быстро
движущихся птиц и машин. "Bridgend Technologies Ltd"  рекомендует  также
устанавливать радар достаточно высоко, чтобы он не реагировал на  назем-
ные помехи от мелких животных.
   Хотя многие другие методы обнаружения дешевле микроволнового, МКВ-де-
текторы незаменимы в зонах высокого риска  проникновения,  и  поэтому  в
данном контексте о них не стоит, может быть, говорить так много.
   В главе 17 вам встретится ссылка на  так  называемые  комбинированные
устройства при описании инфракрасных систем пассивного действия. Инфрак-
расный пассивный детектор в них сочетается со средствами  ультразвуково-
го, микроволнового или микрофонного обнаружения.  Для  поднятия  тревоги
должны сработать оба устройства (см. главу 19).

   Темы для обсуждения

   Уже упоминалось, что системы сигнализации тоже подвержены веяниям мо-
ды. В особенности это верно для  систем  пространственного  обнаружения,
где соперничают три основных метода -  ультразвуковой,  микроволновый  и
пассивный инфракрасный. Чтобы сделать  обоснованный  выбор,  специалисту
необходимо быть в курсе последних достижений в каждой из этих областей и
следить за появлением иных эффективных методик. Практический опыт специ-
алиста должен сочетаться со знанием цены одного устройства, всей  систе-
мы, надежностью обнаружения, риска ложных срабатываний и  иных  трудноп-
редсказуемых интересов заказчика. При таком количестве переменных  вели-
чин единственным практичным путем поиска приемлемой комбинации могла  бы
быть организация дискуссионных групп и обобщение их опыта, мыслей и зна-
ний. Подобные дискуссии дадут возможность руководству фирм, производящих
системы сигнализации, нащупать надежную основу дальнейшей работы с  уче-
том полезного афоризма - "Стандартизация хороша лишь на время".

                               ГЛАВА 17

                   ПАССИВНЫЕ ИНФРАКРАСНЫЕ ДЕТЕКТОРЫ

   В главе 14 обсуждалось использование активных инфракрасных комплексов
"передатчик - приемник" для создания систем сигнализации. В название был
специально включен термин "активный", чтобы провести границу между  уст-
ройствами с источниками инфракрасного излучения и без них. Последние по-
лучили название инфракрасных пассивных детекторов.
   Как известно, большинство наиболее полезных для человека открытий бы-
ло сделано случайно. Говорят, что однажды внимательный инженер  осматри-
вал сломанную из-за отказа лампы активную систему и вдруг заметил корот-
кий сигнал на выходе приемника, когда напротив прошел его коллега. Точно
не известно, было ли все именно так, или пассивные инфракрасные  системы
родились из научного знания о том, что люди сами активно  излучают  инф-
ракрасный свет в форме тепла. Может быть, два  или  более  исследователя
разными путями пришли к одному и тому же выводу в одно время, и обе  ис-
тории содержат долю истины. Можно предполагать подсознательно, что  пас-
сивный инфракрасный метод идеален для обнаружения нарушителей.

   Возможности и трудности

   Если среда, в которой движется нарушитель, той же температуры, что  и
его тело, инфракрасные устройства пассивного действия никуда не годятся.
В возможности их широкого применения есть оговорка  -  удастся  или  нет
найти эффективный способ измерения разности температур или,  по  крайней
мере, ее выявления. Я впервые понял важность  подобного  устройства  для
создания систем сигнализации, когда прочитал, что один  из  американских
изобретателей декларирует возможность при помощи своего прибора  обнару-
жить собаку на расстоянии в 100 ярдов. "Не приведи господь", - подумал я
тогда. Ведь речь шла фактически о патентованном генераторе  ложных  тре-
вог. Тем не менее, я написал ему письмо, но ответа не получил. В тот пе-
риод мне стало ясно, что технологические компоненты удобной в практичес-
ком пользовании пассивной инфракрасной системы сигнализации еще не  раз-
работаны. Позже они появились. Особых успехов в их  разработке  достигли
Германия, США и Великобритания. Трудно гарантировать, но, по-моему, 80-е
годы войдут в историю как период, когда все три системы пространственно-
го обнаружения - ультразвуковые, микроволновые и инфракрасные устройства
пассивного действия - достигли возраста возмужания.

   Чувствительные элементы ИК систем

   Пользователя, конечно, больше волнует результат. Но все же  интересно
отметить, что на путях прогресса различные  страны  отдают  предпочтение
разным светочувствительным материалам инфракрасного диапазона. В  Герма-
нии используется танталит лития, а в Великобритании - керамика на  свин-
цово-циркониево-титановой основе. Сравнительно недавно американская фир-
ма "Pennwalt Corporation" разработала пьезоэлектрическую пленку "Купаг".
В пассивных инфракрасных детекторах этот материал  используется,  потому
что он обладает не только пьезоэлектрическим, но и фотоэлектрическим ка-
чествами.
   Чтобы прибор обладал достаточной различающей способностью, в его инф-
ракрасный "глаз" должен поступать не постоянный, а переменный по мощнос-
ти поток энергии. К счастью для  создателей  систем  охраны,  нарушитель
достаточно быстро меняет характер этого потока теплом своего тела. Кроме
того, для воздействия на чувствительный элемент энергию  надо  несколько
сфокусировать. К сожалению, стекло - далеко не лучший проводник  инфрак-
расных лучей, и обычные линзы для фокусировки не подойдут.  Надо  искать
что-то иное.

   Фокусирующие элементы

   Чтобы преодолеть ограничения, налагаемые свойствами обычных  оптичес-
ких линз, используется два метода. Вопервых, применяются зеркала.  Чита-
тели наверняка помнят " комнаты смеха" в парках отдыха. Там  были  уста-
новлены искажающие или так называемые "кривые" зеркала. Одно такое  зер-
кало может отразить высокого и худого нарушителя как маленького и  толс-
того. А второе зеркало сожмет этот образ в точку, если зеркала  установ-
лены под верным углом друг к другу. Это значит, что он сфокусирован.
   При всей своей эффективности зеркальная фокусировка - метод  недоста-
точно гибкий и пригоден только лишь для создания очень малого числа кон-
фигураций зон перекрытия. Потребность в гибкой методике привела к  тому,
что многие службы безопасности приняли на вооружение линзы Френеля.  Вы,
наверное, видели их в прожекторах и на маяках, а также  в  видоискателях
зеркальных фотокамер.
   Какой бы тип линз не использовался, при прохождении  через  них  мощ-
ность пучка будет падать. Соответственно,  снизится  и  чувствительность
прибора. Пунктир на рисунке показывает, насколько толстой была бы  обыч-
ная выпуклая линза. Использование ступенчатой френелевской линзы снижает
толщину стекла и потери энергии во много раз. Кроме того,  эффективность
линзы и точность фокусирования могут быть достигнуты заменой  стекла  на
пластмассу.  Вот  пример  гибкости  возможного  конструирования:   фирма
"Chartland Electronics Ltd" выпускает пластмассовую линзу размером 50х40
мм, способную заменить индивидуальные линзы  для  24  раздельных  пучков
ИК-излучения.

   Одно-, двух- и четырехэлементные ИК-детекторы

   Ранние модели инфракрасных детекторов пассивного действия, как прави-
ло, использовали один пироэлектрический чувствительный элемент в  каждом
детекторном комплексе. Вскоре практика дала  ответ  на  двойной  вопрос:
"Работает ли система? Можно ли ее вывести из строя?" Оказалось, что  при
всех достоинствах прибора как детектора, он излишне склонен давать  лож-
ные срабатывания. Ответом на это затруднение стало создание двухэлемент-
ных детекторов. Один из элементов генерирует позитивное  напряжение  при
воздействии тепла, другой - негативное, они включены в цепь параллельно,
поодиночке или блоками, и при воздействии  теплового  излучения  на  оба
элемента вырабатываемый ток взаимпогашается, не вызывая сигнала тревоги.
Сочетание линз и детекторов должно быть таким, чтобы тепло от нарушителя
воздействовало лишь на один чувствительный элемент, который, в свою оче-
редь, выработает ток для подачи тревоги. А вот изменения  в  температуре
окружающей среды, звуковой шум и солнечный свет  должны  действовать  на
оба элемента сразу и при этом взаимопогашаться.
   Возможны одно-, двух- и четырехэлементные детекторы. Сравнивая их ус-
тойчивость к ложным срабатываниям, стоит отметить, что пассивные инфрак-
расные (ПИК) детекторы реагируют на движение "поперек шерсти",  то  есть
прямых, сходящихся в точке  приема,  а  ультразвуковые  и  микроволновые
допплеровские датчики - на приближение и удаление от прибора.
   Двухэлементный детектор хорош, но вероятность ложных  тревог  все  же
остается. Поэтому появились четырехэлементные приборы. Например,  разра-
ботанный фирмой "Pulnix" прибор "Quad Element Detector" сочетает в  себе
две пары пироэлектрических элементов. Выходные сигналы обеих пар  посту-
пают в блок обработки сигналов, который подает тревогу лишь после превы-
шения обоими некоторого порогового значения.
   Фирма "Racal Guardall" также  разработала  четырехэлементную  систему
"Type DX20:20" на базе пироэлектрических элементов фирмы  "Philips".  За
счет обработки последовательности сгенерированных, сигналов на  детекто-
рах, микропроцессор различает человека, пересекающего охраняемую зону, и
источник тревоги. Однако все вышеперечисленные ухищрения не помогут, ес-
ли у злоумышленника или его сообщника есть возможности  вывести  ПИК-де-
тектор из строя в рабочее время. ПИК-устройства мало используются в  зо-
нах высокого риска из за мнения о том, что перекрытие зоны обзора  слиш-
ком легко выводит их из строя. Существуют варианты установки детекторов,
которые затрудняют завешивание их маскирующими  материалами,  и  в  этом
плане очень выгодно их размещение на потолках. Тем не менее, даже там их
можно опрыскать маскирующим  веществом,  при  условии,  что  преступнику
удастся сделать это незаметно.
   Чтобы  ПИК-системы  могли  достойно  конкурировать  с  допплеровскими
ультразвуковыми и микроволновыми детекторами, усилия разработчиков  были
сконцентрированы на  решении  проблемы  борьбы  с  маскировкой.  "Pulnix
"встроил в приборы серии РА 5020/5045 (четырехэлементные) так называемые
детекторы ослепления, которые и распознают маскировку.

   Области применения ПИК-систем сигнализации

   Наиболее подходящие области применения обусловлены природой различных
зон перекрытия, получаемых с помощью френелевских  линз.  Если  вытянуть
руку ладонью вниз и развести пальцы, то можно наглядно представить  себе
наиболее распространенную форму такой зоны.
   Угол охвата в принципе может быть любым - от нескольких  градусов  до
180 градусов при установке на стене и полного кругового обзора,  доступ-
ного потолочному датчику. Другой вариант - пальцеобразная зона, ориенти-
рованную в вертикальной плоскости для слежения за полом. Некоторые моде-
ли имеют дополнительно зону обзора, расположенную  вертикально  вниз  по
стене, чтобы исключить проползание под ПИК-устройством сигнализации.
   Области применения ИК-пассивных детекторов очень схожи с  использова-
нием допплеровских ультразвуковых и микроволновых датчиков.
   Возможно, больший интерес представляет использование ПИК-датчиков для
создания так называемой шторной или  тонкослойной  зоны.  Двухэлементный
прибор видит только один "палец", составленный из двух  близко  располо-
женных зон чувствительности. Хотя  толщина  их  мала,  электронное  уст-
ройство способно обнаружить вход и выход из зоны слежения.  90  градусов
перекрытия достигаются в другой плоскости. Такая защита  используется  в
картинных галереях, на проходных или у окон служебных и торговых помеще-
ний. Поворот "шторки" в горизонтальную плоскость позволяет перекрыть та-
кие уязвимые места в здании, как стеклянные крыши. Для  жилых  помещений
особенно ценна установка детектора лучом вниз. Таким образом,  создается
"занавес" от потолка почти до пола. При правильной оценке просвета,  не-
обходимого для прохода мелких животных, снижается риск ложных срабатыва-
ний. Подобная схема обеспечивает слежение за дверьми и  окнами,  поэтому
этот небольшой просвет у пола не опасен.
   Всегда хорошо, если прибор системы сигнализации годится еще  для  че-
го-нибудь. Наиболее часто ПИК используется при охране наружного перимет-
ра в сочетании с прожектором, включаемым при срабатывании  прибора.  Для
"своего" человека это - ориентир, для злоумышленника - сдерживающий фак-
тор.
   Несколько фирм разрабатывают подобные системы,  а  компания  "Linteck
Ltd"из Блэкберна специализируется только на их производстве. Вспыхнувший
прожектор может автоматически светить некоторое время и гаснуть, а  спе-
циальный датчик отключает его в дневное время. В комбинации с  прожекто-
ром чувствительность ПИК-детектора к движущимся объектам  и  способность
подавать сигнал тревоги остаются прежними. Пример - ПИК-устройство  сиг-
нализации в сочетании с 500-ваттным прожектором.  Оно  используется  для
охраны наружных периметров зон высокого риска, стройплощадок, жилых  по-
мещений, а также для внесигнального освещения дорожек и рекламных  щитов
при приближении к ним.

   Что делать с ложными срабатываниями?

   Опыт защиты от ложных  срабатываний  ультразвуковых  и  микроволновых
допплеровских датчиков помог  разработчикам  ПИК-детекторов.  Они  поза-
имствовали способы подавления таких общих для всех трех систем  сигнали-
зации источников ложных срабатываний, как наведение  и  сетевые  помехи,
вибрация,  радиаторы  центрального  отопления  и   повышенная   чувстви-
тельность. Специфическими для ПИК систем являются помехи от яркого  сол-
нечного света и фар автомобилей, шумы в звуковом и инфразвуковом  диапа-
зоне. На звуковые волны ПИК-детекторы реагируют подобно пьезоэлектричес-
ким приемникам. Электроника этих детекторов работает во  всем  диапазоне
частот. В иных системах сигнализации подобный разброс  за  ненадобностью
сведен до минимума. Почти все эти специфические трудности преодолеваются
двух- и четырехэлементными приборами. Чтобы решить, достаточно ли успеш-
но, применительно к конкретной ситуации, ПИК-система справляется с  лож-
ными срабатываниями в одиночку, при помощи  четырехэлементных  датчиков,
или стоит застраховаться описанными в  главе  19  комбинированными  уст-
ройствами, вам следует ознакомиться с факторами, перечисленными в разде-
ле "Темы для обсуждения" этой главы.

   Темы для обсуждения

   Если соображения моды важны при выборе метода обнаружения нарушителя,
насколько высоко котируются ПИКсистемы? Если им  отдается  предпочтение,
то происходит ли это из-за низкой цены на прибор  и  его  установку  или
из-за эксплуатационных преимуществ? А может быть, соображения моды  ныне
не играют никакой роли? Не приходится ли на самом деле пользователю  ре-
шать вопрос о том, что же требуется от детектора - защитить зону обычно-
го или повышенного риска защитить зону обычного или повышенного риска?

                               ГЛАВА 18
                        МИКРОФОННЫЕ УСТРОЙСТВА

   Приставка "микро" (от греческого "микрос" - маленький) слишком  часто
и не всегда к месту используется в языке радиоэлектроники. Ее наличие  в
названии прибора вполне может ничего не дать в  понимании  его  функций.
Однако слово "микрофон" столь часто употребляется в разговорах о  радио,
телевидении, телефонах и громкоговорительных системах,  что  вопросов  о
его значении просто не возникает. В рабочих целях  мы  можем  определить
термин "микрофон" так: это мембранное устройство, служащее для превраще-
ния акустической и механической энергии в электрические сигналы, которые
могут быть усилены и переданы по проводам в любое необходимое место.

   Сейсмические датчики

   Ни микрофоны, ни сейсмические датчики изначально  не  предназначались
для систем сигнализации. Последние, например, создавались как особый тип
микрофона для геологической разведки  буровых  скважин.  Эти  устройства
должны были иметь большую прочность в конструкции, чтобы выстоять против
ударной волны зондирующего взрыва  на  поверхности  и  большую  чувстви-
тельность, чтобы улавливать легчайшее эхо взрыва в глубине земли  и  его
колебания под влиянием залежей ископаемых.
   Впервые они были применены службами безопасности при охране  наружных
периметров и пользовались большой популярностью. На оградах  они  хорошо
различали звуки сверху и снизу, но нечетко реагировали на боковые сигна-
лы, так как не обладали способностью подавлять шум ветра. По мере накоп-
ления практического опыта стало очевидно, что они слишком  чувствительны
для использования в системах сигнализации и перегружают электронику оби-
лием правильных, но нежелательных сигналов. Это свело на нет  такое  по-
лезное качество сейсмических датчиков, как различающая способность.
   Наиболее широко использовались ранние модели  сейсмических  датчиков,
выпускавшиеся французской фирмой "Sercel". Позже на рынке появились  ва-
рианты приборов этого типа, различающая способность  которых  могла  ме-
няться соответственно характеру окружающей среды. Кстати, подобная ситу-
ация достаточно часто встречается в мире систем сигнализации. Особеннос-
ти конструкции или сам базовый физический принцип дают  чувствительность
детектора, слишком высокую для  конкретной  ситуации,  и  ее  приходится
уменьшать, чтобы достигнуть приемлемого сочетания точного обнаружения  и
процента ложных срабатываний.
   Фирма "Sercel" разработала так же очень интересный способ подачи сиг-
нала об опасности на центральный пульт службы безопасности объекта. Каж-
дой зоне прослушивания соответствовала  вертикальная  "термометрическая"
шкала, светящийся столбик которой двигался в зависимости от интенсивнос-
ти сигнала. Это позволяло обнаружить  направление  приближения  потенци-
ального злоумышленника еще до того, как  мощность  звука  переходила  за
критическую отметку.

   Пьезоэлектрические датчики

   Подарком природы стоило бы считать то, что некоторые минералы, напри-
мер, кварц, при сжатии вырабатывают электричество. Зримые аналогии помо-
гут нам понять использование пьезоэлектриков. Представьте, что на  поли-
рованной поверхности стола лежит маленькая  деревянная  или  пластиковая
игральная " кость". Если мы нажмем на одну из ее сторон,  она  сдвинется
без видимого сопротивления. Если нажать сверху, кость не сдвинется,  но,
очевидно, слегка сплющится. Теперь мысленно прижмем ту же  "  кость"  на
внутреннюю поверхность витрины магазина в любое место и с  силой  ударим
по окну снаружи. Стекло, может, и  не  сломается,  но  прогнется.  На  "
кость" это никак не подействует. Но если ее "зажать" между окном и чемто
твердым, препятствующим движению стекла, она сомнется.
   Специально обработанный кусочек кварца на месте  косточки  выработает
при этом электрический ток. Этот сигнал уже  может  быть  использован  в
системе сигнализации.
   Преимущество такой системы в том, что ток возникает только при сжатии
и отпускании кристалла, а напряжение растет пропорционально нажиму. Дру-
гими словами, оно будет зависеть от ускорения.  В  физике  эта  величина
обозначается буквой "а", отсюда и названия запатентованных приборов типа
"а-детектор".
   На практике вместо кварца используются синтетические  материалы  типа
титанита бария. Этот тот же сплав, который упоминался в качестве излуча-
теля в ультразвуковых датчиках в главе 15.

   Оконные пьезодатчики

   В предыдущем разделе речь шла об ударе по стеклу витрины. Знать о по-
добных попытках полезно, но чаще всего это  -  ложные  тревоги.  Гораздо
важнее заметить уже разбитое стекло. Сделать это можно  при  помощи  все
той же чувствительности пьезодетекторов к ускорению. Когда стекло  бьет-
ся, оно издает сложную гамму звуков (в том числе и в ультразвуковом диа-
пазоне). Происходит это из-за быстрых и медленных изгибов стекла  в  мо-
мент удара. В таких условиях пьезоэлектрические устройства  вырабатывают
ток максимального напряжения. Достижение этого пика однозначно  сигнали-
зирует о реальной опасности.

   Пьезодатчики для охраны стен и оград

   Благодаря высокой способности чувствительных к ускорению  пьезоэлект-
рических материалов различать  высоко-  и  низкочастотные  сигналы,  они
весьма подходят для  охраны.  Большинство  естественных  колебаний  этих
преград - низкочастотные, а вот вибрация при попытке проникновения имеет
высокую частоту.
   Поскольку вырабатываемое напряжение прямо пропорционально  ускорению,
то можно перевернуть формулу и полюбопытствовать, какое смещение необхо-
димо для каждой частоты колебаний, чтобы получить определенное  напряже-
ние. Такой подсчет даст нам величину различающей способности прибора.
   Для получения напряжения требуется, к примеру,  смещение  на  десятую
долю дюйма при частоте в 10 гц. Согласно правилу прямой пропорции, то же
напряжение будет получено при частоте в 100 гц смещением на  сотую  долю
дюйма, а при 1000 гц - на тысячную. Реакция пьезоэлектрических  детекто-
ров на редкие сигналы, например, от разрезания проволочного  ограждения,
впечатляет. Но на самом деле этими свойствами пьезоэлектриков воспользо-
валось крайне мало фирм-производителей сигнализационного оборудования. И
это - несмотря на сочетание в них всех преимуществ инерционных  датчиков
с бесконтактным срабатыванием.

   Датчики на основе электретного кабеля

   Английское выражение " прижаться ухом к земле" значит "быть  осведом-
ленным". Службы промышленной безопасности нуждаются в этом прежде всего.
Специально для их нужд и был создан электретный микрофон-кабель  (Патент
США No 3 673 482). Так же, как сейсмический детектор и  пьезоэлектричес-
кий микрофон, электретный кабель должен быть соединен с  источником  ин-
формации - землей, оградой, дорожным полотном и т.д.
   А вот отличается он от своих собратьев тем, что передает  в  точности
все, что "слышит". Вы помните, что пьезоэлектрические датчики,  чувстви-
тельные к ускорению, почти не воспринимают низкие частоты (подобно инер-
ционным ЭУ), а сейсмические детекторы, наоборот, тяготеют к низким  час-
тотам.
   Мы уже убедились в том, что полезно, конечно, когда датчик  фильтрует
сигналы, уменьшая число ложных срабатываний, но хуже, когда он  отсекает
хоть один раз то, что указывает на реальную опасность.  Электретный  ка-
бель "слышит" все, оставляя труд по сортировке сигналов на долю создате-
лей электронной системы его обслуживания.
   Если вы уже знакомы с использованием электретного микрофона в громко-
говорительных и радиовещательных устройствах, то могли бы  предположить,
что этому разделу место в главе 21 под подзаголовком  "Устройства  наве-
денного поля". Это верно, если бы эта книга была об электронной  "начин-
ке" систем сигнализации, но речь-то идет о прикладных применениях элект-
роники. Ведь в тех случаях, когда прибор  связан  с  нашей  повседневной
жизнью, для нас важнее сначала понять, что он делает, а уже потом -  как
он устроен.
   Электрет - это диэлектрический материал конденсатора,  предварительно
заряженного на все время пользования путем подачи на диэлектрик высокого
напряжения, близкого к пробивному для этого диэлектрика.  Было  открыто,
что подобным свойством постоянно удерживать на себе электрический  заряд
обладают некоторые вещества из группы флюорэтиленов. Это открытие  прак-
тически перечеркнуло использование старых микрофонов, требовавших подве-
дения к ним высокого напряжения. Такое электрическое поле ведет себя по-
добно магнитному. Это отражено и в названии "Электрет", являющимся соче-
танием английских слов "electric" (электрический) и "magnetic"  (магнит-
ный).
   Малейшего давления на покрытие, произведенного, например,  проволокой
в ограде, которая прогнулась под ногой нарушителя, достаточно, чтобы по-
явился сигнал, передаваемый на  пульт  управления.  Конечно,  совершенно
очевидно, что ограда периметра, обнесенная столь чувствительным кабелем,
будет генерировать огромное число сигналов от самых слабых воздействий.
   Преодолеть эту какофонию можно тщательным конструированием и  испыта-
нием электронных систем обработки сигнала.  Причем,  испытывать  систему
следует до поставки ее заказчику. Для наладки оборудования, как правило,
необходимо на основе расчетов, эксплуатационного опыта и полевых испыта-
ний выделить набор типичных ситуаций возникновения ложной тревоги,  смо-
делировать их, записать их электронное отображение и создать  погашающую
электронную модель-зеркало. Точно так же должен быть  зафиксирован  "по-
черк" сигналов о реальной опасности. Затем необходимо выделить  характе-
ристики, максимально различающие электронное отображение истинной и лож-
ной тревоги.
   Тем не менее, помните упоминавшуюся в  главе  "ничейную  территорию"?
Устанавливать датчики внешней охраны только с той стороны, откуда  могут
подойти люди - это в буквальном смысле напрашиваться на головную боль от
ложных срабатываний. Необходима ограда за оградой, даже  если  их  можно
установить не более, чем в полуметре друг от друга.

   Обычные микрофоны

   Традиционные конструкции микрофонов также  были  спасены  создателями
систем сигнализации от вымирания. Они работают в этой области  как  сами
по себе, так и в комбинированных устройствах. Там, где требуется обеспе-
чить наблюдение за ограниченным числом зон (например, в здании),  звуко-
вые микрофоны просто незаменимы. Усиленные сигналы, переданные на  цент-
ральный пульт управления, в комментариях не нуждаются.
   Многоканальное прослушивание признано непрактичным  из-за  того,  что
оно нуждается в слишком большом  количестве  персонала.  Однако  подобно
иным типам детекторов аппаратура обработки сигналов с обычных микрофонов
была подвергнута усовершенствованию путем фильтрации сигналов.  Как  уже
упоминалось, естественный шум более низкочастотен.  Звуки,  производимые
взломщиками, гораздо выше по частоте. Низкочастотные  фильтры  способны,
таким образом, сильно уменьшить число ложных тревог.
   Как только взлом засечен, контрольный  пульт  на  объекте  или  цент-
ральный пульт приводится в боевую готовность. Такая методика воплощается
в жизнь  системой  "Audiogard"  ноттингемской  фирмы  "Abbey  Security".
"Audiogard" по сигналу тревоги подключает звук с микрофона к громкогово-
рящей системе контрольного пульта, чтобы охранник убедился в его  харак-
тере перед вызовом полиции. На такой основе вполне возможно  и  многока-
нальное наблюдение за тревогами. Кроме того, возможность  собственноруч-
ной проверки укрепляет уверенность в себе личного состава охраны.

   Темы для обсуждения

   Было время, когда создатели сигнализационного оборудования  и  систем
пренебрегали микрофонными датчиками. Постоянная борьба с ложными  трево-
гами заставила некоторых из них заново вернуться к забытой методике. Ны-
не микрофонам обеспечено подлинное будущее как приборам  первоначального
обнаружения и проверки.
   Электретный кабель - одно из приятных исключений из правила:  "Техни-
ческие новинки никогда не изобретаются специально для систем  сигнализа-
ции". Если вы еще не сталкивались с ним на практике, наберитесь смелости
провести пробный монтаж и решить, даст ли он вам какие-либо  новые  воз-
можности. Сравните ваши находки с мнением других людей, и если вы счита-
ете, что они перспективны, то рассмотрите другие возможности использова-
ния электретного кабеля.
   То же самое проделайте по отношению  к  пьезоэлектрическим  датчикам,
включая датчик, срабатывающий от разбития стекла, и обсудите  со  своими
коллегами, почему такой прогрессивной техникой иногда пренебрегают.

                               ГЛАВА 19
                      КОМБИНИРОВАННЫЕ УСТРОЙСТВА

   Проблема ложных тревог

   Пожалуй, легко упустить из виду, что ни один тип датчиков систем сиг-
нализации не работает безотказно в любых условиях. Наиболее надежно дат-
чик функционирует в тех условиях, для которых создавался.
   Недавно я беседовал с производителем линз для  ПИК-детекторов.  Неза-
долго до нашего разговора он отправил заказчикам партию в 70 тысяч линз,
и по-моему, считал, что ни одна из них не откажет в процессе  эксплуата-
ции. Подобные же мысли характерны и для  всех  производителей  элементов
ПИК и иных детекторов. Высокая надежность есть результат многих лет эво-
люции конструкторской и исследовательской мысли. Элементы датчиков порой
выходят из строя, но количество поломок куда ниже количества ложных тре-
вог, вызываемых воздействием окружающей среды, в которой действуют  при-
боры.

   Двойняшки?

   Полиция действует совершенно логично, накладывая санкции на организа-
ции, в которых система сигнализации подает излишне много ложных  тревог.
Однако пользователям и создателям систем от  этого  не  легче.  Следова-
тельно, существует и рыночный спрос на улучшение качества сигнализации.
   Надежность систем нынче такова, что среднее время между отказами эле-
ментов систем измеряется не часами, как раньше, а годами. Однако не  яс-
но, необходимо ли дальнейшее  совершенствование  оборудования.  Следова-
тельно, основной акцент переносится на  адаптацию  устройств  к  рабочей
среде. Конструктор не имеет достаточно полной информации о рабочей  сре-
де, в которой будет эксплуатироваться система.
   Может возникнуть вопрос: а почему бы не поставить рядом два  одинако-
вых датчика? На  первых  порах  это  решило  бы  проблему.  Дублирование
средств защиты - правильный путь, если есть проблемы в самом  оборудова-
нии. Более уверенного обнаружения можно было бы,  в  принципе,  достичь,
включив датчики в сеть параллельно: при поломке одного другой все  равно
сработает. А вот процент ложных тревог  снижается  при  последовательном
включении приборов. Когда один из них выйдет из строя,  система  тревоги
не поднимет.
   Два датчика нельзя включить одновременно - и параллельно, и  последо-
вательно - в одну и ту же схему. Приходится выбирать между уверенным об-
наружением и малым числом ложных тревог. На практике требуется достичь и
того, и другого, а также еще и адаптации системы к рабочей среде.  Чтобы
распутать этот узел, и были созданы комбинированные устройства.

   Комбинированная технология

   В нашем понимании слово "технология" обозначает  любой  из  описанных
выше методов обнаружения преступников - звуковой, ультразвуковой, радио-
волновый и инфракрасный. Каждый из них достаточно уверенно фиксирует на-
рушителя. Каждый имеет свой набор типичных ситуаций,  вызывающих  ложную
тревогу. Почему бы датчики не совместить? И в самом деле,  почему  бы  и
нет?
   При внимательном изучении датчиков различных типов вполне  можно  по-
добрать два таких, которые, обеспечивая сами по себе уверенное обнаруже-
ние, максимально различаются по набору источников ложных тревог.  Можно,
к примеру, сочетать микроволновый датчик с ультразвуковым. Ультразвук не
проходит сквозь стекло, но оба датчика - допплеровского  типа.  Различие
между ними невелико.
   Значительно отличается от них по типу источников ложных  тревог  пас-
сивный инфракрасный метод.
   Вы помните, что допплеровские системы наиболее чувствительны  к  про-
дольному движению в зоне луча, а инфракрасные - к поперечному. Их  соче-
тание резко суживает число источников ложных тревог. Обе системы способ-
ны обнаружить нарушителя по движению тела (и  конечностей)  в  различных
направлениях.
   Ниже приводятся примеры комбинированных устройств, разработанных раз-
личными фирмами.

   Запатентованные устройства

   В этом разделе обсуждаются следующие сочетания типов датчиков:
   - ультразвуковой допплеровский и пассивный инфракрасный;
   - микроволновый допплеровский и пассивный инфракрасный;
   - микрофонный и пассивный инфракрасный.

   Ультразвуковой датчик и ПИК устройства

   Обсудим, к примеру, прибор "Aritech DR 244", сочетающий  в  себе  эти
два типа датчиков. Для подачи тревоги должны сработать оба датчика  сра-
зу, причем в предопределенный период времени. Чувствительность  датчиков
различна и на ложные тревоги. Они, как правило, реагируют по  отдельнос-
ти, не включая сигнал об опасности. ПИК устройство снабжено  собственной
системой различения  для  самостоятельного  подавления  ложных  сигналов
(многоэлементное слежение). ПИК детектор может устанавливаться так, что-
бы обеспечивать обычное пятисекторное слежение за  полом  или  создавать
"шторку". Ультразвуковая часть системы отслеживает в помещении  объемную
составляющую допплеровского сдвига и чувствительна на  расстоянии  до  7
метров. Дистанция может регулироваться.


   Микроволновый датчик и ПИК-устройства

   Фирма " С and К Systems" настолько уверена в спросе на свои  изделия,
что специализируется исключительно на комбинированных  устройствах.  Эта
специализация привела к разработке  систем  для  самого  широкого  круга
пользователей под маркой "Dual Tech".
   Представители этой компании небезосновательно  считают,  что  будущее
развитие производства систем сигнализации связано с преодолением пробле-
мы ложных тревог, и гарантируют полный возврат  денег  покупателю,  если
прибор "Dual Tech" произведет хотя бы одну ложную тревогу в помещении  в
течение полугода после приобретения. Очень хотелось  бы  надеяться,  что
такой подход станет типичным для всего производства систем охранной сиг-
нализации. Мне, по крайней мере, идея подобной гарантии очень  импониру-
ет.
   " С and К Systems" избрала сочетание микроволнового радара и ПИК  де-
тектора. Если исходить из проведенного ими же сравнения ультразвуковых и
МКВ детекторов, выбор микроволнового излучения оправдан  благодаря  воз-
можности увеличения дальности надежного обнаружения. Только  МКВ  радары
способны по этому параметру состязаться с ПИК детекторами.

   Микрофонные приборы и ПИК устройства

   Это третья комбинация типов датчиков, получившая широкое  распростра-
нение. Компания " First Technology PLC", известная своими разработками в
области инерционных датчиков, выпустила систему "1СА1  100".  Применение
этого детектора может быть самым различным,  однако  наиболее  всего  он
подходит для закрываемых на ночь помещений, проникнуть в которые  можно,
только разбив окно.
   Один из датчиков в комбинации  -  электронный  микрофон  с  частотным
фильтром, настроенным на звук бьющегося стекла в диапазоне 6-8 килогерц.
В этом диапазоне работают и многие другие источники звука,  поэтому  сам
по себе такой микрофонный детектор вызвал бы лавину ложных тревог. Отсю-
да его сочетание с ПИК устройством, весьма необычное по  характеру.  ПИК
детектор направлен на окно. Когда срабатывает микрофон на стекле, тепло-
вой детектор "просыпается" и начинает активное слежение. Даже если прес-
тупники, разбившие стекло, отсиживаются в укрытии "до  наступления  шти-
ля", лишь только они появятся в проеме  разбитого  окна,  ПИК  детектор,
ожидающий их, подаст тревогу.

   Темы к обсуждению

   Вы должны решить для себя, что для вас важнее - уверенное обнаружение
или независимость от ложных срабатываний. В любом случае следует расста-
вить приоритеты.
   Если вам покажется, что двух- или  четырехэлементное  ПИК  устройство
надежнее комбинированного, то сможете ли вы объяснить это логически? Не-
сомненно, что комбинированные устройства создаются прежде всего для сни-
жения числа ложных тревог, хотя некоторые из преимуществ  комбинирования
датчиков фирма " С and К Systems" пытается использовать и для увеличения
дальности уверенного обнаружения.
   Однако, если риск столь велик и для вас важнее уверенное  обнаружение
злоумышленника, каков будет ваш выбор между комбинированными устройства-
ми и четырехканальным обнаружением посредством ПИК систем?

                               ГЛАВА 20
                         МИКРОВОЛНОВЫЕ БАРЬЕРЫ

   Термин "микроволновый барьер" говорит сам за себя; понятно, для  чего
предназначен датчик. Правда, если бы мы могли видеть зону  перекрытия  и
датчики, они бы не показались нам похожими на забор.  Концепция  "микро-
волнового барьера" появилась на свет сравнительно недавно.

   Необходимость в микроволновых барьерах

   Первые модели датчиков предназначались для охраны периметров, но были
случаи, когда их использовали и в помещениях.
   На охраняемом объекте прежде всего существует необходимость в  перед-
ней линии обороны, способной первой подать сигнал  об  опасности.  Самое
простое, что приходит в голову - это прикрепить  к  ограде  вибрационные
датчики или нечто подобное. Но при их использовании крайне трудно  изба-
виться от ложных тревог: скажем, вызванных  случайным  прикосновением  к
забору проходящих мимо людей, либо сильными порывами ветра.
   Несомненно,  убежденные  сторонники  вибродатчиков  будут  их  совер-
шенствовать, другие же начнут искать альтернативы.
   Альтернативными датчиками являются прежде всего активные инфракрасные
лучевые барьеры, описанные в главе 14. Как уже говорилось,  инфракрасное
излучение может рассеиваться туманом, а в"  поле  зрения"  инфракрасного
луча может попасть пролетающая птица,  поэтому  и  возникает  требование
дублирования заграждения. Рассеяние инфракрасного света в тумане  объяс-
няется тем, что длина его волны практически равна размеру частичек  вла-
ги, образующих туман. Они-то и поглощают энергию пучка. Система в  таком
случае бьет тревогу до тех пор, пока туман не исчезнет.  В  тех  местах,
где туманы бывают редко, эта проблема снимается. Но там, где туманы час-
ты, приходится искать иной выход - например, увеличить длину волны. Мик-
роволны в тумане не рассеиваются, поэтому и появилась идея микроволновых
заграждений.
   Способы контроля за зоной слежения с использованием МКВ  барьеров  по
мере близкого знакомства с ними пробуждают все больший интерес.

   Системы, срабатывающие при прерывании пучка

   Совершенно очевидно ее сходство с инфракрасной сигнализацией активно-
го типа. Передатчик и приемник расположены друг против  друга  на  любом
требуемом расстоянии, вплоть до максимально допустимого производителями.
Технически это может быть 100 м. и более, но при практической эксплуата-
ции - меньше: для обеспечения прямого пучка между двумя приборами.  Заг-
раждение может следовать контурам зоны  охраны,  рельефу  поверхности  и
огибать естественные препятствия.
   При каждом значительном повороте - вверх, вниз или в сторону  необхо-
дима дополнительная пара "передатчикприемник". Устройства, как  правило,
устанавливаются в метре от земли. При рабочей длине волны в 3 см круглая
антенна диаметром 25 см даст конический пучок с  расхождением  около  10
градусов (5 градусов вверх и вниз от центральной оси).
   Оба прибора срабатывают при прерывании луча, и ни в том, ни в  другом
случае перекрытие на уровне земли не является их основной задачей.

   Системы, перекрывающие уровень земли

   При сомнении в надежности защиты с помощью конусного пучка из-за воз-
можности подползания под него следует изменить его форму.
   Это можно сделать, используя вытянутый в вертикальной плоскости пара-
болический рефлектор высотой в 1 метр и шириной около 25 см. Он устанав-
ливается за длинной щелевой антенной типа волновода. Если основание  ан-
тенны соприкасается с землей, опасность подползания под пучком  устраня-
ется (при условии, что поверхность достаточно ровная).
   Такое расположение дает  высокую  вероятность  обнаружения  и  низкую
чувствительность к ложным объектам. Единственный недостаток  -  расплас-
танный в ширину пучок неоправданно увеличивает зону обнаружения.  Повер-
нув антенну и рефлектор на 90 градусов и установив  ориентированный  те-
перь уже по горизонтали рефлектор в метре от земли, мы получим  наиболее
интересную конфигурацию микроволнового заграждения.

   Микроволновый барьер, чувствительный к сдвигу фазы волны

   Получившееся вертикальное расположение вобрало в себя  многие  поучи-
тельные черты ультразвукового и микроволнового пространственного обнару-
жения, поэтому в дальнейшем описании этого барьера мы их повторим.

   Формирование пучка

   Как уже было сказано, основная проблема при поиске альтернативы  виб-
родатчикам на оградах, а также инфракрасным лучам - это  крайне  ограни-
ченное пространство в периметровой зоне, где могут действовать  приборы.
Однако грамотно сформированный  луч  способен  вписаться  в  это  прост-
ранство.
   Для лучшего представления картины следует иметь в виду, что выход ан-
тенны шириной 2 метра при длине волны в 3 см даст ширину пучка в 1  гра-
дус. Исходя из этого и применяя упомянутую в главе 16 обратно пропорцио-
нальную зависимость сечений отверстия и пучка, можно заключить, что  ан-
тенна шириной 1 метр даст расхождение пучка в 2 градуса (при той же дли-
не волны). Пучок такой ширины вполне впишется в пространство зоны  защи-
ты. Если мы пожелаем воспользоваться преимуществами более длинноволново-
го излучения, например, 12 см, двухметровая антенна даст пучок в 4  гра-
дуса, также вполне подходящий для зоны защиты. Он, правда,  "съест"  по-
больше ценного пространства на периметре.
   Чтобы предотвратить возможность подползания злоумышленника  под  луч,
предпринимаются две меры - антенны сужаются  в  вертикальной  плоскости,
отчего по вертикали луч расширяется до угла в 15-20 градусов и  касается
земли в непосредственной близости от антенны, и, во-вторых, используется
принцип "стоячей волны".

   Использование принципа "стоячей волны"

   В главе 15 при описании истории разработки ультразвуковых датчиков мы
уже упоминали принцип "стоячей волны". Там же отмечалось, как  перемеще-
ния воздуха существенно влияют на ультразвук. Но в  МКВ  диапазоне  этих
воздействий нет, и именно здесь "стоячая волна" проявляет свои  свойства
наилучшим образом.
   Чтобы легче представить себе, что происходит, вспомните о  трудностях
с замиранием сигнала у радиолюбителей. Замирание - суть изменение в силе
принимаемого сигнала под действием части сигнала, отраженного от  ионос-
феры Земли. Все было бы прекрасно, если бы отраженная энергия  совпадала
на вхождении приемника по фазе с сигналом, пришедшим по поверхности зем-
ли. Но ионосфера нестабильна и нестабильна поэтому фаза отраженного сиг-
нала. Отраженный сигнал, приходя ко входу приемника то в фазе, то в про-
тивофазе, складываясь с основным, увеличивает  энергию  последнего  либо
уменьшает, что и приводит к эффекту замирания.
   При создании систем сигнализации эффект "замирания"  может  быть  ис-
пользован для обнаружения нарушителя. Нужно лишь перевернуть только  что
представленную картинку вверх ногами и подставить на место ионосферы по-
верхность земли как отражатель, а на место объекта возмущений -  наруши-
теля. Результат будет тот же - фазовый сдвиг частот. Полученное "затуха-
ние" заставит систему сработать. Таким образом,  система  прямого  луча,
использующая идеи "стоячей волны" и чувствительная к сдвигам  не  только
по амплитуде, но  и  по  фазе,  способна  обнаружить  проползающего  под
барьером злоумышленника.
   Еще одним интересным  моментом  является  способность  микроволнового
барьера из "стоячих волн" заполнять небольшие выемки на поверхности. Для
этого надо лишь чуть выше закрепить антенну и расширить пучок.

   Нежелательное затухание

   Ультразвуковые системы "стоячей волны" имели массу недостатков. Впол-
не законный вопрос - а имеются ли указанные недостатки у  чувствительных
к фазе микроволновых заграждений?
   Действительно, изменения отражающей способности поверхности в МКВ ди-
апазоне могут спровоцировать ложные тревоги. Эти  изменения  могут  быть
медленными из-за вырастающей травы и быстрыми при ливневом  дожде.  Если
фазовая "картинка" поверхности меняется  сверх  установленного  допуска,
тревоги не избежать.
   К счастью, допуск этот благодаря неровности земной поверхности доста-
точно велик, чтобы сдвиг по фазе его превысил. Он не  идет  ни  в  какое
сравнение с допуском сдвига по фазе, приводящим к срабатыванию  ультраз-
вукового датчика, установленного в комнате с гладкими стенами.
   И все же и микроволновое заграждение может "занервничать", и при  ус-
тановке длинных цепочек датчиков с этим приходиться бороться.  Допустив,
что один датчик ошибается раз в году, придется смириться с тем, что  ог-
раждение из 52 датчиков будет ошибаться раз в неделю. Если это  вам  ка-
жется чрезмерным (а так оно и должно быть), то как вы будете решать  эту
проблему? Ответ на этот вопрос вы можете сами найти в главе 15. Он выне-
сен также в раздел " Темы для обсуждения" в этой главе.

   Соотношения длины волны, ширины пучка и различающей способности

   Наиболее очевидная выгода замены инфракрасной  системы  микроволновым
барьером связана с изменением поперечного размера пучка. В главе 14  от-
мечалось, что полезное сечение И К пучка света между передатчиком и при-
емником - 50 миллиметров. Его может перекрыть и птица, и человек, и раз-
личить, кому принадлежат эти сигналы, прибор не в состоянии.
   Полезное сечение пучка волн в микроволновом барьере - около  300  мм.
Птица прервать его полностью не в состоянии, а человек наоборот вряд  ли
способен пройти, не прервав пучка совсем. Следовательно,  с  увеличением
длины волны увеличивается размер антенны и возможность фильтровать  лож-
ные тревоги.
   Дальнейшее увеличение длины волны еще больше повысит различающую спо-
собность системы. К тому же, более длинные волны проникают без помех че-
рез бумагу  и  высохшие  на  солнце  неметаллические  объекты,  подобные
листьям. Инфракрасные заграждения реагируют на листопад.
   Можно возразить, что электронная система инфракрасных  приборов  спо-
собна "выловить" ложные тревоги. На что я отвечу: микроволновые  заграж-
дения тоже могут быть оснащены подобными системами обработки сигналов, и
соотношение преимуществ не переменится.
   Предел увеличения длины волны достигается тогда, когда антенна стано-
вится слишком большой и неуклюжей для реальной ситуации. Поскольку  диа-
пазон используемых частот ограничен также и  государством,  на  практике
волны длиннее 12 см не применяются. Этого вполне хватит для создания на-
дежных приемников и передатчиков.

   Использование более коротких волн

   Там, где требования к занимаемому пространству очень суровы, у  фази-
рованной системы еще больше преимуществ.
   Чтобы сузить пучок, мы можем или сократить длину волны, или расширить
выход антенны. А что, если сделать и то, и другое? Результаты  нас  уди-
вят.
   Более ста лет назад немецкий ученый фраунгофер открыл, что, производя
опыты по методике Янга с пучками света, можно при достаточной ширине ще-
ли антенны добиться нулевого расхождения пучка на  определенном  отрезке
за отверстием.
   Фраунгофер установил, что длина  нерасходящегося  пучка  света  будет
равна частному от деления длины щели антенны на длину волны, умноженному
на две длины волны. Это в теории, а на практике можно принять,  что  не-
расходящийся отрезок равен просто длине  отверстия,  умноженной  на  это
частное. Что нам даст эта формула?
   Начнем вычисление для волн 3,2 см х-диапазона и антенны с длиной щели
32 см. Частное от деления по упрощенной формуле Фраунгофера - 10, а  при
умножении на 0,32 метра - получим, что пучок не  разойдется  на  отрезке
3,2 метра. Какое разочарование! Если микроволновому заграждению предсто-
ит перекрыть 100 метров пространства, результатом наших вычислений можно
пренебречь.
   А вот если перейти на длину волны 8 мм (Q-диапазон), а  щель  антенны
увеличить в четыре раза, т.е. до 128 см, частное от деления  128  см  на
0,8 см будет равно 160. Теперь помножим 160 на 1,25  /округленную  длину
антенны/ и получим, что пучок не будет расходиться на отрезке в 205 мет-
ров! Этого достаточно практически для любой области применения микровол-
новых барьеров. Ничейная полоса под нерасходящимся пучком будет  шириной
1 метр, а расстояние между внешним и внутренним ограждением можно вполне
сократить до 2 метров.
   Преимущества нерасходящегося пучка таковы:
   1/ Поскольку по горизонтали контуры пучка не меняются  и  расширяется
он лишь по вертикали, удвоение расстояния между передатчиком и  приемни-
ком уменьшает мощность сигнала на приемнике вдвое, а не вчетверо. Следо-
вательно, лучше используются те малые  мощности,  которые  правительство
разрешило для микроволновых приборов.
   2/Пространственная чувствительность вдоль пучка более равномерна, так
как соотношение площадей перекрытия пучка  телом  нарушителя  изменяется
незначительно на всем участке от передатчика до приемника.
   3/ Наземное пространство, необходимое для установки системы, сокраща-
ется до минимума.
   4/ Физический закон падения энергии излучения в четвертой  степени  с
увеличением дистанции превращается в квадратичное ослабление  сигнала  в
обычных микроволновых барьерах и сводится к простой линейной зависимости
при использовании барьера с нерасходящимся пучком.
   Нерасходящиеся пучки и методы заполнения непросматриваемых участков в
чувствительных к сдвигу по фазе системах "стоячей волны" пока еще  слабо
используются на практике. Время покажет, кто первым  займется  освоением
этих преимуществ.

   Области применения микроволновых барьеров

   Установить подходящие области применения микроволновых барьеров можно
опять-таки методом исключения.
   Как уже говорилось в начале этой главы, микроволновые барьеры  созда-
вались как средства раннего обнаружения нарушителя на границе зоны охра-
ны. Позже их стали использовать и для охраны особо рискованных зон внут-
ри объекта, включающих несколько помещений.
   Поскольку "струны" микроволнового барьера практически невидимы,  люди
вполне могут пересечь их и без дурных намерений - случайно. Чтобы  избе-
жать этого, микроволновое заграждение необходимо устанавливать 1  внутри
0 видимого заграждения. Точно так же с внутренней стороны зоны на грани-
це поля микроволнового заграждения лучше поставить  еще  одну  изгородь.
Она не пустит в зону работы микроволнового заграждения случайно  забред-
ших туда обитателей охраняемого объекта. В зонах  очень  высокого  риска
дублирующее ограждение тоже может быть оснащено  системой  сигнализации.
Однако независимо от конструктивных деталей двойное  заграждение  -  это
очень дорогое удовольствие.  Но,  по-моему,  если  риск  очень  высок  и
альтернативы нет, то уверенную работу системы сигнализации  стоит  опла-
тить. Не стоит устанавливать систему, не веря в ее возможности  отличить
реальную тревогу от ложной. Принцип " на всякий случай" не подходит. Со-
поставимой альтернативой двойному заграждению является внутренняя систе-
ма телевидения, если есть возможность быстро реагировать на ее  сигналы.
Особенности внутренних систем телевидения обсуждаются в главах 7 и 22.
   Достоинством микроволновых барьеров является то,  что  злоумышленнику
очень трудно их перехитрить. Случайный прохожий, как уже говорилось, мо-
жет незаметно для себя попасть в невидимую зону ограждения. То же  может
произойти и с нарушителем.
   В местах установки передатчиков и приемников можно превратить в преи-
мущество такой недостаток антенн как их раскинутые в стороны  "лепестки,
которые могут перекрывать совершенно неожиданные  добавочные  зоны.  Это
преимущество усиливается перекрыванием пучков на углах и в  длинных  от-
резках ограды.
   Если периметр сильно изломан,  количество  пар  "передатчик-приемник"
может превысить разумные пределы. Экономия оборудования в  таком  случае
достигается переработкой всей концепции охраны объекта  и  концентрацией
средств сигнализации на действительно уязвимых точках.
   Слишком пересеченный рельеф периметра исключает использование  микро-
волнового заграждения и требует геодезически привязанной к себе  системы
сигнализации.

   Источники тока и сигнальное оборудование

   Системы, использующие диоды Ганна как источники МКВ излучения, требу-
ют подпитки постоянным током от внешнего источника. Именно стоимость  их
подключения к источнику тока и к контрольному пульту существенно  влияет
на стоимость микроволнового барьера и на решение о его закупке.
   Когда на место диодов Ганна ставятся транзисторы,  тиристоры  и  иные
высокоэффективные МКВ источники, энергетические аппетиты системы  падают
настолько, что становится выгодным использовать  в  качестве  источников
тока солнечные батареи. В течение дня небольшой аккумулятор, обслуживаю-
щий отдельно взятый датчик, вполне успевает запастись энергией для  ноч-
ной работы.
   Для эффективной связи с центральным пультом поста охраны сигнал  тре-
воги с каждого датчика может быть слегка видоизменен. Система  обработки
информации на центральном пульте, зная  соответствие  вида  сигнала  его
местоположению, легко различит, на каком  отрезке  произошло  нарушение.
Это резко сокращает затраты на поиск места возникновения сигнала.

   Запатентованные устройства

   Производимые системы для  микроволнового  барьера  сильно  отличаются
друг от друга, но каждая создается таким образом, чтобы поступать на ры-
нок в виде дешевой версии с единым серийным товарным наименованием.
   Стоит начать с барьеров, срабатывающих при прерывании пучка. Образцом
подобной системы, выпускаемой в США, штат Аризона,  фирмой  "  Southwest
Microwave". Антенна системы заключена во всепогодный  защитный  кожух  и
дает конический микроволновый пучок. Как и в большинстве  других  микро-
волновых систем сигнализации, излучение генерируется полевым  транзисто-
ром на базе арсенида галлия. В Великобритании создание целостных  систем
охраны и их установка осуществляется фирмой " Fieldtech Heathrou Ltd".
   Британская компания "Racal" представила  систему,  срабатывающую  при
прерывании пучка и перекрывающую поверхность земли. Метод,  использован-
ный для формирования пучка, становится очевидным при взгляде  на  волно-
водную щелевую вертикальную антенну устройства,  за  которой  установлен
вертикальный параболический рефлектор.
   Транснациональная  корпорация  со  штаб-квартирой  в   Великобритании
"Shorrock Secenitty Systems" обратила свои взоры на третью разновидность
микроволновых барьеров, чувствительную к фазовому сдвигу благодаря гори-
зонтально установленной антенне. Они разработали, в числе прочих, и  пе-
реносную систему. Ее можно использовать, например, для временной  охраны
самолетов и вертолетов.

   Менее  экзотическая  система  подобного  типа  разработана  фирмой  "
Frowds". Она называется "Frowds Ynvisiwall" (" Невидимая стена"). Компа-
ния " Frowds" из Плимута, по всей видимости,  первой  оснастила  датчики
своего микроволнового барьера солнечными батареями для автономного пита-
ния.

   Темы к обсуждению

   В этой главе содержится столько намеков на решение  проблем  "стоячей
волны" в системах, чувствительных к фазовому сдвигу, что найти его  вам,
видимо, будет просто. Но знать, что надо сделать, это еще не все.  Глав-
ное - понять, как сделать все аккуратно и  экономно.  Для  этого  можно,
например, установить на бетонную поверхность пару элементов  переносного
микроволнового заграждения, закрепить передатчик на  высоте,  скажем,  1
метр, и поэкспериментировать с высотой и дистанцией крепления приемника.
При этом следует следить за показаниями  датчиков  о  силе  поступающего
сигнала. Будем надеяться, что данные натолкнут вас на достойные обсужде-
ния решения. Если нет, то сможете ли вы убедить себя и своих коллег, что
проблемы "стоячей волны" просто нет?
   Серьезное обсуждение этого вопроса поможет вам  выяснить  практически
все необходимое о микроволновых заграждениях.

                               ГЛАВА 21
                  УСТРОЙСТВА "НАВЕДЕННОГО ПОЛЯ" (УНП)

   Уже стало традицией воспринимать устройства  "наведенного  поля"  как
приборы дистанционного включения дверей и другой техники.  По  мере  ис-
пользования в этом качестве они так плохо себя зарекомендовали, что  за-
работали дурную славу "неуправляемых" и были исключены  из  поля  зрения
конструкторов. А если их попробовать использовать для перехвата  наруши-
телей, подобно инфракрасным и микроволновым приборам, то они раскроют во
всей красе такое незаменимое качество, как способность  отслеживать  все
изгибы рельефа.

   Сенсоры электрического поля

   Давайте сначала разберемся с  терминами.  "Электрическое"  не  значит
"Наэлектризованное". УНП не имеет ничего общего с бьющей током проволоч-
ной оградой на фермах. Датчики электрического поля, используемые в  УНП,
работают под низким напряжением и используются как конденсаторы.
   Желая понять поглубже работу УНП, представьте себе классический  кон-
тур усилителя радиоприемника - конденсатор, соединенный  с  индукционной
катушкой для настройки. При вращении ручки настройки можно менять часто-
ту приема и настраиваться на различные станции. Для создания УНП  доста-
точно один выход аккумулятора заземлить, а другой подключить к проводу в
метре или более от земли. Осталось замкнуть на  этот  провод-конденсатор
индукционную катушку и создать в  контуре  переменный  ток  определенной
частоты.
   Единственное, в чем надо удостовериться - что на работу  конденсатора
влияет нарушитель, а не катушка. Электрическая емкость человеческого те-
ла очень мала, поэтому контур должен быть  пропорционально  уменьшен  до
такой степени, чтобы электронное оборудование смогло было изменению  ем-
кости контура уверенно поднять тревогу.
   Чтобы избежать злополучного сдвига фазы из-за эффекта "стоячей волны"
в контуре, нам придется удлинить,  насколько  это  возможно,  задаваемую
волну. С точки зрения электроники, это не проблема. При этом  лишь  воз-
растет индуктивность катушки и снизится резонансная частота. При  созда-
нии барьеров основным фактором является длина каждой  зоны  обнаружения.
Чем короче она будет, тем точнее можно локализовать место нарушения. Од-
нако дробление зон увеличивает общую стоимость системы из-за роста  рас-
ходов на дополнительное контрольное и индикаторное оборудование. Различ-
ные фирмы предлагают устройства с рекомендованной длиной зоны от  30  до
150 метров и соответственно резонансными частотами  от  150  килогерц  и
вниз по шкале до границы между ультразвуковыми и звуковыми колебаниями.
   Теперь обратимся к типичным областям использования УНП.

   Электрические поля в сочетании с видимым заграждением

   На практике вместо того, чтобы подключаться к земле как  второй  обк-
ладке конденсатора, подключение производят к специально размещаемому  на
ограде проводу. Это как бы "вторая земля", которая  позволяет,  закрепив
его поверху, создать электрически сбалансированное поле.
   Дальнейшим усовершенствованием может быть также оснащение УНП  допол-
нительными проводами, ограничивающими размеры поля,  и,  таким  образом,
увеличивающими его проникающую способность. Это также снижает  "размазы-
вание" зоны наблюдения. Наземное пространство, необходимое для эффектив-
ной работы системы, после всех этих усовершенствований сужается до  раз-
меров, необходимых самому компактному детектору - активному инфракрасно-
му. Система практически перестает реагировать и на передвижения с  внут-
ренней стороны ограды.

   Самостоятельные системы электрического наведенного поля

   Для открытых малонаселенных пространств, где основная задача  состоит
в раннем обнаружении нарушителей, электрическая система наведенного поля
может не подкрепляться видимой оградой. Это, конечно, повысит риск  лож-
ной тревоги. Именно поэтому система используется для  предупреждения,  а
не для подачи тревоги.
   Тем не менее, когда контролируется  большой  периметр  зоны  высокого
риска, где ограничено даже разрешенное передвижение, УНП может  подавать
тревогу. Выбор этой системы хорош для сильно пересеченной местности, где
велик риск подползания.

   Защита крыш

   По мере чтения этой книги у вас наверняка нарастало удивление по  по-
воду того, что крайне мало места уделялось защите  крыш.  Действительно,
конструкторы уделяли  основное  внимание  пространственному  обнаружению
внутри зданий, а защита крыш оставалась вне  поля  их  зрения.  Для  нее
практически не создано аппаратуры. Тем не менее,  надо  помнить:  прост-
ранственное обнаружение внутри здания - это  последняя  "линия  обороны"
объекта, и всегда предпочтительнее получить первый сигнал тревоги с  пе-
риметра.
   Выручает то, что нарушитель не может взобраться на большинство  типов
крыш, не задев провода. Это позволяет уменьшить чувствительность прибора
и напряжение. Кроме того, на крышах в любом случае мало что может попус-
ту встревожить сигнализацию. Птицы не в счет, так как чувствительные зо-
ны могут быть удалены от карнизов, где и садятся потенциальные источники
беспокойства. Когда птица летит, она  не  заземлена  и  мало  влияет  на
электроемкость УНП.

   Контроль за ложными тревогами

   В главе 32 настойчиво  рекомендуется  получше  заземлять  электронные
системы охраны и регулярно проверять заземление. Для УНП заземление жиз-
ненно необходимо. Без него объем конденсатора, созданного проводами, пе-
риодически будет переходить на объем между фазовым  проводом  и  поверх-
ностью земли. Заряд просто будет сбрасываться. Необходимо также  местное
заземление источника тока для контрольного блока.
   Внутренние системы УНП достаточно устойчивы, а внешние грешат ложными
тревогами главным образом из-за обилия проводов подключения и  сбоев  на
делителях напряжения.
   По-моему, наиболее эффективно работают системы, в которых повсеместно
использован многожильный провод и  не  применялась  пайка  контактов,  а
вместо этого провода в местах соединения перевиты и герметично  заизоли-
рованы. Такой контакт устойчив к разрыву, легок в изготовлении  и  наде-
жен.
   Так же, как и при использовании на периметре других систем, в  охран-
ной зоне следует навести порядок: подрезать ветви деревьев и бороться  с
ростом сорняков и кустарника. Менее очевидное, но необходимое требование
- проверять изоляторы и время от времени очищать их от нагара и  налетов
соли и серы.
   Когда вышло в свет первое издание этой книги, УНП на практике  приме-
нялись мало. Теперь же накоплен опыт их  производства  и  использования,
достаточный для детального понимания причин  ложных  тревог  и  способов
борьбы с ними.

   Системы электрического наведенного поля для охраны внутренних помеще-
ний

   Всегда найдется кто-нибудь, желающий лишить хозяина его любимой  кар-
тины, сейфа, спортивного кубка или видеосистемы. Мы уже  описали  многие
методы защиты имущества, но новые изобретения лишь помогут обвести злоу-
мышленника вокруг пальца. Нельзя сказать, что УНП - большая новинка,  но
технология, повышающая их надежность, разработана  лишь  недавно.  Фирма
"Tunstall Security Ltd" создала, использовав принцип петли фиксации  фа-
зы, систему, не реагирующую на медленное изменение среды, но срабатываю-
щую, если из ее поля вынуть охраняемый объект, резко снижая емкость кон-
тура. Такая система сигнализации незаменима в присутственные часы в мно-
голюдных учреждениях типа музеев, картинных галерей и т.д. Там бессильны
ПИК детекторы, ультразвуковые и микроволновые сенсоры.

   Детекторы магнитного поля

   В качестве примера рассмотрим систему "Stellar  Н".  Она  состоит  из
скрытых под поверхностью кабелей, испускающих в пространство радиочасто-
ты и воспринимающих отраженную от проходящего над ними нарушителя  энер-
гию.

   Принцип действия

   Если зарытый кабель излучает радиоволны, то они расходятся от него по
всем направлениям - в землю и в воздух. Если рядом закопать такой же не-
экранированный кабель, он получит свою часть радиоволн. Теперь, вспомнив
главы 16 и 20, вы наверняка уже догадались,  что  произошло.  Проходящий
поверху нарушитель отражает часть радиоизлучениия на второй кабель. Эхо,
как и в случае радиозатухания, сдвинется по  фазе  относительно  прямого
сигнала. Электронная система на центральном пульте "почувствует" сдвиг и
даст сигнал тревоги.

   Применение системы в наружной охране

   Как правило, кабели закладываются на глубину  нескольких  сантиметров
параллельно друг другу по периметру ограды. Зона наблюдения в результате
имеет ширину около 2 метров. Если позволяет ситуация, размеры зоны могут
быть удвоены за счет дополнительного приемного кабеля в метре от  стано-
вящегося центральным излучающего провода.
   В отличие от приборов наведенного электрического поля  магнитные  де-
текторы, наоборот, стремятся работать на фазовом сдвиге затухания. Длина
волны для получения четкого эха должна быть короче. Частота сдвигается в
МКВ диапазон, но не слишком далеко, иначе земля поглотит  слишком  много
энергии и разорвет прямую связь между передающим и принимающим кабелем.

   Контроль за ложными тревогами

   Хотя принцип фазового сдвига и определяет работу магнитных  сенсоров.
Они не имеют типичных "болезней" ультразвуковых детекторов "стоячей вол-
ны".
   Во-первых, на радио и электромагнитное излучение не  влияют  движения
воздуха (о распространении акустической энергии в  атмосфере  см.  главу
15).
   Во-вторых, длина кабеля (более 100  метров)  относительно  расстояния
между ними столь велика, что маловероятно возникновение ложного  рисунка
"стоячей волны" с глубоким затуханием (см. главу 20).
   Однако следует помнить, что нарушитель проходит над относительно  ма-
лым участком длины кабелей и не способен  вызвать  сильного  эха  сдвига
частот. Поэтому обычно магнитные системы наведенного поля настраиваются,
чтобы обеспечить приемлемый баланс  уверенного  обнаружения  и  процента
ложных тревог. Некоторую помощь в этом оказывают электронные фильтрующие
устройства, способные определить характеристики движения и расчеты  воз-
можного времени пребывания нарушителей в зоне в сравнении с другими  ис-
точниками ложных тревог.
   Неожиданные перемены погоды, например, дожди, создают большие пробле-
мы. Они меняют отражающий характер границы "земля-воздух" подобно зерка-
лам. Поэтому приходится закладывать кабель на глубину  в  5-10  см.  Это
настолько снижает сдвиг по фазе между прямым сигналом и эхом, полученным
от мокрой почвы, что не вызывает сигнала ложной тревоги.

   Темы к обсуждению

   Нетрудно найти систему защиты периметра для ровной поверхности. А вот
к сильно пересеченной местности и сложному контуру зоны подобрать способ
обнаружения нарушителя трудно.  Приборы,  подобные  электретному  кабелю
(глава 18) слишком связаны с видимой оградой и не могут работать вне ее,
не становясь источниками постоянных ложных  тревог.  С  другой  стороны,
системы электрических УНП могут быть проложены на обратной стороне огра-
ды, настроены на проникновение, не далее внешней видимой стенки и  могут
следовать всем изгибам ландшафта.
   Теперь пора обдумать все то, что стало вам известно о внешнем обнару-
жении из этой книги и других источников, а также оценить, смогут ли пос-
тавщики оборудования удовлетворить всем требованиям в  вашей  конкретной
ситуации или все еще в системе защиты имеются уязвимые места?

                               ГЛАВА 22

           ЗАМКНУТЫЕ ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ СИСТЕМЫ НАБЛЮДЕНИЯ (CCTV)

   В главе 7 - "Наблюдение" - ценность зрительного восприятия была выра-
жена так: видеть - это больше, чем верить, видеть - это знать наверняка.
Все в мире относительно, но в зыбком мире сигналов, приходящих с невиди-
мых  детекторов,  подверженных  ложным  тревогам,  любой  метод,  дающий
большую, чем другие, уверенность - потенциально лучше других.
   Еще и еще раз подчеркну, что для служб безопасности все новое обрета-
ет ценность в использовании. Какими бы бесценными качествами не обладало
телевидение, его-то как раз труднее всего использовать как следует. При-
чиной тому скука, усталость, возникающая от того, что использовать теле-
визор можно лишь, сидя на месте и безотрывно глядя в  него.  Эта  непос-
редственная связь с человеком и наделяет систему человеческими недостат-
ками, а главное - способностью быть невнимательным в критический момент.
   Вы скажете: а видеозапись? Она больше годится для последующего разбо-
ра ошибок, а не для немедленного действия. В  этом  вы  убедитесь  сами,
прочитав эту главу. Конечно, все указанные проблемы можно преодолеть при
разумном конструировании системы и ее блоков, при внимании руководства к
подбору персонала, иерархии его  организации,  его  предэксплуатационной
подготовке и рабочих указаний служащим, и, наконец, при внимательном от-
ношении к дисциплине и контролю за работой. Все эти работы обсуждались в
главе 7. Там указывался и предел обычных человеческих  возможностей,  за
которым любая модернизация  оборудования  становится  бесполезной.  CCTV
также не способно перейти этот предел, но если эти границы точно опреде-
лить, то оно и относящееся к TV оборудование могут быть наилучшим  обра-
зом использованы.

   Использование CCTV службами безопасности объектов

   Замкнутые телевизионные системы наблюдения используются службами  ох-
раны следующим образом:
   1. В помощь персоналу служб охраны - для проверки истинности тревоги.
   2. Как детекторы системы сигнализации - движение на мониторе провоци-
рует тревогу.
   3. Для опознания персонала - в прямой трансляции с их сигнала дистан-
ционно открывается дверь, а также в записи для  позднейшей  сверки  /при
охране объектов типа банковских хранилищ /.
   У CCTV есть два больших преимущества - способность к сдерживанию  на-
рушителя от преступления и возможность персоналу службы безопасности на-
ходиться вдали от зоны охраны, а другими словами - возможность защиты от
прямого нападения.

   Пустой экран

   В главе 7 пояснялось, почему  нецелесообразно  использовать  в  одной
комнате более 3-х мониторов. Это верно во всех случаях, кроме случаев  с
использованием дисплея, высвечивающего лишь движущиеся объекты.  В  этом
случае допустимо большое число экранов.
   С учетом усталости и  невнимательности  оператора  в  рекомендованной
системе из трех мониторов предпочтительно два держать  свободными,  пока
не сработает независимая система сигнализации.
   Этот сигнал одновременно может переключить сигнал с камеры,  просмат-
ривающей потревоженный участок, на  один  из  свободных  экранов.  Чтобы
привлечь внимание охранника необходимо снабдить монитор мигающим маячком
с надписью типа "Смотри сюда" и звуковым сигналом.
   Полезным усовершенствованием также является и  последовательный  ска-
нер. Если его подключить к третьему монитору, он будет на несколько  се-
кунд высвечивать на нем вид через объектив каждой камеры таким  образом,
что весь ряд изображений с камер будет последовательно  изображаться  на
третьем мониторе за минуту.
   Для обнаружения нарушителя это бесполезно, но зато будет уверенность,
что работают все камеры. Охранники также смогут познакомиться с  целост-
ным видом зоны, просматриваемой CCTV. Действие сканера может прерываться
переключателем, удерживающим изображение на месте.

   Телемониторы

   Преимущество работы со свободными экранами в том, что они не выгорают
от неподвижного изображения. Выгорание снижает контрастность изображения
при начале движения.
   Для систем охраны потеря контрастности опасна и  по  другой  причине.
Если вы читаете напечатанный текст и вдруг быстро переводите  взгляд  на
телеэкран или на человека, вошедшего в комнату, зрачку приходится заново
фокусироваться относительно дальности. Зрительный участок мозга ориенти-
руется на то, что глаз сфокусирован, когда контраст изображения максима-
лен. В  случае  использования  CCTV  зрение  оператора  сфокусируется  в
экстренной ситуации тем быстрее, чем выше будет контраст.
   При подборе мониторов сфокусированное  и  контрастное  изображение  -
важные критерии предпочтения одной марки телевизора  другой.  Однако  не
следует слишком переоценивать великолепную картинку на  очень  маленьких
экранах. Многие из мелочей, которые, как нам кажется, мы видим,  дорисо-
ваны воображением. Проверить это можно, попытавшись различить детали ме-
няющегося изображения с рабочей дистанции. После этого вы наверняка  вы-
берете намного больший экран, чем предполагали изначально.
   С точки зрения пользователя оба упомянутых критерия важны для различ-
ных типов мониторов, выбор которых определяется соображениями  их  стои-
мости и удобства установки в пульт управления.

   Размеры телекамеры

   Каким бы хорошим не был монитор,  информация,  на  него  поступающая,
первоначально собирается камерой. С учетом сказанного в главе 7 не стоит
требовать слишком многого от этого дуэта. Человек должен узнаваться  как
человек без дальнейших деталей, так же как и  животное.  Если  требуется
опознание, например, в приборах контроля допуска к двери,  требования  к
изображению все же не превысит уровня достигаемого фотокамерой.  Опозна-
ние делается по "портретному" рассматриванию с близкого расстояния.
   Трубка камеры CCTV, как правило, не превышает в диаметре 16 миллимет-
ров. Этого достаточно для требуемой разрешаемой способности.  При  малой
освещенности зоны слежения используют также  камеры  с  25-миллиметровой
трубкой.

   Виды трубок телекамер

   Существуют 5 основных категорий камер:
   1/ для нормального дневного и искусственного освещения;
   2/ для условий низкой освещенности;
   3/ для сверхнизкой освещенности /лунным светом, отраженными огнями/;
   4/ для невидимых лучей /инфракрасное освещение/;
   5/ для передачи цвета.
   Выбор - это процесс исключения, алгоритм которого таков: сначала обя-
зательные в понимании пользователя свойства трубки и камеры,  затем  то,
что "неплохо было бы иметь", потом пересчет желаемого на  язык  покупной
цены и издержек по эксплуатации и обслуживанию.
   Из обязательных моментов особо выделяется  требование,  чтобы  камера
"видела" в конкретных условиях освещения.
   Освещенность замеряется фотоэлектрическим устройством, гораздо  более
чувствительным, чем фотоэкспонометр. Единица  измерения  освещенности  -
люкс. Для наших целей эта единица оценивает яркость  отраженного  света,
попадающего в объектив камеры. Но люкс равен приблизительно одной  свече
на квадратный фут (если быть точным: 0,929 свечи на  кв.  фут).  Опытный
светотехник способен на глаз определить нужный тип трубки.
   Чувствительность конкретных трубок каждого типа может варьироваться в
широких пределах - в зависимости от производителя. Элемент рыночной кон-
куренции влияет и на такие параметры, как  огнестойкость,  сопротивление
ослеплению (например, дальним светом фар автомобиля), не смазывающиеся в
"кометный хвост" контуры резко движущихся ярких объектов.
   Единственным исключением является прибор с зарядовой связью  (CCD)  с
промежуточным накопителем, не имеющий сканирующего  луча.  Вместо  этого
информация с мишени передается на буфер, откуда  считывается  строка  за
строкой и поступает на экран монитора. Продажная  стоимость  CCD  трубок
промежуточным накопителем выше, но они "живут" гораздо  дольше,  чем  их
электронно-лучевые собратья. Дело в том, что этот тип телекамеры  собран
полностью на полупроводниках. Он чувствителен к  свету,  может  работать
при уровнях освещенности ниже 3 люкс и ударопрочен благодаря  отсутствию
стеклянной трубки. Для его питания необходимо обычное  полупроводниковое
рабочее напряжение, а не потенциально опасный высоковольтный ток на вхо-
де электроннолучевых трубок.

   Объективы для CCTV

   Сидя у телевизора, приятно увидеть при наплывах камеры: до мельчайшей
подробности лицо игрока на другом конце футбольного поля или микроскопи-
ческие составляющие наземного и подводного ландшафта. По-моему, это пре-
восходное зрелище. Но за кажущейся легкостью стоит тяжелая  работа  про-
фессионального оператора на дорогом оборудовании для съемки. Как это  ни
печально, в работе служб охраны цели по защите почти никогда не оправды-
вают затраченных средств, а если  рассматривать  вопрос  повнимательней,
обнаружится, что цели по защите неправильно сформулированы.
   Чтобы разобраться, вернемся к двум фундаментальным  положениям:  что,
по вашему мнению, должна делать CCTV для потребителя и  сколько  времени
на практике отведено ей для требуемой операции.

   Цель

   Если точно знать, что злоумышленник, рано или поздно, но появится, то
лучше потратить средства на укрепление здания и оград. В ситуации  конт-
ролируемого допуска, когда пропускают "своих", но может  придти  и  "чу-
жой", вид на экране с близкого расстояния служит для выяснения личности.
В этом случае лучше использовать объектив с большим фокусным расстоянием
и малым углом зрения.
   Чаще всего, однако, неизвестно, откуда попытается проникнуть  в  зону
охраны нарушитель и нет необходимости  заниматься  выяснением  личности.
Опасность грозит с любой точки периметра, с любого подхода  к  уязвимому
месту.

   Время

   Временные характеристики появления злоумышленника определяются экспе-
риментально вами, ибо никто не знает проблем вашего объекта  лучше  вас.
Для прикидки постойте некоторое время  в  пяти-шести  местах  вероятного
проникновения, куда, по вашему мнению, стоит  направить  объективы  CCTV
для сигнализации. Продумайте в каждом случае, сколько времени нарушитесь
может быть в кадре до того, как скроется за  зданием  или  препятствием.
Минуту? Десять секунд? Пять секунд? Мне кажется, что вы  только  успеете
проводить его глазами, так как он скроется в течение нескольких  секунд.
Но конкретно это сможете уточнить только вы сами.
   Вот теперь у нас есть основа для некоторых выводов.

   Фокусное расстояние

   Основной вывод для хронометража -  тот,  что  злоумышленник  пробежит
открытое пространство, видимое в кадре менее чем за 10 секунд.  Если  на
месте, там, где вы вертели головой, установить камеру CCTV с фиксирован-
ным направлением объектива, единственной заменой вашей гибкой шеи и глаз
станет объектив - широкоугольный, насколько это возможно. У таких объек-
тивов очень малое фокусное расстояние и большая  глубина  резкости.  Это
позволяет практически не тратить время на фокусировку. Но, если не брать
специальные объективы типа "рыбий глаз", самый  широкоугольный  объектив
берет уже, чем человеческий глаз, который сам по себе является  широкоу-
гольной линзой.
   Следовательно, нарушитель находится в кадре камеры  с  широкоугольным
фиксированным объективом менее пяти секунд. Это  достаточно  долго,  при
условии, если охранник сконцентрировал все свое внимание на  экране.  Но
его слишком многое отвлекает.

   Подвижные камеры вертикального и горизонтального слежения.

   Если фиксация направления объектива ограничивает время наблюдения  за
нарушителем, то почему, спрашивается, не использовать дистанционное  уп-
равление, чтобы удержать злоумышленника в кадре. Горизонтальное и верти-
кальное панорамирование - названия соответствующих движений объектива из
стороны в сторону и по вертикали. Для любительской видео- и киносъемки и
для профессионального телевидения оборудование для панорамирования прос-
то необходимо, но для целей охраны оно полезно только тогда, когда  есть
уверенность, что у охранника хватит времени привести его  в  действие  и
понять, что происходит.
   Угловая скорость бокового перемещения объектива в большинстве  выпус-
каемых систем колеблется от 6 до 12 градусов в секунду. Из  вышеизложен-
ного легко понять, что этого в большинстве случаев  недостаточно.  Кроме
того, общий вес камеры, головки перемещения,  линзы,  водонепроницаемого
кожуха, дворников стекла и водяного бачка будет столь велик, что  потре-
бует очень сложной опоры и системы гашения поворачивающего момента инер-
ции.
   Это очевидно. Однако обилие на рынке с самого появления CCTV и по сей
день поворачивающихся камер доказывает, что это понятно не каждому.
   Одна из фирм решила указанные  проблемы,  установив  объектив  верти-
кально вверх и направив в него изображение зеркала. Малоинерционный вер-
тикальный цилиндр послужил водонепроницаемым кожухом. Система могла быть
быстро переориентирована. К сожалению, ее разработчики слишком опередили
свое время и она не нашла покупателей.
   Со временем вес камеры, объективов и прочих компонентов  оборудования
снижался. Стало возможным создание поворотной головки с угловой горизон-
тальной скоростью 60 градусов в секунду - в 10 раз большей, чем прежде.
   Тем не менее, даже такая система должна управляться  офицером  службы
охраны. Прежде, чем решиться на установку поворотной головки под камеру,
стоит проанализировать: а имеет ли смысл заставлять службу охраны терять
и без того драгоценные секунды на возню с блоком управления камерой? Эта
сторона дела подробно обсуждалась в главе 7.
   Если используются высокоскоростные поворотные головки, то,  по-моему,
очень удобно предварительное программирование движения. Если  ограждение
периметра поделено на зоны и каждая из них соответствует участку  работы
приборов сигнализации, то места установки камер подбираются  так,  чтобы
давать адекватный вид просматриваемой зоны. Затем исчисляются координаты
зоны относительно местонахождения камеры. Например,  зона  1  -  угловой
разброс +247 градусов, отклонение от горизонтальной оси камеры - 14 гра-
дусов; зона 2 - разброс +281 градус, отклонение - 11 градусов и так  да-
лее. Поворотная головка оснащена сервомеханизмом, запрограммированным на
автоматический поворот в крайнюю позицию зоны при срабатывании  перимет-
ровой системы сигнализации. Таким образом,  офицер  охраны  может  зани-
маться своими прямыми обязанностями, а не совмещать их с  кинооператорс-
кими.
   Но даже перед закупкой предварительно программируемых поворотных уст-
ройств стоит задуматься о цене и надежности создаваемой системы  сравни-
тельно с простой установкой камер с фиксируемым направлением обзора.  Их
можно было бы разместить поближе к месту предполагаемого  проникновения,
оснастить широкоугольными объективами и  подключить  к  внешней  системе
сигнализации таким образом,  чтобы,  скажем,  две  камеры  автоматически
подключались на мониторы при попытке проникновения в зону. При такой ор-
ганизации дела к офицеру охраны поступает максимум возможной  информации
независимо от того, где конкретно на периметре произошло чтото неладное,
и он сможет сконцентрироваться на ответных мерах в те несколько  секунд,
пока злоумышленник остается на экране.

   Объективы с переменным фокусным расстоянием

   Для нужд  домашней  и  профессиональной  кино-  видеосьемки  подобные
объективы полезны, однако, при использовании в системах охраны они отни-
мают много времени. По каждому случаю необходимо принимать  своеобразное
режиссерское решение, причем, в условиях цейтнота и  отвлекающих  факто-
ров. Отсюда вывод о нецелесообразности использования объективов с  пере-
менным фокусным расстоянием в среднестатистической среде установки  сиг-
нализации. Если они используются для особых нужд, то могут сочетаться  с
поворотной головкой. В британской практике для подобного сочетания  при-
нято сокращение PTZ.

   Освещение

   Освещение для работы CCTV подобрать сравнительно легко, если  устано-
вить его основные принципы и простейшие рабочие правила конструирования.
Однако начинать эту работу с нуля достаточно трудно, и в этом случае  не
обойтись без помощи специалиста в области  освещения,  как,  впрочем,  в
других случаях необходима консультация со специалистом по освещению. Ос-
новная проблема та же, что и у радаров - закон обратных квадратов (глава
4). Освежить его в памяти поможет аналогия с киноэкраном:  если  удвоить
расстояние до проектора, световое пятно увеличится вчетверо по  площади,
а его яркость уменьшится тоже в четыре раза. Поскольку камера CCTV восп-
ринимает отраженный свет, а радар-эхо - дополнительное удвоение  дистан-
ции возврата, значит, что свет должен покрыть еще вчетверо большую  пло-
щадь и вчетверо уменьшить яркость. Шестнадцатикратная потеря  света  для
вдвое большей дистанции!
   Если необходимо поддерживать освещение объекта в темноте постоянно  -
вне помещения или внутри помещения - то газосветные лампы  более  эффек-
тивны и экономичны, чем обычные нитевые лампы накаливания. Для критичес-
ких ситуаций, когда освещение должно включаться по сигналу тревоги,  ис-
пользуют только лампы накаливания. Это связано со временем,  необходимым
для включения. Лампы накаливания  достигают  полной  мощности  излучения
почти сразу, а другие типы источников света некоторое время прогреваются
- а это неприемлемо.
   Малая эффективность ламп накаливания при подобном использовании сгла-
живается кратковременностью их свечения.
   Обычные бытовые лампы накаливания снабжены вольфрамовыми нитями, а  в
системах охраны чаще используются вольфрамово-галогенные лампы, занимаю-
щие на своеобразной шкале эффективности промежуточную позицию между  га-
зосветными и обычными источниками освещения.
   Для прикидки издержек, потребных для создания системы  освещения  (не
для конструирования), можно использовать формулу,  предложенную  специа-
листом фирмы " Pope Lighting LTD" Д.И. Матчем.  Чтобы  установить  коли-
чество ламп, потребное на известную площадь, необходимо  сначала  вычис-
лить общую) освещенность в люменах по формуле: Общая освещенность (в лю-
менах) = площадь (кв. м.) х потребная мощность ламп (люкс).
   Каждая лампа излучает определенный световой поток на единицу мощности
и это выражается через их отношение.
   У каждой лампы есть параметры: отношение светового потока к  мощности
(люмен/ватт), общая мощность лампы, световой поток  от  одной  лампы  (в
принципе, люмен - единица измерения светового потока или световой  энер-
гии). Следовательно, число ламп можно определить, поделив общую освещен-
ность на световой поток от одной лампы.
   Высота установки источников света вычисляется исходя из учета расхож-
дения конуса света, чтобы не оставлять неосвещенных пространств  на  по-
верхности и мощности ламп (в люксах), потребной для этого. Если  освеще-
ние предназначено также для  ослепления  нарушителя,  его  устанавливают
низко и наводят в нужном направлении.
   Таким образом, теряется некоторая часть полезного светового потока, и
необходимы дальнейшие консультации со  специалистами.  Относительно  ис-
пользования ламп инфракрасного света лучше  обратиться  к  представителю
компании-поставщика.

   Передача изображения

   Теперь, когда вы выяснили, какие камеры и  мониторы  вам  необходимы,
стоит задуматься, как их связать. Решающим фактором при передаче изобра-
жения являются, во-первых,  дистанция  между  камерой  и  мониторами  и,
во-вторых, особенности ландшафта на пути канала передачи.

   Пара сплетенных проводов

   При работе на малых расстояниях, с технической точки зрения, не может
быть возражений против применения двойного плетеного провода -  телефон-
ного шнура, низковольтного шнура питания постоянного тока, сигнального и
контрольного кабелей системы охраны, то есть  любого  уже  имеющегося  в
системе проводника тока при условии, что телеоборудование надежно  защи-
щено от протекающего в них тока конденсаторами. В самом деле, телекомпа-
ниям в период становления телевещания приходилось использовать  в  своих
целях проводную сеть телефонной службы - другого выхода не было.
   "У плетеных проводов есть два недостатка.
   Первый - это электрические наводки, обусловленные индуктивными и  ем-
костными характеристиками неэкранированной пары проводов, хотя некоторые
из них взаимопогашаются благодаря противоположным фазам.
   Второй недостаток - потеря четкости изображения изза высокой электри-
ческой емкости пары из двух проводов. Как известно, для получения прора-
ботанной картинки телеаппаратура использует сигналы с  частотами  вплоть
до мегагерц. Чем выше емкость кабеля, тем больше утечка сигнала в  обход
проводов. Таким образом, затухание сигнала увеличивается  с  увеличением
частоты, а также при удлинении провода. С этим можно справиться  в  тео-
рии, а на практике используют  через  определенные  расстояния  активные
элементы: эквалайзеры и усилители. Как следствие, растет цена  и  прихо-
дится искать другие пути.

   Коаксиальный кабель

   Вряд ли можно в настоящее время назвать  ситуацию,  где  коаксиальный
кабель  не  служил  бы  наилучшей  связью  между  камерой  и  монитором.
Конструктивно он составлен из центрального проводника, изолированного от
своего внешнего прямого или витого аналога солидным слоем сплошного  или
ячеистого материала. Внешний проводник, кроме того, и  экранирует  внут-
ренний от помех. Таким образом, затухание высоких частот меньшее, чем  у
плетеного провода, и поэтому становится возможным передать по нему  кар-
тинку без потерь на дистанцию до четверти мили (400 м). На таком рассто-
янии сигнал теряет в мощности около 10 децибел на частоте 3,5 мегагерц -
именно такова верхняя частота, обычно используемая в CCTV.
   За пределами указанной длины кабеля могут  потребоваться  усиливающие
эквалайзеры (которые и прилагаются к системам большинством поставщиков).
Однако, при монтаже многокамерных устройств, передающих  изображения  на
мониторы, стоящие в комнате охраны, предпочтительнее использовать  опто-
волоконную систему связи.

   Радиосвязь

   Иногда бывает так, что неудобно или нерационально тянуть коаксиальный
кабель от камеры к монитору. В этом случае часть пути сигнала может  пе-
реноситься радиоволнами.
   Антенна передатчика устанавливается так, чтобы иметь антенну приемни-
ка в зоне прямой видимости, независимо от характера  рельефа  местности.
Чтобы не передавать изображение во все стороны, применяются очень  узко-
направленные антенны, фокусирующие луч в форме карандаша. Параболические
узконаправленные антенны сберегают мощность передатчика, улучшают надеж-
ность системы охраны и снижают риск намеренного подавления сигнала нару-
шителем. Для питания соответствующих приемников и передатчиков использу-
ют обычно коаксиальные кабели.

   Медленное сканирование

   В практике конструирования систем охраны медленное сканирование  поя-
вилось в конце 70-х годов и первоначально считалось панацеей  от  многих
недостатков CCTV. Различные фирмы, использовавшие непохожую  технологию,
стремились при помощи нововведения добиться одинаковых целей.
   Уже говорилось, что системы CCTV используют телефонную проводку. Мед-
ленное сканирование, в принципе, это возврат к хорошо забытому  старому,
но при монтаже подобных систем не делается никаких  попыток  "расширить"
или компенсировать узость диапазона частот,  передаваемых  по  проводам.
Конструкторы добились того, что вместо передачи всей информации в  рамке
кадра за 1/25 секунды и использования для этого большого  набора  частот
до 3,5 мегагерц система передает "картинку" по обычным телефонным прово-
дам в звуковом диапазоне от 3 до 5  килогерц  за  5-8  секунд.  Следова-
тельно, медленное сканирование - не способ передачи движущегося  изобра-
жения. Это скорее "пересылка" фотоснимков с интервалом в  несколько  се-
кунд.
   Если первое "фото" поступает в буфер для последующей передачи  в  мо-
мент срабатывания системы сигнализации, то по  нему  с  высокой  вероят-
ностью можно выявить причину тревоги.
   Многое для развития техники медленного  сканирования,  применяемой  в
системах охраны, сделала фирма " Robot Research Inc". Их система  "Robot
3500" - наиболее яркий представитель нынешнего поколения охранного теле-
видения медленного сканирования. По телефонным проводам можно также  пе-
редавать и цветное изображение, что немаловажно при распознании  причины
тревоги.
   Основным аргументом в пользу систем медленного сканирования  является
то, что они  прекрасно  подходят  для  дистанционной  охраны  безлюдного
объекта. Чем меньше охраняемая  площадь,  тем  больше  вероятность,  что
"снимок" будет иметь ценность. Система медленного сканирования  способна
с успехом заменить рассылку проверяющих патрулей.
   Однако следует помнить, что злоумышленник появляется в кадре на очень
короткое время, и есть вероятность, что именно этот кадр система медлен-
ного сканирования не уловит. Если обратиться к опыту решения этой  проб-
лемы фирмой " Robot Research", то она разработала  систему  счетверенных
камер для одного монитора "Quadframe". Все изображения появляются на эк-
ране одновременно. Что-то похожее создала и британская  фирма  "  Chlibb
Alarms".

   Видеозапись

   Именно первые несколько секунд принципиально  важны  для  охранников,
следящих за экранами CCTV, чтобы отсеять ложные тревоги и надлежащим об-
разом среагировать на реальную. И именно в эти секунды собранность, вни-
мание операторов, месяцами и годами привыкших к свободному течению смен,
находится не на высшем уровне. Мне видится еще не опробованная конструк-
торами охранная видеосистема с записью  изображения  на  магнитную  лен-
ту-петлю либо в электронную память. Запись в течении  нескольких  секунд
после возникновения тревоги может быть  затем  прокручена  в  нормальном
темпе (25 кадров в секунду) офицером охраны, желающим выяснить,  что  же
на самом деле случилось, переписана на архивную видеокассету VHS и стер-
та, чтобы освободить место под последующие записи критических ситуаций.
   Если злоумышленники  стараются  затеряться  в  массе  людей,  имеющих
действительно допуск в зону (в магазины и банки),  то  детекторы  систем
сигнализации почти бессильны. И тем не менее, в случае опасности  службы
охраны будут нуждаться в информации, возможно, для опознании личности. В
этих условиях видеомагнитофону придется работать  постоянно  или  управ-
ляться ручной системой включения, которую задействует служащий  учрежде-
ния в момент опасности.
   Постоянная видеозапись требует особого внимания и большого количества
пленки. Ручное  включение  практически  исключено  после  команды  "руки
вверх". Примирение достигается  путем  использования  системы  включения
"автоматический стопстарт". При этом интервал между активными  периодами
работы должен тщательно рассчитываться.
   Там, где видеозапись не может использоваться  в  подкрепление  свиде-
тельских показаний в суде, может использоваться кинофильм.

   Киносъемка

   Для некоторых зон риска киносъемка, по законодательству  США,  обяза-
тельна, но ее постоянное ведение неэкономично. Обычно камеры  оснащаются
дистанционными системами включения. При этом график работы персонала та-
ков, что охранник постоянно находится в точке, где он может подать  тре-
вогу и включить камеру. По всей видимости, замена медленно подготавлива-
ющегося к работе киноаппарата на видеокамеру остается лишь вопросом вре-
мени.

   Темы к обсуждению

   В главе 7 было поднято достаточно трудных вопросов,  чтобы  настроить
вас прочтение именно этой главы. Наиболее вероятно,  что  споры  вызовет
противостояние неподвижных и подвижных PTZ камер. Но, в принципе, обилие
человеческих и эксплуатационных проблем ставит под вопрос само использо-
вание CCTV. Мне трудно представить категоричный ответ типа "Эти  системы
не стоит использовать", поэтому дискуссию лучше проводить вокруг  вопро-
сов по поводу того, как их лучше использовать и, в особенности, как луч-
ше разместить неподвижные камеры.

                               ГЛАВА 23
                         ДВЕРИ И ЗАЩИТА ДВЕРЕЙ

   В части 1 этой книги была предпринята попытка облегчить понимание фи-
зических явлений, особенно, - таких явлений как инфракрасное, ультразву-
ковое, микроволновое излучения. Было дано достаточно полное описание то-
го, как эти устройства работают. В части 2  представлены  образцы  самих
устройств.
   Большая часть описания "как оно работает" завершена.  Конец  части  2
посвящен оборудованию, применяемому в повседневной жизни. В  последующих
главах будут описаны конструкции оборудования и способы его  использова-
ния.
   В главе 24 будет идти речь о системе сигнализации и  контроля.  Глава
25 посвящена проходному контролю. На первый  взгляд,  может  показаться,
что речь идет о продолжении описания оборудования  контроля,  однако  мы
приближаемся к конечной цели -  фактическому  контролю,  осуществляемому
человеком.

   Что такое дверь?

   Данное словарем определение двери отражает  функции  двери  как  уст-
ройства, обеспечивающего безопасность. Если нам нужно что-то  сохранить,
мы думаем о ящике. Чем больше вещь, тем больше ящик  -  сейф,  кладовая,
хранилище, форт Нокс. Для полной безопасности все четыре стороны  должны
быть крепкими и прочными, способными выдержать нагрузку. Это может  быть
очень важным для ядерных отходов, но для нас -  необязательно,  так  как
нам нужен неоднократный доступ к объекту. Если в хранилище будет  проде-
лано отверстие, то мы уничтожим его защиту, если, конечно, мы не  сможем
заделать это отверстие. В предметном словаре упоминается  о  дверях,  но
ничего не говорится о болтах, засовах, замках, необходимых для обеспече-
ния качества защиты. Вот почему в  этой  главе  подчеркивается  важность
конструкции двери и управление дверью для обеспечения безопасности.

   Двери

   Основные типы дверей, используемые в системе безопасности, перечисле-
ны и описаны в главе 10. Они были описаны в рамках контроля за допуском.
Существуют типы дверей, не связанные с этим контролем, но к ним приложи-
мы те же принципы безопасности. Устанавливая стандарт двери, мы могли бы
начать с корпуса. Стандартная дверь должна выдерживать удары топора, мо-
лотка, воздействия паяльной лампы (газового резака), огнестрельного ору-
жия, сверла, пилы или взрывчатого вещества. Часто  предпочитают  многос-
лойные, пропитанные канифолью деревянные конструкции дверей.  Лучшим  из
подобных материалов является "Delignite", производимый в Германии. В Ве-
ликобритании - представители " LT Lewis and Со hingford".
   Дверная коробка также важна. Она может быть выполнена из того же  ма-
териала, что и дверь, и вмонтирована в стенной проем длинными, толстыми,
крепкими болтами.
   Дверная фурнитура рассматривается ниже. Штифты в петлях - излюбленный
объект для взломщиков. В верхней вставке дана петля, штифт в которой за-
делан и недоступен с обоих концов. Воздействию удара противостоят  болты
в петле, показанные на центральной вставке. И  потому  основной  деталью
является болтовое крепление и блокировка свободного края двери. Болтовое
крепление в центре - недостаточно. На иллюстрации показано тройное  бол-
товое крепление наверху, в центре и внизу. Все упомянутые детали постав-
ляются "Surelock McGill LTD". Такой  дверной  комплекс  может  использо-
ваться как сам по себе, так и с добавлением соленоида к болтовому  креп-
лению. Этот комплекс сочетается с большинством находящихся  в  собствен-
ности систем.

   Контроль за дверью

   Повторим несколько предложений из главы 10. Когда вы покупаете  двер-
ной замок, то вам обязательно дадут и соответствующий ему ключ. Итак, вы
приобретаете два предмета: механическую часть для  удерживания  двери  в
закрытом состоянии (замок) и средство управлять этим состоянием (ключ).
   С другой стороны, если вы покупаете оборудование контроля  за  прохо-
дом, в действительности вы получаете только ключ. Совсем  другими  будут
ваши решения и покупки, если речь пойдет об установке механизма болтово-
го крепления и блокировки.

   Одинарные двери

   Это обычные двери, такие же, как и двери общего  назначения.  Системы
контроля часто устанавливаются уже на существующих дверях. У  одноствор-
чатой двери несколько слабых мест: ее можно держать  открытой,  оставить
открытой, заблокировать в открытом состоянии. Такую дверь предварительно
оборудуют системой сигнализации, оповещающей охрану о  нарушении.  Можно
также использовать систему, регистрирующую время прохождения,  необходи-
мое для прохода одного человека, и  реагировать  на  больший  промежуток
времени. Но лучше использовать систему, состоящую из нескольких источни-
ков инфракрасных лучей, проходящих через дверной проем. Если лучи  пере-
секутся, сработает сигнализация и начнется поиск нарушителя.
   Сотрудники, имеющие разрешение на проход, должны закрывать  за  собой
дверь перед тем как следовать дальше.
   Многое может быть сделано по обеспечению  защиты  дверей  от  посяга-
тельств. С помощью автоматического приспособления для  закрывания  двери
можно избежать опасности случайно и преднамеренно  оставленной  открытой
двери. Но только этого, конечно, недостаточно. Дверь должна быть заперта
таким образом, чтобы ее нельзя было открыть изнутри. Специалисты по про-
изводству различных приспособлений  для  защиты  дверей  предлагают  ис-
пользовать для закрепления двери в дверном косяке  три  штыря:  верхний,
средний и нижний. Соленоид автоматически срабатывает,  выдвигает  штыри,
запирая дверь.

   Двери с пневматическими замками

   Устройство состоит из двух последовательных дверей, как  в  коридоре,
но соединенных таким образом, что, если кто-то вступает за первую дверь,
она должна быть закрыта и заперта до того, как вторая  будет  отперта  и
открыта. Преимущества безопасности в данном случае очевидны, и почти все
проблемы, касающиеся оставленной без присмотра одинарной двери,  преодо-
лены.
   При наличии пневматических замков невозможно оставить дверь открытой,
случайно или преднамеренно. Если двое попытаются пройти вместе по одному
разрешению, по своей воле или по принуждению, система  может  обнаружить
присутствие второго человека с помощью  инфракрасных  лучей,  о  которых
упоминалось ранее. Второй может быть также обнаружен  взвешивающим  уст-
ройством, встроенным между дверей. Когда  присутствие  второго  человека
обнаружено, информация может быть использована  для  блокирования  обеих
дверей с людьми внутри до того, как  подразделение  безопасности  сможет
разобраться в создавшейся ситуации.
   Дверь с пневматическим запирающим устройством может быть и одинарной,
однако для этого требуется доукомплектовать ее  электронным  устройством
контроля за допуском, что в принципе, без особой  потери  эффективности,
позволит затрачивать на проход меньше времени.

   Турникеты и вращающиеся двери

   Турникеты немного лучше, чем кажутся на первый взгляд,  так  как  они
достаточно эффективны в использовании, и проникновение  может  быть  без
труда определено зрительным или электронным средствами  для  привлечения
сил безопасности, находящихся либо в районе происшедшего, либо на  расс-
тоянии. Турникеты, возможно, проявляют себя лучше всего  в  сочетании  с
системами контроля за допуском, расположенными на выходах объекта и обс-
луживаемыми силами безопасности.
   На управляемых автоматически входах, по периметру и в пределах самого
объекта, наиболее надежной системой  контроля  должна  быть  вращающаяся
дверь жесткого барьерного типа. Проникновение почти неосуществимо, одна-
ко размер, необходимость удвоить ширину других устройств и  относительно
высокая стоимость ограничивают использование системы. Имеется также  не-
которое противостояние со стороны пользователя, ссылающегося  на  доста-
точно угнетающий вид системы. Эти отрицательные черты привели к эволюции
в конструкциях, особенно используемых в системах контроля  за  допуском.
Производственный образец "Mayor Turnstiles Ltd" подойдет в качестве  за-
мены нормального дверного проема. Одной из первых применила  вращающиеся
двери компания "Tann Synchronome".
   Ни один из типов дверей не является совершенным, но если  принять  во
внимание нужды пользователя, риск и усилия, на которые отваживается  на-
рушитель, можно найти приемлемое решение.
   Не следует преуменьшать число вопросов, возникающих при конструирова-
нии систем дверной защиты для конкретного  объекта.  Эта  работа  должны
быть отражена в категории стоимости. Без этого  деньги,  затраченные  на
оборудование по контролю за проходом,  возможно,  могут  быть  потрачены
впустую.

   Темы для обсуждения

   В следующий раз, когда вы пойдете на  объект,  обратите  внимание  на
двери, оборудованные системой контроля. Соответствуют ли  сами  двери  и
методы, обеспечивающие их в закрытом положении, риску  и  установленному
оборудованию по контролю за проходом? Если нет, какие  уроки  вы  можете
извлечь из этой ситуации? Обсудите с коллегами, что каждый из вас сделал
бы в этом направлении.

                               ГЛАВА 24

                  УСТРОЙСТВА СИГНАЛИЗАЦИИ И КОНТРОЛЯ

   Общее назначение устройств сигнализации  для охраны объектов и  меры,
необходимые для передачи сигнала тревоги в полицию и другим силам,  были
описаны в главе 8. В данной главе основное внимание уделено  необходимым
методам и оборудованию.
   При общей тенденции перехода от государственной к  частной  собствен-
ности предприятий стали возможны значительные изменения в средствах свя-
зи. В Великобритании, например, более широко стала использоваться  ради-
освязь.

   Подключение сигнализационных датчиков к контрольному пульту

   На протяжении десятилетий связь между дверными датчиками,  инфракрас-
ными и другими датчиками с контрольным пультом по четырехжильному  кабе-
лю, выпускаемому специально для этого. Видимо, использование этого кабе-
ля будет продолжаться, почему бы нет? Он надежный, недорогой, удобный  в
пользовании, может быть малозаметным. Однако  процесс  установки  кабеля
может быть трудоемким, особенно, когда он устанавливается на большой вы-
соте - вне досягаемости человека. Это делается, чтобы свести к  минимуму
преднамеренное или случайное повреждение кабеля.  В  настоящее  время  в
этих случаях все чаще используется радиосвязь.

   Радиосвязь

   Вместо кабеля для передачи информации применяется маломощный передат-
чик, вмонтированный на выходе датчика, и соответствующий  радиоприемник,
расположенный на приборной панели управления. Потребление энергии датчи-
ками настолько невелико, что уместно использовать батарейное питание.
   Например, в производимой в Великобритании фирмой "Modern  Alarms  Ltd
range" системе типа"2500 wire-free" в сенсорах используются батареи типа
"Duracell", обычно работающие в течение 1 года.
   Передающее устройство используется в большинстве  европейских  стран.
"Modern Alarms" производит контрольный блок с радиоприемником для обслу-
живания до 16 зон бескабельных систем.

   Передача сигнала по сети

   Электросеть использовалась многие годы в  домашних  целях  для  связи
детской комнаты с гостиной. Система устроена таким образом, что  сигнал,
подаваемый сверху, может быть услышан  внизу.  Через  электросеть  можно
осуществлять двусторонние переговоры. Несколько фирм разработали вариан-
ты системы для получения сигнала от двух или более детекторных  датчиков
на местном контрольном блоке, установленном в жилом здании или конторах.
   В более простом исполнении метод дает сигнал ложной тревоги, неустой-
чив к вмешательству и не может быть использован для серьезных  проектов.
Существует проблема по снижению риска умышленного либо случайного отклю-
чения устройств от сети и нарушения из-за этого связи. Иногда передатчик
и приемник используют один и тот же фазовый контур, но в некоторых  зда-
ниях проводка на каждом этаже подключена к  трем  разным  фазам,  в  ре-
зультате чего простые системы не могут между собой взаимодействовать.

   Ультразвуковая и инфракрасная связь

   Здесь следует только упомянуть, что оба метода целиком  предназначены
для дистанционного управления бытовой радио- и телеаппаратурой и в  слу-
чае необходимости могут быть использованы для связи  между  датчиками  и
другим сигнализационным оборудованием.

   Местные контрольные пульты

   В главе 5 упоминалось о частых ложных тревогах,  получаемых  полицией
при запирании и отпирании помещений. Это  объяснялось  как  конструкцией
систем, так и особенностями  поведения  человека.  Чтобы  разобраться  в
этом, надо отыскать причину. Мы не можем изолировать  людей,  но  иногда
достаточно удалить местный контрольный пульт. Эта тема развивается ниже.

   Контрольный пульт системы

   В нашем деле необходимо решить вопрос, держать  ли  детекторную  цепь
включенной или выключенной. Нужен переключатель. Типичная система сигна-
лизации включает в себя достаточно большое число сигнализационных датчи-
ков, расположенных в разных местах здания.
   В некоторых зданиях могут быть помещения, где нет людей и нужна охра-
на, в то время как в других помещениях могут еще работать люди и  охрана
не потребуется. Это типичная ситуация, поэтому необходимо несколько  пе-
реключателей.
   Инженеры и эксплуатационники придерживаются мнения, что следует  учи-
тывать возможность отказа датчиков или контрольного блока. Переключатели
должны быть подсоединены таким образом, чтобы отключить ненадежное  обо-
рудование от остального, которое можно использовать по мере необходимос-
ти. Существует еще один переключатель - главный, соединяющий все работа-
ющие устройства с системой оповещения полиции.
   Таким образом, на панели управления будут расположены  несколько  пе-
реключателей, неправильное обращение с которыми способно вызвать  ложную
тревогу. Кроме того, существует и такая сложность: тревогу может поднять
человек, который покидает здание последним и запирает дверь.
   Многие компании, производящие оборудование сигнализации,  разработали
устройство задержки времени. Оно позволяет последнему уходящему включить
главный переключатель, дойти до двери, выйти и  запереть  дверь  здания.
После этого система охраны здания автоматически подключается к полицейс-
кой. Что произойдет, если уходящий забудет в здании свой зонт и вернется
обратно, вы узнаете в главе 5 /в ответе на седьмой вопрос/.
   Еще одним источником сбоев является микропереключатель, установленный
в замке входной двери. Назначение  этого  приспособления  -  подключение
ультразвукового датчика и, возможно, дверного контакта в систему  защиты
после того, как уходящий закрыл дверь и запер ее. Заминка  происходит  в
темноте, когда запирающий не уверен, какой из множества имеющихся у него
ключей подходит к данной двери. И естественно, что он начинает пробовать
разные ключи в поисках нужного при открытом положении двери. Нужный ключ
приводит в действие запирающий штырь /при открытой двери/, и срабатывает
сигнал ложной тревоги.

   Альтернативы контрольному блоку

   Совершенствование системы безопасности зависит от дисциплины  пользо-
вателя. Как мы убедились в части 1, человеческая  природа  несовершенна,
могут быть допущены нарушения в использовании, и это должно быть  учтено
в конструкции. Если мы откажемся от  приборной  панели  управления,  нам
нужно будет только установить переключатель из конечной  выходной  двери
после того, как здание будет заперто.
   Но нужно обойтись без участия микропереключателя в дверном замке. За-
дача ясна, и дело конструктора найти пути ее решения.
   Следует также упомянуть связь главного переключателя с системой,  уп-
равляющей положением штыря в замке для удержания двери в закрытом  поло-
жении. Существует несколько эффективных методов, однако при  использова-
нии этих методов возникает вероятность вскрытия двери с помощью отмычки.
Если такая опасность существует, находятся, по крайней мере, два способа
ее преодоления. Первый - использование  замка  с  длинным  выдвигающимся
штырем, специально предназначенным для противостояния действию  отмычки,
второй - использование комбинированного блокирующего и запирающего меха-
низма, при котором дверь закрепляется в трех местах, как описано в главе
23. Последний способ выгодно отличается тем, что при незначительных  до-
бавочных расходах блокирующее устройство может быть снабжено соленоидным
замком с таймером. При этом человек, имеющий ключ, а  также  злоумышлен-
ник, завладевший им, не смогут отпереть дверь  в  неуставные  промежутки
времени. Если вы относитесь серьезно к проблеме безопасности, то советую
обзавестись приличной и безопасной входной дверью.
   Еще два вопроса требуют нашего внимания. Как без приборной панели уп-
равления обеспечить равную безопасность помещениям, как действующим, так
и вспомогательным пустым помещениям одного и того же здания? Ответом мо-
жет быть оборудование пустой части здания отдельной системой безопаснос-
ти с отдельной, специально оборудованной дверью. И, наконец,  если  при-
борная панель управления использовалась для отключения ненадежных участ-
ков системы сигнализации, то в этом случае полезно перечитать  страховое
обязательство, в котором почти  определенно  говорится,  что  не  только
пользователь должен уметь работать с системой, но что также и сама  сис-
тема должна работать. Если секция отключена и вторжение совершено в  это
время, то требование по возмещению убытков может быть  вами  отвергнуто.
Гораздо лучше, не отключая секции, привлечь для ремонта компанию по  ус-
тановке сигнализации, которая устранит неисправность. Во  время  ремонта
защита здания возлагается на персонал здания.
   Чтобы облегчить обслуживающим систему инженерам поиск места поврежде-
ния, разумно сохранить индикаторные функции  контрольного  блока.  Такая
индикация могла бы быть использована запирающим для того, чтобы  он  мог
удостовериться, что по мере запирания все участки системы  функционируют
нормально. Если он забыл запереть дверь, то это отразиться на индикатор-
ной панели. Если бы конструктор продумал этот вопрос тщательней,  то  он
бы позаботился о соединении соленоидного типа, не позволяющего  включать
систему до тех пор, пока индикаторная панель указывает на неисправность.
Если индикаторная панель находилась далеко от входа, то достаточно  было
бы продублировать ее, установив красно-зеленый индикатор рядом  с  выхо-
дом, чтобы запирающий мог его видеть. Такое приспособление  помешало  бы
включить систему, имеющую неисправности, и количество ложных  тревог  по
этой причине было бы сведено на нет. При условии  выполнения  всех  этих
требований запирающему забыть включить систему безопасности было бы  не-
возможно.
   Для некоторых компаний воплощение идеи удаленности контрольного блока
может не соответствовать их требованиям безопасности. Даже если все  ос-
тальное  оборудование  закупается,  они   стараются   производить   свои
собственные панели управления, чтобы подчеркнуть индивидуальность, чтобы
все знали, кому принадлежит заслуга создания данной системы.
   Есть надежда, что их внимание может переключиться с контрольных пане-
лей на работы в направлении достижения неповторимости и  уникальности  с
впечатляюще-выразительными индикаторами.

   Запатентованные контрольные блоки

   Разработчиками многое делается для того,  чтобы)  пользователям  было
удобно обращаться с контрольными) пультами, через которые последние  по-
лучают информацию, касающуюся не только операционных действий, но и  те-
кущего состояния систем сигнализаций.
   Интересный пример улучшенной панели контрольного  блока  "YXII  Voice
Teletracker" из "First Technology" можно привести. Когда дверь  закрыва-
ется, коммутатор убирается, вспомогательные кнопки остаются  на  поверх-
ности панели. Вы можете получить информацию о состоянии системы и о сле-
дующих шагах, подтверждающих их правильность. В случае необходимости ин-
формация может быть передана за пределы здания, а в случае тревоги может
быть  вызван  и  обладатель  ключа.   "Genesis",   поставляемый   фирмой
"Securicor Granley Systems", представляет собой отличную и  более  комп-
лексную систему. "Genesis" включает в себя целый ряд приборов: от датчи-
ка до контрольного блока, от звонков громкого боя до пультов центрально-
го управления. Здесь мы имеем дело с контрольными пультами на охраняемых
объектах. Инструкции по монтажу даны на панели дисплея. Контрольный блок
посылает единичные или повторяющиеся запросы о состоянии тех  либо  иных
датчиков, чтобы отличить настоящий сигнал тревоги от ложного, запрашива-
ет информацию о снижении чувствительности датчиков  ниже  установленного
предела, об уровне напряжения и др. Вся  эта  информация  передается  на
центральную станцию, где принимается решение о проведении экстренных или
текущих мероприятий.

   Связь между местным и центральным пультами управления

   Когда последняя дверь на выходе закрыта, нужно позаботиться о связи с
силами реагирования. Хотя существует несколько вариантов, необязательно,
чтобы право выбора принадлежало  только  производителю  оборудования,  -
нужно также учитывать требования, предъявляемые  полицией  и  страховыми
компаниями. В случае больших объектов, имеющих в штате персонал по круг-
лосуточному обеспечению  безопасности,  может  возникнуть  необходимость
создания собственной системы центрального контроля.

   Звуковая тревога

   Местный сигнал тревоги предназначен для того, чтобы испугать злоумыш-
ленника и заставить его удалиться от объекта. Он также служит для звуко-
вой связи с офицером полиции, который может оказаться поблизости, и  лю-
бым прохожим, пожелавшим оповестить полицию. Учитывая, что сигналы могут
вызвать беспокойство жителей, их типы и звуки обычно  унифицированы.  За
компаниями же остается право индивидуальной конструкции корпуса, в кото-
рый монтируется сигнальное устройство. Хотя и не всегда.  Известен  слу-
чай, когда жители города собрались, чтобы выработать стандартный вариант
звукового сигнала. Они пригласили производителей различных по  конструк-
ции и установке систем с образцами своей продукции, из которых предстоя-
ло выбрать один. Звуковой сигнал должен был не только нравиться  жителям
города. Он должен был также отпугивать  злоумышленников.  Достопочтенные
жители выбрали один единственный сигнал.

   Автоматический телефонный набор

   Второй вариант системы относится к методам,  использующим  телефонную
сеть для  вызова  соответствующих  служб.  В  Великобритании,  например,
электронное оборудование в чрезвычайных случаях  автоматически  набирает
цифры 999. Вызов поступает к оператору на местный телефонный коммутатор.
Оператор выясняет: "Какая служба: пожарная, скорая помощь или  полиция?"
Автоматическое устройство выдает ответ, записанный на пленку, или повто-
ряет: "Полиция, полиция, полиция, подозрение на..." -  и  дальше  дается
адрес охраняемого объекта. Оператор переводит вызов на местную полицейс-
кую станцию, где запись  вызова  повторяется,  и  полиция  приступает  к
действиям.
   Если бы все срабатывало, то это могло бы быть идеальной системой,  но
самым слабым местом является сама система телефонной  цепи.  Если  номер
999 занят, то вызов не пройдет, а ведь существуют способы преднамеренной
блокировки. Но так как это учебник, я не буду рассказывать о них.  Вари-
анты, описанные ниже, стоят больше, но они значительно эффективнее.

   Прямая связь с полицией

   До настоящего времени самой простой, самой быстрой и  самой  надежной
системой связи между ближайшей полицейской службой и  объектом  является
взятая в наем прямая телефонная линия /частный провод или выделенная ли-
ния, как ее называют /. Если на охраняемом объекте раздается сигнал тре-
воги, предварительно оговоренный набор электронных сигналов может  пере-
даваться по непрерывному телефонному каналу. Сигналы подаются на  специ-
альный пульт, на котором указывается источник сигнала тревоги,  выдается
печатная информация об адресе, времени и дате происшествия.
   Однако, по мнению полиции, количество ложных тревог,  поступивших  от
охраняемых объектов, настолько велико, и они отвлекают на  себя  столько
внимания, что во многих полицейских  округах  использование  почти  иде-
альной системы запрещено. И даже там, где были установлены такие пульты,
от них пришлось отказаться и найти другие средства сигнализации. Следует
отметить, что не все эти ложные тревоги, полученные полицией, были  выз-
ваны неполадками на охраняемых объектах.  Некоторые  тревоги  происходят
при проверке телефонной линии. Телефонная линия реагирует на любое  вме-
шательство, так как оно может быть попыткой  сознательного  повреждения.
Поэтому любое вмешательство вызывает сигнал тревоги.
   Надо отдать должное полиции, что, кроме автоматических сигналов  тре-
воги, она продолжает принимать устные  сообщения.  Методы  использования
устных контактов описываются ниже.

   Запатентованные пульты управления

   Крупные компании по обеспечению безопасности давно располагают  круг-
лосуточно функционирующими комнатами управления для связи с  охраняемыми
объектами.
   В случае прямой связи с полицией она принимает пробные сигналы, но не
располагает возможностями для опроса. Центральные станции устроены таким
образом, что если, например, клиент не закроет объект в заранее  обгово-
ренное время, сотрудники станции выйдут на контакт с объектом для  выяс-
нения причины задержки. Причина может быть приемлемой, а может быть, за-
пирающего принудили оставить дверь открытой.  В  данной  ситуации  может
быть вызвана полиция, даже если сигнал тревоги не сработал.
   Хотя центральная станция прерывает прямую связь между полицией и  ох-
раняемыми объектами, при подсчете оказывается, что  центральная  станция
способствует обеспечению дальнейшей безопасности, а также  распознаванию
ложных тревог.
   Дополнительный импульс для процесса распространения центральных стан-
ций дает процесс замены оборудования по прямой связи с полицией и созда-
ние более надежных систем, чем автоматический набор 999.
   Обычно оборудование центральной станции  изготовляется  по  индивиду-
альному заказу клиента.

   Местные центральные пульты

   На большом ответственном объекте может возникнуть  необходимость  со-
держать свою собственную центральную  станцию,  укомплектованную  штатом
сотрудников компании. В случае использования запатентованной центральной
станции между  полицией  и  объектом  поддерживается  постоянная  прямая
связь. Достоинством частной системы является то, что она отсекает ложные
сигналы и полиция относится с большим доверием к сигналам, поступающим с
таких объектов. В этих системах нашли идеальное применение VDUs для  вы-
дачи информации по объекту и оперативных указаний.

   Многоканальные системы

   С увеличением расходов по аренде прямых телефонных линий, непрерывно-
го роста числа потенциальных пользователей и  усложняющейся  технологией
появилась необходимость использования совмещенных линий, предназначенных
для эксплуатации как системы безопасности, так и смежных  с  нею  служб.
Это особенно очевидно в густонаселенных промышленных районах.  Одна  или
две фирмы занимаются много лет разработкой многоканальной связи тревоги,
позволяющей совместное использование телефонных линий.
   Хотя абоненту система АВС обходится дешевле и обладает большим числом
услуг, для полиции она представляет, в сущности, систему  прямой  связи,
описанную выше. По причине большого числа ложных тревог несколько  поли-
цейских структур отказались от использования системы АВС.
   Таким образом, "British Telecom" поставляет  альтернативную  систему,
обладающую многими полезными признаками АВС. Но в  этой  системе  сигнал
тревоги от охраняемого объекта проходит через центральную станцию, с ко-
торой при участии человека сигнал передается полиции.
   И система АВС, и альтернативная система  CARE  обладают  способностью
использования телефона абонента для передачи сигнала, если  даже  трубка
не лежит на рычаге. Нет необходимости в автоматическом наборе 999, а ав-
томатический монитор указывает: обычная ли неисправность перед нами  или
линия прервана преднамеренно.

   Темы для обсуждения

   Если подбирать ключи, вставляя их поочередно в замочную скважину,  то
это может вызвать ложную тревогу. А что бы предложили  вы?  Являются  ли
ваши меры более эффективными?
   Обсудите достоинства и недостатки систем безопасности, не  использую-
щих приборную панель местного управления.
   Не пора ли заинтересовать полицию в централизованном обеспечении ком-
паний по установке систем сигнализации и их клиентов? Если дело  за  фи-
нансами, может быть, нам стоит снять с полиции  экономическое  бремя  за
подобные услуги? Если время еще не пришло, то что нужно  сделать,  чтобы
этот принцип стал приемлемым для всех заинтересованных сторон? Если  это
невозможно, то что еще можно сделать для перехода от индивидуального ис-
пользования центральных станций к совместному?

                               ГЛАВА 25

                 ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЗА ДОПУСКОМ

   Из анализа, проведенного в главе 10, понятно, что контрольно-пропуск-
ная система не может обойтись без участия операторов.  Однако  автомати-
ческое распознование "нужных" и "ненужных"  людей  позволяет  операторам
сконцентрировать свое внимание на исключениях (людях, не имеющих  разре-
шение на проход), и это хороший принцип.
   В главе 10 была показана разница между функцией контроля за  допуском
и контроля за дверью. Учитывая особенности функций  применения,  следует
отдельно остановиться на контроле за входом и передвижением на объекте и
в здании.
   Контроль за допуском включает в себя оборудование, которое  идентифи-
цирует проходящего;  оборудование,  которое  передает  сигнал  "принять"
("отказать") системе контроля двери. Система контроля двери  включает  в
себя запирающую систему, автоматически срабатывающую на сигнал "принять"
("отказать") и блокирующую систему, которая  физически  либо  удерживает
дверь в закрытом положении, либо создает условия для открывания двери.

   Идентификация

   Личный состав системы безопасности разбирается с нетипичными случаями
прямо на месте пропускного контроля. Большинство людей, которые стремят-
ся пройти, очевидно, имеют на это право, а поэтому  должны  пропускаться
автоматически. Эти люди нуждаются в таком средстве, которое сообщало  бы
системе, что именно их нужно пропустить. Они  могут  это  сделать  двумя
способами. Первый способ основывается на некоторых  индивидуальных  осо-
бенностях человека, таких, например, как отпечатки пальцев; второй может
основываться на подаче какоголибо знака (например, удостоверение личнос-
ти). Если удостоверения личности в той или иной форме используют в конт-
рольно-пропускной системе, то идея с отпечатками пальцев имеет  заведомо
отрицательный оттенок. Поскольку мы ищем средство опознавания нормальных
(невиновных) людей, то любое предложение  об  автоматическом  считывании
отпечатков пальцев просто недопустимо. Значит, будем искать  альтернати-
вы.

   Ключ

   Изо всех опознавательных знаков ключ является самым известным. Владе-
ние ключом говорит о том, что его обладателю разрешено использовать его,
чтобы попасть в определенное помещение.  Недостатки  ключа:  ключ  может
быть найден, украден или получен от законного владельца путем  принужде-
ния. Кроме того, к недостаткам следует добавить  риск  того,  что  будет
сделан дубликат, а оригинал будет возвращен без ведома владельца.

   Кодовый замок как средство местного контроля

   Основной альтернативой ключу является кодовый замок. Это приспособле-
ние особенно широко применяется в сейфах и бронированных помещениях,  но
менее известно для обычных пропускных  дверей.  Оно  представляет  собой
кнопочный дверной замок с кодирующим устройством. В качестве  "опознава-
тельного знака" выступает последовательность цифр,  которые  нужно  наб-
рать. Замок отпирает дверь при нажатии соответствующих кнопок. Все люди,
имеющие разрешение проходить через эту дверь, используют один и  тот  же
код. Преимуществом является тот факт, что такой "ключ"  нельзя  потерять
или забрать силой; однако если не соблюдать осторожности  при  набирании
кода, то этот код может стать достоянием лиц, не имеющих  на  то  права.
Кодовый замок лучше всего использовать во внутренних помещениях,  грубая
эксплуатация вне помещений ограничивает срок его службы.
   Таким образом, есть два важных прямых механических средства идентифи-
кации лиц в процессе контроля за допуском. Практически все другие методы
относятся к косвенным электротехническим. При этом оборудование располо-
жено рядом; с дверью.

   Идентификация с помощью кодовой панели

   Она обеспечивает такую же защиту против хищений, как и секретный  за-
мок кнопочного типа. Она имеет еще одно  преимущество.  Кодовая  панель,
являясь электромеханическим устройством, не связана напрямую с  запираю-
щей системой. Она может устанавливать личность как одного входящего, так
и группы (групповой код). Каждому человеку, имеющему разрешение на  про-
ход, дается (и ожидается, что он запомнит, а не будет записывать),  мно-
гоцифровой код, который набирается на клавиатуре, как на пишущей  машин-
ке. В случае установки подобных устройств вне  помещения  банка,  должна
быть обеспечена защита от подглядывания при нажиме клавиш. Однако  неко-
торые образцы, представленные на рынке  оборудования  безопасности,  де-
монстрируют, что не все производители уделяют должное  внимание  аспекту
безопасности.

   Пластиковые карточки

   Они могут быть  закодированы  различными  способами  для  определения
предъявителя. Хорошо известны пластиковые карточки для получения  налич-
ных денег в банковых учреждениях. Карточки имеют свои слабые  места  так
же, как и ключи. Они могут перейти во владение человека, не имеющего  на
это право, и использоваться им для получение тех услуг,  какими  пользо-
вался их законный владелец. В банке в качестве меры предосторожности ап-
парат снабжен клавиатурной системой для набора кода. Это уменьшает шансы
злоумышленника. Маловероятно, что, завладев карточкой, он также узнает и
код.
   При потере или хищении пластиковые карточки (в сравнении  с  металли-
ческими ключами) выигрывают, так как изготовление дубликата карточки яв-
ляется более сложным процессом, чем  изготовление  ключа.  Относительная
сложность копирования заключается в методе кодирования  оригинала.  Ком-
мерческая конкуренция предлагает бесчисленное количество методов кодиро-
вания. Разнообразие уже само по себе является мерой  защиты,  и  все  же
риск копирования, хотя и слабый, остается.

   Комбинированный метод: кодовые панели и пластиковые карточки

   На примере банковского аппарата (см. выше) было показано,  как  можно
повысить безопасность, используя комбинацию двух отдельных методов иден-
тификации. Кодовая панель и  пластиковая  карточка  широко  используются
совместно в системах контроля за допуском при идентификации личности. Их
успех говорит о том, что слишком опасно полагаться только на один  метод
идентификации.

   Контур кисти руки

   Если вы хотите улучшить систему защиты от злоумышленников, то  наибо-
лее плодотворным для этого является использование  параметров  человека.
На этом этапе мы воздержимся от разговора  об  информации,  передаваемой
телепатическим путем. Если использование отпечатков  пальцев  невиновных
людей - табу по психологическим соображениям, то какие же еще уникальные
характеристики для идентификации людей  существуют?  Оказывается,  можно
использовать очень немногие из них. Но одна из величин - это различие  в
длине пальцев и геометрии кисти руки одного индивидуума  от  другого.  "
Recognition Systems Inc" из Калифорнии разработала устройство для  уста-
новления идентичности, состоящее из клавиатуры и измерительной  пластин-
ки. Для включения системы человек набирает свой личный идентификационный
номер на клавиатуре. Затем правая рука помещается на пластину и  переме-
щается до тех пор, пока не найдено удобное расположение  между  штифтами
на пластине.
   Затем вертикальный профиль руки снимается компактной камерой типа CCD
CCTV, установленной под клавиатурой. Зеркало под углом 45 градусов, зак-
репленное около большого пальца, отражает на камеру горизонтальный  про-
филь кисти. Сведения о кисти в трехмерном изображении передаются в запо-
минающее устройство. Большинство ненужной информации затем стирается,  а
основные сведения, являющиеся уникальными для данной кисти руки, хранят-
ся в качестве эталона для последующего использования. Конструкторы  сис-
темы называют это "регистрацией". В  последующих  ситуациях  изображение
руки, помещенной  на  пластину,  сравнивается  с  зарегистрированным,  и
только если изображения  совпадают,  система  выдает  сигнал  "принять".
Изображение кисти руки нарушителя не совпадает с эталоном, и система вы-
дает сигнал "отказать". Информация о входящем может быть также использо-
вана для запирания или отпирания двери, ведущей на объект, или,  по  ус-
мотрению сил безопасности, в какое-либо помещение.

   Идентификация по голосу

   Это, возможно, последний из способов  идентификации,  используемый  в
системах контроля за допуском. Впервые был разработан  метод  и  создана
действующая система в компании "Texas Instruments". Для управления воен-
но-воздушными системами в США система описана в  многочисленных  работах
Джорджа Р. Додингтона. Еще двумя разработчиками были Аарон Е.  Розенберг
из " Bell Laboratories" и Э. Банг из компании  "  Philips".  Свой  вклад
также внесли и " AT and Т Technologies".
   Для того, чтобы понять, что мы имеем в виду, нужно быть  внимательным
к терминологии. Если, например, голоса были записаны во время совершения
преступления, полиция стала бы  искать  среди  населения  голоса,  соот-
ветствующие записи. Это  является  идентификацией  голоса.  Установление
подлинности голоса проще, однако все же является сложной процедурой, так
как у нас уже имеется запись голоса каждого человека, имеющего  разреше-
ние на проход. При прохождении на контрольном пункте  голос  проходящего
должен совпадать с имеющейся записью. Задача облегчается  использованием
коммутатора. При набирании соответственного кода для сравнения выбирает-
ся запись голоса подошедшего человека, и  нет  необходимости  заставлять
систему искать нужный голос из числа всех тех, кто имеет  разрешение  на
проход. Система выдает сигнал "отказ", если голоса не совпадают или  об-
наружена неполная схожесть голоса.

   Степень ошибки

   Очевидно, что устройство должно срабатывать на  несоответствие  физи-
ческих характеристик и кода, когда нарушитель пытается свести их воедино
и выдать сигнал "отказа". В данном случае это не ошибка.
   Возможны же две формы ошибки - когда контрольная система не пропуска-
ет того, кто имеет на это право, и когда система пропускает  нарушителя.
На входе объекта важно иметь вахтеров, чтобы  они  могли  разобраться  с
исключительными случаями на месте, а также предотвратить попытку наруши-
теля пробраться через автоматическую систему.  К  исключениям  относятся
случаи, когда система не пропустила людей, имеющих разрешение, по ошибке
или потому, что они забыли свой код.
   Традиционно уровень ошибки выражается в процентном отношении к общему
числу проходящих людей. Таким образом, если трое из ста были не пропуще-
ны, уровень ошибки составляет 3%, при этом же соотношении 30 людей  ока-
жутся непропущенными из тысячи.  Легко  увидеть,  что  измерение  уровня
ошибки, проведенное таким способом, может привести к абсурдным результа-
там или к такому недоверию к системе, что она не будет принята.
   Однако, если выяснить с пользователем, какое  количество  сотрудников
безопасности разумно держать на входе объекта, и подсчитать, со скольки-
ми людьми, не пропущенными системой, каждый  из  них  может  разобраться
сам, то таким образом можно получить окончательное число уровня  ошибки.
С этими людьми можно разобраться, не причиняя вреда системе безопасности
и не вмешиваясь в функционирование объекта. Эта информация поможет опре-
делить тип приемлемого пропускного контроля.

   Установление подлинности внутри объекта

   Из всех возможных практических ситуаций можно выделить две,  заслужи-
вающие дальнейшего рассмотрения. Было бы разумным считать, что  для  уч-
реждения безопасности высокого уровня одним из лучших способов идентифи-
кации является тот, который осуществляется по периметру  объекта  с  по-
мощью специальной системы. Сотрудники безопасности в этом случае  разби-
раются как с теми людьми, кто преодолел проходную систему по ошибке, так
и с людьми, имеющими право на такой проход. Учреждение безопасности  вы-
сокого уровня, однако, может считать, что действия сотрудников по  выяв-
лению нежелаемых людей могут быть недостаточно эффективными. Если  появ-
ляются сомнения, то необходимо  установить  дополнительный  контроль  на
входах и уязвимых зонах и точках объекта.  Рекомендуется,  чтобы  методы
идентификации на разных входах по периметру объекта отличались. В  зави-
симости от степени необходимой безопасности, эти пропускные пункты могут
быть укомплектованы штатом сотрудников. Если предположить,  что  задачи,
поставленные перед сотрудниками, выполнены ранее, пропускные посты могут
быть автоматическими.
   В ситуациях, где не требуется очень высокий уровень безопасности, мо-
жет быть введен неограниченный проход на большей части территории объек-
та. Однако отдельные области могут быть закрыты для прохода, за исключе-
нием прохода для людей, выполняющих работу в этих местах. Эти люди долж-
ны проходить проверку на идентификацию при каждом проникновении в данную
область. В этом случае автоматический контроль более предпочтителен, чем
постоянная вахта сотрудников безопасности.
   Безусловно, если вы не хотите,  чтобы  автоматический  контроль  стал
раздражающим фактором, то персоналу, который имеет разрешение находиться
на территории объекта, нужно дать максимум свободы  передвижения.  Далее
речь пойдет о некоторых методах прохода по разрешению.

   Разрешение на проход

   После того, как мы установили, каким образом идентификация  использу-
ется в качестве фактора в пропускном контроле, мы можем перейти к разго-
вору об оборудовании, которое передает сигнал "принято" - "отказ" систе-
ме управления дверью. При получении разрешения на проход, люди озабочены
вопросом, насколько просто этот проход будет  осуществляться  и  сколько
времени будет уходить у них на это. Сотрудник безопасности  в  такой  же
ситуации думает: сработает ли система и может ли кто-нибудь заставить ее
не работать. Злоумышленник беспокоится о том, сможет ли он проникнуть на
объект, избежав обнаружения.
   Что касается оборудования, то не всегда возможно различить  идентифи-
цирующее оборудование и оборудование, используемое для прохода по разре-
шению, поэтому в дальнейшем мы будем описывать их вместе. Также  необхо-
димо знать, что существует два вида оборудования: оборудование по  конт-
ролю прохода и оборудование по управлению дверью (замки,  штыри  и  др.,
описанные в главе 23).

   Считывающие устройства

   Каким бы ни было устройство, я придерживаюсь принципа, что оно должно
быть простым в использовании и сложным для злоумышленника. При  рассмот-
рении большинства считывающих устройств я прихожу к выводу, что  прорезь
устройства можно " забить" и этим вывести ее  из  строя.  В  большинстве
случаев прорезь не может использоваться для "поточного" считывания.
   Существует один тип считывающего устройства, в котором учтены вышеиз-
ложенные недостатки. Такое устройство имеет неглубокий канал или  сквоз-
ной желоб, в который, в зависимости от горизонтального или вертикального
расположения устройства, карточки либо вставляются, либо опускаются. Од-
нако все зависит от скорости и надежности идентификации. Если есть  сом-
нения, то, несмотря на риск вмешательства, лучше использовать общеприня-
тый тип устройства с щелью.

   Клавиатуры

   Часто на практике клавиатуры представляют из  себя  немногим  больше,
чем матрицу микропереключателей, снабженных  пронумерованными  нажимными
кнопками. По соображениям безопасности при проявлениях вандализма  менее
уязвимыми были бы защищенные касательные кнопки. Но есть что-то притяга-
тельное в самом процессе нажатия на  электромеханическую  кнопку.  Самым
усиленным вариантом из всех является вариант клавиатуры,  которая  изго-
товлена из нержавеющей стали и которую поставляет компания "  Dew  Rurst
and Partners".
   Что больше всего беспокоит меня, когда речь идет  о  клавиатуре,  так
это легкость, с которой сторонний наблюдатель может прочитать код,  наб-
ранный законным пользователем. Однажды я  испытывал  систему  проходного
контроля и управления дверью на одной выставке. Мне выдали образец  кода
и карточку, и я думал, что  этого  вполне  достаточно  для  удовлетвори-
тельного обеспечения системы. Однако одиннадцатилетний  мальчик,  наблю-
давший за мною, стоя сзади, доказал обратное. После того, как он спросил
меня: "Могу ли я пройти?", - я отдал ему карточку, но  не  назвал  кода.
Невзирая на это, ему удалось открыть дверь. Когда я спросил, как ему это
удалось, он сказал, что запомнил, какие кнопки нажимал я и сделал то  же
самое.
   Даже если учесть, что это был способный парень, я бы подумал над воп-
росом использования считывающих устройств с добавлением обычной  клавиа-
туры. Совсем другое дело, когда кнопки прикрыты специальным экраном.

   Близость системы

   Считывающие устройства, клавиатуры и их комбинации обеспечивают почти
оптимальную идентификацию на входах по  периметру  объекта.  Пластиковые
карточки удостоверения личности настолько распространены, что их  разре-
шается брать с объекта домой.
   Для учреждений, предъявляющих повышенное требование к  системе  безо-
пасности, а также там, где ограничен проход в некоторые области объекта,
нужны другие методы. Это объясняется тем, что опознавательные знаки  ис-
пользуются только для входа, но когда обладатель знака покидает  объект,
то должен сдать знак, и им может воспользоваться  кто-то  еще.  Учитывая
это обстоятельство, опознавательные знаки - такие, как кодированные кар-
манные радиопередатчики, могут быть выданы  определенному  кругу  людей.
Такие передатчики через код могут  передать  сигнал  системе  управления
дверью в специальных местах разрешить проход обладателю такого  передат-
чика. Уполномоченное лицо, подходя к двери, спокойно пройдет  и  откроет
ее обычным способом, не предъявляя своего удостоверения каждый раз.
   Число стоящих на вооружении таких опознавательных систем быстро  рас-
тет. И это не только дань моде. В областях повышенной защиты в  пределах
объекта, имеющего внешнюю защиту, предпринимаются попытки свести до  ми-
нимума возможность попадания опознавательного знака в чужие руки.
   Такая вероятность невелика еще и потому, что в конце каждого дня,  до
выхода с объекта, передатчик сдается  сотрудникам  безопасности,  а  его
ежедневная сдача и приемка осуществляется по принципу "из рук  в  руки".
Второе: число лиц, имеющих право пользоваться  передатчиками,  очевидно,
мало по отношению к общему числу людей на  объекте,  поэтому  существует
высокая вероятность того, что окружающие заметят, если устройством будет
пользоваться кто-то чужой.
   "Активные" опознавательные знаки, такие как "Cotag" и " Mastiff", ра-
ботают на внутренних батареях основного и запасного типа;  соответствен-
но, так называемые "пассивные" опознавательные знаки, такие как "In daia
Corporation's ESP" и "Securitag(UK)'s PICAT" могут питаться полностью от
считывающих устройств.

   Темы для обсуждения

   Обеспечивая систему по контролю прохода, вы будете связаны с теми  же
людьми, что и ваши коллеги по противопожарной безопасности. Вы не можете
принять окончательное решение по вашим методам контроля  без  обсуждения
их с ними. Если вы этого еще не сделали, то важно хотя бы знать их точку
зрения, а также необходимо подробное обсуждение данного вопроса  с  ними
вплоть до рассмотрения определенных ситуаций.
   Существует большое количество документации по проблеме,  и  ее  нужно
изучать, особенно, если вы находитесь на стадии: "Я не знаю, чего  я  не
знаю". Документацию по стране нужно подвергнуть выборочной обработке,  а
также необходимо при возможности изучить частную документацию. Это  даст
материал, которого будет достаточно для обсуждения  его  с  сотрудниками
противопожарной охраны, а также со страховым агентом.
   Еще одним вопросом, требующим объяснения, является вопрос о существу-
ющем парадоксе при автоматической системе проходного  контроля.  Третье.
Существует проблема проходного контроля двери. Известны ли  вам  случаи,
когда дверь не отвечала требованиям проходного контроля? Обсудите с кол-
легами, что каждый из вас считает необходимым сделать в таких случаях.
   И, наконец, считаете ли  вы  правильной  саму  концепцию  пропускного
контроля и понимают ли важность этого вопроса  поставщики  оборудования?
Что нужно сделать, чтобы улучшить положение в этой области?

                               ГЛАВА 26

       ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЛИЧНОГО И МАТЕРИАЛЬНОГО ИНСПЕКТИРОВАНИЯ

   Международный терроризм, воздушное пиратство типичны для нашего  вре-
мени. Но также для него типична обыкновенная кража материалов и запасных
частей с рабочего места, одежды из магазинов, книг из библиотек.

   Непосредственный личный досмотр

   Где бы человек ни работал и ни находился, всегда  существует  вероят-
ность того, что какая-либо вещь привлечет его внимание, и  он  попробует
прихватить ее с собой. Кроме нравственного аспекта, основным  сдерживаю-
щим фактором является вероятность обнаружения хищения и похитителя.
   Если администрации становится известен факт хищения, она может  прив-
лечь подразделение безопасности, которое  имеет  право  провести  личный
досмотр любого человека, выходящего с объекта.  Может  быть  выборочный,
всеобщий досмотр, а также личный досмотр, если данное лицо подозревается
в хищении. Сама по себе перспектива личного досмотра является сдерживаю-
щим фактором, но бывают ситуации, в которых идущие на риск люди проявля-
ют удивительную изобретательность в сокрытии похищенного. В этом  случае
личный досмотр не только неприятен, но и почти бесполезен.
   Далее, личный досмотр - емкий процесс по времени и затрачиваемым уси-
лиям. Возможно, подозреваемый обвинит офицера безопасности в том, что он
подложил ему пропавшую вещь. В данном случае другим людям сложно  разоб-
раться, что же произошло на самом деле. Какое бы доверие ни существовало
до этого между администрацией и сотрудниками, оно будет потеряно, и  от-
ношения станут напряженными. Между прочим, если у кого-то есть  сомнения
по поводу слова "plant"/ подложить, подстроить/, то мой словарь  толкует
его следующим образом: "вещь, подложенная тайно одним лицом с целью  об-
наружения другим для того, чтобы скомпрометировать  невиновного  челове-
ка".
   Таким образом, личный досмотр должен проводиться  только  после  тща-
тельного обдумывания, исключительно на профессиональной  основе.  Но  от
него не следует отказываться, если есть уверенность, что никакой  другой
метод не принесет положительных результатов. Что  еще?  Несколько  типов
оборудования для электронного досмотра представлены ниже. Речь пойдет  о
личном досмотре, досмотре багажа, писем и посылок.

   Ручные датчики

   Ближайшим к способу личного досмотра является способ проверки  с  по-
мощью ручных датчиков.
   При использовании необходимо полное внимание сотрудника безопасности,
который передней стороной прибора проводит по одежде  и  телу  человека,
подвергающегося досмотру. В случае детекции прибор подает звуковой  сиг-
нал. Если подвергающийся досмотру объясняет причину сигнала или извлека-
ет предмет, его вызвавший, вся процедура досмотра может  быть  выполнена
без физического контакта сотрудника безопасности с обыскиваемым, что яв-
ляется более приемлемым, чем непосредственный личный досмотр. Если  лицо
отказывается вступить в контакт с  сотрудником  безопасности,  сотрудник
имеет право предпринять ряд мер, выходящих за рамки электронного досмот-
ра.
   Если речь идет об электронных устройствах, то необходимо, чтобы  они,
по возможности, различали живые существа и все  остальное.  Если  допус-
тить, что искомый предмет - металлический по своей природе, то можно ис-
пользовать электростатические  и  электромагнитные  методы  обнаружения.
Есть большой шанс для успешной работы таких приборов в  окружении  живых
существ, которые обладают изначально неметаллическими  характеристиками.
Если разыскиваются неметаллические материалы,  например,  наркотики,  то
тогда личный досмотр может стать единственным надежным средством.
   Однажды, будучи подвергнутым личному досмотру, я  думал,  что  удалил
все металлические предметы с одежды и оставалось только кольцо. Но  сиг-
нал продолжал звучать. Оказалось, что заклепка на обложке  моей  чековой
книжки, которая выглядела как пластмассовая, была металлической.  Ручной
детектор, используемый в ситуации, проявил свои высокие возможности  при
распознавании заклепки.

   Арки и столбы

   При использовании ручных  детекторов  подвергающийся  досмотру  стоит
спокойно, и все движения прибора обеспечиваются сотрудником  безопаснос-
ти. Напротив, арки и столбы находятся в стационарном положении. Человек,
подвергающийся досмотру, проходит через них, не имея другого выбора. Ес-
ли срабатывает система сигнализации во  время  прохождения  обследуемого
лица через прибор, то автоматическое блокирование турникета (или  подоб-
ного приспособления) эффективно задерживает подозреваемого.
   Арки - это датчики общего назначения,  используемые  для  обнаружения
металлических предметов. Столбы применяются для  обнаружения  неметалли-
ческих предметов со специально встроенным металлическими элементами  для
облегчения обнаружения, например, книги в библиотеке.
   Преимущество этих систем заключается в том, что один сотрудник  безо-
пасности может обслуживать сразу несколько арок и столбов, так  как  его
непосредственное участие необходимо при  срабатывании  сигнала  тревоги.
Используя разработанные принципы, можно предположить, что сконструирова-
ны более сложные варианты приспособлений для обнаружения предметов одеж-
ды в магазинах и тому подобное.
   Недостаток данного метода состоит в том, что расстояние  между  аркой
(столбом) и искомым металлическим предметом больше,  чем  в  случае  ис-
пользования ручного детектора. И, как мы убедились в главе 4,  снижается
общая детекторная чувствительность системы (закон обратного квадрата).

   Рентгеновские системы для контроля за багажом и грузом

   В связи с возможностью применения преступниками огнестрельного оружия
в воздухе по отношению к экипажу и пассажирам  в  аэропортах  в  течение
многих лет применяются повышенные меры по обеспечению безопасности. Про-
верку проходят более сотни пассажиров с багажом. Проверка  пассажиров  и
их багажа должна быть тщательной, но и вместе с тем быстрой, поэтому не-
обходимы почти полностью автоматизированные методы проверки.  Естествен-
но, выбор пал на рентгеновский метод.  Со  временем  технические  приемы
развились в настоящее искусство.
   Значительное опасение представляла проблема облучения для операторов,
ведущих прямой обзор флуоресцентного экрана в поисках  спрятанного  ору-
жия. Значительный шаг вперед был сделан при введении косвенного обзора с
помощью камеры CCTV, соединенной с флуоресцентным экраном и обычным  те-
левизионным монитором, установленным в безопасном и удобном месте.
   Хотя дистанционный контроль сделал работу безопасной для  операторов,
остались опасения по поводу того, что содержимое багажа подвергается от-
носительно длительному радиационному облучению, не говоря уже о  возмож-
ной порче фотографического материала, оказавшегося в багаже. Было найде-
но оптимальное решение. Стали использовать  оборудование  для  записи  и
анализа скоротечных явлений. По  этому  методу  рентгеновское  излучение
действует лишь долю секунды. Полученная информация передается  на  флуо-
ресцентный экран, затем записывается в память. Данные памяти затем  счи-
тываются, и искомое изображение держится  на  экране  монитора  столько,
сколько нужно. Несмотря на многократную передачу информации, метод  поз-
воляет получить адекватную детальную информацию, отвечающую задаче  исс-
ледования. А что касается вопроса фотографов "А как же мои пленки?", ед-
ва ли я могу  найти  ответ.  Когда  я  задал  вопрос  непосредственно  "
International Aeradio LTD", специализирующейся на данном типе оборудова-
ния и предоставившей фотографию для этой главы, они предложили мне  про-
вести тест. Была использована  высокочувствительная  цветная  негативная
пленка 400 ASa и сделаны несколько кадров  типичного  пейзажа  для  нес-
кольких одинаковых рамок. Затем они оставили одну контрольную  рамку,  а
остальные провели соответственно 5, SO, 20 и 40 раз через вышеупомянутую
рентгеновскую систему, использующую память микропластин. Все  отпечатан-
ные с негативов фотографии (начиная с контрольного и кончая подверженны-
ми рентгеновскому облучению много раз) особо не отличались друг от  дру-
га. Имелись лишь незначительные различия, вполне допустимые при  печата-
нии подряд снимков с одного негатива.
   Таким образом, если аэропорт вооружен современным оборудованием  дан-
ного типа, то ваши пленки - в безопасности.
   Дальнейшее совершенствование системы оборудования по проверке  багажа
для борьбы с терроризмом привело к  созданию  стереоскопической  рентге-
новской системы. С таким оборудованием можно без труда  переключиться  с
плоскостного на стереоскопический обзор содержимого багажа, чтобы  уста-
новить его безопасность либо обратное. Прибор очень похож на обсуждаемые
ранее, он разработан, производится  и  продается  Astrophysics  Research
Corporation" в Калифорнии и "Astrophysics Research Ltd" в Виндзоре  (Ве-
ликобритания).

   Письма и посылки

   Из систем, описанных выше, все компоненты используются  для  проверки
писем и посылок для обнаружения бомб и других  нежелательных  элементов.
Если есть подозрение, что в содержимом присутствует металл, используется
вариант настольного детектора. Для более тщательной и дорогостоящей про-
верки имеется миниатюрное рентгеновское оборудование прямого обзора.

   Взрывчатые вещества

   Найденный метод позволяет обнаружить неметаллические предметы, какими
являются взрывчатые вещества. Взрывчатые  вещества  легко  помещаются  в
портфель типа "дипломат" и могут быть доставлены куда угодно.
   Многие типы взрывчатых веществ окружает характерное испарение. И даже
при концентрации - одна часть к нескольким миллионам с  помощью  анализа
пробы прилегающего воздуха можно получить положительный  результат.  Су-
ществует возможность ошибки, но последствия ошибки оборудования  сведены
к минимуму постоянным присутствием сотрудников  безопасности,  способных
разобраться с результатами анализа проб. Радует также, что при обнаруже-
нии взрывчатых веществ существующие приборы не реагируют на  большинство
известных домашних и косметических испарений.

   Другие виды оборудования

   Некоторые методы, разработанные для бесконтактного и зонного контроля
доступа, были использованы в методе материальной идентификации и матери-
ального контроля и наоборот. Типичным, возможно, "активным" типом  опоз-
навательного знака или жетона является " Aptly Coteg range".
   Каждый жетон индивидуально закодирован и считывается на входе  (выхо-
де) детекторами, вмонтированными в стену (пространство). Непредусмотрен-
ное изменение положения предмета,  снабженного  жетоном,  может  вызвать
сигнал тревоги.
   "Пассивный"  тип  опознавательного  знака  представлен  "   Securitag
range", разработанный для борьбы с хищениями.
   Разные варианты  опознавательных  знаков  предназначены  для  разного
употребления.
   Например, рулоны компьютерной магнитной пленки к кассеты  могут  быть
снабжены жетонами. Несанкционированные попытки присвоения таких  предме-
тов могут быть зарегистрированы детекторами,  встроенными  в  стену  или
системами арочного типа, встроенными в косяк двери. Такую продукцию  вы-
пускает " Security Tag Systems Inc" во Флориде, распространяется в Вели-
кобритании  "  Security  Ltd"  (Великобритания),  а   также   "Automated
Security".

   Темы для обсуждения

   Какие еще запрещенные к провозу предметы и материалы  вам  необходимо
обнаружить? Как бы вы использовали людей, животных и электронику в  этих
целях?

                               ГЛАВА 27
                           ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЕ

   Можно понять радость конструктора,  закончившего  разработку  системы
защиты или другого успешно функционирующего устройства.  Он  с  радостью
передаст создание источника питания для них кому-нибудь  еще.  Если  су-
ществует такое мнение, что энергообеспечение не такое уж важное дело, то
работа над ним может быть поручена недостаточно подготовленному и  опыт-
ному человеку или же тому, кто больше озабочен экономией денег и  попро-
бует компенсировать перерасход энергии за счет системы безопасности.
   Работа может быть даже поручена специалисту в данном вопросе или про-
изводителю. Вполне возможно, что они знают слишком много и поэтому могут
перестараться.

   Энергообеспечение систем безопасности

   Как часто бывает, лучший выход  из  этой  ситуации  -  узнать  самому
что-либо об энергообеспечении систем. Разве не лучше начать с  долговре-
менных пользователей системой подачи энергии? Небольшое усилие  -  и  вы
можете почерпнуть некоторые полезные сведения.

   Нужды пользователя

   Вначале несколько замечаний: "Система работала прекрасно, за 2,5 года
у нас случился лишь один сбой в системе подачи энергии (на прошлой неде-
ле), почти сразу же сработала система сигнализации", или  "Обслуживающий
инженер, который должен заряжать аккумуляторы, не показывается  более  6
месяцев", или "Перегорел плавкий предохранитель в сетевом блоке питания,
однако мы узнали об этом лишь тогда, когда аккумулятор разрядился и сис-
тема сигнализации забила тревогу", или  "Скажите,  как  может  сработать
система сигнализации, если батарея разряжена?" Почти все остальное могло
идти под заголовком "Нужды пользователя", но для облегчения понимания  -
не все сразу.

   Бесперебойность подачи энергии

   Всем устройствам сигнализации, за исключением, быть  может,  дверного
механического звонка, необходима электроэнергия для обнаружения и подачи
сигнала. Говоря о нуждах пользователя в контексте безопасности, первое -
это бесперебойное снабжение электричеством.

   Обеспечение энергией средств сигнализации

   Опасность умышленного повреждения электрической цепи настолько  веро-
ятна, что фактически обязательно все системы безопасности соединить  та-
ким образом, чтобы, если нарушена целостность проводки, сработала систе-
ма сигнализации. Подача энергии к системе может не  сработать  или  быть
нарушенной, и все же сигнализация должна функционировать. Это достигает-
ся удалением блока питания от системы и подсоединением к конечному  эле-
менту сигнальной системы (например, в небольшой системе звонок закреплен
в недосягаемом положении на внешней стене здания). Используется  одна  и
та же проводка, энергия по ней поступает к звонку  и  в  систему  внутри
здания. Для больших систем нужно следовать принципу самоактивировающего-
ся звонка. А именно, где бы ни находился конечный элемент  сигнализации,
проводка, обеспечивающая его энергией, должна  быть  отдельной.  В  этом
случае силы реагирования могут быть подняты по тревоге, даже если  прои-
зошел сбой в энергетической цепи системы. Все электрическое оборудование
использует постоянный ток и, возможно, самое распространенное напряжение
- 12 вольт.

   Источники энергии

   Раньше развитию источников энергии не  уделялось  должного  внимания.
Нужды космического оборудования и необходимость поиска заменителей нефти
подстегнули новое мышление в производстве новых и усовершенствовании из-
вестных источников энергии. Один из четырех главных  источников  энергии
для оборудования системы безопасности -  относительно  новый;  остальные
три претерпели значительные, хотя и невидимые, изменения.

   Основные элементы

   Основные элементы принадлежат к твердому типу батарей, они имеют  не-
большой вес. Соответственно, находят широкое применение как  в  перенос-
ном, так и в стационарном электронном оборудовании.
   От первоначальных жидких батарей до твердых с использованием углерод-
ных  и  цинковых  электродов  в  электролите   из   хлористого   аммония
(Leclanche) Mallory/Duracell образцы обладают большей электрической  ем-
костью для данного размера и веса и поэтому держат постоянное напряжение
на выходе дольше, чем элемент Leclanche. И что особенно важно, выделение
этим типом коррозийного электролита через внешнюю оболочку - маловероят-
но.
   Для электронного оборудования, потребляющего небольшие  токи,  напри-
мер, в слуховых аппаратах, фотоаппаратах, часах, радиосвязи для  обнару-
жения нарушителя и ряде других приборов ценным новшеством  является  ис-
пользование ртутных элементов. Если необходимо особенно долгое  хранение
или нужно сочетание высокого напряжения с  высокой  нагрузочной  способ-
ностью по току, как в переносном оборудовании, то литиево-магний-окисные
батареи наиболее удачно подойдут для этих случаев.
   Самым большим недостатком химических сухих элементов является то, что
после того, как химические составляющие  отдали  свою  энергию  в  форме
электричества, они не могут быть перезаряжены и их нужно заменять.

   Солнечные элементы

   Хотя солнце и является  мощнейшим  источником  энергии,  его  энергия
представлена не всегда в той форме, которая нужна нам в данном случае, -
в форме электроэнергии. Солнечный элемент - прямой продукт  космического
века, сконструированный с помощью современной технологии и ставший  жиз-
ненно необходимым элементом оборудования, размещенного  на  Земле.  Все,
что нужно элементу - это, чтобы на его поверхность  попадала  энергия  -
солнечная или искусственная, после чего  элемент  вырабатывает  электри-
чество, которое можно использовать, как в случае с химическим  элементом
или батареей. Батарея состоит из нескольких элементов, соединенных таким
образом, чтобы давать необходимое напряжение  и  электрическую  емкость.
Если бы не опасность коррозии, мало что могло бы помешать элементу выра-
батывать энергию. Это позволяет рассчитывать на  эксплуатацию,  длящуюся
десятки лет. Солнечный элемент  находит  применение  в  системах  охраны
внутренних и внешних объектив. Его  применяют  в  ситуациях,  когда  ис-
пользование другого вида обеспечения энергией невозможно,  неудобно  или
слишком дорого. А так как затраты по установке солнечных элементов  сни-
жаются, этот способ энергообеспечения выходит на первое место.
   Конечно, и здесь есть проблема. Как быть с выработкой энергии в  ноч-
ное время или при отсутствии света? Ответ вы найдете ниже по тексту.
   Если вам нужна дополнительная информация, вам  могут  помочь  "Cronar
Corporation" в Нью-Джерси, США, или  "Сгопаг  Ltd"  в  Бидженде,  "Solar
Technology" в Абингтоне и "Solar Trade Association" в Беркише  (Великоб-
ритания).

   Сетевые источники тока

   Первые два источника электричества - химические элементы и  солнечные
батареи - используются непосредственно  по  индивидуальному  назначению.
Они дают небольшое количество энергии, которого хватает только для  нужд
безопасности. Для освещения, отопления, домашних и промышленных механиз-
мов требуется большая мощность. Становится экономической  необходимостью
производить электричество централизованно и распределять по кабелю инди-
видуальным потребителям. По закону Ома для большинства проводников,  та-
ких как медный провод, напряжение Е проводника пропорционально току 1, а
ток обратно пропорционален сопротивлению R проводника. Мы получаем хоро-
шо известное уравнение 1=E/R или E=IR. Потребление выражается  в  ваттах
(напряжение Е, помноженное на величину тока  1).  Перемножая  обе  части
уравнения на 1, мы получаем Е1 - 1*1*R - W. Мы  можем  использовать  это
уравнение для ответа на вопрос, как и почему распределение энергии  про-
исходит данным образом.
   При распределении энергии мы имеем дело не только с величиной мощнос-
ти в ваттах (W в уравнении выше), доставляемой потребителю, но и с вели-
чиной потерянной мощности при передаче по кабелю от  центральной  элект-
ростанции. Если R - сопротивление кабеля, то из уравнения  следует,  что
если бы мы сократили вдвое величину тока в кабеле, потеря мощности  сос-
тавила бы одну четвертую часть. Если бы мы это сделали, нам бы  пришлось
увеличить напряжение в кабеле, чтобы восстановить мощность,  необходимую
для потребителя. Почему бы нет? Уменьшение потерь при распределении нас-
только значительно, что по всей стране ток  передается  под  напряжением
440 Квт и выше. Электростанции производят  переменный  ток.  Напряжение,
необходимое  потребителям,  выдается  уже  местными   распределительными
трансформаторами. Напряжение, используемое в Великобритании при  освеще-
нии и отоплении - 240 вольт. Это же напряжение  используется  в  системе
безопасности.
   Большой неприятностью для систем безопасности могут быть сбои в пода-
че электроэнергии. Сбой должен рассматриваться  как  состояние  тревоги,
так как он мог быть вызван отчаянной попыткой  нарушителя  предотвратить
обнаружение. Если нарушителя не было, то сбой воспринимается как  ложная
тревога.
   Итак, при передаче энергии разными способами возникают одни и  те  же
проблемы. Их можно решить одинаково - использованием резервных батарей.

   Резервные источники энергии

   Для широкого круга неспециалистов самый известный резервный  источник
энергии - автомобильный аккумулятор, используемый для завода машины. Ос-
новное достоинство аккумулятора не только в том, что  он  может  хранить
электричество, но и в том, что его можно снова и снова заряжать до  пол-
ной мощности. Существует несколько разновидностей  резервных  источников
энергии.
   Используемый в автомобилях аккумулятор может  применяться  в  системе
безопасности, однако он не вполне отвечает задачам безопасности.
   Автомобильные аккумуляторы предназначены для подачи очень мощного то-
ка за короткое время.  Батареи,  используемые  в  системе  безопасности,
должны выдавать небольшой ток на протяжении длительного периода.  Владе-
лец автомобиля может смириться с короткой жизнью аккумулятора. В системе
безопасности от батарей ожидается продолжительная (многие годы) жизнь. В
аккумуляторе используется жидкий элемент - серная  кислота,  разведенная
водой.
   Для подзарядки аккумулятора необходимо напряжение,  которое  вызывает
выделение газа (происходит электрический  распад  воды  на  составляющие
компоненты - кислород и водород). По мере зарядки возрастает  концентра-
ция кислоты, количество электролита уменьшается до уровня, когда аккуму-
лятор не может больше накапливать электричество, не может держать заряд.
   В области безопасности, хотя это часто делается по ошибке, нет  необ-
ходимости перегружать батарею таким образом: нам не нужно пиковое напря-
жение, нам нужно номинальное напряжение на определенное время.
   По мере того, как мы углубляемся в детали, видно,  что  увеличивается
количество различий в предъявляемых требованиях. Неудивительно, что тре-
бования, предъявляемые к конструкции системы безопасности, не всегда по-
нимаются.

   Резервные источники для систем безопасности

   Назначение резервных элементов и батарей для системы  безопасности  -
поддерживать непрерывное энергетическое обеспечение системы, в то  время
как основные источники - переменный ток - или такие заменители, как сол-
нечные элементы, временно не в состоянии обеспечить систему.
   Солнечные элементы могут вырабатывать постоянный ток, необходимый для
функционирования электронного оборудования и зарядки запасных элементов.
При подключении системы к электросети, необходимо не только снижать нап-
ряжение, но и преобразовывать ток из  переменного  в  постоянный.  Самые
распространенные резервные постоянно-точные элементы -  никель-кадмиевый
щелочной элемент, дающий номинальное значение напряжения 1,25 вольта,  и
свинцово-кислотный элемент с номинальным напряжением 2,0 вольта.

   Никель-кадмиевый аккумулятор

   Для напряжения 12.5 вольт нужно соединить последовательно 10  элемен-
тов. Они относительно дороже свинцовокислотных. Это надо  иметь  в  виду
при выборе. Преимущество для системы безопасности заключается в том, что
никеле-кадмиевые элементы почти не выделяют газа  и  это  облегчает  его
обслуживание. При эксплуатации обоих типов в течение 5 лет никель-кадми-
евые аккумуляторы обходятся дешевле, так как в случае применения свинцо-
во-кислотных приходится затрачивать дополнительные средства связанные  с
газовыделением.
   Технически сложнее использовать преимущества никель-кадмиевых аккуму-
ляторов. У них очень низкое внутреннее сопротивление, и они способны от-
давать большой ток в относительно короткие промежутки времени, как авто-
мобильные. В системе безопасности нужен небольшой ток на протяжении дли-
тельного времени. Никель-кадмиевые аккумуляторы плохо переносят короткие
замыкания. Нужно быть также осторожным во время зарядки. Ток заряда  при
отсутствии специальных ограничительных устройств может легко перегрузить
заряжающее оборудование. Если ограничитель тока зарядного устройства  не
срабатывает, предохранители выходят из строя, и из-за недостатка мощнос-
ти система безопасности будет приведена в состояние тревоги.  Правда,  и
свинцово-кислотные элементы могут  проявить  подобные  свойства,  однако
причины, их вызывающие, совсем другие.
   Никель-кадмиевые аккумуляторы  обладают  свойством  выдерживать  дли-
тельные нагрузки, но это преимущество редко используется в системе безо-
пасности, хотя при сбоях эти элементы быстро подзаряжаются.
   Еще два положительных момента. Функциональные  свойства  элемента  не
изменяются, если температура в здании и за его пределами опускается ниже
нуля градусов. И если объект имеет свой надежный генератор, то для заво-
да мотора лучшего средства, чем никель-кадмиевые элементы, не найти.

   Свинцово-кислотный аккумулятор

   Для получения напряжения в 12 вольт требуется соединить 6  элементов.
Если учесть, что для удовлетворения широкого спроса на элементы для  ав-
томобильных стартеров налажен их массовый выпуск, то этим  можно  объяс-
нить их относительно низкую цену. Так как водители хорошо разбираются  в
автомобильных аккумуляторах, они обычно не учитывают того,  что  батареи
для систем безопасности используются по-другому и поэтому требуют к себе
другого отношения.

   Свинцово-кислотные батареи открытого типа

   Возможно, самой большой проблемой, присущей  свинцово-кислотным  эле-
ментам, является характерное свойство выделять газы - кислород и водород
- при реакции электролиза воды,  используемой  для  разбавления  соляной
кислоты, составляющей электролит. Потерю воды нужно регулярно  пополнять
дистиллированной водой, но  так  как  электронное  оборудование  требует
меньшего внимания, чем техническое (например, автомобиль), то к процеду-
ре пополнения уровня воды относятся небрежно. Как результат, когда бата-
рея становится внезапно нужна при сбое работы  системы  для  обеспечения
энергопитания, она не готова к  функционированию  и  быстро  выходит  из
строя при подключении, что ведет к ложной тревоге.
   Выделение газа не может быть преодолено, кроме как уменьшением напря-
жения при зарядке. Если аккумулятор заряжается под  напряжением  до  2,6
вольт, то для батарей, используемых в системе безопасности, рекомендует-
ся уменьшение выделения газа, долив воды может быть необходим, по  край-
ней мере, один раз в три месяца. Я пришел  к  выводу,  что  единственным
способом значительного увеличения интервалов  пополнения  воды  является
дальнейшее снижение напряжения заряда до 2,2 вольт.
   Уменьшение напряжения при подзарядке приводит к тому, что аккумулятор
не заряжается полностью до номинального напряжения. Вместе с тем способ-
ность удерживать номинальную силу тока при низком напряжении и небольшая
стоимость по сравнению с затратами по обслуживанию и риском сбоя  оправ-
дывает установку аккумулятора большей емкости.

   Гелевые кислотные батареи

   Гелевые кислотные батареи представляют собой емкость с  открытым  от-
верстием, в которой содержится кислота в желеобразной форме. Это  сдела-
но,  чтобы  случайно  не  пролить  содержимое,  обладающее   коррозийным
свойством, на ближайшие металлические части и оборудование. В химии  ба-
тареи изменений нет, а так как "уровень кислоты" теперь не виден,  такой
тип батареи более склонен к высыханию и сбоям, нежели открытый жидкий.

   Рекомбинация свинцово-кислотных батарей

   Выдающимся усовершенствованием в свинцово-кислотных батареях для при-
менения в системе безопасности является рекомбинационная батарея. Полоса
стекловолокна насыщается совсем небольшим количеством электролита,  зак-
ручивается между электродами и помещается в контейнер.  Химический  про-
цесс идет таким образом, что  образующиеся  газы  задерживаются  в  нор-
мальных пропорциях и опять идут на образование воды.
   Процесс непрерывный, и потери электролита при  испарении  в  открытую
атмосферу не происходит. Все достоинства свинцово-кислотных батарей сох-
ранены, в том числе больший срок  эксплуатации  в  условиях  непрерывной
загрузки, а так как отсутствует испарение, батарея может  использоваться
почти на максимальном напряжении.
   Важно ограничивать напряжение заряда, так как  повышенное  напряжение
может вызвать перегрев батареи. Простые  меры  предосторожности  описаны
ниже. Вентиляционное отверстие в рекомбинационной батарее  служит  мерой
предосторожности при возможных перегревах, а не как отверстие для удале-
ния газов. Хотя никель-кадмиевые батареи вдвое долговечнее, чем рекомби-
национные свинцово-кислотные, они дороже. В мире конкуренции первой цене
придается значение, рекомбинационные батареи набирают очки в использова-
нии тех систем, которые требуют надежных резервных источников энергии.
   Для получения более детальной информации, обращайтесь к пионерам про-
изводства этого типа батарей - "Gates Energy Cyclon", которые имеют зна-
чительные производственные  мощности  в  США  и  Великобритании.  "Baush
Dryfit" выпускает свой вариант в Германии.

   Зарядные устройства

   Если используется электросеть и резервные источники энергии, то  дол-
жен присутствовать третий элемент в системе энергоснабжения  -  зарядное
устройство. Основными элементами являются трансформатор, который снижает
напряжение до уровня, необходимого оборудованию системы безопасности,  и
выпрямитель для преобразования переменного тока  в  постоянный.  К  этим
элементам добавляется оборудование управления защиты и индикации.

   Зарядка батарей от сети

   Очень часто - и это правильно - компании  по  установке  сигнализации
ограничиваются использованием для функционирования системы низким напря-
жением и призывают потребителя наладить подачу энергии на устройство для
зарядки батарей или для функционирования выпрямителя. Объясняя  тонкости
системы, внимание потребителя необходимо заострить на  двух  моментах  в
системе энергообеспечения (особенно если учесть, что некоторые люди вре-
мя от времени испытывают желание вывести ее из строя). Во-первых,  энер-
гообеспечение должно поддерживаться постоянно. В некоторых учреждениях в
качестве меры противопожарной безопасности отключается подача энергии  в
нерабочие часы. Необесточенным остается только небольшое количество жиз-
ненно важных служб.  Обеспечение  безопасности  должно  быть  причислено
именно к такой службе, поэтому ее энергообеспечение должно идти  из  на-
дежного источника и не зависеть от местного обесточивания.
   Во-вторых, злоумышленник  может  заинтересоваться  месторасположением
выпрямителя. В этом случае подача энергии должна  осуществляться  непос-
редственно в комплексе зарядного оборудования или, как требуют  правила,
через прилегающий выпрямитель. Выпрямитель не должен зависеть от вилки с
розеткой, с помощью разъединения которых можно легко прервать  поступле-
ние энергии.
   Мощность источников питания для электроники, как правило, того же по-
рядка, что и та, которая требуется для питания простейших  осветительных
приборов.

   Выпрямитель

   Конструктору принадлежит решающая роль, однако он может забыть о  не-
обходимости установки предохранителей в цепи подачи переменного тока  на
выпрямитель. Они помогут избежать поломки трансформатора, вызванной  не-
исправностями на стороне нагрузки. Сам трансформатор дорог, и его сложно
заменить, особенно в чрезвычайных ситуациях.

   Оборудование управления

   По моему убеждению, если нельзя использовать доступные меры автомати-
ческого управления, то нужно обойтись без него. Маловероятно, что  можно
обеспечить постоянное присутствие сведущего человека, поэтому управление
будет осуществляться без физического контакта.
   Чтобы представить себе картину происходящего, нужно рассмотреть  сис-
тему без батареи.
   Для никель-кадмиевых батарей, необходима  непрерывная  подзарядка,  а
для свинцово-кислотных батарей дополнительно требуется система автомати-
ческого ограничения напряжения.
   Чтобы представить воочию, что происходит в системе, лучший  способ  -
рассмотреть систему без батареи. Уясним, что энергоснабжение обеспечива-
ется током сети, через выпрямитель, без участия батареи. При замене  ба-
тареи можно увидеть, что она "висит" между выпрямителем и системой  сиг-
нализации; напряжение на батарее достаточно, чтобы постоянно  находиться
в состоянии готовности. Такое положение батареи позволяет  ей  в  случае
сбоя подачи электроэнергии взять на себя энергообеспечение. Для этого не
надо вводить ручное или автоматическое переключение.

   Индикация

   На объекте, укомплектованном обслуживающим персоналом, при  неисправ-
ности практически одновременно принимаются меры к ее устранению. При от-
сутствии операторов на объекте неисправность может  долгое  время  оста-
ваться незамеченной. В обоих случаях для обнаружения неисправности необ-
ходимы соответствующие слуховые и визуальные индикаторы. Вопервых,  если
батарея перестает заряжаться по причине сбоя либо при исчезновении  тока
в сети, либо в схеме выпрямителя, система будет продолжать  работать  на
батарее, однако в этой ситуации необходимо быстрое реагирование. Во-вто-
рых, необходимо особое внимание, если регулятор тока на загрузочном уст-
ройстве никель-кадмиевой батарее или регулятор напряжения на  заряжающих
устройствах дает сбой. В идеале, необходима автоматическая остановка за-
ряжающего устройства для предотвращения повреждения или разрушения бата-
реи.

   Срок эксплуатации

   Емкость батареи (ампер в час) может быть произвольным,  зависящим  от
особенностей производства и стандартов. При наличии условий и "плавающе-
го заряда" практически невозможно использовать полностью заложенную мощ-
ность батареи. Выбирая определенный тип батареи для системы  безопаснос-
ти, необходимо делать определенные скидки. Если  ожидается  использовать
батарею на протяжении нескольких лет, надо учитывать  процесс  старения.
Срок эксплуатации, таким образом, лучше всего определить с  производите-
лями. Указанные на упаковке сведения редко являются точными.
   В худшем случае возможно использовать данные по срокам эксплуатации в
конкретном районе за последние 20 лет. Чтобы избежать повторения  харак-
терных сбоев, оптимальный срок эксплуатации оговаривается с производите-
лями с учетом факторов, влияющих на состояние батареи.
   Ситуация может осложняться местными условиями энергоснабжения.  Энер-
гетики могут подавать ток три часа бесперебойно и следующие три - с  пе-
ребоями. Чтобы не зависеть от энергетиков, некоторые конструкторы отста-
ивают идею создания автономного генератора.

   Заземление

   Проблеме заземления в некоторых местах не уделяется  должного  внима-
ния. Практика показывает, что число ложных тревог может  быть  сокращено
путем заземления источника тока. Традиционно заземляется минус, но  есть
информация, что заземление на плюс дает меньшую коррозию.  Что  касается
заземления, то выбор типа заземления определяется местными условиями.
   Прямое заземление тока не следует путать с обязательным защитным  за-
землением оборудования, работающего от сети. Не нужно соединять два кон-
ца заземления. Точно так же, там, где питаемое от сети оборудование име-
ет "двойную изоляцию" и не заземлено, подачу постоянного тока в  систему
сигнализации следует заземлить.

   Источники питания дверных запирающих устройств

   Электронное оборудование для систем безопасности запитывается  в  ос-
новном низковольтным напряжением, обычно 12 вольт. В соленоидных  приво-
дах дверных замков с целью экономии электроэнергии используется напряже-
ние до 50 вольт.

   Защита

   Автоматическая защита требуется прежде всего полупроводниковым прибо-
рам от скачков напряжения, которые возникают  в  электросети.  Их  можно
устранить с помощью фильтров  имеющих  большое  сопротивление  для  нор-
мального напряжения и малое для высокого.

   Вентиляция

   При использовании негерметичных свинцово-кислотных батарей  в  непро-
ветриваемых шкафах и помещениях, могут  скопиться  опасные  концентрации
водорода и кислорода. Даже герметичные отсеки имеют вентиляционные  кла-
паны. Таким образом, при конструировании и установке оборудования  нужно
обеспечить адекватную вентиляцию батарей.

   Темы для обсуждения

   Как было показано выше, энергообеспечение систем безопасности -  неп-
ростое дело. Требования, предъявляемые к нему, отличаются от других  ви-
дов оборудования, и предпринимаемые решения неоднозначны. Однако  всегда
есть место для новых идей и выбора. Чтобы узнать, существует  ли  внутри
вашего коллектива единое мнение или нет, вы можете рассказать об относи-
тельных достоинствах свинцово-кислотных и  никель-кадмиевых  батарей.  В
противном случае, может возникнуть несовпадение с общим сложившимся мне-
нием. В этой ситуации вы можете попытаться отстоять свою позицию.

                                ЧАСТЬ 3

                               ВНЕДРЕНИЕ

                               ГЛАВА 28
                        ПРЕЗЕНТАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ

   Несколько лет назад в нашей семье останавливался один студент.  Пред-
метом его занятий были "Коммуникации". Вскоре выяснилось, что он имел  в
виду нечто противоположное моему определению этого слова. Предметом моих
исследований тоже были коммуникации - Электрокоммуникации, т.е. речь шла
о технике приема сигналов телеграфа, телефона и радио.  А  наш  знакомый
студент изучал технику речи, письма и зрительных средств передачи инфор-
мации людям через прессу, радио и телевидение.
   Объект его исследования являлся целью сам по себе, в моем  же  случае
он был средством для достижения цели. И оба эти объекта взаимно дополня-
ют друг друга. В системе безопасности мы имеем дело не только с  переда-
чей и приемом информации сигнала тревоги, но и с презентацией информации
в визуальной, звуковой и письменной форме.

   Цель

   Целью презентации является сообщение об информации и передачи ее  оп-
ределенным людям таким  образом,  чтобы  они  без  труда  ее  усвоили  и
действовали в соответствии с ней, будучи уверенными,  что  правильно  ее
поняли. Для автора писать о презентации информации означает ждать от чи-
тателя следующей реакции: "Хотелось бы мне, чтобы он сам следовал  своим
проповедям". Если я рискну последовать этому совету, то я должен  побла-
годарить профессора Р.О. Кэппа за то, что он побудил меня осознать,  не-
обходимость изучения этой проблемы в курсе для аспирантов, который  про-
фессор назвал "Презентация технической информации".
   Суть проблемы часто может быть выражена несколькими  словами,  и  для
некоторых людей этого будет достаточно, чтобы привести в  действие  про-
цесс мышления и продумать все возможности для использования концепции  в
своей работе. Другим, обладающим, возможно, менее живым воображением для
того, чтобы доказать важность и  необходимость  их  деятельности,  нужно
расширить описание, привести примеры.
   Удачным примером является разработка вопроса стоимости. Основным  мо-
ментом данной концепции является рассмотрение  существующей  модели  или
продукции на предмет поиска способов сокращения себестоимости ее  произ-
водства на определенный процент. При этом нельзя лишать пользователя  ни
единого признака изделия, которым он дорожит. Это  такая  простая  идея,
требуется так мало слов для ее выражения, что трудно вообразить, будто в
промышленности не существовало такой практики, но ее на  самом  деле  не
было. Лишь однажды высказанная идея разработки стоимости была подхвачена
промышленным миром в борьбе за свои рынки. Об этом были  написаны  целые
книги, основаны новые предприятия, чтобы содействовать фирмам в примене-
нии этого принципа.
   Концепция презентации информации - даже еще более простая вещь. Неко-
торым достаточно изложить ее только раз, без добавочных объяснений.  Для
большинства людей, однако, полезно расширить объяснение концепции, снаб-
див рядом примеров пояснение ее значения. Почему подхватили идею  разра-
ботки стоимости? Она была представлена таким  образом,  что  читатель  -
пользователь информации - мог принять ее как свою, она имела к нему  не-
посредственное отношение. Он мог видеть, в какой  степени  подходит  ему
информация и как он может применить свое новое понимание  в  работе.  И,
кроме всего прочего, он приходил к выводу, что концепция полностью отве-
чала своему назначению. Таким образом вера в идею была установлена.
   Теперь мы располагаем всеми составными частями концепции  презентации
информации, будет ли это советом администрации о конструкции системы для
технического отдела; о промышленном производстве для завода; о техничес-
ких стандартах для отдела установки; оперативными инструкциями для  сот-
рудников безопасности.
   Обратите внимание на то, что в каждом случае я указал, для кого пред-
назначена информация. Точкой отсчета является пользователь. Однажды  ум-
ный офицер безопасности сказал мне: "Скажите, что вы хотите от моих  лю-
дей, я напишу приказ словами, которые они поймут".  Это  хороший  совет.
Если у вас появились сомнения, дойдет ли смысл вышесказанного по  назна-
чению, найдите кого-нибудь (если сможете), кто бы понимал вас и в то  же
время пользователя настолько хорошо, что практически говорил языком пос-
леднего. Если вы сами вынуждены это делать, эта глава должна вам помочь.
Давайте рассмотрим несколько примеров.

   Примеры

   Информация начальству

   Начальство - это ваш босс и босс вашего босса. Они поставлены,  чтобы
получать определенные результаты. Обычно имеется в виду  финансовый  ус-
пех, который раньше или позже  означает  продажу  чего-либо.  Начальство
имеет помощников. Может быть, людей, производящих, возможно, людей  про-
дающих. Это основные требования бизнеса.
   Просвещенное начальство концентрирует свои усилия не только  на  бли-
жайшей задаче, его также беспокоят факторы, мешающие выполнению этой за-
дачи. Если со складов в одночасье  исчезает  необходимое  сырье,  выпуск
продукции предприятия упадет ниже запланированного  уровня.  Может  быть
приглашен сотрудник безопасности. В его задачу будут входить действия по
охране процесса производства. Однако, начальство вряд ли будет  рассмат-
ривать его как значимую единицу. Сотрудник безопасности, таким  образом,
вероятнее всего примет роль советчика начальника, а  не  исполнителя.  В
этом случае его не рассматривают как действенную единицу. Чтобы доказать
обратное, сотрудник должен показать, что он может мыслить в  рамках  ос-
новных интересов данного предприятия, а также понимает задачу и разбира-
ется в этом деле. Пример, приведенный в Главе 2, когда мы  рассматривали
необходимость определения рамок проблемы, возможно, стоит повторить  еще
раз, но с другим акцентом, чтобы выделить здесь его важность для общения
с начальством.
   Итак, старший офицер безопасности доложил начальству о потере ценного
груза. На его доклад директор выдал нелицеприятный ответ, что это случа-
лось и раньше, и спросил офицера, что он собирается предпринять. Так как
офицер не был готов к ответу, его доклад только вывел начальника из  се-
бя, а сам он не смог получить полномочия на проведение мероприятий, име-
ющих своей целью повысить безопасность.
   Желая реабилитировать себя, он начал заниматься вещами, которыми  ему
следовало заняться с самого начала его деятельности. К счастью, ему дос-
таточно быстро удалось установить, что потеря произошла в дневное время.
Концентрируясь на этом аспекте проблемы, офицер восстановил каждое звено
в цепи, соединяющей  решение  о  покупке  дополнительного  груза,  через
транспортную погрузку и ввозную пошлину к уплате счета за полученный то-
вар и требования выплаты страховки за недостачу. Он выяснил, что  инфор-
мация о датах, времени и количестве при отправке и  прибытию  системати-
чески передавалась лицам, которым не нужно было ее знать.
   Вооруженный этими сведениями, офицер безопасности обратился к боссу и
дал ему совет ограничить доступ к информации о передвижении груза, расс-
читывая, что потери прекратятся. Кроме того не будет необходимости в ап-
паратуре CCTV, как задумывалось первоначально. Это приведет к ликвидации
ненужной бумажной работы и снизит расходы.
   Путем представления ситуации не как проблемы, а как предложения реше-
ния, которое приведет не только к прекращению потерь, но и уменьшит рас-
ходы на управление, офицер безопасности перешел на  язык,  понятный  его
начальнику и принятый им.
   Результатом явилось быстрое решение изменить делопроизводство, и  по-
тери прекратились.

   Информация оператору пультовой

   На другом конце шкалы одним из самых важных "пользователей" в системе
оперативной безопасности является дежурный офицер (оператор)  в  комнате
управления безопасности. Выбирая способ презентации для него, необходимо
понять, что для него означает оперативная жизнь.
   По своей природе эта оперативная жизнь имеет военный оттенок, будь то
в комнате управления самой компании, или на центральной станции,  обслу-
живающей ограниченный район. Тогда вряд ли у кого вызовет удивление  тот
факт, что постоянные приказания о деятельности формулируются  с  помощью
военных терминов и отдаются в письменном виде. Но традиционно в работе с
системами электронной безопасности информация о том, где и когда  должно
быть предпринято действие, дается световыми и звуковыми сигналами, может
быть, что в течение долгого времени сигнал тревоги не поступает,  однако
когда он раздается, офицеры безопасности должны  отреагировать  на  него
быстро и правильно. Таким образом, можно работать над тем, чтобы получа-
емая информация был правильно понята и принята с доверием.
   Для внутренних комнат уже много лет используются графические  панели.
План объектов, установленный на стене или столе, располагается поблизос-
ти от дежурного офицера таким образом, что он может быстро  среагировать
на мигание, например, в верхнем левом углу. Ориентация в  данном  случае
имеет значение, хотя она принимается как должное.  Она  особенно  важна,
когда возникает интуитивное ощущение, что карта района установлена в пе-
ревернутом положении. В этом случае для определения местонахождения  ин-
цидента может быть потеряно драгоценное время.
   Вспомогательными средствами для презентации информации на панели  яв-
ляются разные цвета, чтобы отличить ситуации, связанные с безопасностью,
от пожара и других чрезвычайных случаев. Аргументом против использования
этого средства является тот факт, что не все люди имеют одинаковую реак-
цию зрения на разные цвета. Встречаются дальтоники. Следующим шагом  яв-
ляется добавление  пояснений  к  световым  индикаторам,  например,  "Ко-
тельная". Если пояснения слишком подробные, они становятся  самопоражаю-
щими.
   Панель должна быть больших размеров, чтобы вместить  всю  информацию,
которая должна присутствовать там постоянно, хотя для определенного  ин-
цидента может потребоваться какой-нибудь один параметр.  Из-за  изобилия
материала шрифт будет такой мелкий, что человек с нормальным зрением  не
сможет его прочитать с места дежурного офицера.
   Электроника дает привлекательное и обнадеживающее решение этой  проб-
леме. Если есть возможность использовать видеодисплей или  телевизионный
экран, то изображение плана района риска, заранее записанное или введен-
ное в память, может быть передано на экран. В отличие от графической па-
нели, для ориентирования и идентификации нужно показать на экране только
охраняемый район. Остается масса пространства для интересующей  информа-
ции, которая также дается на экране. Указывается место инцендента и  его
происхождение - нарушители, пожар и т.д. Важнее всего то, что инструкции
дежурному офицеру к действиям, которые он должен предпринять, могут быть
показаны на удобном для зрения расстоянии.
   В добавление к перечисленным преимуществам электронного показа инфор-
мации вся информация, необходимая для принятия  ответственных  действий,
может автоматически распечатываться, затем она раздается  персоналу  для
ознакомления, как положено по инструкции (в качестве инструктажа).
   И, наконец, распечатка позволяет вести постоянную  запись  времени  и
местонахождения каждого инцидента.

   Информация для производителей

   Конструкторы разумно считают, что ничто из того, что  мы  делаем,  не
может существовать само по себе.
   Возьмем простой пример. Как часто находились вы рядом с  каким-нибудь
электронным оборудованием, не в состоянии найти нужную кнопку, не  пото-
му, что ее там не было, а потому, что указатели располагались под  кноп-
ками, их не видно, и нужно нагнуть голову, чтобы их прочитать?
   На чертежной доске в двухкоординатном измерении подписи обычно  нахо-
дятся внизу. Сложности возникают в трехкоординатном измерении. Почему бы
не располагать обозначение кнопок непосредственно под  самими  кнопками,
если это облегчает для использования доступ к информации?
   Правильный подход - это тот, при котором рисунки являются  не  только
записями информации, но и объясняют процесс выполнения.
   Иногда говорят, что хороший рисунок должен говорить сам за себя и со-
держать минимальное количество слов. Однако я не считаю лишним, если ри-
сунки сопровождаются короткими подписями, объясняющими, почему требуется
что-то выполнить, возможно, необычным образом.

   Получение решений на исполнение

   Приведенные здесь примеры сводятся к одному.  Недостаточно  отправить
сообщение. Если предстоит его получить, понять, принять и  отреагировать
на него, важно, чтобы смысл сообщения был передан  в  правильной  форме.
Понимание этого и взаимодействие с заинтересованными людьми - это только
половина дела.
   В первом примере все-таки было просто получить согласие на проведение
действий, которые в итоге экономили деньги. Нужно было  добиться,  чтобы
тебя выслушали. А  что,  если  вы  хотите,  чтобы  начальство  истратило
деньги, например, на новый проект системы безопасности?
   Полезно вспомнить, что ваш босс может быть вынужден рекомендовать ва-
ши идеи финансовому директору или директору-распорядителю, и поэтому ему
нужны веские основания. Думайте о нем, как о вашем стороннике, "кормите"
его информацией фактами, которыми он может воспользоваться по своему ус-
мотрению. Он, возможно, умеет привлечь к себе внимание и достигает этого
тщательной подготовкой. Почему бы у него не поучиться? Если вы советчик,
то считается, что вы уже сведущи в этом искусстве, но ведь  всегда  есть
что-то новое, что можно почерпнуть, чему можно научиться. Некоторым  лю-
дям свойственно искать путь к разрядке накаленной атмосферы, к  отвлече-
нию внимания от наболевших проблем. Один мой босс - достойный человек, -
пребывая в состоянии необходимости выбора, использовал следующий  прием.
Он внезапно спрашивал: "Как семья?" Так что будьте готовы к  такому.  Не
дайте отвлечь себя от темы, ради  которой  пришли,  однако,  обязательно
уделите внимание словам босса до того, как перейдете к изложению  вашего
дела.
   Таким образом, нужно вернуться к цели вашего прихода,  напомнить  на-
чальнику о нормальном течении событий и затем представить проблему - что
мешает такому течению и что нужно с точки зрения фирмы  для  исправления
ситуации: будут ли изменения в методе, необходимы ли дополнительные  ка-
питальные расходы или увеличение трудоемкости.
   В конечном счете все связано с расходами, и полезно знать, какие зат-
раты может позволить себе босс. В безопасности достаточно трудно  убеди-
тельно связать потенциальную экономию с действительными расходами. И  не
будет вреда, если вы проработаете вопрос о возможных последствиях непри-
нятия вашего совета. Никому не хочется услышать: "Я говорил вам, что это
произойдет, если вы не примите такие-то и такие-то  меры  безопасности".
Поэтому, если вы уговариваете клиента потратить деньги, помните, что он,
возможно, также нуждается в веских доводах, чтобы убедить своего  босса;
думайте о нем, как о вашем единомышленнике, продающем ваши идеи.

   Вопросы для обсуждения

   Если по прочтению этой главы вы пришли к выводу) что ни один из  этих
приемов не "проходит" с вашим боссом, вашим штатом или  вашим  клиентом,
это хорошо - значит у вас есть творческая жилка.  Если  это  не  слишком
личный вопрос - что бы "прошло"? Но один момент  совершенно  определенно
просматривается в данном контексте. Безопасность - это проблема связи  и
как таковая включает в себя людей.
   Часто можно слышать от работодателя или работника разочарованное  за-
мечание: "Почему бы им не ?" или "Почему они?.." Это бывает потому,  что
либо им не сказали, либо сказали не так, как нужно. Как, по вашему  мне-
нию, должна представляться информация, чтобы пользователь  мог  искренне
сказать: "Все понятно"?

                               ГЛАВА 29
                          РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ

   "Почему они так делают?"

   Некоторое время тому назад я  отправился  осмотреть  здание,  которое
пострадало от нескольких взломов. В мою задачу входило исследовать  воз-
можность установления электронной системы сигнализации. До того,  как  я
подошел к зданию вплотную, передо мной предстало ужасное зрелище недавно
установленной двери решетчатого типа; остальное покрытие было вскрыто, а
врезной замок вырван.
   Мне показали инструкцию по эксплуатации двери, предложенную поставщи-
ком. Инструкция сообщала о сварном стальном угловом каркасе, приваренных
к каркасу двери прутьев (решетка)  и  о  том,  что  вся  дверь  защищена
стальным листом. Можно простить клиента за его предложение, что стальной
щит должен был также приварен, но он не был приварен. Он был  прикреплен
к двери слабыми заклепками, и взломщику  не  представило  особого  труда
расклепать их, снять стальной щит и получить доступ к врезному замку.
   Второй ошибкой, допущенной поставщиком, было то, что в двери был  ус-
тановлены замок с блокирующим штырем (выдвигающимся в корпус двери), не-
достаточной длины. Почему поставщик просмотрел эти слабые места?
   Часть 3 посвящена выполнению, а в этой главе говорится о требованиях,
предъявляемых к конструкции системы, ответственности исполнителей и  от-
ветственности поставщика по исполнению заказа таким образом, чтобы подт-
вердить успешную надежную практику технической службы безопасности.

   Кто может помочь клиенту?

   Часть 1 целиком посвящена Системам Безопасности и закладывает основа-
ния для всего последующего. Система на может быть создана без требования
клиента, а имеющийся опыт показывает, как трудно клиенту  сделать  верно
первый шаг. И бывают неудачи. Например, пригласили кого-то разобраться с
этой проблемой, а этот кто-то не разобрался или не знал, как к ней  пра-
вильно подступиться. Если человек не осознает, что для того, чтобы иметь
дело с безопасностью, надо обладать специальными знаниями и способностя-
ми, он не принадлежит к нашему кругу и здесь мы ничего или почти  ничего
не можем сделать.
   Тогда как же потенциальный получатель узнает, к  кому  обращаться  за
советом? Одной из возможностей связаться с людьми, не  знающими  степени
их потребности, является реклама. Раньше считалось, и это сейчас  в  ос-
новном правомерно, что реклама определенного вида  системы  безопасности
или ее продукции - напрасная трата денег, потому что обычные люди, вклю-
чая покупателя, игнорируют рекламу, не имеющую к ним отношения.  В  пос-
леднее время рост вандализма и увеличение ночных краж со взломом в домах
и квартирах привели к ситуации, когда почти каждый знает одного  челове-
ка, жилище которого подвергалось нападению. Сейчас  реклама  имеет  шанс
привлечь внимание благодаря двум  человеческим  особенностям:  как  это,
когда твой дом взломан? - и страху, что это может произойти и  с  тобой.
Эффектная реклама, помогающая осознать необходимость - то, без  чего  не
начнется стадия исполнения, - выполняет три функции. Она наглядно  пока-
зывает, что кража со взломом - возможно, с фотографиями хаоса после  на-
падения, - она возбуждает страх, присутствующий в каждом из нас в  зача-
точном состоянии. И последнее - она выдает ударную  фразу,  объясняющую,
что нужно предпринять в подобной ситуации.
   Что бы мы хотели видеть в этой ударной фразе? Выбор неминуемо отража-
ет стоящие за рекламой силы (спонсоров). Первое - это полиция, для кото-
рой борьба по предотвращению преступности и  беспристрастность  являются
провозглашенной задачей, однако, полиция обладает  строго  ограниченными
средствами для рекламы. Второе - это  поставщики  системы  безопасности,
каждый из которых в отдельности вряд ли является беспристрастным; третье
- страховые компании; и четвертое - торговые ассоциации индустрии.

   Страховые компании

   Я надеюсь, что страховые компании могут сыграть значительную  роль  в
деле доведения до сознания общественности того, что нужно стремиться по-
лучить квалифицированный совет по мерам предотвращения  преступности,  а
также информацию о фирмах, способных  компетентно  выполнить  эти  меры.
Страховые компании обоснованно заинтересованы в сокращении потерь, и они
в большей степени независимы от поставщиков систем.  В  самом  деле,  их
служащие являются основным источником информации, но  только  для  людей
осведомленных. В настоящий же момент речь идет о том,  как  связаться  с
неосведомленными.

   Торговые ассоциации

   Возрастающая мощь торговых ассоциаций индустрии  безопасности  -  это
еще один источник поддержки для потенциальных и реальных клиентов, испы-
тывающих потребность в помощи и совете.
   Подытоживая сказанное, необходимо подчеркнуть,  что  человек,  дающий
советы по безопасности, должен быть сведущим в этой области.

   Законодательство, стандарты и инспектирование

   В отличие от системы противопожарной безопасности,  система  безопас-
ности имеет небольшую поддержку в национальном законодательстве, обеспе-
чивающую соблюдение стандартов. В некоторых странах  существует  опреде-
ленная подборка требований, например, для оборудования, имеющего отноше-
ние к дистанционному управлению и сигнализации. Важно, что эти  требова-
ния предусматривают запрещение подключаться к телефонной линии преднаме-
ренно или случайно. Нужно не только  получить  разрешение  на  установку
подключения к телефонным линиям  любого  оборудования,  но  в  некоторых
странах любая установка оборудования сопровождается заключением контрак-
та по его обслуживанию на все время эксплуатации. Это фактически ведет к
прямой продаже оборудования, что является единственной надежной гаранти-
ей выполнения обязательства по материально-техническому обеспечению.
   Национальные стандарты и коды оказывают помощь компаниям, снабжая  их
совершенными методами установки и  материально-технического  обеспечения
оборудования. Стандарты и  коды  обладают  небольшой  коммерческой  цен-
ностью, не имея перспективы получения промышленных санкций  несоблюдения
стандартов.
   Существуют различные формы инспекторства, осуществляемые либо на  на-
циональном уровне, либо самой индустрией  (отраслью).  В  Великобритании
наиболее эффективным по выполнению стандартов показал себя  Национальный
Наблюдательный Совет по системам сигнализации. Интересное обстоятельство
проявилось во время разработки важных Британских Стандартов. Я  участво-
вал в подготовке BS4737, который относился к системам сигнализации в по-
мещениях. В разработке проекта приняли участие  технические  сотрудники,
представляющие компании, которые входили в торговую ассоциацию индустрии
- Бритиш Секьюрити Индстриз Ассосиэйшн (BSIA). Когда он был  опубликован
как Британский Стандарт, он представлял сложность для  практической  ин-
терпретации, так как его редактировали правовые  эксперты.  Национальный
Наблюдательным Совет по системам сигнализации (NSCIA) оказал эффективную
помощь в интерпретации (толковании) стандарта, выступив, таким  образом,
в качестве моста между индустрией и Ведомством Британских  Стандартов  в
последующем пересмотре стандарта и подготовке других.
   Как упоминалось ранее, индустрия безопасности  имеет  небольшую  под-
держку в национальном законодательстве. BSIA по характеру деятельности и
своему влиянию приобрела статус органа, который способствует саморегули-
ровке индустрии. Совместно с Ассоциацией  Британских  страховых  обществ
BSIA отвечает за деятельность NSCIA.  Как  проявление  своих  полномочий
BSIA основала в 1987 году Инспекторат Служб Безопасности и  Службы  Инс-
пектората.
   Деятельность Ведомства Британских Стандартов привела к созданию  биб-
лиотеки стандартов и кодов по практике руководства и контроля создания и
функционирования систем безопасности.  Главный  Инспектор  BSIA  любезно
представил перечень стандартов и кодов который помещен в Приложении кни-
ги.

   Создание системы

   Пожалуй, больше всего на ориентацию поставляющей компании влияет про-
цесс разработки системы. Фирмы обладают своими решениями  тех  или  иных
проблем. Разработка и исполнение системы создают репутацию компании.
   Успех разработки зависит от возможностей приборов, которыми  распола-
гает фирма. Таким образом, разработка системы не может проходить  изоли-
рованно. Первое учитывая проведенный анализ рисков - надо выбрать методы
обнаружения; и второе - сохранить величину затрат на уровне обговоренной
в контракте суммы. Компания должна обладать набором стандартных  совмес-
тимых датчиков, коммуникационных схем, контрольных пультов и других сиг-
нализационных приборов.
   Разработка системы не может проходить в отрыве от планирования монта-
жа. Выявленные при этом особенности могут вызвать потребность  в  произ-
водстве новых изделий.

   Подготовка к производству новой продукции

   В профессии конструктора логическое аргументирование является  опорой
его работы. Аргументирование принимает форму процесса исключения -  иск-
лючения одной идеи за другой при использовании контраргументов,  до  тех
пор, пока у вас не останется одна или две идеи, которые невозможно  "вы-
бить" в рамках предназначения конструкции. Я называю это техникой  "гли-
няной летающей мишени". Если идея выстояла против всего, что может в нее
выстрелить, возможно, в ней чтото есть, и, может быть, ее следует разви-
вать.
   Это только начало в процессе принятия решения о создании нового изде-
лия. В небольшой фирме остальная часть выполняется интуитивно человеком,
обладающим право принимать решения, но в более крупных организациях про-
водится формальное рассмотрение.
   Если идея проходит и получает "добро"  для  дальнейшего  исследования
(разработки), то затем собирается такая  информация,  как  потенциальный
сбыт, приемлемая продажная стоимость, расходы на производство, количест-
во выпускаемой продукции, надежность, простота установки и обслуживания;
наличие людей и ресурсов для обеспечения разработки и производства, под-
готовки кадров и  маркетинга,  создание  конкурентоспособной  продукции,
особенно если идея претендует занять лидирующее положение на рынке.
   Всегда находится кто-нибудь, кто отвергает новые  идеи.  И  это  пра-
вильно, если цель - сохранить  стандартный  перечень  продукции,  хорошо
знакомый и доступный в управлении, не требующий дополнительного  контро-
ля. Новое изделие, возможно, придется  зарезервировать  для  специальных
проектов до того, как будет установлено, что оно может быть использовано
в типичных вариантах установки оборудования.
   Неотразимым аргументом для фирмы А, добавить ли к своему ассортименту
новое изделие, является информация о том, что фирма В приняла на  воору-
жение это изделие и пытается оттеснить в этом деле фирму А. Если фирма А
принимает решение, что лучше действовать по собственной инициативе, а не
реагировать на ситуации, навязанные ей, тогда она должна привести в дви-
жение механизм для достижения первенства в производстве новой продукции.

   Организация проектирования системы

   Мы рассмотрели два примера о том, как возможная потребность  в  новых
изделиях может изменять направления разработки системы. Хорошо организо-
ванная фирма, возможно, легко справится с последствиями. Но в примере  с
решетчатой дверью, приведенном в начале главы, организация, которая  ус-
тановила дверь, может списать успех или провал на счет  фирмы-поставщика
двери. Разработка системы с решетчатой дверью была тщательно  проделана,
однако, когда дверь установили, злоумышленникам  удалось  без  труда  ее
взломать.
   Тогда насколько детально должна разрабатываться система, чтобы техни-
ческие требования на нее были полностью  выполнены?  Насколько  подробно
следует объяснять, как приваривать лист к прутьям и  к  корпусу  дверей?
Нужно ли упоминать то, что заклепки применять нельзя? Здравый смысл дол-
жен ограничить детализацию конструкции.  А  дальше  разработчик  системы
вправе положиться на производственный контроль изделия,  которое  должно
отвечать внутренним кодексам и общим стандартам хорошей инженерной прак-
тики создания систем безопасности, в основе которой лежит ответ  на  тот
же двойной вопрос "Это будет работать? Сумеет  ли  злоумышленник  обойти
это?"
   Если достигнута договоренность о том, что разработчик  системы  имеет
право положиться на своих коллег в том, что  они  коллективно  истолкуют
его конструкцию, следует ли ему интересовать дальнейшим ходом исполнения
проекта? Если нет, то ситуация может оказаться довольно опасной, связан-
ной с горизонтальными структурами, приведшими к краху  многие  компании.
Если действует вертикальная организация, то в  этом  случае  разработчик
имеет право авторского надзора за изготовлением изделия, контроля уровня
соответствия изделия проекту. Горизонтальная  организация,  может  быть,
проще в управлении, но не в этом суть. Если цель - удовлетворение запро-
сов клиента, то в процессе управления приходится решать и проблемы, пос-
тавленные разработчиком системы и имеющим право вмешиваться.
   Проектировщик системы должен своевременно вмешаться  в  производство,
если возникает потребность в изменениях с целью качественного удовлетво-
рения запросов клиента. Многими фирмами был успешно применен  метод,  по
которому инженер системы назначается ведущим проекта или управляющим,  и
ему дается право провести изделие по всем отделам.
   Прогресс на пути удовлетворения запросов клиента был сделан  в  стра-
нах, где существуют национальные и региональные инспектораты,  уполномо-
ченные проводить аттестацию компаний производящих  установку  оборудова-
ния, а также осуществлять проверку качества их работы. Введенное  звание
"Признанный Монтажник" указывает на высокую компетенцию и престиж компа-
нии удостоенных его. Это является своего рода  указателем  для  клиента,
ищущего к кому обратиться за советом.

   Темы для обсуждения

   Если вы раньше не думали над этим, то вы, возможно, узнаете  структу-
ру, или отсутствие таковой, в своей организации.  Если  организация  для
вас "второй дом", то проблемы успешного управления воплощением проекта в
жизнь явятся, по всей вероятности, важной темой для обсуждения. Но  если
у вас появились ценные мысли по организации, то не дайте им погибнуть  в
зародыше. Может быть для их осуществления потребуется  преодолеть  много
препятствий, приложить усилия.
   Как четко должны разделяться стадии: анализа, установки, монтажа? Мо-
жете ли вы определить перекрывающиеся области? Можете  ли  вы  оправдать
какое-либо наложение стадии разработки на стадию монтажа? Разработки  на
стадию монтажа?

                               ГЛАВА 30

                 ПОДГОТОВКА К МОНТАЖУ И ЕГО ИСПОЛНЕНИЕ

   Для практикующих инженеров по монтажу оборудования  системы  безопас-
ности покажется заманчивым прочитать сначала  эту  главу,  так  как  она
представляет очевидную значимость для их повседневной работы.  Они,  не-
сомненно, могут ее прочесть, но я должен сказать, что, хотя  эта  глава,
как и другие, содержит практические советы, идеи и предложения, книга не
подчинена цели выдать детальные инструкции по монтажу. Я хочу  добиться,
и на это нацелены мои усилия, понимания и осознания во всем, что делает-
ся. Мошенник ищет лазейку, и бесполезно мне говорить, как  заделать  эту
или ту лазейку, потому что он найдет другую. Если вы занимаетесь  проек-
том монтажа, то ваша задача - найти лазейки, свойственные данному объек-
ту, продумать, что может там произойти, и обеспечить монтаж оборудования
таким образом, чтобы оно сработало и оповестило нужных людей, когда зло-
умышленник проникнет на объект.

   Принципы и практика

   Пословица, которой все сказано, звучит так: "Дай человеку рыбу, и  ты
прокормишь его один день, научи человека ловить рыбу,  и  ты  прокормишь
его до конца жизни". Если вам нужны детальные инструкции по монтажу,  то
лучше их искать в практических национальных стандартах, кодексах и стан-
дартах компаний.
   В предыдущих главах мы говорили об анализе и разработке  систем;  это
имеет отношение к тому, что следует делать. Планирование  монтажа  отно-
сится к тому, как это следует делать, какое оборудование должно быть ис-
пользовано на объекте.
   Вероятно, можно считать, что компания по производству систем сигнали-
зации успешно работает, если она получает хотя бы  один  заказ  из  трех
сделанных объявлений. Другими словами, компания вынуждена  выполнить  по
крайней мере три разных исследования объектов для получения одного зака-
за. Так как исследования эти, якобы, "ничего не стоят", или, точнее ска-
зать, стоимость неудачных исследований переходит на  стоимость  удачных,
существующая рыночная конкуренция вынуждает большинство  фирм  проводить
только один анализ и разработку системы в объеме, необходимом для подго-
товки своего предложения.
   Действительная разработка монтажа производится после получения  зака-
за, потому что это само по себе достаточно дорогое мероприятие,  требую-
щее, чтобы один или два сотрудника провели значительное время на  объек-
те, а затем сделали окончательные выводы по монтажу для инженеров.  Хотя
выполнение работы по планированию монтажа после получения  заказа  может
сократить расходы, это также представляет возможный риск  по  увеличению
расходов, так как детальные инженерные исследования могут выявить  необ-
ходимость дополнительного оборудования и времени монтажа на объекте, чем
предшествующее заказу исследование.
   Чем меньше объект, тем больше рискует компания. В  случае  более  су-
щественных проектов, где конкуренция может быть меньше,  больше  рискует
клиент.
   Теперь обратимся к некоторым принципам планирования монтажа.

   Планирование монтажа и люди

   Может вызвать удивление тот факт, что систему энергообеспечения  кли-
ента я выделяю первое место в работе. В начале своей истории системы ох-
ранной сигнализации включали в себя лишь дверные контакты  и  контактные
коврики, соединенные параллельно нормально разомкнутой цепью. Энергия не
расходовалась до того времени, пока цепь не замыкалась, например, до то-
го момента, когда кто-либо не наступал на коврик. Таким образом, вся не-
обходимая на год и более энергия обеспечивалась обычными батареями.  Все
было хорошо до тех пор, пока злоумышленник не понял, что он может вывес-
ти из строя дверной датчик, перерезав ведущий к нему провод.
   Выходом из положения явилось последовательное соединение  датчиков  в
нормально замкнутую цепь. Это означало,  что  энергия  расходовалась  не
только для подачи сигнала тревоги, но и в обычном дежурном режиме. Энер-
гообеспечение по этому принципу должно  стать  практическим  стандартом,
отвечающим на двойной вопрос: "Будет ли система работать? Может ли злоу-
мышленник вывести ее из строя?".
   Аккумуляторы стали необходимым элементом сигнализации, а это, в  свою
очередь, требует их регулярной подзарядки. Таким образом, энергия - жиз-
ненеобходима, она - источник жизни системы. Перекройте ее, и система ум-
рет. Системы с параллельным включением датчиков себя уже изживают.
   На некоторых объектах клиентов существует практика отключения  элект-
роэнергии в ночное время и на период выходных дней. Необходимо  постоян-
ное питание, которое не отключается ни в какое время. Его должно хватать
на обеспечение ограниченного числа  важных  служб  в  помещениях.  Чтобы
удостовериться, что подсоединение к постоянному источнику  питания  было
осуществлено и сделано в нужном месте, зачастую приходится  прибегать  к
услугам электрика. На все это уходит время. Стоит уделить проблеме энер-
гообеспечения объекта первостепенное внимание, иначе вы можете оказаться
в ситуации, когда вам придется простаивать в ожидании помощи  от  других
людей.
   В предложениях непременно должно быть упомянуто, что не  компания,  а
клиент обеспечивает обслуживание, источника постоянного питания.
   На стадии разработки системы сигнализации решается вопрос о виде сиг-
нала тревоги. Там, где намечается использовать телефонные линии,  при  -
планировании монтажа следует решить, использовать ли существующую  линию
или переоборудовать ее, чтобы уменьшить вероятность повреждения ее нару-
шителем.
   Мы уже обозначили два параметра, для определения  которых  необходимо
участие клиента. И в дальнейшем, по мере планирования монтажа, необходи-
мая связь с клиентом может поддерживаться через  специально  выделенного
человека, хорошо знающего особенности конструкции здания и порядок рабо-
ты на объекте. Вы ознакомите его с последовательностью включения и  вык-
лючения сигнализации, открывания и закрывания помещений и  с  действиями
при получении сигнала тревоги (настоящей или ложной). Он тогда  будет  в
состоянии сообщить вам, могут ли определенные части здания быть  закрыты
и поставлены под контроль сигнализации в то время, как в  других  частях
здания может продолжаться работа. Если вопрос об  этих  деталях  не  был
поднят во время планирования системы безопасности, то это  может  внести
неясности при разработке индикаторной панели контрольного пульта.
   Однако если учесть, что полиция обоснованно поощряет усилия,  направ-
ленные на предотвращение ложных тревог, то, может быть,  желательно  или
необходимо противостоять намерению клиента разграничить здание на  рабо-
чие и нерабочие зоны до тех пор, пока  не  будут  установлены  отдельные
входные двери.
   Что касается установки входной двери, основной задачей  является  га-
рантия того, что в полицейский участок не поступит ни один сигнал до тех
пор, пока последний человек не покинет здание и не закроет его  снаружи.
Возникает мысль, что доверить всю систему сигнализации одному переключа-
телю, срабатывающему при запирании входной двери, - это все  равно,  как
если бы вы положили много яиц в одну корзину, тем более стоит вспомнить,
что таймерные переключатели, а также электрозамки не так  уж  и  дороги.
При совместной установке таймерного переключателя и электрозамка система
автоматически становится в дежурный режим тогда, когда последний человек
выходит и запирает дверь, а отпереть ее можно будет только в установлен-
ное время. Этот принцип использовался в течение многих лет для  оборудо-
вания хранилищ, но по мере того, как развивалось электронное  управление
и значительно уменьшались расходы на его содержание, он  стал  доступным
для более широкого использования.
   Совсем не обязательно отказываться от контрольного пульта в том  слу-
чае, когда входная дверь исполняет функции управления системой  сигнали-
зации. Контрольный пульт может использоваться тогда как  вспомогательное
средство в системе материально-технического обеспечения и обслуживания.
   Чтобы завершить тему входной двери, следует добавить,  что  выходящий
последним нуждается в индикаторе, указывающем ему, что, когда он запира-
ет дверь, сигнализация не вошла в дежурный режим. Если он  проигнорирует
даже такое предупреждение, то ситуация может быть исправлена при  помощи
соленоидной блокировки, которая физически не позволит ему закрыть замок,
прежде чем он не выяснит причину этого: например, не закроет оставленную
открытой форточку.
   Вариантов включения сигнализации с помощью выходной двери  существует
множество, однако, если какой либо из них выбран и удовлетворяет  клиен-
та, то далее следует обговорить вопрос о месте хранения ключей.
   Для полиции обычной практикой является запрос адресов и фамилий одно-
го или более обладателей ключа, которые могут входить в штат как  клиен-
та, так и компании, ведающей вопросами охраны, либо быть на  центральной
контрольной станции. В полномочия полиции не входит нарушение целостнос-
ти объекта. В случае тревоги на объект вызывается обладатель ключа, что-
бы впустить на объект полицию или инженера, который обеспечил бы  отклю-
чение звукового сигнала и разобрался с техническими аспектами срабатыва-
ния сигнализации. Вопросы, связанные с  хранением  ключей,  должны  быть
оговорены с клиентом до момента сдачи системы в эксплуатацию.

   Планирование монтажа и оборудование

   После того, как определенный тип периметровых датчиков выбран,  необ-
ходимо на месте установить приемлемую чувствительность, но не  ниже  та-
кой, которая бы позволяла ему реагировать на сигнал от  нарушителя.  Для
увеличения надежности системы могут быть использованы  детекторы  прост-
ранственного обнаружения. При разработке системы  они  могут  не  учиты-
ваться, до тех пор, пока конструктор не выяснит, насколько полно решает-
ся задача с помощью периметровых детекторов.
   Чаще всего детекторы пространственного обнаружения исполняют предназ-
наченные только им функции, нежели выступают в роли поддержки для других
устройств. Подобное утверждение основывается на анализе  функционального
предназначения датчиков пространственного обнаружения,  например,  с  их
помощью проще обнаружить нарушителя, проникшего через крышу и перемещаю-
щегося по зданию, причем это обойдется дешевле, чем  установка  дополни-
тельных периметровых детекторов.
   Планирование монтажа вступает в силу после того, как выбран тип  дат-
чиков пространственного обнаружения. В основном выбор  проводится  между
микроволновыми, ультразвуковыми и инфракрасными детекторами.  Каждый  из
них обладает определенным набором достоинств и недостатков, которые  де-
лают его более приемлемым для определенной обстановки, нежели другие де-
текторы. Эти свойства и характеристики детекторов описаны и проиллюстри-
рованы в главах 15,16 и 17, и каждый инспектор и  инженер  по  установке
должен быть с ними знаком. Причем не только теоретически, но  и  практи-
чески, опробовав их "в игре", для которой им должно  быть  предоставлено
время. Таким образом, личное знание и понимание развеют давнишние  мифы.
Следует сделать обычную в таких случаях оговорку, что микроволновые  де-
текторы, которые способны "видеть" сквозь стекло, не следует  при  уста-
новке направлять на окна, так как в этом случае прибор  может  "увидеть"
обычного прохожего и включить сигнал тревоги.
   Альтернативой может быть использование ультразвуковых детекторов, од-
нако, радиус обнаружения в этом случае бывает чаще всего меньше,  и  так
как длина волны короче, то при выборе типа детектора и места его  разме-
щения нужно учитывать, что ложную тревогу могут вызвать вибрации оконных
стекол от проходящего мимо транспорта и самолетов. Как уже говорилось  в
части 2, часто месту расположения детектора не придают  должного  значе-
ния. Наиболее подходящим местом для размещения микроволновых  детекторов
являются потолок и крыша. Благодаря направленной  чувствительности  окна
могут быть исключены из поля зрения, и большая дальность обнаружения мо-
жет быть достигнута за счет относительно низкого уровня помех от окружа-
ющей обстановки.
   Тема использования пассивных  инфракрасных  детекторов,  прозвучит  в
разделе "Темы для обсуждения"

   Организация работы

   Итак, на нескольких примерах мы проиллюстрировали принципы планирова-
ния монтажа. Можно пойти и  дальше  и  рассмотреть  вопросы,  касающиеся
прокладывания проводки и т.п., однако, и новичку ясно, что работа,  свя-
занная с планированием и разработкой систем отличается от работы  по  ее
обслуживанию.
   Что касается инженера, то можно надеяться, что сказанное поможет  ему
понять последовательность выполнения операций и  проявить  бдительность,
если что-то пойдет не так. Начальника отвлекает столько разных дел,  что
уделить должное внимание организации самой работы ему редко удается. Ес-
ли и существует хоть один предмет, достойный его внимания, то это  ответ
на вопрос: "Что мешает инженеру продвигаться в работе дальше?"
   Предположим, вы сами недавно были на объекте и рассматривали общую  и
конкретную информацию, поступившую инженеру на предмет ее полноты и дос-
таточности для осуществления им дальнейшей работы. Проверили ли вы нали-
чие оборудования на складе? Включены ли в эти наборы необходимые  специ-
альные инструменты, или нужно дать  указания  инженеру  по  планированию
монтажа, чтобы он заказал сверхдлинные лестницы и сверла по камню, чтобы
в случае их необходимости они находились на складе.
   Были ли приняты меры, обеспечивающие свободный  проход  инженеров  на
объект в рабочее время? Не напрасно ли ваши инженеры тратят  свое  время
на прокладку сотен метров проводки высоко под потолком помещений,  и  не
лучше ли это поручить сделать субподрядчику. После выполнения ими работы
вам останется лишь подсоединить провода к сигнализационным устройствам.
   Достаточна ли эффективность стимулов для  выполнения  всей  работы  в
срок? Не отвлекаются ли ваши силы на  решение  неосновных  вопросов?  Не
имеют ли что либо сотрудники охраны, инспекции и проверяющие против  ва-
шей работы на объекте? Это играет важную роль для создания благоприятно-
го климата в коллективе.
   Последнюю стадию исполнения заказа, которая включает в себя  обучение
пользователя, подготовку документов для подписания клиентом  и  передачу
ключей, следует поручить одному из толковых сотрудников. По существующим
расценкам это может обойтись дороже, однако это придаст важность событию
в глазах клиента и укрепит дальнейшие контакты с ним.

   Темы для обсуждения

   Выслушав группу инженеров по монтажу, рассказывающих о своих  рабочих
проблемах, может показаться, что речь идет о не зависящих друг от  друга
случаях, однако, попытайтесь увидеть нечто общее, что их объединяет. Ес-
ли вы найдете хотя бы одну характерную черту, то связана ли она с  доку-
ментацией, доступом на объект, эксплуатацией оборудования, мнением  кли-
ента или транспортными условиями? Это стоит того, чтобы организовать не-
формальное обсуждение, результатом которого могут явиться меры по совер-
шенствованию системы.
   Некоторые специалисты избирают тип  детектора  без  учета  конкретных
особенностей обстановки, в которой этот детектор будет работать. В  этой
главе внимание разработчиков было привлечено  к  необходимости  выверять
пригодность каждого детектора для установки к каждому конкретному месту.
Внимание проектировщиков монтажа  и  конструкторов  оборудования  должно
быть сфокусировано на обстоятельствах, которые позволили выбрать  именно
эти приборы, так как альтернативные варианты отпали по той или иной при-
чине.
   Обсуждение материала может явиться полезным уроком, а также послужить
основой для разработки различных инструкций для сотрудников, основой для
разработки различных инструкций для сотрудников.

                               ГЛАВА 31

       ПОДГОТОВКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, ОПЕРАТИВНЫЕ УКАЗАНИЯ И КОНТРОЛЬ

   Вы сделали все от вас зависящее.  Провели  успешный  анализ,  выявили
проблемы, о которых клиент и не подозревал, когда впервые  обратился  за
информацией о возможности установки системы сигнализации на своем объек-
те. При разработке системы без увеличения общей стоимости  проекта  были
учтены все особенности. Работа монтажников и наладчиков заслужила  одоб-
рение клиента, так как была сделана мастерски - чисто, аккуратно и  вов-
ремя.
   И все же вы чувствуете беспокойство, думая о том,  что  произойдет  с
системой, когда вы и ваши помощники покинете объект и контроль за систе-
мой останется в руках пользователя. Не  так  плохо,  если  пользователем
окажется тот человек, который  соответствует  вам  по  интеллектуальному
уровню и по должности, потому что в этом случае у вас  была  бы  возмож-
ность и в дальнейшем контактировать с ним и объяснить ему, что  можно  и
чего нельзя ожидать от системы. Ваше беспокойство вызывает тот факт, что
он будет работать не один и должен будет обращаться за помощью к тем лю-
дям, с которыми вы незнакомы.

   Необходимость подготовки

   Главное беспокойство объясняется тем, что на объекте за системой наб-
людают круглосуточно сотрудники охраны, с каждым из которых вам не  уда-
лось поговорить из-за их посменной работы. Кроме того, возможно  с  ними
вообще не будет найден общий язык. Какая бы вероятность этого  ни  была,
каждый потребитель проявляет интерес и потребность в том, чтобы охранная
система работала нормально. Шанс ничтожный, если вы не  сумеете  убедить
начальство в том, что без инвестирования адекватной подготовки  персона-
ла, обслуживающего систему, можно считать, что  оно  напрасно  истратило
деньги на ее приобретение и установку.
   Директор по производству и не подумает об установке  нового  дорогого
станка без обучения работников. Поэтому)  чтобы  убедить  директора,  вы
должны представить систему безопасности в виде системы, которая  поможет
уменьшить потери. На всех уровнях руководства можно найти  подобные  па-
раллели, которые помогут вам говорить на их языке и убедить их в необхо-
димости подготовки персонала.
   В настоящей главе под  пользователем  подразумевается  клиент,  руко-
водство, должностное лицо, представляющее интересы руководства, человек,
хранящий ключи, старший  офицер  безопасности,  патрульный,  дежурный  в
центральной пультовой, гражданский или военный сотрудник полиции на  де-
журстве в учреждении. Каждый из них прямо или косвенно имеет отношение к
сигналу тревоги, полученному от системы безопасности и к группе быстрого
реагирования, осуществляющей непосредственный захват нарушителя.
   Ясно, что каждая категория пользователей зависит от размера и  струк-
туры организации, и необходимо, чтобы учебные программы  учитывали  осо-
бенности подготовки каждого типа пользователя. По сути говоря, подготов-
ка может осуществляться сотрудником фирмы, принимавшим участие в  разра-
ботке и установке системы. Однако, как указывалось выше, более эффектив-
но задача выполняется человеком, который может выразить свои идеи слова-
ми, понятными для его слушателей. Поэтому  основной  задачей  поставшика
системы является подготовка инструктора.

   Учебный материал и методы подготовки

   По каким принципам подбирается учебный материал?  Надо,  как  всегда,
начинать с цели обучения. Чему мы научим этих людей?  Ответ  может  быть
найден, если мы рассмотрим повседневную  жизнь  оперативных  сотрудников
безопасности, которые, возможно, большую часть времени занимаются рутин-
ными вопросами безопасности и делами, не имеющими к ней отношение.  А  в
критических ситуациях от них требуются быстрые и  решительные  действия.
Цель обучения - научить их действовать с пониманием, и в случае  необхо-
димости передать без промедления  определенную  важную  информацию  так,
чтобы силы реагирования смогли выполнить свою задачу. Ключевым  моментом
в обучении является усвоение того, что  можно  ожидать  от  нарушителей.
Страх и неуверенность  является  препятствием  к  быстым  и  эффективным
действиям. Это препятствие не столь значимо, если пользователя,  практи-
чески и теоретически, подготовили для восприятия тревожных  ситуаций.  В
случаях, когда требуется от пользователя быстрая реакция, только  личный
практический опыт может дать уверенность.
   Если вы все еще испытываете сомнения по поводу необходимости  практи-
ческого опыта, стоит вспомнить древнее изречение: "No impression without
expression".
   Рассмотрим пример.
   Кажется простым делом объяснить, как использовать гаечный ключ, чтобы
отвернуть гайку, например, с велосипедного колеса. Однако, когда  кто-то
делает это в первый раз, то даже после объяснения он исполнит это с неу-
веренностью и сомнением: поворачивать гаечный ключ по часовой или против
часовой стрелки. Если даже он обладает техническими  способностями,  ему
не повредит познакомиться с тем, что существуют некоторые неожиданности,
например левая резьба, требующая противоположного  направления  вращения
гаечного ключа.

   Отношения

   Другим важным моментом в  обучении  оперативного  персонала  является
воспитание добросовестного отношения к своим обязанностям - желания  ра-
ботать. А почему они не должны желать работать? Самым убедительным аргу-
ментом при продаже системы безопасности является то, что она будет пред-
ставлять им значительную поддержку в борьбе со злоумышленниками.  Однако
вы сталкиваетесь с проблемой, если в результате установки  системы  было
произведено сокращение штата сотрудников. Оставшийся персонал  опасается
за свою судьбу: не вынуждены ли они будут также лишиться  своей  работы?
Для организации невыгодно держать штат сотрудников безопасности перепол-
ненным, поэтому системы безопасности  призваны  служить  вспомогательным
средством для нормализации обстановки.
   Итак, в хорошо оснащенной устройствами безопасности организации проб-
лемы, возникающие при сокращении рабочих мест  и  нежелании  сотрудников
использовать электронную технику эффективно, должны учитываться и устра-
няться. Возможно, самый быстрый способ разрешения конфликта  "  человек-
техника" - это выделение соответствующего времени для обучения персонала
мерам предосторожности в управлении системой. Критерием качества  работы
персонала явится количество ложных тревог, поступающих от  обслуживаемой
ими системы.
   Нежелание персонала обеспечивать  удовлетворительную  работу  системы
безопасности может объясняться тем, что начальство игнорирует или  нару-
шает инструкции, обязательные для всех, и персонал  остро  реагирует  на
это. При разработке программы подготовки руководству необходимо подавать
пример в соблюдении стандартов безопасности.
   Также необходимо проинструктировать руководство объекта и подготовить
его к действиям, предпринимаемым после подачи сигнала тревоги.  Ему  так
же следует напомнить о необходимости находиться в состоянии готовности в
случае чрезвычайной ситуации. Кому придется проверять помещение и оцени-
вать пропавшие вещи в случаях их хищения? Кто должен связаться со  стра-
ховой компанией и с полицией? Кто выступит в качестве представителя ком-
пании перед прессой, если она проявит заинтересованность к происшедшему?

   Оперативные приказания

   В главе 28 есть раздел, посвященный теме общения с  пользователем  на
его языке. Это имеет большое значение для подготовки оперативных  прика-
заний. Было процитировано замечание, высказанное  мне  старшим  офицером
безопасности "Скажите, что вам нужно от моих людей, и я выражу это  при-
казание теми словами, которые они поймут".
   Умение говорить на языке пользователя также важно в  обучении.  Язык,
предназначенный для обучения, может разниться / в зависимости от  знания
того или иного языка пользователем/. Кому лучше всего выступить  в  роли
"инструктора"? Вероятнее всего - старшему офицеру безопасности, так  как
он обладает военной подготовкой и опытом, позволяющим занимать столь от-
ветственный пост. Таким образом, старший офицер безопасности должен  бу-
дет осуществлять подготовку, выдачу оперативных приказаний, а также дер-
жать связь с начальством.

   Контроль

   Мало научить людей отдавать приказы. Если мы научим их только  этому,
то как же мы узнаем, что приказания выполнены и выполнены правильно?  От
сотрудников безопасности часто можно услышать: "Если мы не  можем  дове-
рять своим коллегам, то тогда кому мы можем доверять?" Только подумайте,
что означает ответ: "Никому". Вы, я и даже наши лучшие друзья могут  до-
пустить промах, и нет ничего зазорного в том, что ваши  действия  должны
находиться под постоянным контролем. Управление не срабатывает  на  всех
уровнях, если оно не обеспечивает контроль также и за теми, кто отвечает
за систему безопасности. Большое  значение  имеет  способ  осуществления
контроля. Если целью контроля является помощь (как если бы  вы  помогали
другу) не пытались его "подловить", то может установиться  атмосфера,  в
которой сотрудники, вероятнее всего, будут не противодействовать  элект-
ронному и автоматическому контролю, а содействовать ему.
   Для записи ситуаций "тревоги", как на воздушном судне, может быть ус-
тановлено автоматическое записывающее оборудование,  фиксирующее  время,
место расположения и предпринятые персоналом действия. Важно, что в слу-
чае, если ничего не произошло, запись может подтвердить  это.  Сравнение
записаных сведений с оперативными сводками обеспечивает  надежный  конт-
роль за тем, как срабатывает электронная система  по  выдаче  сигнала  о
предпринятом нападении и как действуют сотрудники безопасности, выполняя
свои задачи.
   На объектах, не укомплетованных сотрудниками  безопасности,  было  бы
важно иметь записи процедур запирания и отпирания, а также указание  то-
го, где произошел инцедент, вызвавший сигнал тревоги.
   Существование в системе безопасности автоматического  контролирующего
устройства настолько важно для оперативного персонала, начальства и  ин-
женеров по обслуживанию системы, что вопрос о нем появляется уже на ста-
дии планирования и, если возможно, должен быть включен в общую концепцию
системы. Требует также  рассмотрения  вопрос  об  установке  этого  уст-
ройства. Если руководствоваться принципом соблюдения непредвзятости, оно
должно быть установлено вдали от аппарата оперативного контроля безопас-
ности. Как уже упоминалось ранее, от отношения старшего персонала к  ав-
томатическому контролирующему устройству будет зависеть  и  отношение  к
нему оперативного персонала.
   Одним из успешных решений вопроса является установка  замкнутой  цепи
телевидения, предназначенного для наблюдения за персоналом на работе по-
вышенного риска. Сопротивление по использованию  CCTV  в  этом  качестве
прекратилось тогда, как только была достигнута  договоренность,  что  на
рабочем месте распорядителя должен быть установлен монитор,  дублирующий
информацию, которую CCTV будет передавать начальству. Вот так было  най-
дено простое решение тому, что могло представлять целую проблему.

   Темы для обсуждения

   В одной короткой главе мы затронули три обширных вопроса.  Но  акцент
сделан не столько на них самих, сколько на их взаимодействие и  взаимос-
вязь в области безопасности.
   Каждый аспект, связанный с подготовкой, оперативной задачей и контро-
лем, поднимает отдельную /новую/ серию вопросов, но, пожалуй,  одним  из
заслуживающих рассмотрения является: "Что нужно сделать для установления
и поддержания отношений, необходимых для объединенных действий и  усилий
всех заинтересованных лиц в использовании оборудования для  предотвраще-
ния преступления?"
   Такое обсуждение может свестись не только к бесконечным жалобам  (что
ничего и никем не делается для этого и т.д.), но и привести  вас  к  че-
му-то позитивному. Этот раздел книги рассматривает вопросы, связанные  с
вводом в действие систем безопасности, и поэтому на каком бы  профессио-
нальном уровне вы ни находились, решите для себя, что вы сможете сделать
на своем рабочем месте.

                               ГЛАВА 32

            НАУЧНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

   Когда я сказал другу, что хочу купить машину, он сказал: "Тебе следу-
ет приобрести машину такую-то, потому что у нее нет проблем с  ремонтом,
всегда можно найти для нее запасные части". "Но я хочу, - ответил  я,  -
машину, которой не понадобится аварийное обслуживание. Мне нужна  надеж-
ность, а не запасные части. А такая машина, которой требуется  ремонт  в
будущем, может оказаться непредсказуемо ненадежной."
   Такие же мысли могут прийти при упоминании любого вида продукции. Од-
нако если это касается систем безопасности,  здесь  есть  одно  отличие.
Когда вы покупаете машину, вы приобретаете полностью собранный на заводе
механизм, ответственность за надежность которого целиком лежит на  заво-
де-изготовителе. Что касается систем безопасности, то в большинстве слу-
чаев они комплектуются из оборудования различных фирм, собираются и  ус-
танавливаются непосредственно на объекте. Монтаж проводится людьми,  ко-
торые не изготовляли это оборудование. Таким образом, ответственность за
надежность всей системы распределяется между производителями  оборудова-
ния и установщиком системы.
   Итак, правильным отношением к вопросу надежности и последствиями  не-
надежности должно быть осознание необходимости  материально-технического
обеспечения и обслуживания.

   Расчет надежности

   Прежде всего, давайте попытаемся установить шкалу ценностей,  мерило,
с помощью которого мы сможем судить о смысле надежности. Машина может  в
год совершить пробег в 24000 миль при средней скорости 40  миль  в  час,
это составит 600 часов в год. Система обнаружения на контролируемом  ав-
томатикой объекте может быть использована с шести часов вечера до восьми
часов утра пять ночей в неделю плюс день и ночь в субботу и воскресенье,
получается 118 часов в неделю; умножить на 52 недели - 6136 часов в год.
Разве можно сравнить эту цифру с 600 часами в год для машины?
   Вам не приходило в голову, что при эксплуатации обычной системы безо-
пасности ее надежность должна превосходить надежность автомобиля  в  де-
сять раз?
   Когда мы приступаем к конструированию машины или оборудования  систем
безопасности, мы руководствуемся запросами клиентов. Хотим ли мы продать
свою продукцию, обладающую максимальной надежностью?  Клиенту  предстоит
решить: предпочитает ли он заплатить побольше за надежность или же оста-
новится на более низкой  начальной  цене,  а  в  последующем  пойдет  на
большие затраты, связанные с материально-техническим обеспечением и обс-
луживанием - последствием меньшей надежности.
   Практически во всех датчиках обнаружения  и  контрольных  блоках  ис-
пользуются полупроводниковые диоды, транзисторы, интегральные схемы, ко-
торые, в основном надежны, дешевы и доступны. Большие затраты при разра-
ботке этой продукции покрываются большим ее тиражем, таким образом, сто-
имость одного элемента невысокая.

   Допустимые отклонения

   Если же мы настаивали бы на том, чтобы единичный  прибор  какого-либо
типа повторял в точности своего собрата, то его стоимость бы возросла до
неимоверного уровня. Это явление легче понять, если обратить внимание на
такие элементы приборов, как сопротивления и конденсаторы, величина  ко-
торых указывается с учетом разброса от номинального значения,  плюсминус
допустимое отклонение.
   Если бы элементы изготовлялись именно той  величины,  которую  задает
разработчик, то стоимость изделия была бы не столь велика из-за  невысо-
ких для такого случая затрат на разработку. Однако, признавая реальность
существования отклонений от номинальных значений для элементов,  мы  тем
самым, снизив стоимость изделия, увеличиваем стоимость  его  разработки,
так как разработчик должен сконструировать такой прибор, который бы  на-
дежно работал независимо от того, в какой комбинации окажутся допустимые
отклонения для элементов в процессе сборки изделия. Но не только это.
   Разработчик должен предусмотреть нормальную работу аппаратуры и в том
случае, когда после нескольких лет ее эксплуатации в ней будут  заменены
вышедшие из строя элементы на новые, возможно, и имеющие противоположные
по знаку отклонения, но непревышающие допустимых значений.
   Таким образом, конструктор разрабатывает не только  изначальную  про-
дукцию, но заботится о ее будущей эксплуатационной надежности, что,  ес-
тественно, находит свое отражение и стоимости изделия.

   Суммарное допустимое отклонение

   Принимая во внимание эффект разброса параметров отдельных  элементов,
допустимое отклонение для одного элемента можно рассчитать,  однако  для
изделия в целом расчет возможных комбинаций допусков и их влияние на ра-
ботоспособность довольно сложно и дорого, поэтому такой расчет проводит-
ся крайне редко, что не может не отразиться на эксплуатационных характе-
ристиках, надежности и удобстве обслуживания изделия.
   Однако все это выглядит иначе, если в помощь  разработчику  использо-
вать компьютер. Эффект от разброса параметров, выбор приемлемых допусти-
мых отклонений и необходимость внесения изменений в схему,  корректирую-
щих суммарное допустимое отклонение, может быть рассчитано намного быст-
рее. Таким образом, можно предвидеть дальнейшее повышение  надежности  и
ремонтоспособности аппаратуры. Если производитель электронного  оборудо-
вания проведет такой расчет, то он тем самым почти  всю  ответственность
за надежность данного изделия может взять на себя.
   Почти всю - но не совсем всю.
   Для резисторов основной номинальной характеристикой является то,  ка-
кое количество ватт резистор может преобразовывать в  тепловую  энергию,
не нагреваясь при этом до недопустимого предела. Надежность  зависит  не
только от того, какой режим мощности в ваттах  выберет  конструктор  для
нормального функционирования схемы. Кроме этого он должен  просчитать  с
помощью компьютера или без него - будет ли поврежден  резистор  перегре-
вом, если выйдет из строя другой элемент схемы. Этот этап разработки на-
зывается расчетом вторичных повреждений. Для конденсаторов основной  но-
минальной характеристикой является напряжение, которое он  может  выдер-
жать, не выходя из строя и не разрушаясь.
   И запомните: производитель, подчиняясь законам конкуренции, сам опре-
деляет некоторые параметры. Так, запас прочности компонента  при  произ-
водстве его одним производителем может быть меньше, чем при производстве
такого же компонента другими производителями. Таким  образом,  суммарное
допустимое отклонение должно учитывать коэффициент прочности, заложенный
в каждом элементе, иначе вся работа, проведенная по расчету допусков  на
оборудование, в погоне за сокращением затрат на производственные матери-
алы, будет сделана впустую.
   Несмотря на сложность проблем, стоящих  перед  конструкторами,  малая
часть из которых уже упоминалась,  и  опасностей,  которые  подстерегают
производителя, имеются достаточные основания полагать, что производители
достаточно добросовестно подходят к своим обязанностям, а  изготавливае-
мая ими электронная техника вполне надежна.
   Тот факт, что после установки системы  безопасности  она  оказывается
относительно надежной, означает, что причину отказов следует искать не в
одиночных устройствах, а вне их.

   Соединители

   Чтобы разобраться в причинах ненадежности системы,  следует  обратить
внимание на то, как она устанавливалась.
   Общей заботой разработчика и установщика системы  являются  проводные
соединения, такие как вилка и розетка, распределительные коробки,  экра-
ны, разъемы и т.п., что выбрано разработчиком. Именно в этой сфере  воз-
никает много проблем, связанных с установкой системы и ее обслуживанием.
Поясним это на двух примерах, взятых из жизни.
   Если эти примеры, иллюстрирующие проблему  взаимосвязи,  на  вас  по-
действуют, то вам следует изучить свое оборудование  на  предмет  оценки
его пригодности для установки, обслуживания и эксплуатации.
   В главе 9 были выделены интересные особенности меди. В них необходимо
разобраться, так как до сегодняшнего дня этот металл  остается  основным
материалом для изготовления проводов связи. В  том  виде,  в  каком  она
представлена в кабелях и проводах, медь "полутвердая", то есть не  очень
мягкая и не очень твердая. В сгибающемся проводе внутренняя область  из-
гиба сжимается, а внешняя растягивается. Интересно, что сгибание  делает
медь хрупкой. Перегните провод несколько раз, и он разорвется. А  теперь
соотнесем эту проблему  с  приспособлениями,  позволяющими  осуществлять
подключение приборов. Кто из вас не знаком с усилиями, которые приходит-
ся затрачивать, протягивая провод через корпус прибора к клеммной  пане-
ли, когда концом провода пытаются под определенным углом попасть в неви-
димое отверстие клеммы?
   Вам это не удавалось? Вы пробовали снова,  выпрямляли  провод,  опять
изгибали его и, наконец, у вас получалось. Но это не  окончательный  ус-
пех, так как при закручивании болта, прижимающего провод к  клемме,  не-
большая область медного провода окажется под давлением и станет хрупкой.
Если допустить, что после этого в дальнейшем провод не будут трогать, он
может послужить, однако, при поиске повреждений, необходимо  отсоединить
части системы. Если это сделать на клеммной панели, о которой только что
шла речь, провод будет потревожен, что может привести к разрыву провода,
близлежащего провода под воздействием зажимного болта.
   Ремонтники говорят, что по закону подлости  обрыв  происходит  тогда,
когда они покидают объект.
   Нет необходимости привыкать к таким вещам. В задачу конструктора вхо-
дит (на основе знаний об особенностях меди)  разработка  таких  соедини-
тельных устройств, в которых медный провод  не  подвергался  бы  сжатию.
Расположение таких блоков должно быть удобным, это важно  при  установке
оборудования и его обслуживания.
   Недавно я столкнулся с такой проблемой. Консультирующий инженер обыч-
но не только выдает рекомендации клиенту о том, что следует тому сделать
или, наоборот, не делать, но и часто демонстрирует, как это  может  быть
сделано. Иногда он берется за сопровождение заключительной стадии проек-
та. В моем случае на клеммной панели были сделаны пазы под  углом  в  45
градусов к основанию. Это обеспечило видимость и доступ к ним. Для того,
чтобы избежать действия чрезмерного давления на провод,  в  блоке  между
болтом и проводом была установлена решеточка,  распределяющая  нагрузку.
Таким образом было обеспечено достаточное  для  электрического  контакта
давление и удалось избежать излишнего упрочнения меди.  Подсоединение  в
первый раз было проведено с минимальным сгибанием провода.
   В некоторых грамотно разработанных соединительных устройствах подсое-
динение проводов осуществляют порою неправильно,  к  примеру,  используя
для этого тонкие пружинистые шайбы между зажимным винтом и проводом. Эти
шайбы предназначены, главным образом для того, чтобы избежать  располза-
ния скрученного провода под воздействием вращения зажимного винта, одна-
ко они слабо помогают в снятии избыточного давления. Такие  шайбы  часто
подводят. При отсоединении провода шайба вылетает из отверстия, и  очень
сложно вставить ее обратно. Имея это в  виду,  нетрудно  понять,  почему
связь, обеспеченная скруткой, получила такое признание. Но эти два  типа
соединения ни в коей мере не являются исключительными.  Можно  использо-
вать любой тип соединения, который учитывает особенности меди.

   Надежность при установке

   Соединительные кабели

   Выбор соединительных кабелей имеет значение для  надежности  системы.
Особенности меди, описанные выше, дают ключ к решению задачи. Чем тоньше
сечение провода, тем меньше упрочение нажимом при сгибании провода и тем
ниже механическая прочность и пропускная способность. Чем толще  сечение
провода, тем больше упрочение при перегибе, тем труднее сгибать и управ-
лять проводом. К сожалению, природа  против  нас.  Пытаясь  найти  опти-
мальную толщину провода для электронных соединений, мы приходим к  самым
неудачным сочетаниям. В идеале хотелось бы иметь одну жилу провода,  од-
нако при эксплуатации одножильные провода подводили (разрывались). Прос-
тым решением явилось использование нескольких жил  провода,  соединенных
вместе и образующих многожильный кабель. Не будучи идеальным, он гораздо
надежнее одножильного кабеля.

   Коммутационные помехи

   Они, в основном,  вызываются  различными  формами  быстродействующего
электронного подключения оборудования к энергообеспечению,  соединенному
с бытовой электросетью. Когда последняя используется для подзарядки  ба-
тарей, может пройти помеха в приборы системы безопасности, которая вызо-
вет беспорядочное и нежелательное включение ее различных функций.
   Существует мнение, что такая помеха должна быть подавлена в самом на-
чале для того, чтобы не засорять бытовую электросеть. В тех странах, где
законодательством не предусматривается контроль за  этой  формой  помех,
нормальной практикой является подавление ее на объектах,  страдающих  от
нее, ретроспективно. Иногда необходимо  включать  систему  подавления  в
оборудование на стадии разработки и производства. При этом,  несомненно,
увеличивается начальная стоимость, тогда как в этой мере предосторожнос-
ти нуждаются далеко не все установленные системы.  Еще  одним  очевидным
фактом является то, что стоимость ретроспективной акции на этом объекте,
где подавление необходимо, гораздо выше, чем стоимость установки системы
подавления на стадии производства.

   Наведенные помехи

   Такие помехи действуют постоянно. Но эффект от них недостаточен, что-
бы вызвать нежелательные переключения, однако достаточен, чтобы  служить
помехой полезным сигналам. Они также образуются  в  бытовой  электросети
из-за того, что кабель энергоснабжения и кабель сигнализации  располага-
ются слишком близко друг от друга. Это приводит к возникновению аудиопо-
мех, а также помех на мониторном экране.

   Помехи от электрических разрядов

   Самая сильная помеха возникает в результате разряда  молнии.  Высокое
напряжение вызывает также наведенную помеху. Статистика  указывает,  что
наблюдается большое совпадение случаев ложных тревог во время  грозы.  И
даже на большом расстоянии от центра грозы мало что можно сделать. Мето-
ды, применяемые для уменьшения действия пиковых нагрузок на  энергосеть,
могут помочь в борьбе с помехами от электрических разрядов.
   Еще одним источником этого типа помех являются радиопередатчики. Если
радиомачты находятся неподалеку, они причиняют достаточно  беспокойства.
Помехи также вызывают передатчики типа СВ, а также  полицейские  радиос-
танции.
   Возможно, наименее очевидным, но, к счастью, хорошо известным  источ-
ником непрерывной помехи является газоразрядная лампа, а также  флуорес-
центное освещение. Некоторые несовершенные микроволновые  детекторы  пе-
редвижения могут подавать сигнал тревоги, если  они  установлены  вблизи
включенной газоразрядной трубки.
   Радио и газоразрядные помехи нормально устраняются  с  помощью  низко
индуктивных конденсаторов (плоских, не круглых), соединенных с  наиболее
уязвимыми для помех компонентами и землей. Если помеха  "ловится"  самим
компонентом, таким как катушка индуктивности, то его нужно  закрыть  ме-
таллическим экраном, соединенным также с землей.

   Заземление

   В  полупроводниковой  электронике  иногда  проявляется   недостаточно
серьезное отношение к заземлению. Исходя из того, что  по  электрическим
цепям из элементов на печатных платах и коротких  проводов  текут  очень
слабые токи, которые не вызывают больших  перепадов  напряжения,  то  не
имеет особого значения, на каком участке заземлять различные  компоненты
систем сигнализации.
   Там, где существуют электрические помехи, ток,  а,  следовательно,  и
напряжение в проводах заземления могут превышать токи и напряжение в ра-
бочих цепях. Чтобы устранить воздействие помех, на  практике  подключают
провода заземления к одной точке, соединенной с одним из полюсов  источ-
ника питания.
   Еще одно положение, которым иногда пренебрегают на практике  -  связь
энергосистемы с землей через бытовую  электросеть,  водопроводную  трубу
или столб, уходящий в землю. Хотя этот способ не всегда успешен, он  бо-
лее надежен для обеспечения безотказной работы стационарно установленно-
го оборудования. В системах, располагающих одним заземлением, могут воз-
никнуть сложности при поиске неисправностей.
   Бытовая электросеть имеет обычно земляную жилу, и  любое  экранирова-
ние, которое раньше использовалось для защиты кабелей  от  помех,  также
соединяют с этим проводом. Место заземления необходимо защитить кожухом,
который особенно необходим в том случае, если  система  установлена  вне
помещения и подвергается воздействию атмосферных осадков и пыли. Оказав-
шись незащищенным, экран может, вступив в  контакт  с  уже  заземленными
элементами, например, с оградой, образовать замкнутый контур, что приве-
дет к нарушению заземления. Если внешнее заземление не является  стацио-
нарным, то задача по нахождению неисправности  может  еще  более  услож-
ниться.

   Использование батарей

   В главе 27 мы рассмотрели использование аккумуляторов для обеспечения
систем безопасности на заданный период времени в случае сбоя  или  серии
сбоев в системе энергоснабжения. Любые аккумуляторы со временем разряжа-
ются. Чтобы не пропустить этот момент, нужно  проводить  запланированные
проверки. Но даже по четко разработанной программе материально-техничес-
кого обеспечения системы качественная  проверка  аккумуляторов  занимает
много времени.
   Такая проверка проводится при подключенной системе, но с  отключенным
в определенное время подзаряжающим устройством. Далее в равные промежут-
ки времени с батареи снимаются значения напряжения и, если возможно, си-
ла тока до тех пор, пока система не перейдет на "непрерывную" тревогу по
причине недостаточного напряжения батареи. В качестве альтернативы  про-
верка может проводиться, когда напряжение падает до 1,8  вольт  на  эле-
мент.
   Затем в идеале составляется график соответствия напряжения батареи  и
времени, который сравнивается потом с результатами прошлой проверки. Ес-
ли аккумулятора не хватает на заданный период времени, тогда  ясно,  что
его нужно заменять. Неприятности возникают, если батарею раньше не  про-
веряли, и там, где ожидалось, что она будет работать  восемь  часов,  не
прошло и получаса, как система выдала сигнал тревоги. В случае использо-
вания свинцово-кислотных аккумуляторов причиной этому может быть  подза-
рядка при слишком высоком напряжении, а также несвоевременный долив дис-
тиллированной воды. Батарея "высыхает" и не способна больше держать  за-
ряд. Для свинцовокислотных батарей зарядное  напряжение  2,2  вольта  на
элемент может уменьшить испарение и потерю электролита на приемлемые пе-
риоды времени. Для комбинированных батарей напряжение  может  быть  нес-
колько выше. Об этом говорилось в главе 27.

   Человеческие проблемы

   Но уйдем от технических проблем и перейдем, наконец, к проблемам сис-
темы, связанным с особенностями человеческой природы, а именно: к непра-
вильному обращению пользователя с техникой. Нет никакого преднамеренного
желания неправильно использовать систему. Есть только то, что я  называю
"неосведомленностью" в области достаточно разумных инструкций по  управ-
лению, когда кнопки управления вдавливаются со всей силой, когда  "укра-
шаются" покрытия инфракрасных детекторов, включая светофильтр.
   Повреждения во время рабочего дня - другой разговор. Например, на од-
ном складе в часы работы перерезались  кабели.  Очевидно,  наша  система
вмешалась в оживленную торговлю: происходила утечка товаров из склада. В
течение дня многие проблемы остаются незамеченными,  но  когда  подходит
время включать сигнализацию на ночь, все они всплывают, и отделы по обс-
луживанию наводняются срочными запросами примерно в одно и то же время.
   Чтобы избежать "вечернего часа пика", многое можно сделать с  помощью
более эффективного использования саботажных проводов, которые отключают-
ся в нормальные рабочие часы. Было бы намного лучше, если бы  саботажные
провода не отключались в рабочее время, а аудио-визуальная система  сиг-
нализации была бы установлена у старшего офицера безопасности или еще  в
каком-либо месте, откуда можно немедленно отреагировать на развитие  си-
туации. Это дало бы вам гораздо больше шансов пользоваться услугами обс-
луживающего инженера до закрытия объекта.
   Еще одна проблема возникает с хранением ключей. Если по какой-то при-
чине обслуживающий инженер должен попасть на закрытый объект, он  натал-
кивается на препятствие в получении доступа. Ни  полиция,  ни  страховая
компания не могут обеспечить хранение ключей,  поэтому  владелец  должен
назначить одного человека или более из штата  своих  сотрудников,  чтобы
они явились на объект по вызову инженера обслуживания.  Разумеется,  это
не является престижным назначением. Логично было бы возложить обязаннос-
ти по хранению ключей на саму компанию. На некоторых объектах  считается
нормальным, что обслуживающий инженер имеет ключ. Для более  ответствен-
ных объектов может быть предусмотрен порядок, когда обслуживающего инже-
нера сопровождает офицер  безопасности,  выполняющий  функции  хранителя
ключа.

   Осмотр

   Если не принимать во внимание случающиеся неисправности, можно прийти
к убеждению, что лучше ничего не трогать в системе. Это не означает, что
совсем ничего не нужно делать. Уверенность исходит из того, что само  по
себе электронное оборудование очень надежно и также  надежен,  если  его
сильно не беспокоить, соединительный кабель. Однако они нуждаются в пос-
тоянном и тщательном зрительном контроле.
   Когда я еще учился в школе, меня попросил помочь  сосед,  у  которого
перестало работать радио. В течение минуты я определил, в чем  дело.  На
улице сосед установил популярный в то время отвод спуска  антенны,  зак-
репленный скрепкой по плинтусу. Посмотрев повнимательнее, я заметил  зе-
леную бляху на проводе. Стена была, очевидно, мокрой, и  прогрессирующая
коррозия замкнула провод. Обнаружение коррозии и является примером  зри-
тельного контроля, хотя в том случае можно было бы заметить коррозию за-
долго до того, как радио перестало работать.
   Возвращаясь к системам безопасности, можно провести множество  экспе-
риментов, моделирующих реальную ситуацию  вторжения  и  учитывающих  ре-
альную обстановку.
   Во время проверки контрольного блока желательно присутствие и участие
пользователя, потому что в этой ситуации вы скорее определите его непра-
вильные действия, которые могут привести к неисправности.
   Возможно, что компании, занимающиеся обслуживанием систем  сигнализа-
ции у пользователей, прибегнут  к  сочетанию  методов  контроля,  обяза-
тельных и необязательных типа, "лучше не трогать". Мне бы хотелось, что-
бы их разработчики учитывали свой собственный  опыт  и  опыт  других  не
только для того, чтобы удерживать  эксплуатационные  расходы  на  низком
уровне, но и для того, чтобы повышать  надежность  систем  безопасности,
стремиться сокращать количество ложных тревог, которые  причиняют  много
беспокойства полиции и затеняют достоинства систем безопасности.

   Контракты на техническое обслуживание

   Важно подумать, как облечь техническое обслуживание в различные формы
контрактов. В какой-то мере это будет продиктовано финансовой  политикой
и ресурсами, которыми обладает покупающая компания.
   Наиболее приемлемым является включение  обслуживания  в  общую  сумму
арендной платы. Клиент никогда не получает само оборудование в собствен-
ность, а платит только за его использование. Осознает он это или нет, но
за время арендного периода выплачивается почти вся амортизация.
   Средняя плата устанавливается на часть или на весь период аренды, по-
этому в интересах поставщика  -  поддерживать  обслуживание  на  высоком
уровне во избежание увеличения расходов.
   Существует промежуточный вариант между арендной платой и  полной  по-
купкой, посредством которого берется в аренду оборудование, подсоединен-
ное к телефонным линиям вместе с обязательством по обеспечению и  обслу-
живанию. Оставшаяся часть оборудования может быть куплена  клиентом.  Он
имеет право решать, включить ли купленное оборудование в контракт по его
обслуживанию.
   Для небольших объектов, оборудованных только системой сигнализации  и
не имеющих связи с телефонными линиями, предоставлен  выбор:  от  полной
покупки без обязательств по обслуживанию до арендования со всеми вытека-
ющими отсюда последствиями.
   Для больших объектов контрактная система предусматривает  гарантийное
обслуживание, например, один раз в полгода. За отдельные вызовы взимает-
ся отдельная плата, покрывающая расходы компании, потраченные на  транс-
порт, питание, время и материалы.

   Повторные обследования

   При длительной  эксплуатации  системы  идея  повторного  обследования
объекта соответствует интересам и компании, и пользователя. Со  временем
на объекте происходят добавления, изменения. Эти изменения незаметно на-
капливаются. Если компания предлагает проводить  повторное  обследование
объекта каждые 5 лет, то есть возможность избежать  устаревания,  внести
изменения в использование, отбросить ненужное.  Убедительным  аргументом
является то, что в противном случае страховая компания  может  в  случае
необходимости отклонить притязание клиента под предлогом  несоответствия
системы безопасности. Это также проблема технического обслуживания.

   Темы для обсуждения

   Полное ortucaHue материально-технического обеспечения -  это  длинная
история. Попытайтесь оказаться в компании двух  или  трех  инженеров  по
обслуживанию и вывести их на профессиональный разговор. Они могут  пове-
дать вам о бесконечном множестве проблем, которые встречались  им  в  их
работе и об ухищрениях, с помощью которых они с  ними  справлялись.  Где
еще конструктор может лучше узнать, над чем надо работать?

                               ГЛАВА 33

                            ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

   Вы начинаете читать эту главу. Можете ли вы вспомнить, как эта  книга
очутилась в ваших руках открытой на этой странице?  Если  это  произошло
случайно и вы начали читать ее из любопытства, то тогда понимание  пред-
мета, описываемого в этой книге, будет  недостаточным.  Для  того  чтобы
чтение проходило продуктивно, человек должен контролировать свое поведе-
ние и желания. А это будет невозможно без знания  человеком  цели.  Если
это звучит слишком сложно, давайте попробуем сказать об этом попроще.
   Любой человек, имеющий дело в домашней обстановке с бачком для  воды,
наверняка знаком с принципом действия поплавка, используемого для  конт-
роля за поступлением воды в бачок. Задача ясна. По мере того,  как  вода
из бачка убывает на хозяйственные нужды, нам необходимо  добиться  того,
чтобы процесс наполнения емкости до  первоначального  уровня  происходил
автоматически.
   Приспособление, используемое для контроля  уровня  воды,  состоит  из
поплавка, соединенного рычагом с заслонкой, которая  закрывает  впускное
отверстие трубы. По мере того, как  вода  уходит  из  емкости,  поплавок
опускается вслед за ней. В этом же направлении двигается и рычаг, откры-
вая заслонку для воды. Вода поступает в емкость, и уровень воды поднима-
ется. Поплавок поднимается вместе с водой до тех пор, пока ее уровень не
достигает первоначальной позиции, и в этот момент заслонка опять  перек-
рывает впускное отверстие: поступление  воды  в  емкость  заканчивается.
Заслонка может быть сконструирована таким образом, что обмен информацией
между ней и поплавком произойдет тогда,  когда  заслонка  закроется,  то
есть тогда, когда будет достигнут необходимый уровень воды в бачке. Вода
в подающей трубе, вероятно, начнет "возмущаться" тому, что ее  останови-
ли, нажмет на заслонку и попытается открыть ее, заслонка  откроется  под
ее напором и пропустит еще какой-то объем воды и т.д.
   Конечно, нужно сконструировать заслонку таким  образом,  чтобы  между
ней и поплавком был постоянный обмен информацией, учитывающий их относи-
тельные положения с тем, чтобы поток  воды  сокращался,  когда  поплавок
приближается к конечному положению (позиция - "полный"), и  чтобы  избе-
жать внезапной остановки подачи воды. Это автоматически стало бы простой
формой информационной обратной связи для достижения данной задачи.
   Я думаю об этом как о статичной ситуации, нам же, по всей  вероятнос-
ти, предстоит встретиться с динамической ситуацией. Если существует  за-
дача найти определенную страницу в книге, то это означает, что  в  нашем
сознании заложено понимание последовательности чисел. Книга  открыта  не
на той странице.  Сознание  подсчитывает,  какую  команду  дать  руке  и
пальцам, сколько страниц нужно пролистнуть назад или вперед, чтобы  исп-
равить ошибку. Если ошибка составляет одну страницу, то нужен очень тон-
кий сигнал от мозга к пальцам, чтобы перелистнуть только эту одну  стра-
ницу. И это опять пример обратной связи: информация поступает с сетчатки
глаз в мозг, а оттуда - опять на сетчатку глаза, потом в мозг и т.д.  до
тех пор, пока неточность не будет исправлена. Приведем пример из полити-
ческой жизни. Мы будем иметь или анархию (всеобщее беззаконие,  беспоря-
док) или же цивилизацию, где забота одних о других ведет к созданию  оп-
ределенного образа жизни и методов управления, которые исправляют откло-
нения от него. Наша жизнь, таким образом, только часть  в  круговращении
обратной связи, необходимой для поддержания стабильности.
   Название "кибернетика" дано науке управления через информационные об-
ратные связи в материальных и биологических системах. Интересно, что и в
материальных, и в общественных сферах чрезмерное управление ведет к нео-
жиданным побочным эффектам, недостаток управления ведет к  невыполнению)
задач, и только хорошее четкое управление приводит к дисциплине.
   Эта книга также является частью управления через обратные связи.  На-
копившийся опыт собран здесь, чтобы помочь новым и уже  работающим  сот-
рудникам безопасности избежать ошибок и действий, которые  уже  показали
себя как непродуктивные.
   В этом смысле это отрицательная обратная связь, и  книга  может  быть
использована в качестве рекомендации по успешной деятельности. Но  самое
главное, что обратная связь может быть также положительной. Основная за-
дача книги будет достигнута, если ее обсуждение станет генератором новых
идей. Многого из того, чем мы сейчас владеем, не было еще десять лет на-
зад.
   Творческое мышление необходимо стимулировать. Это  будет  способство-
вать укреплению мер по предотвращению преступности и контролированию си-
туации.
   Управление и контроль не могут быть эффективными, если задачи не  яс-
ны. И в свою очередь, задачи не могут быть определены, если не  известны
нужды пользователя. Мы вам в этом помогли, не так ли?

               ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД¬
               ¦ Этот файл OCR'ed в Alligator's Studio ¦
               ¦          Fido: 2:5020/22.18           ¦
               АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ
