     В.С. Лаврус.
     Батарейки и аккумуляторы


Текст предоставлен НИЦ "Наука и Техника"

Серия "Информационное Издание", Выпуск 1
Батарейки и аккумуляторы
В.С. Лаврус

     Серия "Информационное Издание", Выпуск 1

     В  книге  изложены  сведения  о   конструкции,   принципах
действия  и характерных особенностях химических источников тока
(батареек и аккумуляторов).
     Как   самому   выбрать   необходимые   вам   батарейки   и
аккумуляторы,  как  правильно их заряжать и восстанавливать, вы
узнаете из этой книги.

     Оглавление

     Введение
     Глава  1.  Гальванические  источники   тока   одноразового
действия
     1.1. Типы гальванических элементов
     1.2. Батарейки ведущих фирм мира
     Глава 2. Аккумуляторы
     2.1. Кислотные аккумуляторы
     2.1.1. Стационарные свинцовые аккумуляторы
     2.1.2. Автомобильные аккумуляторы
     2.1.3. Устройства для заряда аккумуляторов
     2.2. Герметичные аккумуляторы
     2.2.1. Аккумуляторы, технология "dryfit"
     2.2.2. Герметичные никель-кадмиевые аккумуляторы
     Список литературы

     Термины и определения

     Анод -- положительный вывод батареи.
     Батарея   --   два   или   более   элементов,  соединенных
последовательно или (и)  параллельно  для  обеспечения  нужного
напряжения и тока.
     Внутреннее   сопротивление  --  сопротивление  току  через
элемент,  измеренное  в  Омах.  Иногда  называется   внутренним
импедансом.
     Выход  энергии  --  расход  емкости, умноженный на среднее
напряжение в течение  времени  разряда  батарей,  выраженный  в
Ватт-часах (Втч).
     Емкость   --  количество  электрической  энергии,  которое
батарея выделяет при определенных условиях разряда,  выраженное
в ампер-часах (Ач) или кулонах (1 Ач = 3600 Кл).
     Заряд  --  электрическая энергия, передаваемая элементу, с
целью преобразования в запасаемую химическую энергию.
     Катод -- отрицательный вывод батареи.
     Компенсационный  подзаряд  --  метод,  при   котором   для
приведения   батареи   в   полностью   заряженное  состояние  и
поддержания ее в этом состоянии используется постоянный ток.
     Напряжение отсечки -- минимальное напряжение, при  котором
батарея  способна  отдавать  полезную  энергию при определенных
условиях разряда.
     Напряжение холостого хода -- напряжение на внешних зажимах
батареи при отсутствии отбора тока.
     Номинальное  напряжение   --   напряжение   на   полностью
заряженной батарее при ее разряде с очень низкой скоростью.
     Плавающий заряд -- метод поддержания подзаряжаемой батареи
в полностью   заряженном   состоянии  путем  подачи  выбранного
постоянного напряжения для компенсации в ней различных потерь.
     Плотность энергии --  отношение  энергии  элемента  к  его
массе  или объему, выраженное в Ватт-часах на единицу массы или
объема.
     Поляризация -- падение напряжения,  вызванное  изменениями
химических  композиций  компонентов  элементов  (разница  между
напряжением  холостого  хода  и  напряжением  в  любой   момент
разряда).
     Разряд -- потребление электрической энергии от элемента во
внешнюю  цепь.  Глубокий  разряд  --  это  состояние, в котором
практически  вся  емкость  элемента  израсходована.  Неглубокий
разряд  --  это  разряд,  при котором израсходована малая часть
полной емкости.
     Сепаратор   --   материал,   используемый   для   изоляции
электродов  друг  от  друга.  Он иногда удерживает электролит в
сухих элементах.
     Срок хранения  --  период  времени,  в  течение  которого,
элемент  хранящийся  при  нормальных условиях (20oC), сохраняет
90% первоначальной емкости.
     Стабильность  --  однородность  напряжения,  при   котором
батарея отдает энергию в течение полного режим разряда.
     Элемент  --  базовая  единица,  способная  преобразовывать
химическую   энергию   в   электрическую.   Он    состоит    из
положительного и отрицательного электродов, погруженных в общий
электролит.
     Электрод  --  проводящий материал, способный при реакции с
электролитом производить носителей тока.
     Электролит --  материал,  проводящий  носителей  заряда  в
элементе.
     Цикл -- одна последовательность заряда и разряда элемента.
     Английские термины
     A battery -- батарея накала
     acid  storage  battery  --  батарея  кислотных (свинцовых)
аккумуляторов
     air battery -- воздушно-металлический элемент
     alkaline battery -- (первичный) щелочной элемент
     alkaline battery -- щелочной марганцево-цинковый элемент
     alkaline dry battery -- сухой ртутно-цинковый элемент
     alkaline dry battery -- сухой щелочной элемент
     alkaline manganese battery -- щелочной марганцево-цинковый
элемент
     alkaline storage battery -- батарея щелочных аккумуляторов
     alkaline storage battery -- щелочной аккумулятор
     anode battery -- анодная батарея
     B battery -- анодная батарея
     Bansen  battery  --   (азотно-кислотно-цинковый)   элемент
Бунзена
     bag-type  battery  --  стаканчиковый (первичный) элемент с
куколкой
     balancing battery -- буферная батарея
     battery -- батарея
     bias battery -- элемент батареи смещения, элемент сеточной
батареи
     biasing battery -- батарея смещения, сеточная батарея
     bichromate battery -- (первичный)  элемент  с  дихроматным
раствором
     buffer battery -- буферная батарея
     bypass battery -- буферная батарея
     C battery -- батарея смещения, сеточная батарея
     Clark battery -- (ртутно-цинковый) элемент Кларка
     cadmium  normal  battery  -- (ртутно-кадмиевый) нормальный
элемент Вестона
     cadmium-silver-oxide    battery    --    оксидно-кадмиевый
гальванический элемент
     carbon   battery   --   (первичный)   элемент  с  угольным
электродом
     carbon-zinc battery -- (сухой) элемент с цинковым анодом и
угольным катодом
     cell -- элемент, ячейка, гальванический элемент (первичный
элемент, аккумулятор или топливный элемент)
     chemical battery -- батарея химических источников тока
     chargeable battery -- перезаряжаемый элемент
     cooper-zinc battery -- медно-цинковый элемент
     counter  (electromotive)  battery  --   противодействующий
элемент
     Daniel battery -- (медно-цинковый) элемент Даниеля
     decomposition  battery  --  элемент  с (побочной) реакцией
электролитического разложения
     dichromate battery -- (первичный)  элемент  с  дихроматным
раствором
     displacement  battery  --  элемент  с  (побочной) реакцией
электролитического замещения
     divalent silver oxide battery -- элемент с  оксидированием
серебра до двухвалентного состояния
     double-fluid battery -- двухжидкостный элемент
     drum storage -- батарея никель-цинковых аккумуляторов
     dry battery -- сухой элемент
     dry battery -- сухая батарея
     dry-charged     battery    --    батарея    сухозаряженных
аккумуляторов
     dry-charged battery -- сухозаряженный аккумулятор
     Edison battery -- никель-железный аккумулятор
     electric  battery  --  гальваническая   батарея   (батарея
первичных элементов, аккумуляторов или топливных элементов)
     electric  battery  --  гальванический  элемент  (первичный
элемент), аккумулятор или топливный элемент
     emergency batteries --  батареи  аккумуляторов  аварийного
питания
     emergency battery -- батарея аварийного питания
     end batteries -- запасные аккумуляторные батареи
     Faradey battery -- ячейка Фарадея
     Faure   storage   battery   --   батарея  аккумуляторов  с
пастированными пластинами
     filament battery -- батарея накала
     floating  battery  --   запасная   батарея   аккумуляторов
(включаемая параллельно основной батарее)
     Grenet battery -- (дихроматно-цинковый) элемент Грене
     galvanic  battery  --  электрохимическая  ячейка  в режиме
гальванического элемента
     grid battery -- сеточная батарея, батарея смещения
     grid-bias battery -- батарея смещения, сеточная батарея
     Lalande battery -- (щелочной оксидмедно-цинковый)  элемент
Лаланда
     Leclanche   battery   --   (марганцево-цинковый)   элемент
Лекланше
     lead (-acid) battery -- кислотный (свинцовый) аккумулятор
     lead-acid  (lead-storage)  battery  --  батарея  свинцовых
(кислотных) аккумуляторов
     lead-calcium battery -- свинцово-кальциевый элемент
     lead-dioxide  primary  battery  --  первичный  элемент  из
диоксида свинца
     line battery -- буферная батарея
     lithium battery -- элемент с литиевым анодом
     lithium-iron     sulfide     secondary     battery      --
хлориджелезно-литиевый аккумулятор
     lithium-silver         chromate         battery         --
хроматосеребряно-литиевый элемент
     lithium-water battery -- водно-литиевый элемент
     long wet-stand life battery  --  батарея  аккумуляторов  с
длительным сроком хранения в залитом состоянии
     magnesium battery -- первичный элемент с магниевым анодом
     magnesium       mercuric       oxide       battery      --
магниевая-оксид-ртутная батарея
     magnesium-cuprous        chloride        battery        --
хлоридмедно-магниевый элемент
     magnesium-silver         chloride        battery        --
хлоридсеребряно-магниевый элемент
     magnesium-water battery -- водно-магниевый элемент
     mercury battery -- (сухой) ртутно-цинковый элемент
     mercury  battery  --   батарея   (сухих)   ртутно-цинковых
элементов
     metal-air   storage   battery   --  воздушно-металлический
аккумулятор
     nicad (nickel-cadmium) battery -- батарея никель-кадмиевых
аккумуляторов
     nickel-cadmium battery -- никель-кадмиевый аккумулятор
     nickel-iron battery -- никель-железный аккумулятор
     nickel-iron    battery    --    батарея    никель-железных
аккумуляторов
     Plante  battery  --  свинцовый  (кислотный)  аккумулятор с
полотняным сепаратором
     pilot battery -- контрольный аккумулятор батареи
     plate battery -- анодная батарея
     plug-in battery -- сменная батарея
     portable battery -- переносная батарея
     primary battery -- (первичный) элемент
     primary battery -- батарея (первичных) элементов
     quiet battery -- микрофонная батарея
     Ruben battery -- (сухой) ртутно-цинковый элемент
     rechargeable battery -- батарея аккумуляторов
     rechargeable battery -- батарея перезаряжаемых элементов
     reserve  battery  --  гальванический   элемент   резервной
батареи
     ringing battery -- вызывная (телефонная) батарея
     sal-ammoniac  battery  -- (первичный) элемент с растворами
солей аммония
     saturated  standard  battery  --   насыщенный   нормальный
элемент
     sealed battery -- герметичный аккумулятор
     sealed battery -- герметичный (первичный) элемент
     secondary battery -- батарея аккумуляторов
     signaling battery -- вызывная (телефонная) батарея
     silver-cadmium      storage     battery     --     батарея
серебряно-кадмиевых аккумуляторов
     silver-oxide battery -- (первичный) элемент  с  серебряным
катодом
     silver-zinc    primary   battery   --   серебряно-цинковый
первичный элемент
     silver-zinc storage battery -- батарея  серебряно-цинковых
аккумуляторов
     solar battery -- солнечная батарея
     standard  Daniel  battery  --  (медно-цинковый) нормальный
элемент Даниеля
     standby battery -- батарея аварийного питания
     stationary battery -- стационарная батарея аккумуляторов
     storage battery -- батарея аккумуляторов
     talking battery -- микрофонная батарея
     Voltaic   battery   --   элемент   Вольта;    элемент    с
металлическими электродами и жидким электролитом
     Weston (standard) battery -- (ртутно-кадмиевый) нормальный
элемент Вестона
     wet battery -- элемент с жидким электролитом
     zinc-air battery -- батарея воздушно-цинковых элементов
     zinc-chlorine battery -- хлорно-цинковый аккумулятор
     zinc-coper-oxide battery -- оксидмедно-цинковый элемент
     zinc-iron battery -- железоцинковый элемент
     zinc-manganese      dioxide     battery     --     батарея
марганцево-цинковых элементов
     zinc-mercury-oxide battery -- оксидртутно-цинковый элемент
     zinc-nickel    battery    --    батарея    никель-цинковых
аккумуляторов
     zinc-silver-chloride        primary       battery       --
хлоридсеребряно-цинковый первичный элемент

     ВВЕДЕНИЕ

     Химические источники  тока  (ХИТ)  в  течении  многих  лет
прочно  вошли  в  нашу жизнь. В быту потребитель редко обращает
внимание на отличия используемых ХИТ. Для него это батарейки  и
аккумуляторы.  Обычно они используются в устройствах таких, как
карманные фонари, игрушки, радиоприемники или автомобили.
     Чаще всего, различают батарейки и аккумуляторы по внешнему
виду. Но  существуют  аккумуляторы,  конструктивно  выполненные
также  как и батарейки. Например внешний вид аккумулятор КНГ-1Д
мало отличается от классических  пальчиковых  батареек  R6C.  И
наоборот.  Аккумуляторы и батарейки дисковой конструкции внешне
также неразличимы.  Например  аккумулятор  Д-0,55  и  кнопочный
ртутный элемент (батарейка) РЦ-82.
     Для   того,  чтобы  различать  их  потребителю  необходимо
обращать внимание на  маркировку,  нанесенную  на  корпус  ХИТ.
Маркировки,  наносимые  на  корпуса  батареек  и  аккумуляторов
описаны в главе 1 и 2 на рисунках и в таблицах. Это  необходимо
для   правильного   выбора   питающего   элемента   для  вашего
устройства.
     Появление  переносной  аудио,   видео   и   другой   более
энергоемкой  аппаратуры  потребовало  увеличения  энергоемкости
ХИТ, их надежности и долговечности.
     В данной книге описываются  технические  характеристики  и
способы    выбора    оптимального    ХИТ,    способы    заряда,
восстановления, эксплуатации и  продления  срока  использования
аккумуляторов и батареек.
     Читателю  следует  обратить  внимание  на  предостережения
относительно безопасности и утилизации ХИТ.
     В том случае,  когда  потребляемая  мощность  относительно
велика (10Ач), используются аккумуляторы, в основном кислотные,
а  также  никель-железные и никель-кадмиевые. Они применяются в
портативных ЭВМ (Laptop, Notebook, Palmtop), носимых  средствах
связи, аварийном освещении и пр.
     Автомобильные  аккумуляторы занимают особое место в книге.
Приводятся  схемы  устройств  для  зарядки   и   восстановления
аккумуляторов,   а   также   описываются  новые,  созданные  по
технологии "dryfit",  герметичные  аккумуляторы,  не  требующие
ухода  в  течении  5...8  лет  эксплуатации.  Они  не оказывают
вредного воздействия на людей и аппаратуру.
     В последние годы такие аккумуляторы широко  применяются  в
резервных   источниках   питания   ЭВМ   и  электромеханических
системах, накапливающих энергию для возможных пиковых  нагрузок
и аварийного питания электроэнергией жизненно-важных систем.
     В   начале   каждой  главы  приведен  словарь  специальных
английских терминов, которые используются  в  описаниях  и  при
маркировке  батареек  и  аккумуляторов. В конце книги находится
сводный отрезной словарь терминов.
     Основные характеристики ХИТ широкого  спектра  применения,
представляющих практический интерес, приведены в таблице В.1.

     ГЛАВА 1

     ГАЛЬВАНИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ ТОКА ОДНОРАЗОВОГО ДЕЙСТВИЯ

     Гальванические   источники   тока   одноразового  действия
представляют  собой  унифицированный   контейнер,   в   котором
находятся   электролит,   абсорбируемый   активным   материалом
сепаратора, и электроды (анод и катод), поэтому они  называются
сухими  элементами.  Этот  термин используется применительно ко
всем элементам, не содержащим жидкого  электролита.  К  обычным
сухим   элементам  относятся  углеродно-цинковые  элементы  или
элементы Лекланше [1].
     Сухие элементы применяются при малых токах  и  прерывистых
режимах  работы.  Поэтому  такие элементы широко используются в
телефонных аппаратах, игрушках, системах сигнализации и др.
     Поскольку спектр приборов, в  которых  используются  сухие
элементы, весьма широк и, кроме того требуется их периодическая
замена,   существуют   нормы   на   их  габариты  [1].  Следует
подчеркнуть, что габариты элементов, приведенные в таблицах 1.1
и 1.2, выпускаемые различными  изготовителями  могут  несколько
отличаться  в части расположения выводов и других особенностей,
оговоренных в их спецификациях.
     В процессе разряда напряжение сухих  элементов  падает  от
номинального  до  напряжения  отсечки  (напряжение  отсечки  --
минимальное напряжение, при котором батарея  способна  отдавать
минимальную  энергию),  т.е. обычно от 1,2 В до 0,8 В/элемент в
зависимости от особенностей применения. В  случае  разряда  при
подключении   к   элементу   постоянного   сопротивления  после
замыкания цепи напряжение на его выводах резко  уменьшается  до
некоторой  величины,  несколько  меньшей  исходного напряжения.
Ток, протекающий при этом, называется начальным током разряда.
     Функциональные  возможности  сухого  элемента  зависят  от
потребления   тока,   напряжения  отсечки  и  условий  разряда.
Эффективность  элемента  повышается  по  мере  уменьшения  тока
разряда. Для сухих элементов непрерывный разряд за время меньше
24ч может быть отнесен к категории разряда с высокой скоростью.
     Электрическая  емкость  сухого  элемента оговаривается для
разряда через фиксированное сопротивление при заданном конечном
напряжении в  часах  в  зависимости  от  начального  разряда  и
представляется    графиком    или    таблицей.    Целесообразно
использовать график или  таблицу  изготовителя  для  конкретной
батареи.   Это   обусловлено  не  только  необходимостью  учета
особенностей изделия, но и тем, что  каждый  изготовитель  дает
свои  рекомендации по наилучшему использованию его продукции. В
таблице   1.3   и   таблице   1.5   представлены    технические
характеристики      гальванических      элементов,     наиболее
распространенных  в  последнее   время   на   прилавках   наших
магазинов.
     Внутреннее   сопротивление   батареи   может  ограничивать
необходимый ток,  например  при  использовании  в  фотовспышке.
Начальный  стабильный  ток, который может кратковременно давать
батарея, называется током вспышки. В обозначении типа  элемента
присутствуют  буквенные обозначения, которым соответствуют токи
вспышки и  внутреннее  сопротивление  элемента,  измеренные  на
постоянном  и  переменном токе (таблица 1.4 [1]). Ток вспышки и
внутреннее сопротивление весьма сложны  для  измерений,  причем
элементы  могут иметь длительный срок хранения, но при этом ток
вспышки может уменьшаться.

     1.1. ТИПЫ ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ

     Угольно-цинковые элементы

     Угольно-цинковые  элементы  (марганец-цинковые)   являются
самыми  распространенными сухими элементами. В угольно-цинковых
элементах используется пассивный (угольный)  коллектор  тока  в
контакте  с  анодом  из двуокиси марганца (MnO2), электролит из
хлорида аммония и катодом  из  цинка.  Электролит  находится  в
пастообразном  состоянии  или  пропитывает  пористую диафрагму.
Такой  электролит  мало  подвижен  и  не  растекается,  поэтому
элементы называются сухими.
     Номинальное    напряжение    угольно-цинкового    элемента
составляет 1,5 В.
     Сухие  элементы  могут  иметь   цилиндрическую,   рис.1.1,
дисковую    рис.1.2    и    прямоугольную   форму.   Устройство
прямоугольных  элементов  аналогично  дисковым.  Цинковый  анод
выполнен   в   виде   цилиндрического   стакана,   одновременно
являющимся контейнером. Дисковые элементы состоят  из  цинковой
пластины,    картонной    диафрагмы,    пропитанной   раствором
электролита, и спрессованного  слоя  положительного  электрода.
Дисковые  элементы  последовательно  соединяют  друг  с другом,
полученную батарею изолируют и упаковывают в футляр.
     Угольно-цинковые элементы  "восстанавливаются"  в  течении
перерыва   в   работе.   Это  явление  обусловлено  постепенным
выравниванием   локальных    неоднородностей    в    композиции
электролита,  возникающих  в  процессе  разряда.  В  результате
периодического "отдыха" срок службы элемента продлевается.
     На   рис.   1.3   представлена    трехмерная    диаграмма,
показывающая увеличение продолжительности работы D-элемента при
использовании   прерывистого   режима   работы  в  сравнении  с
постоянным. Это следует учитывать при интенсивной  эксплуатации
элементов  (и  использовать  несколько  комплектов для работы с
тем, чтобы один комплект имел достаточный  период  времени  для
восстановления  работоспособности.  Например,  при эксплуатации
плеера не рекомендуется  использовать  один  комплект  батареек
более   двуo   часов   подряд.   При   смене   двух  комплектов
продолжительность работы элементов увеличивается в три раза.
     Достоинством  угольно-цинковых   элементов   является   их
относительно   низкая  стоимость.  К  существенным  недостаткам
следует отнести значительное снижение напряжения  при  разряде,
невысокую   удельную  мощность  (5...10  Вт/кг)  и  малый  срок
хранения.
     Низкие  температуры  снижают  эффективность  использования
гальванических  элементов,  а  внутренний  разогрев батареи его
повышает.  Влияние  температуры  на   емкость   гальванического
элемента  показана  на рис. 1.4. Повышение температуры вызывает
химическую коррозию цинкового электрода водой,  содержащейся  в
электролите,  и  высыхание  электролита.  Эти  факторы  удается
несколько  компенсировать  выдержкой  батареи  при   повышенной
температуре  и  введением внутрь элемента, через предварительно
проделанное отверстие, солевого раствора.

     Щелочные элементы

     Как   и   в   угольно-цинковых,   в   щелочных   элементах
используется  анод  из  MnO2  и  цинковый  катод  с разделенным
электролитом.
     Отличие щелочных элементов от угольно-цинковых заключается
в применении   щелочного   электролита,   в   следствии    чего
газовыделение  при  разряде  фактически отсутствует, и их можно
выполнять герметичными, что очень  важно  для  целого  ряда  их
применений.
     Напряжение  щелочных  элементов  примерно на 0,1 В меньше,
чем угольно-цинковых, при  одинаковых  условиях.  Следовательно
эти элементы взаимозаменяемы.
     Напряжение  элементов  с  щелочным электролитом изменяется
значительно меньше, чем у  элементов  с  солевым  электролитом.
Элементы  с  щелочным  электролитом  также  имеют более высокие
удельную энергию (65...90 Втч/кг), удельную мощность (100...150
кВтч/м3) и более длительный срок хранения.
     Зарядка марганцево-цинковых элементов и батарей
     Производится  асимметричным  переменным  током.   Заряжать
можно  элементы  с  солевым  или  щелочным  электролитом  любой
концентрации,  но  не  слишком   разряженные   и   не   имеющие
повреждений  цинковых  электродов.  В  пределах срока годности,
установленного для данного типа  элемента  или  батареи,  можно
производить    многократное    (6...8    раз)    восстановление
работоспособности [2].
     Зарядка  сухих  батарей  и   элементов   производятся   от
специального  устройства,  позволяющего  получить  зарядный ток
необходимой  формы:  при  соотношении  зарядной   и   разрядной
составляющей  10:1  и  отношении  длительности  импульсов  этих
составляющих 1:2. Это устройство позволяет  заряжать  батарейки
для  часов и активизировать старые малогабаритные аккумуляторы.
При  зарядке  батареек  для  часов,  зарядный  ток  не   должен
превышать  2  мА.  Время  заряда не более 5 часов. Схема такого
устройства для зарядки батарей показана на рис. 1.5.
     Здесь заряжаемая батарея включена  через  две  параллельно
включенные  цепочки  диодов  с  резисторами.  Асимметричный ток
заряда   получается   в   следствии   различия    сопротивлений
резисторов.  Окончание заряда определяется по прекращению роста
напряжения   на   батарее.   Напряжение    вторичной    обмотки
трансформатора   зарядного  устройства  выбирается  так,  чтобы
выходное напряжение превышало номинальное  напряжение  элемента
на 50...60%.
     Время  заряда  батарей  с  помощью  описанного  устройства
должно быть порядка 12...16 часов. Зарядная емкость должна быть
примерно на 50% больше номинальной емкости батареи.

     Ртутные элементы

     Ртутные элементы очень похожи на щелочные элементы. В  них
используется  оксид ртути (HgO). Катод состоит из смеси порошка
цинка и ртути. Анод и катод разделены сепаратором и диафрагмой,
пропитанной 40% раствором щелочи.
     Эти элементы  имеют  длительные  сроки  хранения  и  более
высокие  емкости  (при  том  же  объеме).  Напряжение  ртутного
элемента примерно на 0,15 В ниже, чем у щелочного.
     Ртутные  элементы  отличаются  высокой  удельной  энергией
(90...120  Втч/кг, 300...400 кВтч/м3), стабильностью напряжения
и высокой механической прочностью.
     Для  малогабаритных  приборов  созданы   модернизированные
элементы  типов  РЦ-31С,  РЦ-33С  и  РЦ-55УС.  Удельная энергия
элементов РЦ-31С и РЦ-55УС -- 600 кВтч/м3, элементов РЦ-33С  --
700  кВтч/м3.  Элементы РЦ-31С и РЦ-33С применяются для питания
ручных   часов   и   другой   аппаратуры.   Элементы    РЦ-55УС
предназначены  для  медицинской  аппаратуры,  в  частности  для
вживляемых медицинских приборов.
     Элементы РЦ-31С и  РЦ-33С  работают  1,5  года  при  токах
соответственно  10  и  18  мкА,  а элемент РЦ-55УС обеспечивает
работу вживляемых медицинских приборов в  течении  5  лет.  Как
следует  из  таблицы 1.6, номинальная емкость этих элементов не
соответствует их обозначению.
     Ртутные элементы работоспособны в интервале температур  от
0   до   +50oС,   имеются   холодостойкие  РЦ-83Х  и  РЦ-85У  и
теплостойкие элементы РЦ-82Т и РЦ-84, которые способны работать
при температуре до  +70oС.  Имеются  модификации  элементов,  в
которых   вместо  цинкового  порошка  (отрицательный  электрод)
используются сплавы индия и титана.
     Так как ртуть дефицитна и токсична,  ртутные  элементы  не
следует  выбрасывать после их полного использования. Они должны
поступать на вторичную переработку.
     Серебряные элементы
     Они имеют "серебряные" катоды из Ag2O и AgO. Напряжение  у
них  на  0,2  В  выше,  чем у угольно-цинковых при сопоставимых
условиях [1].

     Литиевые элементы

     В них применяются литиевые аноды, органический  электролит
и  катоды  из различных материалов. Они обладают очень большими
сроками хранения, высокими плотностями энергии и работоспособны
в широком интервале температур, поскольку не содержат воды.
     Так как литий обладает наивысшим отрицательным потенциалом
по отношению    ко    всем    металлам,    литиевые    элементы
характеризуются    наибольшим   номинальным   напряжением   при
минимальных габаритах (рис.  1.6).  Технические  характеристики
литиевых гальванических элементов приведены в таблице 1.7.
     В   качестве   растворителей   в  таких  элементах  обычно
используются  органические  соединения.  Также   растворителями
могут  быть неорганические соединения, например, SOCl2, которые
одновременно являются реактивными веществами.
     Ионная    проводимость    обеспечивается    введением    в
растворители  солей, имеющих анионы больших размеров, например:
LiAlCl4, LiClO4, LiBFO4.  Удельная  электрическая  проводимость
неводных   растворов   электролитов   на   1...2  порядка  ниже
проводимости водных. Кроме того, катодные процессы в них обычно
протекают   медленно,   поэтому   в   элементах   с   неводными
электролитами плотности тока невелики.
     К   недостаткам  литиевых  элементов  следует  отнести  их
относительно высокую  стоимость,  обусловленную  высокой  ценой
лития,  особыми  требованиями  к их производству (необходимость
инертной атмосферы, очистка  неводных  растворителей).  Следует
также   учитывать,  что  некоторые  литиевые  элементы  при  их
вскрытии взрывоопасны.
     Такие элементы обычно выполняются в кнопочном исполнении с
напряжением 1,5 В и 3  В.  Они  успешно  обеспечивают  питанием
схемы  с потреблением порядка 30 мкА в постоянном или 100 мкА в
прерывистом режимах. Литиевые  элементы  широко  применяются  в
резервных   источниках   питания   схем  памяти,  измерительных
приборах и прочих высокотехнологичных системах.

     1.2. БАТАРЕЙКИ ВЕДУЩИХ ФИРМ МИРА

     В последние десятилетия возрос объем производства щелочных
аналогов элементов Лекланше, в том числе воздушно-цинковых (см.
таблицу В1).
     Так,   например    в    Европе    производство    щелочных
марганцево-цинковых  элементов стало развиваться в 1980 г., а в
1983 г. оно достигло уже 15% общего выпуска [10].
     Использование    свободного    электролита    ограничивает
возможности  применения  автономных и в основном используется в
стационарных   ХИТ.   Поэтому    многочисленные    исследования
направлены  на  создание  так  называемых  сухих элементов, или
элементов  с  загущенным  электролитом,  свободных   от   таких
элементов,  как  ртуть и кадмий, которые представляют серьезную
опасность для здоровья людей и окружающей среды.
     Такая тенденция является следствием  преимуществ  щелочных
ХИТ в сравнении с классическими солевыми элементами:
     существенное  повышение  разрядных плотностей тока за счет
применения пастированного анода;
     повышение  емкости  ХИТ  за  счет  возможности  увеличения
закладки активных масс;
     создание воздушно-цинковых композиций (элементы типа 6F22)
за счет  большей  активности существующих катодных материалов в
реакции   электровосстановления    дикислорода    в    щелочном
электролите [11].

     Батарейки компании Duracell (США)

     Фирма  Duracell -- признанный лидер в мире по производству
щелочных  гальванических  источников   одноразового   действия.
История фирмы насчитывает более 40 лет.
     Сама  фирма  расположена  в  Соединенных Штатах Америки. В
Европе ее заводы находятся в Бельгии.  По  мнению  потребителей
как  у нас, так и за рубежом по популярности, продолжительности
использования и соотношению цены  и  качества  батарейки  фирмы
Duracell занимают ведущее место.
     Появление  Duracell  на  рынке  Украины привлекло внимание
наших потребителей.
     Плотности разрядного тока в литиевых источниках не  велики
(по  сравнению  с  другими ХИТ), порядка 1 мА/см2 (см. стр.14).
При гарантированном сроке хранения 10 лет и разряде малым током
рационально   использовать   литиевые   элементы   Duracell   в
высокотехнологичных системах.
     Запатентованная  в США технология EXRA-POWER с применением
двуокиси титана (TiO2) и  других  технологических  особенностей
способствует  повышению  мощности и эффективности использования
марганцево-цинковых ХИТ фирмы Duracell.
     Внутри стального  корпуса  щелочных  элементов  "Duracell"
расположен   цилиндрический  графитовый  коллектор,  в  котором
находится пастообразный  электролит  в  контакте  с  игольчатым
катодом.
     Гарантированный  срок хранения элементов 5 лет, и при этом
-- емкость элемента, указанная  на  упаковке,  гарантируется  в
конце срока хранения.
     Технические  характеристики ХИТ фирмы Duracell приведены в
таблице 1.8.

     Батарейки концерна Varta (Германия)

     Концерн Varta -- один из мировых лидеров  по  производству
ХИТ.  25  заводов  концерна расположены в более чем 100 странах
мира  и  выпускают  более  1000  наименований  аккумуляторов  и
батареек.
     Основные  производственные  мощности  занимает Департамент
стационарных промышленных  аккумуляторов.  Однако  порядка  600
наименований  гальванических элементов от батареек для часов до
герметичных  аккумуляторов  производятся  на  заводах  концерна
Департаментом  приборных батарей в США, Италии, Японии, Чехии и
т.д., при гарантии  неизменного  качества  вне  зависимости  от
географического  расположения  завода. В фотографической камере
первого  человека,  ступившего  на   Луну,   были   установлены
батарейки концерна Varta.
     Они   достаточно  хорошо  известны  нашим  потребителям  и
пользуются устойчивым спросом.
     Технические характеристики ХИТ концерна Varta с  указанием
отечественных аналогов приведены в таблице 1.9.

     ГЛАВА 2

     АККУМУЛЯТОРЫ

     Аккумуляторы      являются     химическими     источниками
электрической энергии многоразового действия.  Они  состоят  из
двух  электродов (положительного и отрицательного), электролита
и корпуса. Накопление энергии  в  аккумуляторе  происходит  при
протекании    химической    реакции    окисления-восстановления
электродов.  При  разряде  аккумулятора   происходят   обратные
процессы.  Напряжение  аккумулятора -- это разность потенциалов
между полюсами аккумулятора при фиксированной нагрузке.
     Для получения достаточно больших значений  напряжений  или
заряда   отдельные   аккумуляторы   соединяются   между   собой
последовательно  или  параллельно  в  батареи.  Существует  ряд
общепринятых  напряжений  для  аккумуляторных батарей: 2; 4; 6;
12; 24 В.
     Количество аккумуляторов, необходимое для  укомплектования
батареи   при   последовательном  соединении,  определяется  по
формуле:
     N = Uп / Uа, где
     N -- число аккумуляторных батарей,
     Uп -- напряжение питания потребителя,
     Uа   --   напряжение    одного    полностью    заряженного
аккумулятора.
     Под  отдаваемой  емкостью  следует  понимать  максимальное
количество электричества в кулонах (ампер часах) ( 1 Ач =  3600
Кл),  которое  аккумулятор  отдает  при  разряде  до выбранного
конечного напряжения. В условном обозначении типа  аккумулятора
приводится  номинальная  емкость,  т.е.  емкость при нормальных
условиях разряда (при разряде номинальным током и, обычно,  при
температуре 20oС).
     Аккумуляторы следует выбирать по следующим параметрам:
     коэффициент    отдачи    --   это   отношение   количества
электричества в кулонах (Ач)* [3], отданного аккумулятором  при
полном  разряде,  к  количеству  электричества, полученному при
заряде;
     коэффициент  полезного  действия   аккумулятора   --   это
отношение количества электричества, Кл (Ач)*, которое он отдает
потребителю,   разряжаясь   до   установленного   предела   для
продолжения  нормальной  работы   последнего,   к   количеству,
полученному им при заряде, Кл (Ач)*.
     Значение  коэффициента  полезного  действия  всегда меньше
значения коэффициента отдачи.
     При  параллельном  соединении  аккумуляторов,   т.е.   при
соединении  между  собой  положительных и отрицательных полюсов
всех элементов соответственно, можно составить батарею  большой
емкости  с  напряжением,  равным номинальному напряжению одного
аккумулятора и емкостью, равной сумме емкостей составляющих  ее
аккумуляторов.
     Для облегчения выбора соответствующего потребителю энергии
аккумулятора сравним некоторые характеристики.
     Из  табл.  2.1  [4]  видно,  что  весовая удельная энергия
серебряно-цинковых аккумуляторов в значительно большей  степени
зависит  от температуры. Примерно так же зависит от температуры
объемная удельная энергия аккумуляторов.
     Очень  важной   характеристикой   аккумуляторов   является
ориентировочная   относительная   стоимость   1   Втч  энергии,
полученной от различных типов аккумуляторов одинаковой емкости.
     Как видно из табл. 2.2  дороже  всего  обходится  энергия,
получаемая  от  серебряно-цинковых и кадмиевых аккумуляторов, и
дешевле от свинцово-кислотных,  принятых  в  данном  случае  за
единицу.
     Характеристики     наиболее     распространенных     типов
аккумуляторов приведены в табл. 2.3 [1].
     При    выборе    аккумуляторной     батареи     необходимо
спрогнозировать  режим  работы,  характер  изменения  нагрузки,
диапазон  изменения  силы  тока   и   напряжения,   температуру
окружающей среды и др.
     Параметры  наиболее  распространенных  типов аккумуляторов
приведены в табл. 2.4.
     Ограничимся рассмотрением следующих аккумуляторов:
     кислотных  аккумуляторов,  выполненных   по   традиционной
технологии;
     стационарных   свинцовых   и  приводных  (автомобильных  и
тракторных);
     герметичных  необслуживаемых  аккумуляторов,   герметичных
никель-кадмиевых и кислотных "dryfit" А400 и А500 (желеобразный
электролит).
     Они  удовлетворяют  любые требования по емкости батарей от
0,3 до 200 Ач.

     2.1. КИСЛОТНЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ

     Аккумулятор состоит  из  положительного  и  отрицательного
электродов,  раствора  серной  кислоты (27...39%-ный раствор) и
сепаратора,   разделяющего   положительные   и    отрицательные
пластины.
     Батареи состоят из последовательно соединенных между собой
секций    (аккумуляторов).   Номинальное   напряжение   каждого
аккумулятора составляет 2 В. Обычно  батареи  состоят  из  трех
(общее  напряжение  батареи  6  В) и шести аккумуляторов (общее
напряжение батареи 12 В).  Количество  батарей  в  аккумуляторе
обозначается N.
     Применяются   два   типа   электродов:   поверхностные   и
пастированные.  Поверхностный  электрод  состоит  из  свинцовой
пластины,  на  поверхности  которой  электрохимическим способом
формируется  слой  активной  массы.   Пастированные   электроды
подразделяются   на   решетчатые   (намазные),   коробчатые   и
панцирные.
     В  решетчатых   (намазных)   электродах   активная   масса
удерживается  в  решетке из свинцово-сурьмяного сплава толщиной
1...4 мм. В коробчатых  пластинах  решетки  с  активной  массой
закрываются с двух сторон перфорированными свинцовыми листами.
     Панцирные  пластины  состоят из свинцово-сурьмяных штырей,
которые помещаются внутри пластмассовых перфорированных трубок,
заполненных активированной массой. Для отрицательных электродов
используются намазные и коробчатые пластины, для  положительных
-- поверхностные,  намазные и панцирные. В качестве сепараторов
применяют микропористые пластины из вулканизированного  каучука
(мипор), поливинилхлорида (мипласт) и стекловолокна.
     Свинцовые аккумуляторы обычно соединяют в батарею, которую
помещают  в  моноблок  из  эбонита, термопласта, полипропилена,
полистирола, полиэтилена, асфальтопековой композиции,  керамики
или стекла.
     Одной  из  важнейших  характеристик  аккумулятора является
срок службы  или  ресурс-наработка  (число  циклов).  Ухудшение
параметров  аккумулятора  и выход из строя обусловлены в первую
очередь  коррозией  решетки   и   оползанием   активной   массы
положительного электрода. Срок службы аккумулятора определяется
в  первую  очередь  типом  положительных  пластин  и  условиями
эксплуатации.
     Аккумуляторы и батареи  имеют  условное  буквенно-цифровое
обозначение.  Первая  цифра  (для  отечественных аккумуляторов)
указывает число последовательно соединенных аккумуляторов.  Так
как  номинальное  напряжение свинцового аккумулятора равно двум
вольтам, то номинальное напряжение аккумуляторной батареи равно
числу последовательно  соединенных  элементов,  умноженному  на
два.
     Для   некоторых  аккумуляторов  указываются  климатическое
исполнение и размещение. Например, стартерная батарея из  шести
аккумуляторов  емкостью  55  Ач  в  моноблоке  из  эбонита  и с
сепаратором  из  стекловолокна  имеет   условное   обозначение:
батарея 6СТ-55ЭС, ГОСТ 959.0-79.
     Свинцовые  аккумуляторы имеют высокие разрядные напряжения
(рис.  2.1)  и  удельную  мощность  (до  100...150   Вт/кг)   и
относительно   недороги.  К  основным  их  недостаткам  следует
отнести низкую удельную энергию и относительно малый ресурс.
     Буква после первой цифры  обозначает  тип  или  назначение
аккумулятора или батареи:
     С стационарные
     СТ стартерные
     А авиационные
     В вагонные
     Совершенствование  свинцовых  аккумуляторов  идет  по пути
изыскания    новых    сплавов     для     решеток     (например
свинцово-кальциевых), облегченных и прочных материалов корпусов
(например, на основе сополимера пропилена и этилена), улучшения
качества сепараторов.
     Ниже  рассматриваются  герметичные свинцовые аккумуляторы,
которые не требуют доливки  воды  при  эксплуатации,  не  имеют
газовыделения  и  кислотного  тумана. В последние годы возникли
новые  сферы  применения  батарей.  Речь   идет   о   резервных
источниках  питания  ЭВМ  и  систем,  накапливающих энергию для
возможных пиковых нагрузок.

     2.1.1. СТАЦИОНАРНЫЕ СВИНЦОВЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ

     Предназначены для эксплуатации на постоянном месте  или  в
условиях,  исключающих  перемещение  аккумуляторов или машин, в
которых   они   установлены.    В    большинстве    выпускаемых
аккумуляторов   (типов   С,   СЗ,   СК  и  СКЭ)  положительными
электродами служат поверхностные  пластины,  отрицательными  --
коробчатые   пластины.   Корпуса   стационарных   аккумуляторов
изготавливают из стекла, эбонита и дерева (выложенного  изнутри
свинцом).
     Параметры стационарных свинцовых аккумуляторов приведены в
табл. 2.5.
     Максимальный  ток  заряда аккумуляторов с N = 1 равен 9 А.
Емкости и токи заряда и разряда  для  батарей  аккумуляторов  с
соответствующим   N  можно  найти,  перемножив  соответствующие
значения,  приведенные  в  табл.  2.5,   на   N   аккумулятора.
Саморазряд аккумуляторов не более 23% при хранении в течение 29
суток.  Удельная  энергия стационарных аккумуляторов составляет
10...12 Втч/кг. Гарантийный срок хранения  1  год.  Гарантийный
срок службы 4 года, наработка 200...1000 циклов.
     Стационарные   аккумуляторы  с  поверхностными  пластинами
содержат  относительно  большую  долю  свинца  по  отношению  к
активной  массе.  Большинство  из  них не имеет крышек, поэтому
требуют частой заливки воды и хорошо вентилируемого помещения.
     Указанные    недостатки    устранены    в     стационарных
аккумуляторах  с намазными пластинами типа СН. Эти аккумуляторы
собираются на заводах и имеют крышки.
     Буквенные обозначения аккумулятора:
     С стационарный
        длительный разряд
     К короткий разряд
     З закрытое исполнение
     Э эбонит (материал корпуса)
     На базе аккумуляторов СН созданы аккумуляторы СНУ емкостью
от 80  до   2240   Ач,   обладающие   повышенной   механической
прочностью.  К  стационарным  также относятся автоблокировочные
свинцовые  аккумуляторы   АБН-72-УХЛ2   и   АБН-80-УХЛ2   (ГОСТ
21728-76).
     Аккумуляторы  АБН  применяются  на  железных  дорогах  для
питания устройств автоблокировки, сигнализации, телемеханики  и
связи  в  стационарных  условиях.  Буква  Н  означает  намазные
пластины. Номинальная емкость указана  для  режима  25-часового
разряда.  Емкость  при  12-часовом  разряде составляет 85%, при
5-часовом  разряде  --  70%  номинальной.   Обозначение   УХЛ-2
указывает  на  климатическое  исполнение и категорию размещения
[5].

     2.1.2. АВТОМОБИЛЬНЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ

     Автомобильные аккумуляторы предназначены  для  обеспечения
работы  системы  зажигания  в  стартерном  режиме и при запуске
двигателя  внутреннего  сгорания,  а  также  служат  источником
питания  аппаратуры,  установленной  на  транспортном средстве.
Основные параметры  отечественных  автомобильных  и  тракторных
стартерных батарей приведены в табл. 2.6.
     На   рис.   2.2  показаны  схемы  расположения  выводов  и
перемычек, типы выводов и присоединительные размеры.
     В табл. 2.7 приведены параметры  зарубежных  аккумуляторов
фирмы "Fiamm".
     Гарантийный срок хранения не залитых раствором электролита
батарей  установлен  3  года,  срок  службы  2  года, наработка
2500...3000  часов.  Батареи  предназначены  для   работы   при
температуре  от  -35o  до  +60oС.  Удельная  энергия стартерных
аккумуляторов составляет 30...40 Втч/кг.
     Эксплуатация аккумуляторных батарей и уход за ними
     При  эксплуатации  на  автомашине  аккумуляторные  батареи
разряжаются   и  автоматически  дозаряжаются.  Контроль  заряда
осуществляется регулятором напряжения и  реле  обратного  тока.
При исправном и хорошо отрегулированном регуляторе аккумуляторы
ограждены   от   недозарядов   и  перезарядов,  сокращающих  их
долговечность. Однако при этом требуется периодический контроль
работы регулятора  и  перевод  его  на  режим,  соответствующий
температурным и климатическим условиям.
     При    повреждении    мастики,    герметизирующей   корпус
аккумулятора, батарею следует разрядить  и  вылить  электролит,
для  предотвращения взрыва гремучей смеси. Затем продуть сжатым
воздухом,  протереть  и  только  после   этого   приступить   к
оплавлению мастики.
     Следует проводить не реже одного раза в две недели:
     очищать батарею от пыли и грязи, протирать чистой ветошью,
смоченной  в  10%-ном  растворе нашатырного спирта, углекислого
натрия или кальцинированной соды, места, облитые электролитом.
     проверять крепление батареи в гнезде, плотность  контактов
на выводах, отсутствие натяжения проводов;
     очищенные  наконечники  проводов и выводов батарей смазать
техническим вазелином;
     прочищать вентиляционные отверстия в пробках и крышках;
     проверять уровень электролита и доливать  дистиллированной
водой   до   нормы.   Доливка   электролитом  не  допустима  за
исключением случаев выплескивания  его  из  батареи.  Плотность
доливаемого   при   этом   электролита  должна  соответствовать
плотности электролита в аккумуляторе.
     Контроль работы регулятора
     Проводится при  техническом  обслуживании  автомашин.  При
этом  следует  придерживаться рекомендаций, приведенных в табл.
2.8. и инструкции по эксплуатации.
     Проверка и регулировка регулятора должна  производиться  в
случаях, если регулируемое напряжение имеет значение более 15,5
В  или не соответствует указанному в инструкции по эксплуатации
машины.
     При регулировке следует применять вольтметр класса не хуже
1,5. При    регулировке    реле    обратного    тока    следует
руководствоваться   указаниями   инструкции   по   эксплуатации
автомашины и данными табл. 2.9.
     Батарею, разряженную более чем на 25% зимой и более чем на
50% летом следует снять с автомашины и поставить на заряд.
     Электролит
     В качестве электролита  для  автомобильных  аккумуляторных
батарей  применяют  раствор  серной  кислоты в дистиллированной
воде.  При  отсутствии   стандартной   допускается   применение
дождевой  воды и талого снега собранных не с железных крыш и не
содержавшихся в железных сосудах.
     Для различных климатических  и  температурных  условий,  в
которых    батарее   предстоит   находиться   в   эксплуатации,
применяется  электролит  различной   плотности.   Рекомендуемая
плотность   электролита  для  различных  климатических  районов
приведена в табл. 2.10.
     Для   приготовления   электролита    применяется    чистая
кислотостойкая пластмассовая, керамическая, фаянсовая посуда, в
которую сначала наливается вода, а затем постепенно кислота при
непрерывном  перемешивании  кислотостойкой  палочкой.  Обратный
порядок заливки не допускается.
     Ориентировочное количество  электролита,  необходимое  для
заливки  аккумуляторных  батарей, приведено в таблицах вместе с
их техническими  характеристиками.  Для  получения  электролита
нужной плотности рекомендуется пользоваться табл. 2.11.
     Плотность  электролита  в основном зависит от концентрации
раствора серной кислоты: чем больше концентрация раствора,  тем
больше  плотность  электролита.  Однако  она также зависит и от
температуры раствора: чем выше температура, тем ниже плотность.
     Температурные   поправки   к   показанию   ареометра   для
приведения  плотности электролита к температуре 15o, 20o и 30oC
приведены в табл. 2.12. Знак "+" или  "--"  означает  прибавить
или вычесть поправку от показаний ареометра.
     Для  определения  степени  разряженности  в  любой  момент
принимается нормативная плотность электролита 1,29 г/см3,  т.е.
плотность, приобретенная после полного первого заряда.
     Для  уравнивания  плотности электролита, т.е. доведения ее
до плотности, равной плотности в начале  эксплуатации,  следует
измерить  фактическую плотность и температуру. Затем сравнивают
приведенную (к плотности при 20oС)  плотность  и  рекомендуемую
(табл.  2.11).  Если приведенная плотность окажется ниже нормы,
то доливают кислоту или электролит повышенной  плотности,  если
же  выше -- доливают дистиллированную воду. Для того, чтобы при
этом  не  превысить   уровень,   из   аккумулятора   необходимо
предварительно отобрать часть электролита.
     Уравнивание  можно проводить только в полностью заряженном
аккумуляторе, когда электролит имеет плотность,  не  искаженную
недозаряженностью последнего, и когда еще продолжается кипение,
которое  содействует быстрому перемешиванию. В противном случае
следует продолжать заряд после доливки в течение 30  минут  для
достижения   лучшего  перемешивания  и  затем  через  30  минут
измерить  плотность  и  температуру,  чтобы  снова   определить
приведенную  плотность.  Доводка  плотности  до нормы обычно не
получается  с  первого  раза,  тогда  ее   следует   повторить.
Промежутки  между приемами доводки должны быть не менее 30...40
минут.
     Ввод  в  действие  сухозаряженных  (новых)  аккумуляторных
батарей
     Ввод  в  действие  аккумулятора следует начинать с заливки
аккумуляторов,  которую  рекомендуется  производить   следующим
образом.
     Электролит,  приготовленный  согласно  требованиям,  можно
заливать в аккумуляторы при условии, если  его  температура  не
выше  25oС в холодной и умеренной климатических зонах и не выше
30oС в  жаркой  и  влажной  зонах.  Не  рекомендуется  заливать
аккумуляторы электролитом температурой ниже 15oС.
     Заливку  аккумуляторов рекомендуется производить следующим
образом.
     Если вентиляционные отверстия расположены в пробках, то их
необходимо вывернуть и снять с них герметизирующую  пленку  или
срезать   выступ   и  проверить,  вскрылись  ли  вентиляционные
отверстия.
     Если  пробки  без  герметизирующей  пленки  или   выступа,
следует  вынуть  расположенные под ними герметизирующие диски и
выбросить их.
     Заливку следует производить небольшой струей до  тех  пор,
пока  зеркало  электролита  не  коснется  нижнего  конца тубуса
горловины или на  10...15  мм  выше  предохранительного  щитка.
Уровень электролита над предохранительным щитком можно измерить
стеклянной трубочкой.
     Если  в  крышке батареи имеются вентиляционные штуцера для
автоматической  регулировки  уровня   электролита,   необходимо
освободить  отверстия  в  штуцерах  от  герметизирующих деталей
(стержни, колпачки и др.). Последние следует  выбросить.  Затем
необходимо  отвернуть  пробки  и  надеть их на штуцера. Заливку
следует  производить  небольшой  струей   до   верхнего   среза
горловины.
     В  случае  проливания  электролита  необходимо собрать его
ветошью  и  протереть  облитые   места   (нейтрализовать)   10%
рaствором нашатырного спирта.
     После  заливки  пробки  со  штуцеров надо снять, и уровень
автоматически  снизится  до   нормы.   Необходимое   количество
электролита   для   заливки   батарей  указано  в  таблицах  их
технических характеристик.
     Как правило, не ранее, чем через 20 минут и не позже,  чем
через   два   часа  после  заливки,  нужно  измерить  плотность
электролита. Если плотность  электролита  в  аккумуляторе  ниже
плотности  заливавшегося более чем на 0,03 г/см3, такую батарею
перед установкой на автомашину следует зарядить.
     Если батарея хранилась не  более  одного  года  и  процесс
подготовки ее к вводу в эксплуатацию происходил при температуре
не  ниже  15oС,  допускается  установка  ее  на  автомашину без
проверки плотности электролита после 20 мин пропитки.  Батарею,
введенную   в  эксплуатацию,  следует  откорректировать  спустя
несколько дней.

     2.1.3. УСТРОЙСТВА ДЛЯ ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРОВ

     Заряд  аккумулятора  происходит,  если  к  нему   приложен
потенциал,  превышающий его напряжение. Ток заряда аккумулятора
пропорционален разности приложенного  напряжения  и  напряжения
холостого хода.
     Скорость  заряда  аккумулятора  может  быть  определена  в
терминах емкости. Если емкость  аккумулятора  С  заряжается  за
время  t,  то  скорость  заряда  определяется  отношением  С/t.
Аккумулятор емкостью  100  Ач  при  разряде  со  скоростью  С/5
полностью  разрядится за 5 часов, при этом ток разряда составит
100/5, или 20 А. Если аккумулятор заряжается со скоростью C/10,
то ток его заряда будет равен 100/10, или 10 А. Скорость заряда
можно оценить в  длительностях  цикла.  Так,  если  аккумулятор
заряжается за 5 часов, то говорят, что он имеет цикл 5 часов.
     В  зависимости  от  области  применения аккумуляторы можно
заряжать различными способами. При быстром заряде требуется  от
4  до  6  часов,  в  то  время  как продолжительность разряда в
штатном режиме варьируется от 10 до 15 часов.  При  циклическом
заряде  требуется  постоянное  напряжение  или  постоянный  ток
заряда. Иногда используется плавающий заряд (плавающий заряд --
метод поддержания подзаряжаемой батареи при полном заряде путем
подачи выбранного постоянного напряжения для компенсации в  ней
различных  потерь),  во  время  которого нагрузка и аккумулятор
включаются   параллельно,    или    компенсационный    подзаряд
(компенсационный  подзаряд -- метод, при котором для приведения
батареи в полностью заряженное состояние  и  поддержания  ее  в
этом  состоянии  используется  постоянный  ток  заряда),  когда
мощность постоянного тока подается в нагрузку, в то  время  как
цепь заряда аккумулятора с нагрузкой не соединена.
     На   практике   чаще   всего  используется  быстрый  заряд
аккумулятора (до  90%  емкости)  с  последующим  автоматическим
переключением на меньшую скорость заряда (до полной емкости).
     Для  маломощных  аккумуляторов  и  заряда  при  постоянном
напряжении можно использовать  устройство  [1],  показанное  на
рис.  2.3.  Для  поддержания  постоянного выходного напряжения,
значение которого устанавливается  резистором  R2,  применяется
трехвыводной  интегральный  стабилизатор  напряжения,  например
КР142ЕН5А.
     Для расчета схемы следует пользоваться выражением:
     U0 = Uоп (1 + R1/R2) + IустR2, где
     U0 -- напряжение равное разности максимального  напряжения
на заряженном аккумуляторе и выходного напряжения используемого
интегрального стабилизатора напряжения;
     Uоп  --  выходное  напряжение  используемого интегрального
стабилизатора напряжения;
     Iуст  --  ток   внутреннего   стабилизатора   используемой
интегральной микросхемы [6].
     Возможно использование в качестве резистора R2 переменного
резистора,   но   с   обязательным   шунтированием   постоянным
резистором (для блокирования дребезга движка  резистора)  т.о.,
чтобы  их  суммарное  сопротивление равнялось расчетному. С его
помощью  поддерживается  необходимое  выходное   напряжение   и
одновременно  осуществляется  защита  схемы  от  тока короткого
замыкания.
     Зарядное устройство с  источником  тока  и  автоматическим
ограничением   напряжения   показано   на  рис.  2.4  [6].  Это
устройство  поддерживает  постоянный  ток  заряда  и  отключает
аккумулятор    от    зарядного    устройства    по   достижении
установленного напряжения заряда. Здесь источник тока  выполнен
на  транзисторе VT2 и светодиоде VD1, который выполняет функцию
индикатора (напряжение эмиттер-база транзистора  VT2,  задающее
ток   источника   тока,  определяется  падением  напряжения  на
светодиоде).  Транзистор   VT1   ограничивает   напряжение   на
нагрузке,  закрывая  протекание  тока  через  светодиод  VD1 по
достижении    напряжения    заряда    аккумулятора,     которое
устанавливается подбором резистора R1. При номиналах, указанных
на  схеме, напряжение заряда аккумулятора 12 В при максимальном
токе  порядка  100  мА.  Светодиод  показывает  степень  заряда
аккумулятора. При полностью заряженном аккумуляторе он гаснет.
     Такие  зарядные  устройства  не требуют приборов измерения
тока и напряжения, контроля окончания заряда и в  конце  заряда
автоматически  уменьшают  ток, сообщая аккумулятору максимально
возможный  заряд.  При  необходимости  заряжать  аккумуляторные
батареи  большой  емкости  (например  автомобильные) ток заряда
нетрудно увеличить  до  5  А.  В  этом  случае  транзистор  VT2
необходимо  заменить  составным  транзистором рис. 2.5, снабдив
последний из них теплоотводом.
     Восстановление пассивированных аккумуляторных батарей
     В  результате  неправильной  эксплуатации   аккумуляторных
батарей  пластины  их  пассивируются и выходят из строя. Тем не
менее   известен   способ    восстановления    таких    батарей
асимметричным  током  (при  соотношении  зарядной  и  разрядной
составляющих тока 10 : 1 и  отношении  длительностей  импульсов
этих  составляющих 1 : 2). Этот способ позволяет активизировать
поверхности   пластин   старых   аккумуляторов   и    проводить
профилактику исправных [4].
     На   рис.  2.6  представлена  схема  заряда  аккумуляторов
асимметричным током,  которая  рассчитана  на  работу  с  12  В
аккумулятором  и  обеспечивает  импульсный  зарядный  ток  5А и
разрядный  -0,5  А.  Она  представляет  собой  регулятор  тока,
собранный   на   транзисторах  VT1...VT3.  Питается  устройство
переменным током напряжением 22 В  (амплитудное  напряжение  30
В).  При  номинальном  зарядном  токе  напряжение на заряженном
аккумуляторе  изменяется  в   пределах   13...15   В   (среднее
напряжение 14 В).
     За время одного периода переменного напряжения формируется
один импульс  зарядного  тока  (угол  отсечки alpha) равен 60o,
рис. 2.7). В промежутке между зарядными импульсами  формируется
разрядный   импульс   через   резистор  R3,  подбором  которого
устанавливается амплитуда разрядного тока.
     Необходимо  учитывать,   что   суммарный   ток   зарядного
устройства  должен  равняться  1,1 от тока заряда аккумулятора,
т.к. при заряде резистор R3 подключен параллельно аккумулятору.
     При  использовании   аналогового   амперметра   он   будет
показывать  около  одной  трети от амплитуды импульса зарядного
тока. Схема защищена от короткого замыкания выхода.
     Заряд аккумулятора ведут до  тех  пор,  пока  не  наступит
обильное газовыделение (кипение) во всех банках, а напряжение и
плотность  электролита  будут  постоянными в течение двух часов
подряд. Это является признаком окончания заряда. Затем  следует
произвести   уравнивание  плотности  электролита  в  секциях  и
продолжить заряд еще 30 минут для лучшего перемешивания.
     Во  время   заряда   аккумулятора   следует   периодически
проверять   температуру  электролита,  чтобы  не  допустить  ее
повышения выше 45oC в холодных и умеренных климатических  зонах
и выше 50oC в жарких и теплых влажных.
     Так  как  при  заряде  кислотных  аккумуляторов выделяется
водород,  следует  проводить  заряд   аккумулятора   в   хорошо
проветриваемом   помещении,   при  этом  не  следует  курить  и
пользоваться открытым пламенем. Образовавшаяся  гремучая  смесь
обладает большой разрушительной силой.

     2.2. ГЕРМЕТИЧНЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ

     Широко     распространенные     кислотные    аккумуляторы,
выполненные по классической технологии, доставляют много хлопот
и оказывают вредное влияние на людей и аппаратуру. Они наиболее
дешевы, но требуют дополнительных затрат  на  их  обслуживание,
специальных помещений и персонал.
     Группа  "CEAC",  объединяющая  европейских  производителей
аккумуляторов  и  занимающая   первое   место   в   Европе   по
производству свинцовых аккумуляторов, обеспечивает значительную
долю рынка.
     Значительный  объем  производимых аккумуляторов составляют
герметичные,  выполненные  по   технологии   "dryfit"   и   AGM
(абсорбированный  электролит).  Они характеризуются отсутствием
эксплуатационных затрат и перекрывают диапазон емкостей от 1 до
12000  Ач,  что  позволяет  удовлетворить   требования   любого
потребителя.

     2.2.1. АККУМУЛЯТОРЫ, ТЕХНОЛОГИЯ "DRYFIT"

     Наиболее удобными и безопасными из кислотных аккумуляторов
являются  абсолютно  необслуживаемые  герметичные  аккумуляторы
VRLA (Valve Regulated Lead Acid)  произведенные  по  технологии
"dryfit".  Внешний  вид  показан на рис. 2.8. Электролит в этих
аккумуляторах   находится   в   желеобразном   состоянии.   Это
гарантирует   надежность   аккумуляторов   и   безопасность  их
эксплуатации.
     Технические характеристики аккумуляторов "DRYFIT"
     В   зависимости   от   предполагаемого    режима    работы
рекомендуются  два  типа  аккумуляторов:  "dryfit"  А400 -- для
буферного режима и  А500  --  для  режима  буфер  +  цикл.  Эти
аккумуляторы выпускаются немецкой фирмой Sonnenschein, входящей
в  группу  европейских производителей "CEAC", и характеризуются
следующими преимуществами:
     абсолютно необслуживаемые в течение всего срока службы;
     продолжительный  срок  службы  (с  сохранением  остаточной
емкости 80%);
     классификация  Евробат  -- высокая работоспособность (High
Performance);
     технология    "dryfit":    электролит    зафиксирован    в
желеобразном состоянии;
     намазные пластины в блочном исполнении;
     очень  малое  газовыделение  за  счет  системы  внутренней
рекомбинации;
     способность быстрого восстановления емкости;
     аккумуляторы  "dryfit"  не  являются  опасным  грузом  для
авиа-, авто- и железнодорожного транспорта (согласно IATA);
     очень  малый  саморазряд:  даже  после 2 лет хранения (при
20oС) не требуется подзаряд перед вводом в эксплуатацию;
     допускается перезаряд;
     устойчивы к глубокому разряду согласно DIN 43539 ч. 5;
     диапазон емкости: от 5,5 до 180 Ач для А 400 и от  2,0  до
115 Ач для А500;
     аккумуляторы  принимаются  на вторичную переработку фирмой
Sonnenschein, т. к. содержат много ценных материалов;
     имеют сертификат Немецкой Федеральной почты, TL 6140-3003;
     соответствуют VDE 0108 ч.1 для аварийного энергоснабжения.
     Аккумуляторы   А500   более   универсальны   и    являются
последовательной  разработкой  и  предназначены  для смешанного
режима -- "буфер+цикл". В них намного  улучшены  характеристики
саморазряда  за  счет  изменения  конструкции  банок  и состава
электролита. Соответствуют следующим нормам: DIN,  BS,  IES,  а
также имеют допуск по VdS.
     Типы  выводов  аккумуляторов А400 и А500 приведены на рис.
2.9.  Технические  характеристики  --  в  табл.  2.13  и   2.14
соответственно.
     Условное обозначение аккумуляторов "dryfit" содержит:
     первая   буква  и  три  следующие  за  ней  цифры  --  тип
аккумулятора;
     последующие цифры -- номинальная емкость, Ач;
     последние буквы -- тип вывода аккумулятора  (согласно  DIN
72311,   предельные   токи   разряда   достигаются  только  при
использовании штатного контакта).
     Техника заряда аккумуляторов "DRYFIT"
     Заряд  аккумулятора  происходит,  если  к  нему   приложен
потенциал,  превышающий  его  рабочее  напряжение.  Ток  заряда
аккумулятора пропорционален разности приложенного напряжения  и
напряжения  холостого  хода. Напряжение аккумулятора возрастает
по мере заряда до  тех  пор,  пока  не  начинается  электролиз.
Одновременно   с   этим  уменьшается  эффективность  заряда,  а
напряжение  на  зажимах  аккумулятора  увеличивается  по   мере
уменьшения скорости заряда.
     Скорость  заряда  аккумулятора  может  быть  определена  в
терминах емкости. Если емкость  аккумулятора  С  заряжается  за
время  t,  то  скорость  заряда  определяется  отношением  С/t.
Аккумулятор емкостью  100  Ач  при  разряде  со  скоростью  С/5
полностью  разрядится за 5 часов, при этом ток разряда составит
100/5, или 20  А.  Если  аккумулятор  заряжается  со  скоростью
C/10,то  ток  его заряда будет равен 100/10, или 10 А. Скорость
заряда  можно  оценить  в  длительностях   цикла.   Так,   если
аккумулятор  заряжается  за  5  часов, то говорят, что он имеет
цикл 5ч.
     После полного заряда аккумулятора  дальнейшее  продолжение
заряда  вызывает  выделение  газов  (происходит "перезаряд"). В
классических аккумуляторах в процессе перезаряда удаляется вода
и происходит распыление электролита с выделением  газов.  Часть
электролита  разбрызгивается  через  вентиляционные  отверстия,
т.е. теряется. При добавлении воды в электролит уменьшается его
концентрация и ухудшаются характеристики аккумулятора.
     В аккумуляторах,  произведенных  по  технологии  "dryfit",
реакции   электродов   происходят   с   участием   электролита.
Композиция  электролита  не  изменяется  по  мере  заряда   или
разряда.  Поэтому  электролит сконструирован так, что генерация
кислорода в процессе заряда компенсируется другими  химическими
реакциями,   поддерживающими   условия  равновесия,  в  которых
батарея  может  длительно  заряжаться  без  потерь  воды.   Это
принципиально важно для герметичных аккумуляторов.
     Напряжение заряда аккумуляторов А400 для режима плавающего
заряда должно находиться в пределах от 2,3 В до 2,23 В/элемент.
При заряде  12  В  аккумуляторов,  состоящих  из 6-ти элементов
(банок), эта цифра умножается на 6, т.е. напряжение заряда  для
12  В  аккумулятора  должно  находиться в пределах от 13,8 В до
13,38 В. Для 6-ти вольтовых аккумуляторов  число  элементов  3,
для 4-х -- 2, а для 2-х вольтовых -- 1.
     Кривые  заряда  для  аккумуляторов "dryfit" A400 (буферный
режим) показаны на рис. 2.10, а для аккумуляторов "dryfit" A500
(буферный режим -- область 1 и циклический режим -- область  2)
показаны  на  рис.  2.11.  Эти  кривые  справедливы  для режима
длительного подзаряда.
     При изменяющейся температуре зарядное  напряжение  следует
корректировать  согласно  графиков.  При этом напряжение заряда
может изменяться в пределах от 2,15 В/элемент до 2,55 В/элемент
при изменении температуры в пределах от -30oС до +50oС.
     При буферном режиме  напряжение  заряда  при  20oС  должно
находиться  в пределах 2,3-2,35 В/элемент. Колебание напряжения
не должно превышать Щ30 мВ/элемент.
     При зарядном напряжении большем 2,4 В следует ограничивать
ток заряда до 0,5 А на каждый Ач для двух режимов.
     Для компенсационного режима заряда  приведены  зависимости
времени  заряда от величины зарядного тока аккумулятора на рис.
2.12  для  аккумуляторов   А400   и   рис.   2.13   для   А500.
Компенсационный  заряд  возможен  для  циклического и буферного
режимов  работы.  На  обоих  графиках  показаны   три   кривые,
соответствующие  50%,  70% и 90% заряду. Для аккумуляторов А400
максимальное напряжение заряда составляет 2,3 В/элемент, а  для
А500 -- 2,4 В/элемент.
     Для  аккумуляторов  А500  возможны  два  режима буферный и
циклический. При циклическом режиме заряда зарядное  напряжение
должно  быть  выше,  чем при буферном для того, чтобы увеличить
время между циклами заряда.
     Техника разряда аккумуляторов "DRYFIT"
     Аккумуляторы,   изготовленные   по   технологии   "dryfit"
оказываются  мало  чувствительными  к  условиям  разряда. Кроме
того, емкость также нечувствительна  к  разрядам  со  скоростью
ниже С/10.
     При более интенсивных разрядах емкость уменьшается по мере
увеличения  скорости  разряда,  но  не  так "драматично", как в
случае аккумуляторов, выполненных по  традиционной  технологии.
Поэтому,    изготовителю   достаточно   привести   относительно
ограниченное число  типовых  кривых  разряда.  При  оговоренной
емкости  аккумулятора  скорость  разряда  выбирается  невысокой
(например С/10),чтобы максимально реализовать емкость элемента.
Зависимость процентного соотношения  емкости  от  максимального
тока   разряда   аккумуляторов,   произведенных  по  технологии
"dryfit", приведены на рис. 2.14.
     При   высокой   скорости   разряд   реально    оказывается
ограниченным, поскольку из-за наличия внутреннего сопротивления
аккумулятора  напряжение  уменьшается  ниже  напряжения отсечки
(напряжением отсечки  называется  минимальное  напряжение,  при
котором  аккумулятор  способен  отдавать  полезную  энергию при
определенных условиях). Это происходит  до  начала  "истощения"
электрохимической   энергии.   Однако   снижение  тока  разряда
уменьшает падение напряжения  IхR  внутри  элемента,  при  этом
напряжение  элемента  повышается  по  сравнению  с  напряжением
отсечки, и разряд продолжается.
     При разомкнутой батарее отдаваемая  мощность  равна  нулю,
поскольку  ток  равен  нулю.  Если  батарея короткозамкнута, то
отдаваемая мощность снова равна нулю, так как напряжение близко
к нулю, хотя ток может быть очень большим.  Среднее  напряжение
зависит  от  отбираемого  тока,  но  линейной зависимости между
этими величинами нет.
     Для химических источников тока зависимость времени разряда
от мощности, отдаваемой аккумуляторной  батареей,  показана  на
рис.  2.15.  Из  графика  видно,  что  максимальная  отдаваемая
мощность  имеет  место  при  равенстве  сопротивления  нагрузки
внутреннему сопротивлению батареи.
     Для  аккумуляторов  А500 на рис. 2.16 показана зависимость
времени разряда от т.н. удельной мощности, которая измеряется в
В/элемент по отношению к  1  Ач.  Рис.  2.17  показывает  время
разряда  аккумуляторов  А500  при  разряде  постоянным  током в
терминах емкости.
     Для аккумуляторов А400 приведены данные разряда постоянным
током и постоянной мощностью в таблицах 2.15 и 2.16.  При  этом
для  аккумуляторов  А400 разрядное напряжение ограничивается на
уровне 1,6 В/элемент.
     Свинцовым аккумуляторам присуща уникальная особенность  --
способность  выделять  водород  при перенапряжениях и кислород,
когда напряжение свинцовой  батареи  приближается  к  значению,
свойственному  полному заряду, при этом происходит существенный
подъем напряжения, необходимый для прохождения заряжающего тока
через электролит. Если напряжение, обусловливающее  прохождение
зарядного  тока,  фиксировано  и  достаточно  высоко для заряда
электродов, но не  настолько,  чтобы  вызвать  выделение  газа,
напряжение  элемента  будет  расти  до  тех пор, пока не станет
равным напряжению заряжающего источника.
     В  аккумуляторах,  выполненных  по  технологии   "dryfit",
каждая  банка закрыта вентилем, что предотвращает проникновение
кислорода извне.
     При внутреннем избыточном  давлении  вентиль  открывается,
чтобы   затем   вновь   закрыть  банку.  Не  следует  размещать
аккумуляторы в герметичных помещениях. Допускается установка  в
любом   положении.  При  стационарной  установке  аккумуляторов
"dryfit" в помещениях,  шкафах  и  емкостях  следует  выполнять
предписания  VDE 0510, следить за тем, чтобы вентили находились
сверху и не были чем-либо закрыты.
     Предельная емкость аккумуляторных батарей реализуется  при
нормальной температуре (20oС), малых скоростях разряда и низких
напряжениях   отсечки.   Подвижность   ионов   и   скорость  их
взаимодействия  с  электродами  уменьшаются  по  мере  снижения
температуры,  и  большинство  батарей с электролитами на водной
основе уменьшают отдаваемую энергию в сравнении с той,  которую
они  могут  отдать  при нормальной температуре. Если электролит
замерзает, то подвижность ионов может упасть до такой  степени,
что  батарея  перестанет  работать. При снижении температуры не
следует рассчитывать аппаратуру для работы  при  малых  рабочих
напряжениях.
     Остаточная снимаемая емкость аккумуляторов А400 и А500 при
разряде  постоянным  током  и изменении температуры показана на
рис. 2.18.
     При  разряде  батареи   в   условиях   низких   температур
увеличивается  ее  внутреннее  сопротивление,  что  приводит  к
выделению дополнительного тепла, которое  в  некоторой  степени
компенсирует   понижение   температуры   окружающей   среды.  В
результате   работоспособность    батареи    определяется    ее
конструкцией и условиями разряда.
     Как   показано  на  рис.  2.19,  внутреннее  сопротивление
представляет собой часть полной электрической цепи. Так как ток
нагрузки  проходит  и  через  батарею,  напряжение  на  выводах
батареи   в  действительности  представляет  собой  напряжение,
создаваемое  системой   электронов   батареи,   минус   падение
напряжения,  вызванное  прохождением  тока  через  нее. Большая
часть внутреннего сопротивления  элемента  создается  активными
материалами  электродов  и  электролита,  которые изменяются по
мере  старения  электролита  и   степени   заряда.   Внутреннее
сопротивление   батареи  может  ограничивать  необходимый  ток,
отдаваемый в нагрузку.
     Для определения  внутреннего  сопротивления  элемента  или
батареи   можно   воспользоваться   способом,  заключающимся  в
измерении его характеристик на переменном токе (частота 1 КГц и
выше). Так как многие реакции  на  электродах  обратимы,  можно
считать,  что  при  измерениях  на  переменном  токе химические
реакции не  происходят  и  импеданс  соответствует  внутреннему
сопротивлению.  Измерения  на  переменном токе можно сочетать с
измерениями на постоянном токе. Изменение  напряжения  элемента
ХИТ  при  изменении  внутреннего сопротивления показано на рис.
2.20.
     Считается, что перезаряжаемый аккумулятор проработал  свой
срок   службы,   если  его  емкость  падает  до  80%  указанной
первоначальной емкости.  В  этом  случае  30%  глубина  разряда
соответствует    максимальному    циклическому   сроку   службы
аккумулятора.
     Так после двух  лет  хранения  аккумулятор  сохраняет  50%
емкости.   После   заряда   аккумуляторы   серии  А400  и  А500
восстанавливают 100% емкости. Зависимость остаточной емкости от
времени складирования при различных  температурах  показана  на
рис.  2.21.  В  них  намного  улучшены параметры (в сравнении с
предшествующими типами  аккумуляторов  А200  и  А300)  за  счет
изменения конструкции банок и состава электролита.
     Сроки  службы  аккумуляторов,  изготовленных по технологии
"dryfit":
     А 400 8...10 лет
     А 500 5...6 лет
     Аккумуляторы А400 и А500  устойчивы  к  глубокому  разряду
согласно DIN 43539.
     Не  рекомендуется  использовать  режим  более глубокого, а
также  мягкого  разряда,  которые   снижают   продолжительность
циклического срока службы аккумулятора.

     2.2.2. ГЕРМЕТИЧНЫЕ НИКЕЛЬ-КАДМИЕВЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ

     Особую  группу  никель-кадмиевых  аккумуляторов составляют
герметичные аккумуляторы (таблицы 2.17 и 2.18). Выделяющийся  в
конце  заряда  кислород  окисляет  кадмий,  поэтому  давление в
аккумуляторе  не  повышается.  Скорость  образования  кислорода
должна быть невелика, поэтому аккумулятор заряжают относительно
небольшим током.
     Герметичные   аккумуляторы   подразделяются   на  дисковые
(обозначение Д), цилиндрические (обозначение Ц) и прямоугольные
(обозначение КНГ).
     Герметичные   аккумуляторы   применяются   для    слуховых
аппаратов,    малогабаритных   радиоприемников,   магнитофонов,
фото-кино аппаратуры, карманных фонарей и т.д.
     Гарантийный срок  хранения  аккумуляторов  Д-0,125  --  15
мес., Д-0,26 -- 6 мес., батареи 7Д-0,125 -- 14 мес. Гарантийный
срок  эксплуатации  аккумуляторов Д-0,125 -- 14 мес., Д-0,26 --
12 мес., а батареи 7Д-0,125 -- 15 мес.
     Наработка дисковых аккумуляторов составляет до 400 циклов,
цилиндрических -- от  100  до  1000  циклов  в  зависимости  от
условий эксплуатации.
     Герметичные  прямоугольные  никель-кадмиевые  аккумуляторы
производятся    с     отрицательными     неметаллокерамическими
электродами    из    оксида    кадмия    (тип   КНГК)   или   с
металлокерамическими  кадмиевыми  электродами  (тип  КНГ)   см.
таблицу 2.17.
     Разряжать   герметичные   аккумуляторы   можно   мгновенно
(импульсный режим), в  течение  нескольких  секунд  (стартерный
режим)  и  медленно  --  в течение 10...15ч (длительный режим).
Среднее   разрядное   напряжение   в   этих    режимах    равно
соответственно:  1,1...1,12;  1,16...1,18;  и  1,22...1,25 В. В
конце разряда  напряжение  составляет  0,9...1,1В.  Номинальная
емкость  выпускаемых  аккумуляторов  лежит в пределах 0,03...50
Ач, удельная энергия 16...23  Втч/кг  и  45...63  кВтч/м3.  При
хранении  заряженный  аккумулятор  саморазряжается (20...30% за
первые 10 суток).
     Рабочим    интервалом    температур    для     герметичных
аккумуляторов считают интервал от 10 до 50oС. При -10oС емкость
аккумулятора  уменьшается по сравнению с емкостью при 20...30oС
на 30...40%. Срок службы герметичных аккумуляторов меньше,  чем
обычных никель-кадмиевых.
     Внутреннее  сопротивление  герметичных аккумуляторов очень
мало. Например, у аккумулятора Д-0,125 при частоте f  =  25  Гц
оно  составляет  0,5 Ом при f = 800 Гц -- 0,4 Ом и при f = 4000
Гц -- 0,32 Ом. С увеличением емкости  внутреннее  сопротивление
падает.   При   емкости   1,5   Ач   внутреннее   сопротивление
герметичного аккумулятора составляет 0,015 Ом. По мере  разряда
аккумулятора внутреннее сопротивление увеличивается.
     Аккумуляторы    концерна    Varta   выполнены   по   новой
никель-гидридной технологии  и  имеют  маркировку  на  этикетке
Ni/MH.

     Список литературы

     1. Кауфман М., Сидман. А.Г.
     Практическое  руководство  по расчетам схем в электронике.
Справочник. В 2-х т.: Пер. с англ./ Под ред. Ф.Н. Покровского.
     М.: Энергоатомиздат, 1991. 368 с.
     2. Терещук Р.М. и др.
     Малогабаритная аппаратура. Справочник радиолюбителя.
     К.: Наукова думка, 1975. 557 с.
     3. Сена Л.А.
     Единицы физических величин и их размерности.
     Учебно-справочное руководство. 3-е изд., перераб. и доп.
     М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1988. 432 с.
     4. Деордиев С.С.
     Аккумуляторы и уход за ними.
     К.: Техника, 1985. 136 с.
     5. Электротехнический справочник.
     В 3-х т. Т.2. Электротехнические изделия и  устройства/под
общ. ред. профессоров МЭИ (гл. ред. И. Н. Орлов) и др. 7 изд. 6
испр. и доп.
     М.: Энергоатомиздат, 1986. 712 с.
     6. Цифровые и аналоговые интегральные микросхемы.
     Справочник. Под ред. С.В.Якубовского.
     М.: Радио и связь, 1990. 496 с.
     7. Семушкин С.
     Источники тока и их применение. "Радио", 1978. щ 2,3.
     8. Векслер Г.С.
     Расчет электропитающих устройств.
     К.: Техника, 1978. 208 с.
     9. Лисовский Ф.В., Калугин И.К.
     Англо-русский   словарь  по  радиоэлектронике.  2-е  изд.,
перераб. и доп. Ок. 63000 терминов.
     М.: Рус. яз., 1987.
     10. Багоцкий В.С., Скундин А.М.
     Химические источники тока.
     М.: Энергоиздат, 1981. 360 с.
     11. Кромптон Т.
     Первичные источники тока.
     М.: мир, 1986. 326 с.
