        Борис Леонтьев. Тонкости, хитрости и секреты Internet

---------------------------------------------------------------
 &copy; Copyright Борис Леонтьев
 Home page:  http://members.rotfl.com/bobleon/ ¦  http://members.rotfl.com/bobleon/
 Email: bobleon@uniinc.msk.ru
---------------------------------------------------------------

     <b>Тонкости, хитрости и секреты Internet</b>
     ББК 32.973
     УДК 681.3
     Главный редактор
     Дмитрий Царик
     Корректор
     Ирина Царик
     Художник-дизайнер
     Борис Леонтьев
     Леонтьев Б.
     Л80 Тонкости, хитрости и секреты Internet. -- М.: Познавательная книга,
1998. -- 192 с.
     ISBN 5-88548-065-6
     В  новой книге московского автора Бориса Леонтьева в легко доступной  и
понятной  форме описаны тонкости, хитрости и секреты глобальной компьютерной
сети Internet.
     Copyright й Борис Леонтьев, 1998.
     Copyright й Издательство "Познавательная книга плюс", 1998.
     Copyright й Издательство "МиК", 1998. Серия и название серии.
     Copyright й Design Studio M&C, 1998. Оформление серии и этой книги.
     Copyright  й  Издательство "Утро" совместно  с фирмой "Олег  и  Павел",
1998.
     Авторские права на настоящую книгу,  название серии "Кратко,  доступно,
просто" и оформление самой серии принадлежат Борису Леонтьеву и издательству
"МиК". Полное или частичное копирование книги без разрешения правообладателя
является нарушением авторского права и может иметь юридические последствия в
соответствии с действующим законодательством.
     Все названия  продуктов,  упомянутые в  этой  книге, являются товарными
знаками   или   зарегистрированными   товарными    знаками   соответствующих
организаций.
     Программное  обеспечение,   описанное   в  этой   книге,   поставляется
исключительно  по  лицензионному  договору   и  может   использоваться   или
копироваться  только в соответствии с условиями  этого договора. Копирование
этого программного обеспечения  на какой-либо носитель информации,  если  на
это  нет  специального  разрешения   по  лицензионному   договору,  является
нарушением Закона Российской Федерации "О правовой охране программ для ЭВМ и
баз данных" и норм международного права.
     ЛР No 069954  от  01.12.1991  г. Сдано  в  набор 06.07.98.  Подписано в
печать 06.09.98. Формат 60X84/16.
     Бумага типографская. Гарнитура "Newton". Печать офсетная.  Физ. печ. л.
12. Тираж 5 000 экз. Заказ 48.
     <b>Internet</b>
     <i>Вначале была ARPAnet. Сеть такая. Ее создало  Министерство обороны США.
В  этой сети каждый компьютер  связывался с другим  компьютером  на  равных.
Описание  работы этой сети содержалось  в протоколе. Так появился IP. Вскоре
были  созданы  рабочие  станции  и  операционная система  UNIX. Только  UNIX
понимала IP. И случилось так, что все эти рабочие станции  воссоединились  с
сетью ARPAnet. Так UNIX  стала самой  классной операционкой  мира.  Потом на
сцене  появился  Национальный  научный  фонд.   У  этого  фонда   было  пять
компьютерных  центров. Попробовали и  их  объединить  с  ARPAnet. Ничего  не
вышло. Попытались через телефонные провода. Тот же результат. Все вставало в
деньги.  Точнее, их не было.  Но кто-то оказался самым умным. Он решил  так:
зачем объединять  компьютеры  всей страны, когда  можно связать  между собой
сети. Так появилась Сеть сетей Internet.
     Чтобы  попасть  в  эту  Сеть сетей,  вам  нужно  найти так  называемого
провайдера. Так что теперь вопрос, связанный  с деньгами будет стоять у вас.
Так как  провайдеру нужно  платить деньги. И  порой немалые.  Вы хотите сами
стать провайдером? Тогда вам нужны большие деньги, умные головы и выделенные
телефонные  линии.  Не хотите?  Тогда все гораздо  проще.  Вам нужен  модем,
обыкновенная  телефонная  линия  и  провайдер  со SLIP  или  PPP.  Это такие
протоколы. Что-то вроде посредников между линией связи и протоколом IP.
     <b></i>Будущее Internet</b>
     Это, что касается прошлого и настоящего. А теперь немного о будущем. По
данным весьма  осведомленных  источников  на октябрь  1998 года  в  Internet
насчитывалось около  12  миллионов узлов. С одной стороны,  это  хорошо. Но!
Весьма авторитетный комитет IETF думает  иначе.  Дело в том,  что ежедневный
рост  узлов  способен произвести катастрофу. Связано это с тем,  что сетевые
маршрутизаторы в  один прекрасный момент просто не смогут переваривать такой
объем  информации.  Вышеупомянутый  комитет  предлагает  изменить  четвертую
тридцатидвухразрядную      версию       протокола      IP      на      новую
стодвадцативосьмиразрядную. Представляете, как в этом случае будет выглядеть
IP-адрес?!
     <b>Большие возможности Internet</b>
     В Internet скрыты весьма большие возможности.  И это действительно так,
ибо  Internet это  масса  бесчисленных  локальных сетей (в  том числе  сетей
банков, бирж,  общественных  и  коммерческих  организаций). Здесь вы  можете
найти все, что захотите. Различную информацию, архивы файлов, базы данных.
     <b>Службы Internet</b>
     Различную информацию, архивы файлов,  базы данных вы можете найти через
так называемые службы Internet.
     <b>Archie</b>.  Через  эти сервера вы  можете по ключевому слову найти  нужный
файл и FTP-сервер, на котором этот файл находится.
     <b>E-mail</b>. Электронная почта Internet. Удобно, дешево и сердито. Сообщения
передаются через почтовый протокол SMTP (Simple Mail Transport Protocol).
     <B>FTP</B>. Протокол передачи файлов. Это дело позволяет вам загружать файлы с
выбранных серверов на ваш винчестер.
     <b>Gopher</b>. Через серверы Gopher вы  можете осуществлять поиск информации в
Сети в сетей при помощи меню-ориентированного интерфейса.
     <b>Usenet</b>.  Конференции  Usenet  позволяют вам  опубликовать в электронном
виде статью с тем, чтобы ее прочли и обсудили.
     <b>Telnet</b>. Вы можете эмулировать терминал на удаленном хост-компьютере.
     <B>WAIS</B>. Wide Area Information Service. При помощи этих серверов вы можете
найти информацию, содержащуюся внутри файла.
     <B>IRC</B>.  Селекторная болтовня.  Чем-то  напоминает работу  в  конференциях
Usenet или даже кое-что  -- в Telnet. Но если  в Usenet  вы общаетесь  не  в
реальном времени, то здесь идет живой разговор.
     <b>Понятие узла Internet</b>
     Введем еще один  термин. Будем считать,  что  узел --  это  компьютеры,
через которые  коннектятся  различные сети Internet. Наличие узлов позволяет
построить сеть так, что она становится единым целым.
     <b>Как подключиться к Internet</b>
     Подключиться  к  Internet можно или через модем  (медленная линия)  или
напрямую  (весьма  быстрая  работа).  Нет, это  не  означает,  что  Internet
является стандартной или выделенной телефонной линией.
     Internet  --  это  электронная  линия  связи,  очень-очень напоминающая
обыкновенную  почту (пакет  корреспонденции  отправляется  в соответствующий
регион, там он сортируется и рассылается по адресатам).
     Следовательно,  подключиться   к  Сети  сетей   можно  через  несколько
протоколов,   т.  е.  используя  несколько  методов,   посредством   которых
информация передается от хоста к вашему компьютеру.
     <b>Универсальный локатор ресурса</b>
     Документ  в Internet  ищется  по  так  называемому адресу URL  (Uniform
Resource Locator), синтаксис которого следующий:
     <b>protocol</b>://hostport/path
     <b>hostport</b>  --  адрес  сервера  с  соответствующим  номером  порта.  Этот
параметр отображает так  называемую  машинную адресацию.  Машинная адресация
может быть числовой или буквенной.
     <b>path</b> -- путь.
     Вместо аргумента <b>protocol</b> может стоять:
     http -- любая гипертекстовая информация.
     ftp -- протокол передачи файлов.
     telnet -- терминальный доступ.
     gopher -- "предшественник" WWW.
     afs -- файловая система Internet.
     news -- конференции Usenet.
     wais -- система баз данных Internet.
     <b>Способы подсоединения к Internet</b>
     В настоящее  время  существует  пять  основных способов подсоединения к
Internet:
     <b>1</b>. Прямое подключение к провайдеру.
     <b>2</b>. Подключение через SLIP/PPP.
     <b>3</b>. Подключение через терминал.
     <b>4</b>. Подключение в интерактивном режиме.
     <b>5</b>. Доступ через ISDN.
     <b>Прямое соединение</b>
     Прямое  подсоединение к  Internet обеспечивает самую  быструю работу  с
этой сетью. Вам не нужно набирать телефонный номер. Internet доступна любому
компьютеру вашей локальной сети 24 часа в сутки 7 дней в неделю.
     Одно из  наиболее  существенных  преимуществ  прямой связи с Internet -
способность  без особых  проблем  использовать  GUI  (графический  интерфейс
пользователя), например обозреватель Microsoft Internet Explorer.
     <b>Подключение через SLIP/PPP</b>
     Если вы  не можете  подключиться к  Internet  напрямую, то лучше  всего
воспользоваться  вторым  способом подключения  к этой  сети, а  именно через
SLIP,  PPP/SLIP  (Serial  Line Internet  Protocol)  или PPP (Point to  Point
Protocol).  Через  эти  протоколы  связи вы  можете  быть присоединенными  к
Internet  в течение  продолжительного времени.  SLIP  и  PPP  соединяются  с
Internet  по  обычной телефонной линии. PPP более  современный протокол, чем
SLIP. Поэтому требуйте у провайдера PPP, а не SLIP.
     SLIP/PPP неплохо  поддерживает GUI.  Но!  Скорость модема  должна  быть
определенной.  Быстродействующий модем особенно  полезен  при работе с  WWW.
Минимально
     это --9.6Kbps  или  14.4, весьма  неплохо  -- 28.8.  Кроме  того, модем
должен  поддерживать протоколы  коррекции ошибок  и сжатия данных V. 42 и V.
42bis.
     Нужно сказать,  что реальная скорость  модема очень  сильно зависит  от
качества  телефонной  линии.  То  есть, если ваш  модем  по  паспорту  имеет
скорость 28.8 Килобит в секунду, не факт,  что он будет  работать с такой же
скоростью на славных российских телефонных линиях. Самый  классный модем это
тот модем,  который  способен  автоматически  обнаружить  ошибки,  уменьшить
скорость передачи, но не оборвать связь.
     Этот  тип  доступа  требует  пакет  программ  TCP/IP. Как  правило, эти
программы распространяются  бесплатно. Поэтому  плох тот провайдер,  который
потребует у вас за них деньги.
     <b>Подключение через терминал</b>
     Доступ через терминал весьма популярен. Популярен потому, что его можно
получить  практически  бесплатно,  например  через  научно-исследовательский
институт.
     Основной недостаток -- отсутствие интерфейса GUI. А это означает, что:
     n вы должны знать определенные виды команд
     n вы не можете загружать файлы непосредственно
     на свой компьютер
     n текст электронной почты не может быть вставлен
     из какого-либо буфера обмена
     n при просмотре WWW вы видите только текст
     <b>Подключение в интерактивном режиме</b>
     Такой  доступ  предоставляют некоторые  крупные  коммерческие компании,
например, Demos или  Sovam Teleport.  В этом случае ваш выбор служб Internet
ограничен прайсом такой компании.
     <b>Доступ через ISDN</b>
     Доступ  к  Internet  через цифровую  сеть интегрированных услуг  (ISDN)
означает подсоединение к этой сети по коммутируемой линии.  На  таких линиях
налажена цифровая связь. Поэтому  информация передается  на ваш компьютер со
скоростью от 28.8 до 128 килобит в секунду. Ошибки исключены.
     <b>Хакеры и Internet</b>
     Очевидно, что  смысл Сети сетей состоит в  разумности ограничения круга
пользователей  того  или  иного  сервера.  Если  подобный  сервер  закупорен
полностью, то и работать  может с ним лишь тот, кто его  закупорил. Поэтому,
любая  компания,  прежде  чем  принять  решение  о вступлении  в  сообщество
Internet , дает себе отчет в том, что существует возможность проникновения в
свой  главный  сервер неких  посторонних  лиц.  Вот  эти посторонние лица  и
называются хакерами.
     Да, хакеры -- это те, кто взламывают сети.
     Делается это разными способами. Например, через порт терминала или порт
электронной почты.
     Выбрав  жертву,  хакер прежде  всего определяет, имеются  ли на сервере
плохие пароли,  плохо  настроенный софт  или испорченная операционка.  Затем
выбирается  метод  собственной безопасности.  Самый  распространенный способ
проникнуть в сеть так, чтобы остаться незамеченным -- это взлом по цепочке.
     Существуют тонны  программ, посредством которых  компьютер  может вести
поиск пароля через  перебор  некоторого словаря  имен. Сложнее вскрыть сеть,
если пароль логина имеет больше  шести символов, чувствителен к регистру или
содержит цифры.
     Но!  В настоящее  время  многие  сети  открывают  к  себе доступ  через
автоматическое прохождение  системы  паролей. Эта  система построена на  так
называемом файле  паролей. В этом файле перечисляются доступные компьютеры и
пароли сети. Что делает хакер? Он вламывается в сеть и  скачивает этот файл.
Все!
     Другой   способ  взлома   --   взлом  через  отладочные   переключатели
операционных  систем. Как известно эти переключатели могут иногда находиться
во  включенном  состоянии.  Кроме  всех  этих  вышеперечисленных  приблудов,
конечно же, широко используется предварительная вирусная атака.
     Взломав  сеть, хакер  заметает следы и  уничтожает всю компрометирующую
себя информацию. И через некоторое время сматывается.
     Любой  квалифицированный  хакер  через  обыкновенный  факс-модем  может
проникнуть даже в компьютер правительственного учреждения  и,  при  желании,
настолько внедриться  в  любую  как  бы то ни было защищенную  систему,  что
просто-напросто  разрушит  ее.   Так   оно  и  было.   Достаточно  вспомнить
злополучный сегмент Milnet  сети  сетей и всем  известную лабу Rome ВМС США.
Да,  это был  настоящий кошмар,  когда  один из этих  чудаков-хакеров творил
безобразия в течение недели на одной из самых секретных военных баз Америки!
     Вскрыть сеть  можно  и с  помощью  обыкновенного  факс-модема  или даже
факс-аппарата. Ведь в любой достаточно  крупной  компании факс  подключен  к
LAN! А это значит,  что через номер факса хакер открывает доступ к заветному
шлюзу. Любой более или менее серьезный (или даже несерьезный) хакер Internet
ориентируется   на   локальную   сеть.   Ему  интересен   софт   защиты   от
несанкционированного доступа.  Он спит  новыми версиями firewall. Он смеется
при  упоминании дурацкого "брандмауэр". Sun! Sun! Sun!  На  мир  Робин-Гудов
надвигается шерифовский  Sun! Все! Все  погибли! Все хакеры стали системными
администраторами! Они исправились. Они больше не будут...
     Да-да,  системные  администраторы утверждают, что именно  брандмауэр  и
есть то самое  устройство, размещенное  между  локальной сетью  и  Internet,
позволяющее разного рода придуркам отстать от  нашего  сервера. Вот  именно,
что только придуркам. Настоящим придуркам! Лицезреете пакетики для остановки
шпионского  трафика?  А  хакер  давно завладел всеми функциями подтверждения
полномочий! На самом  деле  хакер  может сам  проверить входные  и  выходные
данные.
     Многие  сисады боятся  прощупывания их хакерами.  И  многие  знают, что
закупорка пакетов UDP может остановить вскрытие.
     Почему?  Потому  что сработает  защита!  Да,  хакер блокирует пакеты, а
поэтому любые входы через TCP так же блокируются. Но  проблема в том, что  в
разработке самых умных брандмауэров участвуют те самые хакеры! А почему бы и
нет?  Почему  бы и не  написать  код вирусной  программы,  а потом придумать
соответствующий   антивирус!  Многие   считают,   что   все-таки  существует
возможность вызвать  мастера, который  поставит  стальную  дверь  с  цветным
домофоном. И многие  надеются на  эти самые брандмауэры Internet. Это далеко
не так.  Да, Firewalls  способны изолировать локальные  сети от  вскрытия из
Internet  посредством экранирующих  маршрутизаторов,  двусторонних шлюзов  и
барьерной хост-машины. Но! Проблема в том, что  это известно каждому хакеру.
Экранирующие  маршрутизаторы? Прекрасно!  Проверка  адреса  IP  и  закупорка
фальшивого трафика?  А  кто  говорит,  что  это не так?  Все верно!  Купорим
трафик. А  как  насчет  Telnet и  username/password  logon?! Terminal Access
Controller Access System? Включайте! Но это стоит больших денег.
     Многие   компании   защищаются   электронными  карточками.  Поэтому  их
вскрывают  меньше  других. Это дело действительно грамотно сконфигурировано.
SecurID  Card   имеет  только  тот   юзер,  который   имеет  право  доступа!
Соответствующая  прикладнуха  идентифицирует  истинность юзера через двойную
проверку счета и персональный код.
     Это  все, действительно,  хорошо,  за  исключением  тех случаев,  когда
простой народ подает в суд.  Не проще ли,  господа, просто  повесить трубку?
Пусть всегда будет занято? Или нет?
     А многие, ради эксперимента, допускают к своим сетям хакеров. Результат
бывает плачевным. Хакеры проникают в массу секретных систем, получают полный
контроль  и  делают так, что их никто не может обнаружить в течение  долгого
времени.
     Хакеры  пользуются ошибками  софта.  Они знают,  что система заработает
сама по  себе  и конфиденциальная  информация  будет качаться  туда, куда ей
необходимо качаться. Бывают,  конечно, и "случайные  ошибки". А почему бы  и
нет?  Могут  быть  в  софте  такие  ошибки.   Преднамеренные...  Программные
закладки,  программные  закладки... Хакеры  используют их для тех  или  иных
операций на удаленной машине. Да, действительно, хакеры используют эти самые
закладки  в  своих  межсетевых махинациях!  И  если ваша  система есть  узел
коммутации  телекоммуникационной сети,  то хакеры  могут  расчленить  сеть и
воспользоваться расчлененным файлом паролей. Именно таким  образом на Венеру
не  полетел  космический  корабль!  Почему?  Да потому, что оператор  вместо
запятой поставил  точку.  А  как  насчет  100  000  долларов,  которые  были
позаимствованы   неким  анонимным  подлецом  во   Внешэкономбанке  нерушимой
республики свободной?
     Хакеры,  действительно, могут  свести  на нет  безопасность  информации
любого сервера!  Кто  же  они такие? Хорошие программисты?  Бывшие системные
администраторы?   Обыкновенные  студенты?  Нигилисты?  Оскорбленные   юзеры?
Вундеркинды из компьютерной школы?
     <b>Несколько слов о так называемом бесплатном доступе в Internet</b>
     Оказывается,  что   в   Москве   существует   два  необычных   сервера,
пpедоставляющие  доступ  в  Internet,  причем,  кроме  обыкновенных  юзеров,
услугами этих серверов пользуются хакеры, фрикеры и другой подобный народ.
     Речь идет о CompuServe и America-On-Line.
     CompuServe считается самой легкой системой, т.е. легко  ломающейся. Для
этого  хакер  находит  дистрибутивные дискеты с программным обеспечением для
доступа  к  CompuServe  и софт типа  CreditWizard или Credit Master Comfake,
затем дозванивается до Scitor по телефону 9563589 и  спокойно входит в сеть.
Scitor,   как  говорят  хакеры,  хорош  тем,  что  доступ  к  ресурсам  сети
предоставляется через  сгенерированный выше описанным способом эккаунт, в то
время  как SprintNet высылает информацию  о логине и  пароле пользователя на
адрес электронной почты.
     В  Москве  сеть  America-On-Line  доступна  через  SprintNet  (9280985,
9286344 или 5789119).
     Непонятно, о чем и чем думают системные администраторы этих серверов.
     <b>Действительно бесплатный доступ в Internet
     MTU Inform</b>
     Через guest/mtu и dialup.mtu.ru
     Телефоны: 9955555, 9955556.
     <b>Caravan</b>
     Через caravan/caravan www.caravan.ru
     Телефон: 9951070.
     <b>Caravan 2</b>
     Через caravan/free и DNS 194.190.218.2
     Телефон: 9951070.
     <b>Caravan 3</b>
     Через caravan/demo и DNS 193.232.120.226
     Телефон: 3324768.
     <b>Caravan 4</b>
     Через free/caravan
     Телефон: 3324768.
     <b>Data Force</b>
     Через 2889340 для получения демонстрационного доступа в сеть
     Телефон: 9566749.
     <b>Glas Net</b>
     Через demo/demo123 или 2220990 для  получения демонстрационного доступа
в сеть
     Телефоны: 7194457, 9274111, 9953535.
     <b>IBM Net</b>
     Через e-mail: ispp@patron.com для получения демонстрационного доступа в
сеть
     Телефоны: 2586435.
     <b>Microdin</b>
     Через guest/guest
     Телефон: 9951001.
     <b>Demos</b>
     Через _demo/demo
     Телефон: 9613200.
     <b>Mega Electronics</b>
     Через test/test или guest/guest и www.mega.ru
     Телефон: 9951070.

     <b>World Wide Web</b>
     <i>World Wide  Web  --  система Internet,  позволяющая получать  доступ  к
гипертекстовой информации через так называемые перекрестные ссылки. В WWW вы
можете читать текст, видеть картинки, наслаждаться музыкой или даже смотреть
     видео-фильмы.  Просматривая  гипертекст,  вы  можете  простым  нажатием
клавиши мыши найти практически любую информацию. Это означает, что из WWW вы
можете получить  доступ  к  Telnet, E-mail,  FTP,  Gopher,  WAIS, Archie или
конференциям Usenet.
     Но  за все  это придется платить  качественным  модемом  и  совершенным
компьютером.  Кроме  того, необходимо  помнить  о том,  что  на  гнилой  или
медленной линии блуждание  по  Web  равносильно  работе в  среде  Windows на
машине PC/AT c 286-м процессором.
     <b></i>Как был создан Web</b>
     Создал  WWW  Тим  Бернерс-Ли.  За  это  ему наше  большое  человеческое
спасибо. Сейчас WWW  объединяет  около  30  миллионов пользователей и 30 000
сетей, взамодействующих между собой через TCP/IP.
     В древние  времена,  когда всемирной паутины  еще не существовало, было
всего  два способа  получения  и чтения сетевой информации.  Пересылались  и
принимались либо текстовые  файлы, либо связанные  бинарные  файлы.  Все это
дело загружалось (через xmodem, zmodem) на компьютер и обрабатывалось только
в  автономном  режиме. Что касается бинарных файлов, то  прежде чем работать
дальше,  эти   файлы   посредством   специального  приложения   подвергались
восстановительным операциям.
     Терпеть  этого дальше  никто не мог. И тогда в 1990 году в Женеве физик
Тим  Бернерс-Ли  разработал  нечто.  А  именно  --  систему  для  глобальной
компьютерной  сети. Эта система была с единственным графическим интерфейсом,
через который удаленный пользователь в интерактивном режиме мог обращаться к
различным типам баз данных и технической документации.
     Так был создан Web.
     <b>С чего начинался Web</b>
     Web  начинался  с  500 различных серверов или  так называемых  домашних
страниц, а позднее, уже в 1993 году их стало около 12000.
     <b>Уникальная схема адресации</b>
     WWW  часто называют всемирной паутиной, подразумевая  под этим понятием
тот факт,  что блуждая по  WWW  вы можете запутаться. Это действительно так,
если вы новичок. Опытный пользователь, искушенный в поисковых системах  Web,
способен достаточно быстро отыскать нужную информацию.
     Узлы Web используют уникальную схему адресации, которая включает в себя
так   называемый   универсальный   локатор   ресурса   (URL).   Через  модем
Web-информация попадает к вам на компьютер сразу  после того, как вы набрали
телефонный  номер сервера, на  котором размещены  странички, содержащие  эту
информацию.
     <b>Классификация узлов Web</b>
     Все узлы Web классифицированы Международным центром  сетевой информации
(NIC) на шесть доменов:
     <b>com</b> -- коммерческие предприятия, например, провайдеры Internet
     <b>edu</b> -- образовательные учреждения, колледжи и университеты
     <b>net</b> -- действующие сети, например, Network Information Center
     <b>org</b> -- непрофессиональные организации
     <b>mil</b> -- военные сети
     <b>gov</b> -- правительственные учреждения, например, whitehouse.gov
     Кроме этого, все доменные имена  имеют  указатели на  страну, в которой
расположен данный узел. Например, доменные имена .uk, .jp и .us представляют
соответственно Великобританию, Японию и США.
     <b>Как ищется информация в
     документах WWW</b>
     Информация  в документах Web может быть найдена по ключевым словам. Это
означает,  что  каждый обозреватель Web содержит определенные ссылки,  через
которые   образуются  так   называемые   гиперсвязи,  позволяющие  миллионам
пользователей Internet вести поиск информации по всему миру.
     <b>WWW и другие ресурсы Internet</b>
     Web  может  открывать  доступ к  другим  ресурсам Internet, например  к
электронной почте, FTP, Gopher, WAIS или конференциям Usenet. Одно из  таких
средств серфинга по Web  обеспечивает  встроенный в  Windows 98 обозреватель
Microsoft Internet Explorer 4.0.
     Используя,  например, электронную почту, вы также можете вести поиск по
документам WWW. Для этого вы должны послать электронное сообщение, например,
по адресу agora@mx.nsu.nsk.su, указать в тексте письма send <URL>  или rsend
<обратный адрес> <URL> и, наконец, получить запрошенный документ.
     <b>Постоянный IP-адрес</b>
     Постоянный IP-адрес обязателен,  если  вы хотите  подключить  локальную
сеть, работающую в сеансном режиме.
     <b>Cервер WWW под Windows NT</b>
     Вы можете загрузить сервер www под Microsoft Windows NT c ftp.cern.com.
     <b>IRC-клиент под Windows</b>
     Вы      можете      найти      IRC-клиент      под      Windows      на
http://www.tucows.com/software.html.
     <b>Различные приложения Internet для Windows</b>
     Вы  можете скачать их со знаменитого сервера http://www.tucows.com/ или
с http://www.tucows.com/software.html.
     <b>SLIP и UUCP</b>
     Помните, что SLIP  использует 8 бит. Cовpеменные системы  аттестованные
на звание UNIX, обязаны поддерживать 8 бит во всех встроенных приложениях.
     <b>Где можно получить Netscape Communicator</b>
     На сервере ftp.netscape.com.
     <b>Вирусы и просмотр Web</b>
     Вы  не можете заразиться вирусом, просматривая  Web. Но при  выполнении
загрузки новой программы компьютер может заразиться.
     Достаточно  простой  осторожности,  то  есть не  использовать  файлы  с
расширениями  .EXE и  .COM,  различные  драйверы, файлы Microsoft  Word и не
пользоваться почтовыми программами,  которые  сами запускают вышеприведенные
вещи.
     <b>Сеть FIDONET и FTP</b>
     Вы   можете  найти  на  сервере  ftp.kiae.su  программное  обеспечение,
позволяющее загружать файлы с FIDONET.
     <b>Конвеpтирование HTML в удобочитаемый текст</b>
     Любой обозреватель HTML способен сохpанять страницу  в  виде текстового
файла.
     <b>Подключение к провайдеру через IP</b>
     Чтобы  подключиться  к  провайдеру  через  IP,  нужен  канал  до  этого
пpовайдеpа. Этот канал можно  пpедставить в виде шланга, на концах  котоpого
имеются pазъемы  RS232/V.35/RS449/.  Установка  канала  стоит  от нескольких
сотен долларов (выделенная МГТС  и модемы) до 12 тысяч долларов (pадиомодемы
и pегистpация в Минсвязи), месячная плата -- от нуля  (pадиомодемы)  до 1000
долларов (GoldenLine).
     Hужен маршрутизатор,  в  котоpый воткнется  втоpой конец канала.  Пpоще
всего  иметь дело с асинхpонным RS232 -- его можно воткнуть  даже в COM-поpт
286  PC и поставить туда KA9Q. Для более навеpнутых интеpфейсов  понадобится
более крутое  железо и софт. От PC+Cronyx+FreeBSD/BSDi до Cisco  4700. Таким
обpазом, маршрутизатор будет стоить или 300 долларов (286 PC+сетевая каpта),
или 2500 долларов (PC+Cronyx+FreeBSD),  или 5000 долларов  (Cisco 2501) или,
наконец,  25000 долларов (Cisco 4000). Что именно нужно, -- зависит от ваших
потpебностей. Обычно удается все-таки обойтись либо KA9Q, либо PC+UNIX. UNIX
хоpош тем, что на него можно повесить электронную почту, конференции Usenet,
сервер WWW и пpочее.
     <b>WWW по электронной почте</b>
     Вы  можете просматривать  web, используя  электронную почту. Для  этого
пошлите в электронном письме help по адpесу: w3mail@elvis.ru.
     <b>Telnet</b>
     С помощью Telnet вы можете входить  в  другой компьютер и  запускать на
нем тот или  иной софт.  Обычно, вы  заходите на удаленный компьютер с целью
запустить shell или  другую  утилиту. Для того, чтобы зайти на компьютер, вы
должны знать его  имя. Некоторые  сервеверы требуют коннектиться к ним через
специфический порт.
     <b>Finger</b>
     Просто   вызвав  эту   UNIX-команду,   можно   получить  информацию   о
пользователях, работающих в данный  момент  на конкретной системе. Некоторые
системы  имеют  различные  команды  finger.  Некоторые  finger  не  понимают
аргументов, некоторые понимают только User Id (вместо регистрационного имени
пользователя), а некоторые ищут только первое или последнее имя.
     <b>Как найти электpонный адpес</b>
     Существуют пpогpаммы, котоpые  помогают отслеживать электpонные адpеса.
Эти сpедства включают Netfind, X.500, rtfm (поиск адpесов в Usenet) и WHOIS.
     <b>Как найти адpес узла по его имени</b>
     Для  этого  в вашей системе  должен  быть  name  resolver. В  UNIX  эта
пpогpамма   nslookup.  Кроме   этого,  вы   можете  послать   сообщение   на
dig@monolit.kiev.ua и в теле письма  указать соответствующий домен, напpимеp
site foo.bar.baz. Вы получите IP-адpес соответствующего хоста  или набоp MX.
Последние указывают на соответствующего пpовайдеpа запpашиваемого хоста.
     <b>Как послать электpонное письмо в Белый Дом</b>
     По       следующим      адpесам:      president@whitehouse.gov      или
vice.president@whitehouse.gov.
     <b>Как получить инфоpмацию о фондовом pынке</b>
     Если вы используете эмулятоp теpминала  VT100 или ANSI, вызовите telnet
rahul.net и войдите в систему под именем guest.
     <b>Как получить доступ к Библиотеке Конгpесса</b>
     Через машинный адрес 140.147.254.3. Вы пpиконнектитесь к инфоpмационной
системе  Библиотеки  Конгpесса   или  к  pаспpеделенной  системе  на  основе
Gopher-сеpвеpа. Также существует сервер FTP (seq1.loc.gov).
     Зайдите анонимно и задайте ваш электронный адрес в качестве паpоля.
     <b>Как получить доступ к Internet в своем pегионе</b>
     Если  вы  живете  в   ноpмальной  стpане,  то  воспользуйтесь   списком
news.answers. Это  список  доступных  пpовайдеpов,  пpедоставляющих доступ к
Internet по телефонной линии.
     <b>Программа dMail для Windows</b>
     Этот  пакет   предназначен  для  чтения,   обработки  и   архивирования
полученной  корреспонденции,  для  отправки  писем   и  бинарных  файлов  по
протоколам UUCP, SMTP или POP3, а  также для  чтения  и пересылки новостей с
использованием  серверов  NNTP.  Все  подготавливаемые  и  пришедшие  письма
обрабатываются в соответствии с требованиями MIME.
     <b>Оплата услуги Internet по кредитной карточке российского банка</b>
     Все  зависит  от  типа  кридитной  карточки.  Например,  VISA  ELECTRON
Столичного  банка  сбережений  работает  и  в  MSN,  и  в  Internet  (оплата
программного продукта в США), а STB/Cirrus/Maestro -- нет.
     <b>Netscape Navigator и нормальное отображение русских букв в формах ввода</b>
     Это зависит  от вашей  кодировки. Если вы работаете с  KOI-8, то  нужно
установить соответствующую раскладку  клавиатуры. При этом  будут проблемы с
программами  Windows. Если же вы работаете с кодировкой Windows (CP1251), то
нужно установить обратное перекодирование клавиатуры. Проще
     всего -- поставить на машине исключительно русские шрифты.
     <b>Киберпространство и собственное рекламное агентство</b>
     Самые посещаемые места в  Internet --  поисковые  службы WWW. Там можно
опубликовать рекламу как тривиальным  образом: прямо на форме ввода. Но  так
всем места не  хватит. Более точно адресуемая реклама, к тому же более емкая
по объему -- это печать рекламы при предоставлении результатов поиска.
     <b>Как по имени сервера узнать IP-адрес</b>
     IP-адрес сервера легко идентифицируется через команду PING (эта команда
существует в UNIX, Windows и Windows NT). Например, PING WWW.PTS.MIPT.RU.
     <b>Обозреватель WWW и неанонимный доступ к серверу FTP</b>
     Для   доступа  на  FTP-сервер   вы   можете  воспользоваться  следующей
конструкцией  ftp://login@FTP-name.  Например,  для  доступа  к  FTP-серверу
Ritmpress (ftp.ritmpress.ru), в качестве  логина,  требующего  ввести ftp, в
поле ввода URL можно ввести ftp://ftp@ftp.ritmpress.ru. Или можно задать  не
только логин, но и пароль: ftp://login:password@ftp.ritmpress.ru.
     <b>Доступ к Internet и факсовые сообщения</b>
     Подобный  сервис  предоставляет  компания Elvis.  Для  получения  более
подробной информации отправьте письмо  по адресу  faxgate@elvis.ru. В тексте
сообщения напишите: help.
     <b>Два компьютера и один FTP</b>
     Для того,  чтобы напрямую связать двух пользователей можно использовать
протокол   FTP.  Для   этого   нужно   знать  IP-адрес,   логин   и  пароль.
Последовательность действий в UNIX:
     ftp xxx.yyy.zzz.qqq
     login: aaaaa
     password: bbbbb
     type binary
     put имя_файла
     bye
     <b>FTP: не один файл, а несколько сразу</b>
     Воспользуйтесь  командной  утилитой  FTP.  Она  есть  в  Windows  95  и
WindowsNT. Примерная последовательность команд:
     ftp
     open
     cd
     binary
     prompt
     tatus
     mget
     <b>Определение адреса компьютера, подключенного к Internet через домен</b>
     В UNIX  воспользуйтесь  командой  nslookup, которая  предназначена  для
просмотра доменов. В Windows NT такая команда входит в состав сервера DNS.
     <b>Microsoft Windows и доступ к Internet через модем</b>
     Просто  настройте Dial-Up  Networking. Затем в Control  Panel в Network
добавьте сервис TCP/IP и настройте его. После этого щелкните кнопкой мыши на
пиктограмме Dial-Up Networking и подключитесь к серверу. Введите имя, пароль
и  путешествуйте  по  Internet  с  помощью  Netscape  Navigator  или  другой
программы.
     <b>Докачка файла в случае разрыва связи</b>
     За  поддержку HTTP  byte  range  отвечает  WWW сервер.  Из существующих
серверов различных производителей byte range поддерживают менее 10%.
     Многие  программы не умеют  докачивать  файлы. Гораздо проще и  быстрее
качать их в старом  стиле, используя Zmodem. Это  вполне работает в нынешнем
варианте  BBS,  например  на сервере www.aha.ru.  Для особого  удобства есть
очередь отмеченных файлов,  которые вы можете получить быстро и без  проблем
из главного  меню  BBS. Особо продвинутые пользователи  могут  даже написать
скрипт  для  своей   терминальной   программы,  который  будет   делать  это
автоматически.
     Hемного сложнее обстоит  дело  с получением большого файла из Internet.
Скорость  работы с  некоторыми  серверами невелика, ftp-соединение рвется  и
замирает.
     Поэтому  если у вас возникла проблема  при  скачивании  большого  файла
через  FTP, то отставьте  в  сторону Netscape  и  позвоните  на узел простой
терминальной программой или зайдите на станцию через telnet поверх SLIP/PPP.
(Trumpet Winsock для этого  не  пойдет). Пользуясь текстовым режимом BBS, вы
можете  указать  тот  URL, который хотите  посетить. Нажмите  g  и  напишите
ftp://ftp.gde.to.tam/koe/chto.zip. После  этого  вы можете  прервать  связь.
Файл  будет  перекачан и  положен  на  диск удаленного узла.  При  очередном
посещении просто укажите  тот же URL, и файл будет качаться намного быстрее.
Такой вариант весьма прост и полезен, но если порвется логическое соединение
с удаленным сервером, то файл будет докачан не до конца.
     <b>Длительность воспроизведения документа HTML</b>
     Это зависит от скорости  вашего модема. Обычно  модем со скоростью 14,4
Кбит/с загружает килобайт данных около секунды.
     <b>Как разделить одну телефонную линию на две физические</b>
     Разделить одну телефонную линию на две физические линии можно, поставив
аппаратуру  уплотнения, которая  честно пустит по  одной  паре от телефонной
станции до абонента два канала связи и у абонента разделит  на две пары так,
что каждая  из них будет иметь собственный телефонный  номер.  Делается  это
через  телефонную  станцию  и стоит ненамного  дешевле, чем установка нового
телефонного номера! Одновременно  разговаривать  по телефону  и  работать  с
модемом через  один  канал  связи можно  только  между двумя  абонентами,  у
которых  стоит оборудование, позволяющее это делать.  Работать по  модему на
один  телефонный  номер  и  одновременно звонить  на  другой  через  обычную
телефонную  линию нельзя. Нужно или использовать  вышеупомянутую  аппаратуру
уплотнения, или ISDN.
     <b>Фрикерство</b>
     Под этим термином  компьютерщики  понимают генерацию тонов определенной
частоты, позволяющую проводить махинации с оплатой разговоров и сканирование
телефонной сети на предмет обнаружения модемных входов.
     <b>Как получить имена доменов и адреса IP</b>
     Обратитесь  в  Сетевой  информационный  центр  (NIC).  Это  организация
обладает полномочиями по предоставлению  имен и адресов IP.  Вам нужно будет
оправить на рассмотрение одну из так называемых форм NIC.
     <b>Как защитить систему</b>
     Прежде всего  убедитесь в  том, что в вашей  системе есть то, что может
заинтересовать взломщиков!
     <b>Как сделать на собственной web-страничке счетчик посещения</b>
     Попытайтесь найти в http://www.yahoo.com строку: HTML Counter.
     <b>Cохранение "чужой" web-страницы вместе с картинками</b>
     Воспользуйтесь редактором Netscape Navigator Gold.
     <b>Как  организовать сервер доступа DNS, FTP, Usenet и почтовый сервер при
постоянном подключении к Internet</b>
     Воспользуйтесь Windows NT  4.0. Тут вы  найдете полный набор  служб для
работы  в  Internet  и  Intranet  --  TCP/IP,  DNS,  DHCP,  WINS,  RAS.  Для
организации Web-сервера -- IIS2.0 (FTP, Gopher, WWW).
     <b>Сетевые адаптеры, позволяющие организовать беспроводную работу</b>
     Оказывается и такие адаптеры существуют.
     Сетевой адаптер WaveLAN, беспроводной сетевой  мост  WavePoint, сетевой
адаптер для переносных  компьютеров WaveLAN/PCMCIA  и  сетевой адаптер ARLAN
655.
     Сетевой  адаптер  WaveLAN  предназначен  для  организации  беспроводных
сетей. Вставляется в свободный  разъем ISA  любого персонального компьютера.
Работает на частоте 915 МГц (half-size) или 2.4 ГГц (full-size).
     Обеспечивает пропускную  способность  2 Мбит/с.  Кодирует  передаваемую
информацию по методу  растянутого  спектра  (spread spectrum).  Обеспечивает
дальность связи от 30 до  250 метров  в  помещении. При подключении  внешних
антенн дальность связи возрастает до 15-20 км. Поставляются драйверы сетевых
операционных  систем,  Windows, OS/2  Warp,  LAN  Server,  FTP, TCP/IP,  DEC
Pathworks, Banyan  Vines, Artisoft Lantastic, SCO  UNIX, UNIXWARE,  FreeBSD.
Поставляется в комплекте с комнатной всенаправленной антенной.
     Беспроводный   сетевой   мост   WavePoint   обеспечивает   связь  между
беспроводной  и  кабельной  частями  локальной  сети  (radio-bridge,  access
point).  Может  использоваться  для  подключения  беспроводных  сегментов  к
кабельной сети и для организации беспроводного моста  между двумя кабельными
сегментами, а  также для создания сотовой беспроводной вычислительной сети в
рамках   организации.  Допускает  настольную  установку   и   настенный  или
потолочный   монтаж.  По  радиотехническим  параметрам,  дальности  связи  и
пропускной способности беспроводной  связи  совпадает с  WaveLAN.  Логически
представляет  собой  прозрачный мост на  MAC-уровне.  Поддерживает  протокол
Spanning Tree IEEE 802.1d.
     Обеспечивает  управление   сетью  в  рамках  SNMP.   Взаимодействует  с
кабельным Ethernet 802.3  CSMA/CD  в  соответствии  со  стандартами 10Base2,
10Base5,  10BaseT.  Обеспечивает  интеллектуальную   фильтрацию  пакетов  по
сетевым  адресам,  протоколам  и содержимому.  Поставляется  с  программными
средствами организации сотовой беспроводной сети WaveAROUND и WaveMONITOR, а
также средствами  диагностики и  настройки радиоканала.  В комплект поставки
входит комнатная всенаправленная антенна.
     Сетевой адаптер для  переносных компьютеров WaveLAN/PCMCIA предназначен
для организации беспроводных компьютерных сетей с мобильными пользователями.
Может  использоваться в  конфигурации  все-со-всеми и в сотовых беспроводных
сетях. Состоит  из карты  PCMCIA Type II  и внешней  антенны.  Совместим  со
стандартом PCMCIA Release 2.0. Сохраняет работоспособность  при  перемещении
со  скоростью до 14 км/ч. По радиотехническим параметрам, дальности связи  и
пропускной способности  беспроводной связи совпадает с WaveLAN. Не допускает
возможности использования внешних  антенн с высоким  коэффициентом усиления.
Поставляются  драйверы сетевых  операционных систем NetWare,  Windows,  OS/2
Warp, LAN  Server,  FTP,  TCP/IP,  DEC  Pathworks,  Banyan  Vines,  Artisoft
Lantastic,   SCO   UNIX,  UNIXWARE.  Поставляется  с  программным  средством
организации сотовой беспроводной сети WaveAROUND.
     Сетевые адаптеры ARLAN 655  предназначены для  организации беспроводных
сетей. Вставляются в свободный разъем  ISA любого  персонального компьютера.
Полностью  совместимы  с  кабельными  сетями. Электротехнические  параметры,
дальность  связи  и  пропускная  способность  совпадают  с  соответствующими
параметрами ARLAN  630-900 и 630-2400.  Поставляются с драйверами NDIS, ODI,
Packet. В комплект поставки также входит комнатная антенна.
     Это далеко не полный перечень оборудования. Детали вы можете получить в
CompTek International (телефоны в  Москве: 135-4193, 135-4194, 135-4195) или
на http://www.cti.ru/radioethernet.
     <b>Полный список конференций Usenet</b>
     Любой сервер  Mail-News при получении письма со строкой LIST отошлет на
ваш адрес этот список.
     <b>Изменение списка телефонов в Trumpet Winsock</b>
     В меню Dialer  выбеpите  функцию  Setup.cmd.  Здесь вы можете  изменить
стаpые и внести новые телефонные номеpа, pазделяя их двоеточием.
     <b>Tcpman и терминальный режим Manual Login</b>
     Когда вы  начинаете  работать  с  Trumpet Winsock, то  в момент  набора
номера, при соединении с сервером и при ответах  на вопросы нельзя  нажимать
ESC.  Если  это  сделать,  то Winsock  зависнет и  на этом все  прекратится.
Клавишей ESC можно воспользоваться только в нужный момент, то есть выбираете
Manual  login  и  при  удачном соединении  вводите логин,  затем  пароль  и,
наконец,  устанавливаете  протокол Slip  или  PPP. Когда увидите  непонятные
символы на экране, нажмите ESC.
     <b>Чтение электронных сообщений, написанных на KOI-8</b>
     Вы пишите письмо в кодировке CP1251 MS Windows. От  вас письмо приходит
на сервер и, проходя перекодировщик,  отправляется дальше в кодировке KOI-8,
являющейся  стандартом  в  системах  электронной  почты  Internet.  Чтобы не
использовать KOI-8, вам нужно в Eudora  при написании  письма нажать  кнопку
QP.
     <b>Сообщение "Anonymous access denied"</b>
     Вход  для анонимного  пользователя запрещен! Вы пытаетесь зайти на этот
сервер в качестве незарегистрированного пользователя. На данном сервере  для
таких пользователей сервис недоступен, поэтому скачать файлы с него у вас не
получится.
     <b>Электронные сообщения Uuencode-файлы в конференциях Fidonet</b>
     Письма  с  атрибутом  Attachments  Uuencode  посылать  нельзя. И  самое
главное, не нужно  надоедать людям. Fidonet --  интересная сеть, в ней живет
общением  большое  количество  людей.  Но она, как  и все сети,  имеет  свои
законы.
     <b>Список каналов, имеющихся на сервере IRC</b>
     Воспользуйтесь командой /names.
     <b>Подсоединение к каналу IRC</b>
     Наберите в командной  строке программы  IRC  команду /join #имя_канала.
Если этот канал существует,  то  вы  подключитесь  к нему. Если же  канал не
существует, то вы его создадите.
     <b>Имена всех людей, находящихся в данный момент в канале IRC</b>
     Воспользуйтесь командой /who имя_пользователя.
     <b>Изменение псевдонима в IRC</b>
     В  командной строке программы  IRC  введите команду  /nick  ххх. Вместо
аргумента ххх впишите свой новый псевдоним. Если на сервере уже присутствует
человек   с  данным  псевдонимом,  то  выскочит  соответствующее  сообщение.
Псевдоним не может состоять из более, чем девяти символов.
     <b>Призраки в IRC</b>
     Ghost  -- призрак. Это происходит тогда,  когда  вы отключились и опять
сразу  же пытаетесь  попасть на сервер. Сеанс вашей программы закончился, но
сервер  этого  не  уловил.  Ваш псевдоним продолжает висеть в канале.  Снять
призрак может только оператор IRC-сервера.
     <b>Как через IRC послать файл своему собеседнику</b>
     Воспользуйтесь  командами  /dcc send  псевдоним имя_файла (послать файл
пользователю)   или   /dcc  get  псевдоним  имя_файла   (принять   файл   от
пользователя).
     <b>Как в Internet найти IRC-cервер</b>
     Чтобы  разыскать  последние  серверы  IRC, читайте  alt.irc. Вопросы  и
ответы  для этой  группы  новостей включают в себя список серверов. В рамках
IRC присоединитесь  к  каналу  #irchelp  или  #wasteland,  чтобы спросить  о
серверах, либо введите команду /links, чтобы увидеть длинный список серверов
IRC, к которым в настоящее время подключен ваш сервер.
     <b>Undernet</b>
     Под  этим   термином  понимают  отдельную  сеть   серверов  IRC.  Домен
undernet.org.  На них обычно находится меньшее количество пользователей, чем
в обычном  IRC. Подсоединиться к ним  можно так  же,  как  и к  обычным  IRC
серверам. Просто наберите /server undernet.org.
     <b>Кто изобрел IRC</b>
     IRC был создан Джарко Ойкариненом (Jarkko Oikarinen) в Финляндии в 1988
г.  IRC -- это система,  позволяющая  тысячам  людей беседовать  в  реальном
времени.  Для предотвращения  всеобщей путаницы люди  объединяются в каналы,
поддерживающие различные  темы обсуждения. Любые  символы,  введенные  через
программу  IRC,  появляются на  экранах  всех  остальных  участников  вашего
канала.
     <b>Создание мультипликационных картинок для гипертекстового документа</b>
     Существует  несколько  способов.  Вы  можете  включить в свою страничку
файлы   GIF89,   MPEG,  дополнительные   модули   QuickTime,  Shockwave  или
мультипликационные проекты, сделанные посредством Java.
     В настоящее время широко распространены мультяшки GIF89, которые хорошо
смотрятся  на  броузерах  фирмы  Netscape.  Вы   можете   взять  GIFMake  --
инструмент,  позволяющий  создавать  GIF89-мультипликации  на  платформе PC:
http://www.fastlane.net/~samiel
     1. Анимированные GIF-картинки хорошо получаются
     с помощью GIF Construction Set компании Alchemy
     Mindworks. Shareware-версию можно взять на
     http://www.mindworkshop.com.
     2. GIF-аниматор: PhotoImpact GIF Animator
     (www.ulead.com).
     3. В Internet имеется хороший сервер для WEB-
     дизайнеров. Там есть практически все.
     Его адрес: http://web.canlink.com/webbesign.
     4. Недавно Microsoft разместил на своем бесплатном
     FTP сервере два продукта, предназначенных для
     анимации GIF:
     ftp://ftp.microsoft.com/msdownload/frontpage/image
     composer/micsetup.exe -- мощная рисовалка с
     возможностью создания ряда GIF-images.
     ftp://ftp.microsoft.com/msdownload/gifanimator/gifset
     up.exe -- программа создания анимированного GIF
     файла из набора простых GIF-images (которые
     можно сделать с помощью Microsoft Image
     Composer). Обе программы работают под Windows 95 и
     Windows NT 4.0.
     <b>Переход из Internet в X.25</b>
     Возможна организация шлюза на уровне приложений -- вы делаете Telnet на
некий  IP-адрес, там  стоит  устройство,  которое  делает  вызов  X.25  и  в
результате вы работаете  в  терминальной сессии через Telnet, а ресурс  X.25
работает через X.3/X.28  (сесиию  PAD).  В  качестве устройства  может  быть
маршрутизатор  Cisco,  Unix или  NT c  подключением к X.25 (например,  через
EiconCard).  Такие  решения  часто  применяются  в   частных  сетях,  но  об
общедоступных  таких шлюзах  информации  нет.  Может кто-то  из поставщиков,
имеющих подключение  к  X.25 и Internet  одновременно (Sprint, Роснет) такую
услугу оказывать и решит, но вряд ли.  Если речь идет о терминальных сессиях
--  просто  воспользуйтесь ближайшим узлом  доступа X.25. Вам  нужен  только
компьютер с последовательным портом и терминальной программой и модем.
     Если речь идет о  других  сервисах -- опять же надо  искать приложение,
доступное в Internet и сети X.25. Скажем,  почта между Internet и абонентами
сети Global X.25 (Sprint) может пересылаться через почтовую систему Sovmail,
живущую  в  сети X.25, и имеющую шлюзы в  почту Internet (RFC-822) и  другие
почтовые системы через X.400.
     <b>Как заставить Netscape Navigator реально перезагрузить страницу</b>
     При запросе Reload держите нажатой кнопку Shift.
     <b>Где можно взять программу для раскодирования формата BASE 64</b>
     1. Программу для перекодировки формата Base 64
     можно получить на следующих серверах FTP:
     Для DOS -- glas.apc.org/pub/tools/mime64.zip.
     Для Windows -- ftp.ru/pub/os/windows/util/wncode26.zip.
     2. Программа DMail (ftp.demos.su).
     3. Очень хорошее средство для
     кодирования/раскодирования файлов в различных
     форматах -- программа Wincode.
     <b>Чем отличается протокол SLIP от PPP</b>
     Поверх PPP можно передавать не только IP, но и IPX.
     PPP имеет  встроенные протоколы  аутентификации  PAP  и CHAP,  так  что
можно, например,  делать  модемные  входы  без login/password,  но  сразу  с
запуском PPP.
     PPP поддерживает динамическое назначение IP-адресов.
     PPP  передает  меньше  служебной  информации  чем SLIP , что  чуть-чуть
увеличивает скорость обмена
     <b>Запуск в одном DOS-окне коммуникационной пpогpаммы</b>
     Просто   добавьте  в   секции  [386Enh]  файла   system.ini   следующую
конструкцию:
     Com<номер_порта>AutoAssign=<сколько_секунд_
     удерживать_порт>.
     <b>Маршрутизация IP и Microsoft Windows</b>
     Windows 95  не  умеет роутить IP. Решается эта проблема  установкой  на
машину,  подключенную  к  Internet  пакета WinGate.  Этот  пакет  вы  можете
загрузить с  http://nz.com/NZ/Commerce/creative-cgi/special/qbik/wingate.htm
и использовать его в локальной сети в качестве proxy.
     <b>Фиктивный удаленный web-сервер</b>
     Это можно сделать через Web Server Front Page 98. Но тогда работа будет
весьма медленной. А можно воспользоваться  Web App Server Baikonur. Именно в
этой  программе существует  параметр,  ассоциирующий каталог  со  страничкой
HTML. URL для Baikonur  является exe-файл, код  которого  написан на Borland
Delphi. Поэтому вы можете сгенерить практически любую функциональность. Если
в каталоге  много файлов, то генерация такой страницы  будет очень долгой. А
так все работает быстро.
     <b>Чтение конференций Usenet в автономном режиме</b>
     Некоторые  программы  для  чтения  конференций  позволяют  это  делать,
например FreeAgent.
     Если  у  вас Dial-Up  IP и Windows 95, то поставьте  Internet Mail&News
(входит в комплект Internet  Explorer). В Internet News отметьте все  письма
из конференций, которые хотите читать.
     Relcom и некоторые  другие провайдеры  (в основном  те, кто  подключает
клиентов  по UUCP без  предоставления IP) позволяют получать новости почтой.
Для  работы с  таким сервером надо послать письмо, содержащее одну строку со
словом  "HELP".   После  этого  сервер  новостей  пришлет   описание  команд
управления им по почте.
     Если ваш провайдер не имеет доступа к серверу  Usenet, то  скорее всего
он пользуется услугами провайдера более  высокого уровня, у которого имеется
сервер новостей. Попробуйте обратиться к нему.
     Самый простой и быстрый способ найти серверы
     новостей --  зайти на домашнюю страничку Netscape в раздел  net search.
Далее  в  любой  системе поиска  (Lycos,  Infoseek  и  т.д.)  зайти в раздел
Internet,  и там  поискать  указатели  на  news.  Существует  много  списков
news-серверов.  Однако  многие из  них  не пускают  людей  с улицы. Так  что
потребуются некоторые усилия, чтобы найти "демократичный" сервер.
     <b>Подписка на русскоязычные конференции Usenet</b>
     Поищите  русскоязычные  конференции  на  следующих бесплатных  серверах
NNTP:
     news.ichange.com
     news.uwsuper.edu
     online.magnus1.com
     news.ak.net
     Можно также подписаться  по  UUCP  (новости  -- почтой) и  по NNTP  при
наличии подключения к Internet.
     <B>MSN</B>
     MSN -- типичная on-line система (как Compuserve, AOL, etc.), работающая
фактически в терминальном режиме, то есть сидит она на Dial-Up для локальных
пользователей и на  старом добром  X.25 для дальних.  В России MSN доступна,
например, через  Sprint. То, что у нее есть  IP-адрес на который можно войти
Telnet'ом -- не факт. Может иметься исключительно почтовый  шлюз с Internet.
Есть сервер WWW.MSN.COM, но к услугам MSN он имеет отношение, похоже, весьма
отдаленное.
     <b>Как сжимать графику для ее передачи по E-mail</b>
     Если это  штриховая  картинка,  неплох  GIF-формат, если  с  переливами
цветов, то JPEG. И в любом случае, -- сжать архиватором ARJ, ZIP  или UC2. И
не  забудьте  преобразовать  в  UUENCODE  или  Base64,  или  воспользоваться
командой UUCP вместо RMAIL.
     Если  картинка растровая и речь идет  только о том, чтобы корреспондент
мог  посмотреть ее на экране, то стоит пользоваться форматом GIF (без потери
качества, максимум 256  цветов) или JPEG (с  потерей качества, но без потери
количества  цветов). Какой из вариантов даст меньший  размер файла  и лучший
результат надо выяснять в каждом случае экспериментально. В среднем картинки
с большим  количеством цветовых переходов  (градаций  яркости) лучше берутся
JPEG (переходы цвета при этом сглаживаются). Стоит также  сохранить картинку
с разрешением не выше 100  dpi  (все  равно экран  больше не дает).  Все эти
преобразования  можно  делать,  например, с  помощью утилиты LView. Найти ее
можно на http://www.lview.com или ftp://ftp.std.com/ftp/vendors/mmedia.
     Радикальное решение -- конвертация  в  формат JPG (или  MPG).  Даже при
сохранении 100% качества  truecolor-картинка становится в  2-3 раза  меньше.
При типичном 32% качестве (на фотографиях отличия практически незаметны)  --
в 5-20  раз.  Конвертировать  в  JPG позволяют  практически все  современные
программы.
     <b>Как отправить письмо в CompuServe и America Online</b>
     Для  посылки  сообщения  в Compuserve  необходимо  заменить запятую  на
точку.  Кроме того  --  возможно, что этого не  понадобится -- там  пытаются
"очеловечить"  имена.  Все,  что  вам  остается --  это  набрать  следующее:
имя@compuserve.com.
     По  поводу  AmericaOnline. Вы должны  знать всего-навсего  условное имя
вашего респондента, после чего адрес  указывается не просто, а очень просто:
имя@aol.com.
     <b>Бесплатное размещение собственной web-страницы</b>
     Свою страницу можно открыть бесплатно на www.geocities.com.
     <b>Internet и разговор с абонентом по обычному телефону</b>
     Разговаривать через Internet c абонентами  телефонной сети теоретически
можно.  Продукт называется VocalTec Telephony Gateway. Для этого надо, чтобы
кто-то где-то  организовал  соответствующий  шлюз, т.е.  поставил телефонный
сервер,  одной  ногой  стоящий  в  Internet,  а  другой,  через  специальную
аппаратуру сопряжения (например, платы  Dialogic), подключенный к телефонной
сети. Создание такого шлюза (железо плюс разработка софта  плюс  все  прочие
затраты) будет стоить  недешево,  т.е. услуги  его скорее  всего должны быть
платными.  Но  это все теория.  Информации же  о реально существующих  таких
шлюзах нет. Скорее всего и самих шлюзов пока  нет  и не  понятно, будут  ли.
Если вам  на домашний телефон  позвонят через  Internet, вы,  скорее  всего,
обидитесь. Качество и разборчивость в большинстве случаев очень  плохие. Вся
информация находится по адресу: http://www.tario.com.
     <b>Отключение набора номера в Windows 98 при работе с выделенной линией</b>
     Существует  драйвер,  прикидывающийся  модемом для  Direct  Connection.
Устанавливается  как модем,  ведет себя как модем, но  не требует набора. Вы
можете  также написать новый modem.inf или найти этот файл в готовом виде  в
Internet.
     <b>Internet-сервер на базе Windows 95</b>
     IBM открыл программу бета-тестирования ПО  для создания Web-сервера под
Windows  95.  Существуют варианты:  "нормальный"  и  с  повышенной  защитой.
Остальная информация находится здесь:
     http://www.ics.raligh.ibm.com/ics/icsbetas.htm.
     <b>Windows 95 и работа с Internet по выделенной линии связи</b>
     Никакого специального софта не требуется. При конфигурации Windows 95 в
локальной  сети нужно  только установить поддержку TCP/IP, указать IP-адреса
DNS сервера и Gateway (обычно это роутер типа Cisco или ему подобный).
     Если речь идет о том, что  на Com-порт машины  с Windows 95  подключена
выделенная  линия,  идущая к  поставщику  услуг  Internet (через  модем  или
нуль-модемный  кабель,  воткнутый  прямо  в  порт  маршрутизатора,  стоящего
рядом), то ситуация достаточно  неприятная. Microsoft в заботе  об  удобстве
пользователя  много  сделал  для  установления  телефонного  соединения,  но
вариант   direct   connection   предусмотреть   забыл.  Dial-Up   Networking
обязательно  хочет перед запуском  PPP обменяться набором команд с  модемом,
заставить  последний   набрать   номер,  установить   соединение  и  прочее.
Естественно,  на выделенной  линии всего  этого  делать не надо.Теоретически
решение   может  быть  таким:   раскопать  в  Windows   95   файл  скриптов,
ответственный за работу с модемами и понять как он устроен, то есть написать
собственный скрипт для direct connection, являющийся пустым.
     <b>Две конфигурации для двух разных провайдеров в Windows 95</b>
     Не  надо ничего  устанавливать!  Протокол  TCP/IP должен быть  "голый".
Конфигурация  для   конкретного  провайдера  устанавливается  в   настройках
удаленного доступа.
     <b>Как найти работу с помощью Internet</b>
     Просмотрите справочник "Возможности трудоустройства  и источники работы
в Internet" (Employment  Opportunities and  Job Resources on  the  Internet)
автора     Маргарет     Е.     Райли.    Эта     сокровищница     информации
(http://www.wpi.edu/~mfriley/jobguide.html) предлагает  ищущим работу легкий
доступ ко всему, что в Internet имеет отношение к занятости.
     <b>MIME-файлы</b>
     Поскольку Internet ограничивает электронную почту только ASCII-текстом,
вы не можете использовать ее для пересылки файлов в двоичном коде, например,
таких   как  графические,   файлы   текстовых  процессоров  и   программные,
использующие  8-й бит.  Решение заключается в  преобразовании этих файлов  в
текст перед  пересылкой  их по  Internet. Имеется несколько обычных способов
делать это, в том числе с помощью программ MIME (Multipurpose Internet Mail
     Extensions -- Многоцелевого расширения почты Internet) или UUENcode.
     Когда  вы  получаете  MIME-файл,   необходимо  декодировать  его  перед
просмотром.   На  Internet   есть   множество   декодирующих  программ,  как
бесплатных, так и условно-бесплатных. Например, ZR File Works фирмы Scandere
Software.   Эта   условно-бесплатная   программа    декодирует    MIME-    и
UUENCODE-файлы.  Кроме  того,  она  позволяет разархивировать  файлы, сжатые
программами PKZIP, ARC,  ARJ, LZH и ZOO, просматривать множество графических
файлов разных форматов, включая  GIF, PCX и  JPEG,  даже проигрывать видео и
звук.
     Программу ZR File Works можно получить как  файл zrfw.zip через сетевую
службу PC World Online или непосредственно от фирмы Scandere Software.
     <b>Пересылка файлов через Internet</b>
     С помощью FTP или протокола передачи файлов вы можете получить доступ к
файловой системе удаленного компьютера. Это означает, что вы можете передать
файл (через FTP, например,  вы можете пересылать  файлы в  бинарном виде или
как текст,  то  есть  в  виде  ASCII)  на  удаленный компьютер или  получить
необходимый файл с этого компьютера.
     FTP был  специально создан для того, чтобы  пользователи Intrenet имели
доступ  к  терабайтам  данных   и  бесчисленным   архивам  софта,  различным
руководствам, звуковым файлам и картинкам. Любой уважающий себя сервер имеет
службу  FTP,  услуги  которой, как  правило,  всегда бесплатные  (достаточно
указать логин  в виде  anonymous, а  в  качестве пароля  ввести  свой  адрес
электронной почты).
     В настоящее время в Internet существует три разновидности FTP-серверов:
     l Internet-style (доступ ко всем файлам
     сервера).
     l Listserver (ограниченный доступ).
     l FTPmail (доступ через электронную почту).
     Серверы  ftpmail  наиболее интересны  для тех пользователей, у  которых
доступ к  Internet весьма ограничен,  то есть они  могут пользоваться только
электронной почтой. Вы вводите в  своем письме несколько специальных команд,
которые должен выполнить  выбранный вами FTPmail-сервер.  Если  все  введено
правильно и  ваше  письмо  пришло по  назначению,  то FTPmail-сервер  начнет
искать необходимый  файл  практически во  всех закоулках Internet. Если файл
найден, то  вам  его  перешлют,  в  противном случае  вам  придет  письмо  с
информацией о  том, что этого файла в природе  не существует. Вещь, конечно,
хорошая, но если у вас полный доступ к ресурсам Internet, она вам ни к чему.
     Профессионалы Internet  работают с FTP  не через Nescape Navigator  или
Microsoft Explorer (несмотря даже на то,  что  в WWW уже содержится протокол
передачи файлов), а через специальную  программу (такие программы называются
FTP-клиентами). Одной из лучших, на наш взгляд, является CuteFTP для Windows
95. Ниже мы приводим полное описание этой программы.
     Итак,  вы  должны  иметь  доступ  к  Internet  на уровне SLIP или  PPP.
Загружаем FTP-клиент под славным именем CuteFTP.
     При работе с CuteFTP у вас не будет необходимости знать все подробности
протокола   передачи  файлов.  Вы  можете  получить  каждый   доступный  бит
информации  из  каталогов удаленной системы, используя  простой  и итуитивно
понятный графический интерфейс.
     <b>CuteFTP для Windows</b>
     Основные возможности CuteFTP:
     l интуитивный дружественный интерфейс.
     l полноэкранный локальный и удаленный
     просмотр директорий.
     l интегрированная обработка индексных
     файлов.
     l кэширование уже посещенных каталогов и
     индексных файлов для них.
     l автоматическая загрузка дерева каталогов.
     l FTP Site Manager. С помощью этой
     встроенной программы вы можете
     организовывать любую коллекцию
     узлов FTP в иерархический порядок, причем
     каждый узел будет иметь свои
     собственные настраиваемые параметры.
     l отмена любой активной операции не
     выходя из Internet.
     l продолжение прерванного соединения.
     l закладки.
     l использование нестандартных команд FTP.
     <b>Команды меню</b>
     В  CuteFTP наборы команд и опций,  использующиеся  в процессе  работы с
протоколом передачи файлов, содержатся в:
     l меню FTP (Протокол передачи файлов).
     l меню Session (Сессия).
     l меню Bookmarks (Закладки).
     l меню Commands (Команды).
     l меню View (Просмотр).
     l меню Directory (Каталог).
     l меню Window (Окно).
     l меню Help (Подсказка).
     <b>FTP (Протокол передачи файлов)</b>
     Опции меню FTP позволяют:
     l получить доступ к диалоговому окну FTP
     Site Manager. С помощью этого
     диалогового окна вы можете поддерживать
     базу данных FTP-узлов и оперировать
     параметрами соединения этих узлов.
     l получить доступ к диалоговому окну Quick
     Connect. С помощью опций этого диалога
     вы можете осуществить соединение без
     дополнительных настроек FTP Site
     Manager.
     l завершить текущий сеанс FTP и закрыть
     все активные соединения с удаленным
     сервером.
     l настроить программу CuteFTP.
     l установить режим передачи файлов.
     l выйти из программы CuteFTP.
     <b>Site Manager (Менеджер узла)</b>
     Выбранная  команда FTP  <b>к</b> Site  Manager открывает доступ  к диалоговому
окну FTP Site Manager, с помощью которого вы можете поддерживать базу данных
FTP-узлов и оперировать параметрами соединения этих узлов.
     <b>Опции диалогового окна FTP Site Manager
     Крайний левый список</b>
     Этот  список  может  содержать  папки   или  группы  узлов.  Все  папки
организованы в иерархическое дерево. Вы можете просмотреть содержимое каждой
папки посредством двойного нажатия кнопки мыши.
     <b>Крайний правый список</b>
     Этот список отображает содержание  выбранной  папки. В списке находятся
имена  узлов  FTP. Если  вы дважды  щелкните  на имени,  произойдет  попытка
соединения с соответствующим узлом.
     <b>Add Folder</b>
     Добавить папку  с узлами FTP в  список через диалоговое окно Create new
folder. Вы можете также выбрать эту  опцию посредством нажатия правой кнопки
мыши.
     <b>Delete folder</b>
     Удалить папку с узлами FTP из списка. Вы можете также выбрать эту опцию
посредством нажатия правой кнопки мыши.
     <b>Rename folder</b>
     Дать  новое  имя  папке  с  узлами FTP.  После  двойного  щелчка  мышью
отображается  диалоговое окно  Rename  folder. Вы  можете также выбрать  эту
опцию посредством нажатия правой кнопки мыши.
     <b>Import</b>
     Нажав  эту кнопку, вы  попадете в диалоговое окно Open. С помощью этого
диалогового  окна вы можете импортировать  в программу базу данных узлов FTP
из более ранних версий CuteFTP  или  из  пакета WS_FTP. Все  импортированные
узлы окажутся в корневой папке FTP Sites.
     <b>Add Site</b>
     Добавить  узел  FTP  в  список  через  диалоговое  окно  FTPSite  Edit
(описание  опций  этого  диалогового окна смотрите  ниже). Вы  можете  также
выбрать эту опцию посредством нажатия правой кнопки мыши.
     <b>Delete Site</b>
     Удалить  узел  FTP  из  списка.  Вы  можете  также  выбрать  эту  опцию
посредством нажатия правой кнопки мыши.
     <b>Edit Site</b>
     Модифицировать  узел FTP через диалоговое  окно FTPSite Edit (описание
опций  этого  диалогового  окна смотрите ниже). Вы можете  также выбрать эту
опцию посредством нажатия правой кнопки мыши.
     <b>Quck Connect
     (Немедленное соединение)</b>
     Выбранная  команда FTP <b>к</b>  Quick Connect открывает  доступ к диалоговому
окну  Quick Connect. Здесь вы  можете ввести минимум необходимой  информации
относительно удаленного узла и соединиться с ним без дополнительных настроек
FTP  Site Manager.  Введенная информация  не сохранится  в базе данных узлов
FTP. Поэтому рекомендуется пользоваться не этой командой, а менеджером узла.
     <b>Опции диалогового окна Quick Connect
     Site Label</b>
     В  это   поле  данных  вводится  имя,  которое  будет  идентифицировано
менеджером узла проограммы CuteFTP.
     <b>Host Address</b>
     Полное  доменное имя  удаленного узла  FTP, с которым  вы хотите начать
сессию.
     <b>User ID и Password</b>
     В поля  данных User  ID и Password вводится информация  позволяющая вас
идентифицировать. Пароль, введенный в поле Password, отобразится звездочками
и  будет  хранится на диске в зашифрованном  виде.  Впрочем,  имеются  много
способов расшифровать введенный пароль. Поэтому  не сохраняйте важные пароли
в базе данных CuteFTP.
     В большинстве случаев, чтобы войти в систему, достаточно активизировать
опцию  Anonymous.  В  этом  случае  CuteFTP  идентифицирует   ваше  имя  как
анонимное,  а пароль, как ваш адрес  электронной  почты,  который задается в
диалоговом окне  Options. Большинство узлов поддерживают именно  такую схему
идентификации.
     <b>Login type</b>
     Кнопки  Login   type   позволяют  определить  программе  CuteFTP  метод
идентификации удаленным сервером.
     <b>Normal</b>
     Отождествление пользователя
     системы по идентификатору.
     Вы должны ввести в поля
     данных UserID и Password
     достоверную информацию
     относительно своего имени
     пользователя и пароля.
     <b>Anonymous</b>
     Анонимный вход в систему.
     Ваше имя идентифицируется
     как анонимное, а пароль, как
     ваш адрес электронной почты.
     <b>Double</b>
     Режим двойной регистрации.
     Используется некоторыми
     системами безопасности на
     удаленных узлах. В этом
     режиме пользователь
     регистрируется два раза:
     сначала как анонимный
     пользователь, а затем
     посредством ввода в поля
     данных User ID и Password
     соответственно своего имени и
     пароля.
     <b>Transfer type</b>
     Определить тип  передачи файлов. Установка по  умолчанию  соответствует
опции Auto-Detect.
     <B>ASCII</B>
     Режим передачи текстовых
     файлов. Используется при
     передаче текстовой
     информации на узлы, не
     поддерживающие
     операционную систему DOS.
     Помните, что любой бинарный
     файл, переданный при
     активизированной опции
     ASCII, будет испорчен при его
     конвертировании на удаленной
     системе.
     <b>Image</b>
     Режим передачи бинарных
     файлов. Любой тип файла,
     переданный на удаленную
     систему в этом режиме, не
     подвергается дополнительной
     обработке. Некоторые
     отформатированные текстовые
     файлы должны пересылаться
     при активизированной опции
     Image.
     <b>Auto-detect</b>
     Автоматический режим
     передачи файлов. В этом
     режиме программа будет
     пересылать любые файлы с
     расширением .TXT как
     ASCII-файлы, а передача
     всех остальных файлов будет
     осуществляться в режиме
     Image.
     <b>Initial Remote Directory</b>
     Используется для  определения полного  названия  каталога на  удаленной
системе. В этом каталоге вы  окажетесь сразу после  соединения с узлом. Если
вы  не введете  в это  поле информацию,  то в  этом случае удаленная система
поместит вас в свой каталог по умолчанию.
     <b>Initial Local Directory</b>
     Полное  название  каталога, в котором  вы можете  хранить файлы для  их
передачи на удаленную систему. Если  вы  не заполните это  поле  данных,  то
программа  будет  использовать  каталог  по  умолчанию  из диалогового  окна
Options.
     <b>Port</b>
     Это не  последовательный  порт. Это  один  из двух компонентов сетевого
адреса удаленной системы.
     <b>Retry</b>
     Количество  попыток  соединиться с удаленной  системой.  Используется в
случае, если узел в данный момент времени занят.
     <b>Delay</b>
     Количество   времени  (в   секундах),   по   истечении  которого  будет
происходить следующая попытка соединиться с удаленным узлом.
     <b>Max Safe Index Size</b>
     Размер (в килобайтах) самого большого индексного файла,  который  будет
загружен  без  каких-либо  дополнительных сообщений. Если размер  индексного
файла  будет  превышать  этот  лимит,  то  CuteFTP  выдаст   соответствующую
подсказку.
     <b>Logical Parent Dirs</b>
     Переключатель, который может определить исходный  каталог для следующей
сессии.
     <b>Auto-Load Index Files</b>
     Активизировать режим автоматической  загрузки  индексных файлов. В этом
режиме  на удаленную систему будут  передаваться  все  файлы  из  указанного
списка.   Рекомендуется  использовать   этот  переключатель  при   работе  с
медленными узлами.
     <b>Use Firewall</b>
     Активизировать межсетевое  устройство  защиты,  то есть  CuteFTP  будет
работать через собственный брандмауэр.
     <b>Resolve Links</b>
     Активизировать так  называемый режим  идентификации  указателей  связи.
Этот  параметр, предназначенный для  систем  UNIX иногда  помогает устранить
некоторые проблемы с удаленными узлами, которые не поддерживают UNIX.
     <b>AutoRename</b>
     Активизировать  режим автоматического изменения  некоторых особенностей
передачи файлов на удаленный узел.
     <b>Comments</b>
     Здесь вы можете ввести любое описание узла FTP.
     <b>Disconnect (Отсоединение)</b>
     Выбранная команда  FTP <b>к</b>  Disconnect  прерывает текущую  сессию  FTP  и
закрывает все  активные  соединения  с удаленным серверoм.  Вы  также можете
выбрать эту команду через комбинацию клавиш Ctrl+X.
     <b>Options Settings
     (Установка параметров)</b>
     Выбранная  команда  FTP  <b>к</b>   Settings  <b>к</b>  Options  открывает  доступ  к
диалоговому  окну Options, с помощью  опций  которого  вы  можете установить
некоторые параметры программы CuteFTP.
     В  диалоговом  окне  Options  вы  можете изменить  параметры программы,
переключаясь между закладками General, Advanced, Display, Promts и Firewall.
     <b>Опции диалогового окна Options при выбранной закладке General
     Mail address</b>
     Ввести  ваш  полный   адрес   электронной  почты.   Этот   адрес  будет
использоваться  в  качестве  пароля при  анонимной регистрации  на удаленном
узле. Если у  вас нет электронного адреса, то вы можете ввести в поле данных
Mail Address  любую  комбинацию символов, но помните,  что  этикет  сетевого
общения требует от вас действительного адреса электронной почты.
     <b>Default Download Directory</b>
     Задать каталог по умолчанию, в котором будут  находится  файлы  для  их
передачи на  удаленную систему. Для каждого  узла вы  можете  переопределить
этот параметр в диалоговом окне FTP Site Edit.
     <b>Text Files Viewer</b>
     Имя  программы, которая будет выполнять просмотр  текстовых  файлов. По
умолчанию этой программой является Notepad.
     <b>Log File</b>
     Файл,  в который в  процессе работы будет производиться  необязательная
запись  таких  функций,  как  пересылка  файла,  работа с  командами  FTP  и
сообщения  с  сервера.  Если вы  щелкните  на знаке  вопроса,  то попадете в
диалоговое окно. Здесь вы можете указать полный путь к файлу и сохранить его
на диске.
     <b>Max safe index size</b>
     Размер  (в килобайтах) самого большого  индексного файла, который будет
загружен без какких-либо  дополнительных  сообщений.  Если размер индексного
файла  будет  превышать  этот   лимит,  то  CuteFTP  выдаст  соответствующую
подсказку.
     <b>Default Retry</b>
     Установка по умолчанию для количества  попыток соединиться с  удаленной
системой. Используется в случае, если узел в данный момент времени занят.
     <b>Retry Delay</b>
     Установка  по   умолчанию  для  количества  времени  (в  секундах),  по
истечении  которого   будет  происходить  следующая  попытка  соединиться  с
удаленным узлом.
     <b>Log FTP Commands</b>
     Записывать  в  файл  с  расширением  .LOG  команды  FTP,  которые  были
использованы при работе с удаленным узлом.
     <b>Log server responses</b>
     Записывать в файл с расширением .LOG любые сообщения с сервера, которые
были получены в процессе работы.
     <b>Log transefers to file</b>
     Записывать  в  файл  с  расширением .LOG  имена  файлов,  которые  были
переданы на удаленный узел или получены с этого узла.
     <b>Auto-save view settings</b>
     Сохранить все модифицированные параметры при выходе из программы.
     <b>Show directory messages</b>
     Отображать  информационные сообщения относительно  каталогов удаленного
узла.
     <b>Show login messages</b>
     Отображать любые сообщения сервера.
     <b>Auto-load index files</b>
     Автоматически  начать загрузку  любых индексных файлов при соединении с
узлом.
     <b>Resolve links</b>
     Активизировать  так  называемый  режим идентификации  указателей связи.
Этот параметр для систем UNIX иногда помогает устранить некоторые проблемы с
удаленными узлами.
     <b>Опции диалогового окна Options при выбранной закладке Advanced
     Use logical parent dir</b>
     Определить исходный каталог для следующей сессии.
     <b>ASCII transfers on View</b>
     Просмотреть  удаленный файл в режиме ASCII.  Вы можете не выбирать  эту
опцию, а использовать свою программу просмотра.
     <b>Confirm file names</b>
     Использовать при пересылке файлов процедуру подтверждения.
     <b>Auto-refresh remote dir</b>
     Перезагрузить   перечень   файлов  каталога  сразу,   после   того  как
завершились файловые операции с сервером.
     <b>Double-Click Action</b>
     Активизировать режим двойного щелчка кнопкой мыши.
     <b>Connect Sound</b>
     Подать  звуковой сигнал  в  случае  удачного соединения  с узлом. Опция
Predefined  позволяет  использовать для этого  звуковые  файлы  операционной
системы Windows.
     <b>End Transfer Sound</b>
     Подать звуковой  сигнал  в случае  выхода  из  сессии. Опция Predefined
позволяет  использовать   для  этого  звуковые  файлы  операционной  системы
Windows.
     <b>Опции диалогового окна Options при выбранной закладке Display
     ToolBar</b>
     Использовать большие или  маленькие кнопки на  инструментальной панели.
Через параметр Customize  вы  можете  настроить  полосу командных  кнопок по
своему желанию.
     <b>Font</b>
     Выбрать гарнитуру, кегль и размер шрифта, который будет использован при
отображении стандартных диалоговых окон.
     <b>Colors</b>
     Этот  параметр оформления позволяет изменить цвет некоторых элементов и
функций программы. В соответствии с иерархией параметров ими могут быть:
     n информационная панель.
     n индикатор прохождения обработки.
     n состояние регистрации.
     n вывод комманд.
     n сообщения об ошибках.
     <b>Опции диалогового окна Options при выбранной закладке Promts
     Overwrite confirmation</b>
     Выдавать сообщение на информационной панели перед перезаписью файла.
     <b>Transfer binary file in ASCII mode warning</b>
     Выдавать сообщение при установке неверного режима передачи файлов.
     <b>Delete confirmation</b>
     Выдавать сообщение перед удалением файла.
     <b>Drag-drop operations confirmation</b>
     Выдать сообщение перед транспортировкой файла мышью.
     <b>Опции диалогового окна Options при выбранной закладке Firewall</b>
     Опции  диалогового  окна   Options  при   выбранной  закладке  Firewall
позволяют вам работать через брандмауэр CuteFTP.
     <b>Host</b>
     Полное доменное имя удаленного  узла  FTP,  с  которым вы хотите начать
сессию.
     <b>Port</b>
     Один из двух  компонентов сетевого адреса  удаленной  системы  или  его
номер сокета. Первым из этих компонетов является IP-адрес узла,  а второй --
его логический порт TCP.
     Сервис FTP организован таким образом, что по умолчанию данные протокола
передачи используют 20-й логический порт, а команды -- 21-й.
     Номера  логических портов могут быть изменены или размультиплексированы
системным администратором удаленного сервера. В этом случае у  вас возникнут
проблемы, так как нарушится связывание портов.
     Как правило, все узлы  Internet поддерживают так называемую стандартную
таблицу  портов.  Перед  началом сессии  происходит  двойная  идентификация.
Сначала определяется  IP-адрес  узла,  затем  ваш  компьютер  соединяется  с
удаленным логическим портом  TCP и,  если его  номер  имеется  в стандартной
таблице, устанавливается связь.
     Нужно сказать,  что  именно  блокировка  трафика логическими портами  в
диапазоне по умолчанию  от 0 до 1023 позволяет взломать  практически любую с
ног  до  головы  защищенную систему. Достаточно добавить, например, на  порт
1024  любого  демона telnet,  зарегистрироваться  в  собственной  программе,
спокойно  войти  в  систему,   переустановить  параметры  в   маршрутизаторе
программой inetd и, наконец, настроить все службы системы по своему желанию.
     <b>User ID и Password</b>
     Информация, позволяющая  идентифицировать пользователя удаленным узлом.
Пароль, введенный в поле Password, отобразится звездочками и будет храниться
на диске в зашифрованном виде.
     <b>Type PASV mode</b>
     Пассивный режим защиты. По умолчанию этот режим отключен.
     В этом  режиме CuteFTP инициализирует  все  соединения с  сервером  без
использования  брандмауэра.  Это  означает,  что  между вашим  компьютером и
удаленным узлом нет дополнительного шлюза защиты.
     <b>Type SITE site</b>
     Стандартный  режим  защиты  узла.  В этом  случае  весь входящий трафик
блокируется фильтрацией пакетов TCP.
     <b>OPEN Site</b>
     Открытый режим  защиты  узла. В этом режиме трафик  может блокироваться
различными способами.
     <b>USER user@site</b>
     Блокировка трафика адресом электронной почты.
     <b>USER with logon</b>
     Блокировка трафика регистрационным именем.
     <b>Enable firewall access</b>
     Включить систему защиты  между локальным компьютером и удаленным  узлом
FTP.
     <b>Transfer type (Тип передачи)</b>
     При  выборе команды  FTP  <b>к</b>  Transfer  type появляется падающее меню, с
помощью опций которого вы можете определить режим передачи файлов.
     При пересылке файлов на  удаленную систему программа CuteFTP  позволяет
использовать следующие опции:
     <B>ASCII</B>
     Режим  передачи  текстовых файлов.  Используется при передаче текстовой
информации на узлы, не поддерживающие операционную систему DOS. Помните, что
любой  бинарный  файл, переданный при  активизированной  опции ASCII,  будет
испорчен при его конвертировании на удаленной системе.
     <b>Image</b>
     Режим передачи бинарных файлов. Любой тип файла переданный на удаленную
систему  в этом  режиме  не подвергается дополнительной обработке. Некоторые
отформатированные текстовые файлы должны пересылаться  при  активизированной
опции Image.
     <b>Auto-detect</b>
     Автоматический  режим передачи файлов.  В  этом режиме программа  будет
пересылать любые файлы с расширением .TXT  как ASCII-файлы, а передача  всех
остальных файлов будет осуществляться в режиме Image.
     <b>Exit (Выход)</b>
     Выбранная  команда FTP <b>к</b> Exit позволяет прервать все соединения и выйти
из программы CuteFTP.
     <b>Session (Сессия)</b>
     Опции меню Session позволяют:
     n запустить другую копию CuteFTP
     с параметрами текущей сессии.
     n используя параметры текущей сессии,
     добавить новый компонент в базу данных
     менеджера узла.
     n сохранить текущий путь к локальному
     каталогу в базе данных менеджера узла.
     n сохранить текущий путь к удаленному
     каталогу в базе данных менеджера узла.
     <b>Spawn Session (Создать сессию)</b>
     Выбранная  команда Session  <b>к</b> Spawn Session  позволяет запустить другую
копию CuteFTP с параметрами текущей сессии.
     <b>Add to Database (Добавить в базу данных)</b>
     Выбранная  команда  Session  <b>к</b>  Add to  Database  позволяет,  используя
параметры текущей сессии,  добавить новый компонент в базу  данных менеджера
узла.
     <b>Save Local path (Сохранить путь к локальному каталогу)</b>
     Выбранная команда Session <b>к</b> Save Local Path позволяет сохранить текущий
путь к локальному каталогу в базе данных менеджера узла.
     <b>Save Remote path (Сохранить путь к удаленному каталогу)</b>
     Выбранная  команда  Session  <b>к</b>  Save  Remote path  позволяет  сохранить
текущий путь к удаленному каталогу в базе данных менеджера узла.
     <b>Bookmarks (Закладки)</b>
     Опции меню Bokmarks позволяют:
     n добавить закладку в список.
     n редактировать закладки в списке.
     <b>Add (Добавить закладку)</b>
     Выбранная команда Bookmarks <b>к</b> Add позволяет добавить  закладку узла FTP
в список существующих закладок.
     <b>Edit (Редактировать закладку)</b>
     Выбранная команда Bookmarks  <b>к</b>  Edit  позволяет  редактировать закладки
узлов FTP в списке.
     <b>Commands (Команды)</b>
     Опции меню Commands позволяют:
     n загрузить выделенные файлы или каталоги
     (в том числе и подкаталоги) из удаленного
     узла на жесткий диск.
     n переслать выделенные файлы на удаленный
     узел.
     n загрузить файл из удаленного узла во
     временную область и просмотреть его
     содержимое.
     n загрузить выделенный файл с узла и
     запустить его, используя программу,
     которая предварительно была сопоставлена
     этому типу файла.
     n загрузить файл вместе с его указателем на
     связи.
     n вручную ввести имя файла для загрузки из
     удаленного узла.
     n изменить вручную путь к локальному или
     удаленному каталогу.
     n стереть выделенные локальные или
     удаленные файлы и/или незаполненные
     каталоги.
     n переименовать выделенные локальные или
     удаленные файлы.
     n создать новый каталог на локальной или
     удаленной системе.
     n прервать любые активные процессы задания.
     n определить команды, не описанные в
     оригинальном стандарте FTP.
     <b>Download (Загрузить из узла)</b>
     Выбранная команда  Commands <b>к</b>  Download позволяет  загрузить выделенные
файлы или каталоги (в том числе и  подкаталоги)  из  удаленного узла  на ваш
жесткий диск.  Вы  также  можете выбрать эту команду через комбинацию клавиш
Ctrl+PgDn или через двойной щелчок мышью на имени необходимого файла.
     <b>Upload (Переслать на узел)</b>
     Выбранная  команда Commands  <b>к</b>  Upload  позволяет  переслать выделенные
файлы  на  удаленный узел.  Эта команда  доступна  лишь  в том  случае, если
локальное средство просмотра  имеет  так называемый  фокус  ввода. Вы  также
можете выбрать эту команду через комбинацию клавиш Ctrl+PgUp.
     <b>View (Просмотреть содержимое файла)</b>
     Выбранная   команда  Commands  <b>к</b>  View   позволяет  загрузить  файл  из
удаленного  узла  во временную  область  и просмотреть его  содержимое через
Notepad. Вы также можете выбрать эту команду через комбинацию клавиш Ctrl+V.
     <b>Execute (Выполнить)</b>
     Выбранная команда  Commands <b>к</b>  Execute  позволяет загрузить  выделенный
файл с узла и запустить  его,  используя  программу,  которая предварительно
была сопоставлена этому типу файла.
     Команда Commands <b>к</b>  Execute доступна  лишь в том случае,  если передача
соответствующего  файла была завершена. Вы  также можете выбрать эту команду
через комбинацию клавиш Ctrl+G.
     <b>Get link as file (Получить ссылку в качестве файла)</b>
     Выбранная команда Commands <b>к</b> Get link  as file позволяет загрузить файл
вместе  с  его  указателем  на связи.  Как правило,  все связи  трактуются в
качестве путей к соответствующим каталогам.
     <b>Manual get (Загрузить вручную)</b>
     Выбранная команда Commands <b>к</b> Manual Edit  позволяет вручную ввести  имя
файла для загрузки из удаленного узла.
     <b>Change dir (Изменить каталог)</b>
     Выбранная команда Commands <b>к</b> Change dir позволяет изменить вручную путь
к  локальному или удаленному каталогу. Вы также можете  выбрать  эту команду
через комбинацию клавиш Ctrl+D.
     <b>Delete (Удалить)</b>
     Выбранная  команда  Commands  <b>к</b>  Delete  позволяет  удалить  выделенные
локальные или удаленные файлы и/или незаполненные каталоги. Вы  также можете
выбрать эту команду через клавишу Del.
     <b>Rename (Переименовать)</b>
     Выбранная команда Commands <b>к</b> Rename позволяет переименовать  выделенные
локальные  или  удаленные файлы. Вы также можете  выбрать эту  команду через
комбинацию клавиш Ctrl+N.
     <b>Make new dir (Создать новый каталог)</b>
     Выбранная  команда  Commands  <b>к</b>  Make  new dir позволяет  создать новый
каталог на локальной или удаленной  системе.  Вы также  можете  выбрать  эту
команду через комбинацию клавиш Ctrl+M.
     <b>Stop (Команда останова)</b>
     Выбранная команда Commands <b>к</b> Stop позволяет  прервать любые  работающие
задания.  Процесс закончится  сразу  после  того,  как  из  окна  индикатора
обработки  исчезнет сообщение  "Trashed response  data  received". Вы  также
можете выбрать эту команду через клавишу F8.
     Нежелательно  использовать команду останова  сразу после  соединения  с
сервером. Это  связано с тем,  что  любые операции,  кроме  отправки файлов,
каталогов  и  списков,  работают  через  так  называемый  отклик  на  первую
командную строку FTP.
     В  зависимости  от  типа связи  работающее задание  может  остановиться
немедленно или только  после того,  как  на вашем экране  погаснет сообщение
"Trashed response data received". Это связано с тем,  что после того  как вы
выбрали  команду останова, удаленный  сервер  FTP должен  подтвердить  ее  и
послать на ваш  компьютер  соответствующий  ответ.  Однако, CuteFTP  не ждет
этого ответа. Программа будет пытаться прервать активное задание немедленно.
Если тип связи  совместим с  CuteFTP, то это произойдет. В  противном случае
вам придется запастись терепением и ждать.
     После того  как вы измените локальный  или  удаленный каталог, а  затем
прервете работу  командой останова,  нарушится трассировка  между CuteFTP  и
удаленным  сервером.  Помните,  что  трассировка восстановится  лишь  в  том
случае, если вы запустите регенерируемый модуль программы через команду View
<b>к</b> Refresh.
     <b>Custom (Специальные команды)</b>
     Выбранная команда Commands <b>к</b> Custom открывает доступ к диалоговому окну
Custom  Commands,  с помощью  которого  вы  можете  определить  команды,  не
описанные в оригинальном стандарте FTP.
     Стандарт  для протокола передачи файлов  был установлен еще  в  древние
времена.  С тех пор он так  и  не пересматривался.  В результате, накопилось
множество  операций  связанных  с  передачей  файлов,   которые  могут  быть
выполнены  лишь  через   дополнительные  команды,  расширяющие  оригинальный
стандарт  FTP.  В  CuteFTP  для  этого  разработан  так  называемый механизм
специальных команд.
     Все установки специальных команд, которые вы определите с помощью этого
механизма будут сохранены в файле COMMANDS.DAT.
     В CuteFTP  любые  параметры командной строки могут быть  представлены в
одной из двух форм:
     <option>=<value>
     или
     <option>
     Буквенный регистр символов игнорируется.
     Ниже представлен список доступных параметров.
     <b>Host=<host address></b>
     Этот  параметр  устанавливает  адрес  удаленного  узла.  Аргумент <host
address> может иметь доменное имя или IP-адрес (например, 194.18.87.57).
     <b>User=<user ID> и Pass=<password></b>
     Эти строковые  параметры устанавливают  соответственно  регистрационное
имя  и  пароль  пользователя.  Если  сервер  требует  пароль,  но  последний
отсутствует,  то CuteFTP выведет соответствующее поле данных  для  ввода. Из
соображений  безопасности   это   поле   не   блокируется   лишь   в  режиме
автоматической регистрации.
     <b>Retry=<retry count></b>
     Счетчик повтора. Десятичное число.
     <b>Port=<port number></b>
     Порт сокета удаленного узла. Десятичное число.
     <b>Local=<local directory></b>
     Установить каталог на локальном компьютере.
     <b>Remote=<remote directory></b>
     Установить каталог на удаленном узле.
     <b>Get=<remote file name></b>
     Загрузить файл/каталог  из удаленного  узла и сохранить  его  в текущем
каталоге локального компьютера. Аргумент <remote file  name> есть полное имя
пути к  соответствующему  файлу/каталогу или  само  имя файла.  В  последнем
случае удаленный каталог должен быть объявлен текущим.
     <b>Put=<local file name></b>
     Переслать файл  и сохранить его в текущем каталоге  удаленного сервера.
Аргумент  <local  file  name>  есть  полное   имя  пути  к  соответствующему
файлу/каталогу  или просто  имя файла. В  последнем случае локальный каталог
должен быть объявлен текущим.
     <b>Anonym</b>
     Использовать анонимную регистрацию. В этом случае аргументы  параметров
User=<user ID> и Pass=<password> игнорируются.
     <b>Script=<script file></b>
     Запустить из  командной  строки  программу,  сохраненную  файле <script
file>.  Аргумент <script file> является  текстовым файлом  ASCII,  в  каждой
строке которого  записаны команды. Если текст в файле предваряется знаком #,
то он программой CuteFTP игнорируется. Скрипты могут быть вложенными.
     Все вышеперечисленные параметры обрабатываются последовательно.
     Параметры Host, User, Pass, Port, Retry  и  Anonym  работают лишь в том
случае,   если  соединение   инициализировано.  Поэтому,  не   имеет  смысла
определять хотя бы один из этих параметров более одного раза.
     Параметры Local и  Remote имеют силу для всех  последующих команд Get и
Put   до  тех  пор,  пока   эти  параметры   не   переопределены.  Например,
последовательность команд
     Local=c:\work
     Get=/pub/report1.txt
     Get=/pub/report2.txt
     Local=c:\temp
     Get=/pub/report3.txt
     загрузит файлы report1.txt и report2.txt в локальный каталог c:\work, а
файл report3.txt в каталог c:\temp.
     В CuteFTP имеется  один параметр, который отличается от вышеупомянутых.
Этот  параметр разработан для того,  чтобы  упростить  интеграцию  CuteFTP с
другими  программами  Internet.  Через  этот параметр вы  можете  определить
строку URL в следующем формате:
     ftp://[user  ID:password@]<host  name>  [:port]/[path  name/][get  file
name]
     Это одна строка (возврат каретки отсутствует) без лишних пробелов.
     Теперь перейдем к описанию опций диалогового окна Customs Commands.
     Опции диалогового окна Custom Commands.
     <b>Commands</b>
     Окно со списком установленных команд. Щелкнув мышью на имени команды вы
можете изменить ее свойства в поле Command text.
     <b>Label</b>
     Поле данных для  идентификаторов  команд. Текст, введенный  в это  поле
будет отображен в окне Listbox и в ниспадающем меню Custom Commands.
     <b>Command Text</b>
     Код  команды  FTP,  которая  перешлется  на  сервер  и  начнет  на  нем
выполняться. В это поле вы также можете ввести один или  несколько макросов.
Макросы представляются в следующем виде:
     <b>%[ prompt ]</b>
     Когда этот макрос запустится на сервере, программа CuteFTP отобразит  в
диалоговом окне дисплей с полем для ввода данных. Пользователь  может ввести
в это поле любую  текстовую информацию, которая будет воспринята выполняемой
командой FTP.
     В качестве аргумента prompt  может быть любой текст, но без  квадратных
скобок, так как они будут использованы в поле для ввода.
     <b>Show server's response</b>
     Отобразить  любые,   поступающие   с  сервера,  сообщения  относительно
выполняемой команды.
     <b>Hot Key</b>
     Комбинация клавиш, назначенная команде FTP.
     Ниже  приводятся   два  примера  некоторых  общих  специальных   команд
протокола передачи файлов.
     <b>SITE CHMOD %[New Access Mask] %f</b>
     Эта команда выдаст запрос New Access Mask (Новая маскировка  доступа) и
будет  использовать  этот  запрос  для  каждого   выделенного   файла.  Если
пользователь, например, в ответ введет  аргумент =rwx, то  файлы  FILEA.TXT,
FILEB.TXT  и FILEC.TXT будут выбраны, и следующая  последовательность команд
будет послана на сервер:
     SITE CHMOD =rwx FILEA.TXT
     SITE CHMOD =rwx FILEB.TXT
     SITE CHMOD =rwx FILEC.TXT
     SITE INDEX %[Search Text]
     Эта команда выдаст  запрос Search  Text  (Поиск  текста)  и перешлет на
сервер  одну  команду.  Если в ответ, например, ввести cuteftp, то следующая
команда будет передана на сервер:
     SITE INDEX cuteftp
     <b>View (Просмотр)</b>
     Опции меню View позволяют:
     n просмотреть информацию о файлах и
     каталогах в сокращенном виде.
     n просмотреть информацию о файлах и
     каталогах в подробном виде.
     n просмотреть различную детализированную
     информацию о файле или каталоге.
     n выбрать метод сортировки для
     загруженных файлов или каталогов.
     n автоматически загрузить индексный файл
     при модифицировании соответствующего
     каталога.
     n вывести индексный файл для текущего
     каталога.
     n восстановить трассировку между CuteFTP и
     удаленным сервером.
     <b>Short listing (Сокращенный список)</b>
     Выбранная команда View <b>к</b> Short listing позволяет просмотреть информацию
о файлах и каталогах в сокращенном виде. Вы также можете выбрать эту команду
через клавишу F2.
     <b>Long listing (Подробный список)</b>
     Выбранная команда View <b>к</b> Long listing позволяет просмотреть  информацию
о файлах и каталогах в подробном  виде. Вы также можете выбрать  эту команду
через клавишу F3.
     <b>File details (Детализированная информация)</b>
     Выбранная команда  View <b>к</b>  File details позволяет просмотреть различную
детализированную информацию о файле или каталоге.
     Вы  можете  отобразить информацию  относительно  файла или  каталога  в
следующем виде:
     n размер.
     n дата создания.
     n время (в часах и секундах) последнего
     обновления.
     n описание.
     <b>Sorting (Сортировка)</b>
     Активизированная   команда   View   <b>к</b>  Sorting  позволяет   с   помощью
ниспадающего меню выбрать метод сортировки загруженных файлов или каталогов.
Загруженные файлы или каталоги вы можете:
     n упорядочить по имени.
     n упорядочить по расширению.
     n упорядочить по размеру.
     n упорядочить по дате создания.
     <b>Auto-load index (Автоматически загрузить индексный файл)</b>
     Выбранная  команда  View  <b>к</b>  Auto-load  index  позволяет  автоматически
загрузить индексный  файл,  когда  изменяется новый  каталог. Эта  установка
также доступна из диалогового окна FTP Site Edit.
     <b>Retrieve index (Вывести индекс)</b>
     Выбранная команда  View  <b>к</b> Retrieve index позволяет  вывести  индексный
файл для  текущего каталога. Используйте эту команду при  неактивизированной
опции Auto-load index.
     <b>Refresh (Восстановить)</b>
     Выбранная команда View  <b>к</b> Refresh  позволяет  восстановить  трассировку
между CuteFTP  и  удаленным  сервером  посредством включения регенерируемого
модуля программы. Это означает, что будет производится  обновление  текущего
каталога  или списка  файлов.  Вы  также  можете  выбрать эту  команду через
клавишу F5.
     <b>Window (Окно)</b>
     Опции меню Window позволяют:
     n переключиться из локального режима
     просмотра в удаленный.
     n включить или отключить режим локального
     просмотра.
     n включить или отключить режим удаленного
     просмотра.
     n скопировать в буфер промежуточного
     обмена содержимое информационной
     панели.
     <b>Switch Browser (Переключить просмотр)</b>
     Выбранная команда  Windows <b>к</b>  Switch Browser позволяет переключиться из
локального режима просмотра в удаленный.
     <b>Toggle Local (Режим локального просмотра)</b>
     Выбранная  команда  Windows  <b>к</b>  Toggle  Local  позволяет  включить  или
отключить режим локального просмотра.
     <b>Toggle Remote (Режим удаленного просмотра)</b>
     Выбранная  команда Windows  <b>к</b>  Toggle  Remote  позволяет  включить  или
отключить режим удаленного просмотра.
     <b>Copy Log (Скопировать содержимое информационной панели)</b>
     Выбранная  команда Windows <b>к</b>  Copy  Log позволяет  скопировать в  буфер
промежуточного обмена содержимое информационной панели.
     <b>Directory (Каталог)</b>
     Опции меню Directory позволяют:
     n найти имя файла и его дескриптор в
     текущем каталоге.
     n вывести результат последней команды Find
     и начать новый поиск.
     n отфильтровать файлы.
     n выбрать большую группу подобных файлов
     с масками трафаретных символов.
     n отменить выборку группы.
     n обратить в предыдущее состояние выборку
     группы.
     n отобразить суммарную информацию
     относительно файлов активизированного
     каталога.
     <b>Find (Найти)</b>
     Выбранная  команда  Directory <b>к</b> Find позволяет найти имя  файла  и  его
дескриптор  в текущем каталоге. Вы также  можете выбрать  эту команду  через
комбинацию клавиш Ctrl+F.
     <b>Find Next (Найти следующий)</b>
     Выбранная команда Directory <b>к</b>  Find  next  позволяет вывести  результат
последней  команды Find и начать  новый поиск согласно введенной информации.
Вы также можете выбрать эту команду через комбинацию клавиш Ctrl+G.
     <b>Filter (Поставить фильтр)</b>
     Выбранная команда Directory  <b>к</b>  Filter  открывает  доступ к диалоговому
окну Define Filter, с  помощью опций  которого вы можете отфильтровать файлы
таким  образом,  что  на  экране  для  данного  каталога  отобразится   лишь
необходимая информация.
     Эта команда может быть использована при просмотре больших каталогов.
     Опции диалогового окна Define filter позволяют:
     <b>Filter Mask</b>
     Ввести символ универсального сопоставления для маски файла.
     <b>Local Filtering</b>
     Загрузить выведенный список файлов и произвести фильтрацию в  локальном
режиме.  Этот метод работает  быстро до  тех  пор,  пока вы не перезагрузите
список файлов,  изменив  в этом списке маску каждого файла. Эта  опция также
позволяет вам в режиме локального просмотра применять UNIX-стили трафаретных
символов к файлам DOS.
     <b>Remote Filtering</b>
     Режим постудаленной  фильтрации. Если  удаленный узел отфильтровал свой
список файлов, то с помощью этой опции вы  можете перезагрузить  необходимый
список  для  каждой измененной маски файла.  Вы можете воспользоваться  этой
опцией  в  случае,  если  вы  получили слишком мало информации  относительно
заведомо большого каталога или если у вас  возникли  проблемы  совместимости
между CuteFTP и софтом сервера.
     <b>Filter Dirs</b>
     Определить каталоги и связи для  фильтрации. Эта опция  доступна лишь в
том случае, если вы работаете в режиме локальной фильтрации.
     <b>Group Select (Выбрать группу)</b>
     Выбранная   команда  Directory  <b>к</b>   Group  Select  открывает  доступ  к
диалоговому окну Select group, с помощью которого вы  можете выбрать большую
группу подобных файлов с масками трафаретных символов.
     Опции диалогового окна Select group позволяют:
     <b>Filter Mask</b>
     Ввести для маски файла трафаретный символ.
     <b>Mask Directorie</b>
     Применить функции маскирования к выбранным каталогам.
     <b>Remove selection</b>
     Установить в исходное состояние выборку данной группы.
     <b>Group Deselect (Отменить выборку группы)</b>
     Выбранная  команда  Directory  <b>к</b>  Group  Deselect  открывает  доступ  к
диалоговому окну Deselect group, с помощью опций которого вы можете отменить
произведенный выбор группы файлов.
     Например,  если  вы  хотите  выбрать все GIF-файлы, но исключить  файлы
HTML, откройте  диалоговое окно Group Select и в  качестве маски  установите
*.GIF.  Если же вы  хотите выбрать  все  файлы каталога,  исключив при  этом
только файлы HTML, установите в  качестве маски символ  *, а затем примените
команду Group deselect с маской *.HTML.
     <b>Invert selection (Инвертировать выборку)</b>
     Выбранная команда Directory <b>к</b>  Invert selection позволяет инвертировать
(обратить в предыдущее состояние) выборку группы.
     <b>Dir Info (Информация о каталоге)</b>
     Выбранная команда Directory <b>к</b> Dir  Info  открывает доступ к диалоговому
окну   Directory   Information,   которое   содержит  суммарную   информацию
относительно файлов выбранного каталога.
     <b>Netscape Navigator Gold для Windows</b>
     Web  может  открывать доступ  к другим  ресурсам  Internet,  например к
электронной почте, FTP, Gopher,  WAIS или конференциям Usenet. Одно из таких
средств  серфинга  по мировой  паутине  было предложено  в январе  1993 года
Марком  Андерсоном  (marca@ncsa.uiuc.edu). Называлось оно  Mosaic  -- первый
бриллиант  Internet.  Именно   благодаря  этому  драгоценному  камню  и  был
разработан   язык   гипертекстовых  документов   (HTML),   который  позволял
просматривать в Web не только текстовую информацию,  но и  картинки.  Вскоре
Mosaic пришел в Microsoft Windows, Apple Macintosh и X Windows.
     Позднее   Марк   Андерсон    начал   работать   в   компании   Netscape
Communications, в которой Mosaic  превратился в  знаменитый броузер Netscape
Navigator Gold.
     Netscape Navigator Gold поддерживает следующие форматы файлов:
     n гипертекстовые файлы протокола HTML.
     n текстовые файлы c расширением .TXT.
     n исполняемые файлы c расширением .EXE.
     n файлы Lightning Strike Imge
     c расширением .COD.
     n файлы VRML Worlds
     c расширением .WRL.
     n файлы Quick Time для Windows
     c расширением .MOV.
     n аудиофайлы c расширением .AU.
     n файлы AIFF c расширением .AIFF или AIF.
     n звуковые файлы c расширением .WAV.
     n файлы MIDI c расширением .mid или midi.
     n файлы Video для Windows c расширением
     .AVI.
     Используя этот броузер вы можете сохранить текущий документ как:
     n файл HTML.
     n текстовой файл с расширением .TXT.
     n файл с любым расширением.
     Чтобы записать на  диск  файлы  GIF или  JPEG, вам  достаточно щелкнуть
правой клавишей мыши на соответствующей картинке.
     Netscape Navigator позволяет вам через протокол FTP пересылать файлы на
удаленный  сервер. Вы можете также  передавать файлы  через  FTP посредством
перетаскивания соответствующей пиктограммы из рабочего стола Windows  в окно
броузера.
     В этой программе вы можете настроить параметры  печати текущей страницы
и просмотреть документ перед его выводом на печать.
     В Netscape встроена функция поиска слов или фраз на текущей странице.
     Любая гипертекстовая страница  может быть отображена  в формате  HTML и
затем скопирована в буфер промежуточного обмена.
     Посредством  встроенной  программы   Bookmark  вы  можете  создавать  и
модифицировать файлы  закладок,  добавлять  титул текущей страницы в  список
файла закладок или манипулировать иерархией закладок.
     Через  Netscape Navigator Gold вы можете работать с электронной почтой,
конференциями Usenet или  гибким и мощным гипертекстовым редактором Netscape
Editor.
     Netscape позволяет  вам настроить карту форматов файлов  под конкретное
приложение так, что вы можете задать:
     n типы файлов MIME.
     n вспомогательные приложения.
     n новую ассоциативность данному
     приложению.
     Netscape Navigator способен информировать сервер относительно выбранной
вами модели языка.
     Вы  можете оснастить Netscape Navigator Gold кэш-памятью и кэшем диска.
Благодаря этой встроенной возможности,  скорость  загрузки некоторых страниц
значительно  возрастает,  так  как обращения  к кэш-памяти  или  кэшу  диска
осуществляются напрямую, то есть данные моментально попадают в процессор.
     В  общем  случае,  Netscape не требует параметров близлежащих узлов или
так называемых Proxy-серверов, то есть тех сетевых служб,  через которые  вы
непосредственно  работаете  с   Internet.  С  другой  стороны,  конфигурация
некоторых   сетевых   соединений   блокируется   брандмауэрами.  При   этом,
брандмауэры могут ограничивать способность Netscape обмениваться информацией
с внешними источниками. Чтобы преодолеть это ограничение, Netscape позволяет
вам  взаимодействовать только  с тем  программным обеспечением,  которое вам
предоставляет  ваш  провайдер  Internet.  Вам  достаточно указать  сервисные
службы, которые поддерживает Proxy-сервер вашего провайдера.
     Netscape Navigator  поддеpживает  технологию  Java и способен запускать
сценарии Tcl в окне программы просмотра.
     В Netscape используется система шифрования, основанная на использовании
40-битового ключа. Вы можете также идентифицировать конкретного пользователя
Internet.
     Встроенная  программа   Address  Book   позволяет   вам   создавать   и
модифицировать файлы, содержащие адреса электронной почты.
     Netscape позволяет отображать список, содержащий  титулы и URL страниц,
с которыми  вы работали  в  данной  сессии.  Данные о  каждой  просмотренной
странице вносятся в список хронологии и сортируются.
     Приятной стороной  этого  броузера являются расширения. Расширений  для
Netscape  Navigator  существует  бесчисленное  множество.  Это  переводчики,
программы   проверки   орфографии,   мультимедийные   приложения,   средства
воспроизведения   трехмерной   графики,   различные  трассировщики  и   т.д.
Практически всю эту  коллекцию  вы  можете приобрести  или просто  скачать с
сервера Netscape.
     <b>Установка</b>
     Netscape Navigator  Gold является 32-разрядным  приложением для Windows
95 или Windows NT 4.0. Если вы хотите запустить эту программу в Windows 3.1,
то вы должны инсталлировать Win32s и использовать только 16-разрядную версию
Netscape Navigator.
     Для  запуска  32-разрядной   версии  Netscape   Navigator,   вы  должны
установить  в  среде  Windows 32-разрядный  пакет  TCP/IP, который  входит в
комплект Microsoft Windows 95/98 и Windows NT 4.0.
     Чтобы у  вас  не возникало проблем  при  подключении к  Internet  через
Trumpet Winsock и  работе с этим пакетом в  Netscape  Navigator,  вы  должны
установить   в   поле   данных   Network  Buffer  (доступ:   OptionsрNetwork
Preferences) величину, равную 31.
     Если у  вас возникли проблемы  с записью  файла ctl3dv.dll, и выскочило
сообщение:     "Could     not     write     to      the      file     named:
C:\Windows\system\ctl3dv2.dll.  This is  a shared  application file.  Please
close all other applications", то помните, что файл ctl3dv2.dll используется
системой  Windows,  которая  не  позволяет устанавливать  новый  ctl3dv2.dll
поверх  исходного файла. Попробуйте выйти из  Windows и переименовать файл в
оболочке DOS.
     Если  вы хотите  использовать Netscape  Navigator только  в  автономном
режиме,          то          вы          должны          получить          с
ftp://ftp.netscape.com/pub/unsupported/windows/  файл mozock.dll и сохранить
его как файл winsock.dll.
     Инсталляция Netscape  Navigator Gold осуществляется  через запуск файла
setup.exe.
     <b>Запуск программы</b>
     Перед   тем  как   работать  с  Netscape  Navigator  Gold,   вы  должны
подключиться к Internet  на уровне SLIP или  PPP. Если вы загрузите Netscape
без установки связи с Internet, то броузер самостоятельно обратится к  вашим
средствам  доступа, то есть к Dial-Up  или Winsock (файл  WINSOCK.DLL должен
находиться в каталоге Windows).
     Для того, чтобы запустить  Netscape  Navigator  Gold  в Windows  95 или
Windows NT 4.0 достаточно дважды щелкнуть по  пиктограмме программы. Если  у
вас удаленный доступ к  Internet, то перед тем как загрузится окно броузера,
будет  вызвано  диалоговое окно  Connect  to, через  которое устанавливается
связь с  удаленным узлом. После того,  как  вы войдете в  Internet,  броузер
загрузит в свое главное окно так называемую домашнюю страницу.
     Если вы хотите использовать Netscape Navigator при работе с несколькими
провайдерами или адресами электронной почты, то откройте в программе regedit
папку  HKEY_CURRENT_USER\Software\Netscape. Выберите FileрExport и сохраните
Netscape.reg. Откройте Windows Explorer и запишите этот  файл для нескольких
пользователей,  указывая  в  качестве названия  файла  имя  соответствующего
пользователя.  Произведите  в  каждом  из   полученных   файлов  необходимые
изменения Mail  directory, News directory, User name,  Pop name и так далее.
Теперь  создайте  (двойной  щелчок  мышью на  файле  с расширением .reg) для
каждого пользователя пиктограмму Netscape Navigator.
     <b>Настройка программы</b>
     В интерактивном  режиме  Netscape Navigator Gold работает только  через
Internet. Это  означает,  что ваш компьютер должен быть подключен к Internet
по локальной сети или по телефонной линии.
     Любым  гипертекстовым  документам  характерны ссылки.  Ими  могут  быть
слова, строки слов  или картинки. Текстовая ссылка оформляется особым цветом
и  форматируется  подчеркиванием. Ссылка  для картинки идентифицируется  так
называемым  указателем руки.  Netscape  Navigator Gold  может  запомнить ход
вашей работы и сформировать список посещенных узлов или закладок.
     Перед  тем  как  работать  с  Netscape  Navigator   Gold  этот  броузер
необходимо  настроить.  Поэтому  выберите  в  меню   Options  опцию  General
Preferences.  В  этом диалоговом  окне особое  внимание  обратите  на  выбор
шрифтов. Именно здесь и только здесь вы должны установить русские  шрифты. В
Internet  русские шрифты  существуют в нескольких  кодировках.  Серверы UNIX
поддерживают кодировку KOI-8, серверы Windows -- CP1251, DOS -- CP866,
     Macintosh -- Mac.
     Если вам не хватает приложений, которые поддерживает Netscape Navigator
Gold,  то  в  диалоговом  окне  General Prefernces  через  закладку  Helpers
установите соответствующие расширения для файлов, получаемых из Internet.
     Если у  вас плохой модем или медленная  линия, то отмените в диалоговом
окне  General  Preferences  автоматическую  загрузку  картинок при получении
гипертекстовых документов из Internet.
     Помните,  что  в  броузерах  Netscape вы  можете  правой  кнопкой  мыши
вызывать  всплывающее меню,  опции  которого позволяют  выполнять  некоторые
полезные функции.
     Netscape работает через FTP  весьма плохо (опция Upload File  позволяет
переслать на удаленный узел за раз только один файл). Поэтому воспользуйтесь
нижеописанной программой CuteFTP.
     И напоследок.  Начните  свой  серфинг  по Internet с  лучшей  поисковой
службой Сети www.altavista.com.
     <b>Интерфейс пользователя</b>
     Netscape  Navigator  Gold  является  средством просмотра гипертекстовых
документов.  Это означает, что  вы  можете выполнять  переходы  на различные
ссылки и получать таким образом доступ практически ко всем ресурсам Web.
     В поле  данных,  находящееся под панелью инструментов, вы можете ввести
URL или адрес интересующего вас узла Internet.
     На панели инструментов Netscape Navigator находятся специальные кнопки,
позволяющие вам управлять броузером:
     <b>Back</b>
     Возвратиться на одну страницу назад.
     <b>Forward</b>
     Перейти на одну страницу вперед.
     <b>Home</b>
     Возвратиться на домашнюю страницу. Домашняя
     страница -- это стандартный документ, который автоматически открывается
при запуске Netscape Navigator.
     <b>Reload</b>
     Перезагрузить текущую страницу.
     <b>Images</b>
     Загрузить все текущие картинки доступного документа. Это делается в том
случае, если у вас в меню Options отключена опция Auto Load Image.
     <b>Open</b>
     Получить доступ к диалоговому окну Open Location, с помощью которого вы
можете открыть необходимый файл.
     <b>Print</b>
     Распечатать текущую страницу.
     <b>Find</b>
     Найти текстовую информацию на текущей странице.
     <b>Stop</b>
     Прервать загрузку текущей страницы.
     С помощью стрелок полос прокрутки или посредством клавиш PgUp и PgDn вы
можете   перемещать  текущую  страницу  в  вертикальном  или  горизонтальном
направлении.
     Внизу экрана  находится информационное меню, которое  может  отображать
имя  загружаемого файла,  путь  к нему,  а также  ссылку на  соответствующий
Web-документ.
     При загрузке  документа в правом  верхнем углу экрана  должна светиться
эмблема Netscape.
     Доступ  к  командам  броузера  осуществляется  через  щелчок  мышью  на
соответвующем имени меню.
     <b>Всплывающее меню</b>
     Если вы  щелкните  правой клавишей  мыши, то  появится  так  называемое
всплывающее  меню,  элементы которого могут  выполнять некоторые  команды  и
функции, в том числе:
     n Back (аналог команды GoрBack).
     n отобразить предыдущую страницу в списке
     хронологии.
     n Forward (аналог команды GoрForward).
     n отобразить следующую страницу в списке
     хронологии.
     n открыть ссылку.
     n отобразить заданную страницу.
     n создать закладку для определенной
     страницы.
     n открыть новое окно для данной ссылки.
     n отобразить определенную страницу в новом
     окне.
     n сохранить ссылку определенным образом.
     n сохранить определенную страницу на диск.
     n скопировать локализацию ссылки.
     n скопировать локализацию страницы в
     буфер.
     n открыть картинку.
     n отобразить определенную картинку.
     n сохранить картинку определенным образом.
     n сохранить картинку на диск.
     n скопировать определенную картинку в
     буфер.
     n скопировать локализацию картинки.
     n скопировать локализацию заданной
     картинки в буфер.
     n загрузить картинку.
     n создать сокращенную комбинацию данной
     страницы.
     Кроме всего этого, вам необходимо знать, что когда указатель  находится
на ссылке, он  преобразуется в указатель руки. Это  означает, что вы  можете
щелкнуть мышью  и, тем  самым,  выбрать  ссылку, адрес которой  отображается
внизу  экрана  на информационной панели.  Если текст  ссылки окрашен красным
(установка по умолчанию)  цветом,  то  ее адрес уже  был  посещаем, если  же
ссылка голубая, то соответствующий документ еще не был загружен в броузер.
     И наконец,  помните,  что  российские  серверы Web поддерживают русский
язык  либо  через  кодовую страницу 1251 (Windows  95) либо  через раскладку
клавиатуры KOI-8 (Unix).
     <b>Клавиатурные эквиваленты
     Ctrl+A</b>
     Выбрать загруженный документ.
     <b>Ctrl+Insert</b>
     Скопировать выбранный текст в буфер.
     <b>Ctrl+F</b>
     Отобразить диалоговое окно Find.
     <b>Ctrl+B</b>
     Редактировать закладки.
     <b>Ctrl+H</b>
     Открыть диалоговое окно History.
     <b>Ctrl+L</b>
     Отобразить диалоговое окно Open Location.
     <b>Ctrl+M</b>
     Загрузить программу Netscape Mail.
     <b>Ctrl+O</b>
     Отобразить диалоговое окно Open.
     <b>Ctrl+R</b>
     Перезагрузить текущий документ.
     <b>Ctrl+S</b>
     Сохранить текущий документ.
     <b>Ctrl+W</b>
     Выйти из программы.
     <b>Ctrl+Z</b>
     Отменить последнее действие.
     <b>Ctrl+End</b>
     Перейти в конец документа.
     <b>Ctrl+Home</b>
     Перейти в начало документа.
     <b>Alt+Tab</b>
     Переключиться между окнами открытых документов.
     <b>Esc</b>
     Прервать загрузку документа.
     <b>Команды меню</b>
     В  Netscape  Navigator  Gold наборы  команд  и опций,  использующиеся в
процессе работы с Internet содержатся в:
     n меню File (Файл).
     n меню Edit (Редактирование).
     n меню View (Просмотр).
     n меню Go (Переход).
     n меню Bookmarks (Закладки).
     n меню Options (Параметры).
     n меню Directory (Каталог).
     n меню Help (Подсказка).
     <b>File (Файл)</b>
     Опции меню File позволяют:
     n открыть еще один броузер с новым
     списком хронологии. Параметры работы
     новой программы задаются по умолчанию.
     n открыть незаполненный документ,
     шаблонный документ или получить
     новый документ с сервера
     корпорации Netscape.
     n закрыть окно документа и войти в
     редактор гипертекстовых страниц
     Netscape Editor с тем, чтобы
     модифицировать текущую Web-страницу.
     n сформировать новое электронное
     сообщение в программе Netscape Mail.
     n сформировать электронное сообщение, тело
     которого будет содержать URL текущего
     документа, а тема -- название документа.
     n открыть любой документ, находящийся в
     сети и загрузить его в окно броузера или
     редактора Netscape Editor.
     n загрузить в окно программы находящийся
     на вашем жестком диске документ.
     n загрузить с жесткого диска в окно
     редактора Netscape Editor любой
     гипертекстовый документ.
     n сохранить текущий документ как файл
     HTML, как текстовый файл с расширением
     .TXT или как файл с любым расширением.
     n переслать файл на удаленный узел.
     n настроить параметры печати текущей
     страницы.
     n получить распечатку текущего документа.
     n просмотреть текущий документ перед его
     выводом на печать.
     n закрыть текущее окно документа.
     n закрыть все активные окна и выйти из
     программы.
     <b>New Web Browser (Новый Web-броузер)</b>
     Выбранная  команда File  <b>к</b>  New Web Browser позволяет  открыть еще одну
программу с  новым  списком  хронологии. Параметры  работы  новой  программы
заданы по умолчанию.  Вы  также можете выбрать эту команду через  комбинацию
клавиш Ctrl+N.
     <b>New Document (Новый документ)</b>
     Выбранная  команда File <b>к</b> New Document позволяет с помощью ниспадающего
меню открыть незаполненный документ (Blank Document) или документ, созданный
на  основе  шаблона  (From   Template),  или  получить  документ  с  сервера
корпорации Netscape (From Wizard).
     <b>Edit Document (Редактировать документ)</b>
     Выбранная команда File <b>к</b> Edit Document позволяет закрыть окно документа
и войти  в редактор  гипертекстовых документов Netscape Editor с тем,  чтобы
модифицировать текущую Web-страницу.
     <b>New Mail Message (Новое почтовое сообщение)</b>
     Выбранная команда File <b>к</b> New Mail Message  позволяет сформировать новое
электронное сообщение в программе Netscape Mail. Вы также можете выбрать эту
команду через комбинацию клавиш Ctrl+M.
     <b>Mail Document (Переслать URL текущего документа)</b>
     Выбранная  команда   File  <b>к</b>  Mail  Document   позволяет   сформировать
электронное сообщение, тело которого будет содержать URL текущего документа,
а тема (Subject) -- название.
     <b>Open Location (Открыть размещение)</b>
     Выбранная команда File  <b>к</b> Open Location открывает  доступ к диалоговому
окну Open Location,  с помощью которого  вы можете открыть  любой  документ,
находящийся в  сети и загрузить его в  окно броузера или редактора  Netscape
Editor.
     В  поле  данных  диалогового окна  Open  Location  вы  можете ввести  в
цифровой форме IP-адрес интересующего вас удаленного  узла или  ввести любую
информацию через следующий синтаксис:
     protocol: //hostport/path
     Вместо аргумента protocol может стоять:
     http -- любая гипертекстовая информация.
     ftp -- протокол передачи файлов.
     telnet -- терминальный доступ.
     gopher -- "предшественник" WWW.
     afs -- файловая система Internet.
     news -- конференции Usenet.
     wais -- система баз данных Internet.
     Под аргументом  hostport  понимается  адрес  сервера с  соответствующим
номером его логического порта TCP/IP.
     Под  аргументом path понимается полный  путь к соответствующему ресурсу
Internet.
     Cовет: Через команду File <b>к</b> Open Location вы  можете также обратиться к
собственной информации, размещенной  на вашем жестком диске. Если вы введете
в  поле  данных  Open  Location  полный  путь  к необходимому  каталогу,  то
программа отобразит интерфейс FTP c файлами из выбранного вами каталога.
     <b>Open File in Browser (Открыть локальный документ)</b>
     Выбранная  команда File  <b>к</b> Open  File  in  Browser  открывает  доступ к
диалоговому  окну Open,  с  помощью  которого  вы  можете  загрузить  в окно
программы  находящийся на вашем жестком диске документ в  одном из следующих
форматов:
     n гипертекстовые файлы протокола HTML.
     n текстовые файлы c расширением .TXT.
     n исполняемые файлы c расширением .EXE.
     n файлы Lightning Strike Imge
     c расширением .COD.
     n файлы VRML Worlds
     c расширением .WRL.
     n файлы Quick Time для Windows
     c расширением .MOV.
     n аудиофайлы c расширением .AU.
     n файлы AIFF c расширением
     .AIFF или AIF.
     n звуковые файлы c расширением .WAV.
     n файлы MIDI c расширением .mid.
     n файлы Video для Windows
     c расширением .AVI.
     n файлы с любым расширением.
     <b>Open  File in  Editor  (Открыть локальный гипертекстовый  документ  для
редактирования)</b>
     Выбранная  команда  File <b>к</b>  Open  File  in  Editor открывает  доступ  к
диалоговому окну Open,  с  помощью  которого вы  можете загрузить  с  вашего
жесткого  диска  в окно  редактора  Netscape  Editor  любой  гиперетекстовый
документ.
     <b>Save As (Сохранить как)</b>
     Выбранная команда File  <b>к</b> Save As  открывает доступ  к диалоговому окну
Save As, с помощью которого вы можете сохранить текущий документ как:
     n файл HTML.
     n текстовой файл с расширением .TXT.
     n файл с любым расширением.
     Важно:  Чтобы  сохранить картинки  GIF или JPEG на  диск,  щелкните  на
соответствующей картинке правой кнопкой мыши  и в  появившемся меню выберите
Save Image As.
     <b>Upload File (Переслать файл)</b>
     Выбранная команда  File <b>к</b> Upload  File  открывает доступ  к диалоговому
окну File Upload, с помощью  которого вы  можете переслать файл на удаленный
узел.
     Команда  File  <b>к</b>  Upload File  доступна  лишь  в  том  случае, если  вы
соединились с удаленным сервером FTP через Netscape Navigator Gold или любую
другую  клиентскую  программу,  поддерживающую работу с  протоколом передачи
файлов.
     Вы можете также  передавать файлы через  FTP посредством перетаскивания
соответствующей  пиктограммы  из  рабочего  стола Windows  в  окно  прораммы
Netscape Navigator Gold.
     Если  вы  хотите  зарегистрироваться  на  сервере  FTP  через  Netscape
Navigator, то в  диалоговом окне Open  Location (доступ: FileрOpen Location)
введите         ваше         имя         пользователя         в         виде
ftp://username@ftpsrvrname.company.domain,
     а пароль как ftp://username:password@
     ftpsrvrname.company.domain.
     <b>Page Setup (Настройка страницы для печати)</b>
     Выбранная команда File <b>к</b> Page Setup открывает доступ к диалоговому окну
Page Setup,  с помощью опций которого  вы можете  настроить параметры печати
текущей страницы.
     <b>Print (Вывод на печать)</b>
     Выбранная  команда  File <b>к</b>  Print  открывает доступ  к диалоговому окну
Print, с помощью которого вы можете получить распечатку текущего документа.
     <b>Print Preview (Просмотреть документ перед выводом на печать)</b>
     Выбранная   команда   File  <b>к</b>   Print  Preview   открывает   доступ   к
дополнительному модулю программы, с помощью которого вы  можете  просмотреть
текущий документ перед его выводом на печать.
     <b>Close (Закрыть текущее окно)</b>
     Выбранная  команда  File   <b>к</b>  Close  позволяет  закрыть  текущее   окно
документа.
     <b>Exit (Выйти из программы)</b>
     Выбранная команда File  <b>к</b> Exit позволяет  закрыть  все активные окна  и
выйти из программы.
     <b>Edit (Редактирование)</b>
     Опции меню Edit позволяют:
     n возвратиться к последнему выполненному
     действию.
     n удалить текущую выборку и поместить ее в
     буфер промежуточного хранения.
     n поместить копию текущей выборки в буфер
     промежуточного хранения.
     n поместить содержимое буфера на текущую
     страницу в позицию, соответствующую
     выбору маркера.
     n создать выборку, состоящую из
     содержимого области, отметку которой
     сделал маркер.
     n найти слово или фразу на текущей
     странице.
     n задать другое вхождение текста после
     применения команды Edit <b>к</b> Find.
     <b>Undo (Отменить)</b>
     Выбранная  команда  Edit  <b>к</b> Undo  позволяет возвратиться  к  последнему
выполненному действию.
     <b>Cut (Вырезать)</b>
     Выбранная  команда  Edit  <b>к</b>  Cut  позволяет удалить  текущую  выборку и
поместить ее в буфер промежуточного хранения.
     <b>Copy (Скопировать)</b>
     Выбранная команда Edit <b>к</b> Copy позволяет поместить копию текущей выборки
в буфер промежуточного хранения.
     <b>Paste (Вставить)</b>
     Выбранная команда  Edit  <b>к</b> Paste  позволяет поместить содержимое буфера
промежуточного  хранения  на  текущую  страницу в  позицию,  соответствующую
выбору маркера.
     <b>Select All (Выделить все)</b>
     Выбранная  команда  Edit  <b>к</b>  Select  All  позволяет  создать   выборку,
состоящую из содержимого области, отметку которой сделал маркер.
     <b>Find (Найти)</b>
     Выбранная команда Edit <b>к</b> Find открывает доступ к диалоговому окну Find,
с  помощью которого вы можете найти слово или фразу на текущей  странице.  В
Netscape  Navigator  Gold вы  можете вести корректный поиск только  с начала
документа.
     <b>Find Again (Найти снова)</b>
     Выбранная  команда Edit <b>к</b> Undo позволяет задать другое вхождение текста
после использования команды Edit <b>к</b> Find.
     <b>View (Просмотр)</b>
     Опции меню View позволяют:
     n удалить из окна программы оргинал
     страницы и загрузить ее новую копию.
     n загрузить новую копию выбранной
     страницы с одним блоком на страницу,
     содержащую другие блоки.
     n отобразить картинки текущей страницы.
     n удалить из окна программы загруженный
     оригинал страницы и поместить в него
     новую копию страницы из локальной
     памяти компьютера.
     n просмотреть текущую страницу в формате
     HTML.
     n отобразить статистическую информацию о
     загруженном документе.
     n просмотреть код загруженного фрейма в
     формате HTML.
     n отобразить статистическую информацию о
     загруженном фрейме.
     <b>Reload (Перезагрузить)</b>
     Выбранная команда View <b>к</b> Reload позволяет загрузить новую копию текущей
страницы с одновременным удалением ее оригинала. Программа проверяет сервер,
если на  нем произошли какие-нибудь  модификации.  Если никаких изменений не
произошло,  то  новая  копия  будет  искаться  в  кэше.  Если  же  изменения
произошли, то новая копия будет получена  с сервера и произойдет  обновление
содержимого соответствующей страницы.
     Если вы при выборе команды View <b>к</b> Reload  будете  держать кнопку Shift,
то  программа  будет  пытаться  искать  новую  версию  страницы   только  на
соответствующем сервере, то есть не используя технологию кэширования.
     <b>Reload Frame (Перезагрузить блок)</b>
     Выбранная команда View <b>к</b> Reload Frame позволяет  загрузить  новую копию
выбранной страницы с одним блоком на страницу, содержащую другие блоки.
     <b>Load Images (Загрузить картинки)</b>
     Выбранная команда  View  <b>к</b> Load  Images  позволяет отобразить  картинки
текущей   страницы.   Как   правило,   картинки   грузятся  на  страницу   в
автоматическом  режиме.  Однако, если в диалоговом окне Options  опция  Auto
Load  Images  не  выбрана, то  вместо  картинок  вы  увидите  лишь небольшие
пиктограммы.
     После  выполнения  команды  View   <b>к</b>  Reload   Images,   все  маленькие
пиктограммы  заменятся на соответствующие картинки, которые  будут загружены
на страницу из файлов исходных картинок, но сама страница не  перезагрузится
(связи для картинок не обновляются).
     <b>Refresh (Обновить)</b>
     Выбранная  команда  View  <b>к</b> Refresh позволяет удалить из окна программы
загруженный оригинал страницы и поместить в это окно новую копию страницы из
локальной памяти.
     <b>Document Source (Исходный код документа)</b>
     Выбранная команда View <b>к</b> Document  Source позволяет просмотреть текущую
страницу в формате HTML (Hyper Text Markup Language).
     Текст  исходника HTML  содержит команды и стили, которые использовались
при создании гипертекстовой страницы.
     Вы  можете  назначить  другое  приложение,  которое   будет  отображать
исходный  текст  HTML.  Выберите  команду меню OptionsрGeneral  Preferences,
щелкните на  закладке Apps и в поле  View Source укажите полный путь к файлу
соответствующей программы.
     <b>Document Info (Информация о документе)</b>
     Выбранная команда View  <b>к</b> Document Info позволяет отобразить  следующую
статическую информацию о загруженном документе:
     n структура документа.
     n название документа.
     n локализация (URL).
     n дата последней модификации.
     n кодировка.
     n статус системы безопасности.
     <b>Frame Source (Исходный код блока)</b>
     Выбранная  команда  View  <b>к</b>  Frame  Source  позволяет  просмотреть  код
загруженного фрейма в формате HTML (Hyper Text Markup Language).
     <b>Frame Info (Информация о блоке)</b>
     Выбранная команда View  <b>к</b> Frame  Info позволяет отобразить  статическую
информацию о загруженном фрейме.
     <b>Go (Переход)</b>
     Опции меню Go позволяют:
     n отобразить предыдущую страницу, данные
     о которой содержатся в списке хронологии.
     n отобразить следующую страницу, данные о
     которой содержатся в списке хронологии.
     n отобразить гипертекстовую страницу,
     установленную по умолчанию.
     n прервать загрузку текущей страницы.
     n перейти к публикации по умолчанию.
     <b>Back (Назад)</b>
     Выбранная команда  Go <b>к</b>  Back позволяет отобразить предыдущую страницу,
данные о которой описаны в списке хронологии.
     <b>Forward (Вперед)</b>
     Выбранная команда Go <b>к</b> Forward позволяет отобразить следующую страницу,
данные о которой содержатся в списке хронологии.
     <b>Home (Перейти на домашнюю страницу)</b>
     Выбранная  команда   Go  <b>к</b>  Home  позволяет  отобразить  гипертекстовую
страницу,   определенную  в   поле   Home  Page  Location  диалогового  окна
Preferences при выбранной закладке Apperance  (доступ: General  Preference <b>к</b>
Appearance).
     <b>Stop Loading (Прервать загрузку)</b>
     Выбранная команда Go <b>к</b> Stop Loading позволяет прервать загрузку текущей
страницы.
     <b>Default Publish Location (Размещение публикации по умолчанию)</b>
     Выбранная команда  Go <b>к</b>  Default Publish Location  позволяет перейти  к
публикации по умолчанию.
     <b>Bookmarks (Закладки)</b>
     Опции меню Bookmarks позволяют:
     n добавить титул текущей страницы в список
     файла закладок.
     n отобразить окно с текущими закладками.
     <b>Add Bookmark (Добавить закладку)</b>
     Выбранная команда  Bookmarks  <b>к</b> Add  Bookmark позволяет добавить  титул
текущей страницы в список файла закладок.
     <b>Go to Bookmarks (Перейти к закладке)</b>
     Выбранная команда Bookmarks <b>к</b> Go to Bookmarks позволяет отобразить окно
с текущими закладками.
     Вы можете манипулировать иерархией закладок следующим образом:
     1. Загрузите Netscape.
     2. В меню Bookmarks выберите View
     Bookmarks.
     3. Чтобы создать заголовок, щелкните правой
     кнопкой мыши, в появившемся меню
     выберите ItemрInsert Header и введите в
     поле данных имя вашего заголовка.
     4. Выделите мышью закладку и переместите
     ее в нужное место. Обратите внимание на
     то, что папки с заголовками вы можете
     сворачивать или разворачивать.
     <b>Options (Параметры)</b>
     Опции меню Options позволяют:
     n изменить параметры работы с программой
     Netscape Navigator Gold.
     n установить параметры работы с
     гипертекстовым редактором
     Netscape Editor.
     n установить параметры работы с
     электронной почтой и конференциями
     Usenet.
     n установить параметры работы c Internet.
     n установить параметры работы с системой
     безопасности Netscape Navigator Gold.
     n отобразить на экране программы ее
     инструментальную панель.
     n отобразить поле данных, содержащее URL
     удаленных узлов.
     n отобразить кнопки каталогов.
     n отобразить окно с пультом Java.
     n загружать в окно программы только
     текстовую часть документа HTML.
     n выбрать и переустановить кодировку
     символов для всех документов программы.
     <b>General Preferences (Общие настройки)</b>
     Выбранная  команда Options  <b>к</b>  General Preferences открывает  доступ  к
диалоговому окну General Preferences,  c  помощью опций которого  вы  можете
изменить параметры работы с программой Netscape Navigator Gold.
     В  диалоговом  окне  General  Preferences вы  можете изменить параметры
программы, переключаясь  между закладками Appearance, Font, Colors,  Images,
Apps, Helpers и Language.
     <b>Опции  диалогового  окна  General  Preferences  при  выбранной закладке
Appearance</b>
     Все установки в этом диалоговом окне влияют на первый запуск программы.
     <b>Toolbars</b>
     Опции Pictures, Text или  Pictures  and  Text позволяют соответствующим
образом оформить панель инструментов.
     <b>Startup</b>
     Опции  Netscape  Browser, Netscape  Mail  или  Netscape News  позволяют
определить  окно для  запуска  программы. По умолчанию  установлен  параметр
Netscape Browser.
     <b>Blank Page и Home Page Location</b>
     Определить  самую  первую  страницу,  которую  загрузит   программа.  В
соответствующее  поле данных  вводится URL для домашней  страницы.  Если  вы
выберите опцию  Blank  Page,  то после  первого старта  Netscape  загрузится
только незаполненная страница.
     <b>Link Styles</b>
     Опция  Underlined,  которая  установлена по  умолчанию,  оформляет  все
текстовые ссылки подчеркнутым начертанием.
     Опции в разделе Followed Links позволяют обновить посещенные ссылки.
     При выбранной опции Never Expire все ссылки не переопределяются.
     В поле данных Expire After задается время, по  истечении  которого цвет
посещенной  ссылки изменится  на первоначальный. По  умолчанию выбрана опция
Expire After 30 Days.
     Опция Never Expire позволяет немедленно переопределить все ссылки.
     <b>Опции диалогового окна General Preferences при выбранной закладке Fonts
     Fonts and Encodigs</b>
     Выбрать  параметры  кодировки  символов  шрифта  и   использовать   эту
кодировку в документах. Кодировка представляет собой карту образов символа в
компьтерных кодах.
     Каждый  символ,  установленный  кодировкой  из меню  For  the  Encoding
ассоциируется  с  пропорциональным  и  фиксированным  шрифтами,  посредством
которых  оформляется текст на  экране вашего монитора. Вы  можете менять эту
ассоциативность посредством опций Use the Proportional  Font и Use the Fixed
Font.   Например,   по  умолчанию   установлена  кодировка  Latin1,  которая
ассоциирована  с пропорциональным шрифтом Times с кеглем  12 и фиксированным
шрифтом Courier с кеглем 10.
     Большинство  страниц  отображают  текст,  оформленный  пропорциональным
шрифтом. Поэтому чаще всего вам придется выбирать шрифт из ниспадающего меню
Use the Proportional Font. Вы можете создать выборку для каждой кодировки.
     Из  ниспадающего  меню  Use  the  Fixed  Font  вы  можете  выбрать  так
называемый  второй   тип  шрифта.  Фиксированный   шрифт  используется   при
оформлении  текста   в   табличных  редакторах   и   некоторых   параграфах,
отформатированных  авторами  гипертекстовых страниц. Здесь  вы также  можете
создать выборку для каждой кодировки.
     <b>Опции  диалогового  окна  General  Preferences  при выбранной  закладке
Colors
     Colors</b>
     Задать цвет для  ссылок, текста  и фона. Вы можете это сделать, щелкнув
на кнопке Choose Color и выбрав из появившейся палитры подходящий цвет.
     <b>Links</b>
     Изменить цвет ссылки. По умолчанию все ссылки окрашены в голубой цвет.
     <b>Followed Links</b>
     Изменить  цвет  посещенной ссылки.  По  умолчанию все посещенные ссылки
окрашены в фиолетовый цвет.
     <b>Text</b>
     Изменить цвет текста. По умолчанию текст окрашен в черный цвет.
     <b>Background</b>
     Изменить фон документа. По умолчанию используется  серый фон. Вы можете
задать  в  качестве  фона  любую  картинку,  полный  путь  к  файлу  которой
вписывается  в  поле Image  File или просматривается  на диске  через кнопку
Browse.
     <b>Always Use My Colors, Overriding Document</b>
     Применить  пользовательские установки цветов  для других гипертекстовых
страниц.
     <b>Опции диалогового  окна  General  Preferences  при  выбранной  закладке
Images
     Images</b>
     В этом разделе опции Automatic,  Dither или Substitute Colors позволяют
установить режим отображения цветов картинок на экране вашего монитора.
     По умолчанию выбрана  опция Automatic, при которой  все  поддерживаемые
программой  типы картинок будут отображаться во  всей  палитре  цветов. Если
выбрать  опцию  Substitute  Colors или Dithered,  то  цветные картинки будут
отображаться только в  ограниченном диапазоне цветов, причем  опция Dithered
размывает  цвета  картинки  и медленно восставливает их в  процессе загрузки
документа.
     <b>Display Images</b>
     В этом разделе опция  While Loading прорисовывает картинку на экране  в
процессе  загрузки  документа, а  опция  After  Loading  отображает картинку
только после  загрузки  документа.  По  умолчанию  установлена  опция  After
Loading.
     <b>Опции диалогового окна General Preferences при выбранной закладке Apps
     Supporting Application</b>
     В этом  разделе вы можете определить специфические  приложения, которые
поддерживает Netscape.
     Чтобы  идентифицировать новое приложение, щелкните на кнопке  Browse  и
укажите полный путь к приложению и его запускающий модуль.
     <b>Telnet Application</b>
     Указать  локализацию приложения  Telnet.  Telnet  позволяет осуществить
соединение  с  другим компьютером и  работать  с ним в интерактивном режиме,
используя стандартный протокол Internet.
     Важно: Если вы хотите работать с удаленным компьютером в режиме On-line
через  Netscape  Navigator,  скачайте  расширение Carbon  Copy/Net,  которое
находится на сервере Microcom (www.microcom.com/cc/ccdnload.htm/).
     <b>TN3270 Application</b>
     Указать   локализацию   приложения   TN3270.   Приложения  для   TN3270
используются при соединениях через Telnet с базовыми компьютерами IBM.
     <b>View Source</b>
     Указать  локализацию  приложения, позволяющее  просматривать  документы
HTML в исходных кодах.
     <b>Temporary Directory</b>
     Указать временную область на диске,  в которой программа  будет хранить
файлы вспомогательных приложений. После того, как соответствующее приложение
прекратит работу, эти файлы будут удалены из временного каталога.
     <b>Опции  диалогового окна  General  Preferences  при  выбранной  закладке
Helpers</b>
     Netscape Navigator обрабатывает  файлы через протоколы HTTP, NNTP, SMTP
и  FTP.  Каждый  протокол  поддерживает  различные форматы файлов. Поэтому в
Netscape   Navigator   встроена   дополнительная   возможность,  позволяющая
правильно  интерпретировать  файлы некоторых форматов. Когда  приложение для
Netscape обрабатывает  файл, формат  которого  несовместим  с программой, то
исходное приложение будет пытаться  использовать вспомогательную  программу,
способную прочитать этот файл.
     Диалоговое  окно  General Preferences  при  выбранной  закладке Helpers
позволяет вам настроить карту форматов  файлов  под конкретное приложение. В
этом диалоге содержатся несколько полей данных и кнопок, позволяющих задать:
     n типы файлов MIME (Multipurpose Internet
     Messaging Extensions -- формат, который
     при формировании файла использует
     суффиксацию имен).
     n вспомогательные приложения.
     n новую ассоциативность данному
     приложению.
     В  основном  списке   данных  содержатся  вспомогательные   приложения,
доступные  программе.  В  каждой  строке  этого  списка  имеется  информация
относительно  вспомогательного приложения. Щелкнув мышью на этой строке,  вы
можете   отобразить,  а   затем  модифицировать  установки  соответствующего
приложения.
     Нижние опции  и  поля  данных  позволяют  произвести  настройку  нового
приложения или модифицировать существующее. Здесь вы можете также добавить к
файлу новое расширение или изменить ассоциативность данного приложения.
     Например,  чтобы  для  данного   типа  файла  автоматически   запустить
приложение, которое  не  поддерживается Netscape, достаточно  нажать  кнопку
Create New Type,  в появившемся диалоговом окне задать тип MIME и определить
это приложение.
     <b>File/MIME</b>
     Определить для данной выборки файл или тип MIME.
     <b>Subtype</b>
     Классифицировать формат текущей выборки.
     <b>File Extensions</b>
     Задать для  данной выборки суффиксацию, которая будет  использоваться в
данном типе файла.
     Здесь  имеется  одна  тонкость.  Например,   вы  можете   ассоциировать
программу  Microsoft  Word  с расширением  .DOC  и затем заразиться довольно
известным макровирусом. Поэтому  не используйте такую привязку, а скачайте с
www.microsoft.com/msoffice  специальное средство просмотра  файлов Microsoft
Word в Internet.
     <b>Create New Type</b>
     Эта кнопка открывает доступ к диалоговому окну Configure New Mime Type.
Два текстовых  поля  данных этого диалогового окна предназначены  для  ввода
типа и подтипа MIME.
     <b>Action</b>
     Указать способ выполнения вспомогательного приложения.
     <b>View in Browse</b>
     Открыть загруженный файл в содержимое области  лишь в  том случае, если
формат этого файла не поддерживается вспомогательным приложением.
     <b>Save to Disk</b>
     Сохранить файл после его загрузки.
     <b>Unknown: Prompt User</b>
     При несовместимости вывести сообщение об ошибке.
     <b>Launch Application</b>
     Открыть  выделенное  приложение, используя загруженный файл  в качестве
документа. Через кнопку Browse вы можете выбрать соответствующее приложение.
     <b>Опции диалогового окна Preferences при выбранной закладке Language
     Accept Language</b>
     Netscape Navigator способен информировать сервер относительно выбранной
вами модели языка. Когда вы загружаете страницу, выбранная вами модель языка
передается как  отдельная часть  в заголовке HTTP.  Если сервер поддерживает
вашу модель языка, то он передает к вам на компьютер корректную информацию.
     <b>Language/Region</b>
     Определить язык и код соответствующего региона.
     <b>User define</b>
     Определить специфическую модель языка и код региона.
     <b>Accept List</b>
     В  этом  списке содержится  информация  относительно  выбранной  модели
языка.
     <b>Editor Preferences (Настройка гипертекстового редактора)</b>
     Выбранная  команда  Options  <b>к</b>  Editor  Preferences открывает доступ  к
дилоговому  окну  Editor Preferences, опции  которого  позволяют  установить
параметры работы с гипертекстовым редактором Netscape Editor.
     <b>Mail and News Preferences (Настройка почты и конференций)</b>
     Выбранная команда Options <b>к</b> Mail  and News Preferences открывает доступ
к  дилоговому  окну  Mail  and  News  Preferences, опции  которого позволяют
установить параметры работы с электронной почтой и конференциями Usenet.
     <b>Network Preferences (Настройка сети)</b>
     Выбранная  команда  OptionsрNetwork  Preferences  открывает   доступ  к
диалоговому окну Network  Preferences,  опции  которого позволяют установить
параметры работы c Internet.
     В  диалоговом окне Network Preferences вы  можете установить  параметры
работы  с  Internet,   переключаясь  между  закладками  Cache,  Connections,
Proxies, Protocols и Languages.
     <b>Опции диалогового окна Network Preferences при выбранной закладке Cashe
     Cache</b>
     Оснастить Netscape Navigator Gold
     кэш-памятью и кэшем диска.  Под кэшем понимается специальная подсистема
памяти,  в которой  запоминаются часто используемые картинки, текст и другая
информация, считываемая  броузером. Благодаря этой  встроенной  возможности,
скорость   загрузки  некоторых  страниц  значительно   возрастает,  так  как
обращения к  кэш-памяти  или  кэшу диска  осуществляются  напрямую, то  есть
данные моментально попадают в процессор.
     Помните,  что  броузер  кэширует  гипертекстовые документы  даже  в том
случае, когда отключена опция Auto Load Images в меню Options.
     <b>Memory Cache</b>
     Задать  размер кэш-памяти  в килобайтах. В  этом  случае происходит  не
обычный  доступ к памяти, а  через кэш. Кэш-память работает быстрее основной
памяти. Поэтому, чем больше размер кэш-памяти, тем  быстрее будут выводиться
дублированные данные.  По  умолчанию  размер  кэш-памяти  соответствует  600
килобайтам.
     <b>Clear Memory Cache</b>
     Очистить кэш-память.
     <b>Disk Cache</b>
     Задать  размер  кэша диска  в килобайтах. В этом  случае  происходит не
обычный  доступ к диску,  а  через кэш диска.  Кэшем  диска является область
оперативной  памяти.  В  эту  область  броузер  записывает  данные,  которые
считываются с  жесткого диска при  загрузке гипертекстовой страницы.  Память
кэша  диска работает  быстрее, чем винчестер. Поэтому,  когда броузер  будет
пытаться считать данные с диска, которые находятся в кэше, на  самом деле он
их считает с кэша диска, что, разумеется, намного быстрее.
     По умолчанию размер кэша диска соответствует 5000 килобайтам.
     <b>Clear Disk Cache</b>
     Очистить кэш  диска.  Это означает,  что  здесь  вы  можете  удалить  с
жесткого диска кэшированные страницы Internet.
     <b>Disk Cache Directory</b>
     Определить локализацию кэша диска.
     <b>Verify Documents</b>
     Определить время, в  течение которого из  сервера будет  получена новая
информация для данной  страницы, а не те данные,  которые Netscape извлекает
из кэша диска.
     <b>Once per Session</b>
     Произвести  пересмотр  кэшированных   документов  во   время   загрузки
программы и  в тот  момент, когда вы из  нее выходите. По умолчанию  выбрана
именно эта опция.
     <b>Every Time</b>
     Неоднократно проверять изменения для данной страницы.  Если выбрать эту
опцию, то ваша работа будет более корректной, но весьма медленной.
     <b>Never</b>
     Не  производить  проверку  загружаемых  страниц,  если  соответствующие
данные имеются в кэше диска.
     <b>Опции диалогового  окна  Network  Preferences  при  выбранной  закладке
Connections
     Network Connections</b>
     Текстовые  файлы и  файлы каждой картинки на странице  весьма различны.
Netscape  при открытии сессии  доставляет каждый из этих  файлов.  При  этом
Netscape может отображать одновременно как  текст, так и картинки. Определяя
количество соединений  с сервером вы  тем  самым задаете  предел информации,
получаемой из Internet.
     <b>Number of Connections</b>
     Определить максимальное число  сетевых  соединений.  По  умолчанию  это
число равно  четырем порциям информации,  полученной  из  Internet. Если это
число уменьшить до двух, то скорость работы значительно возрастет.
     <b>Network Buffer Size</b>
     Размер сетевого буфера.
     Размер  сетевого  буфера  определяет  количество  килобайт  информации,
которое распределяется в основной памяти компьютера для передачи этих данных
по  сети, то есть  эта величина,  которая  по умолчанию равна 32 килобайтам,
определяет количество данных, которое может поступить в сеть. Большой размер
сетевого  буфера усредняет  большинство данных,  но  в  то же время способен
перенасытить ваш компьютер.
     <b>Опции  диалогового окна  Network  Preferences  при  выбранной  закладке
Proxies
     Proxies</b>
     В  общем случае, Netscape не  требует параметров близлежащих узлов  или
так  называемых Proxy-серверов, то есть тех сетевых  служб, через которые вы
непосредственно  работаете  с  Internet.  С  другой  стороны,   конфигурация
некоторых  сетевых  соединений  блокируется  брандмауэрами.   Как  известно,
информация  защищается  брандмауэрами  в  компьютерах  внутренних  сетей  от
всеобщего  доступа.  При  этом, брандмауэры  могут  ограничивать способность
Netscape обмениваться информацией  с внешними источниками. Чтобы  преодолеть
это  ограничение,  Netscape позволяет  вам  взаимодействовать только  с  тем
программным обеспечением, которое вам предоставляет ваш провайдер  Internet.
Все это дело работает по мудреной схеме.
     Proxy-сервер  ретранслирует брандмауэр и обеспечивает связь с  заданным
протоколом  сетевой  службы.  Поэтому,  если  вы  запустили  Netscape  через
брандмауэр, вам необходимо указать номера логических  портов и ассоциировать
номер каждого порта под соответствующую службу сервера.
     <b>No Proxies</b>
     Не устанавливать параметры ретранслятора. Эта опциия предназначена  для
тех пользователей, которые имеют прямой доступ к Internet.
     <b>Manual Proxy Configuration</b>
     Вручную определить службы  и  задать номера  соответствующих логических
портов.  Для этого нажмите кнопку  View и  в диалоговом  окне  Manual  Proxy
Configuration установите параметры для каждой службы Internet.
     <b>Automatic Proxy Configuration</b>
     Определить  службы и  задать  номера  соответствующих логических портов
через файл конфигурации  ретранслятора. URL этого файла  вписывается  в поле
данных Configuration Location URL.
     <b>Опции диалогового окна Manual Proxy Configuration
     Proxies</b>
     В  этом  разделе  вам  необходимо  указать  сервисные  службы,  которые
поддерживает ретранслятор. Ими могут быть:
     n FTP (File Transfer Protocol).
     n Gopher.
     n HTTP (HyperText Transfer Protocol).
     n Security (Secure Sockets Layer protocol).
     n WAIS (Wide Area Information System).
     n SOCKS (Сокеты).
     В  полях  данных  Proxies  вы  должны  указать имя  хоста  для  каждого
протокола соответствующей службы. Как правило, один Proxy-сервер работает  с
тремя основными протоколами: HTTP, FTP и Gopher. В  это поле вы также можете
ввести IP-адрес Proxy-сервера.
     <b>Port</b>
     На одном компьютере может быть запущено несколько сетевых служб, каждая
из  которых  идентифицируется  логическим  портом.  Этот  порт   принадлежит
Proxy-серверу, такому как HTTP или FTP. Как правило, в Internet используются
стандартные номера  логических  портов.  Например, протокол  HTTP использует
80-й порт, а FTP -- 21-й.
     <b>No Proxy for:</b>
     Не использовать  параметры сетевых  служб локального домена.  Например,
если вы определите в  HTTP Proxy:  bob.leon.com  и  укажите  в No Proxy for:
abob,bbob,leon.com,  то  все  необходимые протоколы HTTP  для abob,  bbob  и
leon.com  будут  использоваться  напрямую,   то  есть  игнорируя   параметр,
введенный в поле HTTP Proxy.
     <b>Опции  диалогового  окна  Network  Preferences  при  выбранной закладке
Protocols
     Show an Alert Before</b>
     Вывести предупреждение при обнаружении некорректного протокола.
     <b>Accepting a Cookie</b>
     Пытаться соединиться через любой протокол.
     <b>Subbmitting a Form by Email</b>
     Ассоциировать форму HTML с адресом электронной почты.
     <b>Send Email Address as Anonymous FTP Password</b>
     При анонимном входе на  сервер  FTP передать  адрес  электронной  почты
вместо пароля.
     <b>Опции  диалогового  окна  Network  Preferences  при  выбранной закладке
Languages
     Java/Java Script</b>
     Поддеpживать или не поддерживать технологию Java.
     Если не вдаваться  в подробности, то структуру  языка  программирования
Java можно охарактеризовать так:
     n объектно-ориентированный язык
     программирования.
     n приложения создаются через
     интерпретатор.
     n межплатформная совместимость
     приложений.
     n не нужно управлять регистрами памяти.
     n многопотоковость вводимой информации.
     n простая и удобная модификация
     приложения.
     n встроенная система безопасности.
     <b>Enable Java</b>
     Поддеpживать технологию Java.
     <b>Enable Java/Script</b>
     Поддеpживать технологию Java и запускать сценарии Tcl в окне  программы
просмотра.
     <b>Security Preferences (Настройка системы безопасности)</b>
     Выбранная команда Options <b>к</b>  Security  Preferences открывает  доступ  к
диалоговому окну Security Preferences, опции которого  позволяют блокировать
несанкционированный  доступ  к собственной  системе брандмауэром Netscape  и
установить параметры работы с системой безопасности Netscape Navigator Gold.
     В диалоговом  окне Security Preferences вы  можете установить параметры
работы с  системой безопасности Netscape  Navigator Gold, переключаясь между
закладками General, Passwords, Personal Sertificates и Site Certificates.
     <b>Опции  диалогового окна Security  Preferences  при  выбранной  закладке
General</b>
     Нужно сказать,  что  во всех  версиях  Netscape имеется, мягко  говоря,
небольшая лазейка, позволяющая переконфигурировать его  брандмауэр, так  как
вы  это  пожелаете.  Именно  через  этот пресловутый  брандмауэр вы  можете,
например,  без особого труда вакцинировать систему.  Кстати,  это  многими и
очень многими делалось. Причем, взлом защиты Netscape может быть осуществлен
несколькими способами, каждый из которых совершенно не связан с предыдущими.
Netscape  даже  не  определит того, кто хотел  взломать вашу систему. В этой
программе  невозможно определить так называемую  зону риска. Поэтому, именно
через  брандмауэры  Netscape  ищутся  отправные  точки захвата всей системы.
Например, простейшая  атака  программой  rlogin  через  отдельный  компьютер
большой сети позволяет перечеркнуть  двумя  жирными полосами нижепубликуемое
описание опций системы защиты Netscape Navigator.
     Эти  опции предназначены  для тех,  кто хочет  использовать  технологию
языка программирования Java, но боится опасных Java-приложений, которые, как
известно,  могут  вызвать  хаос в  сети. Это означает, что если  вы все-таки
хотите организовать защиту, то, для начала, необходимо отключить все опции в
диалоговом окне Network Preferences в разделе Languages.
     <b>Show an Alert Before</b>
     Все  эти опции позволяют вам выводить или не  выводить  предупреждающие
сообщения  в  том  случае, когда  вы  оказываетесь  в  подозрительных местах
Internet.  В  противном  случае,  Netscape  всякий раз  будет  пытаться  вас
предупредить о том, что вы входите в небезопасное место.
     <B>SSL</B>
     Использовать  или  не  использовать  систему   шифрования.  В  Netscape
придумана система шифрования, основанная на использовании 40-битового ключа.
Этот алгоритм весьма трудно  вскрыть, но можно, так как текст этих  программ
доступен  через  Internet.  Впрочем,  этим  никто   не  занимался.  Netscape
взламывается другими, более простыми способами.
     Если  пользоваться параметром SSL,  то  всякий  раз,  когда  вы  будете
входить  на  подозрительный  узел HTTP,  к нему добавится буква S. Например,
shttp://www.bobleonbob.com.
     <b>Опции  диалогового  окна Security Preferences  при  выбранной  закладке
Passwords
     Security Password</b>
     Установить на систему парольную защиту.
     Это самая больная тема всех системных администраторов  и актуальная для
хакеров и крэкеров.
     В  природе   не  существует  идеальных  паролей.  Если  вы   придумаете
замысловатый  пароль, то  есть  с многочисленными  апострофами,  запятыми  и
точками, то в один прекрасный день вы его потеряете или просто забудете. Все
же  остальные  пароли  взламываются  легко  и  быстро  через  так называемые
генераторы словарей парольной защиты.
     Самое  лучшее решение -- парольная фраза. Парольные фразы  в  настоящее
время  трудно  поддаются  взлому,  так как  пока  не  существует генераторов
мировой литературы.
     <b>Ask for Password</b>
     Требовать или не требовать пароль при входе в систему.
     <b>Опции  диалогового  окна Security  Preferences при  выбранной  закладке
Personal Sertifications</b>
     Идентификация  конкретного пользователя  Internet.  Например, когда  вы
передаете информацию  посредством  формы  HTML,  то  сертификация  позволяет
сделать так, чтобы данные пришли точно в пункт назначения.
     <b>Опции диалогового окна Security Preferences при выбранной закладке Site
Sertifications
     Site certificates</b>
     Идентификация узла Internet.
     <b>Edit Certificate</b>
     Через эту кнопку вы можете создать для  себя несколько сертификаций. По
умолчанию выбрана опция All Certificates.
     <b>Delete Certificate</b>
     Удалить сертификацию из списка.
     <b>Show Toolbar (Показать инструментальную панель)</b>
     Выбранная команда Options <b>к</b> Show Toolbar позволяет отобразить на экране
программы ее инструментальную панель.
     <b>Show Location (Показать локализацию)</b>
     Выбранная команда  Options <b>к</b>  Show  Location позволяет  отобразить поле
данных, содержащее URL удаленных узлов.
     <b>Show Directory Buttons (Показать кнопки каталогов)</b>
     Выбранная команда Options <b>к</b> Show Derectory Buttons позволяет отобразить
кнопки каталогов.
     <b>Show Java Console (Показать пульт Java)</b>
     Выбранная команда Options <b>к</b> Show Java Console позволяет отобразить окно
с  пультом Java. В  этом  окне некоторые программы Java отображают различную
информацию.
     <b>Auto Load Images (Автоматическая загрузка картинок)</b>
     Выбранная команда Options <b>к</b> Auto Load Images позволяет загружать в окно
программы только текстовую часть документа HTML.
     <b>Document Encoding (Кодировка документа)</b>
     Выбранная команда  Options  <b>к</b>  Document Encoding  позволяет  выбрать  и
переустановить кодировку символов для всех документов программы.
     <b>Directory (Каталог)</b>
     Опции меню Directory позволяют:
     n связаться с узлом корпорации Netscape
     для того, чтобы получить дополнительную
     информацию.
     n получить доступ к новой информации,
     появившейся в Internet за последнее время.
     n узнать о самых интересных местах Internet.
     n просмотреть каталог интерактивных услуг
     и предложений от заказчиков сервера
     Netscape.
     n просмотреть каталог поисковых служб
     Internet.
     n найти пользователя Internet по его имени и
     адресу электронной почты.
     n получить доступ к основной информации
     относительно Internet.
     <b>Netscape's Home (Домашняя страница Netscape)</b>
     Выбранная команда Directory <b>к</b> Netscape's  Home  позволяет  связаться  с
сервером   корпорации   Netscape   с  тем,   чтобы  получить  дополнительную
информацию.
     <b>What's New! (Что нового!)</b>
     Выбранная команда Directory  <b>к</b>  What's New! позволяет получить доступ к
странице, на  которой  имеется  новая  информация, появляющаяся  в  Internet
практически каждый день.
     <b>What's Cool! (Что хорошего!)</b>
     Выбранная  команда  Directory  <b>к</b>  What's  Cool!  открывает   доступ   к
гипертекстовой  страничке, на которой вы  узнаете о самых интересных  местах
Internet.
     <b>Netscape Galleria (Галерея Netscape)</b>
     Выбранная  команда Directory <b>к</b> Netscape  Galleria позволяет просмотреть
каталог интерактивных услуг и предложений от заказчиков сервера Netscape.
     <b>Internet Directory (Каталог Internet)</b>
     Выбранная команда  Directory <b>к</b> Internet Directory позволяет просмотреть
главный каталог узлов Internet.
     <b>Internet Search (Поиск в Internet)</b>
     Выбранная команда  Directory  <b>к</b>  Internet  Search позволяет просмотреть
ссылки на поисковые серверы Internet.
     В  Internet  поисковые  серверы  предназначены  для  общего  поиска  по
Internet  и  поиска  по  базам  данных.  Самый лучший  список баз  данных  и
поисковых серверов вы найдете здесь: www.search.com.
     Другие популярные поисковые службы:
     n AltaVista (www.altavista.com). Понимает
     русский язык.
     n Yahoo (www.yahoo.com).
     n Infoseek (www.infoseek.com).
     n Lycos (www.lycos.com).
     n Excite (www.excite.com).
     <b>Internet White Pages (Белые страницы Internet)</b>
     Выбранная   команда  Directory   <b>к</b>   Internet  White  Pages   позволяет
просмотреть  каталог  служб, позволяющих найти  пользователя Internet по его
имени и адресу электронной почты.
     <b>About the Internet (Об Internet)</b>
     Выбранная  команда Directory <b>к</b> About  the Internet открывает  доступ  к
гипертекстовой   странице,   на   которой  содержится  основная   информация
относительно Internet,  содержащая ссылки на страницы,  объясняющие принципы
Сети сетей.
     <b>Window (Окно)</b>
     Опции меню Window позволяют:
     n открыть окно программы Netscape Mail.
     n открыть окно программы Netscape News.
     n отобразить окно со встроенной
     программой Address Book, в которой вы
     можете создавать и модифицировать
     файлы с адресами электронной почты.
     n отобразить окно со встроенной
     программой Bookmarks, в которой вы
     можете создавать и модифицировать файлы
     закладок.
     n отобразить окно со встроенной программой
     History.
     <b>Netscape Mail (Программа Netscape Mail)</b>
     Выбранная  команда  Window  <b>к</b>  Netscape  Mail  позволяет  открыть  окно
программы Netscape Mail.
     <b>Netscape News (Программа Netscape News)</b>
     Выбранная  команда  Window  <b>к</b>  Netscape  News  позволяет  открыть  окно
программы Netscape News.
     <b>Address Book (Адресная книга)</b>
     Выбранная команда Window  <b>к</b>  Address Book позволяет отобразить  окно со
встроенной  программой  Address  Book,  в  которой  вы  можете  создавать  и
модифицировать файлы, содержащие адреса электронной почты.
     <b>Bookmarks (Закладки)</b>
     Выбранная  команда Window  <b>к</b> Bookmarks  позволяет  отобразить  окно  со
встроенной   программой   Bookmarks,  в   которой  вы   можете  создавать  и
модифицировать файлы закладок.
     Закладки позволяют запоминать титулы страниц Web таким образом,  что вы
всегда можете вернуться к необходимому гипертекстовому документу.
     Вы также можете запустить программу Bookmarks, выбрав из меню Bookmarks
команду Add Bookmark.
     В  программе  Bookmarks  новая закладка  создается посредством  нажатия
клавиши Ctrl и вводом буквы A или выбором команды ItemрAdd Folder.
     Сортировка списка ссылок осуществляется командой Item <b>к</b> Sort Bookmarks.
     Перемещать ссылки можно, используя метод буксировки.
     В  диалоговом  окне Bookmarks  Properties  (доступ:  Item  <b>к</b>  Bookmarks
Properties)  вы  можете  дать  новое  имя  закладке  и  изменить  ее  другие
параметры.
     Удалить закладку из списка можно простым нажатием клавиши Delete.
     Создать так называемое  имя-псевдоним  закладки  вы можете  посредством
команды Item <b>к</b> Make Alias.
     Если  вы хотите сохранить картотеку ссылок в виде  текстового файла, то
выберите  команду  File  <b>к</b> Save  As и в  появившемся  диалоговом  окне  Save
bookmarks file дайте имя  вашему  файлу  и укажите для него расширение .txt.
Через  команду  FileрImport  вы  можете  затем  импортировать  этот  файл  в
программу Bookmarks.
     <b>History (Хронология)</b>
     Выбранная  команда  Window  <b>к</b>  History  позволяет  отобразить  окно  со
встроенной программой History.
     Программа History отображает список, содержащий титулы и URL страниц, с
которыми вы работали в данной сессии. Данные о каждой просмотренной странице
вносятся в  список хронологии  и там соответственно сортируются. Посредством
нажатия на  кнопку Go  to  или двойного  нажатия клавишей  мыши  на элементе
списка вы  можете загрузить соответствующий гипертекстовый документ  в  окно
броузера. Если  вы  нажмете кнопку  Add to Bookmark,  то  выбранная страница
окажется в списке закладок.
     <b>Help (Подсказка)</b>
     Опции меню Help позволяют:
     n получить доступ к самой полной
     информации о программных продуктах
     корпорации Netscape.
     n отобразить информацию об установленных
     дополнительных модулях программы.
     n отобразить гипертекстовую страницу,
     содержащую регистрационный номер вашей
     копии Netscape Navigator Gold.
     n отобразить страницу с информацией о
     новых версиях и модернизациях программы
     Netscape Navigator Gold.
     n просмотреть в интерактивном режиме
     последнюю версию документации
     программы Netscape Navigator Gold.
     n получить доступ к гипертекстовой
     страничке, на которой вы можете найти
     советы по использованию специфических
     версий Netscape Navigator.
     n получить доступ к гипертекстовой
     страничке, на которой вы можете найти
     ответы на часто задаваемые вопросы по
     использованию программного обеспечения
     корпорации Netscape.
     n получить доступ к гипертекстовой
     страничке, на которой вы можете найти
     вопросы и ответы по использованию
     системы безопасности в продуктах
     корпорации Netscape.
     n получить доступ к гипертекстовой
     страничке, на которой вы можете
     заполнить так называемый бланк
     обратной связи и переслать его в
     корпорацию Netscape.
     n получить доступ к гипертекстовой
     страничке с информацией,
     которая поможет вам
     получить помощь от Netscape.
     n получить доступ к гипертекстовой
     страничке с ссылками, которые помогут
     вам создавать и публиковать в Internet
     свои гипертекстовые странички, используя
     программное обеспечение Netscape.
     <b>About   Netscape   (Информация  относительно  программного  обеспечения
корпорации Netscape)</b>
     Выбранная команда Help <b>к</b>  About Netscape  позволяет  получить  доступ к
самой полной информации о программных продуктах корпорации Netscape.
     <b>About Plug-ins (О дополнительных модулях)</b>
     Выбранная команда Help <b>к</b> About Plug-ins позволяет отобразить информацию
об установленных  дополнительных  модулях программы.  Дополнительные  модули
являются специальным программным обеспечением, которое расширяет возможности
Netscape Navigator Gold.
     Ниже приводится информация относительно этих расширений.
     Корпорация Netscape вовремя воспользовалась ажиотажем вокруг Internet и
выпустила  свое  приложение  для  сети сетей,  которое  оказалось лучшим  из
лучших. Приятной стороной этого броузера  являются расширения  plug-in.  Эти
вещи чем-то  напоминают платформенно-зависимые модули QuarkXPress. Разве что
здесь может еще и быть платформенно-независимый язык программирования Java.
     Расширения бывают скрытые, встраиваемые и полноэкранные.
     Встраиваемые расширения проявляются только при открытии гипертекстового
документа,  например,  когда  проигрываются  звуковые  файлы.  Полноэкранные
расширения  проявляют себя при загрузке  ассоциированных  файлов,  например,
документов  Adobe  Acrobat. Скрытые расширения никак себя не  проявляют, эти
вещи просто работают тогда, когда им нужно работать.
     Расширений для  Netscape Navigator  существует  бесчисленное множество.
Это переводчики,  программы проверки орфографии, мультимедийные  приложения,
средства воспроизведения трехмерной графики, различные трассировщики  и т.д.
Практически всю эту коллекцию вы можете приобрести или просто  скачать через
сервер  Netscape. Некоторые из расширений  уже  входят в  состав  программы,
например  Live3D воспроизводит  трехмерную  графику,  CoolTalk позволяет вам
через Internet разговаривать с удаленным абонентом. Другие расширения делают
интерфейс  пользователя  более  наглядным  и   удобным.  Например,   HotPage
добавляет в меню программы пункт HotPage, с помощью опций которого вы можете
сохранить документ в виде  графического файла или как файл  HTML. Расширение
HistoryTree   отображает  просмотренный   гипертекстовый   документ  в  окне
программы  в виде замысловатого графа.  HindSite позволяет вести поиск среди
ваших  ссылок в автономном контекстно-зависимом режиме. CyberSpell проверяет
английские орфографические ошибки  в  документах  и  электронных  сообщениях
Netscape  Mail.  Web  Translator переводит  текст  загруженной  странички  с
английского   языка   на   испанский,  немецкий   или   французский.  Zip-It
просматривает   содержимое   удаленных   архивных   файлов   и,   в   случае
необходимости,  может  производить  разархивирование любого  файла.  Look@Me
шпионит за экраном удаленного узла, а  Carbon Copy вообще позволяет работать
на этом узле.
     Все, что вам нужно знать о расширениях Netscape Navigator:
     n лучшие расширения находятся на сервере
     компании Macromedia
     (www.macromedia.com/shockwave/plugin/
     plugin.cgi).
     n неплохие расширения Real Audio лежат на
     сервере Progressive Networks
     (www.realaudio.com).
     n если вы хотите воспроизводить AVI-файлы
     во время загрузки документа, то скачайте
     с сервера Iterated Systems
     (www.iterated.com/CoolFusion) расширение
     CoolFusion.
     n если у вас медленная линия, то вам
     необходимо сжимать мультимедийные
     штучки расширением FutureSplash
     (www.futurewave.com/downloadfs.htm).
     n на сервере Micrografx
     (www.micrografx.com/products/
     qui-cksilver/quicksilver.html) вы можете
     скачать QuickSilver и затем
     манипулировать объектами VRML в окне
     Netscape Navigator Gold.
     <b>Поиск необходимых расширений</b>
     Поместите  на страницу, содержащую список  расширений  в раздел <EMBED>
следующий тэг:
     PLUGINSPAGE=[URL]
     Параметр  PLUGINSPAGE определяет URL поиска неустановленных расширений.
Если программа не найдет  на  данном сервере новое расширение,  то  появится
соответствующее сообщение. Если же расширение найдено, то Navigator  сообщит
URL, с которого вы можете загрузить недостающий plug-in.
     <b>Registration Information (Информация о регистрации)</b>
     Выбранная команда Help <b>к</b> Registration Information  позволяет отобразить
гипертекстовую  страницу,  содержащую  регистрационный  номер  вашей   копии
Netscape Navigator Gold. Если вы еще не зарегистрировали свою программу,  то
здесь вы найдете информацию о том, как это можно сделать.
     <b>Software (Программное обеспечение)</b>
     Выбранная команда  Help  <b>к</b> Software  позволяет  отобразить  страницу  с
информацией  о  новых версиях и  модернизациях  программы Netscape Navigator
Gold.
     <b>Handbook (Справочник)</b>
     Выбранная  команда  Help <b>к</b>  Handbook  Netscape  позволяет просмотреть в
интерактивном  режиме  последнюю  версию   документации  программы  Netscape
Navigator Gold.
     <b>Release Notes (Последние замечания)</b>
     Выбранная  команда  Help <b>к</b> Release Notes  позволяет  получить доступ  к
гипертекстовой страничке,  на которой вы  можете, например, найти советы  по
использованию специфической версии Netscape Navigator.
     <b>Frequently Asked Questions (Вопросы и ответы)</b>
     Выбранная команда Help <b>к</b>  Frequently Asked Questions позволяет получить
доступ  к  гипертекстовой  страничке, на которой вы  можете найти ответы  на
часто   задаваемые   вопросы   по  использованию   программного  обеспечения
корпорации Netscape.
     <b>On Security (Информация о системе безопасности)</b>
     Выбранная  команда  Help  <b>к</b> On  Security  позволяет получить  доступ  к
гипертекстовой страничке,  на которой вы можете  найти  вопросы и ответы  по
использованию в продуктах корпорации Netscape системы безопасности Internet.
     <b>How to Give Feedback (Обратная связь)</b>
     Выбранная команда Help <b>к</b> How to Give Feedback позволяет получить доступ
к гипертекстовой страничке, на  которой вы  можете  заполнить так называемый
бланк  обратной  связи  и переслать его  в  корпорацию  Netscape.  Вы можете
включить  в  этот  бланк  ваши  комментарии,  пожелания  или  любую   другую
информацию, которая, как вам кажется, будет интересна Netscape.
     <b>How to Get Support (Поддержка пользователей)</b>
     Выбранная команда Help <b>к</b> How to Get Support позволяет получить доступ к
гипертекстовой страничке, на которой вы найдете информацию,  которая поможет
вам получить помощь от Netscape. Например, там содержатся адреса электронной
почты ведущих специалистов корпорации.
     <b>How to Create Web Services (Как создать собственную
     службу Web)</b>
     Выбранная команда Help <b>к</b> How  to Create Web Services позволяет получить
доступ к  гипертекстовой  страничке,  на которой вы найдете  ссылки, которые
помогут вам создать и опубликовать в Internet свои гипертекстовые странички,
используя программное обеспечение Netscape.
     <b>Telnet</b>
     <i>В Telnet, как правило, вкладывают два смысла. Во первых, Telnet --  это
протокол эмуляции терминала, через который осуществляется удаленный доступ в
Internet. А во вторых,
     telnet  --  это  программа  UNIX  с  аналогичными функциями (пишется  с
маленькой буквы, ибо в UNIX это важно).
     Запустив   такую  программу,  вы  увидите  на  экране  своего  монитора
удаленный терминал.
     Все  это может быть  реальностью только  за деньги, то есть  вы  должны
получить доступ в Internet на уровне Dial-up. Впрочем, в Internet существуют
сервера, которые предоставляют бесплатный ограниченный доступ через Telnet к
некоторым базам данных.
     Программа  <b>telnet</b>  через   определенные   команды  позволяет  управлять
параметрами  сеанса связи только через командный  режим. Это  означает,  что
сначала  вы  коннектитесь  с  удаленным хостом и  после  того  как нажимаете
escape-последовательность, попадаете  в  командный режим telnet. Сеанс связи
поддерживается как вашим софтом, так и софтом удаленной машины. Если  копать
глубже, то связь осуществляется через протокол TCP посредством пакетов UDP.
     Таким образом Telnet это:</i>
     n <i>Регистрация на удаленном компьютере</i>
     n <i>Использование софта Internet, в том числе клиентских
     программ на удаленном компьютере</i>
     n <i>Запуск доступного софта на удаленном компьютере
     <b></i>NSCA Telnet через Windows 98</b>
     Многие,  говоря о  Telnet,  подразумевают UNIX. А  те, кто считают, что
знают UNIX, работают в Internet через Telnet. Мы уходим от  тех и от других.
На время. Мы погрузимся в старый добрый DOS, так как NCSA Telnet работает  в
стандартной MS-DOS, а значит и в Windows 98.
     Запуск NCSA Telnet осуществляется после ввода следующей команды:
     <b>telnet hostname</b>
     Если  все набрано правильно, то вы  соединитесь с хостом <b>hostname</b>. Этот
хост попросит вас ввести регистрационное имя и пароль.
     NCSA Telnet  эмулирует терминал VT100. Но операционка удаленного  хоста
не может определить тип вашего терминала. Вы должны определить его сами. Для
удаленных UNIX-компьютеров введите:
     <b>newton% set term=vt100;tset</b>
     Выход из  NCSA  Telnet зависит от  того количества  сессий,  которое вы
имеете в данный момент, то есть, вы должны разорвать связь с каждым хостом.
     Результатом  ваших  действий  должно  быть  обычное  приглашение  вашей
операционки.
     Вы также можете  завершить сеанс  через  комбинацию  клавиш <b>Alt-X</b>.  Эта
команда закрывает только текущую сессию.
     <b>Непонятный VT100 и ясный локальный терминал</b>
     В  NCSA Telnet  терминал  вашего  компьютера  отображается на удаленном
компьютере как терминал VT100. Вы  же  работаете на  PC.  Поэтому  некоторые
клавиши вашего компьютера отличаются от аналогичных на VT100.
     <b>Сразу несколько сессий? ОК!</b>
     NCSA  Telnet  позволяет  открывать  несколько сессий одновременно.  Для
этого вы должны ввести:
     <b>telnet hostname hostname ...</b>
     Здесь <b>hostname</b> -- имя компьютера, с которым вы коннектитесь.
     <b>Что там есть в нашей строке состояния? Все!</b>
     Терминал VT100 удаленного компьютера  требует 24  строки.  В 25  строке
локального   компьютера  вы  можете  видеть  состояние  собственной  сессии.
Выделенные  символы  отображаются  в  нижнем левом  углу.  Все  эти  символы
соответствуют  удаленному  хосту. Остальные символы могут отображать все что
угодно.
     <b>Открываем еще одну сессию</b>
     Открыть еще одну сессию на текущем  удаленном хосте или на другом хосте
можно через клавиатурную комбинацию <b>Alt-A</b>.
     <b>Указываем на хоста</b>
     Вы можете телнетиться только через IP-адрес. Поэтому ваша первая задача
-- определить IP-адрес удаленного  компьютера. Для этого настройте программу
на поиск имен посредством соответствующей службы удаленного сервера.
     <b>Прокручиваем в режиме обратной прокрутки</b>
     Клавиша  <b>Scroll  Lock</b>  позволяет  не  прокручивать  экран,  когда  идет
получение  данных  и  включать/отключать  режим  обратной  прокрутки.  Режим
обратной  прокрутки  дает  вам  возможность   перемещать  данные  на  экране
стрелками или клавишами <b>PgUp</b> и <b>PgDn</b>.
     Помните, что в  режиме обратной прокрутки нельзя оперировать  командами
telnet.
     <b>Вырезаем и вставляем</b>
     Находясь в режиме обратной прокрутки, вы можете копировать части текста
одной сессии и  вставлять эти части в другую. Попробуем скопировать текст  в
буфер и затем вставить его из буфера в новую сессию.
     <b>1</b>.  Включим режим обратной прокрутки посредством нажатия клавиши <b>Scroll
Lock</b>.
     <b>2</b>. Передвиньте курсор в начало текста и нажмите клавишу пробела.
     <b>3</b>. Передвиньте курсор в конец текста и нажмите клавишу пробела.
     <b>4</b>. Нажмите <b>Alt-C</b>. Выделенный текст скопирован в буфер.
     <b>5</b>. Выходим из режима обратной прокрутки и переключаемся на новую сессию
посредством нажатия клавиш <b>Alt-N</b> или <b>Alt-B</b>.
     <b>6</b>. Помещаем курсор в желаемое место и нажимаем
     <b>Alt-V</b>. Выделенный текст помещен в новую сессию.
     <b>Переключаемся между сессиями</b>
     Переключиться между двумя активными сессиями можно через команду <b>Alt-N</b>.
Имя активизированной сессии вы можете  увидеть в левой  нижней части экрана.
Если  вы хотите  вернуться в старую  сессию, то вы можете  это сделать через
команду <b>Alt-B</b>.
     <b>Просматриваем сообщения экрана консоли</b>
     Экран  консоли отображает информацию, связанную с локальным и удаленным
компьютером.  Вызвать экран консоли, то есть  сделать  сессию  невидимой, но
активизированной, вы можете через <b>Alt-Z</b>.
     <b>Закрываем текущую сессию</b>
     Командой <b>Alt-X</b>  закрывается текущая сессия.  Используя эту  команду, мы
наблюдали сбои на удаленном компьютере.
     <b>Перехватываем текст экрана</b>
     Если нажать  <b>Alt-C</b>, то можно перехватить текст экрана и направить его в
файл  (то  есть добавить  текст к файлу  capfile) или распечатать.  Если  вы
повторно выберите команду <b>Alt-C</b>, вы отключите режим перехвата.
     Если в меню <b>Parameters</b> вместо стандартного  файла для перехвата указать
<b>prn</b>, то можно распечатать перехваченный текст.
     Невозможно  перехватить текст  активной сессии, если включен перехват в
фоновой сессии. Решить эту проблему можно командой <b>Alt-D</b>.
     <b>Игнорируем бесконечный текст</b>
     Если вы  хотите  пропустить идущий  бесконечным  потоком текст, нажмите
<b>Alt-S</b>.  Вы  пропустите  текст  только на  экране,  то есть сам  текст  будет
находиться в буфере перехвата.
     <b>Перезагружаем экран VT100</b>
     Если  вам не  понравился текущий тип терминала  и вы желаете установить
новые параметры VT100 (точнее  их  установит удаленный  компьютер),  нажмите
<b>Alt-R</b>. Параметры  вашего  экрана VT100  в этом случае переустановятся  таким
образом, что отключится режим упаковки, разблокируется графический режим,  а
табуляторы установятся на каждую восьмую позицию.
     <b>Все! Надоело! Больше не могу!</b>
     Команда <b>Ctrl-Shift-F3</b> применяется в том случае, когда ни одна из сессий
не  работает,  <b>Scroll  Lock</b> не горит, нажатие  клавиш  <B>ALT-R</B> и/или  <B>ALT-X</B> не
приводит ни к  какому результату. После выполнения команды <b>Ctrl-Shift-F3</b>  вы
выйдите из Telnet в DOS.
     <b>Не разрывая связь, выходим в старую добрую DOS</b>
     Если вы хотите выйти  в  DOS и  при  этом оставаться в сессиях, нажмите
<b>Alt-E</b>.  В досовской оболочке вы можете  использовать любые программы,  кроме
сетевой  версии  NCSA Telnet, сетевой  версии  программы  FTP пользователя и
программы format. Возврат в Telnet осуществляется командой <b>exit</b>.
     <b>Устанавливаем параметры</b>
     Если  вы  хотите  изменить  цвета, задать  новый  эхо-режим,  настроить
клавишу  стирания  символов,  управлять режимом  экрана  и режимом пересылки
файлов, дать  другое имя сессии, типу терминала и файлу  перехвата,  нажмите
<b>Alt-P</b>.  После  того,   как  вы  в  появившемся  диалоговом  окне  <b>Parameters</b>
модифицируете  необходимые   опции,  нажмите  клавишу  <B>F1</B>  (для   сохранения
изменений) или <b>Esc</b> (для сохранения предыдущих параметров).
     <b>Символы или строки? Вот в чем вопрос!</b>
     Вы  можете  воспользоваться достоинствами  построчного режима в случае,
если вам долго  отвечает удаленный компьютер. Вы просто втаскиваете данные в
буфер и пересылаете их единым  пакетом на удаленный компьютер  через нажатие
клавиши <b>Return</b>. При этом вы можете воспользоваться следующими  клавиатурными
комбинациями:
     n если вы нажмете <b>Ctrl-U</b>, то буфер очистится
     n удаление последнего символа, добавленного в буфер
     осуществляется клавишей <b>Backspace</b>
     n после нажатия клавиши <b>Tab</b> данные буфера вместе с
     символом табуляции немедленно отправятся на
     удаленный компьютер
     Два замечания относительно построчного режима:
     n любой управляющий символ можно отправить на
     удаленный компьютер лишь в том случае, если этот
     символ снабдить приставкой <b>^</b>
     n нельзя переслать на удаленный компьютер комбинации
     <b>Ctrl-U</b> или <b>Backspace</b>.
     В  случае  символьного  режима  ваши  данные  передаются  на  удаленный
компьютер  непосредственно  в  процессе  их  набора.  Этот  режим  позволяет
использовать весь экран вашего монитора для редактирования данных.
     <b>А что если нажать Backspace?!</b>
     По умолчанию, клавиша <b>Backspace</b> преобразовывается в код клавиши <b>Delete</b>.
Некоторые удаленные  компьютеры работают  только с клавишей <b>Backspace</b>. Чтобы
добиться  совместимости, необходимо открыть меню <b>Parameters</b> и переустановить
код клавиши <b>Backspace</b>.
     <b>Хочу другое имя сессии!</b>
     Вы можете изменить имя сессии, появляющееся в строке состояния в правом
нижнем углу через  меню  <b>Parameters</b>. В соответствующее поле данных вы можете
ввести до 13 символов.
     <b>Хочу другой терминал!</b>
     В  большинстве сессий эмулируется терминал  VT100. У вас имеются другие
возможности эмуляции:
     n выбрать VT100 с графикой Tektronix 4014
     n использовать только команды VT100
     n игнорировать коды VT100 и Tektronix 4014
     <b>Автоматический перенос строки</b>
     Если вы не хотите смотреть на беспорядочный поток символов, используйте
символы конца  строк.  При включенной опции автоматического  переноса строки
переполненный текст автоматически переходит на следующую строку.
     <b>Адаптирумся к графическому интерфейсу</b>
     Как  правило,  режим   быстрого  вывода   текста   через  буфер  экрана
несовместим с Windows. В файле конфигурации посредством опции <b>bios</b> вы можете
установить так  называемый  режим адаптации. В  этом режиме текст  на экране
выводится через специальную программу, использующую доступ к BIOS.
     <b>Команда finger и ее демон</b>
     Через  команду <b>finger</b> вы  можете получить информацию  о  пользователях,
находящихся в сети. Синтаксис этой команды следующий:
     <b>finger [parameters] [name]@hostname</b>
     Без каких-либо ключей-свичей через команду finger вы  можете отобразить
на экране своего монитора:
     n регистрационное имя пользователя сети
     n полное имя пользователя сети
     n время регистрации пользователя
     n идентификатор пользователя
     n тип терминала
     При  наличии  нескольких  аргументов  перед <b>name</b> вы  можете  отобразить
информацию  относительно  удаленного  пользователя.   Эта  информация  может
включать:
     n каталог удаленного пользователя
     n оболочка удаленного пользователя
     n время первой или последней регистрации удаленного
     пользователя
     n тип терминала удаленного пользователя и комментарий
     для этого терминала из /etc/tty
     n время получения последней почты
     n время последнего чтения почты
     n информацию, содержащуюся в файле <b>.plan</b> в основном
     каталоге удаленного пользователя
     n проект, содержащийся в файле <b>.project</b> в основном
     каталоге удаленного пользователя
     Если вы хотите установить связь с удаленным  компьютером и запустить на
нем демона команды <b>finger</b>, то попробуйте вставить вместо <b>name</b> символ кваквы,
то есть <b>@</b>, а после кваквы указать имя удаленного компьютера или его
     IP-адрес.
     <b>Опции команды finger
     -l</b>
     Расширенная информация для локалки.
     <b>-w</b>
     Общая информация для демона <b>finger</b>.
     <b>-t</b>
     Изменение времени ожидания ответа.
     <b>-h</b>
     Изменение имени файла <b>config.tel</b>.
     <b>Режимы переноса файла</b>
     В  NCSA Telnet  под режимом переноса файла понимают  две функции  FTP и
rcp.
     Посредством  опций <b>Enabled</b>  или  <b>Disabled</b>  меню  <b>Parameters</b>  вы  можете
переносить или блокировать перенос файлов.
     Если  вы  немедленно хотите  прервать процесс  передачи  файла, нажмите
<b>Ctrl-C</b>.  Если же  вы желаете прервать  процесс  получения  файла, пошлите на
удаленный компьютер команду <B>ABOR</B>.
     NSCA Telnet позволяет пересылать файлы через FTP. Вы можете:
     n Передать текстовые файлы или файлы бинарного
     формата
     n Создать, изменить или удалить каталог
     n Распечатать текущий каталог
     n Просмотреть файлы в текущем каталоге
     n Получить или отослать несколько файлов
     n Удалить файл
     Для  того,  чтобы  установить  ftp,  войдите   в   меню  <b>Parameters</b>   и
разблокируйте режим переноса файлов.  Теперь  вы можете запустить  программу
ftp.  Помните,  что  режим  переноса  файлов должен  поддерживать  удаленный
компьютер.
     <b>Telnet и передача файлов через Internet</b>
     <i>С помощью FTP или протокола передачи файлов вы можете получить доступ к
файловой системе удаленного компьютера. Это означает, что вы можете передать
файл (через  FTP, например, вы можете пересылать  файлы  в бинарном виде или
как  текст,  то  есть  в  виде ASCII) на удаленный  компьютер  или  получить
необходимый файл с этого компьютера.
     FTP  был специально создан  для того, чтобы пользователи Intrenet имели
доступ  к  терабайтам  данных  и   бесчисленным   архивам  софта,  различным
руководствам, звуковым файлам и картинкам. Любой уважающий себя сервер имеет
службу  FTP, услуги которой,  как  правило,  всегда  бесплатные  (достаточно
указать  логин в виде anonymous,  а  в  качестве  пароля ввести  свой  адрес
электронной почты).
     В настоящее время в Internet существует три разновидности FTP-серверов:</i>
     n <i>Internet-style (доступ ко всем файлам сервера)</i>
     n <i>Listserver (ограниченный доступ)</i>
     n <i>FTPmail (доступ через электронную почту)
     Серверы  ftpmail  наиболее интересны  для  тех пользователей, у которых
доступ к Internet весьма ограничен, то есть  они  могут  пользоваться только
электронной почтой.  Вы вводите в своем письме несколько специальных команд,
которые должен выполнить выбранный вами FTPmail-сервер.
     Если  все введено  правильно и ваше письмо  пришло  по  назначению,  то
FTPmail-сервер начнет искать необходимый файл практически во  всех закоулках
Internet.  Если  файл найден, то вам  его перешлют,  в противном  случае вам
придет письмо с информацией о  том, что этого файла в природе не существует.
Вещь, конечно, хорошая, но если у вас полный доступ к ресурсам Internet, она
вам ни к чему.
     <b></i>Пересылаем файлы</b>
     Пересылка файлов по сети осуществляется через команду  <b>ftp</b>. Эта команда
устанавливает соединение с сервером FTP.  Если соединение не установлено, то
на  вашем  экране   отобразится   внутренний   командный   интерпретатор   с
соответствующим приглашением ftp. Синтаксис команды <b>ftp</b> следующий:
     <b>ftp [-name] [hostname]
     Параметры для пересылаемых файлов
     -d [level]</b>
     Переход в режим отладки.
     <b>-f <filename></b>
     Выполнять только команды файла <b>filename</b>.
     <b>-g</b>
     Блокировка автоматического расширения имени файла.
     <b>-h <filename></b>
     Указать файл конфигурации.
     <b>-i</b>
     Блокировка приглашений для групповых переносов файлов.
     <b>-m</b>
     Включить программу <b>more</b>.
     <b>-n</b>
     Блокировка режима автоматической регистрации.
     <b>-p <filename></b>
     Выполнить  команды,   содержащиеся  в   файле  <b>filename</b>.   Эти  команды
выполнятся сразу после того, как вы зарегистрируетесь.
     <b>-r</b>
     Отключить переадресацию вывода.
     <b>-s</b>
     Отключить переключение слэша.
     <b>-v</b>
     Отображать любые сообщения удаленного компьютера.
     <b>Команды для передаваемых файлов
     [command]</b>
     Если  команда  не  указана --  выйти  в DOS.  Если  команда указана  --
выполнить ее в DOS.
     <b>account [password]</b>
     Получить пароль доступа к дополнительным ресурсам сервера FTP.
     <b>ascii</b>
     ASCII-режим передачи данных.
     <b>bell</b>
     Переслать данные и издать писк.
     <b>bget</b>
     Бинарный режим передачи данных. Аналог команды <b>get</b>.
     <b>binary</b>
     Бинарный режим передачи данных.
     <b>bput</b>
     Переслать файл в бинарном режиме. Аналог
     команды <b>put</b>.
     <b>bye</b>
     Закончить выполнение <b>ftp</b>.
     <b>cd</b>
     Изменить каталог на удаленном компьютере.
     <b>close</b>
     Закрыть соединение с сервером FTP и выйти в DOS.
     <b>delete</b>
     Уничтожить файл на удаленном компьютере.
     <b>debug [mode]</b>
     Активизировать режим отладки, то есть  ставить  перед  каждой командой,
посланной на удаленный компьютер символы <b>-></b>.
     <b>dir [other_directory][my_file]</b>
     Распечатать содержимое  локального каталога на удаленном компьютере. Вы
можете сохранить  полученную  таким  образом  информацию  в  файле  на своем
компьютере. Если вы  ввели эту команду  без аргумента <b>other_directory</b>, то на
удаленном  компьютере  будет   выведен  текущий  каталог.  Если  отсутствует
аргумент <b>my_file</b>, то вся информация отобразится на экране вашего монитора.
     <b>get other_file [my_file]</b>
     Получить файл с  удаленного компьютера  и  сохранить  его  на локальном
компьютере. Если у этой команды  отсутствует аргумент,  то имя  сохраняемого
файла на локалке будет таким же, каким оно было на удаленном компьютере.
     <b>glob</b>
     Посредством этой команды вы можете оперировать расширениями файлов,  то
есть  использовать  команды <b>mdelete</b>, <b>mget</b> и <b>mput</b> не только вместе  с именами
файлов, но и с их расширениями. Вы можете применять стандартные символы (<b>*</b> и
<b>&</b>) в расширениях передаваемых файлов.
     <b>hash</b>
     Активизировать  режим  печати  символов  # при передаче блоков,  размер
каждого из которых равен 1024 байта.
     <b>help [command]</b>
     Отобразить описание команды.
     <b>interactive</b>
     Активизировать режим  выдачи сообщений во  время  приема  или  передачи
файла.
     <b>lcd [directory]</b>
     Перейти  в  другой  каталог локального  компьютера. Если у этой команды
отсутствует аргумент, то вы перейдете в каталог по умолчанию.
     <b>lls [directory]</b>
     Просмотреть каталог локального компьютера.
     <b>ls [other_directory][my_file]</b>
     Отобразить содержимое каталога  удаленного  компьютера. Если у  команды
нет  аргумента  <b>other_directory</b>,  то  отобразится  содержимое   каталога  по
умолчанию. Если  же отсутствует  аргумент  <b>my_file</b>,  то  отобразится файл, в
который будет помещена информация  с удаленного  компьютера.  Если же вместо
последнего аргумента стоит  дефис, то вся информация с удаленного компьютера
будет выведена на экран вашего монитора.
     <b>mdelete [other_files]</b>
     Уничтожить файлы <b>other_files</b> удаленного компьютера.
     <b>mdir other_files my_file</b>
     Распечатать локальные файлы <b>other_files</b> на удаленном компьютере.
     <b>mget other_files</b>
     Найти  на  удаленном  компьютере  файлы  <b>other_files</b>,  расшифровать   и
активизировать  команду  <b>get</b>  для  переноса этих файлов  в  рабочий  каталог
локального компьютера.
     <b>mkdir name_directory</b>
     Создать каталог на удаленном компьютере.
     <b>mls other_files my_files</b>
     Отобразить содержимое файлов удаленного компьютера.
     <b>mode [name_mode]</b>
     Активизация режима переноса файлов в  определенное место. По  умолчанию
установлен режим stream.
     <b>more</b>
     Включить режим more, то есть через паузу разбивать содержимое каталогов
на части. Почти как конвейер в UNIX.
     <b>mput files</b>
     Найти и расшифровать локальные файлы <b>files</b> и запустить  команду <b>put</b> для
переноса этих файлов в рабочий каталог удаленного компьютера.
     <b>noninteractive</b>
     Не выдавать сообщения во время пересылки или приема файлов.
     <b>open host [port]</b>
     Соединиться с сервером FTP.
     <b>prompt</b>
     Показывать интерактивные сообщения.
     <b>put my_file [other_file]</b>
     Поместить локальный файл  <b>my_file</b> на удаленный компьютер. Если  у  этой
команды отсутствует аргумент <b>other_file</b>, то будет использован исходный файл.
     <b>pwd</b>
     Распечатать имя текущего каталога на удаленном компьютере.
     <b>quit</b>
     Аналог команды <b>bye</b>.
     <b>quote arg1 arg2 ...</b>
     Передать аргументы <b>arg1 arg2 ...</b> на сервер FTP  и получить  только  код
ответа.
     <b>recv other_file [my_file]</b>
     Аналог команды <b>get</b>.
     <b>remotehelp [name_command]</b>
     Получить список доступных команд удаленного
     сервера FTP.
     <b>rename old_name new_name</b>
     Дать другое имя файлу <b>old_name</b> удаленного компьютера.
     <b>rm other_file</b>
     Аналог команды <b>delete</b>.
     <b>rmdir name_directory</b>
     Стереть каталог <b>name_directory</b> на удаленном компьютере.
     <b>send my_file [other_file]</b>
     Аналог команды <b>put</b>.
     <b>sendport</b>
     Активизация  режима  команд  <B>PORT</B>.  Это  позволяет  ускорить  пересылку
файлов. Если <B>PORT</B> не работает, то через протокол  передачи файлы поступят на
порт данных по умолчанию.
     <b>slashflip</b>
     Изменить режим смены слэша.
     <b>status</b>
     Отобразить состояние программы <b>ftp</b> в данный момент времени.
     <b>struct [name_struct]</b>
     Эта команда  позволяет установить соответствие между структурой файла и
указанным именем. В установке по умолчанию имя структуры есть <b>file</b>.
     <b>type [name_type]</b>
     С помощью этой команды вы можете установить тип <b>ascii</b> для текстов и тип
<b>binary</b> или  <b>image</b> для графики. Если аргумент у этой команды отсутствует,  то
вы увидите тип по умолчанию, то есть <b>ascii</b>.
     <b>user name_user [password][access]</b>
     Весьма полезная команда. Вы  сообщаете  серверу  FTP кто вы  есть. Если
аргумент у  этой  команды отсутствует, то вы  увидите запрос на ввод пароля.
Если указан только аргумент <b>access</b>, то  после того как вы зарегистрируетесь,
можно будет воспользоваться командой доступа <b>account</b>.
     <b>verbose</b>
     Активизация  так  называемого  режима  сообщений, то  есть  режима, при
котором вы  можете получать  полную  информацию  с сервера  FTP. Этот  режим
активизирован по умолчанию.
     <b>? [command]</b>
     Аналог команды <b>help</b>.
     <b>Что может программа ftp и какие у нее параметры</b>
     Посредством программы <b>ftp</b> вы  можете представлять файлы для  передачи в
виде <b>ascii</b> или <b>binary</b>
     n конструкция передаваемого файла основана на типе <b>file</b>,
     <b>record</b> или <b>page</b> (тип <b>file</b> выбран по умолчанию).
     n файлы передаются в режиме <b>stream</b>, <b>block</b> или
     <b>compressed</b> (режим <b>stream</b> выбирается по умолчанию)
     <b>Пути и слэши для программы ftp</b>
     Прием  файлов  через FTP осуществляется в ваш каталог по  умолчанию. Вы
можете изменить  этот  каталог,  используя досовский синтаксис,  так как все
равно обратные слэши \ будут преобразованы в прямые /.
     <b>Одновременно передаем и работаем</b>
     Вы можете  передавать файлы и  одновременно  работать с другой активной
сессией,  перейти  из  одной  сессии  в  другую  или  создать новую.  Это не
означает, что можно в двух  сессиях вести две передачи файлов, так  как один
из процессов передачи будет игнорироваться.
     В процессе  передачи файлов не  следует выгружаться из программы, иначе
вы доставите большую неприятность удаленному компьютеру.
     <b>Правила для имен пересылаемых файлов</b>
     Именуйте файлы следующим образом:
     n имя файла должно состоять максимум из восьми
     символов, а его расширение должно быть
     трехсимвольным. Имя файла отделяется от расширения
     только точкой
     n переносимые файлы не чувствительны к регистру
     n имя файла обязано быть без спецсимволов (к ним
     относятся: <b>*</b>, <b>$</b>, <b>#</b>, <b>-)</b> и управляющих символов
     <b>Информация с сервера FTP</b>
     Нажмите <b>Alt-Z</b>. Перед вами информация с сервера FTP. Если вы соединитесь
с  удаленным компьютером,  то вы можете увидеть  имя  этого компьютера и его
IP-адрес.   Если   вы  дадите  команду   <B>USER</B>,  то   перед   вами   появится
регистрационное имя пользователя.
     <b>FTP на локальном компьютере</b>
     Команды FTP зависят  от  софта удаленного  узла. В общем  случае  после
ввода команды <b>ftp</b> вам нужно ввести имя  локального  компьютера или IP-адрес,
затем регистрационное имя и пароль (или просто нажать <b>Enter</b>).
     <b>Общие команды FTP
     help</b>
     Показать список команд FTP локального компьютера.
     <b>remotehelp</b>
     Показать список команд FTP удаленного компьютера.
     <b>ascii</b>
     Перенос файлов ASCII.
     <b>binary</b>
     Перенос файлов с бинарными данными.
     <b>cd</b>
     Установить на локальном компьютере новый каталог.
     <b>dir</b>
     Отобразить файлы из каталога локального компьютера.
     <b>get filename</b>
     Получить файл с локального компьютера и переслать его на удаленный.
     <b>put filename</b>
     Переслать файл с удаленного хоста на локальный компьютер.
     <b>pwd</b>
     Отобразить на локальном компьютере имя каталога по умолчанию.
     <b>quit</b>
     Выйти из FTP.
     <b>Состояние протокола передачи файлов</b>
     Введите команду <b>put</b> или  <b>get</b>.  Обратите внимание на нижний  правый угол
экрана. Перед вами имя файла и  количество переданных байтов, (если вы ввели
<b>put</b>) или количество байтов готовых к передаче (если вы ввели <b>get</b>).
     Через  эти  числа  вы  можете  изучать  процесс передачи  файла.  После
передачи,  имя файла пропадет и удаленный компьютер выведет  соответствующее
подтверждение.
     <b>Первый файл пошел, второй пошел... в очередь!</b>
     Через  команду <b>mput</b>  или  <b>mget</b>  вы можете передавать файлы по  очереди.
Файлы обзываются посредством спецсимволов. Знак вопроса -- любой символ,
     звездочка -- несколько символов. Например,  вы можете ввести <b>mget bob.*</b>
и передать кучу файлов <b>bob.1</b>, <b>bob.2</b> и т.д.
     <b>Internet Relay Chat</b>
     IRC или  релейный  разговор чем-то  напоминает  работу  в  конференциях
Usenet. Но  если  там  вы  общаетесь  не в реальном времени, то  здесь может
вестись живой  разговор. Разве что,  --  вас  никто  не  слышит.  Вас  могут
прочитать.  Вы набиваете  текст  на клавиатуре.  Ваша информация попадает на
общий дисплей. Различные группы видят ваш  бред. Если интересно -- отвечают.
Если  --  нет,  то,  в  лучшем  случае,  молчат. В  худшем...  Именно  так и
начинаются войны и наезды в рамках Internet.
     Вы  можете  создать  новую  релейную  группу.  Для   этого  вам   нужно
подсоединится  к  каналу,  к  которому  еще  никто  не  подключен, и выбрать
какую-нибудь новую тему для базара.
     Вы можете так  же застолбить себе комнатку на двоих,  передать  файл со
своей фотографией по каналу IRC своему собеседнику или играть в компьютерные
игры с чудаком на том берегу океана.
     Выясните у вашего поставщика услуг Internet о  доступных  каналах  IRC.
Но!  Если у  вас  имеется  доступ  к Telnet, то  у вас имеется  доступ  и  к
релейному разговору с юзерами всего мира.
     В  IRC  возможно  наличие  большого  количества каналов.  В  отличии от
адресов Сети  сетей  каналы  имеют  исключительно  нецифровые  имена. Список
каналов содержит имя самого канала и количество юзеров этого канала.
     В  IRC  только  идиоты  пользуются  реальными  именами.  Здесь  в  моде
псевдонимы. Именно между этой тонной псевдонимов и ведется разговор. Если вы
не знаете английский, то лучше не суйтесь. Здесь над вами  будут издеваться.
Эти люди  не  понимают  даже так называемого  хорошего  английского. Русских
здесь воспринимают примерно так, как  русские относятся к чукчам из Ненецкой
республики.  Но, впрочем, попытка -- не пытка.  Бавает и наоборот. Наверное,
зависит от их настроения. Вас могут принять в свой круг. Вот только тогда вы
сможете ощутить ритм работы релейного  канала. В любом случае, начните  свое
знакомство с тривиального "Hi All".
     <b>Как подключиться к IRC</b>
     IRC -- это  соединенные  между собой серверы мира. Если вы пользователь
UNIX, то наберите irc. Если  у вас  доступ через SLIP/PPP, то вам необходима
соответствующая  программа.  Командой /server  [server_address] вы выбираете
сервер. Теперь пoпpoбуйте /join #newbie.
     Добро пожаловать в IRC!
     <b>Команды IRC
     /away</b>
     Подождите, я сейчас приду.
     <b>/help</b>
     Вывести подсказку.
     <b>/invite</b>
     Присоединяйся к базару, чудак!
     <b>/join</b>
     Создать канал.
     <b>/list</b>
     Вывести  список   всех  каналов  и  количество   пользователей   (кроме
анонимных).
     <b>/m name</b>
     Получи, чудак, вот это дело!
     <b>/mode</b>
     Собственная  цензура. Вы определяете тех, кто может  приконнектиться  к
вашему каналу.
     <b>/mode #channel +s</b>
     Создать скрытый канал.
     <b>/mode #channel +p</b>
     Сделать канал привелигированным.
     <b>/nick</b>
     Сменить собственный общедоступный псевдоним.
     <b>/query</b>
     Идет приватный базар.
     <b>/quit</b>
     Выйти из IRC.
     <b>/summon</b>
     Присоединяйся к нам, чудак!
     <b>/topic</b>
     Создание   нового  канала  и  информирование  других  доступных  юзеров
относительно новой темы релейного разговора.
     <b>/who <channel></b>
     Хочу посмотреть адреса юзеров на выбранном канале!
     <b>/whois</b>
     Хочу получить информацию о том или ином юзере IRC.
     <b>/whois *</b>
     Получить полный список юзеров канала.
     <B>MUD</B>
     MUD  означает так  называемые многопользовательские  темницы  (Multiple
User  Dungeons).  Эти  дела  уводят  релейные  чаты  в нечто  невообразимое.
Некоторые называют это  сетевым  бредом. Но, по-моему, именно в этом сетевом
бреде и плодятся  хакеры.  А бредом  это  дело называют  те,  кто  ненавидит
хакеров из-за зависти. Ну кому захочется быть идиотом только из-за того, что
на свете есть очень умный народ.  Итак, MUD -- это нечто  новое, даже, можно
сказать, новая реальность. Как сюда попасть? Вы шастаете по IRC? Да?! Тогда,
вы уже в ней. Оглянитесь! Вы рядом с Богом IRC. Он дает добро на "Пропасти и
драконы".  А  вот  пошли MUCK  и MUSE.  Здесь масса  игр.  Здесь  вы найдете
знаменитую HoloMuck, Танстаафл и планету Холо.
     При связи  с MUD выбирайте  пароль так же  тщательно, как  и  для своей
местной системы  --  к сожалению, существуют взломщики  MUD,  которые  любят
вламываться в чужие разделы.  И никогда, никогда не используйте пароль своей
местной системы!
     <b>Конференции Usenet, в которых обсуждаются вопросы связанные с IRC</b>
     alt.irc
     alt.irc.42
     alt.irc.alumni
     alt.irc.announce
     alt.irc.ascension
     alt.irc.bots
     alt.irc.bots.eggdrop
     alt.irc.cori.die.die.die
     alt.irc.dalnet
     alt.irc.epic
     alt.irc.games
     alt.irc.gnn-sucks
     alt.irc.hottub
     alt.irc.iaonet
     alt.irc.ircii
     alt.irc.nofun
     alt.irc.opers
     alt.irc.ops.kiss.my.ass
     alt.irc.questions
     alt.irc.recovery
     alt.irc.romance
     alt.irc.texas
     alt.irc.undernet
     alt.irc.undernet.30plus
     alt.irc.undernet.bards
     alt.irc.undernet.chatzone
     alt.irc
     <b>Поисковые службы Internet
     Yahoo!</b>
     Самая грандиозная поисковая система.
     http://www.yahoo.com.
     <b>Infoseek</b>
     InfoSeek представляет  собой подробную  и  довольно точную  систему для
поиска  информации  в  WWW.  Запрос  может  быть  набран   в  виде  простого
предложения на английском языке или в виде ключевых слов и фраз.
     http://www.infoseek.com.
     <b>AltaVista</b>
     Вы  можете  блуждать по  30 миллионам  страниц,  размещенных  на 225000
серверах или вылавливать информацию из трех миллионов статей, опубликованных
в 14000 конференциях Usenet. Поддержка русского языка.
     http://www.altavista.com.
     <b>WebCrawler</b>
     С помощью WebCrawler  вы можете найти и обнаружить все, что вы  хотите.
WebCrawler  является великолепной  поисковой  службой, которая  поможет  вам
найти нужную информацию в море Web. Черпайте вдохновение через WebCrawler!
     http://query.webcrawler.com.
     <b>Lycos</b>
     С помощью Lycos  вы можете  найти конкретного человека  или интересущую
вас страницу Web. Попробуйте, вам понравится!
     http://www.lycos.com.
     <b>Magellan</b>
     Вы можете вести свой поиск по действительно существующим местам и базам
данных.  Искусство.  Бизнес.  Коммуникации. Компьютеры.  Современная  жизнь.
Экономика.   Образование.   Занятость.   Развлечения.   Окружающая    среда.
Продовольствие.  Здоровье.  Человечество. Internet. Дети. Закон. Математика.
Музыка.   Новости.  Политика.  Знаменитости.  Наука.  Четвертое   измерение.
Спортивные состязания. Технологии. Путешествия.
     http://www.mckinley.com.
     <b>World Wide Yellow Pages</b>
     Стартуйте  в  киберпространство  вместе  с  желтыми  страницами мировой
паутины.
     http://www.yellow.com/.
     <b>World Wide Web Yellow Pages</b>
     Желтые  страницы  WWW. Введите  ключевые  слова  в поле данных  и тогда
начнется поиск по  всему  киберпространству. Ключевым словом  может быть имя
ссылки, унифицированный  локатор  ресурсов  или  дескриптор.  Чем больше  вы
введете слов, описывающих запрос, тем точнее будет результат поиска.
     http://www.mcp.com/nrp/wwwyp/.
     <b>Deja News</b>
     Поиск по конференциям Usenet.
     http://www.dejanews.com:80.
     <b>Starting Point</b>
     Поиск ведется по огромным базам данных WWW.
     http://www.stpt.com.
     <b>Who Where?</b>
     Огромный   WWW-каталог  электронных  адресов.  Вы   можете   совершенно
бесплатно включить в этот каталог свой адрес.
     http://www.whowhere.com.
     <b>OpenText</b>
     Усовершенствуйте  свой  результат  или  начните искать  по-новому.  Это
приятный поиск!
     http://search.opentext.com/omw/simplesearch.
     <b>Eric's Super Search 5.0</b>
     Что-то ищете? Это просто классно!
     http://www.geocities.com/SiliconValley/8748/search.htm.
     <b>Коллекция эффективных модемных прошивок
     Aceex 1414 v.32bis</b>
     AT&F&D0\N3\Q3
     <b>Apple Express Modem</b>
     AT&F&D0&Q0
     <b>Apple Express Modem</b>
     AT&F\N3&K3
     <b>AT&T DataPort 14.4</b>
     AT\N7%C1&C1&D0\Q3
     <b>Asian Micro Sources Modem</b>
     AT&F1V1E1X4\Q4
     <b>Best Data Smart One 14.4</b>
     AT&Q5%C1&C1&D0&K0
     <b>Boca 14.4Kbps v.32bis</b>
     AT&F&C1\N3
     <b>Boca Research V.32bis</b>
     AT&Q5%C1&C1&D0&K3
     <b>Cardinal 14.4</b>
     AT&F&C1&D0&Q5
     <b>Compudyne 1442F</b>
     AT&F&C1
     <b>CPC Turbo Modem+</b>
     AT\N6%C1&C1&D0\Q3\V1
     <b>Data Race Apex V.32/V.32bis</b>
     AT\N7%C1&C1&D0\Q3
     <b>Data Race APL 1496</b>
     AT\N7%C1&C1&D0\Q3
     <b>Digicom Eagle 9600/Scout Plus</b>
     AT&F&D0
     <b>Focus 14.4</b>
     AT&Q5%C1&C1&D0&K3S36=7
     <b>Global Village PowerPort</b>
     AT\J0\N3%C1&C1&D0\V1\Q3
     <b>Global Village PowerPort Gold/Silver</b>
     AT&F1\Q3
     <b>Global Village TelePort Gold</b>
     AT&F1%C1W1
     <b>Global Village TelePort Mercury</b>
     AT&F1&K3
     <b>Global Village TelePort Silver</b>
     AT\J0\N3%C1&C1&D0\Q3\V1
     <b>Hayes Accura 144</b>
     AT&F
     <b>Hayes Optima 14400 v.32bis</b>
     AT&F&D0
     <b>Hayes V-Series/Ultra</b>
     AT&Q5S36=7&C1&D0&K3
     <b>Intel 14.4 EX</b>
     AT&F&D0
     <b>Intel 96EX</b>
     AT\N3%C1&C1&D0\Q3
     <b>Macintosh Express Modem</b>
     AT&F\N3&D3&Q5
     <b>Macronix</b>
     ATS36=7&Q5%C1&C1&D0&K3
     <b>Macronix Maxlite 14.4</b>
     AT&F&C1&Q9\N3
     <b>Magic 14.4</b>
     V.32bis AT&F&C1
     <b>Megahertz 14400/P2144</b>
     AT&F&C1&D0
     <b>MegaHertz V.32bis</b>
     ATS36=7&Q5%C1&C1&D0&K3
     <b>Microcom Desk Porte/QX/4232 bis</b>
     AT&F&D0
     <b>Microcom QX/V.32c</b>
     AT&Q5%C3&C1&D0\J0\Q3
     <b>Multitech MT 932 Series</b>
     AT&F&D0&E4
     <b>Multitech MT1432 Series</b>
     AT&F&D0&Q1&E11
     <b>MultiTech MultiModem 224E/V.32</b>
     AT&E1&E15&C1&D0&E4$BA0
     <b>PowerUser 14.4E</b>
     AT&F&C1
     <b>Practical Peripherals 14400 FXMT</b>
     AT&F&C1
     <b>Prometheus Pro Modem Ultima</b>
     AT&F&D0
     <b>Prometheus Ultima/Home Office</b>
     AT\N3%C1&C1&D0\J0\V1\Q3
     <b>Prometheus V.32/V.32bis</b>
     AT&C1&D0*E1*F3*S1
     <b>PSI Comstation V</b>
     AT&F&C1&D0&K3&Q5\N3
     <b>PSI PowerModem II/IV</b>
     AT&Q5%C1&C1&D0&K3
     <b>Quicktel Xeba 14.4</b>
     AT&F&C1
     <b>Spectra Pocket Modem 14.4</b>
     AT&F
     <b>SpectraCom V.32bis PocketFax</b>
     AT&Q3S36=7%C1&C1&D0&K3
     <b>Supra 14.4 LC</b>
     AT&F1
     <b>SupraFAXModem v32/32 bis</b>
     AT&F1&Q5S36=7%C1&C1&D0&K3
     <b>SupraFAXModem v.32bis</b>
     AT&F1
     <b>Telebit QBlazer</b>
     AT&FS58=2S180=1S190=0
     <b>Telebit WorldBlazer</b>
     AT&F9X2
     <b>UDS Fastalk V.32 bx</b>
     AT&F&C1\N3\Q3
     <b>UDS Motorola V.3225L/V.3229L</b>
     AT&F&C1\Q3
     <b>USRobotics Courier HST Dual</b>
     AT&F&C1&D0
     <b>USRobotics Courier V.32 bis/as</b>
     AT&F&D0&H1&K2
     <b>USRobotics Sportster 14.4</b>
     AT&F&H1&C1&D0
     <b>Wang 14.4</b>
     AT&F&C1&D0
     <b>Zoltrix 14.4</b>
     AT&F&C1&D0
     <b>Zoom 14.4 V.32/V.32 bis</b>
     AT&F&C1
     <b>Серверы, совершенно  бесплатно предлагающие web-пространство  для вашей
web-страницы</b>
     http://www.geocities.com
     http://www.xoom.com
     http://www.hypermart.net
     http://members.tripod.com
     http://www.angelfire.com
     http://www.crosswinds.net/index.html
     http://www.fortunecity.com
     http://www.fsn.net
     http://a1bbs.dzone.co.kr
     http://www.easyspace.com
     http://www.cynetcity.com
     http://www.cybercities.com
     http://www.royaltystudios.com
     http://www.internet-club.com
     http://www.student.toplinks.com/freehome.htm
     http://rampage.ml.org/freeinfo.html
     http://www.cybercity.hko.net/
     http://bip.concept.se/user
     http://www.nether.net/
     http://www.metrocity.net
     http://mkn.co.uk/
     http://www.nettaxi.com
     http://home.onestop.net/
     http://www.yi.com/
     http://www.howdyneighbor.com/
     http://www.schlund.de/
     http://www.cqws.com/rates.html
     http://jungle.fapema.br/
     http://free.prohosting.com/
     http://www.home.ch
     http://www.earthonline.net/
     http://www.freenation.com/
     <b>Бесплатные сepвepы Usenet</b>
     news.corvis.ru
     news.infotecs.ru
     news.enet.ru
     news.portal.ru
     ddt.demos.su
     news.beta.kz
     news.caravan.ru
     news.com2com.ru
     news.reference.com
     news.maxnet.ru
     news.lucky.net
     news2.new-york.net
     news.comtel.ru
     news.solaris.ru
     news.leivo.ru
     info.tsu.ru
     <b>Совершенно бесплатные русскоязычные доски объявлений</b>
     http://www.copris.com/pinboard/WIN/Default.htm
     http://kulichki.rambler.ru/baraholka/barrazn.html
     http://web.megaplus.ru/guestbook.html
     http://next.hypermart.net/wwwboard1/book1.html
     http://tt.mbt.ru/
     http://www.yinvest.com/bboard/r9.phtml
     http://www.trader.ru/index1.htm
     http://www.vshop.ru/messages/search.pyhtml
     http://www.serve.com/andrey/russian/ad/add.cgi
     http://www.rikon.com/guestbook/guestbook.html
     http://bbs.trifle.net/
     http://www.intercom.ru:8101/cgi-bin/mag/misc
     http://www.ase.ee/board/board.html
     http://www.aha.ru/~stream_d/wwwboard/wwwboard.html
     http://apps.vantagenet.com/aforums/
     http://inter.net.ru:8080/faq.html#anons
     http://www.israland.com/do/index.html
     http://www.mezen.com/Advert
     http://pirit.sibtel.ru/cgi-bin/board.cgi
     http://www.tomsk.net/bboard/desk.htm
     http://www.saransk.sitek.net/win/note/default.htm
     http://194.186.81.132/raid/owa/mamba.g_begin
     http://aurinko.karelia.ru
     http://www.kazakcom.ic.ru/1advert.htm
     http://www.bboard.nsk.su/notice.htm
     http://www.orc.ru/~omen/OBJS.HTM
     http://www.skiftel.ru/cgi-bin/board.cgi
     http://mir.glasnet.ru/cgi-bin/adv.cgi
     http://www.animals.ru/baraholka
     http://www.labas.cl.spb.ru
     http://bbs.trifle.net
     http://www.mtm.msk.ru/bin/default.asp
     http://venus.beseen.com/boardroom/l/17286
     http://www.virtualpages.ru
     http://www.nalogi.da.ru
     http://foryou.hypermart.net/wwwboard/wwwboard.html
     http://www.fbanking.com/bbs
     http://www.infotecs.ru/doska
     http://www.stroikom.ural.ru/trade/tradeframe.html
     http://www.fido7.com/wmclub/forum/
     http://www.orc.ru/~alateie/b.htm
     http://forum.centre.ru
     http://addon.hypermart.net/russian/board/
     http://users.rosweb.ru:777/dvs/freedosk.htm
     http://www.goods.ru/_-0/mob/
     http://www.triza.ru/cgi-bin-triza/board/triza.ru
     <b>Список использованной литературы
     10 Minute Guide to the Internet & World Wide Web</b>
     Grimes, Galen
     <b>Access the Internet</b>
     Peal, David
     <b>Accountant's Guide to the Internet</b>
     Cohen, Eric E.
     <b>Activities for the Internet: Introductory Course</b>
     Perkins
     <b>Advertising on the Internet</b>
     Barrett, Neil
     <b>Big Basics Book of the Internet</b>
     Habraken, Joe
     <b>Building an Internet</b>
     Evans, Tim
