     В.С. Лаврус.
     Охранные системы


     Серия "Информационное Издание", Выпуск 4

     Книга представляет обзор средств охраны и рекомендаций  по
их  выбору.  В 6-ти главах книги описаны организационные меры и
технические средства безопасности. Для большинства людей  важно
знать  минимальные  меры предотвращения преступлений. Поэтому в
начале книги рассказывается о простых технических средствах  --
замках,   решетках,   дверях,   окнах   и   организационных  --
повседневных простых правилах личной безопасности.
     Из книги Вы узнаете: как  планировать  меры  безопасности;
как   выбрать,   использовать   и  где  приобрести  необходимые
устройства для охраны автомобиля, офиса, строительной  площадки
и  др. Правильному выбору помогут: сравнительные характеристики
и оценка эффективности технических средств охраны,  сведения  о
преступлениях   и  наиболее  часто  встречающихся  способах  их
совершения.

     Оглавление

     Введение
     Глава 1. Планирование безопасности
     1.1.  Оценка  потенциальной  угрозы  и  выбор   адекватных
средств защиты
     1.2. Страхование
     1.3. Службы безопасности
     Глава 2. Простые технические средства
     2.1. Двери
     2.1.1. Стальные двери
     2.1.2. Дополнительная дверь
     2.1.3. Дверной глазок и внешнее освещение
     2.1.4. Замки
     2.2. Решетки
     2.2.1. Бескаркасные решетки
     2.2.2. Каркасные решетки
     2.3. Механические средства охраны периметра
     2.4. Переговорные устройства
     2.4.1. Проводные переговорные устройства
     2.4.2. Мобильные переговорные устройства
     Глава 3. Технические средства охраны
     3.1. Системы охранной сигнализации
     3.1.1. Датчики
     3.1.2. Пульт-концентратор
     3.1.3. Исполняющие устройства
     3.2. Системы пожарной сигнализации
     3.2.1. Пожарные датчики
     3.2.2. Линейный детектор перегрева и возгорания
     3.2.3. Пульты-концентраторы
     3.3. Беспроводные системы безопасности
     3.3.1. Системы охраны периметра
     3.3.2. Системы охраны помещений
     3.4. Системы ограничения доступа
     3.4.1. Для чего используется контроль доступа?
     3.4.2. Элементы системы аваксесс
     3.4.3. Технические характеристики системы abakcecc
     Глава 4. Системы телевизионного наблюдения
     4.1. Элементы систем телевизионного наблюдения
     4.1.1. Функциональные системы видеокамер
     4.1.2. Мониторы для систем телевизионного наблюдения
     4.1.3.  Дополнительные  устройства  систем  телевизионного
наблюдения
     4.2. Выбор системы телевизионного наблюдения
     4.2.1. Состав системы телевизионного наблюдения
     4.2.2. Малокадровые системы телевизионного наблюдения  для
офисов и квартир
     4.2.3. Традиционные системы телевизионного наблюдения
     4.2.4. Компьютерные системы телевизионного наблюдения
     Глава 5. Технические средства защиты информации
     Глава 6. Автомобильные охранные устройства
     6.1. Электронные противоугонные устройства
     6.1.1. Иммобилайзеры
     6.1.2. Электронные сигнализации
     6.1.3. Датчики применяемые в автомобилях
     6.1.4. Дополнительные аксессуары к автосигнализациям
     6.2. Особенности функционирования противоугонных устройств
     6.2.1. Автосигнализация excalibur 900jx
     6.2.2. Сигнализации юго-восточного происхождения
     6.2.3. Эффективность автосигнализаций
     6.2.4. Установка противоугонных устройств
     Приложения
     Приложение 1. Освещение объектов охраны
     Приложение 2. Технические характеристики видеокамер
     Приложение 3. Беспроводная система домашней сигнализации
     Приложение 4. Автономное питание устройств охраны

     Английские термины

     3-way wall switch -- настенный трехпроводный выключатель
     aberration    --    аберрация;    искажение;   отклонение,
отступление (например, от стандарта)
     aberration   of   position    --    аберрация    положения
(изображения)
     absolute threshold of luminance -- пороговая яркость
     access  --  1.  доступ (например, для осмотра), обращение;
отверстие для регулировки или ремонта оборудования; 2.  выборка
данных (из памяти)
     access address -- указатель, ссылка
     access for repair -- доступность (доступ) для ремонта
     access  to  faults  --  доступ  для ремонта или устранения
неисправностей
     active infrared motion &  presence  detector  --  активные
инфракрасные датчики движения и присутствия
     active  line  time  --  время прямого хода активной строки
(например, в ТВ стандарте оно равно 64 мкс)
     active vertical scan time -- время прямого  хода  кадровой
развертки
     activity  file  --  файл  текущего  состояния  (изменений,
сообщений, событий)
     actuating signal  --  воздействующий  сигнал,  управляющий
сигнал
     actuating time -- время срабатывания
     add-in memory -- дополнительная память
     add-on -- 1. приставка (дополнительное устройство)
     aerial -- 1. антенна; 2. атмосферный
     airwaves -- нестандартное название электромагнитных волн
     alarm   fuse   --   плавкий  предохранитель  с  сигнальным
приспособлением
     alkaline dry battery -- сухой щелочной элемент
     alkaline manganese battery -- щелочной марганцево-цинковый
элемент
     alkaline storage battery -- батарея щелочных аккумуляторов
     alkaline storage battery -- щелочной аккумулятор
     all-mains -- (питаемый) от любой сети; сетевой
     alternate-line scanning -- чересстрочная развертка
     andloek -- система централизованной синхронизации (система
"привязки"  внешних  источников  видеосигналов  к  единой  цепи
синхронизации телецентра)
     annoying flicker -- раздражающее мерцание
     antioreol  pin -- противоореольная насадка (обеспечивающая
устранение ореолов на экране трубки)
     appliance modules -- приборные модули
     audio -- звук; звуковая аппаратура; звуковое сопровождение
(в телевидении); слышимый, воспринимаемый  на  слух;  звуковой,
акустический; слуховой; тональный; речевой; звуковой сигнал
     Auto   Electronic   Shutter   --   система  автоматической
регулировки усиления (АРУ)
     auto gain control -- система со специальными объективами с
автодиафрагмой
     ban  unit  --  поворотные  устройства   с   горизонтальным
сканированием
     black and white television -- черно-белое телевидение
     black  balance -- 1. уровень черного (уровень, фиксирующий
минимальный  сигнал  на  модуляторе  ЭЛТ);  2.  баланс  черного
(регулятор  в  ТВ  камере,  используемый  для  изменения уровня
черного)
     black  clipper  --  ограничитель  уровня  черного   (схема
ограничения пиков черного ниже уровня сигнала изображения)
     black compression -- сжатие видеосигнала в области черного
(снижение  контраста  при  уровнях  с  низкой  освещенностью ТВ
изображения)
     black gain -- усиление на черном
     border area -- зона окантовки (часть  экрана,  находящаяся
снаружи определенной зоны отображения)
     border  color -- цвет окантовки (цвет зоны окантовки может
окрашиваться в один или несколько цветов); цвет зоны окантовки
     brilliance -- блеск
     broad image -- нечеткое изображение
     cabling diagram -- схема кабельных соединений
     CCD-camera -- ПЗС-камера
     Central Station Digital Receiver --  городской  (районный)
пульт охраны
     channel identification signal -- сигнал опознавания канала
     Closed    Circuit    Tele   Vision   (CCTV)   --   система
телевизионного наблюдения
     Closed Circuit Video Equipment (CCVE) -- замкнутая система
телевизионного наблюдения
     computer  interface  --  интерфейс   для   подключения   к
компьютеру
     control panel -- пульт-концентратор
     delayed ARM -- режим отложенного взятия на охрану
     detectors -- датчики
     digital   annunciator   --  графические  панели  с  планом
помещений
     digital communicator -- цифровой коммуникационный модуль
     door protector -- автономное устройство, подающее звуковой
сигнал при отсоединении его поводка при открытии двери
     door/window sensor -- устройство, контролирующее дверь или
окно
     DSP, (Digital Signal  Processor)  --  цифровой  сигнальный
процессор
     dual floodlight outdoor motion detector -- наружный датчик
движения с двумя осветителями
     Full-time     AutoWhite    --    функция,    автоматически
устанавливает баланс белого
     GENLOCK -- функция внешней синхронизации
     glass break detector -- датчики разбития стекла
     hard-wired  CCTV  --  проводные   система   телевизионного
наблюдения
     hard-wired  home  system  --  проводные  системы  домашней
безопасности
     heavy duty appliance modules -- приборные модули  тяжелого
режима
     hi-power piezo siren -- мощная пьезоэлектрическая сирена
     infrasonic  home  alarm  --  заполняет контролируемую зону
инфразвуковым   полем.   В   случае   нарушения    статического
инфразвукового поля включается сигнал тревоги
     instant ARM -- режим немедленного взятия на охрану
     keychain  remote  control  --  пульт-брелок дистанционного
управления
     lamp module -- ламповый модуль
     letterbox  --  метод   ограничения   изображения   черными
полосами сверху и снизу
     low-definition  television  -- телевидение малой четкости,
телевизионная система с малым числом строк (менее 200)
     magnetic contact -- магнитные (герконовые) датчики
     maxi controller -- макси-контролер
     microwave detector -- микроволновые датчики
     mini magnetic switch  alarm  --  устройство  с  автономным
питанием,  объединяющее  в одном корпусе пассивный инфракрасный
датчик  движения  и  сирену  на   основе   магнитных   датчиков
открывания окон и дверей
     mini  sentry  alarm  --  устройство с автономным питанием,
объединяющее в  одном  корпусе  пассивный  инфракрасный  датчик
движения и сирену
     mini timer -- мини-таймер
     pager -- пейджер
     pan/tilt  unit -- поворотные устройства с горизонтальным и
вертикальным сканированием
     panic ARM -- кнопка сигнала тревоги
     passive infrared motion detector -- пассивные инфракрасные
датчики движения
     personal attack alarm -- автономное  устройство,  подающее
звуковой сигнал при отсоединении его поводка
     personal  protection/purce alarm -- автономное устройство,
подающее звуковой сигнал при отсоединении его поводка.
     photoelectric detector -- фотоэлектрический датчик
     plate battery -- анодная батарея
     plug-in battery -- сменная батарея
     portable battery -- переносная батарея
     power line siren -- мощная сирена
     primary battery -- (первичный) элемент
     random times -- режим "произвольного включения"
     remote control -- многофункциональный ПДУ.
     remote controlled chime -- дистанционно управляемый звонок
     security console -- центральный пульт
     security/home   automation   remote   control   --   пульт
дистанционного управления
     shock sensor -- вибро-датчики
     sixteen plus remote -- пульт дистанционного управления
     split receptacle module -- съемная розетка
     strobe flashing light -- мигающий свет
     sundowner -- модуль-выключатель
     switching -- режим пролистывания
     telephone responder -- телефонный модуль управления
     televise -- формировать начальный видеосигнал
     television -- 1. телевидение; 2. телевизионная система
     time  lapse -- видеомагнитофон с длительным режимом записи
на обычную кассету
     ultrasonic detector -- ультразвуковые датчики
     universal module -- универсальный модуль
     VHS -- Video Home System
     voice synthesizer -- голосовой синтезатор
     walking alarm -- автономное устройство, подающее  звуковой
и световой сигнал при освобождении замкнутого зажима.
     wall switch module -- настенный модуль-выключатель
     wanderer  child  alarm  --  сигнализатор для поиска своего
ребенка
     wireless  CCTV  --  беспроводные  система   телевизионного
наблюдения
     wireless  home  system  --  беспроводные  системы домашней
безопасности
     zoom -- укрупнение отдельных участков изображения
     zoom-lens -- объектив с трансфокатором
     zoom-lens -- объектив с переменным фокусным расстоянием.

     ВВЕДЕНИЕ

     Характерной   особенностью   последнего   времени    стало
чрезвычайное  разнообразие предметов хищения. Красть стали все:
от поношенных  вещей  и  продуктов  питания  до  бриллиантов  и
дорогостоящей аппаратуры.
     В  настоящее  время  посягательства  против  собственности
составляют значительно больше половины всех преступлений.
     Вероятность  стать  жертвой  преступления   для   обычного
человека  не  столь  уж велика (ее можно оценить разделив число
жителей на число преступлений). Но поскольку  она  имеется,  то
стоит ли рисковать, а потом нести крест потерпевшего?
     Авторы   книги   предлагают  Вам  повседневное  соблюдение
простых  правил  личной  безопасности,  к  которым   необходимо
привыкнуть  и  соблюдать  автоматически  как  правила  уличного
движения (которые Вы  не  всегда  выполняете).  Они  совсем  не
обременительны,  но  их  несоблюдение  ведет  иногда  к тяжелым
последствиям, которых можно избежать.
     Для  большинства  людей  важно  знать   минимальные   меры
предотвращения преступлений.
     Основная  задача  книги рассказать читателю о существующих
средствах охраны и дать  рекомендации  по  их  выбору.  В  6-ти
главах  книги  описываются  организационные  меры и технические
средства безопасности. Приводятся сведения  о  преступлениях  и
наиболее часто встречающихся способах их совершения.
     Достаточно  много случаев, когда надежные, но не правильно
установленные технические  средства  позволяют  злоумышленникам
проникать в дома, офисы или квартиры. Авторы книги настоятельно
рекомендуют доверить свою безопасность профессионалам.
     Потери,   которые   вы  можете  понести  в  случае  утечки
информации, могут перечеркнуть Ваши многолетние усилия.
     Как планировать меры безопасности рассказывается в  первой
главе.   Продумать   безопасность   вашего  интерьера,  способы
хранения ценностей и  организовать  работу  с  конфиденциальной
информацией  вы  можете только сами, т.к. схема организационных
мер является ключом для посягательств, а в случае ее отсутствия
-- такого препятствия нет.
     Простые технические средства  (часть  из  которых  Вы  уже
используете) такие как: решетки, двери, глазки, и замки описаны
во второй главе. Тема для нас более чем актуальная, поскольку в
1995 г. число краж в Украине увеличилось более чем в два раза.
     Затраты на дополнительные защитные устройства несоизмеримо
малы,  в  сравнении  с  ущербом от одного единственного взлома.
Простые устройства не дороги, но универсальны.  При  соблюдении
правил использования, они дают значительный выигрыш в сравнении
с людьми, их не использующих.
     Технические  средства  охраны описаны в третьей главе. Уже
сейчас в страну,  в  связи  с  повышающимся  спросом,  ввозятся
западные   образцы,  проектируются  оригинальные  отечественные
охранные устройства. Читатель может  ознакомиться  с  основными
техническими характеристиками таких устройств, их назначением и
возможностями.
     Материальный  ущерб при пожарах намного превосходит убытки
от хищений. Охранные системы  всегда  содержат  противопожарные
датчики   и   извещают  о  возгорании.  Из  зарубежных  средств
пожаротушения в третьей главе представлены самые современные  и
перспективные.
     Системы  телевизионного  наблюдения  с  помощью  телекамер
позволяют получить на телевизионных или компьютерных  мониторах
обработанное   видеоизображение  от  разных  точек  охраняемого
объекта. Самые простые индивидуальные системы -- видеодомофоны.
Сложные -- системы обработки видеоинформации  сочетают  функции
систем  телевизионного  наблюдения  и охранных систем. О них вы
узнаете в четвертой главе.
     Пятая     глава     описывает     технические     средства
несанкционированного  доступа.  Широкий  выбор  отечественной и
импортной техники  позволит  Вам  обнаружить  и  нейтрализовать
работу подслушивающих устройств.
     Шестая    глава    знакомит   владельцев   автомобилей   с
автомобильными  охранными  устройствами.   В   ней   приводится
сравнительная    характеристика    и    оценка    эффективности
автосигнализаций.
     Количество  краж  из  автомобилей  и   гаражей   неуклонно
возрастает (и эта тенденция сохраниться и в ближайшее время). В
связи  с  этим мы предлагаем уже сейчас ознакомиться с тем, как
обеспечить свою имущественную безопасность, не дожидаясь,  пока
к этому принудит "потрошитель".
     В    приложении   1   приводятся   сведения,   позволяющие
анализировать  условия  освещения  объектов  охраны  и  выбрать
соответствующую   телевизионную   камеру  из  приложения  2.  В
приложении  3  описана   система   беспроводной   сигнализации,
позволяющая   наряду   с   охраной   обеспечить   бесконтактное
управление  электроприборами  в  Вашем  доме.  В  приложении  4
описаны  основные  особенности  гальванических источников тока,
которые используются в охранных устройствах.
     В  конце  книги  находится  словарь  английских  терминов,
который пригодиться при просмотре описаний зарубежных устройств
[1].

     ГЛАВА 1     ПЛАНИРОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

     Оценка возможной угрозы проводится на основании жизненного
опыта,  объективных  и  субъективных факторов. При этом следует
учитывать    территориальное    расположение,     криминогенную
обстановку  в  районе,  где  Вы  живете  и работаете, род Ваших
занятий, контакты.
     Достаточно  много  случаев,  когда  надежные,  неправильно
установленные    технические    средства,    неправильное    их
использование либо отсутствие, позволяют преступникам проникать
в дома, офисы или квартиры.
     Летом и осенью по  Киеву  прокатилась  волна  компьютерных
ограблений.   Воровали  самые  дорогостоящие  и  малогабаритные
компоненты.
     Так в ночь с 23 на 24 октября 1995 года ограбили  редакцию
журнала  "Hot Line". В результате неправильных действий охраны,
преступники смогли  заблокировать  сигнализацию.  За  час  были
выпотрошены  компьютеры.  Преступники  погрузили награбленное в
две сумки, найденные в  редакции,  и  скрылись  через  разбитое
окно.
     Количество  ограблений  не  убывает. В ноябре того же года
пострадала редакция газеты "Рейтинг". На втором  этаже  здания,
арендуемого  редакцией,  ночью  разбили  стекло  и  проникли  в
помещение. Утром сотрудники не  обнаружили  принтера,  сканера,
радиотелефонов,    факсов.    Обнаружили    разукомплектованный
компьютер. Дежурные на первом этаже здания и соседнего магазина
честно несли службу. И это в Киеве на Крещатике!
     Офисы во многих случаях  располагаются  на  первых  этажах
зданий.  При  неправильно  установленных решетках, слабой двери
или замке, даже при наличии  сигнализации,  у  вас  за  1,5...2
минуты  могут вынести оргтехнику. При этом теряется информация,
которая может представлять интерес  для  преступников  и  Ваших
конкурентов.
     В  случае  отсутствия  сигнализации или охраны преступники
беспрепятственно открывают дверь или окно,  особенно,  в  плохо
просматриваемых и неосвещенных местах.
     Когда   не  удается  отключить  сигнализацию,  сорвав  или
отогнув решетку, они разбивают окно и  проникают  в  помещение.
Одной-двух минут оказывается достаточно, чтобы унести несколько
компьютеров.
     Преступники  используют  как  подручные  средства,  так  и
специальные. Их  изобретательности  нет  предела.  Они  находят
возможность    подключения    электроинструментов.   Во   время
ограбления блокируют соседние двери с тем, чтобы их не  застали
на  месте  преступления. Вместо лестницы они могут использовать
часть ограждения, ящики или бочки. В  качестве  лома  --  кусок
арматуры или водопроводной трубы и так далее.
     Приведенные   примеры   доказывают,   что  наличие  только
технических средств охраны не  гарантирует  вашу  имущественную
безопасность.
     Действиям    преступников,    совместно   с   техническими
средствами, следует противопоставить ряд организационных мер.
     Опыт показывает, что среднее  значение  затрат  на  охрану
материальных  ценностей обычно не превышают десяти процентов их
стоимости.
     Организационные  меры  не  требуют  больших   материальных
затрат,   но  их  эффективность  подтверждена  жизнью  и  часто
недооценивается потенциальными жертвами.
     Отметим их одну отличительную особенность  в  сравнении  с
техническими   средствами:   организационные  меры  никогда  не
становятся провоцирующим фактором агрессии. Они применяются  до
столкновения с преступником. Последний не может воспользоваться
их  преимуществами,  как  в  случае,  например,  самообороны  с
применением оружия.
     Соблюдение основных принципов и  простых  правил  позволит
Вам  предотвратить  возможный  материальный,  моральный  ущерб,
финансовые потери и инциденты на работе и дома.
     Потенциальные      жертвы      недооценивают      важность
организационных  мер.  Происходит это потому, что их выполнение
нельзя осуществить техническими средствами.
     К организационным мерам относятся:
     оценка возможной угрозы;
     выбор мер по охране квартиры, дома, автомобиля,  служебных
помещений;
     выбор режима работы;
     подбор кадров и т.д.
     Одной  из первых организационных мер, которую осуществляет
каждый в разной степени -- оценка возможной угрозы. Делать  это
лучше не ожидая ограбления. С такой оценкой сталкивается каждый
человек  при  получении  квартиры,  выборе  помещения под офис,
склад и т.д. Степень угрозы определяется наличием ценностей.
     Ценности, требующие охраны,  могут  быть  материальными  и
нематериальными.    К   нематериальным   ценностям   относится,
например, информация.
     При защите помещений  задачу  следует  решать  комплексно,
чтобы   не   переделывать  несколько  раз  дизайн  помещения  и
коммуникации.  Все  системы  должны  устанавливаться  с  учетом
следующих факторов:
     обеспечения надежности;
     обеспечения стоимости;
     удобства использования;
     возможного их влияния друг на друга;
     возможность модернизации.
     Заметим,   что   даже  ограбление  не  всегда  вдохновляет
потерпевших и их соседей установить сигнализацию. В большинстве
случаев ограничиваются рядом  минимальных  дополнительных  мер.
Если  ограничиться  только укреплением дверей и решеток, это не
гарантирует Вас от повторного "посещения".
     При удавшемся  ограблении  преступники  время  от  времени
наблюдают  за  потерпевшим и спустя, например, полгода -- опять
могут проверить прочность Ваших дверей и  решеток.  На  это  их
"вдохновляет" удачная попытка.
     Не   следует   забывать  о  противопожарной  безопасности.
Статистика  показывает,  что  потери  от  пожаров   значительно
превосходят убытки от хищений.
     Наиболее  гибкими,  не  требующими прокладки коммуникаций,
являются  беспроводные  системы.  Это  могут   быть   охранные,
противопожарные устройства и системы телевизионного наблюдения.
С их описанием мы познакомимся в третьей и четвертой главах.
     Многие  предпочитают  не  думать  о возможных криминальных
событиях, так как в  постоянной  тревоге  жить  невозможно.  Но
беспечность  и  разобщенность людей ведут к тяжелым, чаще всего
невосполнимым потерям.
     Основное во взаимных отношениях правоохранительных органов
с населением -- это взаимная  информация.  Огромное  количество
преступлений  предотвращается  или быстро раскрывается, когда в
обществе установилась привычка  немедленно  сообщать  о  фактах
готовящихся  правонарушений  или  преступлений,  подозрительных
лицах.
     В цивилизованных странах контакты с полицией не  считаются
зазорными,  а  у  нас  в  милицию  обращаются  не желая ей хоть
чем-нибудь помочь, считая что  Ваша  беда  --  это  их  работа.
Улучшению  ее  работы  в  немалой  степени может способствовать
помощь граждан.

     1.1. ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ УГРОЗЫ И ВЫБОР АДЕКВАТНЫХ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ

     Организационные   меры   связывают   в  единое  целое  все
составляющие безопасности.  Правильность  выбора  и  проведения
организационных мер определяет степень Вашей безопасности.
     Оценка степени безопасности
     Для  оценки  степени безопасности, предлагаем Вам ответить
на ряд вопросов:
     Достаточно  ли  надежно  охраняется   ваше   оборудование,
ценности, информация?
     Работает ли сигнализация?
     Какие противопожарные мероприятия Вы проводите?
     Как будет действовать охрана, если сработает сигнализация?
     Где хранятся документы и резервные копии информации?
     Насколько  просматриваются  помещения  снаружи  и из каких
мест?
     Имеете ли вы резервные копии информации?
     Как скоро вы сможете восстановить работоспособность  своей
фирмы, если случится ограбление?
     Это   не  банальные  вопросы.  Дешевле  учиться  на  чужих
ошибках.
     Помните!  Квалификация  преступников   растет   с   каждым
ограблением.
     Затраты   на   дополнительные   защитные   устройства  или
модернизацию старых несоизмеримо малы, в сравнении с ущербом от
одного единственного взлома или пожара.
     При оборудовании помещений охранными системами обращайтесь
к специалистам,  а  не  к  умельцам.  Последние  очень   дешево
выполнят любые работы, но не могут дать никаких гарантий.
     Если  охранные устройства установлены, Вы должны всегда их
правильно использовать. Потратьте время на тренировку. Этим  вы
оградите себя от потрясений, которые не доставляют радости.
     Безопасность информации
     С   развитием   рыночных   отношений,  появлением  частных
предприятий, предприниматели  столкнулись  с  новой  проблемой,
связанной  с обеспечением не только имущественной безопасности,
но и с безопасностью информации.
     Информация -- очень емкое  понятие.  В  нашем  случае  под
информацией    понимается    коммерческая   информация   и   ее
несанкционированное получение.
     Не существует четкой границы между  информацией  доступной
всем  и  коммерческой информацией. Само по себе любое сообщение
не имеет ценности без факта  передачи  его  кому-либо.  Поэтому
защита  информации заключается в передаче сообщений только тому
лицу, которому она адресована.
     В последние  годы  приобретает  все  большую  актуальность
защита от несанкционированного доступа компьютерной информации.
     Появление   локальных  и  глобальных  компьютерных  сетей,
электронной почты, широкого обмена информацией  и  программными
продуктами привело к возможности несанкционированного доступа к
информационным  системам  банков,  страховых  компаний,  и  как
следствие -- к похищению  безналичных  средств  и  коммерческих
секретов.
     В  Украине  стремительно  развивается сфера услуг, которая
специализируется на сборе и обработке коммерческой  информации.
В  этих  условиях  защита информации не может осуществляться на
любительском уровне.
     При  планировании  защиты  информации  необходимо   решить
следующие вопросы.
     Определить информацию, подлежащую защите.
     Оценить возможный ущерб от утечки информации.
     Оценить   необходимую   степень   защищенности  каналов  и
носителей информации.
     Безопасность интерьера
     Представить каким  образом  Ваша  безопасность  связана  с
интерьером  вашего  предприятия  помогут  ответы  на  следующие
вопросы:
     Остаются ли ваши посетители одни?
     В каком виде выбрасываются  черновики  записей,  фотокопии
телефаксов и прочие бумаги?
     Защищены ли данные в памяти компьютера паролем?
     Контролируется ли доступ к компьютеру извне?
     Как хранятся копии важной информации?
     Закрываются ли на ключ все важные документы в конце дня?
     Какие участки помещения просматриваются снаружи?
     Какие стены вашего кабинета доступны снаружи?
     Используются ли вами радиотелефон?
     Безопасность    помещения    непосредственно   связана   с
безопасностью информации.
     Источники  информации,  доступные  техническим  средствам,
графически представлены на рис. p1_01 слева.
     Справа на рисунке расположены устройства, используемые для
прослушивания помещений.
     В   центре   рисунка  находятся  устройства  индицирующие,
блокирующие   и   предотвращающие   прослушивание   и    утечку
информации.
     Часть  попыток несанкционированного съема информации можно
обнаружить  техническими   средствами,   используя   аппаратуру
поиска, обнаружения и локализации активных технических средств.
     Часть  можно  предупредить  с  помощью технических средств
обеспечения   скрытности   передачи    информации.    Используя
генераторы  шумовых  помех  в  радио и акустическом диапазонах,
возможно блокирование различных подслушивающих устройств.
     Правильность   выбора   технических    устройств    защиты
информации во многом определяет их эффективность.
     Решить   вопросы  безопасности  Вы  можете  создав  службу
безопасности, прибегнув к услугам охранных фирм  или,  наконец,
воспользовавшись здравым смыслом и собственным опытом.
     С   техническими   средствами  защиты,  используемыми  при
передаче информации, вы познакомитесь в  пятой  главе.  Там  же
представлены  технические  характеристики средств обнаружения и
защиты от несанкционированного съема информации.
     Определившись   в   выборе   средств    защиты,    следует
проконсультироваться  со  специалистами,  которым вы безусловно
доверяете.
     Соблюдение мер безопасности
     Контролировать утечку информации достаточно легко.  Самыми
рискованными точками являются:
     места скопления информации (архивы, мусор и т.д.);
     потоки   информации,   иногда  слишком  большие,  чем  это
необходимо  (официальные   документы,   посетители,   временные
сотрудники);
     распределители   информации   (секретарь,  вспомогательный
персонал руководства)
     Для существенного ограничения  утечки  информации  следует
выполнять ряд простых мер [2].
     Установите   режущий   аппарат   вблизи  копировального  и
выработайте в себе и своих сотрудниках привычку уничтожать  все
ненужные документы.
     Защитите посредством паролей данные в памяти компьютера.
     Контролируйте  доступ  к  компьютеру  извне. Самая простая
процедура  состоит  в  запрещении  пользования  на   протяжении
определенного  времени  и  задания  сигнала  тревоги,  если три
попытки набора кода ошибочны.
     Периодически  делайте  копии   охраняемой   информации   и
помещайте их в надежное место.
     Ограничьте выход информации до минимума.
     Для  того чтобы кого-либо ввести в заблуждение, информацию
можно подвергнуть некоторой упаковке:
     под-информация  --   дается   информация   правдивая,   но
разрозненная или неполная, или слишком общая;
     сверхинформация  --  дается большое количество информации,
но часть ее является бесполезной или ложной, но  преподноситься
так, чтобы это было невозможно обнаружить.
     Ограничьте  места  приема  посетителей  и не оставляйте их
одних.
     Не злоупотребляйте набором временных сотрудников,  которые
часто   имеют   доступ   к   большому   количеству  информации.
Остерегайтесь особенно тех "студентов", которым под сорок.
     Дайте  секретарю  указание  осаждать  лиц,  обнаруживающих
интерес к необычной информации.
     Закрывайте  на  ключ все важные документы в конце рабочего
дня. Ничего, нигде не должно валяться.
     Телефоны,  телефаксы,  телексы  должны  рассматриваться  с
точки   зрения   безопасности   передачи   информации.  Следует
применять код для сообщения особо важной информации  (например,
цены в ответе на коммерческое предложения).
     Необходимо  регулярно  вновь  и  вновь  повторять всем, от
простого служащего до руководящего состава,  элементарные  меры
безопасности.   С   этой  точки  зрения  поведение  руководства
является основным.
     Бдительность должна начинаться с головы и распространяться
по всему организму до тех пор, пока не станет рефлексом.
     Такой результат не достигается без  усилий,  но,  в  конце
концов,  выгода  берет верх над небольшими неудобствами в самом
начале.
     Эти меры  эффективны,  но  нельзя  забывать,  что  хранить
тайну, в конце концов, должны сами люди.
     Иначе  говоря,  все  служащие, а в особенности те, которые
находятся вблизи источников информации,  должны  отдавать  себе
отчет  в  том,  что  они  могут  невольно  провоцировать утечку
информации. Это  относиться  и  к  наивным  инженерам,  которые
обсуждают  с  другом  повышение по службе; менеджеру, хвастливо
говорящему слишком много в ходе выставки;  секретарше,  которая
делиться  со  своим  женихом,  не  говоря  уже  о  коммерсанте,
вверяющем свои секреты покупателю.
     Большая   часть   утечки   информации   происходит   из-за
небрежности. Так что защита, прежде всего, дело обучения.
     Однако бдительность не должна принимать характер паранойи.
Разумеется, есть много случаев утечки информации. Если кто-либо
задастся  такой  целью, он найдет средства пробить ту трубу, по
которой циркулирует информация и получит то, что желает, как бы
тщательно эта информация не была сокрыта.

     1.2. СТРАХОВАНИЕ

     Одной из форм защиты собственности  является  страхование.
Страхование   не   уменьшает   степень   угрозы,   а  позволяет
компенсировать, полностью или частично,  потери  в  результате,
например,   хищения  имущества.  Поэтому  страхование  является
дополнительной   мерой   по   повышению   Вашей   имущественной
безопасности.
     Страхование  --  одна из категорий общественных отношений.
Оно постепенно стало непременным спутником любого производства.
Первоначальный  смысл  слова  страхование  связан   со   словом
"страх".
     Владельцы     имущества,    вступая    между    собой    в
производственные   отношения,   испытывали   страх    за    его
сохранность,  за  возможность уничтожения или утраты в связи со
стихийными   бедствиями,   пожарами,   грабежами   и    другими
непредвиденными опасностями.
     Рискованный   характер  производства  --  главная  причина
беспокойства  каждого   собственника   за   свое   материальное
благополучие.   На   этой   почве   закономерно  возникла  идея
возмещения материальною ущерба путем солидарной  его  раскладки
между заинтересованными владельцами.
     Если  бы  каждый  отдельно  взятый  собственник  попытался
возместить ущерб за свой счет, то он был бы вынужден  создавать
материальные или денежные резервы, равные по величине стоимости
своего имущества.
     Между,  тем  жизненный  опыт,  основанный  на  многолетних
наблюдениях,  позволил  сделать  вывод  о  случайном  характере
наступления  чрезвычайных  событий  и неравномерности нанесения
ущерба.
     Было замечено, что число заинтересованных лиц часто бывает
больше числа пострадавших от различных  опасностей.  При  таких
условиях  солидарная  раскладка  ущерба между заинтересованными
лицами заметно сглаживает последствия  различных  случайностей.
При  этом,  чем  большее  количество  лиц участвует в раскладке
ущерба,  тем  меньшая  доля  средств   приходится   на   одного
участника.   Так   возникло   страхование,   сущность  которого
составляет замкнутая раскладка ущерба.
     Раскладка  ущерба  в  денежной  форме  создавала   широкие
возможности,  прежде  всего,  для  взаимного страхования, когда
сумма ущерба возмещалась его участниками на солидарных  началах
либо  после  каждого  страхового  случая.  Взаимное страхование
стало закономерно перерастать в самостоятельную отрасль.
     Если при взаимном страховании еще не формировался  заранее
рассчитанный  страховой фонд, то в дальнейшем вероятная средняя
величина возможного ущерба, приходящаяся  на  каждою  участника
страхования,  стала  применяться  в  качестве  основы страховых
взносов для заблаговременного формирования страхового фонда.
     Термин  "страхование",  выражающий   перераспределительные
отношения  по  поводу  возмещения  ущерба,  следует отличать от
других смысловых значений этого слова. В  частности,  выражение
"страхование"  (страховка, подстраховка) иногда употребляется в
значении поддержки в каком-либо  деле,  гарантии  удачи  в  чем
либо, обеспечения безопасности.
     Перераспределительные   отношения,  присущие  страхованию,
связаны, с одной стороны, с формированием  страхового  фонда  с
помощью заранее фиксированных страховых платежей, а с другой --
возмещением ущерба из этого фонда участникам страхования.
     В   международной  страховой  практике  документ,  который
включает  пункты,  регулирующие  основные  условия  страхования
называется страховым полисом.

     1.3. СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ

     В    условиях   кардинальной   перестройки   экономики   и
существенных  изменений  общественных   отношений   в   Украине
возникли   и  быстро  развиваются  структуры  негосударственных
охранных  служб,  которые  на  основе  организационно-правового
регулирования  призваны  обеспечивать  цивилизованное  развитие
рынка услуг по охране частного и государственного имущества как
от  посягательства  уголовного  элемента,  так  и   от   такого
бедствия, как пожар.
     Фирма,  оборудованная сигнализацией, не вызывает желания у
малолетних или несовершеннолетних преступников  совершать  акты
разбоя или вандализма.
     Безусловно,  что  при  массовом возникновении организаций,
претендующих на столь ответственную  деятельность,  как  охрана
жизни  и собственности, существует вероятность внедрения в ряды
профессионалов,      прямо       скажем,       безответственных
низкоквалифицированных работников.
     Рост  численности  подобных фирм объясняется стремительным
ростом потребностей  внутреннего  рынка  в  охранных  системах,
кстати   сказать,   совпадающим  с  "бумом"  на  мировом  рынке
производителей   подобных   систем.    Возросшая    потребность
объясняется  как  объективной  необходимостью,  соответствующей
СНИПам   и   украинским    стандартам,    так    и    факторами
психологического направления.
     Деятельность   фирм  по  защите  информации  лицензируется
Государственной службой Украины по вопросам технической  защиты
информации.
     Система   лицензирования   деятельности   охранных   служб
является определенным барьером на пути подобных  элементов,  но
не   может   полностью   гарантировать   клиента  от  установки
низкокачественной,  морально   устаревшей   или   дорогостоящей
аппаратуры   не  отвечающей  своим  функциональным  назначением
задачам охраны конкретного объекта.
     Эти сбои понятны, так  как  "слабая"  в  финансовом  плане
организация  не  может содержать специалистов по изучению рынка
современных технических средств, проводить сертификацию  нового
оборудования,  обеспечивать обслуживание нетрадиционных систем.
Современные  средства  охраны,   включающие   программирование,
инсталляцию  и компьютерные сети, защиту от саботажа, модульное
проектирование и наращивание  функционирующих  систем,  требуют
квалифицированного обслуживания.
     Потенциальному  заказчику необходимо не только убедиться в
наличии  лицензии,  дающей  формальное  право  на  производство
работ,   но   не  постесняться  ознакомиться  и  с  конкретными
исполнителями и производственной деятельностью фирмы.
     АО "Аллета" полностью принимает на себя ответственность не
только за безопасность клиента,  но  и  за  финансовую  сторону
выполнения   заказа.   Самое  современное  оборудование  --  за
возможно низкую цену -- таков девиз предлагаемых  специалистами
фирмы проектов.
     Для  этого отдел маркетинга фирмы постоянно пополняет банк
данных по выпуску  на  мировой  рынок  охранно-пожарных  систем
сигнализации    и   стремится   получить   непосредственно   от
производителя первые образцы новых разработок.
     Фирма  поддерживает  непосредственные  контакты  с  такими
лидерами   мирового   уровня,   как   японская  фирма  "Optex",
швейцарские  фирмы  "Galica"  и  "Erapa",  немецкие  --  "Total
Walter"   и   "Esser",   канадская   --  "Greenel",  словенская
"Zarja-Electronica".
     Специалисты   фирмы   прошли   обучение   на   словенской,
швейцарской   и   немецкой   фирмах   и   получают   постоянную
методическую поддержку из учебных центров этих фирм.
     В заключение можно подчеркнуть,  что  АО  "Аллета"  высоко
ценит  свое  членство  в Украинской федерации негосударственных
служб безопасности, поскольку это является лучшей рекомендацией
профессионализма, добросовестности и ответственности.
     Основные затраты на оборудование и  виды  услуг  по  фирме
"Аллета" представлены в таблицах t1_01...t1_05.
     В  таблицах  приведены  средние цены в условных единицах и
ориентировочные стоимости монтажа оборудования.
     Специалистами фирмы для  Вас  будет  разработан  проект  и
подобрано соответствующее оборудование.
     В   третьей  главе  Вы  можете  ознакомиться  с  описанием
охранных,  противопожарных  устройств  и   систем   ограничения
доступа, предлагаемых АО "Аллета".
     Особое  внимание  рекомендуем  обратить на противопожарные
датчики точечного  и  линейного  контроля  помещений.  Системы,
оборудованные такими датчиками, обладают наивысшей надежностью,
так как постоянно контролируют их состояние.
     Стоимость  систем  ограничения  доступа  высока.  По  этим
вопросам следует получить консультацию у специалистов фирмы.

     ГЛАВА 2     ПРОСТЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

     В нынешние смутные времена, воруют все подряд: от  золотых
украшений  до  содержимого  холодильников.  Опустошают  жилье в
мгновенье ока.
     Основные методы "работы" квартирных воров -- подбор  ключа
и взлом двери или окна.
     В  первую  очередь,  вы  должны представлять каким образом
похитители  проникают  в  жилище  или   офис.   Они   стараются
использовать наиболее слабые участки.
     Для   ознакомления  с  планировкой  и  местами  размещения
ценностей преступники определенное время могут  понаблюдать  за
помещением  или  прислать наводчика под видом служащего. Иногда
преступники специально выслеживают хозяев, когда те уезжают  на
дачу или в деревню, а после возвращения застают до боли обидную
картину банального ограбления.
     Как  при  минимальных затратах обезопасить себя от прихода
непрошеного  гостя,  уберечь   имущество,   деньги,   видео   и
аудиоаппаратуру рассказывается в этой главе.
     Живущие  в одном доме, раньше, знали друг друга наперечет.
Сейчас  даже  завсегдатаи  скамеечек  у  подъездов  не  придают
значения   праздно   шатающимся   сомнительным  лицам.  Следует
договориться с соседями  о  поочередном  присмотре  за  жильем.
Лишней такая предосторожность не будет.
     Особенно   внимательным  следует  быть  жителям  первых  и
последних  этажей  многоэтажных  домов.  Для  проникновения   в
квартиру  могут использоваться подростки, которым не составляет
труда проникнуть в квартиру через незакрытую форточку и открыть
дверь.
     Участились  и  кражи  с  балконов.  С   одного   из   них,
расположенного   на   последнем  этаже  девятиэтажного  дома  и
превращенного, по сути, в склад  (работникам  местного  шинного
комбината  часть  заработной  платы  выдается  в виде продукции
предприятия),   с   помощью   крюка   была   похищена    партия
автомобильных  покрышек.  Причем  "операция"  заняла  буквально
несколько минут, пока хозяин ненадолго отлучился из дома.
     В другом месте  незадачливый  вор,  во  время  аналогичной
кражи,  с  большой  высоты  рухнул вниз и разбился насмерть. Но
справедливости ради отметим, что к подобным рискованным приемам
прибегают сравнительно немногие.
     Проникновение в квартиру через балкон также встречается не
часто, однако, балконная  дверь,  в  сравнении  с  входной,  не
является препятствием для преступника.
     Что  можно  посоветовать?  Укрепить  входные  двери  и  не
пожалеть денег на приобретение надежного замка. Это  во  многом
уменьшает     вероятность    кражи    и    осложнит    действия
злоумышленников. Чем дольше они провозятся с дверью,  тем  выше
шансы быть застигнутыми на месте преступления.
     Незакрытые  двери  и окна всегда привлекают внимание вора.
Они обладают огромной притягательной силой.
     Ключи от дома и квартиры вы не должны оставлять в замочной
скважине и уж тем более "прятать"  их  под  коврик  или  другое
укромное место. Не облегчайте непрошеному гостю проникновение в
Вашу квартиру.
     Используйте  дверной  глазок или переговорное устройство и
оставляйте (особенно в многоквартирных домах) дома  только  тех
людей,  которых  вы  и члены вашей семьи хорошо знаете. Если вы
открываете дверь незнакомому человеку -- пользуйтесь цепочкой.
     Объясняйте детям правила поведения с  незнакомыми  людьми.
Не  забывайте  предупреждать  их  не  давать  никому  ключи  от
квартиры и не открывать дверь незнакомым  людям  ни  под  каким
предлогом.
     Протоколы  отчетов  служб  охраны фиксируют тысячи случаев
незапертых  окон  и  дверей,  оставленных  ключей  в   замочных
скважинах. Это яркий пример небрежности многих из нас.

     2.1. ДВЕРИ

     Многие  взломщики  проникают через дверь. Опыт показывает,
что двери большинства квартир недостаточно  защищены.  Типичные
двери  в  наших  домах  взрослый  человек  выбивает плечом, при
разгоне с расстояния более трех метров.
     Хотелось бы  обратить  внимание  на  беспечность  горожан,
полагающихся,   исключительно,  на  крепость,  раз  и  навсегда
врезанного при заселении типового замка.
     Для  новостроек  мы  рекомендуем  предусмотреть   средства
безопасности против взлома перед заселением.
     Ваша  безопасность  начинается  с  запирания  двери. Дверь
необходимо запирать на два замка. При этом  замки  должны  быть
разных систем. Это касается всех дверей: наружных и внутренних.
Располагайте  замки на двери на расстоянии не менее 50 см между
собой.
     Рекомендуем применять замки, которые трудно заблокировать.
Замыкающий  цилиндр  замка  устанавливать  с  накладкой   таким
образом, чтобы снаружи нельзя было отвинтить накладку или сбить
цилиндр (рис. p2_16).
     Деревянные   дверные   полотна  по  всей  площади  обшейте
металлическим листом толщиной 0,5 мм.
     Во многих деревянных дверных рамах дверь легко взломать на
месте замка. Выполненная из стального уголка личинка и накладка
замка (рис. p2_17) существенно препятствуют этому.
     Личинку и накладку  врезают  в  дверную  коробку  и  дверь
соответственно, закрепляют шурупами длиной 40 мм с шагом 50 мм.
Располагают  отверстия под шурупы в шахматном порядке, чтобы не
ослаблять и не расколоть древесину.
     Накладку  и  личинку  следует  располагать  с  минимальным
зазором,  чтобы  между  ними  невозможно  было  вставить рычаг.
Зазор, менее 2 мм, делать нельзя, так как  при  влажной  погоде
дверь  разбухнет  и  начнет затирать. Места установки личинки и
накладки шпаклюют и красят для того, чтобы  они  не  привлекали
внимания.
     Следующим  шагом,  по  укреплению  двери является усиление
соединения дверной коробки со стеной. Для этого в  кирпичных  и
бетонных  стенах  через  коробку  проделывается  от  четырех до
восьми отверстий, глубиной не менее 10 см. Через  них  в  стену
вводятся  штыри,  диаметром  не  менее 20 мм, которые не должны
извлекаться  снаружи  (рис.  p2_10).  Штыри  предназначены  для
лучшего закрепления коробки в стене.
     Нельзя использовать замки, в которых ригели не фиксируются
в выдвинутом  положении.  Расколов  дверную  коробку,  на месте
замка против ригеля, можно отодвинуть ригель и  открыть  дверь.
Этому существенно мешает личинка замка (рис. p2_17).
     Штыри  вводятся в дверную коробку и возле ригелей замков с
тем, чтобы невозможно было взломать дверную  коробку  на  месте
замка.
     С  помощью  штифтов,  которые препятствуют взлому двери со
стороны петель, укрепляется сочленение полотна закрытой двери с
дверной коробкой (рис. p2_11). Наиболее просто штифты выполнить
из стержней диаметром не менее 15 мм. Они плотно вставляются  в
торец  полотна  двери  со  стороны  петель.  В  дверной коробке
делаются отверстия против штифтов так, чтобы штифты  входили  в
отверстия  при  запирании  двери.  Так же рекомендуем поставить
третью петлю на дверь. Она делает дверное полотно устойчивее.
     Дверные петли входных дверей  не  должны  быть  доступными
снаружи.  Недопустимо  наличие  щелей  и  пустот  между дверной
коробкой и стеной. Они должны заделываться раствором цемента  с
применением арматуры.
     Ряд  импортных  замков  оснащен заградительной скобой. Она
выполняет функции известной  всем  цепочки.  Однако  она  более
прочна  и удобна в обращении. Не являясь средством безопасности
против  взлома,  при   правильном   использовании   она   может
воспрепятствовать непрошеным визитерам полностью открыть дверь.
     Особой  рекомендации  заслуживают  накладные замки. Они не
ослабляют полотно двери при установке.

     2.1.1. СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ

     Серьезным  препятствием,  при  попытках  проникновения   в
помещение,  является  стальная  дверь. Она обеспечивает высокую
степень защиты помещения при ее правильном исполнении.
     По внешнему виду они могут не отличаться от  пластмассовых
или  деревянных.  Это  достигается  использованием декоративных
покрытий.
     Стальные  двери  выпускаются  как  отечественными,  так  и
зарубежными  производителями.  Двери  зарубежных производителей
обладают десятками степеней  защиты,  однако  при  неправильной
установке  преступникам удается открыть их. Преступники изучают
устройство  стальных  дверей  и  используют  слабые  места   их
конструкции.
     Известен  случай,  когда  дверь  с горизонтальным затвором
была открыта следующим образом. Злоумышленники  вынули  кирпичи
из  стены против ригелей затвора. В конструкции замка ригели не
блокировались в  выдвинутом  положении.  Отжав  их  преступники
свободно открыли стальную дверь.
     Поэтому  при  выборе  двери  необходимо  проверить жесткую
фиксацию элементов затвора при  закрытом  замке.  Ответственные
участки  стальных  дверей,  в месте расположения петель и замка
должны защищаться  дополнительно.  Здесь  могут  использоваться
материалы    с    содержанием    вольфрама    для   препятствия
высверливанию.
     Дверное  полотно  стальной  двери  не   должно   содержать
наружных сварных швов.
     Пространство   между   обшивкой  дверного  полотна  должно
заполняться         звукопоглощающим,         пожаробезопасным,
теплоизолирующим материалом.
     Для  этой  цели  может использоваться, например, вакуумный
пакет или базальтовое волокно. Вакуумный пакет состоит из  двух
пластин  стекла, из пространства между которыми откачан воздух.
Он обладает наилучшей звуко- и теплоизоляцией. Стальные двери с
вакуумными  пакетами,  обычно,  оборудованы  шлейфом   охранной
сигнализации.
     Если  Вы выбрали дверь, соответствующую перечисленным выше
требованиям, то при правильной установке она обеспечит  высокую
степень защиты.
     При  установке двери, особенно в зданиях старой постройки,
необходимо проверить наличие пустот в стенах и оценить  толщину
стен.  Капитальные  стены, толщиной более 25 см никто не станет
разбирать.
     В  стенах  могут  проходить  коммуникации  или   дымоходы.
Толщина  стенок  таких пустот может быть порядка 12 см. Наличие
таких пустот в стене или тонких перегородок на участке внешнего
периметра помещения не допустимо.
     Их можно обнаружить простукиванием стен. В месте, где есть
пустота отзвук удара будет глухим. Если Вы этого не сделаете --
это могут  проделать  злоумышленники.  Подозрительные   участки
стены должны армироваться стальной полосой.

     2.1.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДВЕРЬ

     При  наличии  дополнительной  двери  с  замком, отделяющей
несколько квартир от лестничной  площадки,  рекомендуем  в  нее
врезать глазок.
     При   обустройстве  таких  площадок  необходимо  исключить
места, где бы мог спрятаться злоумышленник.
     Проникнуть  на  такую  площадку  он  может   через   общий
вентиляционный  противопожарный  колодец с другого этажа, через
остекление двери,  окна  или  верхней  фрамуги.  Дополнительная
дверь и вентиляционный люк всегда должны быть закрыты.
     Остекление  следует  заменить  либо  металлическим листом,
либо  стеклом,  армированным  металлической  сеткой.  Крепление
стекол, петель и замков не должно быть доступно снаружи.
     В  случае  если  Вы открыли дополнительную дверь человеку,
позвонившему  Вашим  соседям,  а  их  не  оказалось  дома,   не
стесняйтесь дождаться его ухода и закрыть за ним дверь.
     Дополнительная   дверь   является  средством  коллективной
защиты, соблюдение правил пользования  которым  определяет  его
эффективность.
     Особое  внимание  при  этом необходимо уделить инструктажу
детей. С ними нужно в игровой форме отработать приемы общения с
незнакомым человеком, находящимся  за  дверью.  Например,  если
позвонить  в  квартиру, в которой пятилетний ребенок находиться
один, и при этом продолжать звонить, не отвечая на  его  вопрос
"Кто там?" -- ребенок расплачется и откроет дверь.
     Не забывайте о достаточном освещении перед входной дверью.
Внешнее  освещение  нужно  устроить так, чтобы оно включалось и
выключалось  в  квартире,  а  снаружи  его  можно  было  только
включить.   При   этом   электрическая   проводка  должна  быть
недоступной  с  тем,  чтобы  взломщики  не  смогли   подключить
электроинструменты.
     Свойственная  нашим  домам проблема выкрученных и разбитых
лампочек может быть решена  расположением  обычных  плафонов  с
внутренней стороны дополнительной двери за остеклением.
     Для  продления  срока  службы  ламп  накаливания  внешнего
освещения    включите    последовательно     с     выключателем
полупроводниковый   диод.   Интенсивность  освещения  при  этом
несколько  уменьшится,  но  лампа  прослужит  намного   дольше.
Благодаря   небольшим   размерам   диод   можно  располагать  в
выключателе. Допускается включать через  один  диод,  например,
типа КД213 лампочки мощностью до 200 Вт.

     2.1.3. ДВЕРНОЙ ГЛАЗОК И ВНЕШНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ

     Для  того  чтобы вы могли видеть своих посетителей, прежде
чем их впустить, рекомендуем Вам вмонтировать в наружную  дверь
глазок с большим углом обзора или видеоконтрольное устройство.
     Первые  "глазки" представляли собой небольшие зарешеченные
окошки на входных воротах крепостей.
     Они не  потеряли  актуальность  и  в  наше  время.  Будучи
вмонтированные в ворота коттеджа, особенно при наличии высокого
непросматриваемого   ограждения,   они   позволяют   обозревать
пространство перед ними.
     Дверной глазок,  для  входной  двери,  должен  иметь  угол
обзора  не  менее  170‡. Один из таких глазков -- глазок-шпион,
угол обзора которого составляет  175‡.  Он  легко  узнается  на
прилавке магазина по широкому зрачку, напоминающему рыбий глаз,
который располагается с внешней стороны двери.
     Устанавливайте  глазок  так, чтобы всем живущим в квартире
было удобно им пользоваться и обеспечивался максимальный  обзор
пространства перед дверью (рис. p2_12).
     Старайтесь   приобрести  глазок,  у  которого  со  стороны
смотрового  зрачка  имеется  лепесток.  Он  исключает  просмотр
околодверного пространства квартиры с наружной стороны.
     Помните,  что  любая  информация  о  квартире и о том, что
происходит внутри может интересовать преступников.
     Конструкции  некоторых  замков  позволяют  через  замочную
скважину  достаточно  детально  изучить содержимое квартиры, ее
планировку и  владельцев.  Поэтому  примите  меры,  исключающие
просмотр квартиры через любые отверстия в двери.

     2.1.4. ЗАМКИ

     Обострение криминогенной обстановки вынуждает пользоваться
только  проверенными  замками и системами запирания. В вопросах
обеспечения внешней  и  внутренней  безопасности  замки  играют
первостепенное  значение. Замок, в первую очередь, обеспечивает
сохранение ценностей, Ваше спокойствие и безопасную обстановку.
     Ключ, оказавшийся в руках нечестного человека -- серьезная
угроза для Вашей квартиры,  офиса  или  склада.  Вор,  укравший
ключ,  может пользоваться им годами, а Вы так и не поймете, как
происходят,  например,  мелкие  хищения   или   утечка   важной
информации.
     В  целях  обеспечения  безопасности очень важно, чтобы все
лица,  имеющие  ключи,  предельно  внимательно  и  ответственно
относились  к их хранению. Недостаточный контроль за ключами, в
конечном счете, приводит к краже. Особенно часто  ключи  теряют
дети.  Им  следует неустанно объяснять, что не следует доверять
ключи никому.
     Может так случиться, что ключ исчезнет даже при соблюдении
жесткого контроля. Что  делать  в  подобном  случае?  Не  стоит
надеяться, что ключ просто потерян, а не украден преднамеренно,
и  никто  им  не  воспользуется,  чтобы проникнуть в помещение.
Результат в этом случае может быть плачевным.
     А если исчезнувший ключ вновь окажется на  месте?  Нет  ни
каких  гарантий,  что  кто-то  не  сделал дубликат ключа, чтобы
воспользоваться им позднее.
     Потеря ключа
     Число  краж,  в  результате   проникновения   криминальных
элементов,  непрерывно  увеличивается.  Если ключ пропал совсем
или временно, самым разумным решением  с  Вашей  стороны  будет
замена  цилиндрового  механизма в замке. Очень многие не делают
этого и потом вынуждены расплачиваться.
     Вставив новый цилиндр, Вы получаете и новый  ключ,  и  уже
никто не сможет открыть замок старым ключом.
     Заменить  цилиндр  стоит  денег.  Но  это  самое  разумное
решение. Если ничего не предпринять -- значит идти  на  большой
риск.
     Многообразие  появившихся замков зарубежных производителей
может привести в замешательство.
     В рекламе Вы прочитаете, что замки фирмы -- лучшие в мире,
что они имеют массу сертификатов. Но не торопитесь. Для  своего
спокойствия  и  уверенности, что замок Вас не подведет, и Вы не
зря платите деньги, следует  убедиться,  что  он  соответствует
требованиям безопасности.
     Степень защиты замка
     Определяющим  фактором  при  выборе  замка  должна быть не
цена, а степень защищенности замка.  Внешний  вид  замка  также
играет  не  последнюю  роль в его привлекательности. Но если Вы
серьезно подходите к вопросу безопасности,  нужно  исходить  из
следующих соображений.
     Замки по способу установки делятся на накладные и врезные.
Накладной  замок  устанавливается  снаружи  на  полотне  двери.
Врезные   замки,   в   соответствии   со    своим    названием,
устанавливаются  в  теле  полотна двери. Накладные замки меньше
ослабляют полотно двери, чем врезные и требуют  меньше  времени
на установку.
     Исключение  составляют  многоригельные  врезные замки. При
запирании двери многоригельным замком механизм замка  выдвигает
запирающие  ригели  в  четырех  направлениях.  Такое  запирание
двери,  при  достаточной  ее  прочности,  обеспечивает  высокую
устойчивость против взлома.
     При    производстве   замков   современные   производители
используют  материалы,  которые  не  поддаются  сверлению.  Это
достигается  применением  сплавов  вольфрама. Совершенствование
замков не прекращается из-за конкуренции между производителями,
с   одной   стороны,   и   постоянного   повышения   мастерства
преступников с другой.
     Механические замки
     Механические  замки  за длительное время совершенствования
вобрали в себя массу достижений технологии,  конструирования  и
дизайна.
     Традиционный  английский ключ с маркой ХТЗ, к которому все
привыкли, не обеспечивает необходимой степени защиты  даже  для
"средней"    квартиры.    Поэтому    настоятельно   рекомендуем
использовать для входной двери два замка разных систем.
     Замки с цилиндровыми механизмами  повышенной  секретности,
которые  выпускаются  отечественными  производителями,  труднее
поддаются отмычкам. Ключ  к  такому  замку  представляет  собой
половину цилиндра с площадками разного наклона.
     Из   отечественных   наиболее   совершенными  и  надежными
считаются замки, выпускаемые заводом ВАЗ.
     Замки   юго-восточного   происхождения    не    отличаются
оригинальностью.    По    прочности    они    уступают   замкам
отечественного производства  и  при  внешней  привлекательности
быстро  выходят  из  строя.  Покрытие  на  ручках  очень быстро
облезает. Единственное их преимущество -- низкая цена.
     Программируемый цилиндровый механизм
     Европейские  производители  замков  совершенствовали  свое
производство  десятилетиями.  Ведущие  фирмы выпускают средства
безопасности, которые опережают развитие  криминальных  средств
преступного мира.
     Новый  цилиндровый механизм HYDRA выпущен фирмой TrioVing.
У цилиндрового механизма HYDRA фактически три жизни.  Вместе  с
замком  Вы  получаете  три  комплекта  ключей.  Первый комплект
ключей используется до тех пор, пока есть твердая  уверенность,
что ключи не попали в чужие руки и у них нет дубликатов.
     Когда  Вы  сочтете,  что  система  не  гарантирует  полной
безопасности,   Вы   используете   второй   комплект    ключей.
Особенность конструкции цилиндровых механизмов HYDRA в том, что
они автоматически перекодируются, когда Вы начнете пользоваться
новым   комплектом   ключей.   При   этом  предыдущий  комплект
прекращает действовать.
     После первой перекодировки  цилиндрового  механизма  замок
отпирается  или запирается только ключом второго комплекта. Эту
операцию можно повторить еще один раз с третьим комплектом. При
этом замки будут открываться только ключами третьего комплекта.
     При использовании  замков  с  цилиндрическими  механизмами
HYDRA  отпадает  необходимость  в замене цилиндрового механизма
при утере или  краже  ключа.  Вы  можете  сразу,  за  несколько
секунд, перекодировать цилиндр.
     Используя  цилиндры  HYDRA  Вы  получаете систему, которой
можете управлять самостоятельно и которая  обеспечивает  полную
безопасность.
     На   объектах   в   период   строительства  перекодируемые
цилиндровые механизмы особенно эффективны. В это время на руках
находится большое количество  ключей  и  невозможно  установить
надлежащий контроль за ними.
     По  окончании  работ владелец помещений может сам провести
перекодировку   цилиндров.   После   этого   ни   один    ключ,
использованный  в  период  строительства  не  откроет ни одного
замка. Таким образом, гарантируется безопасность помещений.
     Особенно полезен такой замок для квартир, в  которых  есть
дети. Проблема потерянных ключей начинается с момента посещения
школы. Конечно не следует хвалить детей за потерянные ключи, но
имея  возможность  перекодирования  замка  Вы  обезопасите свое
жилище.
     Кодовые замки
     Для   увеличения   степени   защиты   механические   замки
объединяются   с  электронными  устройствами  набора  кода  или
считывателями магнитных и электронных карточек. Для  открывания
двери  с  таким  замком уже не достаточно наличия только ключа.
Дверь откроется ключом только в случае правильного набора кода.
В этом  случае  вы  можете  меньше  опасаться  пропажи  ключей,
однако, если ключи утеряны -- нужно сразу сменить код замка.
     Использование только кодовых замков ограничено из-за того,
что достаточно легко определить цифры набираемого кода.
     Злоумышленник  может  нанести  на  клавиши наборного поля,
например, мел. При наборе кода мел стирается  на  тех  клавишах
наборного поля, которые Вы нажимали. Если при наборе кода замка
дается  три  попытки,  то  при  коде  из  трех цифр замок можно
открыть с первой попытки.
     Кроме  того,   код   можно   подсмотреть.   Поэтому,   при
использовании   кодовых  замков,  один  из  способов  повышения
степени защиты -- периодическая смена кода. При  этом  коды  не
должен повторяться.
     В связи с этим, в электронных кодов замках устанавливается
время набора для затруднения попыток подбора кода.
     Кодовые  замки  могут  быть  механическими и электронными.
Любой замок электронным называется условно, так как  запирающая
часть замка остается механической
     Механические  замки  обладают меньшей степенью защиты, чем
электронные.   В   простых    механических    кодовых    замках
последовательность набора цифр не имеет значения. Это уменьшает
количество  комбинаций  набора и уменьшает степень защиты таких
замков.
     Они могут использоваться совместно с другими  устройствами
для   условного   доступа   в   помещение.  Их  используют  при
необходимости ограничения доступа в помещение.
     Электронные замки
     Электронные  замки  обеспечивают  более  высокую   степень
защиты, в сравнении с механическими. В электронных замках число
комбинаций  не  ограничено  и  достигает,  например,  в  замках
"RADIATRON", фирмы VACHETTE -- 900 миллионов.
     Кроме того, при необходимости строгого контроля  посещения
помещений    электронные    замки   подключаются   к   системам
сигнализации    и    охраны.     Такой     замок     оснащается
жидкокристаллическим  дисплеем  и  может  программироваться для
организации условного доступа в помещение.
     Также электронные  замки  могут  оснащаться  карточками  и
миниатюрными  автономными  принтерами  для  регистрации времени
посещения  помещения.  Карточки  представляют  собой  еще  одну
ступень защиты.
     Объединение   механических   и  кодовых  замков  позволило
объединить   достоинства   двух   систем.   Они    обеспечивают
максимальную степень защищенности и удобство пользования.

     2.2. РЕШЕТКИ

     Простое  оконное стекло позволяет проникнуть в квартиру не
только  свету,  но,  к  сожалению,  и  преступникам.  При  этом
достаточно сделать небольшое отверстие в стекле для руки с тем,
чтобы  открыть  окно. Особенно это актуально для жителей первых
этажей.
     Достаточно беглого взгляда на решетки  квартир  и  офисов,
чтобы  убедиться  в  том,  что  у  злоумышленников есть богатый
выбор.
     В  помещениях,   оборудованных   охранной   сигнализацией,
решетки  рекомендуется  ставить с внутренней и наружной стороны
окна с тем, чтобы преступники  не  могли  быстро  проникнуть  в
помещение, не нарушив целостность сигнализации.
     Если  Вы поставили стальную дверь, а решетка прикреплена к
оконной раме -- вряд ли они станут  идти  по  пути  наибольшего
сопротивления.  Даже  хорошо  укрепленные  решетки  преступники
выворачивают с частью стены.
     Для защиты окон, вентиляционных каналов и т.д.  используют
каркасные и бескаркасные решетки.
     Особое  внимание  уделите защите легко достигаемых окон. К
легко достигаемым относятся окна расположенные:
     на  небольшой  высоте  с  плохо  просматриваемой   стороны
здания;
     в непосредственной близости от пожарных лестниц;
     в неосвещенных местах и т.п.
     Преступники   также   предпочитают  окна  ванной  комнаты,
кладовой  и  туалета  в  зданиях  старой  постройки.  В   таких
помещениях  следует монтировать усиленные бескаркасные решетки.
Окна   подвалов   должны    защищаться    прочными    стальными
бескаркасными решетками.
     Проникновение    в    помещения   возможно   также   через
вентиляционные каналы, осветительные шахты подвалов,  и  другие
коммуникации. Их необходимо защищать решетками.
     В  каналах,  используемых  в  качестве  аварийного выхода,
решетка  должна  запираться.  При  этом  замки  решетки  должны
располагаться изнутри.

     2.2.1. БЕСКАРКАСНЫЕ РЕШЕТКИ

     Толщина    прутьев    решетки   зачастую   выбирается   из
эстетических соображений. Однако не многие знают, что  двойными
рычажными   ножницами   без  чрезмерных  усилий  перекусывается
стальной прут диаметром 10 мм.
     Поэтому    рекомендуемый    диаметр    прутьев    стальной
бескаркасной  решетки  должен  быть  не менее 20 мм. Расстояние
между прутьями -- не более 120 мм [3].
     Рисунок  может   быть   произвольным,   однако   наилучшей
защищенностью  обладают  решетки,  прутья которых располагаются
крестом или ромбом. Решетки необходимо устанавливать так, чтобы
их нельзя было снять или разогнуть снаружи.
     При  окнах,  открывающихся  наружу,   нельзя   располагать
решетки близко к окну.
     Бескаркасные  решетки заделываются непосредственно в стену
(рис.   p2_15).   Прутья   решеток,    которые    располагаются
перпендикулярно  должны  раздваиваться и не менее чем на 100 мм
заделываться в стену. При этом каждый из  прутьев  заделывается
отдельно.
     Места  пересечения  прутьев (узлы решетки) свариваться или
охватываться неразрезными кольцами.
     При заделке бескаркасной решетки расстояние  от  наружного
края  стены  до  решетки  должно  быть  не  менее 120 мм. Место
заделки  решеток   в   стену   следует   укреплять   арматурой,
располагаемой  с  внешней  стороны прутьев решетки. При этом не
удастся вырывать прутья по одному  из  стены.  Сечение  прутьев
может быть квадратным, шестигранным или круглым.

     2.2.2. КАРКАСНЫЕ РЕШЕТКИ

     Основу    каркасных    решеток    составляет   рама.   Она
изготавливается из металлического уголка  с  шириной  полки  не
менее  30  мм.  Размеры  рамы  должен  соответствовать размерам
проема, в который она устанавливается.  Чем  меньше  расстояние
между рамой решетки и стеной проема, тем трудней ее выломать.
     Диаметр  прутьев каркасной решетки должен быть не менее 15
мм. Прутья привариваются к  раме  с  внутренней  стороны  (рис.
p2_13).  В  этом  случае  их  труднее обломать в местах сварки.
Располагаться  прутья  решетки  должны  крестом  или  ромбом  с
размером ячейки не более 120х120 мм.
     Обязательна  фиксация  узлов  и  замкнутость всех контуров
решетки.  На  ней  могут  размещаться  декоративные   элементы,
дополнительно  заужающие ячейки. Эти элементы могут крепиться и
консольно.  Для  затруднения  отгибания  консольно  приваренных
элементов  с помощью элементарных обрезков труб, расклепываются
их свободные концы в  виде  декоративных  элементов  (например,
декоративных листьев).
     Каркасная  решетки  крепиться к стене штырями диаметром не
менее 20 мм. При этом штыри  защищаются  стальными  накладками.
Накладки  препятствуют  доступу  к штырям, перерезанию штырей и
привариваются к раме решетки, как показано на рис. p2_14.
     Штыри заделываются в стену на глубину не менее  100  мм  с
одной  стороны,  и привариваются к решетке с другой. Расстояние
между штырями должно быть не более 500 мм.
     Располагать штыри необходимо по всему периметру решетки  с
тем, чтобы обеспечить максимальную жесткость конструкции.
     Крепление внутренних решеток может быть менее прочным, чем
наружных.  Внутренние решетки в помещении должны закрываться на
замок и открываться для  обеспечения  доступа  к  окну.  Размер
ячейки внутренней решетки, как и наружной, должен быть не более
120х120 мм.
     Запирающие устройства решеток
     Расположение  запирающих  устройств  на  решетках  требует
отдельного разъяснения.  Для  запирания  решеток  целесообразно
применение  замков  с  минимально  протяженными  скобами  (рис.
p2_18). Они наименее удобны для взлома. Кроме того, приваренный
металлический лист,  в  месте  расположения  замка,  затрудняет
доступ  к  замку  с  одной  стороны решетки. При высоте решетки
более 1,5 м, на нее устанавливают два замка  на  расстоянии  не
менее 50 см.
     Датчики взламывания решеток
     Датчики  взламывания решеток, также как и датчики открытия
окон представляют собой герметичный контакт  (геркон),  который
заделывается  в стену. На решетке, против геркона, закрепляется
замаскированный  магнит  и  в  случае  снятия  решетки  контакт
геркона  размыкаются.  Геркон  с  магнитом  располагается таким
образом, чтобы при сильных ударах по решетке магнит смещался  и
вызывал срабатывание геркона. На каждую решетку устанавливается
не   менее   двух   датчиков   и   располагать  их  следует  на
противоположных сторонах рамы в наименее доступных местах.
     Поводковые датчики применяются  на  протяженных  решетках.
Они  представляют  собой тонкий поводок соединенный с пружинным
контактом.  При  перерезании  или  натяжении  поводка   контакт
замыкается  и  срабатывает сигнализация. Их следует размещать в
узлах решетки. Контакт располагают с внутренней  стороны  окна.
Поводок  проводиться  через отверстие в раме и огибается вокруг
одного из узлов решетки. При большом расстоянии от  решетки  до
окна  (более 100 мм) поводок располагают в трубке для защиты от
повреждения птицами.

     2.3. МЕХАНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОХРАНЫ ПЕРИМЕТРА

     Наиболее  распространенным  средством   охраны   периметра
является    ограждение.    Ограждение   может   выполнять   как
декоративные,  так  и  охранные   функции.   Они   могут   быть
стационарными и монтируемыми.
     Стационарные   ограждения   требуют  больших  материальных
затрат и много времени  на  их  установку.  В  настоящее  время
наиболее  распространены  бетонные стационарные ограждения. Они
требуют периодического обслуживания, и дополнительных затрат.
     Монтируемые  ограждения   отечественными   производителями
серийно не выпускаются.
     Преимущества монтируемых ограждений заключаются в том, что
требуется  мало  времени  на  их  установку  и  они  могут быть
установлены многократно. Не  следует  думать,  что  монтируемые
ограждения предназначены только для небольших и неответственных
объектов.   Они   оснащаются   средствами  охраны  периметра  и
становятся серьезным препятствием на пути злоумышленников.
     Ограждения фирмы DIRICKX не требуют ухода в течение 10 лет
и имеют  эстетичный  внешний  вид  на  протяжении   длительного
времени.  Все  они  --  монтируемые.  Различные типы ограждений
имеют   свою   область   применения   и   широкий   ассортимент
типоразмеров,     который     может     удовлетворить    самого
требовательного заказчика.
     Простое ограждение FAPEX
     Данный тип  ограждений  относится  к  наиболее  простым  и
предназначен для эстетичного оформления, например, мест отдыха.
     Ограждение   спроектировано   таким   образом,  чтобы  его
установка занимала  минимум  времени:  устанавливаются  стойки,
раскатанный  рулон  последовательно  завешивается  на держатели
стоек -- и ограждение готово.
     Стойки  и  полотно  ограждения  покрыты  пластиком.  Такое
покрытие  эстетично и обеспечивает сток эксплуатации 10 лет без
дополнительного ухода.
     Вертикальные   размеры   ячеек   в   полотне    постепенно
уменьшаются  от  центра  к верхней и нижней части (рис. p2_01).
Это придает ограждениям легкость.  Они  не  ограничивают  обзор
архитектурных сооружений и зеленых насаждений.
     Большая   плотность  ячеек,  в  верхней  и  нижней  части,
усиливает полотно ограждения в наиболее уязвимых местах.  Более
низкая плотность полотна в средней части не препятствует обзору
предметов, находящихся за ограждением.
     Пролеты  закрепляются  на  выступах  стоек  ограждения без
каких-либо соединяющих элементов.  Угловые  стойки  усиливаются
штатными дополнительными элементами.
     Пролеты  ограждения  поставляются  в  рулонах длиной 25 м.
Высота рулона выбирается из  ряда:  1,0,  1,2,  1,5,  1,8,  2,0
метра.
     В   табл.   t2_01   представлены   размерные   и   весовые
характеристики ограждений.
     На рис. p2_02 представлены типоразмеры стоек  и  фрагменты
пролетов.  С  увеличением  высоты пролета, увеличивается размер
стойки и, соответственно, количество  фиксирующих  выступов  на
стойке.   Таким   образом,   при  увеличении  высоты  прочность
ограждения не уменьшается.
     Ограждение VERCORS
     Ограждение  VERCORS  представляет  собой  сетку,   которая
поставляется  в  рулоне  и  закрепляется  на  опорах  с помощью
стального провода.
     Отличительной особенностью  сетки  является  неразрывность
провода  в нижней части. В верхней части рулона разрывы провода
образуют шипы, высотой 50 мм.
     Ограждение   имеет   повышенную    жесткость,    благодаря
использованию  зигованого  провода.  Для  изготовления  провода
ограждения может использоваться  сплав  алюминия,  оцинкованная
сталь или оцинкованная сталь, покрытая слоем пластмассы.
     Для  усиления, в верхней части ограждения проходит тройной
ряд провода (рис. p2_03).
     Ограждение AXIS
     AXIS  --  универсальное   ограждение   для   коттеджей   и
промышленных объектов. Оно имеет современный дизайн и органично
вписывается в архитектуру, при соответствующем подборе цвета.
     Ограждение   AXIS  собирается  без  разъемных  соединений.
Стойки имеют пазы для фиксации  пролетов  ограждения.  Фиксация
без дополнительных соединений делает невозможным демонтаж части
ограждения злоумышленниками (рис. p2_04, p2_05).
     При  монтаже  на наклонной поверхности, пролеты ограждения
могут перемещаться в вертикальной плоскости, при сборке с шагом
200 мм (рис. p2_06). При этом требуется минимальная  подготовка
поверхности для установки ограждения.
     В     горизонтальной    плоскости    пролеты    ограждения
беспрепятственно могут составлять  между  собой  любые  углы  и
огибать препятствия.
     Высота  опор  может  составлять  от  0,6  до  2,6 м. Опоры
необходимо располагать на расстоянии  не  более  5  м  друг  от
друга.
     Как   и   все   изделия  фирмы  DIRICKX  ограждение  имеет
пластиковое покрытие.
     Особенность покрытий заключается в том, что они  наносятся
на готовое изделие и не имеют разрывов.
     Покрытие     многослойное.    Вначале    на    конструкцию
гальваническим способом наносится слой цинка.  Он  предохраняет
стальной  провод,  который  несет нагрузку, от окисления. Затем
при температуре 235‡C наносятся слои PVC пластикового покрытия.
Их может быть 5...10.
     При  такой  технологии  покрытие  прочно  приклеивается  к
поверхности конструкций.
     Многослойность    покрытия   делает   его   устойчивым   к
неблагоприятным атмосферным воздействиям.
     Толщина покрытия составляет  0,8  мм.  Такой  слой  защиты
обеспечивает гарантированный срок службы не менее 10 лет.
     Ограждения    с   такими   покрытиями   избавят   Вас   от
необходимости периодического ухода за ограждением.
     Защитная проволока TIGRE
     TIGRE --  защитная  колючая  проволока.  Она  относится  к
простым  средствам  защиты  периметра и используется в качестве
дополнительного препятствия.
     Колючая проволока TIGRE  имеет  устойчивое  гальваническое
покрытие.  Она  может  прикрепляться  в  нижней и верхней части
ограждений любой конструкции.
     Зубцы TIGRE изготавливаются  из  перфорированной  стальной
полосы  и  прикрепляются к стальному центральному проводу (рис.
p2_07, p2_08).
     Колючая проволока TIGRE выпускается в трех модификациях:
     SHORT barb -- с коротким зубцом;
     MEDIUM barb -- со средним зубцом;
     LONG barb -- с длинным зубцом.
     Основные характеристики колючей проволоки TIGRE следующие:
     TIGRE поставляется в бухтах диаметром от 500 до 900 мм;
     длина проволоки в бухте составляет 50 м;
     вес бухты -- 5 кг;
     бухта разворачивается спиралью и защищает пролет длиной 15
м.
     В зависимости от назначения защитного барьера,  выбирается
колючая  проволока  с  коротким,  средним  или длинным профилем
зубцов.

     2.4. ПЕРЕГОВОРНЫЕ УСТРОЙСТВА

     Избежать неприятностей можно, если  их  предупредить.  Это
относится, в первую очередь, к приему посетителей.
     Впустив незнакомого человека, даже если он ошибся адресом,
Вы подвергаете  себя  опасности. Поэтому лучше поговорить с ним
на расстоянии. Для этой цели служат переговорные устройства.
     Если  на  входной  двери  квартиры  или  офиса   находится
переговорное  устройство  с  кнопкой  вызова  и дверь постоянно
закрыта, вы сэкономите  свое  время  и  избежите  нежелательных
контактов. Такие устройства называются аудиодомофонами.
     Сочетание  переговорного устройства с электрическим замком
на входной двери позволит, не покидая рабочего места,  выяснить
личность,  намерения  посетителя  и  впустить  его нажав кнопку
открытия двери, если Вы этого желаете.

     2.4.1. ПРОВОДНЫЕ ПЕРЕГОВОРНЫЕ УСТРОЙСТВА

     Одним из  приоритетных  направлений  в  постановлениях  по
борьбе   с   грабежами   было   создание  условий  для  выпуска
переговорных    устройств.    Несмотря     на     постановления
правительства,    отечественные    производители   переговорных
устройств не выдержали конкуренции.
     Были потрачены огромные  средства  на  оборудование  домов
коллективными  переговорными  устройствами с электрозамками. За
этот эксперимент мы заплатили из государственного бюджета.
     Прочные, вандалоустойчивые конструкции не  выстояли  перед
"любопытством"  наших сограждан. Многие не поняли, что эта мера
устраняет  предпосылки  к  взлому  и  грабежу,  таким  образом,
повышая безопасность наших жилищ.
     Переговорные устройства для дома и квартиры
     Переговорное   устройство   для   входной  двери  квартиры
относится  к  простым   техническим   средствам.   Затраты   на
оборудование  одной  двери, включая стоимость самого устройства
-- меньше стоимости хорошего замка и составляет $45.  Стоимость
отечественных  переговорных устройств, в настоящее время, вдвое
превысила зарубежные.
     Для дома оборудование ворот переговорным устройством такая
же необходимая мера, как и наличие забора. Это избавит  Вас  от
необходимости лишний раз выходить из дома.
     Для  монтажа  внутри  помещений  и  на  улице  могут  быть
рекомендованы  переговорные   устройства   фирмы   COMMAX.   Их
эстетичность  придает  интерьеру  еще большую привлекательность
(рис. p2_19).
     Они выполняют следующие функции:
     дверного звонка;
     двухсторонней связи и телефона;
     управления электрическим замком.
     Корпус   аудиодомофона   может   быть   металлическим    и
пластмассовым.  Для наружной установки используются алюминиевые
корпуса со стойким покрытием. Для внутренней -- пластмассовые.
     Переговорные устройства для офиса
     Если посторонние могут беспрепятственно зайти  в  офис  --
этим   могут   воспользоваться   злоумышленники.   Обычно   они
представляются рекламными агентами, служащими фирм и т.д.
     Постоянно   закрытая   дверь   и   наличие   переговорного
устройства избавят Вас от необходимости удовлетворять в течение
дня любопытство праздно шатающихся.
     Для  повышения  безопасности  офиса вход оборудуется двумя
дверьми с электрическими замками.  Открыв  одну  дверь,  Вы  не
сможете  открыть  сведущую,  до  тех пор, пока не будет закрыта
предыдущая. Такая система дверей называется шлюзом.
     Вначале  может  показаться,   что   шлюз   создает   массу
неудобств. В течение нескольких дней шлюз становится нормой для
Вас  и  Ваших  постоянных  посетителей.  Этого нельзя сказать о
злоумышленниках. Пройдя через шлюз они окажутся в ловушке.
     Внутренняя  селекторная  связь  позволит  Вам   оперативно
связаться   с   сотрудниками   в   помещениях  офиса,  провести
селекторные  переговоры  не  покидая  рабочего   места.   Такие
устройства экономят массу времени.
     Они  используются  там,  где  нужна  оперативная  связь: в
офисах, складских помещениях, поликлиниках и т.д.
     При сосредоточении большого  количества  радиотелефонов  в
гостиницах,    крупных   офисах   создаются   взаимные   помехи
переговорам.   Система   селекторной   связи    лишена    таких
недостатков.
     Расстояние   между   абонентами  селекторной  связи  может
составлять до 300 м (при  больших  расстояниях  устанавливаются
дополнительные усилители), а их количество для одной станции --
90.
     Каждому   абоненту   селекторной   связи   устанавливается
аудиодомофон  или  громкоговорящее   переговорное   устройство.
Аудиодомофоны выполняют функции:
     связь  с дверным переговорным устройством и открытие замка
двери;
     связь с другими аудиодомофонами;
     индикация занятой  линии  и  автоматическое  соединение  с
абонентом после освобождения линии;
     поиск нужного абонента по всем аудиодомофонам.

     2.4.2. МОБИЛЬНЫЕ ПЕРЕГОВОРНЫЕ УСТРОЙСТВА

     Мобильные   переговорные  устройства  позволяют  исключить
прокладку линий  для  организации  аудиосвязи.  Они  используют
имеющиеся в зданиях коммуникации.
     Модели  переговорных устройств серии WI фирмы COMMAX (рис.
p2_20) позволяет при подключении только к сети переменного тока
организовать  селекторную  двухканальную  связь  для   5...6-ти
абонентов. При этом нет необходимости прокладывать кабель.
     По двум каналам может осуществляться селекторная связь как
между  всеми  абонентами одновременно, так и между двумя парами
абонентов.
     Такие устройства удобны при  проведении  временных  работ,
например,  при  строительстве.  Они  не  занимают  рук  и на их
установку необходимо несколько минут.

     ГЛАВА 3     ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОХРАНЫ

     К техническим средствам охраны относятся:
     системы охранной и пожарной сигнализации;
     системы ограничения доступа;
     системы телевизионного наблюдения;
     комплексы, на базе ЭВМ, включающие перечисленные системы.
     Приведенные выше системы могут работать как  в  комплексе,
так  и  отдельно.  Например,  охрана и телевизионное наблюдение
может осуществляться  за  большим  числом  объектов  или  одной
квартирой или офисом.
     Системы  любой  сложности  строятся на базе одних и тех же
технических устройств. При решении технических задач  охраны  в
первую очередь необходимо выбрать основные параметры устройств,
которые обеспечат достаточную надежность выполнения возложенных
на них функций.
     Системы     охранной     сигнализации    фиксируют    факт
несанкционированного доступа на охраняемую территорию, передают
сигнал  тревоги,  например,  на   пульт   охраны   и   включают
исполняющие устройства.
     Системы охранной сигнализации включают:
     датчики;
     пульт-концентратор;
     исполняющие устройства.
     Датчик    --    чувствительный    элемент,   преобразующий
контролируемый параметр в электрический сигнал.
     Особенность  датчиков  для  систем  охранной  сигнализации
состоит    в   том,   что   они   регистрируют,   в   основном,
неэлектрические величины. Измерение неэлектрических величин  --
сложная  задача  и при этом датчики должны обеспечивать высокую
надежность и достоверность контроля.
     Надежность датчиков обеспечивается, в основном,  цифровыми
методами обработки сигналов.
     Датчики объединяются в зоны. Под зоной понимается один или
несколько  датчиков, охраняющих определенный объект или участок
объекта.
     В  системах  охранной  сигнализации  используются  датчики
следующих типов:
     пассивные инфракрасные датчики движения;
     датчики разбития стекла;
     активные инфракрасные датчики движения и присутствия;
     фотоэлектрические датчики;
     микроволновые датчики;
     ультразвуковые датчики;
     вибро-датчики;
     датчики температуры;
     датчики наличия паров и газов;
     магнитные (герконовые) датчики;
     шлейфы.
     Пульт-концентратор   --   центральное  устройство  системы
охранной сигнализации. Он выполняется на базе  микропроцессора.
Все  функции  системы  определяются программой микропроцессора.
Параметры программы задает пользователь, в зависимости  от  его
полномочий, со специального пульта.
     Пульты-концентраторы могут подключаться к персональным ЭВМ
для обработки  и  регистрации сигналов тревоги, автоматического
анализа состояния датчиков и функционирования всей системы.
     Пульты-концентраторы   могут   принимать   и    передавать
сообщения  по  телефонной  сети через коммуникационный модуль в
автоматическом режиме.
     Большинство  систем  охранной   сигнализации   дополняются
датчиками  пожарной  безопасности.  Наиболее  развитые  системы
могут  включать  другие  подсистемы  и  дополняться,  например,
пультами дистанционного управления.
     По  способу  подключения датчиков к пультам-концентраторам
охранные устройства разделяются на проводные и беспроводные.
     В  проводных  системах  связь  между  всеми   устройствами
системы   осуществляется  по  кабелю.  При  высокой  надежности
проводных систем они менее гибкие, чем беспроводные.
     В   беспроводных   системах   каждый   датчик   оснащается
собственным     передатчиком,     а    пульт-концентратор    --
многоканальным приемником. Приемник  и  передатчик  могут  быть
встроенными, либо выполненными в виде отдельных модулей.
     Беспроводные  системы  охранной  сигнализации более удобны
при монтаже и использовании. Они могут  дополняться  сервисными
устройствами дистанционного управления.
     Дешевые беспроводные системы обладают большей вероятностью
ложных  срабатываний. Устойчивость беспроводных систем охранной
сигнализации ниже  в  местах  с  высоким  уровнем  промышленных
радиопомех.
     Дальность  связи  датчик  --  главный  пульт, как правило,
составляет от 30 до 300 м для стандартных систем и до 3 км  для
систем увеличенного радиуса действия.
      Надежность  связи определяется характеристиками приемника
и  передатчика,  архитектурой  здания  и  уровнем  промышленных
радиопомех.
     Беспроводные  системы выпускаются фирмами ROCONET, LINEAR,
VISONIC, POWERHOUSE и др.
     С  помощью  систем  ограничения   доступа   осуществляется
автоматизированный контроль доступа в помещения. Это могут быть
небольшие  системы  на  1...3  двери  и системы, контролирующие
перемещение до нескольких десятков тысяч человек.
     Ограничение  доступа  должно  осуществляться  без   потерь
времени    и   при   этом   обеспечивать   надежный   контроль.
Идентификация пользователя происходит посредством магнитной или
электронной карточки.
     На   особо   ответственных   участках   система   контроля
дополняется набором кода.
     Магнитные   карточки   широко  используются,  например,  в
метрополитене, но обладают слабой  защищенностью.  При  желании
информацию  на  карточке можно переписать. Такие карточки самые
дешевые, но обладают низкой надежностью.
     Виганд-карточки     содержат     определенным      образом
ориентированные  намагниченные  проволочки. При их изготовлении
осуществляется  переориентация  проволочек   магнитным   полем.
Положение  проволочек  фиксируется  и  определяет код, присущий
данной карточке. Подделать такую карточку очень сложно.
     Проксимити-карточки содержат микросхему (чип) с записанной
в ней информацией. Такие карточки считываются на расстоянии  до
90  см.  Карточки  бывают  активные  и  пассивные.  В пассивных
карточках информация записывается один  раз  при  изготовлении.
Активную   карточку   можно   перепрограммировать.  Электронные
карточки наиболее удобны в обращении.
     Системы   контроля   доступа   включают   считыватели    и
контроллеры. Считыватель воспринимает информацию, записанную на
карточке.   Кроме   этого   он  может  выполнять  дополнительно
следующие функции:
     управлять открытием дверей;
     контролировать время, в течение которого дверь открыта;
     контролировать одну зону сигнализации.
     Контроллер   --   устройство   управления   считывателями,
вырабатывающее сигналы разрешения доступа на основании принятой
информации.  Контроллеры  могут  рассчитываться  на  управление
2...8 считывателями.
     Считыватели  с  контроллерами   объединяются   в   систему
ограничения  доступа,  которая  управляется  специализированным
контроллером или ЭВМ.

     3.1. СИСТЕМЫ ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

     3.1.1. ДАТЧИКИ

     Для охраны внутренних помещений наибольшее распространение
получили  пассивные  ИК-датчики   движения   (рис.   p3_01)   и
совмещенные   датчики  типа  пассивный  +  микроволновой  (рис.
p3_02).
     Наибольшей популярностью пользуются датчики:
     серии MH и D&D фирмы CROW;
     серии BRAVO фирмы DSC;
     серии Paradox фирмы PIROTEC;
     серии DXR фирмы CROW;
     серии Force-2 фирмы DSC;
     серии XJ фирмы C&K.
     Совмещенные  датчики  отличает   гораздо   более   высокая
надежность и устойчивость к ложным срабатываниям.
     Для охраны периметра и помещений используются:
     активные инфракрасные датчики движения и присутствия;
     пассивные и дуальные датчики движения;
     датчики разбития стекла;
     магнитные датчики;
     шлейфы.
     Датчики движения
     Пассивные  инфракрасные  датчики  движения срабатывают при
попадании движущегося  объекта,  излучающего  тепло  (например,
человека), в зону чувствительности датчика.
     Датчики    отличаются,    в    основном,    формой    зоны
чувствительности и устойчивостью к ложным  срабатываниям.  Зона
чувствительности  датчиков  для  систем  охранной  сигнализации
представляет собой сектор (90‡-110‡).  В  техническом  описании
датчиков  приводятся  диаграммы, которые наглядно демонстрируют
зоны чувствительности датчиков.
     Диаграмма датчика может быть изменена.  В  соответствии  с
расположением  датчика и особенностями плана помещения изменить
диаграмму можно используя прилагаемые к датчику  сменные  линзы
Френеля или накладки, которые перекрывают часть чувствительного
элемента датчика.
     Недостаток самых простых и дешевых датчиков в том, что они
срабатывают   при  определенной  скорости  изменения  теплового
потока.
     Например, при включении/выключении батареи  отопления,  на
сквозняке,  из-за  нагрева  солнцем определенных поверхностей в
помещении и т.д. датчик может сработать.
     Более совершенные (и более дорогие) датчики не имеют  этих
недостатков.  Их  надежность  и  стойкость  к  тепловым помехам
обеспечивается  многоканальными  чувствительными  головками   и
сложной обработкой сигнала в самом датчике.
     В    простых   моделях   обработка   сигналов   проводится
аналоговыми методами, а в более сложных -- цифровыми, например,
с помощью встроенного процессора.
     К самым простым относятся датчики семейства Bravo-2  фирмы
DSC  и  Paradox  Light  фирмы  PIROTEC.  К  наиболее сложным --
Paradox Vision-510 и UP350 фирмы Alarmcom.
     Датчики разбития стекла
     Датчики разбития стекла (рис.  p3_26)  реагируют  на  звон
бьющегося   стекла.  Наиболее  совершенные  модели  анализируют
спектр звуковых шумов в помещении.
     Если спектр шума  содержит  составляющую,  совпадающую  со
спектром  повреждаемого  стекла,  то  датчик  срабатывает. Один
такой датчик может охранять стеклянные окна,  витрины  и  т.п.,
площадью до 10 м2.
     Двухпороговые  датчики регистрируют звук удара по стеклу и
звон разбиваемого стекла. Для индикации  тревоги  такой  датчик
должен   зарегистрировать   два   соответствующих   сигнала   с
интервалом не более 150 мс.
     Чувствительность датчиков разбития стекла  регулируется  с
применением  имитатора разбивания стекла, например, марки DG-50
или FG-700.
     Фотоэлектрические датчики
     Фотоэлектрические датчики излучают и принимают  отраженный
сигнал  инфракрасного  излучения  с длиной волны порядка 1 мкм.
Они используются в составе систем защиты внутреннего и внешнего
периметра для  бесконтактного  блокирования  пролетов,  дверей,
лифтов,   проемов,   коридоров   и  т.п.  Их  отличает  высокая
устойчивость и надежность работы.
     Фотоэлектрические  датчики  состоят  из  двух  частей   --
передатчика  и  приемника.  Они  разносятся вдоль линии охраны.
Между ними проходит система модулированных  инфракрасных  лучей
рис. p3_15a.
     Датчики   этого  типа  срабатывают  при  попытке  пересечь
систему лучей, отличаются высокой устойчивостью  и  надежностью
работы.  На  рис.  p3_16  показаны  случаи пересечения барьера,
которые различаются фотоэлектрическим датчиком.
     Наиболее  совершенные  модели  фотоэлектрических  датчиков
могут  работать  автономно. Для этого они оснащаются солнечными
элементами, которые заряжают аккумуляторные  батареи  датчиков.
Для  охраны  периметров,  при  наружной  установке  (на улице),
наибольшее   распространение   получили   активные   ИК-датчики
фотоэлектрического типа фирмы OPTEX.
     Микроволновые датчики
     Микроволновые  датчики  излучают  и  принимают  отраженный
сигнал поля сверхвысокой частоты.  В  плане  охраны  внутренних
помещений,   их   характеристики   аналогичны   характеристикам
вышеперечисленных устройств, но микроволновые датчики имеют:
     гораздо более высокие цены,
     более низкую устойчивость к ложным срабатываниям;
     высокий уровень вредных излучений.
     При  охране  наружного  периметра  датчики  данной  группы
проигрывают   по  своим  характеристикам  активным  ИК-датчикам
фотоэлектрического типа.
     Ультразвуковые датчики
     Ультразвуковые датчики  излучают  и  принимают  отраженный
сигнал ультразвукового поля. Их отличает:
     малая чувствительность;
     высокий уровень ложных срабатываний;
     зависимость  настроек от перепадов температуры, сквозняка,
акустических шумов, колебаний влажности.
     Поэтому этот тип датчиков нашел применение, в основном,  в
недорогих  системах  для  защиты  малых замкнутых изолированных
объемов, например, салона автомобиля.
     Вибро-датчики
     Вибро-датчики реагируют  на  наличие  вибрации  и  ударов.
Работают  на основе пьезоэффекта или электромагнитной индукции.
Отличаются  низкой  стоимостью   и   высоким   уровнем   ложных
срабатываний.
     Массовое   применение  находят,  в  основном,  в  наиболее
дешевых системах автомобильной сигнализации.
     Магнитные датчики
     Магнитные   датчики   относятся   к   самым   простым    и
устанавливаются  на окна, двери и люки. Выпускаются двух видов:
для наружной и скрытой установки. Обычно размещаются в  верхней
части двери или окна.
     С   целью  повышения  надежности  устанавливается  по  два
датчика, соединенных последовательно. При  установке  на  окнах
каждая фрамуга окна защищается парой "геркон + магнит".
     Магнитные  датчики  представляют  собой  пару  геркон плюс
магнит и срабатывают  при  открытии/закрытии  двери  или  окна.
Геркон  --  это  герметически  запаянный  в  стеклянную  трубку
контакт. Он замыкается или размыкается при  поднесении  к  нему
магнита.  Обычно  магнит  крепиться к подвижной части двери или
окна, а геркон к неподвижной.
     Шлейфы
     Шлейфы представляют  собой  ленту  из  тонкой  алюминиевой
фольги.  Она  клеиться  на  стекло,  стену  дверь  и  т.д.  При
разрушении основания, на которое она наклеена, лента  рвется  и
разрывает  цепь протекания электрического тока. Для подключения
к цепи охранной сигнализации лента  и  проводник  зажимаются  в
держателе, который клеиться к тому же основанию что и лента.

     3.1.2. ПУЛЬТ-КОНЦЕНТРАТОР

     Пульт-концентратор    принимает    сигналы    от   пультов
дистанционного управления и от датчиков охраняемых зон.
     В зависимости от состояния датчиков, зоны и режима работы,
пульт-концентратор включает исполняющие устройства  в  режимах,
заданных пользователем и запоминает информацию о событиях.
     Большинство  профессиональных пультов-концентраторов имеют
встроенный цифровой  коммуникационный  модуль,  предназначенный
для приема и передачи кодированных сообщений по телефонной сети
в полностью автоматическом режиме.
     Коммуникационный модуль позволяет принимать сигнал тревоги
по телефону    на    городском    (районном)   пульте   охраны,
оборудованном декодирующей аппаратурой, и подавать  команды  по
телефонной линии на пульт-концентратор.
     Существуют специальные устройства, (например, ESCORT фирмы
DSC),  позволяющие  вести  диалог  с  пультом-концентратором  с
помощью обычного телефона.
     Вам достаточно вызвать телефонный номер, к которому  через
ESCORT  подключен  пульт-концентратор,  и набрать на телефонном
номеронабирателе  пароль  доступа  к   системе.   После   этого
пульт-концентратор через голосовой синтезатор устройства ESCORT
сообщит текущее состояние и другие запрошенные Вами данные.
     Весь  диалог  с системой протекает по принципу: информация
от пульта-концентратора -- голосовыми сообщениями; Ваши команды
-- через номеронабиратель.
     В  зависимости  от  модели  пульт-концентратор   позволяет
создавать  системы  охраны  как  небольших  объектов (квартиры,
офисы), так и крупных (предприятие, большое здание или комплекс
зданий).

     3.1.3. ИСПОЛНЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА

     Исполняющие устройства подключаются к центральному  пульту
с помощью проводной или беспроводной связи. В системах охранной
сигнализации   могут   использоваться   следующие   исполняющие
устройства:
     мощная сирена;
     мигающий свет,
     графические панели с планом помещений,
     система подсветки;
     принтер  для  регистрации  времени,  места   и   характера
нарушения, и пр.
     В  качестве  сирен  используются мощные пьезоэлектрические
сирены мощностью до 120 дБ (рис. p3_34). Более мощные источники
звуковых колебаний могут привести к травме  слухового  аппарата
не только нарушителя, но и владельца системы.
     Наилучшие  образцы  сирен для систем охранной сигнализации
представляют  собой  защищенные  от  механических   воздействий
устройства с автономным питанием.
     Они содержат источники звуковой и световой сигнализации. В
случае   отключения   проводников   такие  сирены  срабатывают,
предупреждая о нарушении.
     Мигающий  свет  предназначен  для   привлечения   внимания
окружающих  при  срабатывании сигнализации. Он может включаться
как предупредительный сигнал при попытке нарушения  подходов  к
зонам охраны.
     Графические  панели  с  планом  помещения  используются  в
сложных системах и отображают на плане место нарушения.

     3.2. СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

     3.2.1. ПОЖАРНЫЕ ДАТЧИКИ

     По предписаниям СЕАН для каждого учреждения и жилого  дома
с  более  чем  10  жилыми  единицами  положено  иметь  пожарную
сигнализацию.
     Пожарные датчики,  по  способу  контроля,  разделяются  на
точечные  и  линейные.  Датчики  точечного  контроля могут быть
пороговые,  дифференциальные,  аналоговые,  адресуемые   и   не
адресуемые.
     Наиболее   простые   --  пороговые  неадресуемые  датчики.
Срабатывание таких датчиков не позволяет идентифицировать место
возгорания  и  контролировать   работоспособность   датчика   в
процессе эксплуатации.
     Аналоговые адресные извещатели
     Аналоговые  адресные  дифференциальные пожарные извещатели
предназначены для организации охраны средних и крупных объектов
с большой  концентрацией  ценностей  в  составе  автоматических
установок пожарной сигнализации с точечным контролем помещений.
     Все   аналоговые   адресные  извещатели  располагаются  на
двухпроводном  кольцевом  шлейфе  и  автоматически   адресуются
приемноконтрольным устройством.
     Если  извещатель  кольцевого  шлейфа  фиксирует  сигнал  о
пожаре,  то  происходит  опознавание   группы   и   конкретного
извещателя. При этом сигнал передается в пожарную службу.
     Информация  о  пожаре,  содержащаяся  в памяти аналогового
извещателя, может быть считана  приемноконтрольным  устройством
через интерфейс либо через подключенный к системе МОДЕМ.
     В   процессе   эксплуатации   аналоговые  дифференциальные
извещатели адаптируются к постепенному старению  чувствительных
элементов  (рис. p3_04 и рис. p3_05), измеряют текущие значения
контролируемого параметра и оповещают центральную станцию.
     По  среднесуточному  значению  контролируемого   параметра
станцией    автоматически    корректируется    чувствительность
аналоговых  дифференциальных  извещателей  и   оценивается   их
работоспособность.
     Извещатель  сообщает  свой адрес центральной станции, если
значение   измеряемой   величины    превышает    заданный    ею
фиксированный предел. Центральная станция чаще опрашивает такой
извещатель  и  таким  образом  быстрее  реагирует  на изменения
параметров контролируемой среды.
     Адрес извещателя  устанавливается  пластмассовой  адресной
картой,  вставляемой  в  основание  извещателя.  Таким образом,
основание  извещателя  становится  носителем  адреса.  Оно   не
содержит электронных компонентов.
     Такая  конструкция  исключает  ошибки при техобслуживании,
так как адрес устанавливается только один раз в основании и при
замене извещателя адрес не изменяется.
     Адресная  карта  может  быть  установлена  на   заводе   с
отпечатанным   адресом,  но  можно  использовать  универсальную
карту, адрес которой несложно установить на объекте.
     Аналоговые адресные  извещатели  выпускаются  в  следующих
исполнениях (рис. p3_06-p3_09):
     извещатель, регистрирующий изменения температуры;
     оптический дымоуловитель;
     ионизирующий дымоуловитель;
     многофункциональный    извещатель    с    комбинированными
чувствительными элементами.
     Программирование
     В  центральной  станции  системы  противопожарной   защиты
программируются:
     чувствительность    извещателя    0,    1,    2    или   3
(чувствительность -- уменьшенная, нормальная,  увеличенная  или
замедленное действие);
     принадлежность    извещателя    к    определенной   группе
извещателей  (с  целью  индикации  состояния  извещателей  всей
группы  посредством  соответствующих  индикаторов  на  передней
панели);

выходами адресуемых интерфейсов.
     Извещатели серии HP95
     Извещатели   серии   HP95   являются   новейшим  продуктом
английской фирмы APOLLO, поставляемые с марта  1993  года.  Они
изготовлены  с  применением  технологии  поверхностного монтажа
электронных компонентов.
     Производитель     пользовался     многолетним      опытом,
приобретенным  при  разработке аналоговых адресных извещателей.
Восемь лет выпускалась предыдущая серия S90.
     Характеристиками новой серии являются:
     совместимость  с  серией   S90   (относительно   связи   с
центральной станцией);
     увеличена надежность передачи данных;
     увеличена    разрешающая   способность   аналого-цифрового
преобразователя до 8 разрядов;
     облегчена очистка  дымовых  коробок  благодаря  улучшенной
конструкции;
     упрощена установка адреса извещателя;
     обеспечена преемственность датчиков;
     у  изолятора  серии  HP95 уменьшено сопротивление (с 50 Ом
серии  S90  на  0,5  Ом)  --  это  позволяет,   соответственно,
увеличить сопротивление кабеля шлейфа.
     Аналоговый  адресный ионизационный дымовой извещатель XP95
Код 55000-500
     В   извещателе   используется   источник   гамма-излучения
америций 241 активностью 33,3 кило-беккереля (0,9 микрокюри).
     В  двойной ионизационной камере обнаруживается присутствие
и измеряется концентрация  дымовых  частиц.  Работа  извещателя
устойчива и не зависит от параметров окружающей среды.
     Аналоговый адресный оптический дымовой извещатель XP95 КОД
55000-600
     Дымовой извещатель (рис. p3_06) в оптической измерительной
камере   по   рассеиванию   инфракрасных   лучей   обнаруживает
присутствие и измеряет концентрацию дымовых частиц  в  воздухе.
Измеренное  аналоговое значение извещатель сообщает центральной
станции.
     Аналоговый  адресный  термический  извещатель   XP95   КОД
55000-401
     Термический  извещатель  (рис. p3_07) измеряет температуру
окружающей среды в интервале  от  20‡С  до  90‡С  и  измеренное
значение  сообщает  центральной  станции.  Существуют  два типа
термических    извещателей    --    термодифференциальные     и
термомаксимальные. Первый сам обращается к центральной станции,
если   разность  заданной  и  измеренной  температур  превышает
установленный предел. Второй -- при  превышении  установленного
порога  температуры.  Центральная  станция  чаще  опрашивает те
извещатели,  которые  обратились  самостоятельно,   а   тревогу
поднимает в зависимости от установленных пределов.
     Адресный ручной извещатель HOTS КОД 55000-910
     В  состав  ручного  извещателя  входят  электронные схемы,
похожие на схемы остальных аналоговых извещателей Аполло.  Этот
извещатель сообщает центральной станции только два параметра: в
нормальном    состоянии   аналоговое   значение   16,   а   при
активированном извещателе аналоговое значение 64. Все остальные
значения -- ошибки. Активированный ручной извещатель посылает к
центральной станции тревожный  сигнал  прерывания  (interrupt),
независимо  от  адреса, опрашиваемого в данный момент станцией.
Таким образом, центральная станция принимает сигнал от  ручного
извещателя немедленно.
     Изолятор XP95 КОД 55000-700
     Изолятор  (рис.  p3_08) предотвращает выход из строя всего
шлейфа в случае короткого замыкания. При  этом  выпадет  только
часть  шлейфа  между  двумя  изоляторами,  которые  помещают на
каждые 20...30  извещателей  или  на  границе  между  пожарными
секторами.  Изолятор вносит в петлю добавочное последовательное
сопротивление  в  0,5  Ом,  которое  необходимо  учитывать  при
вычислении падения напряжения в петле.
     Изолятор  прерывает  отрицательный  полупериод переменного
напряжения,  протекающего  по  петле,  а  центральная   станция
положительный.  Таким  образом,  станция  защищена от короткого
замыкания на корпус объекта.
     Световой индикатор (LSI)
     Световой  индикатор  посредством  светоизлучающего   диода
отображает состояние одного или нескольких извещателей.
     Работой  индикатора  управляет  центральная  станция через
извещатель,   к   которому   подключен   индикатор.   Несколько
извещателей можно подключить параллельно к одному индикатору.
     Основание извещателя XP95 КОД 45681-200
     Основание  (рис.  p3_09)  одно  и  то  же  для  всех типов
извещателей  серии  XP95  (кроме  ручного,   у   которого   нет
основания). Извещатель монтируется в основание, с установленной
в  него  картой  адреса. В основание вставлена сменная адресная
карта.  Носителем  адреса  является  основание,  хотя  оно   не
содержит никакой электронной схемы.
     Аналоговые адресные пожарные извещатели ESSER серии 9200
     Серия  9200  была  разработана  специально  для  кольцевых
шлейфов сигнализации  в  приемноконтрольных  пожарных  системах
ЭССЕРТРОНИК 8008.
     Стандартная  конструкция цоколя извещателя (модель 781490)
может быть  расширена  в  серии  9200  на  выход  оптокопплера,
релейный выход и разделитель групп.
     Извещатели серии 9200 соответствуют следующим стандартам и
нормативам  для  приемноконтрольных  противопожарных устройств:
ДИН/СНЭ 0100, ДИН/СНЭ 0165, ДИН/СНЭ 0833, ДИН 14675,  СС  2095,
ДИН/ЭН 0108.
     На  общем  кольцевом  шлейфе  могут  подключаться  до  127
аналоговых  пожарных  извещателей  серии  9200  (рис.   p3_10),
входящих в состав 15 отдельных групп.
     Особенности извещателей серии 9200:
     встроенная  память  для  хранения  информации  о  сигналах
пожара;
     децентрализованный интеллект;
     распознавание первичного и последующих сигналов о пожаре;
     аварийный резерв;
     простой ввод в действие через программную поддержку;
     быстрый, направленный контроль через интерфейс извещателей
или по запросу через модем;
     оптическое изображение состояния отдельных  чувствительных
элементов на дисплее персонального компьютера;
     автоматический   контроль   чувствительности   посредством
анализа сигналов динамическими фильтрами;
     бесступенчатая настройка на изменение  условий  окружающей
среды с постоянной скоростью реагирования;
     локализация  загрязненного  или  неисправного  извещателя,
автоматический надзор;
     возможность   поставки   в    виде    многофункционального
извещателя с комбинированными чувствительными элементами;
     возможность   комбинирования  всех  извещателей  на  общем
кольцевом шлейфе;
     повышенная  эксплуатационная   надежность,   обусловленная
устойчивостью   кольцевого   шлейфа  к  коротким  замыканиям  и
прерываниям;
     вид защиты IP40, IP42.

     3.2.2. ЛИНЕЙНЫЙ ДЕТЕКТОР ПЕРЕГРЕВА И ВОЗГОРАНИЯ

     Линейный детектор перегрева и возгорания состоит  из  двух
проводов,    каждый   из   которых   покрыт   терморезистентным
материалом. Провода скручиваются в напряженном состоянии  (рис.
p3_11). Они спирально обернуты защитной лентой, а снаружи имеют
покрытие,   соответствующее   той  среде,  где  детектор  будет
использоваться.
     Устройство,   соединенное   с   одним   концом   линейного
детектора,  создает  в  цепи  постоянный  ток.  При  достижении
критической температуры терморезистентный материал размягчается
и провода контактируют друг с другом в месте перегрева.
     Расстояние до места контакта  указывается  на  центральной
панели, в футах или метрах.
     Сигнал  тревоги  подается  уже при перегреве, до появления
огня или дыма.  Детекторы  производятся  для  работы  в  разных
интервалах  температур  и улавливают разницу между нормальной и
повышенной для данного объекта температурой.
     Наиболее  важно,  что  кабель  линейного  детектора  может
соприкасаться с объектами повышенной пожарной опасности.
     Термокабель  можно  проводить  над, вокруг или через любую
систему, представляющую пожарную опасность. Он будет определять
места  перегревов  гораздо  быстрее,  чем  точечные  детекторы,
которые устанавливаются на потолке и работают дистанционно.
     Детекторы  легко  сращиваются  друг  с  другом  при помощи
соединительных устройств. Каждый детектор работает  независимо,
в своем собственном интервале температур.
     Линейный  теплодетектор  "Protectowrire"  имеют  следующие
особенности:
     обнаруживает перегрев в любой  точке  и  имеет  одинаковую
чувствительность по всей длине;
     доступен большой диапазон рабочих температур;
     легко сращивается при помощи простых инструментов типа PWS
и PWSC;
     простая    конструкция    позволяет   легко   обнаруживать
неполадки;
     наружная изоляция предохраняет от коррозии,  пыли,  грязи,
повышенной влажности и экстремальных температур.

     3.2.3. ПУЛЬТЫ-КОНЦЕНТРАТОРЫ

     Zarja Electronika
     Устройство NJVP-300
     NJVP-300   предназначено  для  комбинированной  защиты  от
взлома   и   пожара.    Система    пожаротушения    управляется
автоматически.
     Пульт-концентратор   NJVP-300   (рис.   p3_30)   управляет
системой   технической   защиты   посредством    исполнительных
устройств   (сирены,   световые   индикаторы,   пожарные  люки,
электромагнитные клапаны) и обеспечивает передачу  сообщений  о
тревоге на пульт пожарной охраны или милиции.
     Максимальная  конфигурация  NJVP-300  --  6  шлейфов.  Для
пульта-концентратора NJVP-100 -- 1 шлейф.
     Каждый  модуль  NJVP-300  может  контролировать  состояние
одного   кольцевого  шлейфа.  Центральный  модуль  контролирует
состояние всей системы, кольцевых шлейфов на  наличие  коротких
замыканий  и  обрывов.  Устройство имеет модульную конструкцию.
Состояние  контролируемых  секторов  отображается   посредством
светодиодов.
     К   кольцевому   шлейфу   подключаются  до  32  адресуемых
устройств. На нем могут находиться интерфейсные устройства  для
подключения  исполнительных устройств, шифраторов, интерфейсов.
Они обеспечены источниками автономного питания.
     Шифраторы  предназначены  для  включения-выключения  групп
охранных датчиков с целью доступа в помещения охраняемых зон.
     Информация   о  включении/выключении  отдельных  секторов,
взломах и возгораниях протоколируется на принтере.
     Контрольная  панель   OP-300A   (рис.   p3_31)   позволяет
контролировать  состояние  всей  системы  и  линейных входов на
предмет  коротких  замыканий  и  обрывов   кольцевых   шлейфов.
Параметры линейных входов устанавливаются программно.
     Структурная схема NJVP-300 приведена на рис. p3_29.
     Прибор приемноконтрольный пожарный ЭССЕРТРОНИК 3008
     Данная  система,  включает  3800 шлейфов сигнализации в 32
подчиненных   пожарных   контрольных   панелях.    Обеспечивает
возможность   подключения   до   90000   пожарных  извещателей,
относится к числу самых крупных систем в мире.
     Пульт-концентратор   (рис.   p3_14)    предназначен    для
организации охраны средних и крупных объектов.
     Одним  из  преимуществ  прибора  3008 является возможность
расширения емкости от 8 до 120 шлейфов сигнализации и  стольких
же  исполнительных  устройств  (например,  реле), что позволяет
решать задачи по организации охраны и пожарной сигнализации.
     В случае  пожара  точная  информация  в  виде  текста  (20
символов)  отображается  на  4-строчечном  жидкокристаллическом
дисплее. Наряду со шлейфовыми и диагностическими  извещателями,
а также описанием места событий, тушение пожара может облегчить
и другая информация специфическая для пользователя.
     ЭССЕРТРОНИК  3008  может  входить  в иерархические системы
пожарной сигнализации в качестве основной пожарной  контрольной
панели (ПКП), в сочетании с подчиненными ПКП такого же типа или
типа ЭССЕРТРОНИК 3007. Прибор ЭССЕРТРОНИК 3008 предназначен для
охраны больших территорий.
     Базовая  конструкция  рассчитана  на  контроль 16 свободно
программируемых шлейфов сигнализации с  адресными  пожарными  и
диагностическими  извещателями. Прибор может расширяться с 8 до
120 шлейфов.
     Программирование работы шлейфов:
     шлейф пожарной сигнализации формирует сигнал  "пожар"  при
срабатывании  извещателей  в  2-х шлейфах либо при срабатывании
2-х извещателей в одном шлейфе;
     промежуточное запоминание тревожных сообщений;
     интерфейсы RS-232 и телеметрический сигнал по линии 20 мА.
     ЭССЕРТРОНИК 3008 обеспечивает:
     установку  интегрированного  печатающего  устройства   для
распечатки текста;
     возможность  подключения  печатающего устройства с выдачей
даты, времени, а также дополнительного текста;
     возможность   подключения   акустических   и    оптических
сигнальных устройств;
     возможность   подключения   через   интерфейс  одного  или
нескольких параллельных табло индикации;
     возможность подключения компьютера;
     возможность подключения нескольких  панелей  управления  и
табло индикации;
     прибор  подготовлен  для  передачи сообщений через системы
TEMEX и ISDN;
     передача сообщений на большие  расстояния  с  подключением
модемов (VI28);
     возможность подключения 2 главных пожарных извещателей;
     может    использоваться    в   качестве   центрального   и
подчиненного устройства;
     обеспечивает  подключение  до  32  подчиненных   устройств
ЭССЕРТРОНИК 3008.
     Контрольные панели FS2000 фирмы "Protectowire"
     "Protectowire"    является    лидером    в    производстве
высококачественного  противопожарного  оборудования  и  создает
такое   оборудование,  которое  не  только  соответствует  всем
требованиям заказчика, но и опережает их.
     Компания "Protectowire" была основана 50  лет  назад.  Она
начала  свою деятельность с создания простейших линейных систем
обнаружения перегревов и возгораний.
     Сегодня компания производит противопожарную систему  "Fire
System  2000" с цифровой индикацией точек сигнала тревоги (рис.
p3_12).
     Среди   поставляемых   могут    быть    выбраны    панели,
контролирующие до 1067 метров термокабеля "Protectowire", до 25
детекторов  дыма  или  панели  для  подключения неограниченного
числа контактных устройств.
     "Protectowire" предлагает различные детекторы перегрева  и
возгорания, а также дополнительное оборудование:
     ультрафиолетовый детектор возгорания;
     пульты ручного управления;
     ионизирующие и фотоэлектрические детекторы дыма;
     устройства световой и звуковой сигнализации.
     Панель FS2000 (рис. p3_13) осуществляет полный контроль за
состоянием  подключенных  датчиков  и шлейфов. Основная система
состоит из двух зон.
     Панель обеспечивает независимое тестирование, отключение и
переключение   каждой   зоны,   полное   управление   системами
пожаротушения,  обнаружение  повреждений  наружного  покрытия и
системы заземления.
     Управление  пожаротушением  осуществляется   по   сигналам
охранных   шлейфов.   Для  контроля  аварийного  затопления  на
отдельном шлейфе монтируются напольные датчики.
     Цифровые   указатели   точек   тревоги   указывают   места
обнаружения  повышенной температуры и расстояния до них в футах
или метрах от начала контролируемого участка цепи.
     Сканер зон тревоги может быть  установлен  на  контрольных
панелях  серий  ACR-1600 и FS2000. Он обслуживает 8 или 16 зон,
постоянно сканируя их до получения сигнала тревоги. Если  такой
сигнал   будет   получен,   сканирование  прекратится  и  номер
угрожаемой зоны появится на цифровом табло.
     Системы  подачи  предупреждающих  сигналов  "Protectowire"
соответствуют  требованиям  стандартов  дня защитных сигнальных
систем -- No.72NEPA:
     локальные сигнальные системы;
     вспомогательные сигнальные системы;
     перемещаемые сигнальные системы.
     Охрана кабельных желобов и транспортеров
     Система "Protectowire" точно указывает место перегрева или
возгорания в любой части кабельного желоба.
     Теплодетектор может крепиться к жгуту кабеля  и  проходить
по кабельным желобам.
     "Protectowire"  легко  монтируется в оборудовании, и может
прокладываться  по  кабельным   желобам   и   соприкасаться   с
токоведушими   частями,   наиболее  подверженными  перегреву  и
возгоранию.  "Protectowire"  может  монтироваться  везде,   где
окружающие     температуры     не     превышают     собственную
термочувствительность.
     Система линейного детектирования "Protectowire"  типа  ЕРС
может работать в агрессивной среде.
     На    транспортерах    пожароопасными   могут   быть   как
транспортируемые материалы, так и  сами  транспортерные  ленты.
При возникновении пожара, огонь быстро распространяется по всей
длине   транспортера   и  тушить  его  очень  трудно.  Линейные
теплодетекторы "Protectowire" устанавливаются над транспортером
или на каждой стороне ремня.
     Линейные  детекторы  "Protectowire"  могут  быть  снабжены
электрическими  цепями  с  повышенной  защитой, необходимой дня
работы на особо пожароопасных участках (классы  защиты  I,  II,
III, группы защиты A, В, С, D, E, F, и G).

     3.3. БЕСПРОВОДНЫЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

     3.3.1. СИСТЕМЫ ОХРАНЫ ПЕРИМЕТРА

     При   необходимости   охранять   открытую   или   закрытую
территорию  с  периметром  от  десяти  до  тысячи   метров   --
используется система фотоэлектрических датчиков.
     Система  охраны периметра устанавливается на ограждениях и
без них.  Она  используется  для  охраны  постоянных  объектов,
участков   строительства  и  на  участках  временно  охраняемых
территорий  (рис.  p3_35).  Основу  системы  охраны   периметра
составляют фотоэлектрические датчики.
     Фотоэлектрические   датчики  состоят  из  двух  частей  --
приемника и передатчика  (рис.  p3_32).  Они  разносятся  вдоль
линии   охраны.  Между  ними  проходит  система  модулированных
инфракрасных лучей. Датчики этого типа срабатывают при  попытке
пересечь  систему  лучей,  отличаются  высокой  устойчивостью и
надежностью работы (например, серия АХ фирмы OPTEX).
     Фотоэлектрические   датчики   AX-70T,   AX-130T    надежно
работают,  несмотря  на  изменения  погодных  условий.  В ясную
погоду  интенсивность  лучей  автоматически  уменьшается.   При
рассеянии  до 99% энергии лучей падающим снегом и дождем датчик
продолжает  надежно  работать,  автоматически   адаптируясь   к
внешним условиям.
     В  фотоэлектрических  датчиках  OPTEX используется система
двух параллельных модулированных лучей, которые направляются от
передатчиков к приемникам.
     Система датчиков может образовывать как замкнутый,  так  и
разомкнутый контур. Датчики могут располагаться на произвольной
высоте и образовывать барьеры любой конфигурации.
     Допустимое время прерывания луча может быть отрегулировано
в соответствии  с  особенностями  участка установки. При защите
стены или забора датчики регулируются таким образом, чтобы  они
не реагировали на птиц, насекомых, мелких животных и пр.
     Это  позволяет  обеспечить  надежность охраны, минимизируя
ложные срабатывания. На рис.  p3_16  показаны  средние  времена
прерывания  луча барьеров человеком и животным. Датчики AX-130T
различают нарушения периметра по времени прерывания луча.
     Срабатывание датчика происходит только при прерывании двух
лучей одновременно.
     Датчики  AX-200SOL   --   беспроводные   фотоэлектрические
барьерные датчики с солнечной батареей и автономным питанием.
     Первый  датчик барьера двухпроводной линией подключается к
пульту-концентратору. Остальные датчики работают дистанционно с
автономным  питанием  и  подзарядкой  от  солнечных  элементов.
Четырех  часов  умеренной  освещенности  достаточно для полного
заряда аккумуляторов датчика. В случае разряда  батарей  сигнал
об этом передается на пульт-концентратор.
     Сверху,   на  солнечных  батареях,  расположены  пружинные
штыри, препятствующие нахождению птиц на корпусе (рис. p3_17).
     Датчики   этой   модели   оснащены   улучшенной   системой
выравнивания,   позволяющей   одному   человеку   справиться  с
установкой и юстировкой. Они предназначены для установки в  тех
местах,   где   установка  проводных  датчиков  затруднена  или
невозможна.
     Системы охраны периметра широко  применяются  на  объектах
требующих  временной охраны. Например, при сезонных работах, на
строительстве  и   в   сельском   хозяйстве   для   обеспечения
сохранности дозревающих культур и техники.

     3.3.2. СИСТЕМЫ ОХРАНЫ ПОМЕЩЕНИЙ

     Кабели  стареют и дорого стоят, не говоря о затратах на их
прокладку, последующие расходы на ремонт или поиски дефектов.
     Примером   совмещения   функций   охранной   и    пожарной
сигнализации является беспроводная система Multi-guard 3000, не
требующая монтажа.
     Multi-guard 3000
     Multi-guard  3000  --  беспроводная  система, устойчивая к
повреждениям  и  взломам,  которая  с  помощью  устройства  для
передачи  информации  (ISDN) использует имеющуюся электрическую
сеть для дистанционной передачи данных.
     Она распознает до 1016 датчиков. Каждый сигнал  о  пожаре,
взломе  или  вызове  помощи  сразу точно определяется по планам
расположения комнат или зданий. Каждый сигнал, будь  это  пожар
или  взлом, появляется на дисплее и протоколируется на принтере
с указанием даты, времени и вида сообщения.
     Multi-guard  3000  может  устанавливаться  в  офисах,   на
складах  и  подключаться к любому используемому в стране пульту
пожарной охраны или милиции.
     Четыре контролируемых телефонных выхода служат для связи с
пожарной охраной, милицией или пультом охраны. Можно выбирать и
другие службы,  при  наличии  у  них  устройства  распознавания
сигналов.
     Система   Multi-guard   3000  в  любое  время  может  быть
дооснащена без затрат на  монтаж.  Нет  никаких  соединительных
проводников между датчиками и пультом-концентратором.
     Практика   эксплуатации  систем  Multi-guard  показала  их
высокую надежность.
     Multi-guard  3000   широко   используется   в   Европе   и
соответствует  следующим европейским стандартам: DIN 14661; DIN
50050, IP 30; EN50065; VDEO833; VDS G 29023, VDS G 28523;  BSI,
VDS, UL, SEV.
     Системный блок Multi-guard 3000 показан на рис. p3_18a. Он
подключается  к  сети переменного тока и никаких дополнительных
соединений с датчиками и прочими устройствами не требует. Связь
между   системным   блоком   и   ретрансляторами   передатчиков
осуществляется через сеть переменного тока посредством передачи
частотно-модулированных сигналов.
     Преимущества   системы   Multi-guard  3000  заключаются  в
следующем:
     датчики могут включаться отдельно или группами;
     отдельный выход на телефонную линию для сообщений о пожаре
и взломе;
     интерфейс для подключения компьютера;
     подключение к противопожарному пульту;
     подключение дополнительных устройств;
     возможность протоколирования событий на принтере.
     Беспроводные  датчики  дыма  с  сигнализатором  тревоги  в
помещении  закрепляются  на  потолке.  При инсталляции в память
вводится конфигурация всей противопожарной и охранной системы.
     Для повышения безопасности отдельные датчики в  помещениях
сейфов,   центре   обработки   данных   и  т.д.  обеспечиваются
передатчиками  информации  или  системами   контроля   доступа,
которые подключаются к Multi-guard 3000.
     Мини-передатчик   сигнала  вызова  помощи  используется  в
качестве  средства  личной  охраны.  В   случае   возникновения
опасности  передает  сигнал  в  милицию (тихая тревога). Радиус
действя вне помещения -- 300 метров.
     Основной набор устройств, которые может  включать  система
показан на рис. p3_18b.
     Системный блок
     Код устройства 8710. Системный блок аварийной сигнализации
Multi-guard 3000 обеспечивает:
     управление пожарным и охранным сигнальным устройством;
     самоконтроль  с распознаванием до 1016 объектов на четырех
линиях;
     бесперебойную работу при отключении питания в  течение  48
часов работы;
     программируемое переключение "день-ночь";
     трансляция сообщений по четырем телефонным линиям.
     Принтер для распечатки событий
     Код   устройства  8711.  Программируется  на  Multi-guard.
Принтер протоколирует:
     тревогу (событие, дата, время);
     вмешательство в систему;
     попытку саботажа;
     включение и выключение линии;
     включение и выключение датчика;
     проверку системы;
     меню контроля.
     DTS-транслятор
     Код устройства 8712. Транслятор обеспечивает  связь  между
датчиками  и  системным  блоком, передачу сигнала тревоги через
сеть переменного тока. Имеет:
     защиту от взлома (система ISDN);
     аварийное энергоснабжение (30 часов);
     объем памяти транслятора (10 сигналов от  10  датчиков  на
каждый транслятор).
     Пульт пожарной сигнализации
     Код  устройства  8713. Выполнен по DIN 14661. Обеспечивает
цифровую индикацию состояния  датчиков  и  выдачу  сообщений  в
телефонную линию.
     Исполняющее устройство
     Код   устройства   8714.   Используется  для  наружного  и
внутреннего монтажа.
     Обеспечивает:
     звуковую сигнализацию (109 дБ);
     световую сигнализацию;
     аварийное питание в течение 30 часов;
     контроль подзарядки;
     отдельное включение (свет/звук).
     Датчик вызова помощи
     Код устройства 8732. Срабатывает  при  натяжении  шнура  с
кольцом. Распознавание объекта (см. Передатчик сигнала вызова).
Стационарный  датчик  для  монтажа  в  ванных,  туалетах  и над
кроватями.
     Фотоэлектронный датчик дыма
     Код устройства 8715. Выполнен согласно VDS, BS, UL . Имеет
защиту от повреждений.
     Самостоятельный  узел,  работающий  от  батареи  9   В   с
вмонтированным   передатчиком.   Реагирует  на  первышение  45%
концентрации  дыма  в  камере  измерения.  Контролирует  разряд
батареи.  При  уменьшении  напряжения батареи ниже 6,7 В подает
акустический сигнал каждые 20 секунд.
     Термодифференциальный датчик
     Код устройства 8716. Применяется  для  точечного  контроля
температуры  внутри  помещения.  Имеет  слаботочный  контроль и
срабатывает при температуре окружающей среды более 50‡C.
     Газовый датчик
     Код устройства  8727.  Обнаруживает  опасную  концентрацию
паров бензина и газов:
     пропана,
     бутана,
     этанола,
     пропанола,
     выхлопного газа,
     CO2.
     Инфракрасный датчик движения
     Код   устройства  8728.  Имеет  защиту  от  повреждений  и
встроенную минисирену.  Угол  охвата  107  град.  Действует  на
расстоянии до 12 метров.
     Контактный магнитный датчик
     Код устройства 8729. Используется совместно с передатчиком
для защиты окон и дверей, картин, витрин и т.п.
     Датчик разбития стекла
     Код   устройства   8730.   Имеет  защиту  от  повреждений.
Регистрирует типичные для взлома шумы  с  пограничной  частотой
разбития  стекла  (6  кГц).  Устанавливается  перед  охраняемым
стеклом.
     Срабатывает при разбитии стекла на расстоянии 5...7 м  под
прямым углом. Размещается перед стеклами на расстоянии не более
10 м друг от друга.
     Световой пожарный пульт со штифтом
     Код  устройства  8738.  Предназначен  для подачи сигнала о
пожаре.  Пульт  закрыт  защитным  стеклом.  Устанавливается  на
маршрутах эвакуации. Соответствует VDS G 28523.
     Передатчик сигнала вызова
     Код  устройства 8731. Специально сделан для больниц, домов
престарелых, банков и контрольных систем.
     Каждому  пользователю  присвоен  персональный   код.   При
включении передатчика по коду можно идентифицировать человека и
его местонахождение по плану здания.
     Данные     вызова     или    тревоги    индицируются    на
жидкокристаллическом  экране  и  распечатываются  на  принтере.
Вызов  помощи  может передаваться по телефонной линии в милицию
или центр охраны.
     Расстояние  от  датчика   до   транслятора   в   помещении
составляет не более 80 м, а за его пределами З00 м.
     Система контроля доступа
     Код   устройства   8734.   Устанавливается   в   отдельные
помещения, коридоры, бюро,  гостиничные  комнаты,  депозитарии,
сейфы,   места   с  повышенными  требованиями  к  безопасности.
Отключение  от  центральной   системы   охраны   осуществляется
отдельно или группами, передатчиками или брелоком.
     Система   Multi-guard   3000   быстро   устанавливается  в
гостиницах, банках, больницах, домах отдыха.
     Multi-guard  3000  извещает  о   неисправности   датчиков.
Возможно подключение датчиков посредством кабеля.
     Inter-guard 1000-S
     Система  безопасности Inter-guard 1000-S предназначена для
охраны дома на одну семью, виллы,  квартиры,  офиса,  магазина,
заправочных  станций,  яхты, автомобиля и т.д. Комплект системы
представлен на рис. p3_19.
     Она наиболее проста и обеспечивает следующие функции:
     ставит  контролируемый  объект  под   охрану   в   течение
нескольких минут без использования кабелей;
     не нуждается в инсталляции, сразу готова к эксплуатации;
     управляется дистанционно;
     не чувствительна к помехам;
     позволяет  подать сигнал вызова помощи в случае нападения,
плохого самочувствия,  с  последующей  передачей  сообщения  по
телефону;
     после  вызова помощи производится автоматическое включение
системы;
     не требует существенного технического обслуживания;
     обеспечивает режим внутренней и внешней охраны;
     акустическое      и/или      оптическое      подтверждение
включения/выключения системы извне посредством радиосигнала;
     охрану пристроек при помощи второй линии радиосвязи (гараж
и отдельные этажи);
     автоматическое  аварийное  энергообеспечение  в течение 72
часов;
     система  мобильна,  не  привязана  к  определенному  месту
(сегодня дома -- завтра в офисе);
     может  устанавливаться в незаметном месте (в ящике, шкафу,
сейфе, и т.д.).
     Inter-guard 2000-S
     Система безопасности Inter-guard 2000-S предназначена  для
охраны   офиса,   гаража,   склада,   небольшого   предприятия,
компьютерного центра и т.д.
     Inter-guard 2000-S в отличие от Inter-guard  1000-S  имеет
четыре   зоны-радиолинии,   которые   включаются  отдельно  или
группами. Эти зоны могут относиться к двум  телефонным  линиям,
которые различают сигналы огня, взлома, а также вызова помощи.
     По    этим    сигналам,   в   соответствующую   инстанцию,
автоматически  передается  информация:  пожар,   валом,   вызов
милиции, нападение.
     Основной  охранный  модуль  охраны  Inter-guard работает в
инфразвуковом диапазоне частот, не воспринимаемом  человеческим
ухом.
     Изменение  частоты  происходит  при открытии, закрытии или
взломе окон, дверей и т.д., т.е. в  тех  случаях,  когда  имеет
место изменение объема.
     Эти  сигналы подвергаются электронному анализу и обработке
при  помощи  специальной  антенны  и  в  случае   необходимости
преобразуются в сигнал тревоги.
     Система  может функционировать в режиме полной и частичной
охраны.
     В режиме частичной охраны нахождение в помещении  людей  и
животных не влияет на работу системы но в то же время позволяет
контролировать взлом окон, дверей и т.д.
     Внешний вид комплекта представлен на рис. p3_20.
     Основной  комплект  системы  Inter-guard  1000-S  и 2000-S
может быть расширен следующими устройствами:
     брелоками-радиопейджерами;
     пассивными датчиками движения;
     дверными передатчиками с магнитными контактами;
     датчиками дыма;
     датчиками разбития стекла;
     наружной сиреной-вспышкой.

     3.4. СИСТЕМЫ ОГРАНИЧЕНИЯ ДОСТУПА

     Традиционные  системы  контроля   доступа   идентифицируют
пользователя  при  помощи  ключа,  введения карточки или набора
кода, чтобы  разрешить  доступ.  Применение  контактных  систем
приводит к потере времени при манипуляциях.
     Во  многих  областях,  где  не допустимы потери времени на
действия   сотрудников,   связанные   с   обычными   системами,
оптимальным  решением  является  бесконтактная система контроля
доступа АВАКСЕСС.
     Система АВАКСЕСС работает дистанционно в диапазоне  низких
частот (50...150 кГц). Она позволяет осуществлять бесконтактную
идентификацию  карточек  и  запрограммированных  в  них кодовых
номеров. Позволяет считывать код через  такие  материалы,  как:
одежда, сумки и стены.
     Несмотря  на  проведение  большого  количества проверок, в
целях безопасности, этот процесс  происходит  для  пользователя
автоматически  и  быстро.  Для  тех,  кто  имеет право доступа,
входная дверь кажется незапертой.
     Благодаря применению бесконтактной  технологии  становятся
невозможными манипуляции со считывателями. Разрешение на те или
иные   действия   дается  исключительно  в  подсистемах  или  в
центральном компьютере, которые устанавливаются  на  защищенном
участке.
     Даже     повреждение    считывателя,    ни    при    каких
обстоятельствах,  не  даст   возможности   несанкционированного
открытия двери.
     Считыватели,  в  первую  очередь на внешних входах, должны
монтироваться  таким  образом,  чтобы  они  были  закрыты,  или
устанавливаться   на   защищенных  участках  дверей  или  стен.
Благодаря  этому  уменьшается   также   риск   повреждения,   а
установленные элементы становятся недосягаемы.
     Практически  невозможно  подделать  карточки АВАКСЕСС и их
функции (рис. p3_21). Карточка запатентована  во  всем  мире  и
используемый в ней микрочип был разработан специально для этого
изделия.
     Кодирование     карточек     и    систем    осуществляется
производителем в Швейцарии фирмой "АВАТЕХ  АГ".  Это,  с  одной
стороны,  увеличивает безопасность в отношении структурирования
номеров кодов  и,  с  другой  стороны,  позволяет  более  гибко
формировать и размещать кодовую информацию.
     Имеющийся  в  карточке  объем  информации  65  бит  разбит
следующим образом:
     16 бит для кода страны;
     16 бит для кода клиента;
     32 бит для кода пользователя (например, текущие номера для
сотрудников);
     1 бит для признака статуса контроля функции карточек.
     Если карточка теряется, ее сразу  же  можно  аннулировать.
Таким   образом,   исключается  опасность  несанкционированного
доступа при помощи потерянной или украденной карточки.
     Считыватели  системы  монтируют  в  двери,   рамы   двери,
перегородки/стены  и кабины лифта таким образом, чтобы они были
полностью скрыты от глаз. В  оформлении  считывающих  элементов
учитываются  эргономические  и  эстетические  требования.  Ядро
системы располагается на защищенном участке.
     Считыватели в контактных системах часто выходят из  строя.
Этого  не наблюдается при применении считывателей АВАКСЕСС, где
нет контакта с руками. Какой-либо сбой устраняется  при  помощи
программ индикации сбоев и диагностики.
     Система  имеет  модульное  построение и отдельные элементы
можно легко заменить. Система может быть расширена  без  замены
имеющейся аппаратуры.
     Вы  можете  поставить  под контроль дополнительные входы и
подъезды или ввести дополнительные функции, как, например, учет
времени присутствия сотрудников или посетителей.
     По желанию фирма "Аллета" предлагает  курс  по  сервисному
обслуживанию  аппаратной  части  для  специалистов  клиентов  и
поставляет   необходимую   документацию   и   аппаратуру    для
самостоятельного технического ухода за системой.

     3.4.1. ДЛЯ ЧЕГО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ КОНТРОЛЬ ДОСТУПА?

     Контроль доступа препятствует:
     воровству, в том числе личных вещей;
     саботажу;
     промышленному шпионажу;
     умышленному повреждению имущества;
     создает барьер для "любопытных".
     Система   контроля   доступа  отвечает  требованиям:  ГОСТ
26342-89,  ГОСТР  50009,   ГОСТ   12.2.007.0,   ГОСТ   12.2.004
(сертификат    соответствия   Госстандарта   России   щ561839),
требованиям ИСО 9000.
     Контроль доступа с кодом
     Для   участков,   к   которым   предъявляются   повышенные
требования    к    безопасности,    бесконтактный   считыватель
дополнительно оснащается клавишной панелью.
     Функция  ввода  кода  может   по   времени   индивидуально
включаться  или  выключаться на каждую дверь. Если используется
клавишная панель (рис. p3_22), то пользователь  должен  вначале
считать карточку. Этот процесс включает кодовую клавиатуру.
     Пользователь набирает свой личный код, и при наличии права
доступа  осуществляется  открытие  двери.  Личный код у каждого
сотрудника индивидуален, он  сравнивается  и  сверяется  с  его
карточкой.
     Код может набираться сотрудником при первичном пользовании
системой  и  также позже может им самостоятельно меняться. Если
это нежелательно, то администратор  системы  определит  кодовые
номера для отдельных сотрудников.
     Кодовая  клавиатура  позволяет также вводить код тревоги в
случае угрозы данному сотруднику со стороны  постороннего  лица
(тихая тревога).
     Управление дверьми
     В  рамках  программы АВАКСЕСС можно производить контроль и
управление всеми оснащенными  считывателями  дверьми,  а  также
дверьми без считывателей.
     Контролируется  заранее  заданное  максимально разрешенное
время открытия двери. При слишком длительном  времени  открытия
подается   сигнал   тревоги.   Первый   сигнал  тревоги  дается
акустически у двери. Это позволяет закрыть дверь без каких-либо
дальнейших  последствий.  Если  дверь   продолжает   оставаться
открытой, то дается основной сигнал тревоги с протоколированием
в главной системе АВАКСЕСС.
     Тревога  может  передаваться также и в другое место или на
другую систему.
     При помощи программного обеспечения двери могут отпираться
на определенный период  времени.  Например,  дверь  может  быть
открытой, каждый рабочий день c 8.00 до 17.00.
     Можно  также запрограммировать систему так, чтобы открытие
утром (с 8.00) осуществлялось только  после  считывания  первой
карточки  (например, в 8.14, когда вошел первый человек). Таким
образом, открытие двери осуществляется только  тогда,  когда  в
соответствующей зоне находится лицо, имеющее право доступа.
     Каждая  дверь посредством дополнительных интерфейсов может
соединяться с охранной и противопожарной системой  при  двойном
контроле доступа.
     Управление шлюзом
     При  двойном  контроле  доступа  ведется  протоколирование
движений на входе и выходе. При этом  используются  специальные
кабины -- шлюзы.
     В  таблице  t3_01 приведены схемы и краткие характеристики
различных вариантов шлюзов.
     Фиксация  прохождения  шлюза  производится  только  тогда,
когда    проход    фактически   завершен.   Это   предотвращает
неправильную фиксацию, например,  в  ситуации,  когда  карточка
считывается,  а  сотрудник принимает решение не проходить через
шлюз.
     Через  шлюз  может  пройти  только  один  человек.  В  них
устанавливаются два считывателя на входе и выходе. Если человек
вошел   в  шлюз,  то  он  должен  вначале  выйти,  чтобы  иметь
возможность войти снова.
     Право доступа в лифт
     Пользование лифтом может осуществляться также  при  помощи
карточки.  Определенные  этажи могут быть заблокированы, а вход
на них может осуществляться только при наличии  права  доступа.
Можно также вызвать лифт на определенные этажи карточкой вместо
кнопки вызова и тем самым ограничить пользование лифтом.
     Регулирование потока посетителей
     Посетители  могут  получать право доступа в выделенное для
них время.  Все  посещения  могут  фиксироваться  с  различными
данными по посетителю.
     Эта  информация  хранится  в  системе и может быть в любой
момент запрошена по различным  критериям  поиска.  Можно  также
распечатать  для посетителя пропуск с фамилией, названием фирмы
и датой.
     Контроль въезда
     Если при  въезде  водители  автотранспорта  будут  держать
карточку  сбоку у окна автомобиля, идентификация осуществляется
автоматически  на  расстоянии.  При  наличии  права  доступа  с
центрального  пульта  АВАКСЕСС  передается  сигнал  на открытие
ворот или шлагбаума.
     Предусмотрены   специальные   карточки,   которые    могут
крепиться   на  автомобилях  (например,  автомобиле  директора,
фирменных   служебных   автомобилях    и    т.д.).    Карточки,
смонтированные на днище автомобиля, автоматически считываются и
проверяются  при пересечении заложенной в полотно дороги петли.
Это позволяет провести идентификацию без каких  либо  операций.
Скрытая  проволочная  петля защищена от любого вида повреждений
или манипуляций.
     Для автомобилей любого типа совместно с системой  АВАКСЕСС
может  использоваться  считыватель  SmartPass.  SmartPass (рис.
p3_23)  работает  в  диапазоне  высоких  частот  (2,4  ГГц)   и
позволяет  идентифицировать  движущиеся  автомобили.  Используя
SmartPass, можно реализовать контроль  въезда,  транспортировку
товаров и пр. На считыватель не влияют атмосферные условия и он
может идентифицировать карточку на расстоянии до 6 м.
     Учет времени
     Система   контроля   доступа   АВАКСЕСС   позволяет  также
реализовать скользящий  график  работы  сотрудников.  При  этом
карточка   АВАКСЕСС   может  "отмечаться"  на  терминале  учета
времени.  В  зависимости  от  требований   и   объема   системы
используется  один  компьютер на две области применения или две
отдельных системы.
     Имеется полное программное обеспечение для учета  рабочего
времени   сотрудников.   Структура   этого   решения  учитывает
требования, наиболее  часто  выдвигаемые  заказчиком,  экономит
расходы и упрощает обращение с системой.

     3.4.2. ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ АВАКСЕСС

     Карточки АВАКСЕСС
     Изготавливаются  в  виде  брелока  для  ключей  или в виде
карточки. Карточка может использоваться  также  в  сочетании  с
пропуском  на  бумаге для дополнительного визуального контроля.
Этот пропуск по индивидуальному  желанию  может  быть  оформлен
текстом, фотографией, штриховым кодом или магнитной полоской.
     Карточки  программируются  в  соответствии  с требованиями
клиентов.   По   дополнительному    требованию,    они    могут
перепрограммироваться,   а  в  случае  расширения  системы  или
потери, могут быть получены дополнительные карточки.
     Специальный   вариант   для   автомобилей    всех    видов
используется   для  контроля  въезда  и  регистрации.  Карточка
крепится  в  зависимости  от  требований  на  днище  или  сбоку
автомобиля.
     Кроме  бесконтактных  карточек,  в  системе АВАКСЕСС могут
использоваться магнитные карточки, карточки с чипами и ключи  с
чипами.  Эти  виды пропусков позволяют осуществлять как функцию
считывания, так и записи.
     Антенные считыватели
     Антенные считыватели АВАКСЕСС представлены на рис. p3_24.
     Миниатюрный антенный считыватель
     Включает  в  себя  передающую   и   приемную   часть   для
бесконтактной  идентификации карточек АВАКСЕСС. Он приспособлен
для монтажа на стене или в стене. Создает поле опроса  радиусом
до  90см  и  оборудован  индикатором  состояния.  Выпускается в
настольном варианте.
     Антенный считыватель стандарт
     Включает передающую и  приемную  часть  для  бесконтактной
идентификации  карточек  АВАКСЕСС. Создает поле опроса радиусом
до 90см. Он приспособлен для монтажа на стене  или  в  стене  и
оборудован  индикатором  состояния  и  сигнальной  сиреной  для
двери.
     Антенный  считыватель  дальнего  диапазона  в  виде  петли
состоит   из   антенной   петли   и   блока   согласования  для
бесконтактной идентификации  карточек  АВАКСЕСС.  Создает  поле
опроса  радиусом  до  120см.  Он  предназначен  для установки в
дверях, около дверей или в стенах.
     Автомобильная антенная петля
     Используется   совместно   с   блоком   согласования   для
бесконтактной  идентификации  карточек  АВАКСЕСС.  Создает поле
опроса над проезжей частью  радиусом  до  100см.  Подходит  для
идентификации/регистрации автомобилей любого вида.
     Считыватель SmartPass
     Он   предназначен   для   контроля  въезда,  а  также  для
идентификации автомобилей при контроле графика их работы.
     борудован встроенной системой считывания на  радиочастоте.
Состоит  из принимающей и передающей части, декодера и сетевого
блока. Прочный и устойчивый к атмосферным  воздействиям  корпус
для   простой  инсталляции  в  любых  условиях.  Идентифицирует
стоящие и движущиеся автомобили всех видов на расстоянии  до  6
м.
     Антенный считыватель дальнего диапазона в виде колонки
     Состоит из пластмассовой колонки, устойчивой к атмосферным
воздействиям,  передающей  и  приемной  части для бесконтактной
идентификации карточек АВАКСЕСС. Создает поле  опроса  радиусом
до   100см.  Пригоден  для  контроля  доступа  людей  и  въезда
автомашин в зону стоянки, для внутренней и внешней инсталляции.
     Система АВАКСЕСС  может  работать  совместно  с  системами
безопасности.
     К  интерфейсу  считывателя  АВАКСЕСС могут быть подключены
все  бесконтактные  считыватели.  Это  позволяет  реализовывать
системы считывания с радиусами действия от 5см до 1,5м, которые
выбираются в зависимости от потребности.

     3.4.3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ ABAKCECC

     Система АВАКСЕСС 100
     Система   100   --   это  автономная  электронная  система
запирания  дверей  для   одного   бесконтактного   считывателя.
Возможно хранение в памяти системы до 899 лиц и/или автомобилей
с  применением  временных критериев доступа. Система отличается
простым   обслуживанием   и   высокой   степенью    надежности.
Центральный  блок  системы  100  (рис.  p3_25)  со считывателем
модели стандарт и миниатюрным считывателем.
     Встроенное табло  позволяет  производить  программирование
всех функций и прав доступа. Не требует специального устройства
для   программирования.   Может   вести  протоколирование  всех
перемещений на принтере, а также осуществлять контроль дверей с
выдачей сигнала тревоги.
     Система АВАКСЕСС 500
     Система 500 предлагает всеобъемлющее решение для  контроля
доступа и управления дверьми. АВАКСЕСС 500 подходит для средних
и  больших конфигураций охранных систем и может быть включена в
общую концепцию безопасности.
     Структурная схема системы  АВАКСЕСС  500  представлена  на
рис. p3_28.
     Стандартные   интерфейсы  позволяют  стыковать  систему  с
системами  телеуправления,  оповещения  о  пожаре  и  охранными
системами.
     Мощное  программное обеспечение позволяет идентифицировать
до 30000 лиц,  подключить  до  2048  считывателей  и  клавишных
кодовых панелей. Программное обеспечение используется для учета
и поддержки (изменения), а также опроса событий.
     Отдельные  контроллеры могут быть расширены в 2 этапа до 8
антенных  считывателей  или  клавишных   панелей.   Контроллеры
подключаются к интерфейсу RS485.
     Система   500  может  использоваться  и  для  контроля  за
аварийными  выходами  или   окнами   и   позволяет   оптимально
скомбинировать контроль доступа и общий контроль.
     Предлагаются различные варианты запросов, по которым может
быть получена информации о присутствующих или о месте и времени
перемещения отдельных лиц.
     Программное обеспечение АВАКСЕСС
     Программное  обеспечение  системы  500  работает  в  среде
MS-DOS и Windows. В зависимости от размера системы и требований
имеется  три   различных   версии   программного   обеспечения.
Автономность контроллеров ПК позволяет работать в многозадачном
режиме.  Последняя  версия  программного  обеспечения выполняет
следующие функции:
     подключение различных языковых версий;
     банк данных, совместим с D-Base III;
     двойной контроль доступа;
     64 временных интервала  по  10  временных  зон  на  каждый
временной интервал;
     календарь отпусков на 3 года;
     автоматическое переключение летнего/зимнего времени;
     системы  тревожной  сигнализации  на  дверях  с  контролем
разрешенного времени открытия,  взлома  двери,  разрыва  линии,
преднамеренного повреждения;
     контроль  дверей  без  считывателей  (например,  аварийных
выходов, окон и пр.);
     многоступенчатую функцию паролей для оператора.

     ГЛАВА 4     СИСТЕМЫ ТЕЛЕВИЗИОННОГО НАБЛЮДЕНИЯ

     Системы  телевизионного   наблюдения   предназначены   для
обеспечения  безопасности  на охраняемом объекте. Они позволяют
одному или  нескольким  наблюдателям  одновременно  следить  за
одним или многими объектами, находящимися порой на значительном
расстоянии как друг от друга, так и от места наблюдения.
     В  настоящее  время  системы  телевизионного наблюдения не
являются экзотикой. Стоимость наиболее простых систем позволяет
их использовать в качестве, например, дверного глазка.
     Наиболее   простая   система   телевизионного   наблюдения
включает  телевизионную  камеру  и  монитор.  Камера может быть
подключена непосредственно к телевизору или монитору. При  этом
вы  можете,  например,  наблюдать  за  своим  ребенком, который
играет в соседней комнате, автомобилем возле дома и т.д.
     Электронное наблюдение может применяться и для  выполнения
других  функций.  Например,  посредством системы телевизионного
наблюдения можно одновременно следить за состоянием  нескольких
больных  в  больничных  палатах  или  за движением транспортных
потоков на оживленных магистралях и в портах.
     Существует  целый  ряд  применений  систем  телевизионного
наблюдения   в   научных   исследованиях  и  в  промышленности,
например,  для  контроля  за  технологическими   процессами   и
управления  ими.  При  этом  наблюдения  могут  производиться в
условиях очень низкой освещенности и любой  не  приемлемой  для
нахождения людей среды.
     Успешно  системы  телевизионного наблюдения используются в
магазинах, на автомобильных стоянках, в казино, банках и т.д.
     Малокадровые  системы  для  дома  и   офиса   способствуют
повышению безопасности и создают дополнительные удобства.
     Такие  системы  могут  объединяться  с сетью телевизионных
программ в Вашем доме. При  этом  на  экране  телевизора  можно
наблюдать  и  изображения  от  телевизионных  камер. Управление
такой  системой   осуществляется   от   пульта   дистанционного
управления телевизора.
     Для   небольшого   магазина  или  автозаправочной  станции
достаточно не более четырех -- пяти камер. Используя монитор  с
встроенным   коммутатором   и   удачно  расположив  камеры,  Вы
обеспечите круглосуточное наблюдение за охраняемой территорией.
     Камеры могут располагаться внутри помещения на  поворотных
устройствах.  При этом в дневное время они могут использоваться
для контроля в торговом зале, а вечером и ночью -- для контроля
охраняемой территории.
     Количество одновременно  отображаемых  камер  должно  быть
ограниченно.  При  увеличении  количества  мониторов  оператору
трудно следить за всеми изменениями. В  многокамерных  системах
используются дополнительные устройства.
     К дополнительным устройствам относятся детекторы движения,
которые    анализируют    изменения    изображения,   например,
перемещения  любого   предмета   в   поле   зрения   камеры   и
сигнализируют оператору об этом.
     Для   дистанционного   управления   камерами  используются
поворотные устройства. Они  позволяют  увеличить  обзор  камеры
посредством   ее   поворота   в   двух  плоскостях.  Управление
поворотными устройствами может осуществляться джойстиком.
     Для одновременного получения  нескольких  изображений  (до
16)   на   экране   одного   монитора  используются  квадраторы
("делители  экрана").   Квадраторы   преобразуют   сигналы   от
нескольких  видеокамер  в  изображение, которое отображается на
одном мониторе. При этом  изображение  от  любой  камеры  можно
оперативно развернуть на весь экран.
     Квадраторы  получили  свое название из-за того, что первые
модели делили экран на 4 окна и в каждом отображалась  одна  из
камер.
     Для  последовательного  вывода  на  экран  изображения  от
нескольких   камер   в   системах   телевизионного   наблюдения
используются  мультиплексоры  (коммутаторы). В режиме просмотра
они последовательно подключают камеры к монитору.
     Для оперативной работы оператор имеет возможность  вывести
на   экран   любое  изображение  или  исключить  любую  камеру.
Периодичность  переключения  и  время  наблюдения   изображения
задается для всех камер одновременно.
     На крупных объектах число камер может составлять несколько
десятков.   Для   повышения   эффективности   работы  оператора
используют матричные коммутаторы. Они позволяют создать  гибкую
и наращиваемую систему безопасности, в которую могут входить не
только   компоненты   телевизионных   систем,   но   и  системы
сигнализации и контроля доступа.
     Запись   видеоизображения    может    осуществляться    на
специализированные видеомагнитофоны в традиционных системах или
в цифровой форме при помощи компьютера.
     Специализированные  видеомагнитофоны  позволяют записывать
изображение через несколько  кадров  (старт-стопный  режим).  В
результате  время  записи увеличивается. На обычной кассете VHS
(180 минут) продолжительность записи может  составлять  до  960
часов.
     Все    устройства    объединяются   в   систему,   которая
обеспечивает возможность  оперативного  наблюдения.  Управление
системами   телевизионного   наблюдения  в  зависимости  от  их
сложности и обстановки на объекте может быть автоматическим или
ручным.
     Компьютерные системы  телевизионного  наблюдения  обладают
рядом  особенностей, которые в различных ситуациях могут играть
как положительную, так и отрицательную роль.
     Перераспределение функций между программными и аппаратными
средствами приводит к тому, что компьютерные системы не  всегда
могут  обеспечить  быстрое  переключение  режимов.  Кроме того,
повышаются  требования  к  оператору  --  умение   работать   с
компьютером и графическим интерфейсом.

     4.1. ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМ ТЕЛЕВИЗИОННОГО НАБЛЮДЕНИЯ

     Качество    изображения    определяется,   прежде   всего,
телевизионной  камерой.  Она  представляет  собой   законченное
устройство   (рис.   p4_01),   которое  будучи  подключенным  к
видеовходу  монитора   или   телевизора   позволяет   наблюдать
изображение  на  экране  на  значительном расстоянии от объекта
съемки.
     В  настоящее  время  выпускаются  видеокамеры  для  систем
телевизионного наблюдения (включая модификации), отличающиеся:
     характером изображения (черно-белое или цветное);
     четкостью изображения;
     светочувствительностью  (минимальной рабочей освещенностью
объекта съемки);
     возможностью цифровой обработки видеосигнала;
     допустимыми климатическими условиями работы;
     напряжением питания.
     С  целью  обеспечения  качественной  работы   в   условиях
переменной  яркости  изображения  и  различных  уровней фоновых
засветок  современные  телекамеры,  для  систем  телевизионного
наблюдения,    оснащаются    подсистемами    компенсации   этих
воздействий.
     Камеры   с   ручной   регулировкой    или    вообще    без
соответствующей  подсистемы  выпускаются в основном для научных
приложений.
     В целях увеличения сектора  обзора,  телевизионные  камеры
устанавливают  на  поворотные устройства с горизонтальным или с
горизонтальным  и  вертикальным  сканированием.  При   повороте
камеры  следует  учитывать возможные реакции систем компенсации
внешних   воздействий   (засветка,    воздействие    импульсных
источников искусственного освещения и т.д.).
     При   установке   на   улице,   телекамеры   помещаются  в
специальные защитные корпуса.
     Вторым важным элементом  систем  видеонаблюдения  является
видеомонитор.  Он  должен  обеспечивать  высокую долговременную
стабильность и не требовать регулярной калибровки.
     Надежность также зависит  от  того,  насколько  оптимальны
схемные решения, прочна и удобна механическая конструкция.
     Технология   производства  вещательных  видеомониторов  за
последние годы претерпела существенные  изменения.  Фирма  Sony
внедрила  ряд  интересных  разработок  в  свои  изделия, причем
некоторые новинки  появились  в  течение  последних  нескольких
месяцев.
     В  составе  аппаратуры  обработки  видеоинформации  обычно
используются  два   основных   типа   устройств:   свитчеры   и
компрессоры.
     В  дополнение  к  основным  устройствам  обработки  широко
применяются различные вспомогательные устройства:
     кабельные усилители -- для компенсации потерь в кабеле при
передаче видеосигнала на расстояние до 2 км;
     разветвители, позволяющие к  одной  телекамере  подключать
несколько мониторов, видеомагнитофонов и т.п.;
      генераторы  вспомогательной  текстовой  информации (даты,
времени, номера или идентификатора камеры и т.п.).
     Технические   характеристики   используемых   в   системах
телевизионного наблюдения видеокамер приведены в табл. Пta_05.

     4.1.1. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ВИДЕОКАМЕР

     Основу  любой системы телевизионного наблюдения составляют
телекамеры. На рынке систем теленаблюдения присутствует техника
как ведущих фирм мира, так и тайваньских и корейских фирм.
     В  конструкции  видеокамеры   можно   выделить   следующие
основные функциональные системы:
     преобразователь свет-сигнал;
     синхронизации;
     автоматической регулировки усиления;
     электронный затвор;
     автоматической установки баланса черного;
     гамма-коррекции;
     съемки при низких уровнях освещенности;
     объектив с автоматической диафрагмой.
     Функция  съемки  при  низких  уровнях освещенности (LOLUX)
замечательна тем, что позволяет снимать  почти  без  освещения.
При  этом  можно  получить  прекрасное  изображение  с  хорошим
цветовым балансом без увеличения уровня шума.
     Преобразователи "свет-сигнал"
     Важнейшим  элементом  конструкции   видеокамеры   является
преобразователь   "свет-сигнал",   обеспечивающий   кодирование
снимаемого изображения в форме электрических сигналов.
     Преобразователи  свет-сигнал   представляют   собой   либо
передающие    электронно-лучевые    ТВ   трубки   (ЭЛТ),   либо
твердотельные матрицы -- так называемые  "приборы  с  зарядовой
связью" (ПЗС).
     Передающими   ТВ   трубками  освнащены  устаревшие  модели
видеокамер либо видеокамеры специального назначения.
     В  современных  видеокамерах,  как  правило,   применяются
матрицы  ПЗС,  обеспечивающие  большую  надежность  работы  при
достаточно высоких параметрах. Число  строк  матрицы  принимает
значения от 380 до 900.
     Внедрению  камер  на  ПЗС  способствовали  их  несомненные
преимущества.  Отсутствие  громоздких  отклоняющих  катушек   и
других,   присущих   ЭЛТ  элементов  конструкции,  позволило  в
значительной степени снизить размеры и массу камер  на  ПЗС  по
сравнению со своими предшественниками.
     Кроме  того, заметно упростилась вся схемотехника ТВ камер
и, как следствие, примерно наполовину снизилась потребляемая от
источника питания мощность.
     Одновременно примерно вдвое повысилась чувствительность ТВ
камер. Их работа стала  стабильнее,  на  нее  перестали  влиять
типичные  для  камер  на  ЭЛТ сбои в работе, связанные с такими
внешними факторами, как сотрясения, вибрации, уход параметров в
процессе эксплуатации и при изменениях температуры.
     Для  камер  на  ПЗС,  в  отличие  от  трубочных  аналогов,
характерно  также  отсутствие  послеизображений  (инерционности
мишени),  тянущихся  продолжений  за  движущимися  объектами  в
изображении,  не  говоря  уже о прожигании фотопроводящего слоя
мишени.  Причем  указанные  параметры  не  зависят   от   срока
эксплуатации матриц ПЗС.
     В  обычной  ТВ  камере  электроннолучевая трубка в рабочем
режиме удерживает на мишени значительное количество света.  Это
происходит,  когда  она направлена на сильно освещенные объекты
(солнце, окно или осветительный прибор).
     В случае использования  твердотельной  передающей  камеры,
все     перечисленные     факторы     становятся     совершенно
несущественными, что  особенно  важно,  если  у  оператора  нет
достаточного опыта или условий для проведения съемки.
     В  видеокамерах  применяются 2/3", 1/2", 1/3", 1/4" и 1/6"
приборы с зарядовой связью (ПЗС).  Число  пикселов  (пиксел  --
один  элемент  ПЗС) в ПЗС может быть от 300 до 1000. Количество
элементов  матрицы   обеспечивает   горизонтальное   разрешение
изображения  в  зависимости  от  модели 300...600 телевизионных
линий (твл).
     Устройства синхронизации
     Устройство    синхронизации     обеспечивает     временное
согласование работы всех систем и блоков камеры.
     Синхронизация    видеокамер    может   осуществляться   от
внутреннего  или  внешнего  генератора.  Внешняя  синхронизация
используется в многокамерных системах для получения немигающего
переключения.
     При    совместном   использовании   камер   с   внутренней
синхронизацией,  они  коммутируются  устройствами,  содержащими
память на кадр.
     Первые   формирователи  изображения  на  ПЗС  использовали
принцип покадрового переноса зарядов,  который  является  самым
простым,   а   поэтому  наиболее  удобным  при  производстве  и
эксплуатации матриц. Этот принцип был заложен в первую  в  мире
вещательную ТВ камеру CCD-l производства фирмы RCA.
     Чтобы  не использовать механический затвор, был разработан
принцип построчного переноса зарядов  в  ПЗС,  в  котором  роль
светочувствительных    и    накопительных    датчиков    играют
(одинаковые) отдельные чередующиеся элементы.
     Для повышения качества формируемого изображения в приборах
с зарядовой  связью  был   разработан   альтернативный   способ
переноса  зарядов.  Его назвали принципом строчно-кадрового или
гибридного -- переноса. Такие приборы впервые были использованы
в передающей ТВ  камере  фирмы  Sony.  Указанный  принцип,  как
явствует  из  его  названия,  объединил в себе особенности двух
предыдущих  методов  --  построчного  и  покадрового   переноса
зарядов.
     При  работе с матрицами ПЗС с построчным переносом зарядов
могут возникать  искажения  в  виде  тянущихся  продолжений  за
объектами. Иначе их называют смазом или просто "тянучками". Они
выглядят на изображении в виде вертикальных линий, тянущихся за
ярко освещенными или блестящими объектами.
      Однако, следует отметить, что возникают эти искажения при
величине экспозиции, много превышающей нормальное значение.
     В  этих  условиях  камера  с  ЭЛТ уже испытывала бы мощное
воздействие  искажений  в  виде  "хвоста  кометы"  и   тянучек,
типичных  для  передающих камер на ЭЛТ и крайне нежелательных в
ряде критических ситуаций,  например,  при  перемещении  камеры
поворотным устройством.
     В   передающих  ТВ  камерах  на  ПЗС  со  строчно-кадровым
переносом    зарядов    практически    полностью    отсутствует
вертикальный смаз изображения.
     Поэтому  на  сегодняшний день матрицы ПЗС с этим принципом
переноса зарядов обеспечивают наилучшие качественные показатели
формируемых изображений.
     Третье поколение матриц ПЗС (Hyper HAD)  включило  в  себя
целый  ряд  новых электронных приемов, что значительно улучшило
качественные показатели формируемого изображения.
     Матрица Hyper HAD использует оригинальный и простой метод,
заключающийся    в    установке    миниатюрной     прецизионной
собирательной   линзы   точно   на  каждый  светочувствительный
элемент, что  позволяет  сконцентрировать  световой  поток  без
лишнего  его  рассеивания.  В результате резко (примерно вдвое)
возрастает чувствительность матрицы.
     В  табл.  t4_02  приводится  сравнительная  характеристика
чувствительности  различных типов преобразователей свет-сигнал,
используемых в ТВ камерах.
     Указанные значения относительного отверстия  соответствуют
величине  чувствительности в 2000 лк при коэффициенте отражения
в 89,9%.
     Эти улучшенные показатели позволяют работать не  только  в
условиях  низкой  освещенности,  при которых прежде видеосигнал
имел бы неприемлемое качество, но и  в  процессе  использования
источников инфракрасного излучения.
     Отметим,   что  вертикальный  смаз  при  работе  с  ПЗС  с
построчным  переносом   типа   Hyper   HAD   имеет   такой   же
незначительный  уровень,  как и в матрицах с построчно-кадровым
переносом зарядов.
     Объективы видеокамер
     Объективы  к  камерам   отличаются   величиной   фокусного
расстояния,  светосилой,  характером  создаваемого  оптического
изображения. При съемке с одной и той же  точки  объективами  с
различными    фокусными    расстояниями   масштаб   изображения
изменяется прямо пропорционально величине фокусного  расстояния
(см. табл. t4_15).
     Если  один  и  тот  же объект наблюдать в одном масштабе с
разных расстояний камерами с различными объективами,  то  будет
заметна разница на изображении.
     Изображения     близко    расположенных    объектов    при
использовании   короткофокусных    объективов    будут    более
контрастными  и  резкими,  в сравнении с изображением удаленных
объектов при использовании длиннофокусных объективов.
     Короткофокусный    объектив     даже     при     небольшом
диафрагмировании    обладает    большой    глубиной   резкости.
Длиннофокусный объектив  даже  при  съемке  удаленных  объектов
имеет ограниченную глубину резкости.
     При    съемке    геометрически   строгих   объектов   даже
незначительный   наклон    оптической    оси    объектива    от
горизонтального  положения  приводит  к появлению в изображении
нежелательных перспективных  искажений.  Это  явление  особенно
заметно при использовании короткофокусных объективов.
     Объектив  камеры  выбирается  в соответствии с назначением
камеры.  Для  максимального  обзора   выбирают   широкоугольные
объективы  с фокусным расстоянием порядка 3,5 мм. При этом угол
зрения камеры будет около 90‡.
     Длиннофокусные объективы с фокусным расстоянием  12  мм  и
углом  зрения  30‡ используют при наблюдении периметра объекта.
Для   использования   в   условиях   искусственного   освещения
необходима   возможность   отключения  электронного  затвора  и
автоматической регулировки усиления камеры (Приложение 1).
     Объектив с переменным фокусным расстоянием
     Для    обеспечения    эффекта    увеличения    изображения
используются объективы с трансфокатором, специальные телекамеры
с   электронным   трансфокатором,   или   цифровую   аппаратуру
увеличения/уменьшения изображения (видеопроцессоры).
     Объективы   видеокамер,   имеющие   переменное    фокусное
расстояние,    называются   "вари-объективы".   Они   позволяют
осуществить плавное изменение масштаба  изображения  (совершать
"наезд").   Масштаб   изменяется   вручную   либо   посредством
электропривода. При этом  сохраняется  фокусировка  изображения
(см. табл. t4_17).
     Применение     трансфокаторов    позволяет    "приблизить"
изображение от 5 до 20  раз,  что  позволяет  рассмотреть  даже
сильно  удаленные объекты. Использование трансфокатора наиболее
удобно совместно с поворотным  устройством.  Это  позволяет  не
только  следить  за  перемещением  объекта наблюдения в широком
секторе  обзора,  но  и  рассмотреть  подробно   детали   (лицо
человека, номер автомобиля).
     Съемка  подвижных  ярких  объектов  существенно упрощается
благодаря использованию системы Multi-zoom Iris, которая отдает
приоритет объектам в центральной и нижней областях сцены.
     Когда  камера  перемещается  к  ярким  сценам,  включается
система  EEI  (Extended  Electronic Iris), которая обеспечивает
непрерывное регулирование электронным затвором.
     Объектив с автоматической диафрагмой
     Объектив с автоматической диафрагмой устанавливает  размер
отверстия  диафрагмы,  обеспечивающий оптимальную интенсивность
светового потока, проходящего через объектив и  попадающего  на
мишень преобразователя "свет-сигнал".
     Использование   объективов   с  автоматической  диафрагмой
позволяет  получать  качественное  изображение  как  при  ярком
солнце, так и при лунном свете.
     Применение  объективов  без  диафрагмы  в камерах, имеющих
электронный   затвор,   упростит   и   удешевит   всю   систему
телевизионного наблюдения.
     Камеры  с  автоматической  диафрагмой  плохо  реагируют на
внезапные   резкие   изменения   яркости   или    контрастности
изображения,  например,  при  трансфокации или резком включении
источника   света.   Такие   изменения   быстрее   отрабатывает
электронный  затвор  камеры. Поэтому рекомендуется использовать
объектив с автоматической диафрагмой в  камерах  с  электронным
затвором.
     Pin-hole объектив
     Наблюдение   может   осуществляться   внутри  помещений  и
снаружи, скрытно и открыто.
     Для визуального контроля ситуаций внутри помещения следует
применять  камеры  со  встроенным  объективом.  Для   помещений
минимальная чувствительность камер может составлять 0,5 лк.
     Корпус  камеры  должен  гармонировать  с  интерьером  и не
бросаться в глаза. Роль телевизионной камеры --  не  отпугивать
посетителей, а фиксировать ситуацию в контролируемом помещении.
     В  помещении  следует использовать камеры с автоматической
диафрагмой    для    автоматической    компенсации    изменения
освещенности  в  разное  время  суток.  В  зависимости от плана
помещения выбирается объектив с необходимым углом зрения.
     При необходимости  скрыть  камеру  используют  миниатюрные
камеры   с  Pin-hole  объективами  (см.табл.  t4_16).  У  таких
объективов диаметр выходного зрачка составляет от 0,9 до 2  мм.
Такую   камеру   можно   устанавливать,  например,  за  обоями.
Небольшое отверстие под объектив не привлекает внимания.
     Для получения  изображения  повышенного  качества  следует
использовать   камеры  с  повышенной  разрешающей  способностью
(более 500 линий).
     Дополнительные   возможности   и   сервисные    устройства
видеокамер
     Автоматическая регулировка усиления
     Режим   автоматической   регулировки   усиления  позволяет
производить непрерывную съемку при  всех  уровнях  освещенности
без    необходимости   переключать   усиление   или   применять
соответствующие фильтры и обладает  также  таким  замечательным
свойством, как приоритетность апертуры.
     Она  заключается  в  том,  что  после  того,  как  вручную
установлена диафрагма, для получения желаемой глубины резкости,
система  АРУ  автоматически  устанавливает  требуемый   уровень
видеосигнала.  Например,  когда снимаются темные объекты, после
того  как  диафрагма  полностью   открылась,   усиление   будет
увеличено   автоматически,   чтобы  достичь  требуемого  уровня
видеосигнала.
     Автоматическая  регулировка  усиления  позволяет  повысить
резкость изображения в случае большой освещенности сцен, причем
в  совокупности  с  функцией  автоматической диафрагмы это дает
возможность расширить  динамический  диапазон  без  ограничения
сигнала.
     Благодаря  режиму  АРУ  имеется  возможность  осуществлять
непрерывную автоматическую съемку от темных до ярких планов без
прерывания изображений.
     Электронный затвор
     Структура матрицы типа HAD позволила применить электронный
затвор с функцией  переменного  времени  экспозиции.  Это  дает
возможность   снимать   передающей   ТВ   камерой  быстротечные
динамические процессы и объекты за время второй  части  каждого
поля,  а  это  и  есть  период открывания электронного затвора.
Изменяя  величину  периода  открывания  затвора,  меняют  время
эффективной  экспозиции  при  съемке.  В телекамерах Sony время
экспозиции изменяется вплоть до значения 1/100000 с.
     Усовершенствование электронного затвора в матрице ПЗС типа
HAD позволило создать так называемый не  мелькающий  растр.  Не
мелькающий  растр  означает  снижение  и даже полное устранение
помех в  виде  перемещающихся  в  вертикальном  направлении  по
экрану полос (т. н. черный шум) при съемке.
     Автоматическая установка баланса белого
     Эта  функция  полезна,  когда  у оператора нет времени для
установки  камеры  в  режим  съемки.  Автоматическая  установка
баланса   белого  заключается  в  подборе  усиления  в  каналах
красного и синего цвета (в цветных видеокамерах) по отношению к
усилению зеленого. Эти  регулировки  осуществляются  изначально
при изготовлении видеокамеры.
     Однако,    в    некоторых    условиях   может   возникнуть
необходимость  их  изменения,  что,  как  правило,   происходит
автоматически.  Для  этого  достаточно направить видеокамеру на
белый объект, отрегулировать  масштаб  изображения  так,  чтобы
этот  объект  занимал  не  менее  80%  его  площади, после чего
нажатием кнопки включить схему регулировки. В некоторых моделях
камер эту регулировку можно выполнить и вручную.
     Гамма-коррекция
     Гамма-коррекция --  растягивание  видеосигнала  в  области
черного.
     В  некоторых моделях видеокамер имеется схема, позволяющая
увеличить число градаций в передаче полутонов черного и  серого
цветов.  Действие  ее  фактически обратно действию схемы сжатия
контрастности,  которая  повышает  и  углубляет   контрастность
полутонов в изображении.
     При  максимальном  значении  коэффициента  гамма-коррекции
(1,0) полутона получаются наиболее  контрастными,  "грубыми"  и
"глубокими",   а   при   минимальном  (0,4)  --  обеспечивается
воспроизведение наиболее "нежных" и "мягких" полутонов.

     4.1.2. МОНИТОРЫ ДЛЯ СИСТЕМ ТЕЛЕВИЗИОННОГО НАБЛЮДЕНИЯ

     В  традиционных  системах  телевизионного  наблюдения,   в
основном,  используются  телевизионные мониторы с диагональю 9,
12, 14 и 15 дюймов и разрешением 500...800 твл.
     Размер экрана мониторов:
     для черно-белых -- 9" (23 см), 12 (31 см), 17 43  см),  19
(47 см);
     для цветных -- 14 (36 см) и 21 (51 см).
     Горизонтальное разрешение для мониторов может составлять:
     для черно-белых -- 750, 800, 900 и 1000 линий,
     для цветных -- 240, 300, 320 и 450 линий.
     В   системах  телевизионного  наблюдения  наиболее  широко
применяются черно-белые мониторы с размером экрана 9 и 12". При
использовании квадраторов  и  видеопроцессора  предпочтительнее
использование мониторов с размером экрана 12 и 17".
     Видеомонитор   должен  обеспечивать  строгое  соответствие
изображения  подаваемому  на  него   видеосигналу.   Параметры,
определяющие качество изображения монитора:
     четкость;
     фокусировка;
     воспроизведение цвета;
     сведение;
     геометрические искажения.
     Видеомонитор  должен  обеспечивать  высокую долговременную
стабильность и не требовать регулярной калибровки.
     Надежность также зависит  от  того,  насколько  оптимальны
решения для электроники, насколько прочна и удобна механическая
конструкция.    Иногда    сильным   механическим   воздействиям
подвергаются даже студийные модели.
     Телемониторы могут  быть  оснащены  звуковым  каналом  для
передачи  аудиоинформации.  В  ряде  моделей  совмещены функции
монитора и видеосвитчера.
     В  табл.  t4_06  представлены  технические  характеристики
мониторов ведущих фирм.

     4.1.3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА СИСТЕМ ТЕЛЕВИЗИОННОГО НАБЛЮДЕНИЯ

     Специализированные видеомагнитофоны
     Для записи изображения в системах телевизионного  контроля
служат  специализированные  видеомагнитофоны (табл. t4_07). Они
ведут непрерывную запись в течение 3...960 часов на стандартную
видеокассету.  Одним  из  важных  параметров   видеомагнитофона
является  его  разрешающая способность при записи изображения и
надежность его работы.
     Высокое разрешение  записи  позволяет  фиксировать  мелкие
детали,   а   надежность   важна  в  связи  с  тем,  что  такой
видеомагнитофон предназначен для непрерывной работы  в  течение
нескольких лет.
     На   передней   панели   под   крышкой   находятся  органы
управления, с помощью которых можно установить различные режимы
работы:  запись,  воспроизведение,  обратное   воспроизведение,
стоп-кадр,   быструю   перемотку  ленты  в  двух  направлениях,
размещение информации по  времени  и  дате  в  любом  месте  на
экране,  коррекция  показаний  времени  и даты. Видеомагнитофон
запоминает время и  дату  момента  подачи  внешних  сигналов  и
позволяет индексировать записи по сигналу тревоги с последующим
выборочным воспроизведением по номеру индекса.
     Специализированные     видеомагнитофоны     работают     в
"старт-стопном" режиме. В зависимости от установленного времени
записи на  видеопленке  фиксируется,  например,  один  из  пяти
кадров. Таким образом, увеличивается фактическое время записи.
     Видеомагнитофон  включается в общую систему охраны и может
программироваться  на  изменение  скорости  записи   в   случае
тревоги. Для этого он содержит программируемый таймер. Просмотр
записи  на  мониторе позволяет восстановить события как с целью
выявления нарушителя, так и анализа действий  охраны  в  случае
тревоги.
     Функциональные        возможности       специализированных
видеомагнитофонов:
     запись  и  воспроизведение   черно-белого   или   цветного
изображения;
     программирование  режимов записи (3 ч, 12 ч, 24 ч, ... 960
ч);
     вывод на экран времени и даты;
     осуществление записи по таймеру или по внешнему сигналу;
     программирование таймера с установкой ежедневного начала и
окончания записи, а также установка режима записи на неделю;
     специальные     режимы     воспроизведения     (покадровое
воспроизведение, пауза, скоростной поиск вперед и назад);
     стоп-кадр;
     выдача сигналов синхронизации на внешние устройства;
     врограммирование    режимов    работы   при   срабатывании
сигнализации;
     регистрация времени аварийного отключения питания;
     хранение информации в энергонезависимой памяти.
     В многокамерных системах видеонаблюдения  видеомагнитофоны
используются совместно с видеокомпрессорами и мультиплексорами.
     Видеокомпрессоры
     Видеокомпрессор  (квадратор) -- устройство, позволяющее на
экране  монитора  одновременно  наблюдать  в  режиме  реального
времени  изображение  от нескольких видеокамер и записывать его
на видеомагнитофон (табл. t4_09).
     Наличие входа тревоги (ALARM-вход) позволяет подключить  к
видеокомпрессору    систему    сигнализации,   чтобы   при   ее
срабатывании автоматически подключить  необходимую  камеру  для
наблюдения за объектом тревоги.
     Видеокомпрессор позволяет выводить на экран изображение от
1 до 8  видеокамер  (больше  используется  редко). Они просты в
управлении и позволяют  наблюдать  на  экране  одного  монитора
изображения  в  комбинациях,  выбранных  оператором. Комбинации
могут быть произвольными.
     Они могут оснащаться пультом дистанционного  управления  и
режимом  "экран  в  экране".  В  таком  режиме  можно  выводить
выбранные  изображения  крупным  планом,  а   в   малых   окнах
располагать оставшиеся.
     Мультиплексоры
     Мультиплексор   позволяет   последовательно   выводить  на
монитор и записывать  на  один  видеомагнитофон  информацию  от
нескольких  телевизионных  камер (табл. t4_10). При этом запись
осуществляется без потери качества изображения. Это достигается
последовательной  записью  кадров   со   всех   видеокамер   на
видеокассету. При этом мультиплексор может выводить изображение
как от всех камер сразу, так и последовательно одну за другой.
     К  мультиплексорам можно подключить систему сигнализации к
ALARM-входу.  В  некоторых   моделях   это   даст   возможность
автоматически  включить  ту  камеру,  где  произошло нарушение.
Большинство   мультиплексоров   имеют   режим    "динамического
распределения  времени  записи"  для  каждой  камеры,  а модели
MV-209 и MV-216 -- встроенный детектор движения.
     Детекторы движения
     При  числе  камер  больше   четырех   внимание   оператора
рассеивается  и  эффективность наблюдения снижается. При охране
крупных объектов, таких как банк или завод, требуется установка
большого числа камер.  Решить  эту  проблему  можно  установкой
детекторов  движения,  которые привлекут внимание оператора при
возникновении какого-либо движения в поле зрения камеры  (табл.
t4_11).
     Детекторы   движения   обрабатывают   видеоизображение  от
телекамер и при необходимости  могут  включать  видеомагнитофон
для  записи  изображения  или подавать сигнал тревоги. Детектор
реагирует  на  изменение  изображения  объекта  (контраст   или
движение)  и  подает  сигнал  тревоги.  При этом изображение от
камеры разбивается на зоны и задается чувствительность  реакции
датчика  движения.  Например,  он  настраивается таким образом,
чтобы не реагировал на мелких  птиц  и  животных  при  наружной
установке.  В детектор встроен индикатор тревоги на светодиодах
и громкоговоритель. Имеется также  звуковой  "тревожный"  выход
для подключения внешнего звукового усилителя и видеомонитора.
     Матричные коммутаторы
     При  большом  числе  камер  эффективность работы оператора
может быть повышена  путем  применения  матричных  коммутаторов
(табл.  t4_12). Матричный коммутатор позволяет создать гибкую и
наращиваемую систему безопасности, в которую могут  входить  не
только системы телевизионного наблюдения, но и системы охраны и
контроля доступа.
     При  наличии детектора движения, коммутатор самостоятельно
отслеживает ситуацию и, в случае тревоги,  выводит  изображение
от   камер   на   мониторы.  Предустановки  позволяют  задавать
коммутатору "маршрут" обзора объекта. При этом на монитор будут
выводиться изображения выбранных камер,  изменяться  увеличение
трансфокатора и т.д. Такой режим называется режимом "часового".
     Появление  нарушителя  могут  отслеживать системы охраны и
контроля доступа, подключенные к коммутатору. Они подают сигнал
тревоги, выводят на монитор изображения "тревожного" объекта  и
выполняют другие необходимые действия.
     Матричный  коммутатор  позволяет освободить стол оператора
от большого количества пультов управления. Управление выбранной
камерой  и  ее  поворотным  устройством  оператор  осуществляет
джойстиком.
     Схема  работы  с матричным коммутатором проста и доступна.
Один коммутатор может взять  на  себя  функции  управления  128
поворотными устройствами, трансфокаторами и камерами.
     Поворотные и защитные устройства видеокамер
     При контроле периметра прямоугольного здания используют от
двух до   четырех   камер.   Выбор   определяется  требованиями
наглядности  представления   видеоинформации   об   оперативной
обстановке.
     При  установке  четырех  камер оператор на экране монитора
может  одновременно  наблюдать  весь   периметр   здания.   При
установке  двух  камер  на  поворотных устройствах одновременно
можно наблюдать только  половину  периметра  здания.  При  этом
поворотные  устройства  позволяют  контролировать прилегающую к
зданию площадь.
     В случае контроля  периметра  или  перед  зданием,  камеры
устанавливаются  в защитных кожухах. Они предохраняют камеру от
воздействия внешней среды.  Кожуха  для  средней  климатической
полосы  должны  иметь  автоматический  подогрев  для  работы  в
холодное время года.
     Защитные  кожуха  предназначены  для  работы   в   широком
диапазоне   климатических   условий  и  позволяют  использовать
различные комбинации телевизионных камер  и  объективов.  Кожух
снабжается   солнцезащитным  козырьком,  платой  для  установки
камеры, нагревателем, термостатом и  коммуникационной  панелью.
Ряд   кожухов   снабжается   дополнительным   оборудованием  --
вентилятором, дворником и омывателем стекла.
     Поворотные устройства  для  видеокамер  предназначены  для
расширения  угла  обзора камер. Камера, будучи установленной на
поворотное  устройство,   перемещается   в   горизонтальном   и
вертикальном  направлениях (табл. t4_13). Поворотные устройства
для  наружной  установки  могут  работать  в  сложных  погодных
условиях, при температуре до -50‡.
     Для   управления   поворотными  устройствами  используются
специальные клавиатуры и телеметрические устройства.  Системные
клавиатуры  позволяют  управлять камерами и их переключением на
мониторы. Телеметрические  устройства  обеспечивают  управление
поворотными устройствами, трансфокаторами и т.д.
     Видеопринтеры
     Для     регистрации     видеоизображения,     наряду     с
спецвидеомагнитофонами,  в  системах  охраны   используются   и
видеопринтеры    (табл.    t4_08).    Видеопринтеры   позволяют
распечатать:
     фотографии клиентов;
     фотографии нежелательных посетителей;
     кадры чрезвычайных ситуаций;
     кадры с любой Вашей видеокассеты.
     Передача изображения через телефонную сеть
     Система Fast-Scantronic позволяет передавать  оцифрованное
изображение   через   существующую  телефонную  и  другие  виды
информационных  сетей.  Вы   можете   не   только   запрашивать
изображение, но и выдавать сигналы управления на исполнительные
устройства,  такие  как поворотные устройства, ворота, сирены и
т.д.
     Fast-Scantronic осуществляет цифровую обработку  и  сжатие
видеоинформации.   Для  выдачи  информации  в  телефонную  сеть
подключается  соответствующий  модем.  Передаваемая  информация
принимается    и    декодируется    в    приемном    устройстве
Fast-Scantronic.  Цифровой   метод   передачи   видеоинформации
позволяет  использовать  одну и ту же линию для передачи видео,
графических,   информационных,   тревожных,    управляющих    и
программных сигналов.
     Информация    передается   блоками   в   соответствии   со
специальным  протоколом  обмена,  позволяющим  избежать  потерю
информации.  При  передаче  серии  кадров,  выдается информация
только об изменениях в изображении.  Средняя  скорость  -  4800
бод.  Это  означает,  что  на  передачу  первой  картинки будет
затрачено 3 сек. При  передаче  последующих  картинок  скорость
возрастает  в  5  раз  за  счет  передачи  только  изменений  в
изображении.
     Составной   частью   системы   Fast-Scantronic    является
программное обеспечение, разработанное как для передающего, так
и  для  приемного  устройства.  Оно  содержит  удобное  меню, в
котором  можно  выбирать  работу  с  одной  картинкой   или   с
последовательностью   кадров,  программирование  режима  работы
камеры и доступ к управляющему и архивному меню. В  управляющем
меню  устанавливаются  номера  телефонов  и  пароли  доступа. В
тревожной ситуации можно извлечь картинки, хранящиеся в архиве,
и воспроизвести их в любой последовательности на экране или  на
принтере.

     4.2. ВЫБОР СИСТЕМЫ ТЕЛЕВИЗИОННОГО НАБЛЮДЕНИЯ

     Любая   система  телевизионного  наблюдения  включает  три
функциональные части:
     телевизионные камеры;
     аппаратуру обработки видеоинформации;
     мониторы.
     По способу приема и обработки видеоинформации различают:
     традиционные системы  телевизионного  наблюдения  на  базе
специализированной аппаратуры;
     компьютерные системы телевизионного наблюдения.
     Задача   системы  телевизионного  наблюдения  --  наглядно
представить   видеоинформацию   об    оперативной    обстановке
контролируемого   объекта.   Для   решения   этой   задачи,   в
соответствии  с   характеристиками   контролируемых   объектов,
выбираются параметры системы.
     К  основным  факторам,  определяющим выбор состава системы
телевизионного наблюдения относятся:
     количество контролируемых объектов;
     скорость реакции системы;
     стоимость;
     простота управления и возможность работы в ведомом режиме;
     надежность;
     гибкость.
     Параметры  элементов  системы  телевизионного   наблюдения
выбираются в соответствии с характеристиками объектов:
     размеры объектов;
     среднее расстояние до объектов;
     скорость перемещения объектов;
     условия освещения объектов.
     В    системах   телевизионного   наблюдения   максимальное
количество   одновременно   отображаемых   камер    ничем    не
ограничивается  и  определяется  в  каждом  случае соотношением
количества  мониторов  и  возможностями   устройств   обработки
видеоинформации.
     Обычно  более  половины камер отображаются одновременно, а
остальные -- просматриваются в режиме пролистывания.
     Сложные  системы   телевизионного   наблюдения   позволяет
получить    на   телевизионных   или   компьютерных   мониторах
видеоизображение от большого числа точек  охраняемого  объекта.
Мониторы и оборудование обработки видеосигналов устанавливаются
в  дежурных  помещениях  или  у  сотрудников  фирмы, курирующих
службу безопасности.
     В компьютерных системах на одном мониторе отображается  не
более  16  камер.  При  большем  числе  камер размеры отдельных
изображений сильно уменьшаются, а видеоканалы  переключаются  в
режиме пролистывания блоками до 16 камер одновременно.
     Наглядность  представления  оперативной  обстановки выше в
системах с большим количеством  мониторов,  так  как  при  этом
возможно  отображение  всех  камер  одновременно с изображением
нужного размера.
     Скорость обработки видеоинформации близка  к  обработке  в
масштабе  реального  времени  и при оптимальном составе средств
обработки видеоинформации не зависит от количества камер.
     В компьютерных системах скорость обработки видеоинформации
уменьшается по мере роста количества  камер.  Скорость  реакции
аппаратуры на действия оператора выше в традиционных системах.
     Методы     цифровой     обработки    позволяют    улучшать
видеоизображение,  фильтровать  шумы,  выделять  и  исследовать
отдельные детали.

     4.2.1. СОСТАВ СИСТЕМЫ ТЕЛЕВИЗИОННОГО НАБЛЮДЕНИЯ

     Состав  системы  выбирается  исходя из количества объектов
наблюдения,  стоимости,  требований  к  простоте  управления  и
скорости реакции системы.
     Одну   и  ту  же  задачу  можно  решить  используя  разные
конфигурации систем. Средняя стоимость  черно-белой  камеры,  в
среднем, такая же, как и поворотного устройства. Следовательно,
экономически  целесообразно  использовать  камеру  с поворотным
устройством в случае, если необходим  угол  обзора  более  180‡
(угол обзора 180‡ можно обеспечить двумя камерами).
     Скорость  перемещения  поворотного  устройства находится в
пределах 0...12‡ в секунду. При выбранном среднем расстоянии до
объекта,  например,  10   м   можно   отслеживать   перемещения
предметов, движущихся со скоростью не более 2 м/с.
     В   зависимости  от  количества  объектов,  предполагаемой
наибольшей скорости их перемещения (человек --10 м/с, машина --
30 м/с) -- выбирается необходимая скорость реакции системы. При
этом так же следует учесть скорость реакции оператора.
     Дополнительные устройства систем телевизионного наблюдения
позволяют дублировать некоторые функции  оператора,  увеличивая
надежность,  и  увеличить  скорость  реакции  системы привлекая
внимание оператора и включая исполнительные устройства.
     Для увеличения скорости реакции дополнительные  устройства
имеют   "тревожные"   входы   и   выходы.   "Тревожные"   входы
предназначены   для   включения   дополнительного   устройства,
например, мультиплексора.
     Мультиплексор  переключается  в  такое состояние, чтобы на
мониторе отображалось видеоизображение "тревожной зоны".
     "Тревожные" выходы предназначены для включения исполняющих
устройств. Это может быть освещение, сирена и пр.
     При использовании  зарубежной  техники,  рассчитанной  для
эксплуатации  в  сетях  переменного  тока  с напряжением 110 В,
мощность допустимых переключаемых нагрузок для  таких  приборов
должна быть уменьшена в два раза.
     Возможность  работы  системы  в ведомом режиме обусловлена
необходимостью  дублирования   некоторых   функций   оператора.
Использование,    например,    датчиков    движения   позволяет
автоматически  непрерывно   контролировать   любое   количество
видеоизображений.  Независимо  от  действий  оператора  система
может включать видеомагнитофон, освещение и другие устройства.
     Выбор  между  традиционными  и   компьютерными   системами
затруднен.  Компьютерная  система может выполнять любые функции
контроля и управления.  Скорость  реакции  системы  зависит  от
программного   обеспечения  управления  системой  и  подготовки
оператора.   Для   работы   в   ведомом    режиме    необходимо
соответствующее программное обеспечение.
     Традиционные  системы  просты  в  управлении, стоимость их
выше  и  они  менее  гибкие.  Для  изменения  функций   системы
необходимо  переделывать схему системы. В компьютерных системах
возможности   выполнения   дополнительных   функций    решаются
программными средствами.

     4.2.2. МАЛОКАДРОВЫЕ СИСТЕМЫ ТЕЛЕВИЗИОННОГО НАБЛЮДЕНИЯ ДЛЯ ОФИСОВ И КВАРТИР

     Системы,  которые  выполняют  функции  дверного  глазка  и
переговорного   устройства   называются  домофонами.  По  форме
домофон  напоминает  телефон.  Он   состоит   из   монитора   и
переговорного  устройства  (рис.  p4_03). При снятии телефонной
трубки домофон включается автоматически.
     Домофон позволяет  наблюдать  пространство  перед  входной
дверью  и  беседовать с человеком, находящимся за дверью. Кроме
того, он выполняет функцию звонка.
     Переговорное устройство со стороны посетителя представляет
собой  моноблок,  в  котором  расположен  камера,  переговорное
устройство и кнопка вызова.
     При  нажатии  на  кнопку вызова, домофон издает мелодичный
сигнал и автоматически включает монитор.
     Расположение камеры с переговорным устройством в моноблоке
не всегда удобно. Камеру  обычно  располагают  так,  чтобы  она
обозревала максимальное пространство перед дверью, максимальную
площадь  пола  и  профиль  человека, стоящего лицом к двери. От
расположения камеры  зависит  Ваша  безопасность.  Переговорное
устройство устанавливают рядом с дверью на уровне лица человека
среднего роста.
     Большинство    камер   домофонов   оснащено   инфракрасным
подсветом. Эффективность его  невысока  и  позволяет  различать
лицо  человека  на  расстоянии  до  одного  метра.  Это следует
учитывать при монтаже камеры.  Камера  может  быть  оборудована
более  мощным  инфракрасным прожектором и видеть при отсутствии
освещения на расстоянии до 8 м.
     Корпус переговорного устройства  выполнен  из  пластмассы,
очень   эстетичен   и   вызывает  нездоровые  чувства  у  наших
соотечественников. Поэтому камеру лучше  монтировать  в  хорошо
защищенном  корпусе,  заделанном  заподлицо в стену и как можно
выше с тем, чтобы она не привлекала внимания.  Выходной  зрачок
камеры  должен защищаться, например, стеклом, толщиной не менее
5 мм.
     На внешней  стороне  корпуса  переговорного  устройства  и
камеры  не должны находиться элементы крепежа. Кнопка вызова не
должна заклиниваться, например, спичкой. Вся конструкция должна
быть максимально вандалоустойчивой.
     При монтаже переговорного устройства в  защищенный  корпус
может  возникнуть  самовозбуждение микрофонного усилителя из-за
акустической связи между микрофоном и наушником.
     Для исключения самовозбуждения микрофон и громкоговоритель
разносят на  максимально  возможное  расстояние  в  корпусе,  а
микрофон закрывают с трех сторон звукопоглощающим материалом.
     К   домофону  может  подключаться  несколько  камер  (рис.
p4_05). При этом Вы сможете видеть свой автомобиль,  выходы  из
квартиры, если их несколько.
     Например,  камера,  расположенная  на потолке перед дверью
"черного хода"  (в  зданиях  старой  постройки),  позволит  Вам
обозревать  пространство  перед  дверью  и  несколько  пролетов
лестничных маршей.
     Расположение камеры на потолке затрудняет  к  ней  доступ.
При   необходимости  скрытного  расположения  камер  пользуются
pin-hole объективами.
     Домофоны относятся к малокадровым  системам.  Поэтому  для
них используются недорогие видеокамеры средней чувствительности
с небольшим разрешением (100...300 линий).
     В  офисе  домофон  может  использоваться для переговоров с
секретарем и позволяет  Вам,  например,  видеть  посетителей  в
приемной. Несколько домофонов, как и несколько мониторов, могут
подключаться к одной или нескольким камерам.
     Подключив   к   домофону   несколько   камер,   Вы  имеете
возможность наблюдать за входом в офис и  стоянкой  автомобилей
(рис. p4_04).
     Кроме того, домофон, например, модели FPV-4ST фирмы COMMAX
выполняет функции домофона и телефона.
     Все   модели   домофонов   имеют   возможность  управления
электрическим замком. Оборудовав  входную  дверь  электрическим
замком  --  Вы  сэкономите  рабочее  время  своего  секретаря и
исключите попадание в офис незнакомых людей. Кроме того,  такая
предосторожность повысит Вашу безопасность (рис. p4_06).
     Домофоны  моделей  DPV-30S  и  CH-931S  выполняют охранные
функции. Модели SH-931M и CH-931S дополняются блоком памяти  на
8  кадров. Если в Ваше отсутствие были посетители -- вы сможете
их увидеть. При каждом вызове домофон с  дополнительным  блоком
памяти  записывает  изображение  одного кадра. Все предыдущие 7
кадров при этом хранятся в памяти.
     Домофоны выполняются по двухпроводной  и  четырехпроводной
схемам  соединения  блока монитора и переговорного устройства с
камерой.
     Преимущество двухпроводной схемы заключается  в  том,  что
для  соединения  монитора  и переговорного устройства с камерой
может использоваться обычный телефонный провод.  Однако,  такая
схема  соединения  допускает только штатное включение домофона.
Расстояние   между   домофоном   и   переговорным   устройством
ограничено сопротивлением соединительного кабеля.
     Домофоны с двухпроводной линией:
     фирмы KENRICH:
     PH-801M;
     PH-801C.
     фирмы COMMAX:
     DPV-2ME.
     При  четырехпроводной схеме соединения возможны комбинации
включения  нескольких   домофонов   и   камер,   неограниченное
увеличение    расстояния   между   домофоном   и   переговорным
устройством с камерой и т.д.
     Домофоны с четырехпроводной линией:
     фирмы COMMAX:
     DPV-4ME;
     APV-4CME.

     4.2.3. ТРАДИЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ТЕЛЕВИЗИОННОГО НАБЛЮДЕНИЯ

     Традиционные  системы  телевизионного  наблюдения  (в  том
числе  со  скрытыми  камерами)  могут  применяться для широкого
спектра  объектов:  от  квартир,  офисов  и  дач  до  складских
помещений, магазинов, автомобильных стоянок и казино.
     На  "простых"  объектах (небольшие магазины, автозаправки)
устанавливаются системы телевизионного наблюдения включающие не
более 4-х  телевизионных  камер,  монитор  и  простые  средства
обработки   видеосигнала.  Такие  системы  позволяют  отчетливо
различать мелкие предметы, номера автомашин.
     На  рис.  p4_09  показана  схема  четырехкамерной  системы
телевизионного  наблюдения.  Коммутатор  позволяет наблюдать на
экране монитора изображения:
     в автоматическом режиме, последовательно от каждой камеры,
с выбранной периодичностью;
     любой из камер, выбранной оператором;
     Коммутатор  позволяет  исключить  из  просмотра  одну  или
несколько камер.
     Для     документирования    событий    система    содержит
видеомагнитофон с генератором времени и даты.  Такой  генератор
накладывает  на видеоизображение объекта строку текущих времени
и даты в формате: год, месяц, число, часы, минуты, секунды.
     При использовании видеокомпрессора, он  выполняет  функции
коммутатора  и  может  отображать на экране изображения четырех
камер одновременно.
     При   подключении   удаленных   источников    используются
видеоусилители.     Они     позволяют    обеспечить    передачу
видеоизображения на расстояние до 2-х километров.
     При необходимости получить максимально  полную  информацию
об объекте наблюдения, используются цветные камеры.
     Цветная  камера может использоваться в казино для контроля
за игровыми столами; позволяет  различать  цвет  машин,  одежды
прически и пр.
     Видеокамера  может  быть  установлена,  например, сзади на
грузовом транспортном средстве. При высоте расположения 2,8  м,
она  обеспечивает  обзор  с  углами  по  вертикали  100‡  и  по
горизонтали 80‡ на расстоянии до 20 м от камеры.
     Такая система (видеокамера + монитор) выдерживает вибрации
с ускорениями до 4,4g и  может  работать  при  температурах  от
-40‡С до +55‡С и влажности до 90%.

     4.2.4. КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ ТЕЛЕВИЗИОННОГО НАБЛЮДЕНИЯ

     Компьютерные    системы   наблюдения   предназначены   для
комплексного управления системой теленаблюдения [4]. Они  могут
обеспечивать   охрану   и  контроль  доступа  в  помещения  как
небольших, так и крупных офисов, банков и т.д.
     Компьютерные системы обеспечивают:
     Просмотр  цветного  и  черно-белого  видеоизображения   от
одного до шестнадцати источников видеосигналов одновременно или
по выбору оператора.
     Автоматическое     или    полуавтоматическое    покадровое
сохранение   изображения   в   цифровом   виде    с    заданной
дискретностью.
     Наложение  даты,  времени,  служебных  сигналов  и  другой
информации на видеоизображение.
     Сжатие  и  передачу   по   каналам   вычислительной   сети
(глобальная,  локальная),  а  также по каналам телефонной связи
через модем.
     Покадровый   просмотр   сохраненной   видеоинформации    с
возможностью  задания  выборки  и  сортировке по дате, времени,
наименованию объекта и пр.
     Обработку видеоизображения цифровыми методами  в  реальном
масштабе времени:
     трансфокация;
     регулировка яркости, цветовой насыщенности, контрастности;
     монтаж видеоизображений;
     компенсация фона, засветок, фильтрация шумов и пр.
     Дистанционное управление системой по телефонной линии.
     Подключение  служебных сигналов (сигнал тревоги, вызова, и
др.)  и  возможность  автоматического  управления  системой  по
заданному  алгоритму  (например,  уменьшение интервалов времени
записи кадров при поступлении сигналов тревоги).
     Программное и дистанционное управление системами охраны  и
многоуровневого доступа.
     Компьютер,  не хуже 386DX-33 с 4 Мб ОЗУ и 100 Мб дискового
пространства,  может  использованться  для  построения  системы
телевизионного наблюдения.
     Для  управления  средствами теленаблюдения, сигнализации и
системой контроля доступа используют программные средства.
     Графический редактор позволяет  построить  план  здания  с
автоматическим выводом изображения "тревожной зоны".
     Программа управления устройствами теленаблюдения позволяет
управлять  коммутаторами, видеомагнитофонами, мультиплексорами,
трансфокаторами камер, мониторами и т.д.

     ГЛАВА 5     ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ

     Для обеспечения безопасной передачи информации  необходимо
определить основные направления обеспечения защиты.
     Коммерческая   тайна   --   это   информация,   охраняемая
предпринимателем от посторонних  лиц.  Коммерческая  информация
может  интересовать  Ваших конкурентов. Например, бухгалтерская
отчетность,  количество  денег  на   счетах,   список   деловых
партнеров, оборот средств, заключаемые контракты и др.
     Широкое  применение находят средства скрытого наблюдения и
прослушивания в коммерческой деятельности, в сфере безопасности
частных лиц и быту.  С  целью  шантажа  средствами  специальной
техники, могут быть получены компрометирующие материалы.
     Обеспечить  безопасность  информации  можно, создав службу
безопасности или  воспользоваться  услугами  охранных  фирм,  у
которых есть опыт работы в области защиты информации.
     Наряду  с  организационными мерами по защите информации от
несанкционированного доступа, о  которых  говорилось  в  первой
главе, не следует пренебрегать техническими средствами.
     В   дальнейшем   под  защитой  информации  будем  понимать
использование технических средств.
     В Украине запрещены  производство  и  продажа  специальной
техники    без    соответствующего    лицензирования.   Однако,
политические  и  экономические  условия   создают   предпосылки
быстрого заполнения рынка средствами несанкционированного съема
информации и наблюдения.
     Главными производителями специальной техники являются США,
Германия,  Япония  и  Россия  (табл. t5_03). Появляются образцы
отечественной техники.
     Коммерческие фирмы уже сейчас предлагают такие  изделия  в
широком  ассортименте.  Радиолюбители также пробуют свои силы и
изготавливают,   в   основном,    радиомикрофоны,    устройства
прослушивания телефонных сетей, выносные микрофоны.
     Существует  множество  технических  каналов информации. На
рис. p5_03 представлены наиболее часто используемые.
     Источники  информации,  доступные  техническим   средствам
несанкционированного доступа, представлены на рис. p5_03 слева.
     Технические    каналы   утечки   информации   могут   быть
естественными  и   искусственными.   К   естественным   каналам
относятся:
     акустический канал;
     телефонные линии;
     линии   радиосвязи   (радиотелефон,   пейджинговая  связь,
радиостанции и т.д.);
     побочные излучения оргтехники.
     Естественные  каналы  могут  контролироваться,   например,
записывающими  устройствами.  Дистанционно  речевая  информация
регистрируется через оконные  проемы,  стены  зданий,  открытое
окно или форточку и т.п.
     Искусственные   каналы  создаются  преднамеренно.  Речевая
информация  может  записываться  или  передаваться  посредством
радиоволн  (миниатюрные радиопередатчики) и по проводным линиям
(линии сигнализации, сети электропитания).
     Любая проводная линия может быть использована для передачи
сигналов   в   качестве   проводника   или   антенны.   Поэтому
возможностей   для  подключения  передающих  устройств  сколько
угодно.
     Защита  информации  может  быть  активной   и   пассивной.
Активная    защита   создает   помехи,   препятствующие   съему
информации. Пассивная -- обнаруживает каналы информации.
     В  выборе  устройств   для   защиты   информации   следует
проконсультироваться  со  специалистами.  Они  помогут  выбрать
комплект оборудования в соответствии с Вашими требованиями. Они
же  могут  обследовать  помещение  на  наличие   подслушивающих
устройств.  При  этом  будет  использоваться большое количество
средств обнаружения утечки  информации,  а  работа  выполняться
профессионалами.
     Возможно приобретение недорогого комплекта для обнаружения
утечки и защиты каналов информации.
     Защита   от   несанкционированного   доступа  компьютерной
информации приобретает все большую актуальность.
     Появление  локальных  и  глобальных  компьютерных   сетей,
электронной  почты,  широкого обмена информацией и программными
продуктами привело к возможности несанкционированного доступа к
системам  защиты   информации   банков,   страховых   компаний,
похищению безналичных средств и коммерческих секретов.
     Шифраторы    факсимильной    и   компьютерной   информации
предназначены для защиты данных, передаваемых по каналам связи.
При   передаче   информация   шифруется   на    передающей    и
расшифровывается   на   приемной   стороне.  Скорость  передачи
зашифрованных данных, например,  при  использовании  шифраторов
фирмы  AT&T,  составляет  от  20  кбит/сек до 2 Мбит/сек (табл.
t5_04).
     Наиболее  распространенный   способ   защиты   данных   --
использование   соответствующего   программного  обеспечения  и
устройств ограничения доступа.
     Пользователь может  "узнаваться"  по  вводимому  коду,  по
специальной карточке, по отпечаткам пальцев и др.
     Обеспечение     безопасности     хранящейся     информации
используются различные программные средства.  К  ним  относятся
программные  продукты обеспечивающие систему паролей, различные
методы шифрования, защиту от копирования программных  продуктов
и распространению вирусов.
     Широкий   выбор   существующих  программных  и  аппаратных
средств позволяет:
     идентифицировать пользователя;
     ограничить  полномочия  по   доступу   к   устройствам   и
разграничить по времени работы;
     ограничить доступ к банкам данных;
     использовать систему паролей;
     вести     учет     работы    пользователей    и    попыток
несанкционированного доступа;
     обеспечить настройку программной среды  в  зависимости  от
прав пользователя;
     обеспечивать конфиденциальность, целостность и подлинность
информации, передаваемой по каналам связи.
     Как правило, факты промышленного шпионажа не обнародуются.
Наиболее  часто  встречающиеся  случаи  --  запись разговора, а
магнитную  ленту,   подслушивание   телефонных   разговоров   и
радиомикрофоны.
     Для несанкционированного получения коммерческой информации
используются  радиомикрофоны, диктофоны, контроллеры телефонных
линий, малогабаритные телевизионные камеры и пр.
     Например,  контролируя  телефонную  линию  можно  получить
полную  информацию  о  привычках  абонента,  его  связях,  виде
деятельности и распорядке дня. В случае обычного  радиотелефона
эта   задача   упрощается,  так  как  для  прослушивания  линии
достаточно использования обычного сканирующего приемника.
     Диктофоны
     Самым простым и дешевым средством прослушивания  помещений
и   телефонных   линий  являются  диктофоны.  Они  используются
наиболее    часто    благодаря    малым    размерам,    высокой
чувствительности,  наличию  функции  VOX и нескольких скоростей
записи (обычно две).
     Функция VOX автоматически включает диктофон на запись, при
наличии звуковых сигналов, и отключает его спустя  примерно  10
сек   при   их   отсутствии.  Таким  образом,  на  микрокассету
записывается речь без пауз. К  диктофону  подключается  внешний
чувствительный микрофон.
     Обнаружить   диктофон   можно   на  расстоянии  до  15  см
миниатюрным детектором "TRD-800", а на расстоянии  до  1  м  --
стационарным детектором "PTRD.014" и "PTRD.016".
     Однако,    существуют   специальные   диктофоны,   которые
детекторами  не  обнаруживаются.  В  этом   случае   используют
активные средства защиты, например, генераторы шума.
     Для    обнаружения   посетителей   с   передатчиками   или
звукозаписывающей аппаратурой предназначен портативный детектор
диктофонов и микропередатчиков "TRD-800".
     Он приспособлен как для автономного, так  и  стационарного
использования  и сигнализирует с помощью внутреннего бесшумного
вибратора  или  светового  индикатора  о  наличии   нелегальных
подслушивающих устройств, не привлекая внимания окружающих.
     Детектор  прост  в  обращении.  Настраивается  на  уровень
электромагнитных   излучений    в    помещении,    где    будет
использоваться.    В   случае   обнаружения   передающего   или
звукозаписывающего устройства подает сигнал.
     Сканирующие приемники
     Диапазон частот передатчиков радиомикрофонов  находится  в
интервале  частот  от  100  кГц  до  1 ГГц. Причем для частот в
районе 900 МГц железобетонные стены зданий прозрачны.
     Передатчики  с  автономным  питанием  имеют   длительность
непрерывной  работы  от  десятков  часов до нескольких месяцев.
Передатчики, подключаемые к электросети  или  телефонной  линии
работают  неограниченно долго. Дальность их действия составляет
от 100 до 500 метров.
     Для   обнаружения    таких    передатчиков    используются
сканирующие    универсальные   приемники.   Они   автоматически
управляются встроенным процессором или от внешней ПЭВМ.
     Например,  сканирующие  приемники   AR-3000A   и   AR-8000
работают  в  диапазоне частот от 100 кГц до 2 ГГц. Осуществляют
прием сигналов всех видов модуляции с чувствительностью не хуже
1 мкВ.
     Генераторы шума
     Существует возможность прослушивания помещений через стены
толщиной до 800 мм стетоскопом, направленными микрофонами через
открытую   форточку   комнаты   или    автомобиля,    лазерными
устройствами   со   стекол   и,  наконец,  используя  проводные
коммуникации помещения.
     Для    этих    целей     выпускается     широкий     набор
специализированной техники.
     Лазерные  устройства  для  считывания со стекол длительное
время могли работать  только  под  прямым  углом  к  стеклу  на
расстоянии до 500 м.
     Последние   разработки,   использующие  принцип  обратного
рассеивания лазерного луча, работают при отклонении от  прямого
угла до 30‡. Однако подобные способы относятся к экзотическим и
используются в основном спецслужбами.
     Для  нейтрализации  подслушивающих  акустических устройств
используются генераторы шума.
     Генератор "ANG-2000" -- акустический генератор,  создающий
колебания  звуковой  частоты в диапазоне частот 250...5 кГц. Он
предотвращает   возможность   прослушивания   через   проводные
микрофоны, радиомикрофоны и стетоскопы. Блокирует лазерный съем
с  окон  и  создает  помехи  звукозаписывающей  аппаратуре.  Он
оснащен вибрационными и акустическими излучателями.  Количество
излучателей, подключаемых к одному генератору -- до 18.
     Стационарный   шумогенератор   "Гном-3"  предназначен  для
создания   помех   устройствам,   передающим   информацию    по
радиоканалу  и  защиты от утечки информации по каналам побочных
электромагнитных      излучений       электронно-вычислительной
аппаратуры.   Он  создает  шумовые  электромагнитные  помехи  в
диапазоне частот от 10 кГц до 1 ГГц.
     Скремблеры
     Для защиты информации при передаче  по  телефонным  линиям
используется   скремблирование   (кодирование)   и  устройства,
сигнализирующие о несанкционированном подключении к  телефонной
линии.   Кодирующие  устройства  называются  скремблерами.  Они
выполняются в виде телефонных приставок, телефонного  аппарата,
или накладной телефонной трубки.
     Наиболее   удобные   скремблеры   для   речевых  сообщений
представляют собой телефонную  трубку  с  автономным  питанием,
которая  прикладывается  к  трубке любого телефонного аппарата.
Она выполняет функции кодирования  и  декодирования  разговора.
Каждый из собеседников должен иметь такую трубку.
     В  скремблере  устанавливается код. Не зная установленного
кода  невозможно  подслушать  разговор  даже  имея   такой   же
скремблер   т.  к.  комбинаций  установки  кодов  --  несколько
десятков миллионов. Имея два скремблера  на  концах  телефонной
линии,  например,  "ACS2"  вы  надежно  защитите  свои  речевые
сообщения.
     Прослушивание телефонных линий
     Обычно прослушивание  телефонной  линии  осуществляется  с
помощью  параллельно  подключенного телефонного аппарата. Более
совершенные  методы  используют  подключение  к   линии   через
согласующие устройства.
     Прослушивание  телефонных  линий  с  помощью  диктофона не
вызывает трудностей. На пути  к  телефонной  станции  линии  не
защищены  и  доступ  к  ним открыт. Диктофон подключается через
делитель напряжения непосредственно к телефонной линии.
     В  разрыв  телефонной   линии   также   могут   включаться
ретрансляторы.   Ретранслятор  представляет  собой  передатчик,
использующий телефонный провод как антенну.  На  расстоянии  до
500  метров  можно  принимать  сигналы передатчика и записывать
телефонные   разговоры.   Питается    передатчик    напряжением
телефонной линии и имеет небольшие размеры.
     Такие  передатчики могут быть обнаружены по радиоизлучению
в  момент  работы.  При  попытке  обнаружить  такой  передатчик
следует  снять телефонную трубку, так как в большинстве моделей
передатчик отключается при положенной трубке.
     Совместно    с    передатчиками    могут    использоваться
ретрансляторы,  которые устанавливаются в безопасном месте. При
этом  уменьшается  мощность  передатчиков,  что  затрудняет  их
обнаружение.
     Анализаторы    телефонных    линий    предназначены    для
сигнализации подключения к  линии.  Они  контролируют  наиболее
простые   методы  несанкционированного  доступа,  но  не  могут
идентифицировать  прослушивание   телефонных   разговоров   без
гальванического подключения к линии.
     Недорогое   и  достаточно  эффективное  устройство  "TS2",
американской фирмы Personal Protection Product.  Оно  позволяет
идентифицировать  подключение  к  линии по падению напряжения и
обнаруживать сигналы радиомикрофонов.

     ГЛАВА 6     АВТОМОБИЛЬНЫЕ ОХРАННЫЕ УСТРОЙСТВА

     С момента приобретения  автомобиля  его  владельца  всегда
волнует  вопрос:  как его защитить? Многообразие механических и
электронных  устройств  охраны  автомобилей  с  одной   стороны
обнадеживает, а с другой -- осложняет выбор.
     Механические  противоугонные  приспособления  препятствуют
использованию  автомобиля,   как   полноценного   транспортного
средства  путем блокировки рычага переключения передач, педалей
управления или рулевого колеса.
     Механические   приспособления,   безусловно,   полезны   и
необходимы,  так  как  они  увеличивают  время  необходимое для
угона. (табл.  t7_05).  Однако,  они  позволяют  злоумышленнику
спокойно  находиться в автомобиле и применять весь, имеющийся у
него, набор хорошего металлорежущего инструмента.
     Замки типа Mult-lock не смогут задержать  злоумышленников,
если автомобиль решили похитить буксировкой. Эту слабую сторону
Mult-lock  можно устранить комбинируя их с замками Solex. Замки
на  рулевое  управление  легко  удаляются,  если  согнуть   или
перекусить рулевое колесо.
     Механический   замок  не  сможет  также  воспрепятствовать
хищениям личных  вещей  из  автомобиля.  Поэтому  рекомендуется
дополнять механические замки электронными системами защиты.
     По  функциональному  назначению  электронные системы можно
разделить на сигнализации  и  иммобилайзеры.  Реже  встречаются
системы смешанного типа.
     В  большинстве  случаев  иммобилайзер,  как и механический
замок,  является  средством  пассивной   защиты.   Иммобилайзер
представляет  собой  устройство,  дополняющее  замок  зажигания
автомобиля.
     Пока   иммобилайзер   включен    --    несколько    важных
электрических  цепей  автомобиля  будут  разорваны  и двигатель
завести не удастся,  как  и  при  отсутствии  ключа  зажигания.
Иммобилайзеры исполняются на 2...3 разрываемых цепи.
     Типичный комплект поставки иммобилайзера включает:
     центральный блок;
     2 кодовых ключа;
     гнездо для кодового ключа;
     индикаторный светодиод;
     соединительные провода.
     Электронные сигнализации предназначены для активной охраны
автомобиля и имеют средства привлечения внимания окружающих.
     Если   иммобилайзеры   и   механические   замки   повышают
сохранность автомобиля ценой  некоторых  неудобств  пользования
(нужны    дополнительные    манипуляции    с   Mult-lock-ом   и
иммобилайзером), то электронные сигнализации претендуют на  то,
чтобы  свести  этот  дискомфорт  к  минимуму, а, возможно, даже
создать  дополнительные   удобства.   Расширенными   сервисными
возможностями    обладают    дорогие    модели    автомобильных
сигнализаций.
     В  типичный  комплект  автомобильной  сигнализации   (рис.
p7_02) входит:
     центральный блок;
     2 кодовых брелока;
     сирена;
     ударный датчик;
     блокировочное реле;
     индикаторный светодиод;
     соединительные провода.
     Рекомендуем   приобретать   сигнализации  и  иммобилайзеры
следующих крупных фирм-производителей:
     CLIFFORD Electronic;
     AUDIOVOX;
     EXCALIBUR OF AMERICA;
     AVITAL;
     MICROCAR;
     GEMEL (торговая марка SERPI STAR).
     Сигнализации этих фирм всегда отличаются оригинальностью и
каждая новая модель несет в себе какое-то новшество. Элементная
база часто   разработана   самими   фирмами-производителями   и
является   уникальной.   Широко  используются  микропроцессоры,
заказные  микросхемы  кодирующих  и   декодирующих   устройств,
энергонезависимая память.

     6.1. ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРОТИВОУГОННЫЕ УСТРОЙСТВА

     6.1.1. ИММОБИЛАЙЗЕРЫ

     Включение  и выключение иммобилайзера должно быть доступно
только  владельцу.   Обычно,   для   этой   цели   используется
электронный  кодовый ключ. Менее распространены модели с ручным
набором кода.
     Электронный  кодовый  ключ  --  это  чип,  в  котором  при
изготовлении  записан  уникальный  код,  достаточно длинный для
того, чтобы сделать невозможным его подбор за  разумное  время.
Чип помещается в удобный корпус.
     Перед тем как завести машину, владелец должен вставить его
в специальное  гнездо  и  выключить  иммобилайзер. В системах с
ручным набором кода  для  того,  чтобы  выключить  иммобилайзер
необходимо ввести установленный владельцем код.
     Для  затруднения  демонтажа угонщиком, иммобилайзеры часто
выполняются   без   соединительных   разъемов   с   применением
одноцветной    проводки,   маркированной   только   на   концах
проводников (рис. p7_06). После монтажа маркировка удаляется.
     Достоинства  и  недостатки   двух   типов   иммобилайзеров
представлены в таблице t7_01.
     Иммобилайзер    может   блокировать   следующие   цепи   в
автомобиле.
     Автомобили с бензиновым двигателем:
      питание системы зажигания;
      +12 В катушки зажигания;
     запуск стартера;
     запуск электрического топливного насоса;
     включение топливного электроклапана (если установлен);
     управление инжектором.
     Автомобили с дизельным двигателем:
     цепь включения калильных свечей;
     запуск стартера;
     запуск электрического топливного насоса;
     включение топливного электроклапана (если установлен).

     6.1.2. ЭЛЕКТРОННЫЕ СИГНАЛИЗАЦИИ

     В   отличие   от    иммобилайзера    сигнализация    имеет
дистанционное  управление в виде кодового брелока (рис. p7_03),
с  помощью  которого  владелец  может  включать   и   выключать
сигнализацию   на   расстоянии.   Обычно,   фирмы-изготовители,
указывают гарантированное расстояние около 10 м, но практически
оно достигает 60...100 м.
     При  использовании   автомобиля   несколькими   водителями
недостаточно   двух  брелоков  из  комплекта.  При  этом  можно
использовать сигнализации с  "запоминанием"  брелоков.  В  этом
случае  один  брелок  может  использоваться  и  для  нескольких
автомобилей.
     Современные сигнализации имеют ряд сервисных возможностей,
таких    как:    управление    центральным    замком,    люком,
стеклоподъемниками,  гаражный  режим,  дистанционное  включение
двигателя и т.д.
     Как правило, сигнализация  частично  выполняет  и  функции
иммобилайзера,   т.е.   позволяет  разорвать  одну-две  цепи  в
автомобиле.  Некоторые  модели  включают  в  себя   полноценный
иммобилайзер.
     Включенная   сигнализация   контролирует   ряд   точек   в
автомобиле, и, в случае вторжения, включает звуковые и световые
сигналы для  привлечения  внимания.  Количество  контролируемых
точек зависит от комплекта поставки и количества дополнительных
датчиков, подключенных к сигнализации.
     По  конструктивному исполнению сигнализации делятся на два
типа: компактные и классические.
     Сигнализация в компактном исполнении
     Представляет собой моноблок, содержащий в себе  почти  все
элементы системы (рис. p7_08):
     электронные узлы;
     сирену;
     ударный датчик или ультразвуковой сканер;
     реле блокировки.
     Соединения   с   проводкой   автомобиля   минимальны,  что
обуславливает  простоту  монтажа  (рис.  p7_07).   Сигнализации
такого   типа   обычно   имеют  только  необходимые  функции  и
относительно невысокую цену.
     Ввиду  того,  что  электронные  компоненты   располагаются
вместе  с  сиреной  под  капотом  и  не защищены от атмосферных
воздействий,  они  больше  подвержены  поломкам.  Кроме   того,
сосредоточение  всей  системы  в  одном  месте  делает ее более
уязвимой.
     Сигнализация в классическом исполнении
     Сигнализация  в  классическом  исполнении   (рис.   p7_19)
состоит из:
     отдельного центрального блока;
     сирены;
     внешних датчиков;
     реле блокировки.
     Центральный  блок  располагается в салоне, в защищенном от
доступа месте, и не подвергается атмосферным воздействиям. Этот
тип сигнализации легче дооборудуется дополнительными  датчиками
и  исполнительными устройствами (управление центральным замком,
замком багажника,  люком,  стеклоподъемниками).  Имеет  широкий
набор сервисных функций.
     Рассредоточение  узлов  делает  такой вариант сигнализации
более  эффективным  в  случае  попыток  угона.   Монтаж   такой
сигнализации сложнее, чем моноблочных, и требует лучшего знания
автомобиля (рис. p7_09).
     Сигнализация  устанавливается не только на автомобилях, но
и на мотоциклах.  Учитывая  незащищенность  органов  управления
мотоцикла  и  жизненно  важных  элементов,  здесь  сигнализация
необходима еще в большей степени, чем на автомобиле.
     Для мотоциклов используются те же комплекты  сигнализации,
что  и  для  автомобиля.  При  монтаже  следует очень тщательно
маскировать  элементы  сигнализации.  Рекомендуемое  размещение
датчиков и блоков представлено на рис. p7_21.
     Если  используется  простой  моноблочный  комплект, то его
следует  располагать  в  недоступном  месте.  В  этом   случае,
наиболее эффективными являются моноблоки с автономным питанием.
     При  попытке отключить сигнализацию или аккумулятор, такая
сигнализация срабатывает и "кричит" до  тех  пор,  пока  ее  не
отключат или не разрядятся аккумуляторы.

     6.1.3. ДАТЧИКИ ПРИМЕНЯЕМЫЕ В АВТОМОБИЛЯХ

     Ударный датчик
     Датчик  представляет  собой устройство, которое улавливает
вибрации корпуса автомобиля. Если амплитуда вибраций  превышает
заданную   величину,   ударный   датчик  вызывает  срабатывание
сигнализации.
     Традиционно, ударные датчики являются  самыми  простыми  и
дешевыми,  среди применяемых в автомобильных сигнализациях. Они
поставляются, как правило, в базовом комплекте.
     Серьезными   недостатком   ударных    датчиков    является
нечувствительность  к  качанию  и  высокая  чувствительность  к
помехам. Ударный датчик может с большим приоритетом срабатывать
на проезжающие мимо  тяжелые  грузовики,  чем  на  откручивание
колеса автомобиля.
     Необходимо  отметить, что датчики серьезных сигнализаций в
значительной  мере  лишены  последнего  недостатка,   благодаря
примененным в них техническим усовершенствованиям.
     Программируемые    ударные   датчики   входят   в   состав
сигнализаций CLIFFORD.
     Датчик качания автомобиля
     Очень простой датчик, пользующийся популярностью  у  наших
соотечественников.
     В  импортных  моделях  представлен  незначительно (в 2...3
образцах, VISION, BOSH).
     Он  состоит  из  двух  магнитов  и  катушки.  Один  магнит
закреплен  неподвижно,  а  второй  подвешен  в  магнитном  поле
первого.
     Ультразвуковой сканер
     Ультразвуковой   сканер   предназначен   для   обнаружения
движения   в   салоне.   Действие   основано  на  интерференции
ультразвуковых колебаний и эффекте Доплера.
     В его состав  входят  излучатель  ультразвука  и  приемник
(рис.  p7_20),  которые  разносятся  в  салоне  автомобиля. При
закрытых окнах, пространство контролируемое сканером ограничено
салоном автомобиля. Надежно работает в дорогих моделях.
     К недостаткам ультразвуковых сканеров относятся:
     низкая чувствительность к медленным перемещениям;
     возможность  экранирования  излучателя   (звукоизолирующим
материалом);
     ложные  срабатывания при воздействии конвекционных потоков
воздуха.
     Входит в базовые комплекты  сигнализаций  MICROCAR,  BOSH.
Отдельно продается сканер фирмы COP.
     Микроволновой сканер
     Микроволновой сканер обнаруживает движения внутри салона и
вблизи  автомобиля.  Его  действие  основано  на  интерференции
радиоволн  сантиметрового   диапазона,   излучаемых   датчиком.
Устройство   очень   эффективно,   но  нуждается  в  тщательной
регулировке, так как его  действие  может  распространяться  за
пределами автомобиля и вызывать ложные срабатывания.
     Микроволновой  сканер  нечувствителен  к  движению потоков
теплого  воздуха,  шумам  и  вибрациям,  но   не   обнаруживает
медленных движений.
     Существуют  двухпороговые  модели, позволяющие реализовать
отпугивание при приближении  к  автомобилю.  На  первом  уровне
срабатывания  включаются  фары  автомобиля  и  слабый  звуковой
сигнал.
     В  наиболее  совершенных  моделях   используется   речевой
синтезатор,   который  предлагает  прохожим,  приблизившимся  к
автомобилю, отойти дальше.
     Наибольшее   распространение   получили   следующие   типы
датчиков:
     AU-94 -- однозонный.
     AU-94T -- двухзонный.
     Датчик изменения объема салона
     Обнаруживает  изменение  давления  воздуха  в  салоне  при
открывании двери.
     Распространенный тип датчика -- AU-95T (рис. p7_11).
     Датчик разбития стекла
     Датчик микрофонного типа, реагирует  на  характерный  звук
разбитого стекла.
     Однопороговые    датчики   срабатывают   даже   от   звона
разбиваемой  рядом  с  автомобилем  бутылки,  а  при  понижении
чувствительности  --  вовсе  не  реагируют.  Срабатывание таких
датчиков в большой степени зависит от сорта стекла, его толщины
и расположения датчика относительно стекла.
     Двухпороговые датчики регистрируют звук удара по стеклу  и
звон  разбиваемого  стекла.  Для индикации тревоги такой датчик
должен   зарегистрировать   два   соответствующих   сигнала   с
интервалом не более 150 мс.
     Датчик падения напряжения бортсети
     При  включении  какого-либо электрооборудования в бортсети
автомобиля  возникают  небольшие  броски   напряжения.   Датчик
анализирует  броски  напряжения,  идентифицирует  подключение и
выдает сигнал вторжения в автомобиль.
     Датчики такого типа, обычно,  встраиваются  в  центральный
блок и входят в базовые комплекты многих сигнализаций.

     6.1.4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ К АВТОСИГНАЛИЗАЦИЯМ

     При    всей   мудрености   автосигнализаций   единственным
фактором, непосредственно воздействующим на угонщика,  является
звук  сирены.  Некоторые  производители  предлагают устройства,
расширяющие этот спектр.
     Центральный замок
     Центральный   замок   (рис.   p7_13)   предназначен    для
одновременного  отпирания (запирания) всех дверей автомобиля. В
ряде  моделей  управление  может  осуществляться  от  любой  из
передних дверей.
     Допускается  также управление внешними сигналами "открыть"
и   "закрыть"   от   сигнализации.   Комплект   для   установки
центрального  замка  представляет  собой  набор  из 2-х или 4-х
электрических исполнительных механизмов с крепежными деталями и
блоком управления.
     Механизмы предназначены для монтажа во внутренней  полости
дверей.   Они  обеспечивают  возвратно-поступательное  движение
присоединяемых к ним тяг, которые передают движение  к  деталям
замка двери (рис. p7_14).
     Блок    управления    формирует   электрические   сигналы,
приводящие в  движение  исполнительные  механизмы.  Блок  имеет
входы для подключения соответствующих цепей сигнализации.
     Дополнительный замок капота
     Дополнительный  замок  капота является вспомогательным, но
полезным устройством. Открыв капот автомобиля, угонщик получает
доступ  ко  многим,  жизненно  важным,   узлам   автомобиля   и
электронной сигнализации. Выведя из строя сирену, злоумышленник
может без помех демонтировать сигнализацию и узлы блокировки.
     Установка  дополнительного  замка  капота, открываемого из
салона не  просто  ручкой,  а  ключом,  сильно  затрудняет  эти
действия. Кроме того замок имеет цепь, разрывающую зажигание.
     Электростеклоподъемники
     Электростеклоподъемники представляют собой электроприводы,
предназначенные   для  поднятия  и  опускания  дверных  стекол.
Управление стеклоподъемниками осуществляется с помощью  клавиш,
устанавливаемых в удобном месте салона.
     Допускается,  как  раздельные,  так  и совместные подъем и
опускание  стекол.   Возможно   дистанционное   управление   от
сигнализации подачей сигнала на специальный вход.
     Стеклоподъемники  производятся  двух  видов:  для внешнего
монтажа на поверхности защитной карты двери и  для  внутреннего
монтажа в полости двери (рис. p7_15).
     Вопрос  о предпочтении нужно решать исходя из эстетических
вкусов владельца и особенностей конструкции дверей  конкретного
автомобиля.  Обычно,  установка внешних стеклоподъемников менее
трудоемка.
     Блоки управления стеклоподъемниками
     Для    владельцев    автомобилей,    уже     оборудованных
электростеклоподъемниками,  предлагаются  дополнительные  блоки
управления,  которые  позволяют  автоматически  закрывать  окна
автомобиля при постановке сигнализации на охрану.
     Топливные электроклапаны
     Дополнительный   топливный   электроклапан  (рис.  p7_16),
управляемый   сигнализацией,   иммобилайзером   или    потайным
переключателем,   может   серьезно   помешать  угону,  так  как
находится обычно в труднодоступном месте и скрыт от угонщика.
     Кроме того, разорванную иммобилайзером  или  сигнализацией
заводскую    проводку   относительно   несложно   восстановить.
Значительно сложнее разобраться в дополнительной,  уложенной  в
неизвестных местах.
     Пейджеры
     Пейджер   автомобильной  сигнализации  представляет  собой
миниатюрный  (размером  с  половину  пачки  сигарет)  приемник,
который владелец машины носит с собой.
     При    использовании    пейджера,    к    автосигнализации
подключается передатчик, который  включается  при  срабатывании
сигнализации. Сигналы от передатчика улавливаются приемником и,
в  случае  совпадения  кодов  передатчика  и приемника, пейджер
выдает звуковой сигнал.
     Реальный  радиус  действия  пейджеров  в  условиях  города
колеблется  от  300 до 1000 м. Некоторые фирмы указывают радиус
действия около 5 км, но эта дальность, по видимому, относится к
условиям пустыни.
     Пейджеры,   исследованные   автором,   работали   в   двух
диапазонах:  27  МГц и 300 МГц при мощности передатчика 1,5...4
Вт и 0,5 Вт соответственно (табл. t7_07).
     Первая группа (Enforser,  Cop)  обеспечивала,  в  среднем,
больший   радиус   действия,  но  была  более  требовательна  к
размещению антенн. Характеристики  второй  группы  (Road  Star)
были скромнее, но более стабильны.
     Некоторые  модели  пейджеров  (Secopage-35)  позволяют  не
только  зафиксировать  факт  срабатывания  сигнализации,  но  и
определить   по   цветовой   индикации   источник  беспокойства
(сработал ударный датчик, открыта дверь или капот).
     При  пользовании  пейджером,  важно  не  забывать  вовремя
включать  и  выключать  приемник,  батарейки  которого довольно
быстро разряжаются.
     Пейджер в активном состоянии  является  достаточно  мощным
источником  радиоволн  и  может создавать проблемы при работе с
некоторыми типами сигнализаций. При срабатывании сигнализации и
включении пейджера  затруднительно  выключение  сигнализации  с
помощью брелока.
     Пиропатроны и дымовая пушка
     Пиропатроны  с  краской  и слезоточивым газом выстреливают
несмываемую краску или слезоточивый газ в салон автомобиля.
     Дымовая пушка заполняет салон белым дымом и рассчитана  на
многоразовое использование.
     К  оборудованию  автомобиля  подобными  средствами следует
относиться с осторожностью, чтобы езда на нем не превратилась в
езду на пороховой бочке. Во всяком случае нужно быть  уверенным
в 100%-ной надежности системы.

     6.2. ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРОТИВОУГОННЫХ УСТРОЙСТВ

     6.2.1. АВТОСИГНАЛИЗАЦИЯ EXCALIBUR 900JX

     Возможности  Excalibur  900jx достаточно типичны и присущи
многим другим сигнализациям.
     Excalibur 900jx контролирует состояние  дверей,  капота  и
багажника  автомобиля,  а  также  оснащен двухпороговым ударным
датчиком (рис. p7_18).  Возможно  дооборудование  микроволновым
сканером.
     Управление  сигнализацией  осуществляется кодовым брелоком
на расстоянии. Excalibur 900jx защищен от подбора  и  перехвата
кода из эфира технологией "прыгающих кодов".
     Имеется    возможность   управления   центральным   замком
автомобиля.    Брелоком    можно    также    управлять    двумя
дополнительными     устройствами     в    автомобиле    (люком,
стеклоподъемниками или отпиранием багажника).
     Сигнализация  имеет  3-х  ступенчатую  систему  защиты  от
пропадания   питания.   Сирена,   входящая  в  комплект,  имеет
автономное питание. Центральный блок сигнализации  поставляется
с  автономным  источником питания которого, в случае отключения
аккумулятора автомобиля, хватает на 4 дня работы сигнализации в
дежурном режиме.
     В  системе  Excalibur  900jx   предусмотрена   возможность
отключения  охранных  функций  -- гаражный режим. Это позволяет
оставлять автомобиль на СТО,  не  оставляя  посторонним  своего
кодового брелока.
     При  каждодневном  использовании  сигнализации, достаточно
одной  кнопки   на   кодовом   брелоке,   с   помощью   которой
осуществляется включение и выключение режима охраны.
     В   стоящем   под   охраной  автомобиле  разрывается  цепь
зажигания и его невозможно завести.  Любое  несанкционированное
проникновение   при  включенной  охране  ведет  к  срабатыванию
сигнализации.
     При срабатывании сигнализации происходит следующее:
     начинает работать сирена;
     габаритные огни вспыхивают;
     если двери были открыты и  закрыты,  происходит  повторное
запирание замков.
     Эти  действия  продолжаются  в  течение  60  секунд или до
выключения сигнализации кодовым брелоком.
     После окончания цикла, Excalibur  900jx  снова  станет  на
охрану,   если  все  поверяемые  точки  находятся  в  пассивном
состоянии (двери закрыты и т.д.). Если какая-то точка  осталась
активна к концу 60-секундного цикла, сигнализация проработает 3
минуты и временно исключит эту точку из-под контроля.
     При  срабатывании  внешней зоны ударного датчика от слабых
ударов, система, вместо полного  срабатывания,  подает  сиреной
три сигнала, мигает габаритными огнями и закрывает замки. После
пятикратного  срабатывания  внешней зоны, эта точка исключается
из числа контролируемых.
     Excalibur 900jx оснащен  противоугонной  функцией  HIJACK,
которая  затруднит  угон  автомобиля  даже  в  том случае, если
злоумышленник завладел кодовым  брелоком  и  ключами  от  замка
зажигания.  Если  этот  режим  включен,  то  каждый  раз, после
включения зажигания активизируется  противоугонная  схема.  Для
того,   чтобы   пользоваться   автомобилем,  необходимо  нажать
потайную кнопку по истечении  60  секунд  с  момента  включения
зажигания.
     В  том  случае,  если  этого  не  сделать,  на  53 секунде
сигнализация короткими звуковыми сигналами напомнит о том,  что
не  была  нажата потайная кнопка. На 60 секунде начинают мигать
габаритные огни и включается сирена. Противоугонную функцию уже
нельзя  выключить  простым  нажатием  потайной  кнопки.  На  90
секунде  Excalibur  900jx  разорвет  цепь  зажигания и заглушит
двигатель автомобиля. Теперь сирена  и  габаритные  огни  будут
работать    до    полного    разряда   аккумулятора.   Сбросить
противоугонную функцию можно только  выключив  зажигание  и  не
позднее 5 секунд нажав потайную кнопку.
     Если  сигнализация  была  снята  с охраны, но в течение 90
секунд не открывалась дверь салона и не  включалось  зажигание,
то  произойдет  повторная  автоматическая постановка на охрану.
Кроме того, имеется ряд дополнительных функций:
     ставить и снимать  с  охраны  все  свои  автомобили  одним
брелоком;
     настроить ряд дополнительных функций;
     определить,   что   происходило   с   автомобилем  в  Ваше
отсутствие;
     отключать с помощью брелока ударный датчик;
     включить режим "ПАНИКА".

     6.2.2. СИГНАЛИЗАЦИИ ЮГО-ВОСТОЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

     К    распространенным     сигнализациям     Юго-восточного
происхождения   относятся:   SILICON;  SILIPON;  SUN-1;  SUN-2;
CHITTEN; SUNFLASH; TOPP GUNN; RED  SCORPIO;  AUTO  STAR;  SACA;
KONTROLLER.
     Сигнализации,  производимые фирмами из Юго-Восточной Азии,
не отличаются оригинальностью.  Их  технический  уровень  почти
одинаков  и  при  разработке  используется  большое  количество
универсальных компонентов, что конечно  сказывается  на  уровне
защищенности.  Например,  все  перечисленные  выше сигнализации
используют только две разновидности кодирующих  и  декодирующих
чипов с фиксированным кодом.
     Тем  не  менее,  учитывая  цену,  их  можно считать вполне
приемлемыми для недорогих автомобилей,  особенно  для  случаев,
когда  более  важна защита не от угона, а от воровства вещей из
салона.
     При установке, дополнительно,  современного  иммобилайзера
(табл.   t7_06),  можно  получить  систему,  не  уступающую  по
качеству лучшим образцам.

     6.2.3. ЭФФЕКТИВНОСТЬ АВТОСИГНАЛИЗАЦИЙ

     На все  многочисленные  вопросы,  возникающие  при  выборе
автосигнализации,   среднестатистический  владелец  автомобиля,
обычно, хочет  получить  два  ответа:  насколько  хорошо  будет
выполнятся главная задача -- охрана его собственности и сколько
это будет стоить.
     Другими  словами,  в  большинстве  случаев  речь идет не о
мегагерцах и децибелах, а об эффективности системы охраны.
     По количеству функций, одновременно  выполняемых  той  или
иной   системой,   эффективность   автосигнализации,  в  первом
приближении, можно оценить, анализируя табл. t7_04.
     Для тех, кто  хочет  убедиться  в  адекватности  вложенных
средств  и  степени приобретенной защиты, не лишним будет более
подробно  вникнуть  в   значение,   перечисленных   в   таблице
характеристик.
     Кодовый брелок
     Приобретая  сигнализацию,  покупатель  задает естественный
вопрос -- легко ли подобрать "ключ" к этому электронному замку?
     Кодовый брелок сигнализации -- это миниатюрный передатчик,
работающий,  как  правило,  в   диапазоне   дециметровых   волн
(200...450   МГц).   Реже  встречаются  модели,  работающие  на
инфракрасных лучах. Они отличаются малым радиусом действия.
     Рабочие  частоты  передатчиков  постоянны  и   нормированы
контрольными   органами   электросвязи  стран,  в  которые  эти
устройства  ввозятся.  Рабочие  частоты  охранных  систем   для
некоторых стран представлены в табл. t7_02.
     До  последнего  времени в Украине ввоз автосигнализаций не
контролировался ГИЭ (государственная  инспекция  электросвязи).
По    факту,    наибольшее   распространение   здесь   получили
сигнализации, работающие на частотах 300 и 433,92 МГц.
     Для   того,   чтобы   исключить   возможность   выключения
сигнализации  нежелательными  лицами,  применяется  кодирование
передатчиков.
     Уровень   секретности   кодов    различных    сигнализаций
значительно  отличается. В устаревших сигнализациях применялись
коды с числом комбинаций до 512. Подбор  такого  кода  занимает
менее 1 минуты.
     Количество  комбинаций  кодов  в современных сигнализациях
может достигать нескольких миллиардов. Для кодирования  сигнала
передатчика   и  последующего  его  декодирования  используются
комплекты специализированных микросхем,  некоторые  из  которых
представлены в табл. t7_03.
     Для  того,  чтобы оценить секретность кодировки необходимо
обратить   внимание   на   перечисленные   ниже    особенности,
указываемые в рекламной информации.
     Антисканирование
     Этот  термин  обозначает  то,  что злоумышленник не сможет
снять сигнализацию с охраны с помощью сканера.
     Сканер -- это относительно несложное  устройство,  которое
последовательно   воспроизводит  коды  в  формате  взламываемой
сигнализации.  Систему  с  антисканированием  нельзя  выключить
перебором  кодов брелока, так как при приеме неверного кода она
на некоторое время блокируется.
     При достаточно  большом  числе  возможных  кодов,  перебор
займет нереально много времени.
     Технология  антисканирования применяется уже несколько лет
и не является новинкой. Системы с антисканированием не защищены
от перехвата кодов из эфира  с  помощью  специальных  устройств
(граберов или перехватчиков кодов).
     Динамический код
     Технология   динамических   (прыгающих,  плавающих)  кодов
делает невозможным как  перехват  кодов  из  эфира,  так  и  их
подбор.
     Действительный код шифруется таким образом, что при каждой
передаче излучается внешне совершенно другая кодовая посылка. В
приемнике    действительный    код    восстанавливается   путем
математической обработки.
     Перехват   кодов   становится   бессмысленным,   так   как
невозможно   предсказать  какая  следующая  кодовая  комбинация
снимет сигнализацию с  охраны.  Простое  повторение  предыдущей
посылки не приведет к выключению сигнализации, так как бывшие в
прошлом посылки считаются уже недействительными.
     Предсказать  будущие посылки чрезвычайно сложно. Для того,
чтобы предугадать какая кодовая посылка будет в следующий  раз,
необходимо  знать  алгоритм  шифровки кода и большое количество
выборок   кодов   конкретного   брелока.   Кодовые   комбинации
повторяются с очень большим интервалом.
     Исследования  модели  MICROCAR  052.1  показали,  что  для
данной модели этот период составляет более 65000 нажатий.
     Можно считать, что в процессе  эксплуатации,  передаваемые
кодовые  комбинации  ни  разу  не  повторятся  -- автомобиль не
служит более 20 лет.
     Коды-идентификаторы брелоков автосигнализаций с плавающими
кодами   записываются   в   заводских   условиях   и   являются
уникальными, не подлежащими замене в процессе эксплуатации.
     Технология   плавающих  кодов  очень  эффективно  защищает
сигнализацию от взлома с помощью электронных средств.
     Запоминание новых брелоков
     Многие сигнализации и иммобилайзеры  могут  помнить  4...8
брелоков-передатчиков.
     Воспользовавшись  этим  свойством  можно  управлять  одним
брелоком несколькими однотипными сигнализациями, установленными
на разных машинах или обеспечить нескольких  человек  брелоками
для открывания одной машины.
     Сигнализации с запоминанием новых брелоков:
     CLIFFORD Concept 60;
     CLIFFORD Intellguard 900;
     EXCALIBUR OF AMERICA AL-1000jx;
     EXCALIBUR OF AMERICA AL-900jx;
     MICROCAR 052.1;
     MICROCAR 054.1.
     Иммобилайзеры с запоминанием кодовых ключей:
     CLIFFORD Immobiliser;
     MICROCAR A01EK;
     MICROCAR A01EKD;
     Автосигнализации с брелоками-передатчиками на ИК-лучах
     Для   сигнализаций,   оснащенных  брелоками  на  ИК-лучах,
перехват кодов весьма затруднен ввиду малого радиуса действия и
направленности  брелоков-передатчиков  (приходится   направлять
брелок  в  определенное  место  салона автомобиля на расстоянии
нескольких метров). Эта особенность может создавать неудобства.
     ИК-брелоки используются в следующих сигнализациях:
     BOSH Blocktronic IR-US;
     BOSH Blocktronic IM-US;
     Pilot.
     Технологические   особенности,    затрудняющие    демонтаж
охранных устройств
     В некоторых моделях, например, MICROCAR 054.1, применяются
металлический  неразъемный  корпус без соединительных разъемов.
Для затруднения демонтажа  сигнализации  угонщиком  применяется
проводка   одноцветными   маркированными   только   на   концах
проводниками. При монтаже маркировка удаляется.
     Устойчивость к повреждению электропитания
     Кроме  вопросов,  связанных  с  защитой  от   электронного
взлома,  необходимо обратить внимание на устойчивость системы к
повреждению электропитания.
     Самым  доступным  и  достаточно  эффективным  устройством,
которое  повышает  надежность  сигнализации,  является сирена с
автономным питанием. Применение сирены  с  автономным  питанием
позволяет  поднять  тревогу  в  ситуации, когда злоумышленникам
удалось обесточить бортсеть автомобиля.
     Сирена имеет встроенные аккумуляторы и  схему  управления,
обеспечивающую подачу звукового сигнала при пропадании питания.
Такая  сирена будет работать даже если ее вырвать из автомобиля
(рис. p7_12).
     Внутренние   аккумуляторы   постоянно   подзаряжаются   от
бортсети.  С  помощью  сирены с автономным питанием можно легко
модернизировать любую имеющуюся сигнализацию.
     Важно обратить  внимание  на  то,  имеет  ли  сигнализация
энергонезависимую память или автономное питание от собственного
источника.  Наличие  этих  компонентов  обеспечивает  еще более
надежную защиту от отключения автомобильного аккумулятора.
     Для того, чтобы завести двигатель  аккумулятор  все  равно
придется подключить, в это время сигнализация снова войдет в то
состояние,  в котором она находилась до отключения аккумулятора
и заблокирует двигатель.

     6.2.4. УСТАНОВКА ПРОТИВОУГОННЫХ УСТРОЙСТВ

     Процесс   установки   приобретенных   охранных   устройств
является   очень   ответственным   моментом   в  судьбе  Вашего
автомобиля, сродни хирургическому вмешательству.
     От качества проведения работ и квалификации монтажников на
50% зависит эффективность защиты Вашего автомобиля и отсутствие
огорчений при эксплуатация. Не стоит доверять такую  дорогую  и
сложную вещь как автомобиль первому встречному.
     Некоторые  "умельцы"  предлагают свои услуги сами не зная,
за  что  берутся.   В   результате   --   сгоревшая   проводка,
поврежденные  борткомпьютеры,  возгорания. По сравнению с этим,
неработающая сигнализация может показаться пустяком.
     Неподготовленный автоэлектрик,  скорее  всего,  сможет  по
документации  правильно  выполнить  подсоединения,  но и в этом
случае   часто   возникают   вопросы    с    эксплуатацией    и
программированием.
     Целесообразно   обращаться   в  специализированные  фирмы,
занимающиеся продажей  и  установкой  сигнализаций  и  на  СТО,
обслуживающие данную марку автомобиля, если там есть специалист
по установке сигнализаций.
     Солидные   фирмы,   устанавливающие   сигнализации,   дают
гарантию на изделия и на монтаж.
     Установка   простой   моноблочной    сигнализации    может
выполняться самостоятельно автолюбителем (рис. p7_05). Цветовая
маркировка    проводников   может   несколько   отличаться   от
приведенной.
     Перед    выполнением    работ    необходимо    внимательно
ознакомиться  с  описанием  схемы.  Выбрать место для установки
центрального блока. Установить датчики.  Выполнить  необходимые
соединения.     Для    проверки    работоспособности    следует
предварительно собрать сигнализацию на столе.
     Для подключения дополнительных  устройств  моноблок  может
иметь    дополнительный   вход,   например,   для   подключения
ультразвукового сканера.
     Контактные датчики старайтесь располагать  таким  образом,
чтобы  их  не заливало водой. Некоторые типы сигнализаций имеют
высокоомные входы и залитые водой датчики вызывают срабатывание
сигнализации.
     Устанавливаемые  под  капотом  блоки  и  проводка   должны
располагаться  подальше  от  горячих деталей двигателя и брызг,
летящих с дороги.
     Проводка должна выполняться возможно ближе к заводской  по
внешнему  виду.  Необходимо позаботится с помощью протекторов и
изоляции о том чтобы проводка не перетиралась на  изгибах  и  в
проходных отверстиях.
     Важно,  чтобы  блокирующие  реле и центральный блок нельзя
было легко найти и (или) вырвать. В  случае  установки  внешних
блокирующих  реле  нежелательно  их  расположение  вблизи замка
зажигания -- при угоне они будут сразу обнаружены и удалены.
     Качественно установленная сигнализация не бросается  сразу
в глаза при открывании капота.
     Перечень работ при установке автосигнализаций:
     прокладка проводки сигнализации;
     подключение проводки к проводке автомобиля;
     установка центрального блока;
     установка индикаторного светодиода;
     установка сирены;
     установка ударного датчика;
     установка  дополнительных  кнопок  если необходимо (капот;
багажник; задние двери);
     установка дополнительных датчиков и устройств.
     Установка ударного датчика
     Датчик  крепится   с   помощью   ремешков,   самоклеющихся
прокладок или саморезов к деталям автомобиля жестко соединенным
с    кузовом.    При   недостаточной   чувствительности   может
потребоваться смонтировать ударный  датчик  непосредственно  на
кузове автомобиля.
      Из-за того, что в момент монтажа бывает сложно определить
оптимальную  чувствительность,  желательно устанавливать датчик
так чтобы сохранялся доступ к регулятору чувствительности.
     Установка ультразвукового сканера
     В  комплект  ультразвукового  сканера  обычно  входят  два
одинаковых по виду капсюля присоединяемых с помощью проводников
к  блоку  с электроникой. Расположение блока не имеет значения.
Капсюли размещаются по правую и левую сторону салона у верхнего
или  нижнего   основания   лобового   стекла.   Их   необходимо
приблизительно  ориентировать  в  направлении  точки посередине
заднего  стекла.  Оптимальная  ориентация  сильно  зависит   от
конструкции   салона,   наличия  подголовников  сидений  и  при
необходимости подбирается экспериментально.
     Установка микроволнового сканера
     Сканер имеет зону обнаружения напоминающую купол. Поэтому,
располагать его нужно приблизительно в центре салона,  либо  на
полу в районе рычага стояночного тормоза, либо под потолком.
     Сканер  недопустимо  накрывать  металлическими предметами.
При установке сканера  следует  подключать  его  таким  образом
чтобы при выключении сигнализации с него снималось питание. Это
связано  с  тем,  что  работающий сканер может создавать помехи
работе антирадара.
     Установка датчика разбития стекла
     Чувствительность датчика зависит от близости  микрофона  к
стеклам  и  располагать  его необходимо на равном расстоянии от
всех стекол.
     ПРИЛОЖЕНИЯ
     Приложение 1
     ОСВЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ОХРАНЫ
     Свет -- один из видов электромагнитного излучения, который
вызывает  зрительные   ощущения.   Электромагнитные   колебания
характеризуются  двумя  параметрами:  длиной  волны  и энергией
излучения. Длина  волны  измеряется  в  нанометрах  (миллионных
долях метра -- нм).
     Видимый    свет    занимает    узкий    участок   спектра,
приблизительно от 380 до 760 нм. Участок спектра от 760  нм  до
340  мкм  называется  инфракрасным светом, а от 10 до 380 нм --
ультрафиолетовым.
     Различие в длине волны света воспринимается  как  различие
по цветам. Зрительные ощущения различаются как в количественных
соотношениях по яркости, так и качественно по цветности.
     Весь  спектр,  содержащий  в определенном соотношении лучи
всех длин волн от 380  до  760  нм,  вызывает  ощущение  белого
цвета.  Примером белого цвета является естественный свет солнца
или свет от обычных ламп  накаливания.  Такой  свет  называется
сложным излучением.
     Свет,  состоящий  из  колебаний  только одной длины волны,
называется простым, или монохроматическим излучением.
     На   рис.   П.pa_01   приведены   кривые    относительного
спектрального   распределения   энергии  (спектра)  света  ламп
накаливания (кривая 1) и солнечного света (кривая  2).  Энергия
при длине волны 560 нм принята за 100%.
     Для  удобства  сравнения  различных  тепловых  излучателей
используют число, указывающее цветовую температуру излучения.
     Понятие цветовой температуры  распространяется  только  на
такие  излучения,  спектр которых близок к тепловому (например,
свет ламп накаливания) и  выражается  в  градусах  Кельвина.  В
табл.   П.ta_01   приведены   цветовые   температуры  различных
источников излучения.
     Различные  источники  излучения  излучают  не   одинаковый
спектр.   В  зависимости  от  типа  источника  света  различают
непрерывный, смешанный и линейчатый спектры излучения.
     Непрерывный спектр  излучают  источники  света,  излучение
которых  определяется  температурой их нагрева, например, лампы
накаливания.
     Смешанный спектр имеет излучение газоразрядных  источников
света,   например,  люминесцентных  ламп.  Их  излучение  можно
охарактеризовать   величиной   цветовой   температуры    только
приближенно.
     Линейчатый  спектр  имеют  газоразрядные  натриевые лампы,
ртутные лампы низкого давления, неоновые рекламные огни и т.д.,
к которым понятие цветовой температуры применить невозможно.
     Сравнивая  ощущения,   вызываемые   в   глазу   излучением
различных  длин  волн одинаковой интенсивности, обнаруживается,
что глаз не одинаково чувствителен к лучам различных длин волн.
Наибольшей  чувствительностью  глаз  обладает  к  желто-зеленым
лучам с длиной волны 560 нм.
     Чувствительные    элементов    телевизионных    камер   на
ПЗС-матрицах выше в нижней части спектра,  т.  е.  в  "красной"
области.
     Поверхности  большинства  объектов  съемки  отражают  свет
по-разному. Их яркость зависит от угла падения света и от  угла
наблюдения.
     Интервал   яркости   объекта  съемки  --  отношение  между
яркостью самой темной и самой светлой деталями объекта  съемки.
При  одинаковых  условиях  освещения объекты съемки и их детали
видны потому, что они отличаются  друг  от  друга  по  яркости.
Разница  в  отражательной  способности  деталей в этих объектах
определяет и их интервал яркостей.
     Например,  в  пасмурную  погоду   все   объекты   освещены
рассеянным  светом  неба  приблизительно  одинаково  и интервал
яркостей у них сравнительно невелик. В ясную  солнечную  погоду
объекты  съемки  освещены  прямым солнечным светом и рассеянным
светом неба. Детали в тенях объекта освещены только  рассеянным
светом неба.
     В  данном случае интервал яркостей зависит не только от их
отражательной  способности,  но  и  от   контраста   освещения.
Контраст   освещенности   --   отношение   освещенности  прямым
солнечным светом вместе с рассеянным светом неба к освещенности
только рассеянным светом. Общий  интервал  яркостей  объекта  в
этом случае значительно возрастает.
     Свет,   исходящий   от  объектов,  зависит  не  только  от
спектрального состава освещающего света, но и  от  цвета  самих
объектов,  их  спектральной отражающей способности. Когда белый
свет освещает объект,  то  одни  из  спектральных  составляющих
отражаются, а другие поглощаются. Отраженные лучи определяют не
только яркость, но и цвет объекта при данном освещении.
     При    использовании    камер   черно-белого   изображения
спектральная  характеристика  объекта  не  имеет  существенного
значения.  При использовании цветных -- цвет объекта становится
фактором,  определяющим  интервал  яркостей   применительно   к
каждому из трех основных цветов.
     В   табл.   П.ta_02  приведены  ориентировочные  интервалы
яркостей  для  типичных  объектов  съемки   при   использовании
черно-белой  телевизионной  камеры. В таблице указаны интервалы
для  разного  по  контрастности  освещения  --  для  солнечного
освещения  и  солнца  с  облачностью.  Их следует учитывать при
выборе расположения и технических характеристик камер.
     Реальный воспроизводимый  телевизионной  камерой  интервал
яркостей,   принятый  для  характеристики  некоторого  среднего
объекта редко превышает 1:50.
     Естественные источники освещения
     Источниками  естественного   освещения   являются   прямой
солнечный свет и солнечный свет, рассеянный атмосферой.
     При  освещении  солнцем,  легко  заметить, что поверхности
объектов съемки, в зависимости от времени дня, состояния погоды
и времени года, освещаются по-разному.
     Непостоянство по  интенсивности  и  спектральному  составу
энергии   излучения   --   главная   особенность  естественного
освещения.
     К  закономерным   факторам,   влияющим   на   изменчивость
естественного освещения, относятся высота солнца над горизонтом
и расположение по отношению к нему объекта съемки.
     К  случайным факторам изменчивости естественного освещения
относится состояние атмосферы -- солнечно, дождь, туман и т.п.
     Спектр  излучения  дневного  освещения  также  не   бывает
постоянным  и  меняется  в  зависимости  от тех же факторов. Он
изменяется, например, от того, как расположен объект съемки  --
на солнце или в тени.
     В  первом  случае  объект освещается более "теплым" прямым
солнечным светом в сочетании с рассеянным светом неба.
     Во  втором  --  более  "холодным"  светом  голубого  неба.
Освещение  в  тенях  светом  неба  хорошо заметно, например, на
снегу в солнечный день.
     Немаловажным  случайным  фактором,  влияющим  на   дневное
освещение  и  его  спектр,  является  отражение света от земли,
травяных покровов, стен зданий и других окружающих объектов.
     В ранние утренние и предвечерние часы  в  солнечном  свете
содержится  значительно больше оранжевых и красных лучей, чем в
средине дня.  Такие  колебания  также  зависят  от  атмосферных
условий, времени года и географической широты.
     С  восходом  солнца  постепенно  увеличивается  не  только
интенсивность света, но и  его  цветовая  температура.  Частицы
воздуха  меньше  поглощают  лучи  коротковолновой части спектра
(фиолетовых, синих и голубых).
     В зависимости от высоты солнца над горизонтом естественное
освещение  делится  на  периоды  эффективного,  нормального   и
зенитного  освещения.  В табл. П.ta_03 приведены характеристики
для двух широт для разных времен года.
     Период эффективного  освещения  (высота  солнца  13...15‡)
характеризуется   малой  освещенностью  и  большим  содержанием
оранжево-красных лучей в естественном освещении. Солнечные лучи
при  восходе  и  заходе  солнца  почти  равноценны  свету  ламп
накаливания.  Их цветовая температура составляет 3000...3200 К.
При этом камеры на ПЗС обеспечивают нормальное изображение.
     Наиболее   благоприятным   является   период   нормального
освещения  (высота  солнца  15...60‡).  В  этот  период  спектр
излучения мало меняется и ему соответствует плавно изменяющаяся
освещенность.
     Источники искусственного освещения
     К источникам искусственного освещения относятся:
     лампы накаливания;
     галогенные лампы;
     люминесцентные лампы.
     Они    различаются    по    электрическим    и    световым
характеристикам
     Электрические  характеристики:  напряжение питания, сила и
род тока, потребляемая мощность и схема включения.
     Световые характеристики: световой поток и световая отдача,
характер распределения силы света в пространстве и спектральная
характеристика излучения.
     Лампы накаливания
     Для искусственного освещения  используются  осветительные,
зеркальные, прожекторные и галогенные лампы накаливания.
     Осветительные  лампы  накаливания  общего назначения имеют
продолжительность  горения  не  менее  1000   часов.   Цветовую
температуру 2700...3000 К‡.
     Цветовая температура галогенных ламп практически постоянна
в течение  всего  срока  службы,  который в 3...5 раз превышает
срок  службы  обычных  ламп   при   тех   же   светотехнических
показателях.
     Лампы  с  галогенным  циклом  выдерживают большие перепады
температур и не боятся тепловых ударов (попадания капель  дождя
или снега на горящую лампу).
     В   люминесцентных   лампах   невидимое   ультрафиолетовое
излучение преобразуется в видимое  люминофором,  нанесенным  на
внутреннюю  поверхность лампы. В колбу лампы вводится газ аргон
и некоторое количество паров ртути.
     Люминесцентные лампы экономичны,  но  требуют  специальной
пускорегулирующей аппаратуры.
     По цветности излучения лампы различаются на четыре типа:
     лампы дневного света ЛД, цветовая температура 6750Щ800 К;
     лампы белого света ЛБ, цветовая температура 3500Щ300 К;
     лампы  холодного  белого  света  ЛХБ, цветовая температура
4300Щ400 К;
     лампы  теплого  белого  света  ЛТБ,  цветовая  температура
2700...2800 К.
     Импульсные источники света
     Иногда  при  ТВ  съемке  нужно  использовать осветительное
оборудование,  работающее  на  иной  частоте,  чем   передающая
камера.  Такие  проблемы появятся при освещении объектов съемки
импульсными источниками света.
     Ряд источников света  --  люминесцентные  и  газоразрядные
лампы,   не   обеспечивают  постоянства  излучаемого  светового
потока.  Световой  поток  от  таких  источников  изменяется   с
частотой    источника    электропитания.   Когда   используется
передающая ТВ камера, работающая на отличной от  этих  приборов
частоте, формируемое изображение становится мелькающим.
     Чтобы  устранить  указанный  дефект, фирма Sony предложила
использовать в  своих  телекамерах  стандарта  625/50  скорость
электронного  затвора  1/100 с, а в камерах стандарта 625/60 --
скорость 1/60 с. При этом время экспозиции составляет значение,
равное примерно одному полному периоду действия источника света
перечисленных выше типов.
     Более того, в данном случае ТВ камера  никоим  образом  не
"привязана"   к   частоте   источника  электропитания,  фазовые
соотношения камеры и источника неопределенны, а каждое ТВ  поле
формируется за один полный цикл действия источника света и, как
следствие, мелькание растра изображения сводятся к минимуму.
     Однако  трудности  при использовании импульсных источников
света могут возникнуть даже при точном совпадении частоты смены
ТВ полей  в  передающей  камере  с  частотой  работы  источника
электропитания.   Это   происходит  в  случае,  когда  скорость
электронного затвора очень высока.
     При съемке с  импульсными  источниками  света  в  красной,
зеленой  и  синей  областях спектра часто отличаются, например,
синий   значительно   "короче"   двух   других.   В    подобных
обстоятельствах,  даже  когда  частота  смены  полей передающей
камеры и частота источника электропитания не  синхронизированы,
фазы их медленно изменяются.
     Относительная   яркость  сигналов  RGB  также  изменяется,
вызывая в цветном изображении процесс колебаний цвета от синего
до желтого  (в  черно-белых  камерах  происходит  волнообразное
изменение яркости).
     Этот  паразитный эффект обычно не сильно заметен, однако в
ряде случаев он приобретает большую значимость.
     Например, если направить  телевизионную  камеру  на  лампу
дневного   света,  то  на  изображении  начнутся  волнообразные
изменения яркости. Если электронный затвор отключен,  то  таких
трудностей не возникает.
     В  сравнении с трубочными ТВ камерами передающие камеры на
матрицах ПЗС обычно  имеют  хорошие  характеристики  в  красной
области спектра и гораздо хуже -- в синей области.
     В  канале  яркости  отношение  С/Ш  для  большинства камер
составляет 47Б дБ.
     Инфракрасные прожекторы
     Для работы камер в  темное  время  суток  в  СТН  включают
различные  типы подсветок: дежурное освещение, инфракрасные или
ИК-лазерные  прожекторы,  панели  различной  мощности  и  формы
диаграммы направленности (для скрытой подсветки).
     Инфракрасное   оборудование   для  подсветки  строится  на
полупроводниковых элементах либо тепловых источниках света.
     В качестве тепловых источников  используются  прожекторные
лампы  накаливания с фильтрами. Такие фильтры пропускают только
инфракрасную часть спектра излучения источника (от 760 нм до  3
мкм).
     В   этой   области   видеокамеры   на  ПЗС  имеют  хорошую
чувствительность.
     Полупроводниковые   приборы   (светодиоды)   инфракрасного
диапазона  в  сравнении  с  тепловыми источниками имеют меньшие
габариты, большую надежность и срок службы (5000 часов).
     Стоимость  светодиодных  систем  инфракрасного   подсвета,
например,  прожекторов  ИКП-49  и ИКП-152 фирмы ОНИКС -- $180 и
$240 соответственно. Их технические характеристики приведены  в
табл. П.ta_04.
     Лазерные   прожекторы  позволяют  создать  "неослепляемую"
систему телевизионного наблюдения.  Объектив  камеры  закрывают
фильтром, с узкой полосой пропускания.
     При  использовании полупроводникового лазерного прожектора
с такой же полосой  излучения  (порядка  10  нм)  телевизионная
система  становится  "неослепляемой".  При  этом  камера  видит
только излучение лазера, отраженное от объектов.
     Мощность   оптического   излучения    таких    прожекторов
составляет  от  50  мВт до 1 Вт при регулируемом угле рассеяния
10...20‡.
     Внешние засветки не влияют на камеру, так как составляющая
мешающего излучения в полосе фильтра очень мала (рис. П.pa_02).
В таких системах используются интерференционные фильтры.
     Однако они дают плоское изображение с резкими тенями из-за
использования одного узконаправленного источника излучения.  На
практике   могут  использоваться  несколько  источников  света,
закрепленных на  камере.  Такие  осветители  применяются  редко
из-за высокой стоимости.
     Приложение 2
     ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИДЕОКАМЕР
     Приложение 3
     БЕСПРОВОДНАЯ СИСТЕМА ДОМАШНЕЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
     Система  сигнализации  для дома (квартиры) может выполнять
не  только  охранные  функции,  но  и  создать   дополнительные
удобства [4].
     Вы   можете   дистанционно  управлять  домашними  бытовыми
приборами,  включить  свет   у   входа   брелком,   имитировать
присутствие в доме или в квартире в Ваше отсутствие и т.д.
     Установка  и  программирование  устройства  не  составляет
большого  труда   и   позволит   Вам   самостоятельно   выбрать
необходимую   конфигурацию   системы   и   необходимые  модули.
Расширение  системы  производится   включением   дополнительных
модулей.
     Управление    всеми    модулями    осуществляется    через
электрическую сеть.  Управляемое  устройство  включается  через
соответствующий   модуль   непосредственно   в   сеть.   Модуль
включается в розетку, а в розетку модуля -- электроприбор.
     С помощью таймера можно включать  по  времени  необходимые
электрические  приборы.  Например,  включив  кофеварку и тостер
завтрак будет  готовиться  без  Вашего  участия  в  назначенное
время.
     Тот же таймер может в Ваше отсутствие включать и выключать
свет в  разных  комнатах,  чем  имитируется эффект присутствия.
Свет будет включаться по случайному  закону.  Включение  такого
режима осуществляется одной кнопкой.
     Кроме   того,  система  выполняет  охранные  функции.  Она
содержит два типа датчиков: контактные -- для контроля открытия
дверей и окон и бесконтактные датчики движения.
     Охранное устройство POWERHOUSE
     Ядром системы POWERHOUSE является центральный пульт PS561,
который  принимает  по  радиоканалу  кодированные  сигналы   от
датчиков, расположенных в квартире.
     В   систему  может  входить  до  16  беспроводных  (радио)
датчиков двух типов:
     пассивные инфракрасные датчики движения SP554А срабатывают
при попадании  движущегося  объекта  в  зону   чувствительности
датчика;
     магнитные датчики открытия/закрытия дверей или окон DW534.
     Зона  чувствительности  пассивного  инфракрасного  датчика
представляет собой сектор до 90‡. Величина сектора  может  быть
изменена,  если  у  Вас  дома есть домашние животные. Ограничив
сектор   обзора   датчика   Ваши   маленькие   питомцы   смогут
беспрепятственно перемещаться по охраняемой территории.
     При  срабатывании  датчика  центральный  пульт  PS561 (при
включенном режиме  "Охрана")  включит  мощную  сирену  PH508  и
передаст  надиктованное  Вами  заранее  звуковое  сообщение  по
четырем запрограммированным телефонам Ваших соседей или друзей.
     Устанавливать/снимать  с  охраны  квартиру  можно  либо  с
помощью  пульта дистанционного управления SH624, либо с помощью
брелка для ключей KF574.
     Управление домашними приборами
     Система POWERHOUSE обеспечивает  дистанционное  управление
через    сеть    бытовыми    электроприборами   (светильниками,
телевизором, кофеваркой, кондиционером и т.д.) в количестве  до
16 штук.
     По  Вашей команде с пульта дистанционного управления SH624
или KF574 центральный пульт PS561 передаст кодированный сигнал.
Этот сигнал примет устройство-адресат -- специальный компактный
модуль, через который к сети подключаются те приборы,  которыми
Вы хотите управлять на расстоянии.
     Имеется два типа управляющих модулей:
     для  ламп  --  модуль  обеспечивает включение/выключение и
регулировку яркости электролампы.
     для  мощных  электроприборов  --  модуль  обеспечивает  их
включение/выключение.
     Краткое описание модулей системы
     Центральный пульт PS561
     Осуществляет  управление  всеми модулями, входящими в Х-10
POWERHOUSE. Принимает кодированные сигналы от датчиков окон или
дверей и от датчиков движения, установленных в квартире.
     При  срабатывании  датчиков  центральный  пульт   передает
надиктованное   Вами  заранее  звуковое  сообщение  по  четырем
запрограммированным  телефонам  Ваших  соседей  или  друзей   и
включает  сирену.  Максимальное общее количество оконно-дверных
датчиков и датчиков движения -- 16.
     Центральный пульт  обеспечивает  дистанционное  управление
бытовыми электроприборами и светильниками.
     Датчик дверей и окон DW534
     Контролирует  дверь  или окно. При открытии/закрытии двери
или окна на центральный пульт передается сигнал тревоги.  Одним
датчиком можно защитить несколько дверей или окон.
     Пассивный инфракрасный датчик движения SP554A
     Защищает  сектор  90‡ на расстоянии до 12 м. При попадании
человека  или  движущегося  объекта  в  сектор  обзора   датчик
передает на центральный пульт PS561 сигнал тревоги.
     Пульт дистанционного управления НТ544
     Позволяет  поставить  квартиру  на охрану и снять с охраны
нажатием  одной  кнопки.  Управляет  также  светильниками  (или
бытовыми  электроприборами).  Позволяет включить сигнал тревоги
по нажатию кнопки (режим Panic). Имеет  переключатель  задержки
MIN/MAX для немедленного или отложенного взятия на охрану.
     Отложенная  постановка  на  охрану позволяет учесть время,
необходимое для выхода из помещения или входа в него.
     Пульт-брелок дистанционного управления KF574
     Позволяет поставить квартиру на охрану и  снять  с  охраны
нажатием  одной  кнопки.  Управляет  также  светильниками  (или
бытовыми электроприборами). Позволяет включить  сигнал  тревоги
нажатием  кнопки  (режим  Panic). Функционирует только в режиме
немедленного взятия на охрану.
     Сирена РН508
     Включается по сигналу с центрального пульта PS561.
     КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ  находиться  в  непосредственной
близости  от  сирены  при испытании системы, так как длительное
воздействие мощного звукового сигнала может вызвать повреждение
слуха.
     Пульт дистанционного управления RT504
     Управляет модулями (в количестве до  16  штук).  Позволяет
увеличивать  или уменьшать яркость светильников, подсоединенных
к ламповым модулям или к модулям  настенных  выключателей.  Для
работы  пульта  RT504  требуется  наличие модулей BR521, ND651,
BC531, PS561 или RR501.
     Пульт дистанционного управления SH624
     Сочетает в себе функциональные возможности устройств НТ544
и RT504.  Позволяет  выполнить  постановку  Вашей  квартиры  на
охрану  периметра  (окна  и двери, -- режим НОМЕ) или на полную
охрану (окна, двери и ИК-датчики, -- режим  AWAY).  Режим  AWAY
включается при использовании пульта SH624 совместно с датчиками
движения  SP554A.  Пульт  дистанционного  управления  управляет
модулями фирмы Х-10 в количестве до 5 штук. Регулирует  яркость
светильников.
     Наружный датчик движения с двумя осветителями PR511
     Включает осветители в двух случаях:
     при обнаружении движения и с наступлением темноты;
     осуществляет  включение  модулей  (в количестве до четырех
штук) при обнаружении движения;
     включает до четырех модулей в сумерках и выключает  их  на
рассвете.
     Дистанционно управляемый звонок SC546
     Функционирует  совместно  с  устройством  PR511, производя
мелодичный звонок в момент,  когда  кто-то  подходит  к  Вашему
дому.  Работает также с другими управляющими устройствами фирмы
Х-10.
     Мини-таймер МТ522
     Осуществляет управление модулями (в количестве до 8  штук)
и  позволяет  программировать включение и выключение не более 4
модулей в заданные моменты времени. Может включать освещение  в
случайные   моменты  времени  в  целях  повышения  безопасности
(создает  видимость  Вашего  присутствия).  Регулирует  яркость
освещения.
     Интерфейс для подключения к компьютеру СР290
     Позволяет   подключать  систему  домашней  сигнализации  к
компьютерам  IBM,  Мас,  Apple  lle/llc  и  Commodore   64/128.
Управляет  модулями  в количестве до 256 штук. 7-дневный таймер
позволяет  запрограммировать  до  128  событий,   связанных   с
заданными  моментами  времени.  В  поставку  входит специальное
программное обеспечение (для IBM -- в среде WINDOWS).
     Макси-контролер SC503
     Позволяет управлять модулями в количестве до  16  штук  из
любого   места   Вашего   дома.  Имеет  кнопку  включения  всех
светильников сразу, регулирует яркость освещения.
     Мини-контроллер МС460
     Компактное устройство, позволяющее Вам управлять  модулями
в  количестве  до  8 штук из любого места Вашей квартиры. Имеет
кнопку включения всех светильников  сразу,  регулирует  яркость
освещения.
     Модель-выключатель SD533
     Включает  от  1  до 4 модулей в сумерках и выключает их на
рассвете. Выполняет также все функции мини-контролера МС460.
     Телефонный модуль управления TR551
     Подключается  к  телефонной  сети  и  позволяет  управлять
модулями  фирмы  Х-10  (в  количестве  до  10 штук) посредством
телефона, расположенного в  любой  точке  земного  шара.  Может
также вызывать мигание освещения в момент телефонного звонка.
     Ламповый модуль LM465
     Позволяет   включать,  выключать  и  регулировать  яркость
светильников с  помощью  управляющих  устройств.  Рассчитан  на
мощность до 300 Вт. Работает только с лампами накаливания.
     Приборные  модули  АМ486  (2-х  контактный)  и  АМ466 (3-х
контактный)
     Предназначены  для  включения  кондиционера,   телевизора,
магнитофона и т.д. Рассчитаны на ток:
     до   15   А   для   резистивной  нагрузки  (например,  для
кофеварок);
     на нагрузку, мощностью до 220 W для электродвигателей;
     на  нагрузку,  мощностью  до  500  Вт  для   осветительных
приборов.
     Съемная розетка SR227
     Заменяет   обычную   сетевую   розетку   и   функционирует
аналогично приборному модулю. Рассчитана на ток до 15 А. Нижняя
розетка не управляемая, а верхней можно управлять.
     Настенный выключатель WS467
     Используется   вместо   обычного    сетевого    настенного
выключателя  и  устанавливается  аналогично регулятору яркости.
Позволяет регулировать отбираемую мощность в пределах от 60  Вт
до 500 Вт. Работает только с лампами накаливания.
     Настенный выключатель WS4777
     Предназначен    для    управления    освещением,   которое
управляется в обычных условиях двумя  выключателями.  Позволяет
изменять  мощность  в  пределах  от  60  Вт до 500 Вт. Работает
только с лампами накаливания.
     Приборные модули тяжелого режима HD243
     Обеспечивают управление приборами  с  напряжением  220  В:
комнатными    кондиционерами,    водонагревателями    и    т.д.
Предназначены для однофазной и двухфазной  электросети  110/220
В.
     Универсальный модуль UM506
     Обеспечивает   кратковременное  или  длительное  замыкание
сухих  магнитноуправляемых   контактов   с   целью   управления
низковольтными приборами, например, системами орошения домашних
цветов.  Наличие  динамика позволяет организовать дистанционную
сигнализацию. Работает совместно с управляющими устройствами  и
таймерами  из  номенклатуры  Х-10 (за исключением BR521, ND651,
BC531 и PS561).
     Приложение 4
     АВТОНОМНОЕ ПИТАНИЕ УСТРОЙСТВ ОХРАНЫ
     Неотъемлемой частью системы безопасности является источник
бесперебойного питания. Он должен обеспечивать  электропитанием
все  элементы  охранных  систем.  Это относится как к проводным
системам, так и к беспроводным.
     Надежность охранных устройств непосредственно определяется
работоспособностью источника питания. При  разветвленной  схеме
системы  безопасности, источников бесперебойного питания должно
быть несколько. Они обеспечивают электроэнергией группы  близко
расположенных охранных устройств.
     Ряд  охранных  устройств оснащается солнечными элементами,
например,  барьерные  датчики  фирмы   OPTEX.   Четырех   часов
умеренной освещенности достаточно для полной зарядки батарей.
     Для  удаленных  объектов,  кроме  солнечных батарей, могут
использоваться дизель-генераторы или ветрогенераторы с батареей
герметичных      необслуживаемых      аккумуляторов.      Такие
энергоустановки   позволяют  питать  электроэнергией  аварийное
освещение и другие жизненно важные системы объектов.
     В беспроводных системах датчики  имеют  только  автономное
питание.   В   качестве  источников  питания  для  беспроводных
датчиков следует использовать  только  щелочные  гальванические
источники тока одноразового действия. Они обладают максимальной
электрической  емкостью  на  единицу веса и длительными сроками
хранения.
     Для датчиков беспроводных систем  могут  использоваться  и
герметичные  аккумуляторы,  однако  затраты  на их обслуживание
вряд  ли  приведут  к   экономии.   Кроме   того,   герметичные
аккумуляторы  обладают  меньшей удельной энергией в сравнении с
гальваническими источники тока одноразового действия.
     Современные  системы  безопасности  контролируют  величину
питающего  напряжения и сигнализируют о неисправностях питания.
Это относится ко всем устройствам, включая автомобильные.
     Гальванические источники тока одноразового действия
     Спектр приборов, в которых  используются  сухие  элементы,
весьма  широк и, кроме того, требуется их периодическая замена,
существуют нормы на их габариты [5]. Следует  подчеркнуть,  что
габариты   элементов,  выпускаемых  различными  изготовителями,
могут несколько  отличаться  в  части  расположения  выводов  и
других  особенностей,  оговоренных  в  их  спецификациях (табл.
П.ta_09).
     В процессе разряда напряжение сухих  элементов  падает  от
номинального  до  напряжения  отсечки  (напряжение  отсечки  --
минимальное напряжение, при котором батарея  способна  отдавать
минимальную  энергию),  т.е.  обычно от 1,2 до 0,8 В/элемент, в
зависимости от особенностей применения.
     В случае разряда после замыкания цепи  напряжение  на  его
выводах  резко  уменьшается  до  некоторой  величины, несколько
меньшей  исходного  напряжения.  Ток,  протекающий  при   этом,
называется начальным током разряда.
     Функциональные  возможности  сухого  элемента  зависят  от
потребления  тока,  напряжения  отсечки  и   условий   разряда.
Эффективность  элемента  повышается  по  мере  уменьшения  тока
разряда.
     В  табл.   П.ta_11,   П.ta_12   представлены   технические
характеристики    гальванических   элементов,   которые   можно
рекомендовать для использования в охранных устройствах.
     Угольно-цинковые элементы
     Номинальное    напряжение    угольно-цинкового    элемента
составляет 1,5 В.
     Достоинством   угольно-цинковых   элементов   является  их
относительно  низкая  стоимость.  К  существенным   недостаткам
следует  отнести  значительное снижение напряжения при разряде,
невысокую  удельную  мощность  (5...10  Вт/кг)  и  малый   срок
хранения.
     Низкие  температуры  снижают  эффективность  использования
гальванических элементов, а  внутренний  разогрев  батареи  его
повышает.   Влияние   температуры  на  емкость  гальванического
элемента показана на рис. П.pa_04.
     Щелочные элементы
     Как   и   в   угольно-цинковых,   в   щелочных   элементах
используется  анод  из  MnO2  и  цинковый  катод  с разделенным
электролитом.
     Отличие щелочных элементов от угольно-цинковых заключается
в применении    щелочного    электролита,    вследствие    чего
газовыделение  при  разряде  фактически отсутствует, и их можно
выполнять герметичными, что очень  важно  для  целого  ряда  их
применений.
     Напряжение  щелочных  элементов  примерно на 0,1 В меньше,
чем угольно-цинковых, при одинаковых  условиях.  Следовательно,
эти элементы взаимозаменяемы.
     Напряжение  элементов  с  щелочным электролитом изменяется
значительно меньше, чем у  элементов  с  солевым  электролитом.
Элементы  с  щелочным  электролитом  также  имеют более высокие
удельную энергию (65...90 Втч/кг), удельную мощность (100...150
кВтч/м3) и более длительный срок хранения.
     Аккумуляторы
     Аккумуляторы     являются     химическими      источниками
электрической  энергии  многоразового  действия. Они состоят из
двух электродов (положительного и отрицательного),  электролита
и  корпуса.  Накопление  энергии  в аккумуляторе происходит при
протекании    химической    реакции    окисления-восстановления
электродов.   При   разряде  аккумулятора  происходят  обратные
процессы. Напряжение аккумулятора -- это  разность  потенциалов
между полюсами аккумулятора при фиксированной нагрузке.
     Аккумуляторы, технология "DRYFIT"
     Наиболее    удобными   и   безопасными   среди   кислотных
аккумуляторов являются  абсолютно  необслуживаемые  герметичные
аккумуляторы VRLA (Valve Regulated Lead Acid), произведенные по
технологии  "dryfit". Электролит в этих аккумуляторах находится
в   желеобразном   состоянии.   Это   гарантирует    надежность
аккумуляторов и безопасность их эксплуатации.
     Технические характеристики аккумуляторов "DRYFIT"
     В   зависимости  от  предполагаемого  режима  работы,  для
источников  бесперебойного  питания  рекомендуются   два   типа
аккумуляторов:  "dryfit" А400 -- для буферного режима и А500 --
для режима "буфер + цикл".
     Эти      аккумуляторы      характеризуются      следующими
преимуществами:
     абсолютно необслуживаемые в течение всего срока службы;
     продолжительный  срок  службы  (с  сохранением  остаточной
емкости 80%);
     технология    "dryfit":    электролит    зафиксирован    в
желеобразном состоянии;
     очень  малое  газовыделение  за  счет  системы  внутренней
рекомбинации;
     способность быстрого восстановления емкости;
     очень малый саморазряд: даже после  2  лет  хранения  (при
20‡С) не требуется подзаряд перед вводом в эксплуатацию;
     допускается перезаряд;
     устойчивы к глубокому разряду согласно DIN 43539 ч. 5;
     диапазон  емкости:  от  5,5 до 180 Ач для A400 и от 2,0 до
115 Ач для A500;
     соответствуют VDE 0108 ч.1 для аварийного энергоснабжения.
     Аккумуляторы   А500   более   универсальны   и    являются
последовательной  разработкой  и  предназначены  для смешанного
режима -- буфер+цикл. В  них  намного  улучшены  характеристики
саморазряда  за  счет  изменения  конструкции  банок  и состава
электролита. Соответствуют следующим нормам: DIN,  BS,  IES,  а
также имеют допуск по VdS.
     Типы  выводов  аккумуляторов А400 и А500 приведены на рис.
П.pa_06.  Технические  характеристики  --  в  табл.  П.ta_15  и
П.ta_16 соответственно.
     Условное обозначение аккумуляторов "dryfit" содержит:
     первая   буква  и  три  следующие  за  ней  цифры  --  тип
аккумулятора;
     последующие цифры -- номинальная емкость, Ач;
     последние буквы -- тип вывода аккумулятора  (согласно  DIN
72311,   предельные   токи   разряда   достигаются  только  при
использовании штатного контакта).
     Особенности заряда аккумуляторов "DRYFIT"
     После полного заряда аккумулятора  дальнейшее  продолжение
заряда  вызывает  выделение  газов  (происходит "перезаряд"). В
классических аккумуляторах в процессе перезаряда удаляется вода
и происходит распыление электролита с выделением  газов.  Часть
электролита  разбрызгивается  через  вентиляционные  отверстия,
т.е. теряется. При добавлении воды в электролит уменьшается его
концентрация и ухудшаются характеристики аккумулятора.
     В аккумуляторах,  произведенных  по  технологии  "dryfit",
реакции   электродов   происходят   с   участием   электролита.
Композиция  электролита  не  изменяется  по  мере  заряда   или
разряда.  Поэтому  электролит сконструирован так, что генерация
кислорода в процессе заряда компенсируется другими  химическими
реакциями,   поддерживающими   условия  равновесия,  в  которых
батарея  может  длительно  заряжаться  без  потерь  воды.   Это
принципиально важно для герметичных аккумуляторов.
     Напряжение заряда аккумуляторов А400 для режима плавающего
заряда должно находиться в пределах от 2,3 В до 2,23 В/элемент.
При заряде  12  В  аккумуляторов,  состоящих  из 6-ти элементов
(банок), эта цифра умножается на 6, т.е. напряжение заряда  для
12  В  аккумулятора  должно  находиться в пределах от 13,8 В до
13,38 В. Для 6-ти вольтовых аккумуляторов  число  элементов  3,
для 4-х вольтовых -- 2, для 2-х вольтовых -- 1.
     Кривые  заряда  для  аккумуляторов "dryfit" A400 (буферный
режим) показаны на рис. П.pa_07, а для  аккумуляторов  "dryfit"
A500  (буферный  режим  --  область  1  и  циклический режим --
область 2) показаны на рис. П.pa_08. Эти кривые справедливы для
режима длительного подзаряда.
     При изменяющейся температуре зарядное  напряжение  следует
корректировать  согласно  графиков.  При этом напряжение заряда
может изменяться в пределах от 2,15 В/элемент до 2,55 В/элемент
при изменении температуры в пределах от -30‡С до +50‡С.
     При буферном режиме  напряжение  заряда  при  20‡С  должно
находиться   в   пределах   2,3...2,35   В/элемент.   Колебание
напряжения не должно превышать Щ30 мВ/элемент.
     При зарядном напряжении большем 2,4 В следует ограничивать
ток заряда до 0,5 А на каждый Ач для двух режимов.
     Для  аккумуляторов  А400  максимальное  напряжение  заряда
составляет 2,3 В/элемент, а для А500 -- 2,4 В/элемент.
     Для  аккумуляторов  А500  возможны  два режима: буферный и
циклический. При циклическом режиме заряда зарядное  напряжение
должно  быть  выше,  чем при буферном для того, чтобы увеличить
время между циклами заряда.

     Список литературы

     1. Лисовский Ф.В., Калугин И.К.
     Англо-русский словарь по радиоэлектронике.
     2-е изд., перераб. и доп. Ок. 63000 терминов.
     М.: Рус. яз., 1987.
     2. Charles Hunt & Vane Zartarian.
     Le  renseignement  strategique   au   service   de   votre
entreprise
     Copyright С FIRST, 1990.
     3. Die Kriminalpolizei rat Vorbeugen.
     (informationen fur ihre Sicherheit)
     Herausgegeben vom Innenministerium
     Bden-Wurttemberd Stuttgart, Frankfurt am Main.
     4. Технология безопасности.
     Integrated technical vision LTD
     Киев 1994.
     5. Лаврус В.С.
     Батарейки  и аккумуляторы. Серия "Информационное издание".
Выпуск 1.
     К.: Наука и техника, 1995. -- 48 с.
