   Борис Леонтьев.
   Операционная система Microsoft Windows 98
   для начинающих и не только
 
 
   В новой книге московского автора Бориса Леонтьева описана  операцион-
ная система Microsoft Windows 98. Автору удалось не просто  создать  ин-
теллектуальное руководство пользователя операционной  системы  Microsoft
Windows 98, а интегрировать его с  хитростями  и  тонкостями  глобальной
компьютерной сети Internet. Прочитав эту книгу, любой, даже самый непод-
готовленный пользователь персонального компьютера сможет профессионально
работать в операционной системе Microsoft Windows 98, научится вести об-
щение в Internet, осуществлять переписку по сети, публиковать  сообщения
в конференциях  пользователей  Internet  и  создавать  свои  собственные
web-странички.
 
   Вам больше не нужна DOS
 
   Что понимается под операционной системой?
   В общем случае, под операционной системой понимают комплект программ,
позволяющих управлять ресурсами (оперативной  памятью,  жестким  диском,
процессором, периферией) компьютера. Без операционной системы невозможно
запустить какую-либо прикладную программу, например, текстовой редактор.
Поэтому операционная система -- это база,  под  которую  разрабатываются
различные приложения.
   После того, как Джон Соша изобрел Norton Commander  командная  строка
стала раздражать миллионы пользователей ПК, не знающих  стандартных  ко-
манд и параметров дисковой операционной системы.
   Вскоре в четвертой версии MS-DOS появилось нечто похожее  на  объект-
но-ориентированную оболочку -- DOS Shell. Но  это  программа  как-то  не
прижилась.
   Можно сказать, что Windows -- это более, чем просто операционная сис-
тема, так как в ней вы можете работать, не вводя с клавиатуры  умопомра-
чительные команды в назойливое приглашение, типа C:\. В Windows вся  ин-
формация представлена в интуитивно-понятной графической  оболочке  таким
образом, что пользователь персонального компьютера может работать эффек-
тивно, легко, без заучивания опостылевших директив и  команд.  Все,  что
вам нужно сделать -- это найти нужное приложение или документ и щелкнуть
по соответствующему ярлыку клавишей мыши. Для упрощения поиска  докумен-
тов и приложений Windows предлагает пользователю так называемую  концеп-
цию рабочего стола. Рабочий стол в Windows есть некая модель поверхности
обычного стола с документами и папками.
   Для отображения файлов, хранящихся на вашем диске Windows  использует
папки. Это означает, что любая папка Windows является одной из составля-
ющих системы файлов вашего компьютера.
 
   Рабочий стол объектно-ориентированной операционной системы
 
   Например, если в диалоговом окне Мой компьютер щелкнуть мышью на пик-
тограмме Панель управления, то откроется папка Панель  управления,  эле-
менты которой позволяют настроить  компьютер  в  соответствии  с  вашими
предпочтениями.
   Таким образом в Windows папка является хранилищем информации.  В  ней
могут находиться диски, файлы, другие папки, документы, различные прило-
жения.
   Можно сказать, что папка Windows является аналогом каталога MS-DOS.
   В Windows компьютер представляется папкой  Мой  компьютер.  Элементы,
которые непосредственно принадлежат операционной системе Windows,  нахо-
дятся исключительно в системных папках. Например, папка Шрифты, в  кото-
рой  вы  можете  просмотреть,  установить  или  удалить  шрифты   вашего
компьютера, представляет собой системную папку.
 
   Папка Панель управления.
 
   Элементы этой папки позволяют настроить компьютер  в  соответствии  с
вашими предпочтениями.
   Чтобы просмотреть содержимое  вашего  компьютера  достаточно  открыть
папку Мой компьютер. Папка Шрифты. Здесь вы можете просмотреть,  устано-
вить или удалить шрифты вашего компьютера.
   Действия, которые непосредственно  управляют  папкам  и  приложениями
Windows содержатся в командах меню. Каждая команда меню находится на ли-
нейке меню. Щелкнув по выбранному наименованию, вы можете открыть меню с
диалоговыми командами или возможными командами подменю.
   Переход к тому или иному объекту Windows осуществляется с помощью яр-
лыков. Например, щелкнув два раза клавишей мыши по  ярлыку  вы  откроете
обозреватель Internet. Удалив ярлык с папки или рабочего стола, вы поте-
ряете только быстрый доступ к приложению, но не само приложение. Это ос-
новное отличие ярлыка Windows от  пиктограммы.  Пиктограмма  -  это  не-
большая картинка, представляющая на экране вашего компьютера  приложение
Windows. Будьте особо внимательны, удаляя пиктограмму! Любое  приложение
Windows использует в своей работе прямоугольную область экрана, называе-
мую окном. Окна можно сворачивать, восстанавливать и разворачивать. Нап-
ример, двойной щелчок мыши на заголовке окна позволяет  развернуть  окно
на весь экран или восстановить его прежний размер. Закрыть окно, означа-
ет закончить выполнение программы. Это можно сделать, щелкнув на  кнопке
закрытия окна. Вам больше не нужна DOS Вам больше не нужна DOS
   Microsoft Windows 98 7 8 Microsoft Windows 98 Элементы  системы  меню
Вид папки Мой компьютер Некоторые пиктограммы папки Windows
   Окно приложения Microsoft Word
   Окна в Windows делятся на окна приложений и окна документов. Окно до-
кумента всегда содержится в окне приложения, создавшего этот документ.
   Более подробно пользовательский интерфейс Windows 98 мы рассмотрим  в
следующих главах этой книги. Краткая история Windows 98
   Добро пожаловать в Windows 98!
   Представленная в августе 1995 операционная система Windows 95,  уста-
новила новый стандарт де-факто операционных систем для настольных персо-
нальных компьютеров с объектно-  ориентированным  интерфейсом.  Легкость
использования, поддержка популярных программ и устройств,  совместимость
с  32  разрядными  приложениями  позволили  пользователям   персональных
компьютеров существенно увеличить производительность своей работы.
   В 1995 году было продано около 50 миллионов копий Windows 95. К  1997
году это число возросло до 132 миллионов.
   С тех пор прошло три года.Три года разработки и более года  непрерыв-
ного бета-тестирования! Windows 98 стала практически совершенной  опера-
ционной системой, в которой исправлены многие  недоработки  Windows  95.
Вам больше не нужна DOS Краткая история Windows 98
   Microsoft Windows  98  9  10  Microsoft  Windows  98  Окно  документа
win98_01 находится внутри окна приложения Microsoft Word
 
   Достоинства операционной системы Windows 98
 
   В ваших руках надежная и быстрая 32-разрядная операционная система.
   В Windows 98 включены новые возможности поддержки различных устройств
и более старых Windows-приложений.
   Легкость управления, удобная интерактивная подсказка, простота модер-
низации окон и другие возможности ставят Windows 98 в ряд лучших  опера-
ционных систем мира. Установка без проблем
   В Windows 98 добавлено около 1300 драйверов новых  устройств.  Теперь
вы можете легко и достаточно быстро установить систему на ваш компьютер.
   Новый установщик Windows 98 способен вытащить информацию о  неподдер-
живаемых устройствах из вашей предыдущей версии Windows.
   Ушли  в  прошлое  проблемы,  возникающие  при  установке  системы  на
компьютер с устройствами SCSI и цифровыми фотокамерами.
 
   Действительно быстрая операционная система
 
   Разработчики Windows 98 полностью оптимизировали ядро системы с целью
максимального повышения ее производительности.
   Теперь в Windows 98 имеется удобный комплект инструментов,  позволяю-
щих настроить ваш компьютер на быструю и эффективную работу.
 
   Новая 32-разрядная файловая система
 
   В Windows 98 файловая  система  FAT32  сменила  древнюю  и  неуклюжую
FAT16.
   В FAT16 на один кластер приходится один байт данных и в конечном сче-
те сказывется на экономии места на диске.
   Новая файловая система FAT32 более эффективно использует пространство
вашего жесткого диска посредством  поддержки  32-разрядных  элементов  в
таблице размещения файлов. В разделах FAT32 на один  кластер  приходится
четыре байта данных, что дает экономию от 20% до  35%  дискового  прост-
ранства. В частности, это означает, что теперь вы можете не дробить свой
большой винчестер (более 1024 Мб) на логические диски.
   В Windows 98 переход из FAT16 в  систему  FAT32  осуществляется  пос-
редством встроенных утилит преобразования без переформатирования диска.
 
   Эффективная защита от сбоя
 
   По части сбоев Windows 98 теперь чем-то напоминает Windows NT. Вы мо-
жете вывести систему из простой  критической  ситуации  нажатием  клавиш
Ctrl+Alt+Del.
   Новые утилиты Сведения о системе, Программа настройки системы,  Агент
автоматического обхода драйвера и Проверка  реестра  позволяют  получить
максимально полную информацию о текущем состоянии  вашего  компьютера  и
выявить причины сбоя системы в более сложных критических ситуациях.
   Так, если ваша система дала сбой  после  установки  неподдерживаемого
драйвера, встроенная утилита Агент автоматического обхода драйвера  заб-
локирует этот драйвер и запустит Windows вне режима
 
   Безопасный режим.
 
   С  помощью  этого  диалогового  окна,  вызываемого  нажатием   клавиш
Ctrl+Alt+Del вы можете вывести систему из простой критической ситуации
 
   Сглаживание экранных шрифтов
 
   Windows 98  усовершенствовала  отображение  экранных  шрифтов  вашего
компьютера. Ушли в прошлое зазубринки, корявости и другие неприятные му-
арики. Работа с компьютером стала приятной во всех отношениях.
 
   Новое отображение файлов
 
   Просто выбрав в меню Вид команду Как Web-страница, вы можете  увидеть
не простые файлы изображений или html-документов, а их  миниатюры.  Усо-
вершенствованное управление питанием компьютера
   Разработчики Windows 98 успешно реализовали знаменитую технологию APM
(Advanced Power Management) управления питанием вашего компьютера.
   Система теперь может интеллектуально работать  в  режиме  пониженного
расхода энергии.
   Вы можете вообще не отключать питание компьютера.
   Если у вас имеется модем, работающий в режиме автоответчика, то  сис-
тема автоматически перейдет в обычный рабочий  режим  после  поступления
телефонного звонка. Сглаживание экранных шрифтов Усовершенствованное уп-
равление питанием
   Достоинства Windows 98 15 16 Достоинства  Windows  98  Новые  утилиты
Сведения о системе, Программа настройки системы,  Агент  автоматического
обхода драйвера и Проверка реестра позволяют получить максимально полную
информацию о текущем состоянии вашего компьютера и выявить причины  сбоя
системы в более сложных  критических  ситуациях.  Windows  98  позволяет
просматривать файлы изображений или html-документов в виде их миниатюр
 
   Действительно работающий Plug and Play
 
   В Windows 98 технология автоматического распознавания устройств  Plug
and Play значительно улучшена.
   Поддержка универсальной последовательной шины  USB,  высокоскоростных
накопителей и других устройств делает ваш компьютер гибким и легко наст-
раивающимся.
   Ушли в прошлое какие-либо ограничения  на  дополнительные  аппаратные
ресурсы ПК. Новая поддержка устройств и графики
   Теперь система Windows 98  поддерживает  следующие  новые  аппаратные
стандарты де-факто вашего ПК:
   - устройства DVD (Digital Versatile Disc)  n  устройства  ISO-9660  n
устройства CDI n устройства IDE ATAPI-CD Changers n  жесткие  диски  IDE
емкостью до 137 Гбайт n шины Universal Serial Bus (USB) n шины IEEE 1394
n инфракрасные порты FIR, Fast Infared, SIR и Serial Infared n  архитек-
туру графических ускорителей AGP  (Accelerated  Graphics  Port)  n  уст-
ройства Digital Audio n манипуляторы типа Intelli Mouse n до 8 мониторов
одновременно для видеоадаптеров PCI n архитектуру драйверов Win32 Driver
Model  n  управление  питанием  посредством  технологий  ACPI  (Advanced
Configuration and Power Interface) и APM (Advanced Power  Management)  n
сети на базе ISDN n модемы со скоростью 56 Кбит/c
 
   Поддержка универсальной последовательной шины USB
 
   Благодаря  поддержке  универсальной  последовательной  шины  USB  вам
больше не нужно задумываться об установках  прерываний  IRQ.  Вы  просто
подключаете устройство к разъему USB, а система сама обеспечит совмести-
мость с вашим компьютером. Вам даже не придется  перезапускать  систему.
Действительно работающий Plug and Play Новая поддержка устройств и  гра-
фики
   Достоинства Windows 98 17 18 Достоинства Windows  98  Windows  теперь
может интеллектуально работать в режиме пониженного расхода энергии
 
   Поддержка нескольких дисплеев
 
   Теперь вы можете установить на свой компьютер до восьми мониторов од-
новременно.
   Например, вы просто подключаете ко второму видеоадаптеру  PCI  второй
монитор и ваш компьютер работает одновременно с двумя мониторами.  Таким
образом вы получаете выигрыш в размере рабочего стола.
 
   Поддержка AGP
 
   Забудьте о видеоадаптерах PCI. Windows 98 полностью поддерживает  ар-
хитектуру графических ускорителей AGP (Accelerated Graphics  Port).  Те-
перь вы можете в полной мере насладиться трехмерными компьютерными игра-
ми или ощутить всю мощь вашего нового видеоадаптера в  программах  обра-
ботки трехмерной графики.
 
   Поддержка WDM
 
   Теперь вы можете настраивать свою систему, используя драйверы Windows
   -T. Революционная архитектура драйверов Win32 по сути объединяет  ап-
паратные ресурсы Windows 98 и Windows NT. Новый DirectX
   В Windows 98 включен новый программный интерфейс  DirectX,  благодаря
которому ваши мультимедийные устройства могут работать на более  высоком
и эффективном уровне.
 
   Более интересные развлечения
 
   Теперь Windows 98 поддерживает  массу  новых  устройств,  позволяющих
смотреть телевизионные передачи и воспроизводить видео.
 
   Умная проверка диска
 
   Теперь утилита Проверка диска запускается автоматически, когда вы по-
кидаете Windows некорректным образом, обнаруживает испорченную  информа-
цию и затем производит ее корректное исправление.
 
   Интеллектуальное сканирование реестра
 
   Модуль Проверка реестра, входящий в состав Windows 98, сканирует  все
записи, находящиеся в вашем файле реестра на предмет обнаружения ошибок.
В случае выявления неполадок, программа Проверка реестра восстанавливает
реестр из резервной копии или самостоятельно  исправляет  подозрительные
записи. Поддержка нескольких дисплеев Новый DirectX
   Достоинства Windows 98 19 20 Достоинства Windows  98  Windows  теперь
поддерживает универсальную последовательную шину USB
   Происходит проверка реестра на предмет выявления подозрительных запи-
сей
 
   Усовершенствованный поиск ошибок в системных файлах
 
   Модуль Проверка системных  файлов  позволяет  отследить  поврежденные
системные файлы и восстановить их оригинальными файлами из  дистрибутив-
ного пакета Windows 98.
 
   Интеллектуальное обслуживание
 
   В Windows 98 включена утилита Мастер обслуживания, позволяющая  наст-
роить ваш компьютер на наибольшую производительность.
 
   Сеть без проблем
 
   Теперь в Windows есть не только клиентская программа  для  удаленного
доступа к компьютерам, но и сам сервер удаленного доступа.  Клиент  уда-
ленного доступа доработан так, что вы можете использовать язык сценариев
для подключения к удаленному компьютеру.
   Благодаря  поддержке   протокола   PPTP   (Point-to-Point   Tunneling
Protocol) вы можете подключаться к Internet, совершенно  не  заботясь  о
плате за междугороднюю связь.
   Если сеть вашей компании построена на базе Novell NetWare, то вы сме-
ло можете переводить рабочие станции вашего офиса на Windows 98, так как
эта система поддерживает службу NDS (NetWare Directory  Services)  сетей
Novell.
 
   Теперь Ваш рабочий стол стал проводником в мир Internet!
 
   Windows 98 тесно интегрирована с Internet благодаря новому web-ориен-
тированному интерфейсу пользователя. Вам больше не нужно запускать обоз-
реватель Web! Достаточно указать в адресной панели открытой папки  соот-
ветствующий URL -- и вы в Internet. Сеть без проблем Сеть без проблем
   Достоинства Windows 98 21 22 Достоинства Windows  98  Windows  теперь
способен отследить поврежденные системные файлы и восстановить их ориги-
нальными из собственного дистрибутивного пакета
   Web-ориентированный интерфейс Windows
 
   Активный рабочий стол
 
   Вы  можете  настроить  свой  рабочий  стол  на  активное   обновление
web-страниц. Ваши любимые web-странички теперь могут  автоматически  об-
новляться согласно вашему расписанию. Кроме этого вы можете оживить  ра-
бочий стол, просто кинув на него, например, анимированный GIF-файл.
 
   Активные каналы
 
   Активные каналы -- новая особенность Windows 98. В общем случае,  под
активными каналами понимают Web-страницы, которые вы  можете  просматри-
вать в автономном режиме, т.е. не будучи подключенными к Internet.
   Установив Windows 98, вы получите в ваше распоряжение  готовый  набор
активных каналов. Если они вас не устраивают, вы  можете  добавить  свой
собственный новый канал в так называемый Путеводитель по каналам.  Теле-
видение через мировую паутину
   В состав Windows 98 входит программа, которая позволяет смотреть  те-
левизионные передачи через Internet. Просто настроив  WebTV,  вы  можете
смотреть телепередачи, транслируемые по глобальной компьютерной сети.
   Выбрав свой регион, Вы можете загрузить телепрограмму из  Internet  и
наслаждаться ее просмотром, а если она не понравилась, вы просто  перек-
лючаетесь на другой телевизионный канал.
   WebTV позволяет автоматически загружать из Internet все доступные те-
лепередачи вашего региона.
 
   Сетевое представление
 
   Новая программа Проигрыватель NetShow позволяет вам эффективно загру-
жать видео и графику из Internet. NetShow синхронизирует видео,  звук  и
графику. Вам больше не нужно дожидаться окончательной загрузки поступае-
мого на ваш компьютер файла. Вы слушаете радио или смотрите  телевизион-
ные передачи, типа MSNBC  без  проблем  и  в  режиме  реального  времени
(mms://msnetshow.microsoft.com). Активный рабочий стол Телевидение через
мировую паутину
   Достоинства Windows 98 23 24 Достоинства Windows 98 Один из самых по-
пулярных активных каналов Теперь вы можете смотреть телевизионные  пере-
дачи через Internet
 
   Живое общение с миром Internet
 
   С помощью встроенных программ Microsoft NetMeeting  и  Microsft  Chat
система Windows 98 предоставляет вам возможность общаться с  пользовате-
лями всего земного шара через глобальную компьютерную сеть.
   Общаясь, вы можете использовать видеосвязь, вести живой разговор, об-
мениваться различными приложениями, фотографиями или просто рисовать  на
общей виртуальной доске. Живое общение с миром Internet Живое общение  с
миром Internet
   Достоинства Windows 98 25 26 Достоинства Windows 98 С помощью  Проиг-
рывателя NetShow вы можете воспроизводить так называемые файлы  реальных
потоков Живое общение в Microsoft Chat
   Окно программы Microsoft NetMeeting
 
   Новый универсальный почтовый ящик
 
   В Windows 98 на смену универсального почтового ящика Exchange  пришел
более продвинутый персональный организатор Microsoft Outlook 98.
   Теперь вы можете работать с  информацией  посредством  только  одного
инструмента.
   С помощью мощного организатора Microsoft Outlook 98 вы можете  опери-
ровать электронной почтой, календарем событий, базой контактов,  списком
текущих дел и документов.
   Передовые Internet-технологии через встроенный редактор web-страниц
   Теперь вы можете воспользоваться возможностями языка разметки  гипер-
текста  с  помощью  встроенного  в  Windows  98  редактора   web-страниц
Microsoft FrontPage Express. Это  весьма  удобное  средство  создания  и
оформления документов HTML в  режиме  непосредственного  отображения.  В
Microsoft FrontPage Express имеется богатый выбор инструментов, позволя-
ющий профессионально оформить не только web-страничку, но и web-сервер.
   Обновление Windows 98
   Обновление Windows 98 -- одна из новых потрясающих возможностей  сис-
темы. Теперь вы можете автоматически через WWW-ресурс Microsoft обновить
системные файлы Windows 98.
 
   Удобная справочная служба
 
   Вы можете использовать справочную службу Windows 98 для решения неко-
торых проблем с Windows 98 или для того, чтобы побольше узнать  об  этой
операционной системе.
   Теперь система справочной службы Windows построена на базе языка  ги-
пертекстовых документов.
   Пользоваться справочной службой стало  проще.  Появились  всплывающие
подсказки, а если проблема не решается, то  система  автоматически  осу-
ществит доступ к соответствующей web-страничке, где имеется  недостающая
информация.
 
   Установка
 
   В Windows 98 добавлено около 1300 драйверов новых  устройств.  Теперь
вы можете легко и достаточно быстро установить систему на ваш компьютер.
Но не смотря на это, помните,  чем  лучше  настроены  периферийные  уст-
ройства вашего компьютера, тем меньше возникнет проблем при установке.
   Прежде, чем вы начнете устанавливать систему, проверьте удовлетворяет
ли ваш компьютер следующим минимальным требованиям:
   - Процессор 486DX /66
   - 16 Мегабайт оперативной памяти
   - Устройство CD-ROM или DVD-ROM
   - Монитор VGA
   - Мышь
   Кроме этого, проверьте ваш жесткий диск на предмет наличия свободного
места. По возможности удалите лишние программы. Установщику  Windows  98
необходимо около 295 мегабайт свободного дискового пространства.
   Помните, выше приведены минимальные  требования  для  вашей  системы.
Быстрый компьютер или большее количество оперативной памяти сделает вашу
работу в Windows 98 более легкой, простой и эффективной.
 
   Установка Windows 98 поверх существующей версии MS-DOS
 
   Вы можете установить Windows 98 поверх уже установленной операционной
системы MS-DOS. Для этого на вашем компьютере должно присутствовать уст-
ройство чтения компакт-дисков. Установщик версии Windows  98,  локализо-
ванной под Россию не потребует от вас каких-либо дополнительных  драйве-
ров клавиатуры.
   Просто запустите файл setup.exe и следуйте указаниям установщика.
   Нет смысла сохранять файлы вашей версии MS-DOS, так  как  Windows  98
установит на ваш компьютер новую версию MS- DOS в каталог Command.
   Далее весь процесс установки ничем отличается от установки Windows 98
поверх существующей версии Windows.
 
   Установка Windows 98 поверх существующей версии Windows
 
   Windows 98 можно установить поверх существующей версии Windows.
   Для этого запустите Диспетчер файлов, выберите имя устройства  чтения
компакт-дисков и дважды  щелкните  левой  кнопкой  мыши  на  пиктограмме
setup.exe. Если вы не примите это лицензионное соглашение, то  установка
Windows 98 будет прекращена
   Установщик Windows 98 сохранит все  настройки  вашей  версии  Windows
лишь в том случае, если вы позволите установить новую версию системы по-
верх существующей. Если Windows 98 устанавливается  в  другой  отдельный
каталог, все ваши старые настройки для Windows потеряются.
   После того, как вы примите условия лицензионного соглашения, установ-
щик предложит вам сохранить имеющиеся системные файлы Windows.  Если  вы
не cогласитесь, то ваша версия Windows исчезнет с  жесткого  диска  без-
возвратно. Далее установщик Windows 98 предложит вам четыре варианта:
   - Обычная
   - Портативная
   - Минимальная
   - Выборочная
   Не смотря на то, что установщик сообщает о сложном характере выбороч-
ной установки, мы попробуем выбрать именно эту  кнопку-переключатель.  В
ответ установщик попросит указать личные сведения о  пользователе  уста-
навливаемой версии Windows.
   В поле данных Имя просто впишите свое имя (русские буквы  приемлемы),
организацию можете не указывать.
   Установка Windows 98  поверх  Windows  Установка  Windows  98  поверх
Windows
   Если Windows 98 устанавливается в каталог, в котором  хранятся  файлы
существующей версии Windows, то все ваши настройки для Windows сохранят-
ся
   Установщик Windows 98 предлагает вам сохранить системные файлы Четыре
варианта установки Windows 98
   Нажав на кнопку Далее, мы  переходим  к  вкладке  Выбор  компонентов.
Здесь мы подходим к одному из самых важных моментов в установке  Windows
98. Поэтому рассмотрим, что из себя  представляет  каждая  из  категорий
вкладки Выбор компонентов, предлагаемая установщиком Windows 98.
   Многоязыковая поддержка  Выбрав  категорию  Многоязыковая  поддержка,
нажмем на кнопку Состав. Перед нами еще одна вкладка.
   Каждая из этих кнопок-переключателей  позволяет  добавить  в  систему
язык, на котором вы можете оформлять документы.
   Активизировав кнопку-переключатель Кириллица,  вы  сможете  работать,
например, в англоязычной версии Microsoft Word, с  русскоязычными  доку-
ментами.
   Мультимедиа Выбрав категорию Мультимедиа, нажмем  на  кнопку  Состав.
Перед нами еще одна вкладка.
   Каждая из этих кнопок-переключателей позволяет настроить мультимедий-
ные средства (звук, видео, проигрыватель аудиокомпакт-дисков и тд.) Зву-
ковые схемы и мультимедиа Включив эту кнопку, вы позволите Windows озву-
чивать системные события различными звуками (писки, трески, возгласы) из
категории Образцы звуков.
   Звукозапись Если ваш компьютер снабжен звуковой платой, то выбрав эту
кнопку, вы сможете записывать и воспроизводить звук через программу Зву-
козапись, которую вы найдете в папке Развлечения после установки  систе-
мы.
   Лазерный проигрыватель Включив эту кнопку,  вы  сможете  использовать
устройство CD-ROM в качестве проигрывателя музыкальных компактдисков.
   Регулятор громкости Если ваш компьютер снабжен  звуковой  платой,  то
выбрав эту кнопку, вы сможете регулировать уровень громкости  на  выходе
звуковой платы и устройства для чтения компакт-дисков, а  также  уровень
записи с микрофона.
   Сжатие аудиозаписей и Сжатие видеозаписей При работе с мультимедийны-
ми устройствами программы, позволяющие сжимать файлы звука и видео могут
оказаться весьма полезными. Категория Многоязыковая поддержка  Категория
Мультимедиа
   Универсальный проигрыватель Обязательно включите эту  кнопку.  С  по-
мощью программы Универсальный проигрыватель  вы  сможете  воспроизводить
любые файлы звука и видео, поддерживаемые Windows 98.
   Проигрыватель Microsoft NetShow 2.0 С помощью этой программы вы  смо-
жете  воспроизводить  так  называемые  потоковые  мультимедийные  данные
(ASF-файлы) из локальной сети или Internet.
   Связь Выбрав категорию Связь, нажмем на кнопку Состав. Перед нами еще
одна вкладка.
   Доступ к виртуальной частной сети По сути,  здесь  вы  устанавливаете
поддержку протокола PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol), тем  самым
вы сможете иметь доступ к частным сетям Intranet через Internet.
   Прямое кабельное соединение Программа, с помощью  которой  вы  можете
организовать мини-сеть между двумя компьютерами (один из компьютеров  --
ведомый, а другой -- ведущий) посредством всего одного  кабеля,  подклю-
ченного к последовательным или параллельным портам.
   Если у вас нет сетевого адаптера, активизируйте эту кнопку-переключа-
тель. Сервер удаленного доступа Если вы активизируете эту кнопку, то ус-
тановится программное обеспечение, позволяющее превратить ваш  компьютер
во вполне работоспособный сервер удаленного доступа, а вас -в системного
администратора, осуществляющего удаленное управление.
   Телефон Если эта  кнопка  останется  активизированной,  то  на  вашем
компьютере в папке Связь появится небольшая программка  Телефон,  с  по-
мощью которой вы сможете осуществлять быстрый набор  телефонного  номера
через модем.
   Удаленный доступ к сети Если эта кнопка  останется  активизированной,
то установится программное обеспечение, позволяющее вам по  обыкновенной
телефонной линии осуществлять доступ к другому компьютеру через модем.
   Если у вас есть провайдер, предоставляющий  вам  доступ  к  Internet,
обязательно активизируйте эту кнопку.
   Hyper  Terminal  Если  вы  активизируете  эту  кнопку,  то  на  вашем
компьютере в папке Связь появится программа связи Hyper Terminal, с  по-
мощью которой вы сможете организовать соединение через модем между двумя
компьютерами по телефонной линии.
   Microsoft Chat 2.1 и Microsoft NetMeeting Если вы  активизируете  эти
кнопки, то на вашем компьютере в папке Internet Explorer появятся  прог-
раммы Microsoft NetMeeting и Microsft Chat, посредством которых вы  смо-
жете вести живое общение с пользователями всего земного шара через  гло-
бальную компьютерную сеть. Категория Связь
   Служебные Выбрав категорию Служебные, нажмем на кнопку Состав.  Перед
нами еще одна вкладка.
   Архивация данных Если  вы  активизируете  эту  кнопку,  то  на  вашем
компьютере в папке Служебные появится программа Архивация, опции которой
позволяют резервировать файлы вашего жесткого диска, а также  составлять
задания на автоматическое резервирование таких файлов.
   Весьма полезная вещь, если вы работаете с большим  количеством  "важ-
ных" файлов.
   Буфер обмена Если вы хотите, чтобы Windows показывал  вам  содержимое
буфера промежуточного хранения, активизируйте эту кнопкупереключатель.
   Индикатор системных ресурсов Если вы активизируете эту кнопку, то  на
вашем компьютере в папке Служебные появится программа  Индикатор  ресур-
сов, с помощью которой  вы  сможете  оценить  системные  ресурсы  вашего
компьютера. Например, вы сможете узнать, сколько оперативной памяти тре-
буется тому или иному приложению для работы в Windows 98. Инспектор сети
Если вы активизируете эту кнопку и  дополнительно  установите  поддержку
службы Клиент для сетей Microsoft, то сможете осуществлять сетевое адми-
нистрирование собственного или удаленного компьютера посредством утилиты
Инспектор сети.
   Политики групп Если вы активизируете эту кнопку, то, как владелец ре-
сурсов собственного компьютера, сможете создавать  классы  пользователей
(администраторы, опытные пользователи, пользователи или гости) с различ-
ными правами доступа к общим или конкретным ресурсам вашего компьютера.
   Преобразование диска в FAT32 Если эта кнопка останется активизирован-
ной, то в папке Служебные появится утилита Преобразование диска в FAT32,
посредством которой вы сможете осуществить переход из  FAT16  в  систему
FAT32 без переформатирования диска.
   Активизируйте эту кнопку-переключатель, если вы хотите  более  эффек-
тивно использовать пространство вашего жесткого диска и не делить его на
логические диски.
   Программы сжатия дисков Если вы активизируете эту кнопку, то на вашем
компьютере в папке Служебные появится программа Уплотнение диска, с  по-
мощью которой вы сможете увеличить свободное место на вашем  диске  пос-
редством уплотнения данных по весьма современному алгоритму HiPack.
   Очень не рекомендуется пользоваться этой утилитой.
   Таблица символов Оставьте эту кнопку-переключатель активизированной.
   Утилита Таблица символов, которая появится в вашей  папке  Служебные,
вам всегда пригодится. Категория Служебные
   Таблица символов позволит вам просмотреть весь  набор  символов  того
или иного установленного шрифта и, в случае необходимости,  ввести  этот
символ в оформляемый документ.
   Специальные возможности  Выбрав  категорию  Специальные  возможности,
нажмем на кнопку Состав. Перед нами еще одна вкладка.
   Настройки Если у вас имеются физические недостатки (ограниченная под-
вижность, отсутствует слух, плохое зрение), вы можете выбрать эту кнопку
и затем настроить клавиатуру, мышь и монитор для более удобной работы  в
Windows 98.
   Средства Если вы активизируете эту кнопку, то на  компьютере  устано-
вится комплект утилит, позволяющий людям с плохим зрением масштабировать
различные части экрана или работать с мышью,  указатель  которой  хорошо
различим.
   Средства Internet Выбрав  категорию  Средства  Интернета,  нажмем  на
кнопку Состав. Перед нами еще одна вкладка. Бумажник Microsoft  Если  вы
активизируете эту кнопку, то на вашем компьютере появится новая програм-
ма Бумажник Microsoft, которая может стать  вам  незаменимым  помощником
при осуществлении сделок в Internet.
   Проигрыватель Real Audio 4.0 Если вы активизируете эту кнопку, то ва-
ша система через Internet будет поддерживать воспроизведение звука и ви-
део в режиме реального времени.
   Средство просмотра для VRML 2.0 Если вы активизируете эту кнопку,  то
сможете  просматривать  web-страницы,  созданные  на  базе  языка   VRML
(Virtual Reality modeling Language).
   Управление на основе Web Здесь уставливаются дополнительные компонен-
ты для удаленного администрирования.
   Microsoft FrontPage Express Если эта кнопка останется  активизирован-
ной,  то  в  папке  Internet  Explorer  появится  редактор   web-страниц
Microsoft FrontPage Express, посредством которого вы  сможете  оформлять
документы HTML в режиме непосредственного отображения. Установка Windows
98 поверх Windows Установка Windows 98 поверх Windows
   Установка Windows 98 39 40 Установка Windows 98 Категория Специальные
возможности Категория Средства Интернета
   Personal Web Server Если вы  активизируете  эту  кнопку,  то  сможете
обеспечить себя средствами, необходимыми для весьма удобного создания  и
администрирования персонального Web-сервера или Web-узла  вашей  рабочей
группы.
   Web Publishing Wizard Если вы активизируете эту  кнопку,  то  сможете
обеспечить себя средствами, необходимыми  для  публикации  персонального
Web-сервера или Web-узла рабочей группы в Internet.
   Стандартные Выбрав категорию Стандартные, нажмем  на  кнопку  Состав.
Перед нами еще одна вкладка.
   Быстрый просмотр Если вы активизируете эту кнопку,  то  сможете  пос-
редством правой кнопки мыши вызвать программу Быстрый просмотр  и  прос-
мотреть содержимое любого документа.
   Игры Если вы активизируете эту кнопку, то в вашей папке Игры появятся
четыре небольшие компьютерные игры: Червы,  Косынка,  Сапер  и  Салитер.
Калькулятор Если вы активизируете эту кнопку, то в вашей папке Стандарт-
ные появится весьма неплохой и продвинутый калькулятор.
   Портфель Если вы активизируете эту кнопку, то на вашем рабочем  столе
появится программа Портфель, которая  будет  осуществлять  синхронизацию
версий одинаковых документов.
   Если вы работаете на двух разных компьютерах с одними и теми же доку-
ментами, оставьте эту кнопку-переключатель активизированной.
   Программы-заставки Активизация этой кнопки приводит к тому, что  ваша
система будет снабжена различными экранными заставками, выбрать  которые
можно, нажав следующую кнопку Состав.
   Сервер сценариев Активизация этой кнопки приводит к тому,  что  уста-
новщик Windows 98  скопирует  в  папку  Windows  утилиты  wscript.exe  и
cscript.exe, с помощью которых вы сможете автоматизировать свою работу в
системе.
   Указатели мыши Активизация этой кнопки приводит к тому, что вы будете
обладать небольшой коллекцией указателей мыши (доступ: Панель управления
к к Мышь к к Указатели).
   Фоновые рисунки Активизация этой кнопки приводит к тому, что вы буде-
те обладать небольшой коллекцией фоновых рисунков (доступ: Панель управ-
ления к к Экран к к Фон).
   Шаблоны документов Активизация этой кнопки приводит к  тому,  что  вы
будете обладать бесполезными примерами оформления документов.  Установка
Windows 98 поверх Windows Установка Windows 98 поверх Windows
   Установка Windows 98 41 42 Microsoft Windows 98 Категория Стандартные
   Imaging Если вы активизируете эту кнопку, то в вашей папке  Стандарт-
ные появится весьма слабый графический  редактор  Imaging,  единственное
достоинство которого -- создание и просмотр многостраничных изображений.
   Paint Если вы активизируете эту кнопку, то в вашей папке  Стандартные
появится совершенно бестолковый графический редактор Paint.
   WordPad Если вы активизируете эту кнопку, то в вашей папке  Стандарт-
ные появится весьма посредственный текстовой редактор WordPad.
   Темы рабочего стола Выбрав категорию Темы рабочего стола,  нажмем  на
кнопку Состав. Перед нами еще одна вкладка.
   С помощью всех этих кнопок-переключателей вы  сможете  установить  на
свой компьютер целый набор схем оформления рабочего стола, включая  звук
и графику (доступ: Панель управления к к Темы рабочего стола). Microsoft
Outlook Express Активизировав эту категорию вы получите в свое  распоря-
жение мощный персональный организатор Microsoft Outlook Express,  позво-
ляющий оперировать электронной почтой, календарем событий, базой контак-
тов, списком текущих дел и документов.
   Найти Microsoft Outlook Express вы сможете на  рабочем  столе  или  в
папке Internet Explorer.
   После того, как вы завершите работу с вкладкой Выбор компонентов наж-
мите кнопку Далее.
   Если ваш компьютер подключен к локальной сети, очень внимательно  от-
неситесь к этому моменту установки Windows 98.  Информация,  которую  вы
впишите в поля данных Имя компьютера, Рабочая группа, Описание компьюте-
ра будет идентифицировать вас в качестве  пользователя  локальной  сети.
Обсудите все эти вопросы с вашим системным администратором.
   Если же ваш компьютер не подключен к сети, вы можете  заполнить  поля
данных Имя компьютера, Рабочая группа, Описание компьютера абсолютно лю-
бой информацией. Установка Windows 98 поверх Windows  Установка  Windows
98 поверх Windows
   Установка Windows 98 43 44 Microsoft Windows 98 Категория Темы  рабо-
чего стола Установщик Windows 98 просит идентифицировать ваш компьютер в
сети
   После того, как вы заполните поля данных вкладки Идентификация,  наж-
мите кнопку Далее.
   На этом этапе установки вы  должны  утвердить  итоговую  конфигурацию
компьютера.
   Если вы не согласны с предложенной конфигурацией, выберите неподходя-
щий компонент и нажмите кнопку Изменить.
   Помните, что для работы с приложениями, поддерживающими русский язык,
компоненты Раскладка клавиатуры и Регион и язык должны быть выбраны так,
как это показано на верхнем рисунке.
   После того, как вы утвердите итоговую конфигурацию компьютера, нажми-
те кнопку Далее.
   На этом этапе установки вы должны выбрать местоположение узла,  кото-
рый будет обновлять ваши активные каналы.
   Ваш выбор также повлияет на готовый набор активных  каналов,  которые
Windows 98 будет использовать по умолчанию. Нажав кнопку Далее, откроет-
ся вкладка, сообщающая о том, что установщик готов приступить к  копиро-
ванию файлов Windows 98 на ваш жесткий диск.
   Здесь вам дается время подумать: "А все ли было сделано  правильно?".
Если вы в чем-то не уверены, нажмите кнопку Назад,  если  же  вы  готовы
окунуться в мир Windows 98 смело жмите кнопку Далее.  Установка  Windows
98 поверх Windows Установка Windows 98 поверх Windows
   Установка Windows 98 45 46 Microsoft Windows 98 Вкладка  Конфигурация
компьютера, описания компонентов которой настроены на русскоязычные при-
ложения На этом этапе установки выбранный вами компонент повлияет на го-
товый набор активных каналов, которые Windows 98 будет  использовать  по
умолчанию
 
   Как установить Windows 98 из сети
 
   Для того, чтобы установить Windows 98 из сети, создайте на любом дос-
тупном сетевом диске папку с любым именем и скопируйте в  нее  дистрибу-
тивные файлы Windows 98. Сделайте эту папку общим ресурсом и просто  за-
пустите установщик Windows 98 с любого компьютера, подключенного к вашей
сети.
   Далее весь процесс установки ничем не отличается от установки Windows
98 поверх существующей версии Windows.
 
   Как установить Windows 98 на компьютер с Windows NT
 
   - настройте ваш компьютер на загрузку нескольких операционных систем:
Windows NT и MS-DOS
   - при загрузке войдите в режим MS-DOS
   - запустите установщик Windows 98
   - укажите установщику Windows 98 каталог, отличный от того, в котором
находятся системные файлы Windows NT; только в этом случае в  меню  заг-
рузки появится еще одна запись для запуска операционной системы  Windows
98 Настройка Windows 98
   Операционная система Windows 98 содержит огромное количество  инстру-
ментов и утилит, позволяющих облегчить вашу жизнь.
   Щелкните два раза левой клавишей мыши на пиктограмме Мой компьютер.
   Перед вами папка, в  которой  целиком  представлен  ваш  персональный
компьютер. Здесь содержатся все ваши жесткие  и  гибкие  диски,  сетевые
диски, устройства для чтения или записи компакт-дисков,  ваши  личные  и
сетевые принтеры, ваш личный планировщик заданий и параметры подключения
к удаленному компьютеру.
   Из папки Мой компьютер вы можете также обратиться к  одной  из  самых
важных системных папок Windows 98 -- Панели управления.
 
   Управление конфигурацией пользователя
 
   В Windows 98 существует единственная папка, в  которой  сосредоточены
все  команды,  параметры  и  конфигурации,  позволяющие  настроить   ваш
компьютер в соответствии с вашими предпочтениями. Как установить Windows
98 из сети Управление конфигурацией пользователя
   Установка Windows 98 47 48 Настройка Windows 98 ВАЖНО!
   Операционная система Windows 98 не поддерживает NTFS. Это означает,
   -TFS-диск будет доступен Windows 98 только через локальную сеть,  все
другие попытки обращения к подобным дискам из Windows 98 обречены на не-
удачу. Системная папка Мой компьютер
   Речь идет о системной папке Панель  управления.  Откроем  эту  папку,
щелкнув мышью на ее пиктограмме.
   Каждая из пиктограмм  Панели  управления  соответствует  определенной
утилите, краткое описание которой представлено ниже.
   Дата и время Настройка даты, времени и часового пояса.
   Звук Настройка звукового сопровождения системных событий и приложений
Windows.
   Игровые устройства Настройка параметров игровых устройств,  например,
джойстика.
   Клавиатура Настройка параметров клавиатуры.
   Интернет  Настройка  параметров   обозревателя   Microsoft   Internet
Explorer. Пароли Настройка профилей пользователей вашего компьютера.
   Принтеры Здесь вы можете добавить новый, удалить ненужный или настро-
ить уже установленный принтер.
   Модемы Установка и настройка модема.
   Пользователи Настройка вашего  компьютера  на  работу  с  несколькими
пользователями.
   Мультимедиа Настройка мультимедийных устройств вашего компьютера.
   Мышь Здесь вы можете подобрать под свой вкус различные виды  указате-
лей мыши, настроить кнопки мыши и скорость реакции от нажатия этих  кно-
пок.
   Сеть Если ваш компьютер подключен к сети, то здесь вы можете  настро-
ить сетевое оборудование и конфигурацию сети.
   Система Настройка аппаратных средств вашего компьютера.
   Телефонные соединения Настройка  телефонных  соединений  и  установка
драйверов для работы с телефонной сетью.
   Темы рабочего стола Здесь вы можете выбрать под свой вкус вид рабоче-
го стола и добавить на его поверхность звук и графику. Управление конфи-
гурацией пользователя Управление конфигурацией пользователя
   Настройка Windows 98 49 50 Настройка Windows 98 Системная  папка  Па-
нель управления
   Шрифты Настройка параметров шрифтов, а также просмотр, установка  но-
вых или удаление ненужных шрифтов.
   Управление электропитанием Здесь вы можете изменить конфигурации  уп-
равления электропитанием вашего компьютера.
   Установка и удаление программ Установка новых приложений  и  удаление
старых, а также создание ярлыков.
   Установка оборудования Здесь Windows 98 попытается добавить в систему
новое оборудование посредством специального мастера установки.
   Язык и стандарты Настройка языковой конфигурации вашего компьютера.
   Экран Настройка монитора и видеоадаптера.
 
   Настройка даты, времени и часового пояса
 
   Находясь в Панели управления, обратимся к  диалоговому  окну  свойств
Дата и время посредством двойного щелчка мышью на значке Дата и время.
   Две вкладки диалогового окна Дата и время позволяют настроить текущую
дату и системное время на вашем компьютере. Опции и поля данных  вкладки
Дата и время позволяют настроить:
   - месяц (из раскрывающегося списка времен года)
   - текущую дату (щелчок мышью на календаре)
   - год (щелчок мышью на кнопке счетчика для выбора года)
   - текущее время (щелчок мышью на кнопке счетчика)  часов)  Управление
конфигурацией пользователя Настройка даты, времени и часового пояса
   Настройка Windows 98 51 52 Настройка Windows 98 СОВЕТ
   Диалоговое окно Дата и время вы всегда можете вызвать, просто  дважды
щелкнув мышью в том месте панели задач, в котором отображены часы вашего
компьютера.
   Вкладка Дата и время
   С помощью вкладки Часовой пояс вы можете установить часовой пояс  ва-
шего региона и учесть при этом переход на летнее время.
 
   Настройка озвучивания системных событий
 
   Если вы работаете в шумном помещении, или у вас плохо со слухом,  или
вам просто нравится, когда вокруг много разных звуков, то Windows 98 да-
ет вам в руки инструмент, с помощью которого вы можете визуально  опове-
щать любые события, произошедшие с вами в процессе работы.
   Находясь в Панели управления, обратимся к  диалоговому  окну  свойств
Звук посредством двойного щелчка клавишей мыши на значке Звук.
   Вкладка Звук позволяет произвести настройку  звукового  сопровождения
системных событий и приложений Windows 98, таких как восстановление  ок-
на, выход из приложения, получение нового электронного письма и т.д.
   Windows предоставляет в  ваше  распоряжение  предустановленный  набор
звуков, но при желании вы можете озвучивать события своими звуками, соз-
дав их, например, с помощью программы Звукозапись (доступ: Программы к к
   Стандартные к к Развлечения). Схемы Из этого списка вы можете выбрать
звуковую схему, которая собственно и определит те звуки,  которые  будут
соответствовать происходящим событиям в Windows.
   С помощью кнопки Сохранить как... вы можете сохранить на  диск  отре-
дактированную звуковую схему.
   События Из этого списка выбирается событие, которому вы хотите  прис-
воить звук.
   Файл Здесь вы задаете звук, соответствующий выбранному событию.
   Нажав кнопку Проба, вы можете прослушать отмеченный звук.
   Нажав кнопку Обзор вы можете подключить к озвучиванию свой  собствен-
ный звуковой файл в формате WAV. Настройка даты, времени и часового поя-
са Озвучивание системных событий
   Настройка Windows 98 53 54 Настройка Windows 98 Вкладка Часовой  пояс
Вкладка Звук
 
   Настройка параметров игровых устройств
 
   Windows 98 предоставляет в ваше распоряжение неплохой инструментарий,
позволяющий установить и настроить устройства для компьютерных игр.
   Откроем из Панели управления диалоговое окно Игровые устройства  пос-
редством двойного щелчка клавишей мыши на значке Игровые устройства.
   Перед нами две вкладки Общие и Прочие.
   Вкладка Общие позволяет добавить уже подключенное к вашему компьютеру
игровое устройство в систему. Просто нажмите кнопку  Добавить,  выберите
из предлагаемого списка ваше устройство и нажмите OK.
   Не выходя из вкладки Общие, нажмите кнопку Свойства. Вы обратитесь  к
диалоговому окну свойств Игровое устройство, с  помощью  которого  можно
настроить добавленное в систему игровое устройство посредством  его  ка-
либровки. Эту задачу вам поможет решить кнопка Откалибровать. Нажав  эту
кнопку, вы обращаетесь к вкладке Калибровка устройства. Просто установи-
те рукоятку вашего устройства в центральное положение и  нажмите  кнопку
управления, размещенную на верхней части рукоятки.
   Вы можете нажать любую другую кнопку управления: параметры калибровки
от этого не изменятся.
   После того, как вы закончите калибровку, вернитесь к диалоговому окну
свойств игрового устройства и нажмите кнопку Проверка. Настройка игровых
устройств Настройка игровых устройств
   Настройка Windows 98 55 56 Настройка Windows 98 Вкладка Общие  диало-
гового окна Игровые устройства С помощью этого диалогового окна  свойств
вы можете настроить добавленое в систему игровое устройство
   Отпустите рукоятку вашего устройства и нажмите кнопку управления
   С помощью этой вкладки вы можете проверить ваше устройство на предмет
его правильной калибровки. Просто перемещайте рукоятку  из  нейтрального
положения в различных направлениях. После этого нажмите по  очереди  все
доступные кнопки управления.
   Если устройство фукционирует неправильно, вернитесь назад,  перейдите
к вкладке Прочие, нажмите кнопку Изменить и присвойте новый  идентифика-
тор вашему устройству, используя предлагаемый список. Настройка парамет-
ров клавиатуры
   С помощью клавиатуры вы управляете многими функциями вашего компьюте-
ра. Клавиатура является устройством ввода информации в компьютер.
   Windows 98 работает с  клавиатурами,  которые  имеют  так  называемый
стандартный набор печатных символов (QWERTY).
   Нужно сказать, что в Windows 98 инструментарий, позволяющий настроить
параметры клавиатуры весьма непродвинутый,  по  сравнению,  например,  с
Windows
   -T 4.0.
   Настройка параметров клавиатуры осуществляется через  запуск  пиктог-
раммы Клавиатура, расположенной на Панели управления.
   Перед нами диалоговое окно свойств Клавиатура с двумя вкладками  Ско-
рость и Язык. Настройка игровых устройств Настройка параметров клавиату-
ры
   Настройка Windows 98 57 58 Настройка Windows 98 Тестирование игрового
устройства
   Список идентификаторов игровых устройств С помощью  этой  вкладки  вы
можете настроить время задержки ввода, частоту повтора ввода и  скорость
мерцания курсора
   Опции вкладки Скорость диалогового окна свойств Клавиатура позволяют:
   Повтор символов Настроить интервал перед началом  повтора  символа  и
скорость повтора символа (просто перемещайте ползунок).
   Скорость мерцания курсора Настроить скорость мерцания курсора.
   Теперь обратимся к вкладке Язык.
   Опции вкладки Язык диалогового окна свойств Клавиатура позволяют:
   Язык Здесь вы можете установить один или несколько языков, с которыми
будете работать. Назначить используемым  по  умолчанию  С  помощью  этой
кнопки вы сообщаете системе, что язык, который вы выбрали в списке  Язык
является ключевым языком. Этот выбор никак не повлияет на саму раскладку
клавиатуры, так как вы всегда можете переключиться на другой  язык  пос-
редством нажатия клавиш Alt+Shift или Ctrl+Shift. При этом вам не  нужно
думать о шрифтах. Windows сама активизирует шрифт, соответствующий  выб-
ранной раскладке клавиатуры. Более того, если система не  найдет  нужный
шрифт, то она автоматически подставит шрифт с похожим набором символов.
   Отображать индикатор языка на панели задач На вашей панели задач  не-
далеко от часов отображается индикатор раскладки клавиатуры. Этой  кноп-
койпереключателем вы можете запретить  или  разрешить  вывод  индикатора
раскладки клавиатуры на панель задач.
   Переключиться между установленными раскладками клавиатуры  вы  можете
посредством нажатия комбинации клавиш Alt+Shift или Ctrl+Shift или прос-
то щелкнув левой клавишей мыши индикатор раскладки клавиатуры. Настройка
параметров клавиатуры Настройка параметров клавиатуры
   Настройка Windows 98 59 60 Настройка Windows 98 С помощью этой вклад-
ки можно установить языки, которые вы будете использовать в рабочей сре-
де Windows 98 ВАЖНО!
   Если вы хотите беспроблемно работать с русскоязычными текстами,  обя-
зательно установите в вашу систему многоязыковую  поддержку.  Это  можно
сделать с помощью вкладки Установка Windows (доступ: Панель управления к
Установка и удаление программ)
 
   Настройка профилей пользователей
 
   В Windows 98 с помощью так называемого механизма профилей  вы  можете
управлять доступом к:
   - вашей системе n внешнему виду приложений n панелям  инструментов  n
настройкам меню и окон n сетевым ресурсам n оборудованию n внешнему виду
рабочего стола n шрифтам n ярлыкам n настройкам монитора и видеоадаптера
   Для этого и создаются профили пользователей. Профиль  пользователя  в
Windows 98 есть файл user.dat, в котором хранится учетная запись пользо-
вателя. Любые профили вашей системы содержатся в  этом  файле.  Вы,  как
владелец компьютера, т. е. как системный администратор, можете присвоить
тому или иному пользователю так называемый перемещаемый профиль,  т.  е.
вы можете произвести настройки профилей локально или через сеть.
   Настройка и установка  профилей  пользователей  осуществляется  через
вкладку Настройка пользователя, обратиться  к  которой  вы  можете  пос-
редством двойного щелчка клавишей мыши на пиктограмме Пользователи,  на-
ходящейся на Панели управления.
   Чтобы создать новый профиль, обратитесь  к  соответствующему  мастеру
нажатием кнопки Добавить. Когда система попросит вас ввести пароль, вве-
дите тот же пароль, который вам присвоил системный администратор, благо-
даря этому вам не придется вводить два различных пароля при входе в сис-
тему и сеть. Чтобы настроить профиль, обратитесь к  вкладке  Собственная
настройка элементов нажатием кнопки Изменить параметры.
   После того, как вы создадите новые профили  и  произведете  настройку
соответствующих параметров, Windows 98 при каждой загрузке  будет  выво-
дить диалоговое окно регистрации, в котором вы должны ввести свое имя  и
установленный пароль. Впрочем, если вы не введете эту информацию, вы все
равно получите доступ к ресурсам системы. Настройка профилей пользовате-
лей Настройка профилей пользователей
   Настройка Windows 98 61 62 Настройка Windows 98 С помощью этой вклад-
ки вы можете управлять пользователями через так называемый механизм про-
филей
   Настройка профиля пользователя в Windows 98
 
   Обеспечение защиты системы
 
   Концепция безопасности компьютера подразумевает защиту всех его  ком-
понентов -- аппаратные средства и приложения -- от  несанкционированного
доступа из локальной сети или Internet.
   В Windows 98 любой пользователь вашего компьютера может зарегистриро-
ваться в системе. При этом имя пользователя и пароль могут  быть  такими
же, как и при входе в сеть.
   Концепция безопасности в Windows 98 весьма примитивна. В этой системе
вы, как администратор, не можете создать группу  пользователей,  завести
учетную запись пользователя, изменить права пользователя. Вместо  весьма
продвинутого Диспетчера пользователей эта  система  предлагает  довольно
простенькое диалоговое окно свойств Пароли.
   Все это, конечно же, означает, что Windows 98 вообще не  обеспечивает
никакого уровня безопасности. Вы, как владелец собственного  компьютера,
не можете управлять собственными ресурсам, заводить журнал событий,  ог-
раничивать доступ к тому или иному ресурсу. Вы ничего не можете! Иденти-
фикатор пользовотеля ID? Нет! Эти вещи можно делать только в Windows
   -T. SID! SID! SID! SID! SID! SID! SID! Забыть и все тут! Никаких  ко-
дов безопасности! Доступ только в NT!
   Не вы, а сама система может создать  нечто,  напоминающее  уникальную
запись,  которая  идентифицирует  того  или  иного  пользователя  вашего
компьютера.
   Никакого контроля, учета и отслеживания.
   Вы, конечно, администратор! Но концепция безопасности Windows  98  не
подразумевает тот факт, что вы имеете законное право  распоряжаться  ре-
сурсами собственного компьютера.
   Речь идет о том, что механизм безапосности в  Windows  98  реализован
только на уровне регистрации пользователя.
   Вам предлагается так называемая унифицированная регистрация. Это  оз-
начает, что однажды введенный эккаунт (пароль и имя пользователя) в окне
регистрации при загрузке системы используется для доступа ко всем  служ-
бам, приложениям и аппаратным ресурсам вашего компьютера.
   Хорошо подобранный пароль, в принципе, способен защитить вашу систему
от проникновения в нее нежданных гостей. Поэтому:
   - никогда не записывайте свой пароль на бумаге n не пользуйтесь  оче-
видными паролями (имена, названия городов) n никогда не отправляйте свой
пароль по электронной почте n используйте разумное  количество  символов
при составлении пароля, иначе вы забудете его в один прекрасный момент и
не сможете изменить никогда
   С помощью вкладки Смена паролей диалогового окна  свойств  Пароли,  к
которому вы можете обратиться из Панели управления посредством  двойного
щелчка клавишей мыши на значке Пароли изменяются параметры унифицирован-
ной регистрации всех ресурсов вашего компьютера посредством задания  но-
вого пароля пользователя. Обеспечение защиты системы Обеспечение  защиты
системы
   Настройка Windows 98 63 64 Настройка Windows 98 Вкладка Смена паролей
диалогового окна свойств Пароли
   Задать новый пароль можно через вкладку Настройка пользователя, обра-
титься к которой вы можете посредством двойного щелчка клавишей мыши  на
пиктограмме Пользователи, находящейся в Панели управления.
   Если вы хотите установить  защиту  на  тот  или  иной  ресурс  вашего
компьютера, например, разделить доступ к файлам и принтерам, прежде все-
го, сделайте так, чтобы этот ресурс стал  разделяемым.  Более  подробную
информацию вы можете получить у системного администратора  вашей  компа-
нии.
   Windows 98 позволяет управлять ресурсами вашего компьютера  пользова-
телям, которые имеют удаленный доступ к  вашей  системе.  Для  этого  вы
должны добавить соответствующую службу с  помощью  вкладки  Сеть,  обра-
титься к которой вы можете из Панели управления. Только  после  этого  в
диалоговом окне свойств Пароли появится новая вкладка Удаленное управле-
ние. Установка принтера
   Windows 98 имеет весьма продвинутый инструментарий для работы с печа-
тающими устройствами вашего компьютера или сетевыми принтерами. В  вашем
распоряжении более 1300 драйверов матричных, струйных и лазерных принте-
ров! Вы можете осуществлять печать из любого приложения Windows.
   Беспроблемная распечатка web-страниц Теперь вы  можете  распечатывать
web-страницы используя встроенное в Microsoft Internet Explorer расшире-
ние CSS (Cascading Style Sheet). Расширение CSS  позволяет  выводить  на
печать web-страницы, в оформлении которых были использованы сложные под-
ложки, а также web-страницы с фреймами.
   ICM  Windows  98  поддерживает  новую  технологию  ICM  (Image  Color
Matching) печати цветных изображений. Эта технология  гарантирует  вывод
на печать тех цветов изображения, которые вы видите на экране  монитора.
Все, что вам нужно сделать -- настроить монитор под  печать  посредством
задания используемых красок, все остальное система сделает сама. Обеспе-
чение защиты системы Установка принтера
   Настройка Windows 98 65 66 Настройка Windows 98 С помощью этой вклад-
ки вы можете осуществллять удаленное администрирование вашего компьютера
ВАЖНО!
   Windows 98 поддерживает гладкую фоновую печать и так  называемую  вы-
тесняющую многозадачность при выводе на печать. Это означает, что теперь
ваша система не снижает своей производительности при распечатке того или
иного документа.
   Единая архитектура функциональных возможностей спулера В  Windows  98
спулер печати базируется на 32-разрядных виртуальных драйверах и динами-
ческих библиотеках. За счет этого получается единая архитектура функцио-
нальных возможностей спулера, позволяющая обеспечить гладкую фоновую пе-
чать.
   Поддержка двунаправленных принтеров Покупайте только  двунаправленные
печатающие устройства! Требуйте их у вашего продавца или дилера! Windows
98 теперь поддерживает через  механизм  Plug  and  Play  двунаправленные
принтеры и расширенные параллельные порты ECP, что позволяет весьма  су-
щественно увеличить скорость печати.
   EMF  Теперь  спулинг  печати  на   устройствах,   не   поддерживающих
PostScript, выполняется в виде  расширенных  метафайлов.  Это  позволяет
увеличить скорость печати за счет сокращения времени, которое необходимо
для возврата в приложение после отправки задания на печать.
   Поддержка устройств PostScript Level II Windows 98 поддерживает прин-
теры PostScript Level II. Выпущенный фирмой Adobe Systems новый  интерп-
ретатор языка PostScript Level II позволяет более  эффективно  управлять
вашим лазерным принтером и открывает перед вами  неограниченные  возмож-
ности в создании высокопрофессиональных иллюстраций и макетов с разнооб-
разными  гарнитурами.  Благодаря  поддержке  новых  PostScript-устройств
Windows 98 поможет вам более гибко вывести на печать документы с контур-
ными масштабируемыми шрифтами и векторной графикой.  Все  ваши  проблемы
теперь будет решать поддерживаемое системой устройство PostScript. Бесп-
роблемная печать из приложений MS-DOS Теперь задания на печать из  любых
приложений MS-DOS отправляются на 32-разрядный  спулер  печати  системы.
Таким образом повышается производительность печати  за  счет  сокращения
времени возврата к DOS-приложению.
   Механизм отложенной печати Наконец-то Windows поддерживает так  назы-
ваемую отложенную печать. Просто поставьте  свое  задание  в  очередь  и
больше ни о чем не думайте. Система рано или поздно распечатает ваш  до-
кумент.
   Поддержка автоматического распознавания  принтера  Просто  подключите
ваш принтер к компьютеру. Windows автоматически сконфигурирует  его  при
загрузке системы. Вам не нужно думать о драйверах, непонятных прерывани-
ях и других премудростях настройки аппаратуры.
   Если ваш принтер не поддерживает технологию автоматического распозна-
вания Plug and Play, вам придется произвести  запуск  мастера  Установка
принтера (доступ: Панель управления к к Принтеры к к  Установка  принте-
ра). Установка принтера Установка принтера
   Настройка Windows 98 67 68 Настройка Windows 98 С помощью этого  мас-
тера установки нового печатающего устройства вы можете установить  новый
принтер на ваш компьютер или выбрать любой из доступных сетевых  принте-
ров
   С помощью этого мастера вы можете установить  и  настроить  доступный
вам принтер. Просто нажмите кнопку Далее.
   Если принтер подключен к вашему компьютеру локально,  выберите  кноп-
ку-переключатель Локальный принтер. Если же вы работаете в сети и хотите
воспользоваться одним из принтеров, подключенных к вашей сети,  выберите
кнопку-переключатель Сетевой принтер. Допустим, вы хотите  установить  в
систему некоторое устройство вывода, пусть даже не подключенное к вашему
компьютеру. Windows 98 позволяет сделать и это! Активизируйте кнопку-пе-
реключатель Локальный принтер и нажмите кнопку Далее. Если вы  не  нашли
свой принтер в списке, нажмите кнопку Установить с диска (можно сказать,
что вам не повезло). Если же принтер содержится в списке, выберите его и
нажмите кнопку Далее.
   Мастер установки принтера вас опять ставит перед выбором: "А на какой
порт, собственно говоря, вы собираетесь отправлять свои задания  на  пе-
чать?!"
   Разумеется, прежде чем что-то щелкать на этой вкладке, вам необходимо
выяснить к какому разъему подключен ваш принтер. Как правило, печатающие
устройства подключаются к так  называемому  параллельному  порту  вашего
компьютера (последовательные порты обычно занимают мышь  и  модем).  Так
сложилось в компьютерном мире, что когда говорят про параллельный  порт,
подразумевают принтерный порт, и наоборот.
   Если ваш принтер подключен к параллельному порту, выберите этот  порт
и нажмите кнопку Настроить порт. Установка принтера Установка принтера
   Настройка Windows 98 69 70 Настройка Windows 98 Мастер установки  но-
вого принтера ставит вас перед выбором...
   Вкладка со списком изготовителей и моделей принтеров, которые поддер-
живает Windows 98 Перед вами снова выбор
   Настройка параллельного порта вашего принтера
   Выбранная опция Очередь для заданий  печати  DOS  позволяет  сообщить
системе, что задания на печать из любых приложений  MS-DOS  отправляются
на 32-разрядный спулер печати Windows. За счет этого увеличивается  ско-
рость печати.
   Активизированная опция Проверка состояния порта перед печатью  позво-
ляет передать сигнал принтеру о состоянии параллельного порта. Если  все
нормально, в компьютер поступает ответный сигнал: "Принтер готов  прини-
мать задания на печать".
   Если ваш принтер подключен к последовательному порту,  выберите  этот
порт и нажмите кнопку Настроить порт.
   Перед вами диалоговое окно свойств, опции которого позволяют  сконфи-
гурировать выбранный последовательный порт принтера.
   Скорость (бит/с) Определить скорость передачи между портом принтера и
компьютером.
   Биты данных Установить информационные биты данных, используемые  сис-
темой для выбранного последовательного порта. Стандартный набор символов
компьютера состоит из 256 элементов (8 бит). Поэтому опция по  умолчанию
есть 8. Если ваш принтер не поддерживает псевдографику (работает  только
со 128 символами), сообщите об этом системе выбранной опцией 7.
   Четность Установить режим контроля четности.
   Если ваш принтер подключен к компьютеру посредством достаточно корот-
кого кабеля, оставьте эти опции в покое.
   Стоповые биты Установить количество  стоповых  битов.  Стоповые  биты
данных являются одной из разновидностей так называемых граничных служеб-
ных битов. Стоповый бит определяет конец цикла при асинхронной  передаче
(промежуток времени между передаваемыми  символами  меняется)  данных  в
кратковременном цикле.
   Если ваш принтер подключен к компьютеру посредством достаточно корот-
кого кабеля, также оставьте эти опции в покое.
   Управление потоком Определить способ реализации обмена данных.
   Здесь вы можете исправлять возможные ошибки, возникающие при передаче
данных от компьютера в принтер.
   Принятая по умолчанию, установка XON/XOFF  означает,  что  управление
потоком данных осуществляется программными  методами  через  стандартные
управляющие символы ASCII, которые и посылают в принтер команду  прекра-
тить/возобновить передачу.  Аппаратное  управление  потоком  данных  ис-
пользуется для улучшения пропускной способности. Включается опцией Аппа-
ратный. Запретить управлять потоками данных можно, выбрав опцию Нет. Ус-
тановка принтера Установка принтера
   Настройка Windows 98 71 72 Настройка Windows 98 Настройка  последова-
тельного порта вашего принтера
   Нажав кнопку Дополнительно, вы обратитесь  к  вкладке  Дополнительная
настройка порта, опции которой позволяют заблокировать  или  разблокиро-
вать буфер последовательного порта FIFO (First In First Out) на  микрос-
хеме UART, а также программно регулировать емкость буфера FIFO.
   Буфер FIFO чем-то похож на перевалочную базу: пока данные поступают в
принтер, часть их отправляется в емкость буфера, что дает некоторый  вы-
игрыш при переключении с одной задачи на другую.
   С помощью флажка Использовать буферы FIFO вы можете заблокировать (не
позволять системе накапливать данные в емкости буфера)  или  разблокиро-
вать (дать возможность системе накапливать данные в емкости буфера)  бу-
фер FIFO.
   Windows 98 поддерживает только микросхемы универсального асинхронного
интерфейса (Universal Asynchronous  Receiver  Transmitter,  UART)  серии
16550. Если ваш последовательный порт оснащен микросхемой  UART,  версия
которой отличается от 16550, оставьте вкладку  Дополнительная  настройка
порта в покое.
   Настроив, таким образом, порт принтера, нажмите кнопку Далее.  Мастер
установки предлагает вашему вниманию следующую вкладку, в которой  сооб-
щается название выбранного принтера. Здесь же вы можете заявить системе,
что установленный принтер является принтером по умолчанию.
   Нажимаем кнопку Далее и переходим к  вкладке,  где  нам  предлагается
произвести первую пробную печать.
   Если пробная страница распечаталась корректно, нажмите кнопку Готово.
Ваш принтер внесен в систему, его пиктограмму вы можете  найти  в  папке
Принтеры (доступ: Мой компьютер к к
   Панель управления к к Принтеры). Установка принтера Установка принте-
ра
   Настройка Windows 98 73 74 Настройка Windows 98 Программная настройка
микросхемы универсального асинхронного интерфейса Очередная вкладка мас-
тера установки, в которой вы можете сделать установленный принтер  прин-
тером по умолчанию
   Последняя вкладка мастера установки принтера
 
   Печать в файл и кое-что о PostScript
 
   Не требующая настройки опция FILE: (Создает файл  на  диске)  мастера
Установки принтера  годится  практически  для  любого  печатающего  уст-
ройства. Если выбрать эту опцию, то ваш документ, который  вы  посылаете
на печать, сохранится в виде файла на диске. Этим очень часто пользуются
при выводе PostScript-файлов.
   При распечатке документа в файл и  последующей  распечатке  файла  на
принтере, отличном от использовавшегося при создании документа,  необхо-
димо помнить о том, что выбранным принтерам должны быть доступны одни  и
те же шрифты, иначе, печать вызывает изменения в расстановке  страниц  и
величине межсимвольных интервалов.
   Кроме этого, помните, что печать PostScript-файлов требует  поддержки
языка PostScript как самим принтером, так и его драйвером.
   PostScript-шрифты могут быть загружены  в  любой  PostScript-принтер.
Для использования шрифтов PostScript в приложениях Windows 98 необходимо
инсталлировать программу Adobe Type Manager 4.0.  Документ,  оформленный
шрифтами PostScript, не может быть распечатан на принтере PCL. При  рас-
печатке документа, оформленного шрифтами TrueType на PostScript-принтере
происходит преобразование шрифтов в кривые. Результат распечатки зависит
от качества подобного преобразования.
   Печать на принтере  PostScript  невозможна  без  наличия  в  оболочке
Windows файла описания этого принтера (PostScript Printer  Description).
PPD-файл обеспечивает приложение информацией, включающей в  себя  список
резидентных шрифтов, допустимый размер бумаги, линиатуру растра и разре-
шающую способность принтера. Свойства принтера
   После того, как вы установите печатающее устройство, щелкните два ра-
за на его пиктограмме, находящейся в папке Принтеры и выберите  из  меню
команду Свойства.
   Посмотрим, какие свойства могут быть, например, у принтера  HP  Laser
Jet 5L.
   Вкладка Общие описывает ваш принтер и позволяет задать страницу,  ко-
торая будет всегда выводиться на печать. Кроме  этого,  с  помощью  этой
вкладки вы можете распечатать пробную страницу.
   Здесь же вы можете написать  свои  комментарии,  которые  будут  при-
сутствовать  в  имени  вашего  принтера.  Печать  в  файл  и  кое-что  о
PostScript Свойства принтера
   Настройка Windows 98 75 76 Настройка Windows 98
   Перейдем к следующей вкладке Сведения. Здесь  вы  можете  оперировать
свойствами порта, к которому подключено ваше печатающее устройство.  На-
жав кнопку Добавить порт, вы откроете диалоговое окно, с помощью которо-
го можно подключить принтер к другому локальному порту или сообщить сис-
теме, что вы будете работать с сетевым принтером.
   Если вы хотите сообщить системе, что будете работать с сетевым  прин-
тером, нажмите кнопку Обзор и выберите через Сетевое окружение любое  из
доступных печатающих устройств сети вашей организации.
   С помощью вкладки Сведения вы можете определить способ печати  файлов
для устройств, не поддерживающих  язык  PostScript.  Для  этого  нажмите
кнопку Очередь. Активизировав кнопку-переключатель Использовать  очередь
печати, вы сообщаете системе, что спулинг печати  должен  выполняться  в
виде расширенных метафайлов (EMF). Эта особенность  позволяет  увеличить
скорость печати за счет сокращения времени, которое необходимо для возв-
рата в приложение после отправки задания на печать.
   Если ваш принтер вообще не поддерживает технологию  EMF,  выберите  в
Формат данных в очереди параметр RAW.
   Если вы вообще не хотите использовать спулинг печати,  отключите  его
поддержку кнопкой Печатать прямо на принтер.
   Теперь перейдем к вкладке Бумага. С помощью опций этой вкладки вы мо-
жете установить размер листа бумаги, ориентацию страницы, количество пе-
чатаемых экземпляров, способ подачи бумаги и поля печати. Свойства прин-
тера Свойства принтера
   Настройка Windows 98 77 78 Настройка Windows 98  Определение  способа
печати файлов
   Плавно переходим к вкладке Шрифты. С помощью опций  этой  вкладки  вы
можете выбрать шрифтовой картридж, определить способ загрузки шрифтов  в
принтер и установить новые принтерные шрифты.
   Две опции в разделе Шрифты TrueType вкладки Шрифты  позволяют  загру-
зить в память принтера текстовую информацию в  форме  растровой  графики
или загрузить в память принтера текстовую информацию в  форме  векторной
графики.
   Переходим к вкладке Графика. Здесь вы  можете  установить  разрешение
принтера, управлять качеством распечатки изображений и текста, настроить
насыщенность (от наиболее светлого до наиболее темного)  тона,  а  также
загрузить в память принтера текстовую информацию в форме растровой или в
форме векторной графики.
   Если разрешение принтера соответствует 600 dpi и при этом  в  разделе
Передача полутонов выбрана опция Контрастная, то текст и графика  распе-
чатаются с разрешением 600 dpi. Если в разделе Передача полутонов выбра-
на опция Точная, то текст распечатается с разрешением 600 dpi, а графика
-- 300 dpi. Если выбрана опция Грубая, то текст распечатается с разреше-
нием 600 dpi, а графика -- 150 dpi. Наконец, переходим к  вкладке  Пара-
метры устройства. Здесь вы можете определить способ использования памяти
принтера для хранения данных, получаемых из компьютера и  управлять  ка-
чеством распечатки всего документа. Свойства принтера Свойства принтера
   Настройка Windows 98 79 80 Настройка Windows 98 С помощью этой вклад-
ки вы можете определить способ печати изображений и текста
   С помощью этой вкладки вы можете управлять собственными  техническими
характеристиками вашего принтера
   Мультимедиа
   В  этом  разделе  речь  пойдет  о  мультимедиа.  Под  этим   термином
компьютерщики понимают взаимодействие звука, графики  и  видео  в  среде
операционной системы. Понятно, что такое взаимодействие возможно лишь  в
том случае, если на вашем компьютере установлено соответствующее  обору-
дование (монитор, видеоадаптер, дисковод для компакт-дисков, громкогово-
рители, аудиоадаптер, джойстик, порт MIDI)  и  программное  обеспечение,
поддерживающее это оборудование.
   Звук, графика, мультипликация и видео
   Windows 98 эффективно поддерживает мультимедийные  компьютеры.  Базой
для этого служит 32-разрядная архитектура системы и  механизм  автомати-
ческого распознавания Plug and Play. Вам не нужно заботиться об установ-
ке драйверов мультимедийных устройств, -- система за вас все сделает са-
ма.
   В Windows 98 уже встроен комплект инструментов и приложений, позволя-
ющий реализовать ваши мультимедийные устройства. Это означает, что сразу
после установки системы вы можете начать воспроизводить мультимедиа.
   Ниже представлен далеко не полный список мультимедийных средств,  ин-
тегрированных в единую 32-разрядную архитектуру Windows 98:
   - цифровое видео (AVI)
   - Quick Time для Windows (MOV)
   - Moving Picture (MPEG) -- аппаратная и программная поддержка
   - DirectShow, т.е. теперь вы можете более качественно  воспроизводить
файлы MPEG, AVI, MOV и WAV n цифровой интерфейс музыкальных инструментов
(General MIDI и Polymessage MIDI)
   - производство и показ анимационных фильмов
   - воспроизведение и запись звука (WAV)
   - устройства CD-ROM (в том числе и файловая система CDFS) и CD Plus
   - технологя сжатия звука
   - технологя сжатия видео
   - устройства Digital Audio
   - съемные устройства IDE ATAPI-CD
   - технология Intel MMX
   - программный интерфейс API Microsoft DirectX 5
   - устройства DVD с UDF (Universal Disk Format), причем напрямую  под-
держиваются популярные модели Toshiba  Infinia,  Dell  XPS,  Luxsonor  и
Creative PC-DVD
   - WDM Audio (драйверы для Sound  Blaster  Pro  и  MPU),  DirectSound,
DirectShow, DirectMusic, MMSYS и MPU 401, вывод на аудиоустройства  ISA,
PCI, USB, IEEE 1394 и громкоговорители USB.
   Кроме этого, в систему встроена поддержка практически всех популярных
устройств для воспроизводства мультимедиа. Например,  вы  можете  просто
подключить к специальному контроллеру видеомагнитофон и сразу  же  после
загрузки системы начать воспроизводить видеозапись на компьютере.
   Запись, редактирование и воспроизведение звука
   Windows 98 обеспечивает независимую от подключенных к компьютеру уст-
ройств поддержку звука. Если к вашему Звук,  графика,  мультипликация  и
видео Звук, графика, мультипликация и видео
   Мультимедиа 81 82 Мультимедиа
   компьютеру подключена звуковая карта, вы можете воспользоваться  сле-
дующими мультимедийными средствами для записи, редактирования и  воспро-
изведения звука:
   - Универсальный проигрыватель
   - Лазерный проигрыватель (воспроизведение звуковых компакт-дисков)
   - Звукозапись (запись, воспроизведение, редактирование)
   Универсальный проигрыватель
   С помощью программы Универсальный проигрыватель, которая находится  в
папке Развлечения, вы можете  воспроизводить  файлы  Video  для  Windows
.avi, Waveform-audio .wav и Musical Instrument Digital Interface .mid.
   Звукозапись
   Просто подключите к вашему аудиоадаптеру микрофон и  запустите  прог-
рамму Звукозапись из папки Развлечения. При использовании этой программы
вы можете воспользоваться фильтром сжатия для уменьшения размера записы-
ваемого файла. Выбирая из меню Эффекты различные команды, вы можете  ре-
дактировать записываемый звуковой файл.
   Микширование
   С помощью программы Громкость Windows 98  позволяет  управлять  гром-
костью, балансом и уровнем записи звука.
   Запустить программу Громкость вы можете двойным щелчком левой клавиши
мыши на пиктограмме регулятора громкости, находящейся на панели задач.
   Проигрывание звуковых компакт-дисков
   Windows 98 позволяет воспроизводить звуковые CD. Для этого вы  должны
соединить ваш CD-ROM с аудиоадаптером посредством  специального  кабеля,
один конец которого подключается к входу аудиоадаптера,  а  другой  -  к
цифровому звуковому выходу CD-ROM. Проигрывать музыкальные компкт- диски
вы можете, открыв в папке Развлечения программу Лазерный  проигрыватель.
Эта программа позволяет:
   - составлять программу воспроизведения мелодий CD
   - переходить с одной мелодии на другую
   - воспроизводить CD с  заданным  циклом  Универсальный  проигрыватель
Микширование
   Мультимедиа 83 84 Мультимедиа Универсальный проигрыватель
   Звукозапись в Windows 98 Управление громкостью,  балансом  и  уровнем
записи звука
   - проигрывать мелодию в течение заданного промежутка времени
   - останавливать проигрывание CD
   Проигрывание цифровых видеодисков
   Операционная система Windows 98 совместима со  стандартными  DVD-уст-
ройствами. В комплект системы включена  программа  DVD  Player,  которая
позволяет воспроизводить цифровое видео в формате  MPEG-2  с  трехмерным
звуком Dolby AC-3.
   Технология DVD (Digital Versatile Dusc) разработана компанией Philips
для поддержки особого формата CD-дисков с объемом данных от 4.7 Гбайт.
   MIDI
   MIDI - это цифровой интерфейс для  музыкальных  инструментов.  Именно
этот интерфейс позволяет соединить  между  собой  различные  музыкальные
инструменты  так,  чтобы  компьютер  мог  управлять  процессом  передачи
инструментов от одного устройства MIDI к другому. Ниже представлены уст-
ройства MIDI, которые поддерживаются системой Windows 98:
   - FM Synthesis
   - Hardware Wavetable Synthesis
   - Software Wavetable Synthesis
   - MPU401
   Самым  простым  примером  MIDI-соединения  может  быть  синтезатор  с
MIDI-клавиатурой,  подключенный  к  MIDI-входу  звуковой  платы   вашего
компьютера.
   Именно так и создается настольная музыка. Вы просто выполняете  музы-
кальную аранжировку с помощью секвенсера и в  режиме  реального  времени
передаете актуальные данные в компьютер или, наоборот, принимаете данные
с компьютера для генерирования, например, многотембрового исполнения.
   Для подсоединения устройства MIDI к  компьютеру  используется  специ-
альный MIDI-кабель.
   Само устройство MIDI должно иметь три порта:
   - MIDI In
   - MIDI Out
   - MIDI Thru
   В порт MIDI In поступают сообщения, через порт MIDI Out сообщения пе-
ресылаются в компьютер, а порт MIDI Thru используется для вывода сообще-
ний на экран.
   Для передачи цифровых данных от компьютера к  MIDI-  синтезатору  или
наоборот, от MIDI-синтезатора к компьютеру интерфейс MIDI использует  16
каналов. Исходное устройство передает одновременно 16 сообщений для всех
16 каналов MIDI, а принимающее устройство считывает данные только с  од-
ного выделенного канала. Поэтому, номер канала Проигрывание цифровых ви-
деодисков MIDI
   Мультимедиа 85 86 Мультимедиа Проигрыватель звуковых компакт-дисков
   Воспроизведение цифрового видео
   управляющего (передающего) инструмента должен совпадать с номером ка-
нала принимающего инструмента.
   С помощью вкладки MIDI диалогового окна свойств Мультимедиа  (доступ:
Панель управления к к Мультимедиа) вы можете управлять каналами MIDI.
   Активизируйте опцию Дополнительная настройка и обратитесь  к  вкладке
Конфигурация MIDI через кнопку Настройка. Из списка инструментов,  ассо-
циированных с данным каналом  MIDI,  вы  можете  выбрать  или  настроить
инструмент. Настроенную таким образом схему MIDI, вы можете сохранить на
диск с помощью кнопки Сохранить как. С помощью той же вкладки MIDI  диа-
логового окна свойств Мультимедиа вы можете добавить к MIDI-порту  новый
клавишный или ударный инструмент. Для этого запустите  мастер  установки
инструментов MIDI с помощью кнопки Добавить инструмент.
   General MIDI
   В свое время известной фирмой Roland Corporation был разработан стан-
дарт General MIDI, который описывает 128 клавишных и 46 ударных  инстру-
ментов. Windows 98 поддерживает стандарт General MIDI (таблица распреде-
ления номеров клавишных и ритмических инструментов  содержится  в  файле
general.idf в каталоге C:\WINDOWS\CONFIG). Если  в  спецификации  вашего
устройства MIDI отсутствует описание General MIDI, вам придется  настро-
ить исходный список инструментов под General MIDI в соответствии с  этим
списком:
   Карта клавишных инструментов General MIDI
   PIANO CHROM PERCUSSION 1 Acoustic Grand 9 Celesta 2  Bright  Acoustic
10 Glockenspiel 3 Electric Grand 11 Music Box 4 Honky-Tonk 12 Vibraphone
5 Electric Piano 1  13  Marimba  6  Electric  Piano  2  14  Xylophone  7
Harpsichord 15 Tubular Bells 8 Clav 16 Dulcimer
   ORGAN  GUITAR  17  Drawbar  Organ  25  Acoustic  Guitar  (nylon)   18
Percussive Organ 26 Acoustic Guitar (steel) 19 Rock  Organ  27  Electric
Guitar (jazz) MIDI General MIDI
   Мультимедиа 87 88 Мультимедиа Настройка инструмента под  определенный
MIDI-канал
   Мастер установки нового музыкального инструмента
   20 Church Organ 28 Electric Guitar (clean) 21 Reed Organ 29  Electric
Guitar (muted)  22  Accoridan  30  Overdriven  Guitar  23  Harmonica  31
Distortion Guitar 24 Tango Accordian 32 Guitar Harmonics
   BASS STRINGS 33 Acoustic Bass 41 Violin 34 Electric Bass (finger)  42
Viola 35 Electric Bass (pick) 43 Cello 36 Fretless Bass 44 Contrabass 37
Slap Bass 1 45 Tremolo Strings 38 Slap Bass 2 46  Pizzicato  Strings  39
Synth Bass 1 47 Orchestral Strings 40 Synth Bass 2 48 Timpani
   ENSEMBLE BRASS 49 String Ensemble 1 57 Trumpet 50 String  Ensemble  2
58 Trombone 51 SynthStrings 1 59 Tuba 52 SynthStrings 2 60 Muted Trumpet
53 Choir Aahs 61 French Horn 54 Voice Oohs 62  Brass  Section  55  Synth
Voice 63 SynthBrass 1 56 Orchestra Hit 64 SynthBrass 2
   REED PIPE 65 Soprano Sax 73 Piccolo 66 Alto Sax 74 Flute 67 Tenor Sax
75 Recorder 68 Baritone Sax 76 Pan Flute 69  Oboe  77  Blown  Bottle  70
English Horn 78 Skakuhachi 71 Bassoon 79 Whistle 72 Clarinet 80 Ocarina
   SYNTH LEAD SYNTH PAD 81 Lead 1 (square) 89 Pad 1 (new age) 82 Lead  2
(sawtooth) 90 Pad 2 (warm) 83 Lead 3 (calliope) 91 Pad 3 (polysynth)  84
Lead 4 (chiff) 92 Pad 4 (choir) 85 Lead 5 (charang) 93 Pad 5 (bowed)  86
Lead 6 (voice) 94 Pad 6 (metallic) 87 Lead 7 (fifths) 95 Pad 7 (halo) 88
Lead 8 (bass+lead) 96 Pad 8 (sweep)
   SYNTH EFFECTS ETHNIC 97 FX 1 (rain) 105 Sitar 98  FX  2  (soundtrack)
106 Banjo 99 FX 3 (crystal) 107 Shamisen 100 FX 4 (atmosphere) 108  Koto
101 FX 5 (brightness) 109 Kalimba 102 FX 6 (goblins) 110 Bagpipe 103  FX
7 (echoes) 111 Fiddle 104 FX 8 (sci-fi) 112 Shanai
   PERCUSSIVE SOUND EFFECTS 113 Tinkle Bell 121 Guitar  Fret  Noise  114
Agogo 122 Breath Noise 115 Steel Drums 123 Seashore  116  Woodblock  124
Bird Tweet 117 Taiko  Drum  125  Telephone  Ring  118  Melodic  Tom  126
Helicopter 119 Synth Drum 127 Applause 120 Reverse  Cymbal  128  Gunshot
General MIDI General MIDI
   Мультимедиа 89 90 Мультимедиа
   Карта ударных инструментов General MIDI
   35 Acoustic Bass Drum 59 Ride Cymbal 2 36 Bass Drum 1 60 Hi Bongo  37
Side Stick 61 Low Bongo 38 Acoustic Snare 62 Mute Hi Conga 39 Hand  Clap
63 Open Hi Conga 40 Electric Snare 64 Low Conga 41 Low Floor Tom 65 High
Timbale 42 Closed Hi-Hat 66 Low Timbale 43 High Floor Tom 67 High  Agogo
44 Pedal Hi-Hat 68 Low Agogo 45 Low Tom 69  Cabasa  46  Open  Hi-Hat  70
Maracas 47 Low-Mid Tom 71 Short Whistle 48 Hi-Mid Tom 72 Long Whistle 49
Crash Cymbal 1 73 Short Guiro 50 High Tom 74 Long Guiro 51 Ride Cymbal 1
75 Claves 52 Chinese Cymbal 76 Hi Wood Block 53 Ride Bell  77  Low  Wood
Block 54 Tambourine 78 Mute Cuica 55 Splash  Cymbal  79  Open  Cuica  56
Cowbell 80 Mute Triangle 57 Crash Cymbal 2 81 Open Triangle 58 Vibraslap
   Настройка мультимедийных устройств
   В Windows 98 имеются средства, позволяющие настроить  любые  мультме-
дийные устройства, подключенные к вашему компьютеру.  Находясь  в  папке
Панель управления, щелкните два раза по пиктограмме  Мультимедиа.  Перед
вами диалоговое окно свойств, вкладки которого позволяют  просмотреть  и
настроить все мультимедийные устройства вашего компьютера. Сначала обра-
тимся к вкладке Аудио. Опции этой вкладки позволяют настроить аудиоадап-
тер вашего компьютера.
   Щелкнув на кнопке Воспроизведение, вы обратитесь  к  микшеру  Windows
98, с помощью которого можно настроить громкость, баланс и уровень запи-
си звука.
   Если вы используете какие-то особенные акустические системы  (квадро-
фонические или динамики объемного звука) или желаете  определить  способ
воспроизведения звука отличный от того, что предлагает система по  умол-
чанию, не выходя из вкладки Аудио, нажмите кнопку Дополнительно.
   Перед вами еще одно диалоговое окно свойств  Дополнительные  свойства
звука с двумя вкладками.
   С помощью первой вкладки  Дополнительные  свойства  звука  вы  можете
вместе с Windows 98 выяснить, какие акустические системы использует  ваш
компьютер для воспроизведения звука. General MIDI Настройка мультимедий-
ных устройств
   Мультимедиа 91 92 Мультимедиа С помощью этой вкладки вы можете  наст-
роить звуковую плату, подключенную к вашему компьютеру
   Из списка вы можете выбрать следующие опции
   - стереонаушники
   - настольные стереодинамики
   - монофонический динамик переносного компьютера
   - стереофонические динамики переносного компьютера
   - динамики монитора
   - динамики монитора на подставке
   - вмонтированные в монитор динамики
   - динамики на клавиатуре
   - квадрофонические динамики
   - динамики объемного звука
   Просто выберите из этого списка акустические системы наиболее  подхо-
дящие к тем, которые подключены к вашему компьютеру.
   Если вы желаете определить способ воспроизведения звука  отличный  от
того, что предлагает система по умолчанию, не выходя из  вкладки  Аудио,
нажмите кнопку Дополнительно и обратитесь к  вкладке  Быстродействие.  С
помощью вкладки Быстродействие вы можете настроить  мультимедийные  уст-
ройства, подключенные к вашему компьютеру, на оптимальное  воспроизведе-
ние звука.
   Опция Аппаратное ускорение позволяет настроить степень ускорения зву-
кового микшера. Опция по умолчанию (Полное) наиболее соответствует опти-
мальному ускорению и поддерживает драйверы звуковых карт сторонних  про-
изводителей  и  рекомендуется  корпорацией  Microsoft  для   большинства
компьютеров. Если же вам кажется, что ваш компьютер неправильно  воспро-
изводит звук, попробуйте уменьшить разгон посредством  регулировки  пол-
зунка.
   Опция Частота дискредитации позволяет отрегулировать степень  воспро-
изведения звука. Установка по умолчанию соответствует оптимальной степе-
ни воспроизведения звука. Чем выше степень воспроизведения, тем активней
используются ресурсы центрального процессора вашего компьютера.
   Снова обратимся к вкладке Аудио. Если установить флажок  Использовать
только основные устройства, то в дальнейшем для каждого приложения необ-
ходимо будет выставлять собственные параметры аудиоадаптера. Эта  опция,
как правило, активизируется только для тех приложений,  которые  требуют
специфических настроек для аудиоадаптера. Настройка мультимедийных  уст-
ройств Настройка мультимедийных устройств
   Мультимедиа 93 94 Мультимедиа Подходящая акустика  вашего  компьютера
Регулировка средств воспроизведения звука
   Если вы установите флажок Регулятор громкости  на  пенели  задач,  то
пиктограмма микшера всегда будет  отображаться  на  вашей  панели  задач
Windows 98.
   Никуда не уходя из диалогового окна свойств Мультимедиа,  плавно  пе-
рейдем к вкладке Видео.
   Опции вкладки Видео позволяют выбрать оконный или полноэкранный режим
воспроизведения видео на вашем компьютере. Если вы выберите оконный  ре-
жим воспроизведения видео, то вашему вниманию будет предложено шесть па-
раметров размера окна, в котором, собственно, и  будет  воспроизводиться
видео.
   Если же вы актвизируете кнопку-переключатель Во весь экран, то  видео
будет воспроизводится в полноэкранном режиме.  Естественно,  этот  режим
влияет на качество воспроизведения. Опция по умолчанию (Исходный размер)
соответствует оптимальному качеству воспроизведения видео.
   Теперь перейдем к вкладке Музыкальный компакт-диск.
   Опции этой вкладки позволяют настроить устройство CD-ROM на  проигры-
вание звуковых компакт-дисков. Если ваш компьютер воспроизводит звуковые
компакт- диски посредством акустических систем, подключенных  к  универ-
сальной последовательной шине USB, выберите параметр Использовать цифро-
вой выход для этого устройства, чтобы не воспроизводить звук через науш-
ники.
   С помощью опции Устройства для воспроизведения компакт-дисков вы  мо-
жете  внести  в  список  системы  дополнительное  устройство  CD  вашего
компьютера, позволяюшее воспроизводить звуковые компакт-диски.
   Посредством ползунка вы можете регулировать уровень громкости воспро-
изведения звукового компакт-диска.
   И, наконец, переходим к вкладке Устройства. В этой вкладке  представ-
лен полный список (виртуальных и физических)  мультимедийных  устройств,
подключенных к вашему компьютеру.
   Если вы достаточно продвинутый пользователь и хотите выяснить,  каким
образом система классифицировала и настроила  ваши  мультимедийные  уст-
ройства, разверните ветвь через знак "плюс" и щелкните  два  раза  левой
клавишей мыши, чтобы обратиться к диалоговому окну  свойств  конкретного
виртуального или физического мультимедиа-устройства. Настройка мультиме-
дийных устройств Настройка мультимедийных устройств
   Мультимедиа 95 96 Мультимедиа Настройка воспроизведения  видео  Наст-
ройка устройства CD-ROM
   Небольшой совет: В Windows 98 имеется достаточно средств для управле-
ния мультимедийными устройствами, но для  того,  чтобы  функциональность
этих мультимедийных устройств приносила вам  удовольствие,  приобретайте
только то оборудование, которое поддерживает технологию  автоматического
распознавания Plug and Play. Компьютерная мышь
   Компьютерная мышь является  манипуляторным  устройством,  позволяющим
вам общаться с компьютером через операционную систему.
   Компьютерная мышь была изобретена в 1961  Дугласом  Энгельбартом  (по
другой версии, компанией Xerox), т.е. еще в то  время,  когда  о  персо-
нальных компьютерах никто ничего не знал.
   Только благодаря компьютерам Apple Macintosh компьютерная мышь  стала
самым популярным указательным устройством.
   Одна из самых важных характеристик мыши  --  ее  разрешающая  способ-
ность. Чем больше разрешение, тем чувствительнее мышь следит  за  вашими
движениями и более точнее передает данные в компьютер.
   Можно сказать, что при общении с персональным компьютером мышь  может
быть источником комфорта или дискомфорта. Поэтому выделяют еще одну,  не
менее важную характеристику -- симметричность формы мыши.
   Процесс передачи данных в компьютер через мышь проходит через  после-
довательные порты (COM1 или COM2).
   Манипуляции с мышью достаточно тривиальны. В основном вы будете:
   - фиксировать курсор мыши
   - делать одинарный щелчок
   - делать двойной щелчок
   - перетаскивать различные элементы при нажатой кнопке мыши  Настройка
мультимедийных устройств Настройка мыши
   Мультимедиа 97 98 Компьютерная мышь Полный список мультимедийных уст-
ройств, подключенных к вашему компьютеру
   Настройка мыши
   Windows 98 поддерживает только двухкнопочные мыши.
   Обратимся к диалоговому окну свойств Мышь (доступ: Панель  управления
к к Мышь). С помощью трех вкладок этого диалогового окна вы можете уста-
новить и настроить доступную вам мышь.
   Перейдем к вкладке Кнопки мыши.
   В разделе Конфигурация кнопок вы можете переопределить действия  пра-
вой или левой кнопки мыши. Если вы работаете с мышью левой рукой, просто
активизируйте кнопку- переключатель Для левши.
   В разделе Скорость двойного нажатия вы можете настроить интервал вре-
мени, влияющий на скорость двойного щелчка левой или правой клавишей мы-
ши.
   Теперь перейдем к вкладке Указатели. Здесь вы можете  придать  значку
экрана, который позиционируется мышью, тот или иной вид посредством  вы-
бора доступной схемы указателей мыши.
   В ваших руках простор для фантазии... Никуда не выходя из диалогового
окна свойств Мышь, плавно переходим к вкладке Перемещение.
   В разделе Скорость перемещения указателя посредством бегунка вы може-
те настроить скорость перемещения указателя мыши.
   Если вы работаете на  переносном  компьютере,  обратитесь  к  разделу
Шлейф за указателем и настройте режим движения  курсора  мыши  на  вашем
жидкокристаллическом дисплее. Настройка мыши Настройка мыши
   Компьютерная мышь 99 100 Компьютерная мышь Вкладка Кнопки мыши Вклад-
ка Указатели диалогового окна свойств Мышь
   С помощью этой вкладки вы можете настроить отображение щлейфа  указа-
теля мыши
   Электропитание компьютера
   Любой компьютер имеет устройство, которое  преобразовывает  первичное
напряжение в стабилизированное внутреннее низкое напряжение. Такое  уст-
ройство называют источником питания. Например, если вы  владелец  порта-
тивного компьютера, в качестве источника питания выступает батарея, вре-
мя заряда которой, помимо прочих факторов, весьма существенно зависит от
того, как система распределяет электропотребление.
   Управление электропитанием Windows 98 поддерживает управление питани-
ем вашего компьютера посредством технологий ACPI (Advanced Configuration
and Power Interface) и APM (Advanced Power  Management).  Это  означает,
что теперь вы можете:
   - экономить электроэнергию
   - используя встроенную функцию Off but ready (Выключен, но готов) ни-
когда не выключать ваш компьютер
   - сообщать системе о тех устройствах IDE, которые должны  работать  в
режиме автоматического останова
   - одновременно использовать несколько батарей
   - использовать индикатор заряда батарей для  слежения  за  состоянием
источника питания
   - использовать режим Suspend, не выходя из системы
   - будить модем телефонным звонком
   Утилиты,  которые  позволяют   настроить   энергопотребление   вашего
компьютера, реализованы в диалоговом окне свойств Управление  электропи-
танием (доступ: Панель управления к к
   Управление электропитанием). Опция Схемы управления питанием позволя-
ет сообщить Windows, что электропитание компьютера, в том числе монитора
и жесткого диска, управляется системой.
   Сохранить изменения в схеме электропитания вы можете, присвоив ей но-
вое имя, через кнопку Сохранить как.
   Удалить выбранную схему управления электропитанием вы можете,  просто
нажав кнопку Удалить.
   Раздел Настройка схемы позволяет определить  промежуток  времени,  по
истечении которого произойдет отключение вашего дисплея и жесткого  дис-
ка.
   Вкладка Дополнительно диалогового окна свойств Управление  электропи-
танием позволяет отобразить на панели задач индикатор заряда батарей ва-
шего мобильного компьютера. Просто активизируйте единственную кнопку-пе-
реключатель Вывести индикатор зараяда батареи на панель задач в  разделе
Общие параметры. Управление электропитанием Управление электропитанием
   Электропитание компьютера 101 102 Электропитание компьютера С помощью
этой вкладки вы можете определить промежутки времени, по истечении кото-
рых отключатся монитор и жесткий диск
   Монитор и видеоконтроллер
   Дисплей или монитор является устройством вывода данных, которые гене-
рируются видеоконтроллером или так называемой графической подсистемой.
   Более или менее приличный монитор должен быть с плоским экраном,  ан-
тиблоковым антистатическим  покрытием  экрана,  поддерживать  технологию
энергосбережения и технологию  автоматического  распознавания  Plug  and
Play. Помните об этом при покупке монитора.
   Если ваш видеоконтроллер оснащен памятью до 1 Мегабайта, то вы можете
смело выкинуть такое устройство на помойку. Более  или  менее  приличная
графическая плата должна иметь ОЗУ не менее  4  Мегабайт.  Помните,  что
производительность системы весьма существенным образом зависит от  того,
какое количество памяти имеет ваша графическая подсистема. Конечно, если
вы работаете только с текстами, вам не нужен достаточно продвинутый  ви-
деоконтроллер, но одним мегабайтом памяти вам не ограничиться, иначе ра-
бота в Windows 98 будет, мягко говоря, неудобной.
   Говоря о видеоконтроллере, часто имеют в виду  разрешение  и  частоту
регенерации. В узком смысле, частота регенерации это то, отчего  зависит
мерцание экрана, т. е. то, что может или не может утомлять  ваши  глаза.
Разрешение монитора весьма существенно влияет на отображение мелких  де-
талей того или иного приложения для обработки графики.
   Настройка монитора и видеоконтроллера
   В Windows 98 включены драйверы для наиболее популярных  видеоконтрол-
леров. Если же система недостаточно точно подобрала  тип  вашего  видео-
контролера, это придется сделать вручную.
   Если ваш видеоконтроллер не поддерживает  технологию  автоматического
распознавания Plug and Play, то после того, как вы  установите  систему,
Windows 98 автоматически выберет стандартный режим работы дисплея VGA  с
разрешением 640 на 480 пикселей при 256 цветах.
   Изменить режим работы дисплея вы можете через вкладку Настройка  диа-
логового окна свойств Экран (доступ: Панель управления к  к  Экран  к  к
Настройка).
   В общем случае, с помощью диалогового окна свойств Экран вы можете:
   - изменить тип драйвера монитора
   - изменить разрешение экрана и глубину цвета
   - изменить цветовую схему и стили текста во  всех  элементах  экрана,
включая шрифты, используемые в диалоговых окнах и меню Настройка монито-
ра и видеоконтроллера Настройка монитора и видеоконтроллера
   Монитор и видеоконтроллер 103 104 Монитор и видеоконтроллер С помощью
этой вкладки вы можете вывести индикатор заряда батарей вашего мобильно-
го компьютера на панель задач
   Вы можете также обратиться к диалоговому  окну  свойств  Экран  через
системную папку Панель управления.
   С помощью ниспадающего списка Цветовая палитра вы можете изменить те-
кущие установки цветовой палитры.
   Ниже представлена таблица всех цветовых палитр, которые поддерживают-
ся системой.
 
   В пикселях на бит Количество цветов
 
   1 bpp Монохромная 4 bpp 16 цветов 8 bpp  256  цветов  15  bpp  32,768
(32K) цветов 16 bpp 65,536 (64K) цветов 24 bpp 16.7 миллионов цветов  32
bpp 16.7 миллионов цветов С помощью бегунка  Область  экрана  вы  можете
увеличить или уменьшить разрешение экрана монитора. Чем выше  разрешение
экрана, тем больше рабочего пространства будет в вашем  распоряжении.  С
другой стороны, если ваш видеоконтроллер достаточно слабый,  то  высокое
разрешение может замедлить вывод той или иной информации на экран вашего
монитора.
   В Windows 98 включены весьма расширенные средства настройки и  управ-
ления мониторами и видеоконтроллерами. Поддержка устройств видеоконтрол-
леров в Windows 98 была осуществлена в сотрудничестве с основными  изго-
товителями соответствующих аппаратных средств ПК.
   Посредством механизма автоматического распознавания Windows  98  спо-
собна автоматически определить, какой видеоконтроллер и монитор  подклю-
чен к вашему компьютеру. Если же ваш монитор не  поддерживает  Plug  and
Play, Windows 98 зафиксирует монитор в системе в качестве  неопознанного
устройства с частотой обновления 60 Гц. Настройка монитора и  видеоконт-
роллера Настройка монитора и видеоконтроллера
   Монитор и видеоконтроллер 105 106 Монитор и видеоконтроллер С помощью
этой вкладки вы можете переключить исходное разрешение экрана  на  более
высокое или наоборот
   Будьте осторожны!
   Если вы неправильно установите параметры монитора, можете оказаться в
ситуации, в которой ваш монитор испортится физически. Тщательно  изучите
руководство пользователя вашего монитора.
   Нажмите кнопку Дополнительно. Перед вами  еще  одно  диалоговое  окно
свойств, с помощью которого вы можете настроить монитор и  видеоконтрол-
лер.
   Обратимся сначала к вкладке Общие. С помощью ниспадающего списка Раз-
мер шрифта раздела Экран вы можете изменить размер шрифта,  который  ис-
пользуется системой для отображения текстовых элементов. Если из  ниспа-
дающего списка Размер шрифта выбрать опцию Другой, то откроется диалого-
вое окно Специальный размер шрифта, с помощью которого вы можете  менять
в процентном отношении текущий шрифт  экрана  относительно  стандартного
шрифта Windows 98. Теперь обратимся к вкладке Адаптер.
   Кнопка Изменить позволяет обратиться к мастеру установки драйвера ви-
деоконтроллера.
   Мастер установки драйвера видеоконтроллера попробует найти  наилучший
драйвер для вашего типа видеоконтроллера и, в случае неудачи,  предложит
вам список драйверов системы.
   С помощью ниспадающего списка Частота обновления вы можете  отрегули-
ровать частототу обновления вашего монитора.
   Эта опция весьма сильно влияет на мерцание экрана.
   Чем выше величина частоты обновления, тем стабильней отображение эле-
ментов экрана. Настройка монитора и видеоконтроллера Настройка  монитора
и видеоконтроллера
   Монитор и видеоконтроллер 107 108 Монитор и видеоконтроллер Настройки
для монитора и видеоконтроллера
   С помощью этого диалогового окна вы можете менять в процентном  отно-
шении текущий шрифт экрана относительно стандартного шрифта Windows Мас-
тер установки нового драйвера видеоконтроллера
   Список всех драйверов видеоконтроллеров
   Частота обновления сильно зависит от того, каков шаг точек имеет  ваш
монитор и имеется ли у него теневая маска для уменьшения шага точек. Бо-
лее или менее нормальный монитор должен иметь небольшой шаг точек, опти-
мальная величина -- 0,27 мм.
   Помните, что частота обновления монитора отличается от частоты обнов-
ления видеоконтроллера.
   Плавно переходим к вкладке Монитор.
   Кнопка Изменить позволяет обратиться к мастеру установки драйвера мо-
нитора.
   Мастер установки драйвера монитора попробует найти наилучший  драйвер
для вашего типа монитора и, в случае неудачи, предложит вам список  всех
драйверов системы.
   Опция Монитор совместим со стандартом Energy Star позволяет  эксплуа-
тировать ваш монитор в энергосберегающем режиме работы. Такой режим  ра-
боты доступен лишь в том случае, если ваш монитор соответствует специфи-
кации VESA Display Power Management Signaling (DPMS).  Покупайте  только
те мониторы, у которых имеется эмблема Energy Star!
   Активизированная опция Автоматическое определение мониторов Plug  and
Play сообщает системе о том, что ваш монитор совместим с механизмом  ав-
томатического распознавания устройств Plug and Play.
   Активизированная Опция Сброс при отключении/восстановлении  позволяет
заставить систему при выходе из режима останова переустановить параметры
экрана монитора.
   Переходим к вкладке Быстродействие. С помощью этой вкладки вы  можете
решить некоторые проблемы отображения графических элементов  или  другой
информации при разрешении, большем, чем стандартное 640X480. Просто  пе-
ремещайте бегунок ближе к позиции Нет.
   Параметр по умолчанию соответствует полному ускорению видеоконтролле-
ра.
   Изменения режима аппаратного ускорения применяются лишь в том случае,
когда видеоконтроллер влияет на неправильную работу  вашего  компьютера.
Настройка монитора и видеоконтроллера Настройка монитора и видеоконтрол-
лера
   Монитор и видеоконтроллер 109 110 Монитор  и  видеоконтроллер  Список
всех драйверов мониторов С помощью этой вкладки  вы  можете  определить,
как будет ускоряться ваш видеоконтроллер
   Переходим к вкладке Управление цветом. С помощью этой вкладки вы  мо-
жете управлять через технологию Color Management 2.0 передачей  RGB-цве-
тов на экране монитора.
   Технология Color Management 2.0 способна максимально  точно  передать
цвета на экран монитора, которые будут выведены на печать.
   В большинстве случаев, максимально точная  передача  цветов  работает
автоматически, т. е. цветовые профили устанавливаются автоматически  при
установке в систему соответствующего монитора и печатающего устройства.
   Если вы хотите ассоциировать с вашим монитором новый  профиль  цвета,
просто нажмите кнопку Добавить. Дополнительная настройка видеоконтролле-
ра
   С помощью вкладки Дополнительная настройка видеоадаптера (доступ: Па-
нель управления к к Система к к
   Быстродействие к к Графика) вы можете решить некоторые проблемы отоб-
ражения графических элементов  или  другой  информации  при  разрешении,
большем, чем стандартное 640X480. Просто перемещайте бегунок ближе к по-
зиции Нет.
   Параметр по умолчанию соответствует полному ускорению видеоконтролле-
ра. Настройка монитора и видеоконтроллера Дополнительная настройка мони-
тора и видеоконтроллера
   Монитор и видеоконтроллер 111 112 Монитор и видеоконтроллер С помощью
этой вкладки вы можете управлять через технологию Color  Management  2.0
передачей RGB-цветов на экране монитора Дополнительная настройка  видео-
контроллера
   Использование нескольких мониторов
   Windows 98 позволяет распространить ваш рабочий стол на несколько эк-
ранов мониторов, при  этом  у  каждого  изображения  экрана  могут  быть
собственные настройки для разрешения и цвета.
   Вы можете подключить к системе до девяти мониторов, конечно,  если  в
вашем компьютере имеется достаточное количество слотов PCI.
   Для того, чтобы использовать при работе с системой несколько  монито-
ров, ваш компьютер должен быть снабжен несколькими слотами PCI или AGP.
   Чтобы добавить второй монитор к вашему компьютеру, подключите  второй
видеоконтроллер.
   Windows 98 автоматически  определит  подключенный  контроллер.  После
этого обратитесь к диалоговому окну свойств Экран и перейдите к  вкладке
Настройка. Если вы  сделали  правильно,  опция  расширить  рабочий  стол
Windows на этот монитор окажется доступной к активизации.  Выберите  эту
опцию и нажмите кнопку Применить.
   Ниже представлена таблица  системных  драйверов,  поддерживающих  ис-
пользование нескольких мониторов. Использование нескольких мониторов Ис-
пользование нескольких мониторов
   Монитор и видеоконтроллер 113 114 Монитор и  видеоконтроллер  Монитор
Драйвер
   ATI Mach 64 GX (GX, GXD, VT) ATI Graphics Pro Turbo PCI Atim64.drv
   ATI Rage I, II, & II+ ATI All-In-Wonder ATI 3D Xpression+PC2TV ATI 3D
Xpression ATI 3D Xpression+ Atim64.drv
   ATI Rage Pro (AGP & PCI) Atir3.drv
   S3 765 (Trio64V+) S3mm.drv Trio64V2(DX/GX) Diamond Stealth  64  Video
2001 STB Power Graph  64V+  STB  MVP  64  Miro  TwinHead  22SD  Hercules
Terminator 64/Video Number Nine 9FX Motion 331 California Graphics V2/DX
Videologic GraphicsStar 410 S3mm.drv
   Cirrus 543 Cirrus Alpine Cirrusmm.drv
   Cirrus 5446 STB Nitro 64V Cirrusmm.drv
   S3 ViRGE Diamond Stealth 3D 2000 Diamond Stealth 3D 3000 Number  Nine
9FX Reality 332 STB Nitro 3D STB Powrgraph 3D STB Velocity 3D STB MVP/64
3D Miro Crystal VR4000 S3v.drv
   ET600 Hercules Dynamite 128/Video STB Lightspeed 128 Et6000.drv
   Оборудование вашего компьютера
   Любой компьютер состоит из центрального процессора, оперативной памя-
ти, устройства ввода/вывода и периферийных устройств (монитор, клавиату-
ра, дисковые накопители).
   Дисковые накопители (съемные или  несъемные  диски)  имеют  различные
функции. Например, съемное устройство CD-ROM или флоппи-диск присутству-
ют практически на любом современном компьютере.
   Несъемный (герметически запечатанный) накопитель на жестком диске яв-
ляется  неотъемлемой  частью  компьютера,  позволяющей  хранить  большие
объемы информации.
   Обмен данными между процессором и съемным или несъемным дисковым  на-
копителем осуществляется через дисковый контроллер. Дисковые контроллеры
имеют различные интерфейсы (ST-506/412, ESDI, IDE, SCSI,  EIDE),  с  по-
мощью которых регулируется количество данных и скорость доступа. Конрол-
леры IDE -медленные устройства, а SCSI-приводы -- высокоскоростные.
   Оптимальная скорость доступа к тому или  иному  дисковому  накопителю
практически не зависит от операционной системы, в  которой  используется
это устройство, так как время доступа полностью во власти физических ха-
рактеристик дискового накопителя. Операционная система просто  считывает
информацию с дискового накопителя.
   Для того, чтобы операционная система имела возможность считывать дан-
ные с дискового накопителя, конкретное устройство логически форматирует-
ся посредством создания на нем так называемой таблицы размещения  файлов
(FAT). Благодаря FAT операционная система в состоянии следить за  распо-
ложением файлов. Теперь  немного  об  оперативной  памяти  персонального
компьютера. Память является первичной областью хранения, т.е.  данные  с
диска сначала загружаются в память, а затем передаются на обработку про-
цессору. Понятно, чем больше памяти имеет ваш компьютер, тем быстрее бу-
дет выполняться тот или иной процесс. Операционная  система  Windows  98
может управлять оперативной памятью вашего компьютера.
   Настройка и использование оборудования
   В Windows 98 имеется удобный комплект инструментов, позволяющих наст-
роить ваш компьютер на быструю и эффективную работу. Действительно рабо-
тающий Plug and Play поддерживает  универсальную  последовательную  шину
USB, высокоскоростные накопители и другие устройства. Ушли в прошлое ка-
кие-либо ограничения на дополнительные аппаратные ресурсы ПК.
   В систему добавлено около 1300 драйверов новых устройств.  Теперь  вы
можете легко и достаточно быстро  установить  новое  устройство  на  ваш
компьютер.
   Современный  высокопроизводительный  персональный  компьютер   должен
иметь процессор Pentium Pro 200 МГц, 64- разрядную локальную графическую
шину, мощный видеоконтроллер с  поддержкой  двух  или  более  мониторов,
синхронную кэш-память с буферизацией чтения и  записи  объемом  512  Кб,
оперативную память 128 Мб и  жесткий  диск,  поддерживающий  S.M.A.R.T.,
(защита дисков от сбоев) не менее 2 Гб.
   Быстрый и надежный компьютер может быть изготовлен как на  базе  про-
цессора Intel, так и на базе процессора AMD или Cyrix.  Хорошие  жесткие
диски производят фирмы IBM, Quantum, Fujitsu и Western Digital. Настрой-
ка оборудования Настройка оборудования
   Оборудование вашего компьютера 115 116 Оборудование вашего компьютера
   Если система не определяет  ваше  устройство,  попробуйте  найти  его
драйвер в папке Drivers из вашего дистрибутивного компакт-диска.
   Текущая конфигурация устройств идентифицируется системой  в  качестве
дерева аппаратных средств вашего персонального компьютера. Каждая  ветвь
этого дерева определяет уникальный идентификационный код ID, список дос-
тупных ресурсов и шину, на которой "сидит" ваше устройство.
   Windows 98 позволяет вам вести управление устройствами системы  через
диалоговое окно свойств Система, доступ к которому осуществляется  через
папку Панель управления.
   Вкладка Устройства диалогового окна свойств Система представляет пол-
ный список оборудования вашего компьютера, в том числе:
   - Тип видеоадаптера
   - Типы дисковых накопителей
   - Типы мультимедийных устройств
   - Тип клавиатуры
   - Тип конроллеров гибких и жестких дисков
   - Тип конроллеров SCSI
   - Тип монитора
   - Тип манипулятора
   - Последовательные и параллельные порты
   - Сетевые адаптеры
   - Тип процессора
   - Математический сопроцессор
   - Описание BIOS и шины
   - Тип устройства для чтения компакт-дисков Просмотр необходимой кате-
гории устройств осуществляется через щелчок левой клавишей мыши на знаке
плюс. Если вы хотите  получить  сведения  относительно  выбранного  уст-
ройства, дважды щелкните на значке этого устройства или  нажмите  кнопку
Свойства.
   Если значок перечеркнут -- устройство не работает. Если поверх значка
устройства имеется восклицательный знак, значит система обнаружила конф-
ликт, информация о котором содержится в диалоговом окне свойств.
   Не выходя из диалогового окна свойств Система, обратимся к диалогово-
му окну свойств выбранного устройства посредством двойного щелчка  левой
клавишей мыши на значке типа устройства. Перед нами три вкладки.
   Вкладка Общие содержит информацию о выбранном устройстве,  подключен-
ной к вашему компьютеру.
   С помощью флажка Существует во всех конфигурациях вы можете  сообщить
системе использовать или  не  использовать  установленный  драйвер  уст-
ройства. Если отключить драйвер этого устройства, то все занятые им  ре-
сурсы станут доступными для остальных устройств системы. Настройка  обо-
рудования Настройка оборудования
   Оборудование вашего компьютера 117 118 Оборудование вашего компьютера
Полный список устройств вашего компьютера
   Если вы хотите применить параметр Существует во всех конфигурациях  к
устройствам, которые не поддерживают технологию автоматического  распоз-
навания Plug and Play, обязательно удалите соответствующую информацию об
этом устройстве из списка оборудования, затем выключите компьютер и изв-
леките из него соответствующую плату.
   Плавно переходим к вкладке Драйвер. Вкладка Драйвер содержит информа-
цию  об  установленном  драйвере  устройства,  подключенного  к   вашему
компьютеру.
   С помощью кнопки Сведения о файле драйвера вы можете отобразить файлы
драйверов, которые используются вашим устройством.
   Если вы хотите добавить или изменить драйвер,  обратитесь  к  мастеру
установки нового драйвера через кнопку Обновить драйвер. Настройка  обо-
рудования Настройка оборудования
   Оборудование вашего компьютера 119 120 Оборудование вашего компьютера
Вкладка Общие диалогового окна свойств выбранного устройства Файлы драй-
веров, которые используются вашим устройством
   Мастер установки нового драйвера
   Вкладка Драйвер
   Переходим к вкладке Ресурсы.
   Ресурсом называется та часть Windows 98, которая выделяется для рабо-
ты того или иного процесса, или устройства.
   Вкладка Ресурсы содержит список используемых оборудованием ресурсов.
   Активизированная опция Автоматическая  настройка  позволяет  сообщить
системе, что ресурсы выбранного устройства должны настраиваться  автома-
тически. Эта опция доступна лишь в том случае, если ваше устройство под-
держивает механизм автоматического распознавания Plug and Play.
   Если вы откажитесь от автоматической настройки, система  будет  иметь
больше проблем при настройке других устройств вашего компьютера, что мо-
жет привести к неработоспособности механизма автоматического распознава-
ния Plug and Play.
   Запрос на прерывание В этом разделе представлен список доступных  ка-
налов запроса на прерывание, а также как распределены эти прерывания от-
носительно выбранного устройства. Прерывания бывают программными и аппа-
ратными. Но, в любом случае,  прерывание  управляет  процессором  вашего
компьютера.
   Программное прерывание временно выгружает работающее приложение.  Ап-
паратное прерывание Interrupt Request или IRQ --  аппаратный  канал,  по
которому то или иное устройство вашего компьютера посылает сигналы  пре-
рываний процессору.
   Аппаратные прерывания, которые вы можете настроить через вкладку  Ре-
сурсы, управляют процессором посредством специальных сигналов,  назначе-
ние которых представлено ниже:
   0 Системный таймер
   1 Клавиатура
   2 Каскадный ввод второго контроллера
   4 Порт COM1
   5 Порт LPT2
   6 Контроллер гибкого диска
   7 Порт LPT1 Настройка оборудования Настройка оборудования
   Оборудование вашего компьютера 121 122 Оборудование вашего компьютера
Список используемых оборудованием ресурсов
   8 Тактовый генератор
   9 Резерв
   10 Резерв
   11 Резерв
   12 Резерв
   13 Сопроцессор
   14 Контроллер жесткого диска
   15 Резерв
   Диапазон памяти Здесь вы можете изменить параметры настройки диапазо-
на памяти вашего компьютера. Диапазон памяти распределяется  по  адресам
от 0000 до FF0000. Например, видеопамять, как  правило,  расположена  по
адресам с A0000 до BFFFF.
   Диапазон ввода/вывода Здесь вы можете  изменить  параметры  настройки
диапазона устройств ввода/вывода (BIOS) вашего компьютера. Это далеко не
простая задача. Лучше не играйтесь с этими настройками. Не выходя из ди-
алогового окна свойств Система, обратимся к вкладке  Профили  оборудова-
ния.
   С помощью вкладки Профили оборудования вы можете  управлять  множест-
венной конфигурацией устройств вашего компьютера. Это позволяет  создать
несколько конфигураций оборудования, подключенных к вашему компьютеру  и
выбрать нужную конфигурацию перед загрузкой системы.
   Вы можете создать новую конфигурацию посредством дублирования сущест-
вующей, а затем просто отредактировать нужные установки.
   После перезагрузки системы на экране появится меню с различными  кон-
фигурациями. Настройка оборудования Настройка оборудования
   Оборудование вашего компьютера 123 124 Оборудование вашего компьютера
С помощью этой вкладки вы можете создать несколько конфигураций оборудо-
вания, подключенных к вашему компьютеру и  выбрать  нужную  конфигурацию
перед загрузкой системы
   Не выходя из диалогового окна свойств Система,  обратимся  к  вкладке
Быстродействие.
   В разделе Состояние  системы  представлены  следующие  характеристики
Windows 98:
   - Количество физической памяти (RAM) в вашем компьютере
   - Процентное соотношение свободных ресурсов системы. Если  этот  про-
цент слишком низок, ваш компьютер будет достаточно медленно выполнять те
или иные процессы
   - Использование 32-разрядной или MS-DOS-совместимой файловой системы
   - Задействована ли виртуальная память
   - Установлено ли программное обеспечение, позволяющее сжимать  данные
жесткого диска
   - Имеется ли на вашем компьютере устройство PCMCIA
   Если ваш компьютер настроен не на оптимальную работу, то  нижняя  за-
пись раздела Состояние системы описывает соответствующую проблему.  Если
же ваш компьютер сконфигурирован на оптимальное выполненияе, то появится
сообщение "Система настроена на оптимальное быстродействие".
   Нажав на кнопку Файловая система, вы обратитесь  к  диалоговому  окну
свойств Файловая система, с помощью которого вы можете изменить парамет-
ры файловой системы вашего компьютера с тем, чтобы оптимизировать  обмен
данных между системой и жесткими или гибкими дисками.
   Под файловой системой понимается та часть Windows 98, которая  позво-
ляет организовать пользовательский интерфейс для работы с файлами,  хра-
нящимися на диске.
   Сначала  перейдем  к  вкладке  Жесткие  диски.  Эта   вкладка   имеет
единственный раздел с двумя опциями Типичная роль этого компьютера и Оп-
тимизация упреждающего чтения.
   Типичная роль этого компьютера Опция Типичная роль  этого  компьютера
представлена ниспадающим списком.
   Выбрав из списка Типичная роль этого компьютера  параметр  Настольный
компьютер, вы сообщите системе, что компьютер имеет оперативную  память,
размер которой превышает 4 Мб. Настройка оборудования Настройка оборудо-
вания
   Оборудование вашего компьютера 125 126 Оборудование вашего компьютера
Вкладка Быстродействие диалогового окна свойств Система
   Диалоговое окно свойств Файловая система
 
   Выбор этого параметра также влияет на объем кэша диска (часть  опера-
тивной памяти, в которую временно поступает  информация  с  диска).  Кэш
диска создается в оперативной памяти вашего компьютера. Система  сбрасы-
вает на кэш диска только те данные, которые использовались диском, а  то
или иное приложение считывает эти данные уже не с самого диска, а с  кэ-
ша, что значительно ускоряет процесс.
   Параметр Переносной компьютер сообщает системе, что вы  работаете  на
компьютере с весьма небольшим количеством оперативной памяти. Выбор это-
го параметра сообщает системе, что сбрасывание данных из оперативной па-
мяти на диск должно происходить в довольно ускоренном режиме.  Если  ваш
компьютер не имеет аппаратного кэша диска, обязательно выберите параметр
Переносной компьютер.
   Параметр Сервер сети сообщает  системе,  что  ваш  компьютер  снабжен
большим количеством оперативной памяти. В  этой  ситуации  считывание  с
диска тех или иных данных весьма велико, поэтому  параметры  кэширования
выбираются системой таким образом, что размер кэша  диска  имеет  макси-
мально допустимый размер.
   Оптимизация упреждающего чтения Здесь вы можете установить  то  коли-
чество оперативной памяти, которое должно  использоваться  системой  для
оптимизации выполняемого процесса. Просто переместите  ползунок  вправо,
если вы хотите, чтобы буфер упреждающего чтения имел больший размер.
   Плавно  переходим  к  вкладке  Компакт-диски.   Эта   вкладка   имеет
единственный раздел Настройка с двумя опциями Дополнительная  кэш-память
и Оптимизация доступа.
 
   Дополнительная кэш-память Опция Дополнительная кэш-память
 
позволяет сообщить системе, чтобы она дополнительно кэшировала компакт-диск. 
Эта опция позволяет управлять скоростью доступа к данным, хранящимся на 
компакт-диске посредством определения количества физической памяти, 
используемой системой в качестве дополнительного кэша для устройства CD-ROM. 
Если ваш компьютер снабжен памятью, размер которой превышает 12 Мбайт, 
переместите ползунок в крайнее правое положение. 
   Оптимизация доступа Опция Оптимизация доступа позволяет сообщить сис-
теме о том, какую скорость доступа к данным имеет  ваше  устройство  для
чтения компакт-дисков. Не обманывайте систему! Оптимизация чтения данных
с вашего CD-ROM возможно лишь в том случае, если вы сообщите Windows  98
действительные характеристики вашего CD-ROM.
   Плавно переходим к вкладке Съемный диск. Эта вкладка имеет единствен-
ный раздел Настройка с одной опцией  Разрешить  буферизацию  записи  для
всех съемных дисков. Если эта опция  активизирована,  то  система  будет
производить кэширование съемных дисков посредством механизма  отложенной
записи. Настройка оборудования Настройка оборудования
   Оборудование вашего компьютера 127 128 Оборудование вашего компьютера
Вкладка Компакт-диски
 
   Если вы работаете со съемными дисками, например с  устройствами  ZIP,
никогда не пользуйтесь вкладкой Съемный диск.
   Плавно переходим к вкладке Гибкие диски. Эта вкладка имеет единствен-
ный раздел Настройка с одной опцией При запуске  компьютера  определять,
подключен ли дисковод.
   Если эта опция активизирована, то  система  будет  производить  поиск
устройства для чтения и записи флоппи- дисков. Если вы хотите более  или
менее ускорить свою работу в Windows  98,  снимите  флажок  При  запуске
компьютера определять, подключен ли дисковод.
   Никуда не выходя из диалогового окна свойств Файловая система, перей-
дем к вкладке Устранение неполадок. С помощью опций этой вкладки  произ-
водится настройка:
   - новой семантики блокировки и совместного доступа к файлам
   - сохранения длинных имен для старых программ
   - обработчика прерываний жесткого диска для защищенного режима
   - синхронной записи содержимого буфера на диск
   - 32-разрядных драйверов дисков для защищенного режима
   - кэширования записи для всех дисков
   Если вы достаточно часто работаете с приложениями MS- DOS и испытыва-
ете, при этом, некоторые проблемы, попробуйте поставить флажок новой се-
мантики блокировки и совместного доступа к файлам.
   Если приложения MS-DOS отказываются работать  с  файлами,  у  которых
присутствуют длинные имена попробуйте поставить флажок сохранения  длин-
ных имен для старых программ.
   Если вы хотите, чтобы настройка прерываний жесткого диска  производи-
лась только через BIOS вашего компьютера, поставьте  флажок  обработчика
прерываний жесткого диска для защищенного режима.
   Будьте осторожны с флажком синхронной записи  содержимого  буфера  на
диск! Система можете рухнуть! Настройка оборудования Настройка  оборудо-
вания
   Оборудование вашего компьютера 129 130 Оборудование вашего компьютера
Вкладка Съемный диск
   Вкладка Гибкие диски Вкладка Устранение неполадок
 
   Если к вашему жесткому диску имеется весьма  проблемный  32-разрядный
доступ, то попробуйте поставить флажок 32-разрядных драйверов дисков для
защищенного режима.
   Будьте осторожны с флажком кэширования записи для всех дисков! Систе-
ма можете рухнуть!
 
   Настройка виртуальной памяти
 
   Windows 98 понимает всю память вашего компьютера  в  виде  физической
(ОЗУ) и виртуальной.
   Физическая память установлена на вашем компьютере в разъемы для моду-
лей SIMM или DIMM. Windows 98 достаточно требовательна к физической  па-
мяти. Для более или менее нормальной работы системе необходимо 16  Мбайт
ОЗУ.
   Виртуальная память образуется самой системой в виде  так  называемого
файла подкачки, который находится на вашем жестком диске временно  (вре-
менный файл подкачки) или постоянно (непрерывный файл подкачки).
   Параметры виртуальной памяти операционной системы Windows  98  предс-
тавлены диалоговым окном Виртуальная память (доступ: Мой компьютер  к  к
Панель управления к к Система к к
   Виртуальная память).
   Если вы не снимите флажок  Параметры  виртуальной  памяти  выбираются
Windows, то регулировкой виртуальной памяти будет заниматься система,  а
не вы.
   Если на вашем компьютере установлено  достаточно  большое  количество
оперативной памяти (более 32 Мбайт), вы можете несколько ускорить работу
системы посредством установки  постоянного  файла  подкачки.  Постоянный
файл подкачки устанавливается лишь в том случае, если минимальный и мак-
симальный размер имеют одинаковый размер. Проблемный флажок Не использо-
вать виртуальную память сообщает системе, что файл подкачки  вообще  от-
сутствует. Если вы не хотите, чтобы ваш компьютер работал очень  медлен-
но, никогда не ставьте этот флажок. Настройка виртуальной  памяти  Наст-
ройка виртуальной памяти
   Оборудование вашего компьютера 131 132 Оборудование вашего компьютера
Управление виртуальной памятью системы
 
   Начинаем работать
 
   Прошли времена командных строк. Разве что пользователи DOS и Unix  до
сих пор вводят команды, чтобы компьютер машине  выполнял  тот  или  иной
процесс. Операционная система Windows 98 -- это более, чем просто опера-
ционная система, так как в ней вы можете работать,  вообще  не  вводя  с
клавиатуры умопомрачительные команды.
 
   Интерфейс пользователя
 
   Набор средств, с помощью которых вы взаимодействуете  с  операционной
системой Windows 98 называется интерфейсом пользователя. В  это  понятие
входят окна и пиктограммы, а также все операции, выполняющиеся через по-
зиционирование курсора мыши на пиктограмме или окне.
   Интерфейс пользователя русской версии Windows 98 полностью реализован
на русском языке. Это означает, что система  справки,  команды  меню,  а
также встроенные приложения вы будете видеть на русском языке.
 
   Мышь и Windows 98
 
   Для выполнения операции в Windows 98 вам достаточно указать  курсором
мыши на тот или иной пункт.
   Работа в Windows 98 без компьютерной мыши в принципе возможна, но  вы
ощутите такой дискомфорт, что раз и навсегда забудете о гибкости и  три-
виальности пользовательского интерфейса системы. Мышь является манипуля-
торным устройством, позволяющим вам общаться с компьютером через Windows
98, посредством фиксирования курсора мыши, одинарного или двойного щелч-
ка и перетаскивания различных элементов при нажатой кнопке мыши. Выделе-
ние объекта
   Прежде чем производить какое-либо действие над объектом  Windows  98,
его необходимо выделить, т.е. установить курсор мыши на объект и  нажать
левую кнопку мыши.
 
   Рабочий стол
 
   Для упрощения работы в своей среде Windows 98 предлагает вам так  на-
зываемую концепцию рабочего стола. Рабочий стол  чем-то  напоминает  по-
верхность обычного стола. После загрузки Windows 98  вы  увидите  именно
рабочий стол, на поверхности которого располагаются папки и ярлыки.  Ин-
терфейс пользователя Рабочий стол
   Начинаем работать 133 134 Начинаем работать Выбранная пиктограмма Па-
нель управления
 
   Активный рабочий стол
 
   Вы  можете  настроить  свой  рабочий  стол  на  активное   обновление
web-страниц. Ваши любимые web-странички теперь могут  автоматически  об-
новляться согласно вашему расписанию.
 
   Окна
 
   Любое приложение Windows использует в своей работе прямоугольную  об-
ласть экрана, называемую окном. Окна можно сворачивать,  восстанавливать
и разворачивать. Например, двойной щелчок мыши на заголовке окна  позво-
ляет развернуть окно на весь экран или восстановить его прежний  размер.
Закрыть окно, означает закончить выполнение программы.  Это  можно  сде-
лать, щелкнув на кнопке закрытия окна. Окна приложений и окна документов
   Окна в Windows делятся на окна приложений и окна документов. Окно до-
кумента всегда содержится в окне приложения, создавшего этот документ.
 
   Активное окно
 
   В Windows 98 любое окно, отображающееся в данный момент времени  счи-
тается активным или выбранным.
 
   Диалоговые окна
 
   С диалоговыми окнами вы сталкиваетесь всегда, когда открываете то или
иное приложение. В подобных окнах вы  ведете  диалог  между  приложением
посредством специальных команд и опций. Активный рабочий стол Окна
   Начинаем работать 135 136 Начинаем  работать  Активный  рабочий  стол
Windows 98 Окно с программой Microsoft Word
 
   Кнопки свертывания, развертывания и восстановления
 
   С помощью кнопок свертывания, развертывания и восстановления вы може-
те менять представление окон Windows 98.
   Кнопка развертывания позволяет развернуть выбранное окно на весь  эк-
ран вашего монитора. Кнопка свертывания превращает выбранное окно в пик-
тограмму, а кнопка восстановления заставляет окно принять исходный  раз-
мер.
 
   Флажок
 
   Флажок -- один из многочисленных элементов  Windows  98,  позволяющий
включать или отключать то или иное действие.
 
   Папки
 
   Для отображения файлов, хранящихся на  вашем  диске  Windows  98  ис-
пользует папки. Любая папка Windows 98 является  одной  из  составляющих
системы файлов вашего компьютера.
   В Windows 98 папка является хранилищем информации. В ней могут  нахо-
диться диски, файлы, другие папки, документы, различные приложения.
   Можно сказать, что папка Windows является аналогом  каталога  MS-DOS.
Мой компьютер -- папка, в которой целиком представлен  ваш  персональный
компьютер. Здесь содержатся все ваши жесткие  и  гибкие  диски,  сетевые
диски, устройства для чтения или записи компакт-дисков,  ваши  личные  и
сетевые принтеры, ваш личный планировщик заданий и параметры подключения
к удаленному компьютеру.
   Из папки Мой компьютер вы можете также обратиться к  одной  из  самых
важных системных папок Windows 98 -- Панели управления.
   Элементы, которые непосредственно  принадлежат  операционной  системе
Windows 98, находятся исключительно в системных папках. Например,  папка
Шрифты, в которой вы можете просмотреть, установить или  удалить  шрифты
вашего компьютера, представляет собой системную папку. Кнопки  свертыва-
ния, развертывания и восстановления Папки
   Начинаем работать 137 138 Начинаем работать Папка Мой компьютер
 
   Команды меню
 
   Действия, которые непосредственно  управляют  папкам  и  приложениями
Windows 98 содержатся в командах меню. Каждая команда меню находится  на
линейке меню. Щелкнув по выбранному наименованию, вы можете открыть меню
с диалоговыми командами или возможными командами подменю.
 
   Ярлыки и пиктограммы
 
   Переход к тому или иному объекту Windows осуществляется с помощью яр-
лыков. Щелкнув два раза клавишей мыши по ярлыку вы откроете то или  иное
приложение. Удалив ярлык с папки или рабочего стола, вы потеряете только
быстрый доступ к приложению, но не само приложение. Это основное отличие
ярлыка Windows от пиктограммы. Пиктограмма --  это  небольшая  картинка,
представляющая на экране вашего компьютера  приложение  Windows.  Будьте
особо внимательны, удаляя пиктограмму! Например, создав ярлык  к  вашему
принтеру и поместив его на рабочий стол, вы можете просто  перетаскивать
документы на ярлык принтера и печатать их немедленно.
 
   Как создать ярлык
 
   Создадим ярлык и поместим его, например, на рабочий стол.  Для  этого
поместите курсор на любое место рабочего стола и щелкните правой кнопкой
мыши.
   В появившемся ниспадающем меню выберите команду Создать. В  следующем
меню выберите команду Ярлык.
   С помощью кнопки Обзор найдите на вашем диске приложение, на  которое
будет ссылаться ярлык, нажмите кнопку Далее, введите имя  вашего  ярлыка
и, наконец, нажмите кнопку Готово. Команды меню Как создать ярлык
   Начинаем работать 139 140 Начинаем работать Элементы системы меню Вид
папки Мой компьютер Создание ярлыка
 
   Если вы хотите создать ярлык для документа,  просто  правой  клавишей
мыши перетащите выбранный документ на рабочий стол или в папку и в  поя-
вившемся ниспадающем меню выберите Создать ярлык.
 
   Как добавить ярлык к элементам подменю
 
   В Windows 98 вы можете добавить ярлык к элементам подменю простым пе-
ремещением ярлыка в любое подменю кнопки Пуск.
 
   Как удалить ярлык из подменю
 
   В Windows 98 вы можете удалить ярлык из подменю, просто нажав  правую
кнопку мыши и выбрав команду Удалить.
 
   Ниспадающее меню
 
   При работе в Windows 98 вы можете использовать особый тип меню, кото-
рое открывается через щелчок правой кнопки мыши. Строка заголовка
   В Windows 98 самая верхняя строка окна того или иного приложения  или
диалогового окна содержит информацию об имени соответствующего  приложе-
ния или диалогового окна.
 
   Полоса прокрутки
 
   Передвигая документы относительно окна вы можете воспользоваться  так
называемой полосой прокрутки, которая находится у  правого  или  нижнего
края окна. Любая полоса прокрутки снабжена квадратным или  прямоугольным
бегунком Как добавить ярлык к элементам подменю Строка заголовка
   Начинаем работать 141 142 Начинаем работать С  помощью  кнопки  Обзор
найдите на вашем диске приложение, на которое будет ссылаться ярлык Одно
из ниспадающих меню Windows 98
   Строка заголовка программы Microsoft Internet Explorer сообщает,  что
обзор прерван
 
   и стрелкой прокрутки. Посредством бегунка вы собственно и передвигае-
те документы. Стрелки полосы прокрутки помогут вам более точно  перемес-
тить активное окно.
 
   Новая панель ссылок
 
   Новая Панель ссылок имеет четыре кнопки, три из которых обращаются  к
Internet, а четвертая кнопка позволяет минимизировать все открытые окна.
   Если вы хотите добавить свой ярлык, просто перетащите его  на  Панель
ссылок. Удалить ярлык можно через щелчок правой клавиши  мыши  и  выбрав
команду меню Удалить.
 
   Панель задач
 
   Панель задач расположена в нижней части экрана Windows. На панели за-
дач находится кнопка Пуск и Панель ссылок.
   Когда вы открываете приложение или документ, на Панели задач  появля-
ется соответствующая кнопка, нажав на которую вы переходите в окно этого
приложения.
   Просто уцепивишись клавишей мыши за Панель задач, вы можете  перемес-
тить ее вправо, влево или вверх. Для того,  чтобы  перезапустить  Панель
задач, нажмите Ctrl+Alt+Del, выберите Explorer и нажмите Завершить зада-
чу. После того, как появится диалоговое Завершение работы Windows, выбе-
рите Отменить. Когда появится еще одно диалоговое окно,  нажмите  Завер-
шить задачу.
 
   Кнопка Пуск
 
   Открывающая доступ к стартовому меню, самая главная кнопка Пуск  поз-
воляет запустить любое имеющееся на вашем жестком диске или любом другом
носителе приложение Windows.
   Вы можете перетащить и бросить абсолютно любую пиктограмму на  кнопку
Пуск.
   Любое  дополнительное  приложение,  которое  вы   устанавливаете   на
компьютер с Windows 98 попадает в стартовое меню.
   Вы можете добавлять в стартовое меню  ярлыки  с  помощью  специальной
утилиты (доступ: Пуск к к Настройка к к
   Панель задач и меню Пуск) или посредством буксировки  нужного  ярлыка
на кнопку Пуск. Новая панель ссылок Кноака Пуск
   Начинаем работать 143 144  Начинаем  работать  Горизонтальная  полоса
прокрутки
   Кнопка Пуск и Панель ссылок
   Панель задач Стартовое меню
 
   Если вы переместите документ или папку на кнопку Пуск, то Windows  98
предоставит вам информацию относительно размещения файла  или  папки  на
вашем диске.
   Структура меню Пуск
   Программы Любое дополнительное приложение, которое вы  устанавливаете
на компьютер с Windows 98 попадает через стартовое меню в эту папку.
   Избранное Список ваших избранных Web-страниц.
   Свойства папки Здесь вы можете изменить различные настройки, влияющие
на отображение папок Windows 98.
   Рабочий стол Active Desktop Настройка активного рабочего стола.
   Найти Великолепно организованный поиск в Internet по популярным поис-
ковым машинам и адресным книгам.
   Справка Вы можете использовать справочную службу Windows 98 для реше-
ния некоторых проблем Windows 98 или для того, чтобы побольше узнать  об
этой операционной системе, или для того, чтобы найти ответы на интересу-
ющие вас вопросы относительно Windows 98, или  для  выявления  некоторых
недостатков системы. Проводник Любые операции с папками и файлами вы мо-
жете выполнять с помощью так называемого Проводника Windows.  Для  того,
чтобы запустить Проводник, нажмите кнопку Пуск и в меню Программы  выбе-
рите Проводник.
   Если вам не нравится новый Проводник Windows 98, попробуйте в  диало-
говом окне Запуск программы (доступ: Пуск к к Выполнить) ввести  winfile
и нажать OK.
 
   Длинные имена и расширения файлов
 
   Windows 98 позволяет присвоить имя любому файлу, причем  длина  имени
может составлять до 255 символов и не содержать символов \ ? : * " <  >.
Ниже представлены примеры допустимых имен файлов:
   12345678.ABC
   12345678.ABCDEF
   1234567890123456789012345678901234.ABCDEF Структура меню Пуск  Струк-
тура меню Пуск
   Начинаем работать 145 146 Начинаем работать Проводник Windows 98
 
   Одновременное выделение нескольких файлов или папок
 
   Вы можете сразу выделить несколько файлов или папок. Для этого  выде-
лите файл или папку, нажмите клавишу Shift и щелкните левой клавишей мы-
ши на последнем выделяемом файле или последней папке.
 
   Выборочное выделение нескольких файлов или папок
 
   Вы можете выборочно выделять несколько файлов или  папок.  Для  этого
выделите файл или папку нажмите клавишу Ctrl и щелкните  левой  клавишей
мыши на последнем выделяемом файле или последней папке.
 
   Как создать папку
 
   Для  того,  чтобы  создать  новую  папку,  обратитесь  к  папке   Мой
компьютер, выберите в меню Файл команду Создать к к
   Папка, введите имя для вашей папки и нажмите кнопку OK.
 
   Как создать файл
 
   Создание нового файла осуществляется через щелчок правой кнопкой мыши
на Создать и выбор типа создаваемого файла.
 
   Как переместить файл или папку
 
   Перемещение файлов между папками осуществляется лишь  в  том  случае,
если эти папки содержатся в открытых окнах.
   Для того, чтобы переместить файл, обратитесь к папке Мой компьютер  и
выберите в меню Правка команду Вырезать, после этого  откройте  папку  в
том месте, куда необходимо переместить файл и выберите в меню Правка ко-
манду Вставить.
   Для того, чтобы переместить папку, обратитесь к папке Мой компьютер и
выберите в меню Правка команду Вырезать, после этого  откройте  папку  в
том месте, куда необходимо переместить папку и выберите  в  меню  Правка
команду Вставить.
   Аналогичным образом выполняются операции копирования и удаления  фай-
лов или папок.
   Помните, если вы перемещаете пиктограмму приложения, всегда  получите
ярлык. Если же вы перемещаете файл, то всегда получите его копию.
   Если вы передумали перемещать объект, просто нажмите клавишу Esc.
   Если вы хотите только скопировать файл в другую папку, просто выдели-
те левой клавишей мыши файл, нажмите клавишу Ctrl и перетащите этот файл
в нужную папку.
 
   Шрифты
 
   В своей работе в Windows 98 вы  можете  использовать  так  называемые
масштабируемые шрифты TrueType. Это означает,  что  вы  можете  изменять
размер шрифта в достаточно больших пределах, при этом  очертание  самого
шрифта не изменяется.
   Просмотр и установка новых шрифтов  осуществляется  через  диалоговое
окно Шрифты (доступ: Мой компьютер к к
   Панель управления к к Шрифты). Как переместить файл или папку Шрифты
   Начинаем работать 147 148 Начинаем работать
 
   Мусорная корзина
 
   С помощью мусорной корзины вы можете не только удалять файлы или пап-
ки целиком, но и восстанавливать их. Любые удаляемые объекты сначала по-
мещаются в мусорную корзину и только после того, как вы  дадите  команду
Очистить, все эти объекты исчезнут раз и навсегда.
   Используя метод перетаскивания, вы можете поместить любой объект сис-
темы в мусорную корзину. Для того, чтобы восстановить удаленный  объект,
просто щелкните левой клавишей мыши по пиктограмме Корзина,  выберите  в
открывшемся диалоговом окне нужную пиктограмму и переместите ее на любой
диск или рабочий стол. Утилита
   Любая специальная программа, предназначенная для  выполнения  опреде-
ленного задания по обслуживанию операционной системы Windows 98  называ-
ется утилитой.
 
   Приложения
 
   Любая программа, написанная под операционную систему Windows 98 назы-
вается приложением.
 
   Ассоциирование
 
   С помощью диалогового окна Открыть с помощью вы можете сообщить  сис-
теме некоторую информацию, касающуюся  принадлежности  расширения  файла
принадлежность к конкретному приложению.
   Чтобы изменить ассоциирование к  приложению,  просто  выберите  файл,
нажмите клавишу Shift и щелкните правой кнопкой мыши. В появившемся диа-
логе выберите программу, которую вы хотите использовать для  этого  типа
файла. Мусорная корзина Утилита
   Начинаем работать 149 150 Начинаем работать С помощью этой  папки  вы
можете просмотреть или установить новые шрифты Диалоговое  окно  свойств
Корзина
 
   Завершение работы
 
   Если вы хотите закончить сеанс с системой, воспользуйтесь  диалоговым
окном Завершение работы Windows (доступ: Пуск к к Завершение работы).
 
   Многозадачность
 
   Windows 98 является многозадачной операционной системой. Это  означа-
ет, что вы можете работать сразу с несколькими приложениями.  Для  этого
система  использует  так  называемую  приоритетную  многозадачность  для
32-разрядных приложений и кооперативную многозадачность  для  приложений
MS-DOS. Клавиатурные эквиваленты
   F2 Переименовать
   F3 Найти
   CTRL+C Скопировать
   CTRL+X Вырезать
   CTRL+V Вставить
   SHIFT+DELETE Удалить, не помещая в корзину
   ALT+ENTER Свойства
   CTRL+двойной щелчок Открыть альтернативное контекстное меню
   CTRL+ESC Вызвать свойства Панели задач
   F4 Открыть список всех папок и дисков
   F5 Обновить Завершение работы Клавиатурные эквиваленты
   Начинаем работать 151 152 Начинаем работать С помощью этого  диалого-
вого окна вы можете изменить ассоциирование к тому или иному приложению
   Завершение работы в Windows 98
 
   F6 Перейти из одного окна проводника Windows в другое CTRL+Z Отменить
   CTRL+A Выделить все
   BACKSPACE Перейти к папке верхнего уровня
   CTRL+TAB Перейти из одной вкладки в другую
   F4 Открыть список папок
   F1 Справка
   F10 Перейти к меню
   SHIFT+F10 Вызвать контекстное меню для выделенного объекта
   CTRL+ESC Открыть главное меню
   CTRL+ESC Нажать на кнопку Пуск
   ALT+TAB Перейти из одного запущенного приложения в другое Alt+M Свер-
нуть все окна
   Win+R Открыть окно Запуск программы
   Win+M Свернуть все открытые окна
   Win+F1 Вызвать справочную систему Windows 98
   Win+E Вызвать Проводник Windows
   Win+F Найти файл и папку
   CTRL+Win+F Найти компьютер
   Win+Tab Переход между приложениями Панели задач
   Win+Break Вызвать свойства системы Клавиатурные  эквиваленты  Клавиа-
турные эквиваленты
   Начинаем работать 153 154 Начинаем работать
 
   Встроенные приложения для Windows 98
 
   В Windows 98 включено множество приложений, упрощающих жизнь  пользо-
вателя:
   - приложения, позволяющие воспроизводить звук, анимацию и видео через
проигрыватели компакт-дисков или звуковые адаптеры
   - сервисные прикладные программы для связи с другими  компьютерами  и
интерактивными службами
   - служебные прикладные программы, позволяющие обслуживать диски, вес-
ти архивацию и сохранять данные и файлы,  отображать  содержимое  буфера
промежуточного хранения, выводить информацию относительно системных  ре-
сурсов, вести наблюдение за сервером сети и другими сетевыми подключени-
ями, проводить системные политики на  основе  сетевых  групп,  увеличить
объем дискового пространства на жестких дисках  большой  емкости,  сжать
данные на дисках, наблюдать за производительностью системы, вставлять  в
документы различные символы
   - специальные прикладные программы  с  набором  стандартных  и  новых
средств для людей с ограниченной подвижностью, плохим зрением и слухом
   - набор программ для работы с Internet
   - стандартные программы и дополнительные компоненты  системы  (Paint,
WordPad, Быстрый просмотр, Игры, Калькулятор, Программы-заставки,  Прос-
мотр рисунков, Сервис сценариев, Указатели мыши, Фоновые рисунки, Шабло-
ны документов и Темы рабочего стола) Индикатор системных ресурсов
   Обратитесь через меню Пуск к папке Служебные  и  запустите  программу
Индикатор ресурсов. С помощью этой программы вы можете оценить системные
ресурсы вашего компьютера. Например, вы сможете узнать сколько оператив-
ной памяти требуется тому или иному приложению для работы в Windows 98.
 
   Преобразование диска в FAT32
 
   Если вы хотите  более  эффективно  использовать  пространство  вашего
жесткого диска и не делить его на логические диски, обратитесь через ме-
ню Пуск к папке Служебные и запустите  утилиту  Преобразование  диска  в
FAT32. Посредством этой утилиты вы можете осуществить переход из FAT16 в
систему FAT32 без переформатирования диска.
   Прежде, чем вы преобразуете ваш диск в FAT32, убедитесь  в  том,  что
новая дисковая система вам действительно нужна. Минимальный размер клас-
тера в FAT16 для одного гигабайтного диска есть 32 килобайта, а в  FAT32
он составляет всего 4 килобайта. Конечно же это выгодно, тем более,  что
FAT32 не ограничивается 2-гигабайтным лимитом дискового пространства.  С
другой стороны, в FAT32 вы  не  сможете  работать  с  древними  версиями
Windows. Встроенные приложения для Windows 98 Индикатор системных ресур-
сов
   Встроенные приложения для Windows 98 155  156  Встроенные  приложения
для Windows 98 Утилита Преобразование диска в FAT32
 
   Если вы уже преобразовали вашу систему в FAT32, то единственный  спо-
соб возвратить все на место -- взять и переформатировать диск.
 
   Архивация данных
 
   Обратитесь через меню Пуск к папке Служебные и запустите утилиту  Ар-
хивация. С помощью этой утилиты вы  можете  резервировать  файлы  вашего
жесткого диска, а также составлять задания на автоматическое  резервиро-
вание таких файлов.
   С помощью утилиты Архивация данных вы можете также восстановить  пос-
леднюю полную копию системы и файлы реестра.
 
   Таблица символов
 
   Обратитесь через меню Пуск к папке Служебные  и  запустите  программу
Таблица символов. Открытая Таблица  символов  позволит  вам  просмотреть
весь набор символов того или иного установленного шрифта и, в случае не-
обходимости, ввести этот символ в оформляемый документ. Калькулятор
   Если вы хотите использовать в своей работе весьма неплохой и  продви-
нутый калькулятор, обратитесь через меню Пуск к папке Стандартные и  за-
пустите программу Калькулятор.
 
   Портфель
 
   Если вы работаете на двух разных компьютерах с одними и теми же доку-
ментами, попробуйте осуществлять синхронизацию версий  одинаковых  доку-
ментов с помощью портфеля Windows, пиктограмму которого  вы  найдете  на
вашем рабочем столе. Архивация данных Калькулятор
   Встроенные приложения для Windows 98 157  158  Встроенные  приложения
для Windows 98 Архивация данных в Windows 98 С помощью этой программы вы
можете просмотреть весь набор символов  того  или  иного  установленного
шрифта и, в случае необходимости, ввести символ в оформляемый документ.
   Программа Калькулятор
 
   Графический редактор Paint
 
   Если вы хотите что-нибудь нарисовать, обратитесь через  меню  Пуск  к
папке Стандартные и запустите графический редактор Paint. Текстовый  ре-
дактор WordPad
   Если вы хотите создать текстовой документ и вывести  его  на  печать,
обратитесь через меню Пуск к папке Стандартные и запустите текстовой ре-
дактор WordPad.
 
   Microsoft Outlook Express
 
   Если вы хотите получить в свое распоряжение мощный персональный орга-
низатор, позволяющий оперировать электронной почтой, календарем событий,
базой контактов и списком текущих дел и документов, обратитесь через ме-
ню Пуск к  папке  Internet  Explorer  и  запустите  программу  Microsoft
Outlook Express. Графический редактор Paint Текстовый редактор WordPad
   Встроенные приложения для Windows 98 159  160  Встроенные  приложения
для Windows 98 Портфель Windows 98
   Древний и неуклюжий графический редактор Paint Перед вами весьма пос-
редственный текстовый редактор
 
   Обслуживание Windows 98
 
   В Windows 98 включен пакет утилит, позволяющий  исправлять  неполадки
дисков и повышать эффективность работы системы.  Вы  можете  обслуживать
систему с помощью следующих утилит Сведения  о  системе,  Дефрагментация
диска и Проверка диска.
 
   Сведения о системе
 
   Великолепная утилита, благодаря которой вы  можете  добиться  большей
производительности и ускорять запуск системы. Для того, чтобы  запустить
утилиту Сведения о системе через кнопку Пуск обратитесь к папке  Служеб-
ные.
 
   Дефрагментация диска
 
   Утилита Дефрагментация диска позволяет дефрагментировать файлы  диска
для ускорения загрузки и работы приложений. Эта утилита  способна  рабо-
тать в так называемом фоновом режиме. Microsoft Outlook Express Сведения
о системе
   Встроенные приложения для Windows 98 161 162 Обслуживание Windows  98
Перед вами одна из лучших программ Windows 98 Microsoft Outlook Express
   С помощью этой утилиты вы можете добиться большей  производительности
и ускорять запуск системы
 
   Для того чтобы запустить утилиту Дефрагментация диска, выберите  диск
через папку Мой компьютер, нажмите правую кнопку мыши, щелкните на пунк-
те Свойства, обратитесь к вкладке Сервис и нажмите кнопку Дефрагментиро-
вать.
 
   Проверка диска
 
   Вы можете проверять свой диск на наличие ошибок в  системе  файлов  и
самом диске. Для того, чтобы запустить утилиту Проверка диска,  выберите
диск через папку Мой компьютер, нажмите правую кнопку мыши, щелкните  на
пункте Свойства, обратитесь к вкладке Сервис и нажмите  кнопку  Проверка
диска. Проверка диска Проверка диска
   Обслуживание Windows 98 163 164 Обслуживание Windows 98 Проверка дис-
ка на наличие ошибок в системе файлов и самом диске
   Дефрагментация диска
 
   Компьютерные сети
 
   Сетью считают несколько компьютеров, объединенных  между  собой  пос-
редством так называемых  каналов  связи  (кабели,  соединители,  сетевые
адаптеры). Например, телефонная сеть состоит из телефонов  и  телефонных
кабелей. Суть любой сети есть серверы (хосты) и  клиенты.  Сервером  или
хостом считается главный компьютер сети, а клиентом -- компьютер,  имею-
щий доступ к ресурсам самого сервера или другим компьютерам сети.
   Сети бывают локальные и глобальные. Локальная сеть --  это  замкнутое
объединение компьютеров. Глобальная сеть может  состоять  из  телефонных
линий, каналов связи и самих локальных сетей.
   Если клиентская часть сети объединена в одну или несколько групп, го-
ворят, что сеть состоит из одной или более рабочих групп (доменов).  Лю-
бой компьютер рабочей группы сети должен иметь имя,  набранное  исключи-
тельно латинскими буквами.
   Одним из важных элементов сети является ресурс.  В  качестве  ресурса
сети может выступать любое устройство сети или папка с файлами. Доступ к
ресурсу может быть ограничен или предоставлен рабочей группе в  совмест-
ное пользование. Если ресурсом пользуются совместно, это значит,  что  у
ресурса имеется совместное имя. Если же доступ к ресурсу ограничен,  та-
кому ресурсу системным администратором был присвоен пароль. Для  подклю-
чения к тому или иному ресурсу сети используют различные приложения.
   Ваш компьютер может подключиться к сети посредством временного  (ком-
мутируемого) канала, например, через телефонную линию,  или  постоянного
(выделенного) канала. Компьютерные сети и Windows 98
   В Windows 98 встроена гибкая 32-разрядная  сетевая  архитектура.  Это
значит, что в  вашем  распоряжении  имеется  весьма  простой  и  удобный
32-разрядный сетевой клиент с  поддержкой  классического  (TCP/IP,  IPX,
SNMP, DMI) доступа к сетевым ресурсам,  с  поддержкой  любых  приложений
клиентсервер Windows NT и с обеспечением доступа к сетям Novell NetWare,
Microsoft, UNIX.
   Кроме этого, с помощью универсального 32-разрядного сетевого  клиента
Windows 98 вы можете вести удаленное  администрирование  вашей  системы,
одновременно использовать несколько сетевых протоколов и  установок  для
сетевых адаптеров, а также  получить  доступ  к  сетям  Novell  NetWare,
Microsoft и UNIX по обыкновенной телефонной линии.
   Сетевая архитектура Windows 98 поддерживается следующими сетями:
   - Artisoft LANtastic
   - Banyan Enterprise Client
   - Banyan VINES
   - Digital Equipment Corporation (DEC)
   - Microsoft Windows для Workgroups 3.x, Windows 95 и Windows NT
   - Novell NETX, VLM и Novell Client для Windows 95/98
   - IBM Networks Client для Windows 95
   - Solstice NFS Client
   В Windows 98 включена встроенная поддержка организации сети.  Универ-
сальный сетевой клиент Windows 98 спроектирован так, что  вам  не  нужно
беспокоиться  о  настройках  сетевых   параметров.   Компьютерные   сети
Компьютерные сети и Windows 98
   Компьютерные сети 165 166 Компьютерные сети
 
   Установите сетевой адаптер, подключитесь и больше не думайте  о  типе
сетевого адаптера и сетевой среды. Microsoft Network
   Разработанная специально для  Windows  95  служба  Microsoft  Network
(MSN) является типичной интерактивной системой (CompuServe или AOL), ко-
торая работает в терминальном режиме через протокол TCP/IP для локальных
пользователей и протокол X.25 для удаленных пользователей.
 
   Виды услуг MSN
 
   - электронная почта
   - электронные доски объявлений
   - живое общение через утилиту Chat
   - библиотеки файлов
   - доступ к конференциям пользователей Internet  Компьютерные  сети  и
Windows 98 Microsoft Network
   Компьютерные сети 167 168  Компьютерные  сети  Универсальный  сетевой
клиент Windows 98
 
   Подключение к MSN
 
   Для подключения к MSN вам необходимы: модем, телефонная линия и  кре-
дитная карточка.
   В России локальная точка входа в MSN доступна  через  известную  сеть
Sprint. Ответы на большинство вопросов относительно  подключения  к  MSN
можно узнать по телефону в Москве: (095) 956 0885.
 
   Глобальная сеть MSN
 
   MSN можно назвать глобальной сетью, так как в  этой  сети  вы  можете
отправлять и получать электронную почту, подключаться к  конференциям  и
разговорам, загружать и снимать файлы. При этом, загружаемые вами в сеть
файлы и ваша активность в ходе конференций и разговоров могут рассматри-
ваться, изменяться и стираться без уведомления управляющим форума.
   С правилами сети MSN, касающимися поведения  при  работе  в  системе,
хранения и стирания электронной почты и загруженных файлов, а также кон-
ференций, бюллетеней и других вопросов, можно ознакомиться при работе  в
самой системе. Кроме этого, ни при каких обстоятельствах вам не разреша-
ется публиковать, помещать, распределять или распространять клеветничес-
кий, ущемляющий права, непристойный или какой-либо другой незаконный ма-
териал через сеть MSN, а ваше членство в сети MSN может быть  прекращено
при наличии или отсутствии оснований после направления вам соответствую-
щего уведомления.
 
   Установка Microsoft Network
 
   Просто следуйте за инструкциями мастера установки MSN, доступ к кото-
рому осуществляется через вкладку Установка и удаление программ.
 
   Настройка модема для доступа в MSN
 
   Чтобы настроить параметры модема для работы в MSN, необходимо  дважды
щелкнуть пиктограмму MSN на рабочем столе,  нажать  кнопку  Настройка  и
просто перейти к настройке модема. Диалоговое окно свойств модема в  Па-
нели управления можно не использовать, так как параметры MSN имеют более
высокий приоритет. Microsoft Network Microsoft Network
   Компьютерные сети 169 170 Компьютерные сети
 
   Если не удается установить соединение с MSN
 
   Если у вас возникли проблемы при попытке регистрации в MSN, значит  в
вашем регионе отсутствует телефонный номер для  бесплатной  регистрации.
Попробуйте в диалоговом окне Настройка подключения нажать кнопку Телефо-
ны, затем кнопку Изменить, выбрать номер вашего региона и повторить  по-
пытку соединения.
   Если установить соединение так и не удается, обратитесь в службу под-
держки Microsoft.
 
   Конференции пользователей MSN
 
   Конференции пользователей MSN  несколько  отличаются  от  конференций
Usenet глобальной компьютерной сети. В MSN группы  конференций  являются
одной из услуг сети MSN. Статьи этих конференций никем не  рецензируются
и не предусматривают какой-либо ответственности авторов подобных статей.
В частности, это означает, что MSN не имеет собственного сервера  новос-
тей с протоколом NNTP. Вы не можете посредством приложений типа  Trumpet
Newsreader или Forte Agent получить доступ к конференциям MSN.
 
   В Internet через MSN
 
   MSN среди прочих возможностей включает доступ к  Internet.  MSN  пол-
ностью интегрирована с обозревателем Microsoft Internet Explorer  4.0  и
снабжена рядом функций, призванных улучшить ваше сетевое путешествие.
   Если вы видите ALT в папке \Internet Newsgroups\Popular
   -ewsgroups, значит вы имеете  полный  доступ  к  ресурсам  глобальной
компьютерной сети. По умолчанию, т. е. сразу  после  установки  MSN,  вы
имеете лишь ограниченный доступ к ресурсам Internet.
   Если у вас нет учетной записи в Internet, просто зарегистрируйтесь  в
Microsoft Network. Microsoft Network Microsoft Network
   Компьютерные сети 171 172 Компьютерные сети
 
   Для этого достаточно воспользоваться расположенным на  рабочем  столе
значком MSN и следовать появляющимся на экране указаниям.
 
   В MSN через вашего поставщика услуг Internet
 
   Чтобы вы смогли войти в MSN через своего поставщика  услуг  Internet,
корпорация Microsoft разработала новую технологию  доступа  Third  Party
Access (TPA). Эта технология позволяет вам оплачивать время, проведенное
в сети MSN, только вашему провайдеру.
   Вы можете получить доступ к сети MSN из Internet, используя даже вер-
сию MSN 1.2.
   Чтобы войти в сеть MSN через вашего  поставщика  услуг  Internet,  он
должен поддерживать протокол Point-to-Point Protocol (PPP) без каких-ли-
бо сценариев, т. е. в режиме PPP не должно исполняться  никаких  команд.
Если ваш провайдер отвечает этим требованиям, проделайте следующие шаги:
n Откройте папку Удаленный доступ к сети и создайте соединение  с  вашим
поставщиком услуг Internet посредством мастера Новое соединение
   - Установите связь с вашим провайдером и войдите в Internet
   -  Войдите  в  режим  командной  строки  MS-DOS   и   наберите   ping
www.msn.com. Если вы получили доступ  к  web-узлу  MSN,  то  вы  увидите
что-то похожее на это: Pinging machine-name IP-address with 32 bytes  of
data
   - Теперь щелкните левой клавишей мыши на  пиктограмме  MSN,  откройте
диалоговое  окно  свойств  Settings,  выберите  connect  Using   Another
Internet Access Provider, нажмите OK, а затем Connect
   В MSN через локальную сеть
   Помните, что подключение к дискам другого компьютера  вашей  сети  не
дает возможности запустить MSN.  Это  можно  сделать  только  со  своего
компьютера.
   Войти в MSN через локальную сеть, подключенную к Internet можно  сле-
дующим образом:
   - Настройте доступ в Internet
   - Войдите в режим командной строки MS-DOS и наберите ping www.msn.com
   - Щелкните левой клавишей мыши на пиктограмме MSN и откройте диалого-
вое окно свойств Settings
   - Выберите choose Connect Using My Local Area Network
   - Нажмите OK и затем Connect
   Если ваша сеть использует прокси-сервер, то  доступа  к  MSN,  скорее
всего, вы не получите, поскольку утилита ping не сможет "достучаться" до
узла MSN. Microsoft Network Microsoft Network
   Компьютерные сети 173 174 Компьютерные сети
 
   MSN и обозреватель Microsoft Internet Explorer
 
   Если вы используете Microsoft Network в качестве доступа к Internet и
являетесь членом MSN, вы  можете  иметь  полный  доступ  к  конференциям
пользователей Internet через MSN.  С  другой  стороны  MSN  и  Microsoft
Internet Explorer используют различные протоколы Usenet, поэтому  вы  не
сможете в обозревателе Microsoft Internet Explorer читать и  публиковать
статьи в конференциях Internet через MSN. Используйте для  этого  в  MSN
ресурс
   -ewsreader.
   Если вы хотите путешествовать по Web с помощью обозревателя Microsoft
Internet Explorer, убедитесь в том, что в Connection  Settings  (доступ:
щелчок правой клавишей мыши на пиктограмме MSN) в качестве вида  сервиса
MSN выбрано Internet and MSN.
   Вы можете изменить тип услуг MSN посредством  щелчка  левой  клавишей
мыши на Access Numbers. В telnet через MSN
   Вы можете совместно использовать приложение telnet, рабочее  соедине-
ние TCP/IP и сеть MSN.
   Для доступа в telnet через MSN вам необходимо:
   - Установить приложение Удаленный доступ к сети
   - Установить MSN 1.2 или выше
   Запустить из папки Windows утилиту telnet.exe только после того,  как
будет реализовано соединение TCP/IP.
 
   Как войти в MSN через провайдера, а в Internet -- с помощью MSN
 
   Вы можете войти в MSN через вашего провайдера или  войти  в  Internet
посредством услуг MSN. Для этого откройте папку Сеть.
   Установив компоненты Клиент для сетей Microsoft  Network,  Контроллер
удаленного доступа и TCP/IP, добавьте к Microsoft Network Microsoft
   -etwork
   Компьютерные сети 175 176 Компьютерные сети
 
   ним протоколы NetBEUI и IPX/SPX совместимый протокол.  В  контроллере
удаленного доступа для TCP/IP в качестве типа драйвера  укажите  Драйвер
NDIS для расширенного режима, а сами свойства протокола TCP/IP настройте
так:
   - IP-адрес: Получить IP-адрес автоматически
   - Привязка: Клиент для сетей Microsoft Network
   - Шлюз: Незаполненный
   - Конфигурация WINS: Включите распознавание WINS, добавьте свой  сер-
вер, например 204.118.34.6 или 204.118.34.11 и  отключите  использование
DHCP для распознования WINS
   - Конфигурация DNS: Отключить DNS
   Оставьте ваше первое соединение удаленного доступа в покое и настрой-
те второе соединение удаленного доступа. В качестве типа сервера удален-
ного доступа укажите PPP: Интернет, Windows NT Server, Windows 98,  а  в
дополнительных параметрах отметьте Программное сжатие данных. В качестве
допустимых сетевых протоколов укажите только TCP/IP. В настройках TCP/IP
опции IP-адрес и Адреса  вводятся  вручную  выберите  в  зависимости  от
инструкций вашего поставщика услуг Internet. Кроме этого, сообщите  сис-
теме использовать сжатие заголовков IP и использовать  стандартный  шлюз
для удаленной сети.
 
   MSN Premier
 
   В настоящее время в сети MSN зарегистрировано  более  двух  миллионов
пользователей.  Новый  программный  продукт  MSN  Premier  предоставляет
пользователям максимально полный и необычайно быстрый доступ к  ресурсам
Internet через сеть MSN. С помощью MSN Premier  вы  можете  вести  живой
разговор, участвовать в форумах, публиковать сообщения на досках  объяв-
лений. Ниже кратко описаны некоторые функции MSN Premier:
   - Easy-to-Use E-mail: Удобная электронная  почта,  интегрированная  с
Internet Explorer 4.0
   - Friends Online: Списки ваших знакомых из более, чем 100  популярных
форумов и чат-комнат
   - Faster Connections: Соединение через собственную  быстродействующую
сеть Microsoft
   - Communicate: удобный доступ к вашим часто посещаемым местам
 
   Web-узел MSN
 
   Сервер www.msn.com к услугам MSN имеет отношение  весьма  отдаленное.
Microsoft Network Microsoft Network
   Компьютерные сети 177 178 Компьютерные сети http://www.msn.com
 
   Internet Relay Chat
 
   Система IRC была создана Джарко Ойкариненом (Jarkko Oikarinen) в Фин-
ляндии в 1988 г. Эта система позволяет пользователям Internet и Intranet
беседовать в реальном времени. Для предотвращения всеобщей путаницы люди
объединяются в каналы, поддерживающие различные темы  обсуждения.  Любые
символы, введенные через программу IRC, появляются на экранах  всех  ос-
тальных участников вашего канала.IRC или релейный разговор чем-то  напо-
минает работу в конференциях Usenet. Но если там вы общаетесь не  в  ре-
альном времени, то здесь может вестись живой разговор. Разве что, -- вас
никто не слышит. Вас могут прочитать. Вы набиваете текст на  клавиатуре.
Ваша информация попадает на общий дисплей. Различные  группы  видят  ваш
бред. Если интересно -отвечают. Если -- нет, то, в лучшем  случае,  мол-
чат. В худшем... Именно  так  и  начинаются  войны  и  наезды  в  рамках
Internet.
 
   Живое общение
 
   Вы можете создать новую релейную группу. Для этого вам нужно  подсое-
диниться к каналу, к которому еще никто  не  подключен,  и  выбрать  ка-
кую-нибудь новую тему для базара. Вы можете так же застолбить себе  ком-
натку на двоих, передать файл со своей фотографией по каналу IRC  своему
собеседнику или играть в компьютерные игры с чудаком на том берегу океа-
на.
   Подсоединение к IRC осуществляется через запуск программы-клиент  IRC
и присоединения к некоторому каналу. После этого вы можете видеть  сооб-
щения, которые посылают пользователи, находящиеся на канале, а также по-
сылать свои собственные сообщения. Все имена каналов начинаются со знака
#. Например, #hottub является популярным каналом для поиска и  болтовни.
Некоторые программы-клиенты IRC  позволяют  вам  присоединиться  к  нес-
кольким каналам одновременно. Чтобы разыскать последние серверы IRC, об-
ратитесь к конференции Usenet alt.irc. Вопросы и ответы для этой  группы
новостей включают в себя список серверов. В рамках IRC присоединитесь  к
каналу #irchelp или #wasteland, чтобы спросить о серверах, либо  введите
команду /links, чтобы увидеть длинный список серверов IRC, к  которым  в
настоящее время подключен ваш сервер.Выясните у вашего поставщика  услуг
Internet о доступных каналах IRC.  Но!  Если  у  вас  имеется  доступ  к
Telnet, то у вас имеется доступ и к релейному разговору с юзерами  всего
мира. В IRC возможно наличие большого количества каналов. В  отличии  от
адресов Internet каналы имеют исключительно нецифровые имена. Список ка-
налов содержит имя самого канала и количество юзеров этого канала. В IRC
только идиоты пользуются реальными именами.  Здесь  в  моде  псевдонимы.
Именно между этой тонной псевдонимов и ведется разговор. Если вы не зна-
ете английский, то лучше не суйтесь. Здесь над  вами  будут  издеваться.
Эти люди не понимают даже так называемого хорошего английского.  Русских
здесь воспринимают примерно так, как русские относятся к чукчам  из  Не-
нецкой республики. Но, впрочем, попытка -- не пытка. Бавает и  наоборот.
Наверное, зависит от их настроения. Вас могут принять в свой  круг.  Вот
только тогда вы сможете ощутить ритм работы релейного  канала.  В  любом
случае, начните беседу с тривиального "Hi All".
 
   Общение через Microsoft Chat
 
   Microsoft Chat является одним из самых популярных средств  общения  в
Internet. С помощью этой программы вы можете беседовать в реальном  вре-
мени, используя специальные графические средства  (режим  комиксов)  или
текстовый режим. В режиме комиксов ваша  беседа  весьма  эффектно  будет
отображаться комиксом, персонаж которого вы можете подобрать сами. Живое
общение Общение через Microsoft Chat
   Internet Relay Chat 179 180 Internet Relay Chat
 
   Список пользователей
 
   Вы можете обратиться к списку пользователей, находящихся в данный мо-
мент времени в комнатах выбранного вами сервера IRC.
 
   Огромный выбор шрифтов
 
   В Microsoft Chat вы можете вести текстовую беседу как в текстовом ре-
жиме, так и в режиме комиксов, используя различные шрифты.
 
   Ваш собственный персонаж
 
   В Microsoft Chat включен готовый набор комиксовых персонажей. Вы  мо-
жете создать свой персонаж с помощью встроенного редактора комиксов.
 
   Передача файлов и звуков
 
   Вашим собеседникам вы можете передавать любые файлы, а также звуки.
 
   Макрокоманды
 
   Используя макрокоманды вы можете вносить в беседу стандартые фразы  и
выражения, используя простые клавиатурные эквиваленты.
 
   Один псевдоним и несколько комнат
 
   Вы можете подключиться к нескольким комнатам, имея всего один псевдо-
ним. Как подключиться к каналу
   Подключение к IRC-серверу осуществляется через диалоговое окно  Подк-
лючение. Просто введите адрес сервера и имя канала.
 
   Список каналов Microsoft Chat
 
   В настоящее время серверами Microsoft Chat  поддерживаются  следующие
каналы:
   - comicsrv1.microsoft.com, #Comic_Chat
   - comicsrv1.microsoft.com, #Comic_Help
   - comicsrv1.microsoft.com, #Newbies
   - comicsrv1.microsoft.com, #Pet_Chat
   - comicsrv1.microsoft.com, #Sports_Chat
   - comicsrv2.microsoft.com, #Family_Chat
   - comicsrv2.microsoft.com, #Internet_Chat
   - comicsrv2.microsoft.com, #Politics_Chat
   - comicsrv2.microsoft.com, #Singles_Chat
   - mschat.msn.com, #Comic_Chat
   - mschat1.msn.com, #Comic_Chat
   - mschat2.msn.com, #Comic_Chat
   - mschat3.msn.com, #Comic_Chat
   - thelaweb.com, #thelaweb Общение через Microsoft Chat Общение  через
Microsoft Chat
   Internet Relay Chat 181 182 Internet Relay Chat
 
   Как начать беседу
 
   Выберите текстовой или комиксовый  режим  и  наберите  на  клавиатуре
"Привет всем!" или "Hi all!" Используйте текстовый режим  для  беседы  с
несколькими людьми. Если вы хотите увидеть  эмоции  ваших  собеседников,
выберите комиксовый режим общения.
 
   Печать
 
   Вы можете распечатать результат своего общения, просто выбрав в  меню
Файл команду Печать. Telnet
   В Telnet, как правило, вкладывают два смысла. Во  первых,  Telnet  --
это протокол эмуляции терминала, через который осуществляется  удаленный
доступ в Internet. А во вторых, telnet -- это программа UNIX с аналогич-
ными функциями (пишется с маленькой буквы, ибо в UNIX это важно).
   Запустив такую программу, вы увидите на экране своего  монитора  уда-
ленный терминал.
   Все это может быть реальностью только за деньги, то  есть  вы  должны
получить доступ в Internet на уровне Dial-up. Впрочем,  в  Internet  су-
ществуют сервера, которые предоставляют бесплатный  ограниченный  доступ
через Telnet к некоторым базам данных.
   Программа telnet через определенные команды позволяет управлять пара-
метрами сеанса связи только через командный  режим.  Это  означает,  что
сначала вы коннектитесь с удаленным хостом и после  того  как  нажимаете
escape-последовательность, попадаете в  командный  режим  telnet.  Сеанс
связи поддерживается как вашим софтом, так и  софтом  удаленной  машины.
Если копать глубже, то связь  осуществляется  через  протокол  TCP  пос-
редством пакетов UDP.
   Таким образом Telnet это:
   - Регистрация на удаленном компьютере
   - Использование софта Internet, в том числе  клиентских  программ  на
удаленном компьютере
   - Запуск доступного  софта  на  удаленном  компьютере  Общение  через
Microsoft Chat Telnet
   Internet Relay Chat 183 184 Telnet
 
   -SCA Telnet через Windows 98
 
   Многие, говоря о Telnet, подразумевают UNIX. А те, кто  считают,  что
знают UNIX, работают в Internet через Telnet. Мы уходим от тех и от дру-
гих. На время. Мы погрузимся в старый добрый DOS, так  как  NCSA  Telnet
работает в стандартной MS-DOS, а значит и в Windows 98.
   Запуск NCSA Telnet осуществляется после ввода следующей команды:
 
   telnet hostname
 
   Если все набрано правильно, то вы соединитесь с хостом hostname. Этот
хост попросит вас ввести регистрационное имя и пароль.
   -CSA Telnet эмулирует терминал VT100. Но операционка удаленного хоста
не может определить тип вашего терминала. Вы должны определить его сами.
Для удаленных UNIX-компьютеров введите:
 
   -ewton% set term=vt100;tset
 
   Выход из NCSA Telnet зависит от того количества  сессий,  которое  вы
имеете в данный момент, то есть, вы должны разорвать связь с каждым хос-
том.
   Результатом ваших действий должно быть обычное приглашение вашей опе-
рационки.
   Вы также можете завершить сеанс через комбинацию  клавиш  Alt-X.  Эта
команда закрывает только текущую сессию.
 
   Непонятный VT100 и ясный локальный терминал
 
   В NCSA Telnet терминал вашего компьютера  отображается  на  удаленном
компьютере как терминал VT100. Вы же работаете на PC. Поэтому  некоторые
клавиши вашего компьютера отличаются от аналогичных на VT100.
 
   Сразу несколько сессий? ОК!
 
   -CSA Telnet позволяет открывать несколько  сессий  одновременно.  Для
этого вы должны ввести:
 
   telnet hostname hostname ...
 
   Здесь hostname -- имя компьютера, с которым вы коннектитесь.
 
   Что там есть в нашей строке состояния? Все!
 
   Терминал VT100 удаленного компьютера требует 24 строки. В  25  строке
локального компьютера вы можете видеть состояние собственной сессии. Вы-
деленные символы отображаются в нижнем левом углу. Все эти символы соот-
ветствуют удаленному хосту. Остальные символы могут отображать  все  что
угодно.
 
   Открываем еще одну сессию
 
   Открыть еще одну сессию на текущем удаленном хосте или на другом хос-
те можно через клавиатурную комбинацию Alt-A.
 
   Указываем на хоста
 
   Вы можете телнетиться только через IP-адрес. Поэтому ваша первая  за-
дача -- определить IP-адрес удаленного компьютера. Для  этого  настройте
программу на поиск имен посредством  соответствующей  службы  удаленного
сервера. NSCA Telnet через Windows 98 NSCA Telnet через Windows 98
   Telnet 185 186 Telnet
 
   Прокручиваем в режиме обратной прокрутки
 
   Клавиша Scroll Lock позволяет не прокручивать экран, когда идет полу-
чение данных и включать/отключать режим обратной прокрутки. Режим обрат-
ной прокрутки дает вам возможность перемещать данные на экране стрелками
или клавишами PgUp и PgDn.
   Помните, что в режиме обратной прокрутки нельзя оперировать командами
telnet.
 
   Вырезаем и вставляем
 
   Находясь в режиме обратной  прокрутки,  вы  можете  копировать  части
текста одной сессии и вставлять эти части в другую.  Попробуем  скопиро-
вать текст в буфер и затем вставить его из буфера в новую сессию.
   1. Включим  режим  обратной  прокрутки  посредством  нажатия  клавиши
Scroll Lock.
   2. Передвиньте курсор в начало текста и нажмите клавишу пробела.
   3. Передвиньте курсор в конец текста и нажмите клавишу пробела.
   4. Нажмите Alt-C. Выделенный текст скопирован в буфер.
   5. Выходим из режима обратной прокрутки и переключаемся на новую сес-
сию посредством нажатия клавиш Alt-N или Alt-B.
   6. Помещаем курсор в желаемое  место  и  нажимаем  Alt-V.  Выделенный
текст помещен в новую сессию. Переключаемся между сессиями
   Переключиться между двумя  активными  сессиями  можно  через  команду
Alt-N. Имя активизированной сессии вы можете увидеть в левой нижней час-
ти экрана. Если вы хотите вернуться в старую сессию, то  вы  можете  это
сделать через команду Alt-B.
 
   Просматриваем сообщения экрана консоли
 
   Экран консоли отображает информацию, связанную с локальным и  удален-
ным компьютером. Вызвать экран консоли, то есть сделать  сессию  невиди-
мой, но активизированной, вы можете через Alt-Z.
 
   Закрываем текущую сессию
 
   Командой Alt-X закрывается текущая сессия. Используя эту команду,  мы
наблюдали сбои на удаленном компьютере.
 
   Перехватываем текст экрана
 
   Если нажать Alt-C, то можно перехватить текст экрана и направить  его
в файл (то есть добавить текст к файлу cap- file) или распечатать.  Если
вы повторно выберите команду Alt-C, вы отключите режим перехвата.
   Если в меню Parameters вместо стандартного файла для  перехвата  ука-
зать prn, то можно распечатать перехваченный текст.
   Невозможно перехватить текст активной сессии, если включен перехват в
фоновой сессии. Решить эту проблему можно командой  Alt-D.  NSCA  Telnet
через Windows 98 NSCA Telnet через Windows 98
   Telnet 187 188 Telnet
 
   Игнорируем бесконечный текст
 
   Если вы хотите пропустить идущий бесконечным потоком  текст,  нажмите
Alt-S. Вы пропустите текст только на экране, то есть сам текст будет на-
ходиться в буфере перехвата.
 
   Перезагружаем экран VT100
 
   Если вам не понравился текущий тип терминала и вы желаете  установить
новые параметры VT100 (точнее их установит удаленный компьютер), нажмите
Alt-R. Параметры вашего экрана VT100 в этом случае переустановятся таким
образом, что отключится режим упаковки, разблокируется  графический  ре-
жим, а табуляторы установятся на каждую восьмую позицию.
 
   Все! Надоело! Больше не могу!
 
   Команда Ctrl-Shift-F3 применяется в том случае, когда ни одна из сес-
сий не работает, Scroll Lock не горит, нажатие клавиш ALT-R и/или  ALT-X
не  приводит  ни  к  какому   результату.   После   выполнения   команды
Ctrl-Shift-F3 вы выйдите из Telnet в DOS.
 
   Не разрывая связь, выходим в старую добрую DOS
 
   Если вы хотите выйти в DOS и при этом оставаться в  сессиях,  нажмите
Alt-E. В досовской оболочке вы можете использовать любые программы, кро-
ме сетевой версии NCSA Telnet, сетевой версии программы FTP пользователя
и программы format. Возврат в Telnet осуществляется командой exit. Уста-
навливаем параметры
   Если вы хотите изменить цвета, задать  новый  эхо-  режим,  настроить
клавишу стирания символов, управлять режимом экрана и режимом  пересылки
файлов, дать другое имя сессии, типу терминала и файлу перехвата, нажми-
те Alt- P. После того, как вы в появившемся диалоговом  окне  Parameters
модифицируете необходимые опции, нажмите клавишу F1 (для сохранения  из-
менений) или Esc (для сохранения предыдущих параметров).
 
   Символы или строки? Вот в чем вопрос!
 
   Вы можете воспользоваться достоинствами построчного режима в  случае,
если вам долго отвечает удаленный компьютер. Вы просто втаскиваете  дан-
ные в буфер и пересылаете их единым пакетом на удаленный компьютер через
нажатие клавиши Return. При этом вы  можете  воспользоваться  следующими
клавиатурными комбинациями:
   - если вы нажмете Ctrl-U, то буфер очистится
   - удаление последнего символа, добавленного  в  буфер  осуществляется
клавишей Backspace
   - после нажатия клавиши Tab данные буфера вместе с символом табуляции
немедленно отправятся на удаленный компьютер
   Два замечания относительно построчного режима:
   - любой управляющий символ можно  отправить  на  удаленный  компьютер
лишь в том случае, если этот символ снабдить приставкой ^
   - нельзя переслать  на  удаленный  компьютер  комбинации  Ctrl-U  или
Backspace.
   В случае символьного  режима  ваши  данные  передаются  на  удаленный
компьютер непосредственно в процессе их NSCA  Telnet  через  Windows  98
NSCA Telnet через Windows 98
   Telnet 189 190 Telnet
 
   набора. Этот режим позволяет использовать весь экран вашего  монитора
для редактирования данных.
 
   А что если нажать Backspace?!
 
   По умолчанию,  клавиша  Backspace  преобразовывается  в  код  клавиши
Delete.  Некоторые  удаленные  компьютеры  работают  только  с  клавишей
Backspace.  Чтобы  добиться  совместимости,  необходимо   открыть   меню
Parameters и переустановить код клавиши Backspace.
 
   Хочу другое имя сессии!
 
   Вы можете изменить имя сессии, появляющееся в строке состояния в пра-
вом нижнем углу через меню Parameters. В соответствующее поле данных  вы
можете ввести до 13 символов.
 
   Хочу другой терминал!
 
   В большинстве сессий эмулируется терминал VT100. У вас имеются другие
возможности эмуляции:
   - выбрать VT100 с графикой Tektronix 4014
   - использовать только команды VT100
   - игнорировать коды VT100 и Tektronix 4014
 
   Автоматический перенос строки
 
   Если вы не хотите  смотреть  на  беспорядочный  поток  символов,  ис-
пользуйте символы конца строк. При включенной опции автоматического  пе-
реноса строки переполненный текст автоматически переходит  на  следующую
строку. Адаптирумся к графическому интерфейсу
   Как правило, режим быстрого вывода текста через буфер  экрана  несов-
местим с Windows. В файле конфигурации посредством опции bios вы  можете
установить так называемый режим адаптации. В этом режиме текст на экране
выводится через специальную программу, использующую доступ к BIOS.
 
   Команда finger и ее демон
 
   Через команду finger вы можете получить информацию  о  пользователях,
находящихся в сети. Синтаксис этой команды следующий:
   finger [parameters] [name]@hostname Без каких-либо ключей-свичей  че-
рез команду finger вы можете отобразить на экране своего монитора:
   - регистрационное имя пользователя сети
   - полное имя пользователя сети
   - время регистрации пользователя
   - идентификатор пользователя
   - тип терминала
   При наличии нескольких аргументов перед name вы можете отобразить ин-
формацию относительно  удаленного  пользователя.  Эта  информация  может
включать:
   - каталог удаленного пользователя
   - оболочка удаленного пользователя
   - время первой или последней регистрации удаленного пользователя
   -SCA Telnet через Windows 98 NSCA Telnet через Windows 98
   Telnet 191 192 Telnet
 
   - тип терминала удаленного пользователя и комментарий для этого  тер-
минала из /etc/tty
   - время получения последней почты
   - время последнего чтения почты
   - информацию, содержащуюся в файле .plan в основном каталоге  удален-
ного пользователя
   - проект, содержащийся в файле .project в основном каталоге удаленно-
го пользователя
   Если вы хотите установить связь с удаленным компьютером  и  запустить
на нем демона команды finger, то попробуйте вставить вместо name  символ
кваквы, то есть @, а после кваквы указать имя удаленного компьютера  или
его IP-адрес.
   Опции команды finger
   -l Расширенная информация для локалки.
   -w Общая информация для демона finger.
   -t Изменение времени ожидания ответа.
   -h Изменение имени файла config.tel.
 
   Режимы переноса файла
 
   В NCSA Telnet под режимом переноса файла понимают две функции  FTP  и
rcp. Посредством опций Enabled или Disabled меню  Parameters  вы  можете
переносить или блокировать перенос файлов.
   Если вы немедленно хотите прервать процесс  передачи  файла,  нажмите
Ctrl-C. Если же вы желаете прервать процесс получения файла, пошлите  на
удаленный компьютер команду ABOR.
   -SCA Telnet позволяет пересылать файлы через FTP. Вы можете:
   - Передать текстовые файлы или файлы бинарного формата
   - Создать, изменить или удалить каталог
   - Распечатать текущий каталог
   - Просмотреть файлы в текущем каталоге
   - Получить или отослать несколько файлов
   - Удалить файл
   Для того, чтобы установить ftp, войдите в меню Parameters и разблоки-
руйте режим переноса файлов. Теперь вы можете  запустить  FTP.  Помните,
что режим переноса файлов должен поддерживать удаленный компьютер.
   -SCA Telnet через Windows 98 NSCA Telnet через Windows 98
   Telnet 193 194 Telnet
 
   Передача файлов через Internet
 
   С помощью FTP или протокола передачи файлов вы можете получить доступ
к файловой системе удаленного компьютера. Это означает,  что  вы  можете
передать файл (через FTP, например, вы можете пересылать файлы в  бинар-
ном виде или как текст, то есть в виде ASCII) на удаленный компьютер или
получить необходимый файл с этого компьютера.
   FTP был специально создан для того, чтобы пользователи Intrenet имели
доступ к терабайтам данных и бесчисленным архивам софта, различным руко-
водствам, звуковым файлам и картинкам. Любой уважающий себя сервер имеет
службу FTP, услуги которой, как правило, всегда  бесплатные  (достаточно
указать логин в виде anonymous, а в качестве пароля  ввести  свой  адрес
электронной почты).
   В настоящее время в Internet существует три разновидности  FTP-серве-
ров:
   - Internet-style (доступ ко всем файлам сервера)
   - Listserver (ограниченный доступ)
   - FTPmail (доступ через электронную почту)
   Серверы ftpmail наиболее интересны для тех пользователей,  у  которых
доступ к Internet весьма  ограничен,  то  есть  они  могут  пользоваться
только электронной почтой. Вы вводите в своем  письме  несколько  специ-
альных команд, которые должен выполнить выбранный вами FTPmail-сервер.
   Если все введено правильно и ваше письмо  пришло  по  назначению,  то
FTPmail-сервер начнет искать необходимый файл практически во всех  зако-
улках Internet. Если файл найден, то вам его перешлют, в противном  слу-
чае вам придет письмо с информацией о том, что этого файла в природе  не
существует. Вещь, конечно, хорошая, но если у вас полный доступ к ресур-
сам Internet, она вам ни к чему. Пересылаем файлы
   Пересылка файлов по сети осуществляется через команду ftp. Эта коман-
да устанавливает соединение с сервером FTP. Если соединение не  установ-
лено, то на вашем экране отобразится внутренний командный  интерпретатор
с соответствующим приглашением ftp. Синтаксис команды ftp следующий:
   ftp [-name] [hostname]
   Параметры для пересылаемых файлов
   -d [level] Переход в режим отладки.
   -f <filename> Выполнять только команды файла filename.
   -g Блокировка автоматического расширения имени файла.
   -h <filename> Указать файл конфигурации.
   -i Блокировка приглашений для групповых переносов файлов.
   -m Включить программу more.
   -n Блокировка режима автоматической регистрации.
   -p <filename> Передача файлов через Internet Параметры для передавае-
мых файлов
   Передача файлов через Internet 195 196 Передача файлов через Internet

   Выполнить команды, содержащиеся в файле filename. Эти команды  выпол-
нятся сразу после того, как вы зарегистрируетесь.
   -r Отключить переадресацию вывода.
   -s Отключить переключение слэша.
   -v Отображать любые сообщения удаленного компьютера.
   Команды для передаваемых файлов
   [command] Если команда не указана -- выйти в DOS. Если команда указа-
на -- выполнить ее в DOS.
   account [password] Получить пароль доступа к дополнительным  ресурсам
сервера FTP.
   ascii ASCII-режим передачи данных.
   bell Переслать данные и издать писк.
   bget Бинарный режим передачи данных. Аналог команды get.
   binary Бинарный режим передачи данных. bput Переслать файл в бинарном
режиме. Аналог команды put.
   bye Закончить выполнение ftp.
   cd Изменить каталог на удаленном компьютере.
   close Закрыть соединение с сервером FTP и выйти в DOS.
   delete Уничтожить файл на удаленном компьютере.
   debug [mode] Активизировать режим отладки, то есть ставить перед каж-
дой командой, посланной на удаленный компьютер символы ->.
   dir [other_directory][my_file] Распечатать содержимое локального  ка-
талога на удаленном компьютере. Вы можете сохранить полученную таким об-
разом информацию в файле на своем компьютере. Если вы ввели эту  команду
без аргумента other_directory, то на удаленном компьютере будет  выведен
текущий каталог. Если отсутствует аргумент my_file,  то  вся  информация
отобразится на экране вашего монитора.
   get other_file [my_file] Получить файл с удаленного компьютера и сох-
ранить его на локальном компьютере. Если у этой команды отсутствует  ар-
гумент, то имя сохраняемого файла на локалке будет таким же,  каким  оно
было на удаленном компьютере. Параметры для передаваемых файлов  Команды
для передаваемых файлов
   Передача файлов через Internet 197 198 Передача файлов через Internet

   glob Посредством этой команды вы можете оперировать расширениями фай-
лов, то есть использовать команды mdelete, mget и mput не только  вместе
с именами файлов, но и с их расширениями. Вы можете применять  стандарт-
ные символы (* и &) в расширениях передаваемых файлов.
   hash Активизировать режим печати символов # при передаче блоков, раз-
мер каждого из которых равен 1024 байта.
   help [command] Отобразить описание команды.
   interactive Активизировать режим выдачи сообщений во время приема или
передачи файла.
   lcd [directory] Перейти в другой каталог локального компьютера.  Если
у этой команды отсутствует аргумент, то вы перейдете в каталог по  умол-
чанию.
   lls [directory] Просмотреть каталог локального компьютера.
   ls [other_directory][my_file] Отобразить содержимое каталога  удален-
ного компьютера. Если у команды нет аргумента other_directory, то  отоб-
разится содержимое каталога по умолчанию. Если же  отсутствует  аргумент
my_file, то отобразится файл, в который будет помещена информация с уда-
ленного компьютера. Если же вместо последнего аргумента стоит дефис,  то
вся информация с удаленного компьютера будет выведена  на  экран  вашего
монитора. mdelete [other_files] Уничтожить файлы other_files  удаленного
компьютера.
   mdir other_files my_file Распечатать локальные файлы  other_files  на
удаленном компьютере.
   mget other_files Найти на  удаленном  компьютере  файлы  other_files,
расшифровать и активизировать команду get для переноса этих файлов в ра-
бочий каталог локального компьютера.
   mkdir name_directory Создать каталог на удаленном компьютере.
   mls other_files  my_files  Отобразить  содержимое  файлов  удаленного
компьютера.
   mode [name_mode] Активизация режима переноса  файлов  в  определенное
место. По умолчанию установлен режим stream.
   more Включить режим more, то есть через  паузу  разбивать  содержимое
каталогов на части. Почти как конвейер в UNIX.
   mput files Найти и расшифровать локальные файлы files и запустить ко-
манду  put  для  переноса  этих  файлов  в  рабочий  каталог  удаленного
компьютера.
   -oninteractive Не выдавать сообщения во время  пересылки  или  приема
файлов. Команды для передаваемых файлов Команды для передаваемых файлов
   Передача файлов через Internet 199 200 Передача файлов через Internet

   open host [port] Соединиться с сервером FTP.
   prompt Показывать интерактивные сообщения.
 
   put my_file [other_file] Поместить локальный файл my_file
 
на удаленный компьютер. Если у этой команды отсутствует аргумент 
other_file, то будет использован исходный файл. 
   pwd Распечатать имя текущего каталога на удаленном компьютере.
   quit Аналог команды bye.
   quote arg1 arg2 ... Передать аргументы arg1 arg2 ... на сервер FTP  и
получить только код ответа.
   recv other_file [my_file] Аналог команды get.
   remotehelp [name_command] Получить список доступных команд удаленного
сервера FTP.
 
   rename old_name new_name Дать другое имя файлу old_name
 
удаленного компьютера. 
 
   rm other_file Аналог команды delete. rmdir name_directory
 
Стереть каталог name_directory на удаленном компьютере. 
   send my_file [other_file] Аналог команды put.
   sendport Активизация режима команд PORT. Это позволяет ускорить пере-
сылку файлов. Если PORT не работает, то через  протокол  передачи  файлы
поступят на порт данных по умолчанию.
   slashflip Изменить режим смены слэша.
   status Отобразить состояние программы ftp в данный момент времени.
   struct [name_struct] Эта команда  позволяет  установить  соответствие
между структурой файла и указанным именем. В установке по умолчанию  имя
структуры есть file.
   type [name_type] С помощью этой  команды  вы  можете  установить  тип
ascii для текстов и тип binary или image для графики.  Если  аргумент  у
этой команды отсутствует, то вы увидите тип по умолчанию, то есть ascii.
   user name_user [password][access] Весьма полезная команда. Вы сообща-
ете серверу FTP кто вы есть. Если аргумент у этой  команды  отсутствует,
то вы увидите запрос на ввод пароля. Если указан только аргумент access,
то после того как вы зарегистрируетесь, можно будет воспользоваться  ко-
мандой доступа account. Команды для передаваемых файлов Команды для  пе-
редаваемых файлов
   Передача файлов через Internet 201 202 Передача файлов через Internet

   verbose Активизация так называемого режима сообщений, то есть  режима
при котором вы можете получать полную информацию с сервера FTP. Этот ре-
жим активизирован по умолчанию.
   ? [command] Аналог команды help.
 
   Что может программа ftp и какие у нее параметры
 
   Посредством программы ftp вы можете представлять файлы для передачи в
виде ascii или binary
   - конструкция передаваемого файла основана на типе file,  record  или
page (тип file выбран по умолчанию).
   - файлы передаются в  режиме  stream,  block  или  compressed  (режим
stream выбирается по умолчанию)
 
   Пути и слэши для программы ftp
 
   Прием файлов через FTP осуществляется в ваш каталог по умолчанию.  Вы
можете изменить этот каталог, используя досовский синтаксис, так как все
равно обратные слэши \ будут преобразованы в прямые /.
 
   Одновременно передаем и работаем
 
   Вы можете передавать файлы и одновременно работать с другой  активной
сессией, перейти из одной сессии в другую или создать новую. Это не  оз-
начает, что можно в двух сессиях вести две передачи файлов, так как один
из процессов передачи будет игнорироваться. В процессе  передачи  файлов
не следует выгружаться из программы, иначе вы доставите большую неприят-
ность удаленному компьютеру.
 
   Правила для имен пересылаемых файлов
 
   Именуйте файлы следующим образом:
   - имя файла должно состоять максимум из восьми символов, а его расши-
рение должно быть трехсимвольным. Имя  файла  отделяется  от  расширения
только точкой
   - переносимые файлы не чувствительны к регистру
   - имя файла обязано быть без спецсимволов (к ним относятся: *, $,  #,
-) и управляющих символов
 
   Информация с сервера FTP
 
   Нажмите Alt-Z. Перед вами информация с сервера FTP. Если вы  соедини-
тесь с удаленным компьютером, то вы можете увидеть имя этого  компьютера
и его IP-адрес. Если вы дадите команду USER, то перед вами появится  ре-
гистрационное имя пользователя.
 
   FTP на локальном компьютере
 
   Команды FTP зависят от софта удаленного узла. В  общем  случае  после
ввода команды ftp вам нужно ввести имя локального компьютера или  IP-ад-
рес, затем регистрационное имя и пароль (или просто нажать Enter).
   Общие команды FTP
   help Показать список команд FTP локального  компьютера.  Одновременно
передаем и работаем FTP на локальном компьютере
   Передача файлов через Internet 203 204 Передача файлов через Internet

   remotehelp Показать список команд FTP удаленного компьютера.
   ascii Перенос файлов ASCII.
   binary Перенос файлов с бинарными данными.
   cd Установить на локальном компьютере новый каталог.
   dir Отобразить файлы из каталога локального компьютера.
   get filename Получить файл с локального компьютера и переслать его на
удаленный.
   put  filename  Переслать  файл  с  удаленного  хоста   на   локальный
компьютер.
   pwd Отобразить на локальном компьютере имя каталога по умолчанию.
   quit Выйти из FTP.
 
   Состояние протокола передачи файлов
 
   Введите команду put или get. Обратите внимание на нижний правый  угол
экрана. Перед вами имя файла и количество переданных  байтов,  (если  вы
ввели put) или количество байтов готовых к передаче (если вы ввели get).
Через эти числа вы можете изучать процесс передачи файла. После  переда-
чи, имя файла пропадет и  удаленный  компьютер  выведет  соответствующее
подтверждение.
 
   Первый файл пошел, второй пошел... в очередь!
 
   Через команду mput или mget вы можете передавать  файлы  по  очереди.
Файлы обзываются посредством спецсимволов. Знак вопроса -- любой символ,
звездочка -- несколько символов. Например, вы можете ввести mget bob.* и
передать кучу файлов bob.1, bob.2 и т.д.  Общие  команды  FTP  Состояние
протокола передачи файлов
   Передача файлов через Internet 205 206 Передача файлов через Internet

   Internet
 
   Вначале была ARPAnet. Сеть такая.  Ее  создало  Министерство  обороны
США. В этой сети каждый компьютер связывался  с  другим  компьютером  на
равных. Описание работы этой сети содержалось в протоколе. Так  появился
IP. Вскоре были созданы рабочие станции  и  операционная  система  UNIX.
Только UNIX понимала IP. И случилось так, что все  эти  рабочие  станции
воссоединились с сетью ARPAnet. Так UNIX стала самой классной операцион-
кой мира. Потом на сцене появился Национальный  научный  фонд.  У  этого
фонда было пять компьютерных центров.  Попробовали  и  их  объединить  с
ARPAnet. Ничего не вышло. Попытались через телефонные  провода.  Тот  же
результат. Все вставало в деньги. Точнее, их не было. Но кто-то оказался
самым умным. Он решил так: зачем объединять компьютеры всей страны, ког-
да можно связать между собой сети. Так появилась Сеть сетей Internet.
   Чтобы попасть в эту Сеть сетей, вам нужно найти так называемого  про-
вайдера. Так что теперь вопрос, связанный с деньгами будет стоять у вас.
Так как провайдеру нужно платить деньги. И порой немалые. Вы хотите сами
стать провайдером? Тогда вам нужны большие деньги, умные головы и  выде-
ленные телефонные линии. Не хотите? Тогда все гораздо проще.  Вам  нужен
модем, обыкновенная телефонная линия и провайдер со SLIP  или  PPP.  Это
такие протоколы. Что-то вроде посредников между линией связи и  протоко-
лом IP.
 
   Будущее Internet
 
   Это, что касается прошлого и настоящего. А теперь немного о  будущем.
По данным  весьма  осведомленных  источников  на  октябрь  1998  года  в
Internet насчитывалось около 12 миллионов узлов. С  одной  стороны,  это
хорошо. Но! Весьма авторитетный комитет IETF думает иначе. Дело  в  том,
что ежедневный рост узлов способен произвести катастрофу. Связано это  с
тем, что сетевые маршрутизаторы в один прекрасный момент просто не  смо-
гут переваривать такой объем информации. Вышеупомянутый комитет  предла-
гает изменить четвертую тридцатидвухразрядную версию протокола IP на но-
вую стодвадцативосьмиразрядную. Представляете, как в этом  случае  будет
выглядеть IP-адрес?!
 
   Большие возможности Internet
 
   В Internet скрыты весьма большие  возможности.  И  это  действительно
так, ибо Internet это масса бесчисленных локальных сетей  (в  том  числе
сетей банков, бирж, общественных и коммерческих организаций).  Здесь  вы
можете найти все, что захотите. Различную информацию, архивы файлов, ба-
зы данных.
 
   Службы Internet
 
   Различную информацию, архивы файлов, базы данных вы можете найти  че-
рез так называемые службы Internet.
   Archie. Через эти сервера вы можете по ключевому слову  найти  нужный
файл и FTP-сервер, на котором этот файл находится.
   E-mail. Электронная почта Internet. Удобно, дешево и сердито. Сообще-
ния передаются через  почтовый  протокол  SMTP  (Simple  Mail  Transport
Protocol).
   FTP. Протокол передачи файлов. Это дело позволяет вам загружать файлы
с выбранных серверов на ваш винчестер.
   Gopher. Через серверы Gopher вы можете осуществлять поиск  информации
в Сети в сетей при помощи меню- ориентированного интерфейса.
   Usenet. Конференции Usenet позволяют вам опубликовать  в  электронном
виде статью с тем, чтобы ее прочли и обсудили. Internet Службы Internet
   Internet и Windows 98 207 208 Internet и Windows 98
 
   Telnet. Вы можете эмулировать терминал на удаленном хост-компьютере.
   WAIS. Wide Area Information Service. При помощи этих серверов вы  мо-
жете найти информацию, содержащуюся внутри файла.
   IRC. Селекторная болтовня. Чем-то напоминает  работу  в  конференциях
Usenet или даже кое-что -- в Telnet. Но если в Usenet вы общаетесь не  в
реальном времени, то здесь идет живой разговор.
 
   Понятие узла Internet
 
   Введем еще один термин. Будем считать, что узел  --  это  компьютеры,
через которые коннектятся различные сети Internet. Наличие узлов  позво-
ляет построить сеть так, что она становится единым целым.
 
   Как подключиться к Internet
 
   Подключиться к Internet можно или через модем (медленная  линия)  или
напрямую (весьма быстрая работа). Нет, это не означает, что Internet яв-
ляется стандартной или выделенной телефонной линией.
   Internet -- это электронная  линия  связи,  очень-очень  напоминающая
обыкновенную почту (пакет корреспонденции отправляется в соответствующий
регион, там он сортируется и рассылается по адресатам).
   Следовательно, подключиться к Сети сетей можно через несколько прото-
колов, т. е. используя несколько методов, посредством которых информация
передается от хоста к вашему компьютеру. Универсальный локатор ресурса
   Документ в Internet ищется по так  называемому  адресу  URL  (Uniform
Resource Locator), синтаксис которого следующий:
   protocol://hostport/path
   hostport -- адрес сервера с соответствующим номером порта. Этот пара-
метр отображает так называемую машинную  адресацию.  Машинная  адресация
может быть числовой или буквенной.
   path -- путь.
   Вместо аргумента protocol может стоять:
   http -- любая гипертекстовая информация.
   ftp -- протокол передачи файлов.
   telnet -- терминальный доступ.
   gopher -- "предшественник" WWW.
   afs -- файловая система Internet.
   -ews -- конференции Usenet.
   wais -- система баз данных Internet.
 
   Способы подсоединения к Internet
 
   В настоящее время существует пять основных способов  подсоединения  к
Internet:
   1. Прямое подключение к провайдеру.
   2. Подключение через SLIP/PPP.
   3. Подключение через терминал.
   4. Подключение в интерактивном режиме.
   5. Доступ через ISDN. Как подключиться к Internet Универсаьный  лока-
тор ресурса
   Internet и Windows 98 209 210 Internet и Windows 98
 
   Прямое соединение Прямое подсоединение к Internet обеспечивает  самую
быструю работу с этой сетью. Вам не  нужно  набирать  телефонный  номер.
Internet доступна любому компьютеру вашей локальной сети 24 часа в сутки
7 дней в неделю.
   Одно из наиболее существенных преимуществ прямой связи с  Internet  -
способность без особых проблем использовать GUI  (графический  интерфейс
пользователя), например обозреватель Microsoft Internet Explorer.
   Подключение через SLIP/PPP Если вы не можете подключиться к  Internet
напрямую, то лучше всего воспользоваться вторым способом  подключения  к
этой сети, а именно через SLIP, PPP/SLIP (Serial Line Internet Protocol)
или PPP (Point to Point Protocol). Через эти протоколы связи  вы  можете
быть присоединенными к Internet в течение продолжительного времени. SLIP
и PPP соединяются с Internet по обычной телефонной линии. PPP более сов-
ременный протокол, чем SLIP. Поэтому требуйте у  провайдера  PPP,  а  не
SLIP.
   SLIP/PPP неплохо поддерживает GUI. Но! Скорость  модема  должна  быть
определенной. Быстродействующий модем особенно полезен при работе с WWW.
Минимально это -- 9.6Kbps или 14.4, весьма неплохо -- 28.8. Кроме  того,
модем должен поддерживать протоколы коррекции ошибок и сжатия данных  V.
42 и V. 42bis.
   Нужно сказать, что реальная скорость модема очень сильно  зависит  от
качества телефонной линии. То есть, если ваш  модем  по  паспорту  имеет
скорость 28.8 Килобит в секунду, не факт, что он будет работать с  такой
же скоростью на славных российских телефонных линиях. Самый классный мо-
дем это тот модем, который  способен  автоматически  обнаружить  ошибки,
уменьшить скорость передачи, но не оборвать связь. Этот тип доступа тре-
бует пакет программ TCP/IP. Как правило, эти программы  распространяются
бесплатно. Поэтому плох тот провайдер, который потребует у  вас  за  них
деньги.
   Подключение через терминал Доступ через  терминал  весьма  популярен.
Популярен потому, что его можно получить практически бесплатно, например
через научно-исследовательский институт.
   Основной недостаток -- отсутствие интерфейса  GUI.  А  это  означает,
что:
   - вы должны знать определенные виды команд
   - вы не можете загружать файлы непосредственно на свой компьютер
   - текст электронной почты не может быть вставлен из какого-либо буфе-
ра обмена
   - при просмотре WWW вы видите только текст
   Подключение в интерактивном режиме Такой доступ предоставлят  некото-
рые крупные коммерческие компании, например, Demos или Sovam Teleport. В
этом случае ваш выбор служб Internet ограничен прайсом такой компании.
   Доступ через ISDN Доступ к Internet через цифровую сеть интегрирован-
ных услуг (ISDN) означает подсоединение к этой сети по коммутируемой ли-
нии. На таких линиях налажена цифровая связь. Поэтому информация переда-
ется на ваш компьютер со скоростью от 28.8 до  128  килобит  в  секунду.
Ошибки исключены. Способы подсоединения к Internet Способы подсоединения
к Internet
   Internet и Windows 98 211 212 Internet и Windows 98
 
   Хакеры и Internet
 
   Очевидно, что смысл Сети сетей состоит в разумности ограничения круга
пользователей того или иного сервера.  Если  подобный  сервер  закупорен
полностью, то и работать может с ним лишь тот, кто его закупорил. Поэто-
му, любая компания, прежде чем принять решение о вступлении в сообщество
Internet , дает себе отчет в том, что существует возможность проникнове-
ния в свой главный сервер неких посторонних лиц. Вот эти посторонние ли-
ца и называются хакерами.
   Да, хакеры -- это те, кто взламывают сети.
   Делается это разными способами. Например, через  порт  терминала  или
порт электронной почты.
   Выбрав жертву, хакер прежде всего определяет, имеются ли  на  сервере
плохие пароли, плохо настроенный софт или испорченная операционка. Затем
выбирается метод собственной безопасности. Самый распространенный способ
проникнуть в сеть так, чтобы остаться незамеченным -- это взлом  по  це-
почке.
   Существуют тонны программ, посредством которых компьютер может  вести
поиск пароля через перебор  некоторого  словаря  имен.  Сложнее  вскрыть
сеть, если пароль логина имеет больше шести символов, чувствителен к ре-
гистру или содержит цифры.
   Но! В настоящее время многие сети открывают к себе доступ через авто-
матическое прохождение системы паролей. Эта система построена на так на-
зываемом файле паролей. В этом файле перечисляются доступные  компьютеры
и пароли сети. Что делает хакер? Он вламывается в сеть и скачивает  этот
файл. Все!
   Другой способ взлома -- взлом через отладочные переключатели операци-
онных систем. Как известно эти переключатели могут иногда находиться  во
включенном состоянии. Кроме всех этих вышеперечисленных  приблудов,  ко-
нечно же, широко используется предварительная вирусная атака.
   Взломав сеть, хакер заметает следы и уничтожает всю  компрометирующую
себя информацию. И через некоторое время сматывается.
   Любой квалифицированный хакер  через  обыкновенный  факс-модем  может
проникнуть даже в компьютер правительственного учреждения и,  при  жела-
нии, настолько внедриться в любую как бы то ни было защищенную  систему,
что просто-напросто разрушит ее. Так оно и  было.  Достаточно  вспомнить
злополучный сегмент Milnet сети сетей и всем  известную  лабу  Rome  ВМС
США. Да, это был настоящий кошмар, когда один  из  этих  чудаков-хакеров
творил безобразия в течение недели на одной из самых  секретных  военных
баз Америки!
   Вскрыть сеть можно и с помощью обыкновенного факс-  модема  или  даже
факс-аппарата. Ведь в любой достаточно крупной компании факс подключен к
LAN! А это значит, что через номер факса хакер открывает доступ к завет-
ному шлюзу. Любой более или менее серьезный (или даже несерьезный) хакер
Internet ориентируется на локальную сеть. Ему интересен софт  защиты  от
несанкционированного доступа. Он спит новыми версиями firewall. Он  сме-
ется при упоминании дурацкого "брандмауэр". Sun! Sun! Sun!  На  мир  Ро-
бин-Гудов надвигается шерифовский Sun! Все! Все погибли! Все хакеры ста-
ли системными администраторами! Они исправились. Они больше не будут...
   Да-да, системные администраторы утверждают, что именно  брандмауэр  и
есть то самое устройство, размещенное между локальной сетью и  Internet,
позволяющее разного рода придуркам отстать от нашего сервера. Вот  имен-
но, что только придуркам. Настоящим придуркам! Лицезреете  пакетики  для
остановки шпионского трафика? А хакер  давно  завладел  всеми  Хакеры  и
Internet Хакеры и Internet
   Internet и Windows 98 213 214 Internet и Windows 98
 
   функциями подтверждения полномочий! На самом  деле  хакер  может  сам
проверить входные и выходные данные.
   Многие сисады боятся прощупывания их хакерами. И  многие  знают,  что
закупорка пакетов UDP может остановить вскрытие.
   Почему? Потому что сработает защита! Да, хакер  блокирует  пакеты,  а
поэтому любые входы через TCP так же блокируются. Но проблема в том, что
в разработке самых умных брандмауэров участвуют те самые хакеры! А поче-
му бы и нет? Почему бы и не написать код  вирусной  программы,  а  потом
придумать соответствующий антивирус! Многие считают,  что  все-таки  су-
ществует возможность вызвать мастера, который поставит стальную дверь  с
цветным домофоном. И многие надеются на эти самые брандмауэры  Internet.
Это далеко не так. Да, Firewalls способны изолировать локальные сети  от
вскрытия из Internet посредством экранирующих  маршрутизаторов,  двусто-
ронних шлюзов и барьерной хост-машины. Но! Проблема в том, что  это  из-
вестно каждому хакеру. Экранирующие маршрутизаторы? Прекрасно!  Проверка
адреса IP и закупорка фальшивого трафика? А кто говорит, что это не так?
Все верно! Купорим трафик.  А  как  насчет  Telnet  и  username/password
logon?! Terminal Access Controller Access System? Включайте! Но это сто-
ит больших денег.
   Многие компании защищаются электронными карточками. Поэтому их вскры-
вают меньше других. Это дело  действительно  грамотно  сконфигурировано.
SecurID Card имеет только тот юзер, который имеет право  доступа!  Соот-
ветствующая прикладнуха идентифицирует истинность  юзера  через  двойную
проверку счета и персональный код.
   Это все, действительно, хорошо, за  исключением  тех  случаев,  когда
простой народ подает в суд. Не проще ли, господа, просто повесить  труб-
ку? Пусть всегда будет занято? Или нет? А многие, ради эксперимента, до-
пускают к своим сетям хакеров. Результат бывает плачевным. Хакеры прони-
кают в массу секретных систем, получают полный контроль  и  делают  так,
что их никто не может обнаружить в течение долгого времени.
   Хакеры пользуются ошибками софта. Они знают, что  система  заработает
сама по себе и конфиденциальная информация будет качаться туда, куда  ей
необходимо качаться. Бывают, конечно, и "случайные ошибки". А почему  бы
и нет? Могут быть в софте такие  ошибки.  Преднамеренные...  Программные
закладки, программные закладки... Хакеры используют их для тех или  иных
операций на удаленной машине. Да, действительно, хакеры  используют  эти
самые закладки в своих межсетевых махинациях! И если ваша  система  есть
узел коммутации телекоммуникационной сети, то  хакеры  могут  расчленить
сеть и воспользоваться расчлененным файлом паролей. Именно таким образом
на Венеру не полетел космический корабль! Почему? Да потому, что  опера-
тор вместо запятой поставил точку. А как насчет 100 000 долларов,  кото-
рые были позаимствованы неким анонимным подлецом во Внешэкономбанке  не-
рушимой республики свободной?
   Хакеры, действительно, могут свести на  нет  безопасность  информации
любого сервера! Кто же они такие? Хорошие программисты? Бывшие системные
администраторы? Обыкновенные студенты?  Нигилисты?  Оскорбленные  юзеры?
Вундеркинды из компьютерной школы?
 
   Несколько слов о так называемом бесплатном доступе в Internet
 
   Оказывается, что в Москве существует два необычных  сервера,  пpедос-
тавляющие доступ в Internet, причем, кроме обыкновенных юзеров, услугами
этих серверов пользуются хакеры, фрикеры и другой подобный народ. Хакеры
и Internet Так называемый бесплатный доступ к Internet
   Internet и Windows 98 215 216 Internet и Windows 98
 
   Речь идет о CompuServe и America-On-Line.
   CompuServe считается самой легкой системой,  т.е.  легко  ломающейся.
Для этого хакер находит дистрибутивные дискеты с программным обеспечени-
ем для доступа к CompuServe и софт типа CreditWizard или  Credit  Master
Comfake, затем дозванивается до Scitor по телефону  9563589  и  спокойно
входит в сеть. Scitor, как говорят хакеры, хорош тем, что доступ  к  ре-
сурсам сети предоставляется через сгенерированный выше описанным  спосо-
бом эккаунт, в то время как SprintNet высылает информацию о логине и па-
роле пользователя на адрес электронной почты.
   В Москве сеть  America-On-Line  доступна  через  SprintNet  (9280985,
9286344 или 5789119).
   Непонятно, о чем и чем думают системные администраторы этих серверов.
   Действительно бесплатный доступ в Internet
   MTU  Inform  Через  guest/mtu  и  dialup.mtu.ru  Телефоны:   9955555,
9955556.
   Caravan Через caravan/caravan www.caravan.ru Телефон: 9951070.
   Caravan 2 Через caravan/free и DNS  194.190.218.2  Телефон:  9951070.
Caravan 3 Через caravan/demo и DNS 193.232.120.226 Телефон: 3324768.
   Caravan 4 Через free/caravan Телефон: 3324768.
   Data Force Через 2889340 для получения  демонстрационного  доступа  в
сеть Телефон: 9566749.
   Glas Net Через demo/demo123 или 2220990 для получения  демонстрацион-
ного доступа в сеть Телефоны: 7194457, 9274111, 9953535.
   IBM Net Через e-mail: ispp@patron.com для получения демонстрационного
доступа в сеть Телефоны: 2586435.
   Microdin Через guest/guest Телефон: 9951001.
   Demos Через _demo/demo Телефон: 9613200.
   Mega Electronics Через test/test или guest/guest и www.mega.ru  Теле-
фон: 9951070. Действительно бесплатный доступ к  Internet  Действительно
бесплатный доступ к Internet
   Internet и Windows 98 217 218 Internet и Windows 98
 
   World Wide Web
 
   World Wide Web -- система Internet, позволяющая получать доступ к ги-
пертекстовой информации через так называемые перекрестные ссылки. В  WWW
вы можете читать текст, видеть картинки, наслаждаться музыкой  или  даже
смотреть видео-фильмы. Просматривая гипертекст, вы можете простым  нажа-
тием клавиши мыши найти практически любую информацию. Это означает,  что
из WWW вы можете получить доступ к Telnet, E-mail,  FTP,  Gopher,  WAIS,
Archie или конференциям Usenet.
   Но за все это придется платить  качественным  модемом  и  совершенным
компьютером. Кроме того, необходимо помнить о том,  что  на  гнилой  или
медленной линии блуждание по Web равносильно работе в среде  Windows  на
машине PC/AT c 286-м процессором.
 
   Как был создан Web
 
   Создал WWW Тим Бернерс-Ли. За это ему наше большое человеческое  спа-
сибо. Сейчас WWW объединяет около 30 миллионов пользователей  и  30  000
сетей, взамодействующих между собой через TCP/IP.
   В древние времена, когда всемирной паутины еще не существовало,  было
всего два способа получения и чтения сетевой информации. Пересылались  и
принимались либо текстовые файлы, либо связанные бинарные файлы. Все это
дело загружалось (через xmodem, zmodem) на  компьютер  и  обрабатывалось
только в автономном режиме. Что касается бинарных файлов, то прежде  чем
работать дальше, эти файлы посредством специального приложения подверга-
лись восстановительным операциям.
   Терпеть этого дальше никто не мог. И тогда в 1990 году в Женеве физик
Тим Бернерс-Ли разработал нечто. А  именно  --  систему  для  глобальной
компьютерной сети. Эта система была с единственным графическим интерфей-
сом, через который удаленный пользователь в интерактивном режиме мог об-
ращаться к различным типам баз данных и технической документации.
   Так был создан Web.
 
   С чего начинался Web
 
   Web начинался с 500 различных серверов или  так  называемых  домашних
страниц, а позднее, уже в 1993 году их стало около 12000.
 
   Уникальная схема адресации
 
   WWW часто называют всемирной паутиной, подразумевая под этим понятием
тот факт, что блуждая по WWW вы  можете  запутаться.  Это  действительно
так, если вы новичок. Опытный пользователь, искушенный в поисковых  сис-
темах Web, способен достаточно быстро отыскать нужную информацию.
   Узлы Web используют уникальную схему адресации,  которая  включает  в
себя так называемый универсальный локатор  ресурса  (URL).  Через  модем
Web-информация попадает к вам на компьютер сразу после того, как вы наб-
рали телефонный номер сервера, на котором размещены странички,  содержа-
щие эту информацию.
 
   Классификация узлов Web
 
   Все узлы Web классифицированы Международным центром сетевой  информа-
ции (NIC) на шесть доменов:
   com -- коммерческие предприятия, например, провайдеры Internet
   edu -- образовательные учреждения, колледжи и университеты World Wide
Web Уникальная схема адресации
   Internet и Windows 98 219 220 Internet и Windows 98
 
   -et -- действующие сети, например, Network Information Center
   org -- непрофессиональные организации
   mil -- военные сети
   gov -- правительственные учреждения, например, white- house.gov
   Кроме этого, все доменные имена имеют указатели на страну, в  которой
расположен данный узел. Например, доменные имена .uk, .jp и  .us  предс-
тавляют соответственно Великобританию, Японию и США.
 
   Как ищется информация в документах WWW
 
   Информация в документах Web может быть найдена  по  ключевым  словам.
Это означает, что каждый обозреватель Web содержит определенные  ссылки,
через которые образуются так называемые гиперсвязи, позволяющие  миллио-
нам пользователей Internet вести поиск информации по всему миру.
 
   WWW и другие ресурсы Internet
 
   Web может открывать доступ к другим  ресурсам  Internet,  например  к
электронной почте, FTP, Gopher, WAIS или конференциям  Usenet.  Одно  из
таких средств серфинга по Web обеспечивает встроенный в Windows 98 обоз-
реватель Microsoft Internet Explorer 4.0.
   Используя, например, электронную почту, вы также можете  вести  поиск
по документам WWW. Для этого вы должны  послать  электронное  сообщение,
например, по адресу agora@mx.nsu.nsk.su, указать в  тексте  письма  send
<URL> или rsend <обратный адрес> <URL> и, наконец, получить  запрошенный
документ. Обозреватель Microsoft Internet Explorer
   Встроенная в Windows 98 программа Microsoft Internet Explorer являет-
ся средством доступа к многочисленным ресурсам Internet.
   Обозреватель Microsoft Internet Explorer буквально вживлен в систему.
Вы не можете удалить этот обозреватель. Это, конечно, не  означает,  что
вы  не  можете  использовать  другой  обозреватель,  например   Netscape
Communicator.
   Обозреватель  Microsoft  Internet  Explorer  и  операционная  система
Windows 98 имеют единый максимально понятный интерфейс пользователя.
   Изюминка Internet Explorer  --  реализованная  корпорацией  Microsoft
технология доставки информации пользователю посредством  механизма  под-
писки, управляемого web-вещания на  базе  файлов  формата  CDF  (Channel
Definition Format) и так называемого реального web-вещания на базе стан-
дарта IP Multicast.
   Обозреватель Microsoft Internet Explorer 4.0  поддерживает  четвертую
версию языка разметки гипертекстовых документов HTML 4.0 и язык  Dynamic
HTML. Это означает, что теперь вы можете просматривать эффективно оформ-
ленные web-страницы.
   В обозреватель Microsoft Internet Explorer  включен  почтовый  клиент
Outlook Express, поддерживающий почтовые стандарты POP3, SMTP и IMAP4. С
помощью Outlook Express вы можете более продвинуто  пользоваться  элект-
ронной почтой Internet, например, создавать и пересылать документы  HTML
или одновременно  использовать  несколько  эккаунтов  ваших  провайдеров
Internet. Как ищется информация в документах WWW Обозреватель  Microsoft
Internet Explorer
   Internet и Windows 98 221 222 Internet и Windows 98
 
   Активный рабочий стол
 
   С помощью технологии Active Desktop, которая вживлена в обозреватель,
вы можете обновлять ваши ссылки к web-страницам.
 
   Использование подписки
 
   Используя подписку, вы можете получать обновленнные версии  web-стра-
ниц по заданному вами графику.
 
   Удобная печать документов
 
   В Microsof Internet Explorer вы можете легко настроить параметры  пе-
чати текущей страницы перед ее выводом на печать.
   Теперь вы можете распечатывать web-страницы  используя  встроенное  в
обозреватель расширение CSS (Cascading Style Sheet). Расширение CSS поз-
воляет выводить на печать web- страницы, в оформлении которых  были  ис-
пользованы сложные подложки, а также web-страницы с фреймами.
 
   Удобный поиск внутри документа
 
   В Microsof Internet Explorer встроена функция поиска слов или фраз на
текущей странице.
   Любая гипертекстовая страница может быть отображена в формате HTML  и
затем скопирована в буфер промежуточного обмена.
 
   Автозавершение набираемого адреса Internet
 
   В обозреватель Microsoft Internet Explorer встроено средство  автоза-
вершения. Благодаря этому вы можете набрать в адресной строке  обозрева-
теля только несколько букв часто используемого адреса,  остальная  часть
адреса допишется автоматически.
 
   Работа с электронной почтой и конференциями Usenet
 
   Через Microsof Internet Explorer вы  можете  работать  с  электронной
почтой и конференциями Usenet.
 
   Информирование сервера относительно выбранной вами модели языка
 
   Microsof Internet Explorer способен информировать сервер относительно
выбранной вами модели языка. Обозреватель  Microsoft  Internet  Explorer
Обозреватель Microsoft Internet Explorer
   Internet и Windows 98 223 224  Internet  и  Windows  98  Обозреватель
Microsoft Internet Explorer и узел корпорации Microsoft
 
   Встроенная кэш-память и кэш диска
 
   Вы можете оснастить Microsof Internet Explorer кэш- памятью  и  кэшем
диска. Благодаря этой встроенной возможности, скорость загрузки  некото-
рых страниц значительно возрастает, так как обращения к  кэш-памяти  или
кэшу диска осуществляются напрямую, то есть данные моментально  попадают
в процессор вашего компьютера.
 
   Поддержка прокси-серверов
 
   В общем случае, Microsof  Internet  Explorer  не  требует  параметров
близлежащих узлов или так называемых прокси- серверов, то есть тех сете-
вых служб, через которые вы непосредственно работаете с Internet. С дру-
гой  стороны,  конфигурация  некоторых  сетевых  соединений  блокируется
брандмауэрами. При  этом,  брандмауэры  могут  ограничивать  способность
Microsof Internet Explorer обмениваться информацией с внешними  источни-
ками. Чтобы преодолеть это ограничение, Microsof Internet Explorer  поз-
воляет вам взаимодействовать только с тем программным обеспечением,  ко-
торое вам предоставляет ваш провайдер Internet. Вам  достаточно  указать
сервисные службы, которые поддерживает прокси-сервер вашего провайдера.
 
   Поддеpжка Java
 
   Microsof Internet Explorer поддеpживает технологию  Java  и  способен
запускать сценарии Tcl в окне программы просмотра.
 
   Безопасный серфинг по Internet
 
   В Microsof Internet Explorer используется специальная система  шифро-
вания.
   Вы можете идентифицировать конкретного пользователя Internet. Простой
запуск
   Используя обозреватель Microsoft Internet Explorer вы можете просмат-
ривать практически любую информацию всемирной компьютерной сети.
   Для того, чтобы запустить Microsof Internet Explorer  в  Windows  98,
достаточно дважды щелкнуть по пиктограмме программы.
 
   Microsof Internet Explorer в локальной сети
 
   Если вы работаете в локальной сети, вам необходимо выяснить у  своего
системного администратора имя вашего прокси-сервера и номер порта.
 
   Microsof Internet Explorer на уровне SLIP или PPP
 
   Перед тем как работать с Microsof Internet Explorer, вы должны  подк-
лючиться к Internet на уровне SLIP или PPP. Если вы  загрузите  Microsof
Internet Explorer без установки связи с Internet, то обозреватель самос-
тоятельно обратится к вашим средствам доступа.
   Если у вас удаленный доступ к Internet, то перед тем  как  загрузится
окно обозревателя, будет вызвано диалоговое окно Установка связи,  через
которое устанавливается связь с удаленным узлом. После того, как вы вой-
дете в Internet, обозреватель загрузит в свое главное окно так  называе-
мую домашнюю страницу. Обозреватель Microsoft Internet Explorer  Обозре-
ватель Microsoft Internet Explorer
   Internet и Windows 98 225 226 Internet и Windows 98
 
   Настройка параметров удаленного доступа
 
   Если вы хотите путешествовать по Internet с помощью вашего  провайде-
ра, вам необходимо настроить так называемые параметры удаленного доступа
Windows 98. Ниже приводится соответствующая краткая инструкция.
   1. Обратитесь к папке Сеть через Мой компьютер к к Панель  управления
к к Сеть и добавьте в этот список два пункта Контроллер удаленного  дос-
тупа и TCP/IP.
   2. Находясь в папке Мой компьютер, откройте папку Удаленный доступ  к
сети и активизируйте пиктограмму Новое соединение, дайте имя вашему сое-
динению и укажите телефонный номер вашего провайдера Internet, страну  и
код вашего города. 3. Выберите пиктограмму  вашего  соединения  и  через
правую кнопку мыши откройте диалоговое окно свойств соединения через ко-
манду меню Свойства.
   4. Находясь во вкладке Общие, снимите флажок Использовать код  страны
и параметры связи. Обозреватель Microsoft Internet Explorer Обозреватель
Microsoft Internet Explorer
   Internet и Windows 98 227 228 Internet и Windows 98  Диалоговое  окно
свойств Сеть Дайте имя вашему соединению и укажите телефонный номер  ва-
шего провайдера Internet, страну и код вашего города
   Общие свойства удаленного доступа
 
   5. Перейдите к вкладке Тип сервера.  Выберите  опции,  которые  соот-
ветствуют вашему провайдеру.
   6. Нажмите кнопку Настройка TCP/IP и заполните поля  Первичный  адрес
DNS и Вторичный адрес DNS.
   7. Нажмите ОК.
   8. Активизируйте только что созданную пиктограмму и в появившемся ди-
алоговом окне впечатайте ваше регистрационное имя и пароль,  после  чего
нажмите Подключиться. Вы в Internet!
 
   Настройка обозревателя
 
   В интерактивном режиме Microsof Internet Explorer работает только че-
рез Internet. Это означает, что ваш компьютер должен  быть  подключен  к
Internet по локальной сети или по телефонной линии.
   Любым гипертекстовым документам характерны  ссылки.  Ими  могут  быть
слова, строки слов или картинки.  Текстовая  ссылка  оформляется  особым
цветом и форматируется подчеркиванием. Ссылка для картинки идентифициру-
ется так Обозреватель Microsoft Internet Explorer Обозреватель Microsoft
Internet Explorer
   Internet и Windows 98 229 230 Internet и Windows 98 Настройки сервера
удаленного доступа
   Настройка соединения  TCP/IP  Установка  связи  с  вашим  провайдером
Internet
 
   ВАЖНО!
 
   Если ваш телефон использует не тоновый, а импульсный набор телефонно-
го номера, обязательно сообщите об этом системе  посредством  кнопки-пе-
реключателя Импульсный (доступ: Мой компьютер к к
   Панель управления к к Модемы к к Общие к к Параметры набора номера).
   называемым указателем руки. Microsof Internet Explorer  может  запом-
нить ход вашей работы и сформировать список посещенных узлов или  закла-
док.
   Перед тем как работать с Microsof Internet Explorer обозреватель  не-
обходимо настроить. Поэтому выберите в меню Вид опцию Свойства обозрева-
теля. В этом диалоговом окне особое внимание обратите на выбор  шрифтов.
Именно здесь и только здесь  вы  должны  установить  русские  шрифты.  В
Internet русские шрифты существуют в нескольких кодировках. Серверы UNIX
поддерживают кодировку KOI-8, серверы Windows -- CP1251, DOS  --  CP866,
Macintosh -- Mac.
   Если у вас плохой модем или медленная линия, то отмените в диалоговом
окне Свойства обозревателя автоматическую загрузку картинок при  получе-
нии гипертекстовых документов из Internet.
   Помните, что в обозревателе Microsof Internet Explorer вы можете пра-
вой кнопкой мыши вызывать всплывающее меню, опции которого позволяют вы-
полнять некоторые полезные функции. Интерфейс пользователя
   Microsof Internet Explorer является средством просмотра  гипертексто-
вых документов. Это означает, что вы можете выполнять переходы  на  раз-
личные ссылки и получать таким образом доступ практически ко всем ресур-
сам Web. Обозреватель Microsoft Internet Explorer Обозреватель Microsoft
Internet Explorer
   Internet и Windows 98 231 232 Internet и Windows 98 Свойства  обозре-
вателя  Microsoft  Internet  Explorer  Настройка  шрифтов   обозревателя
Microsoft Internet Explorer
   Интерфейс пользователя обозревателя Microsoft Internet Explorer
   Когда указатель мыши находится на ссылке, он преобразуется  в  указа-
тель руки. Это означает, что вы можете щелкнуть мышью и, тем самым, выб-
рать ссылку, адрес которой отображается внизу экрана  на  информационной
панели. Если текст ссылки окрашен красным (установка по умолчанию)  цве-
том, то ее адрес уже был посещаем, если  же  ссылка  голубая,  то  соот-
ветствующий документ еще не был загружен в обозреватель.
   С помощью стрелок полос прокрутки или посредством клавиш PgUp и  PgDn
вы можете перемещать текущую страницу в вертикальном или  горизонтальном
направлении.
   Внизу экрана находится информационное меню, которое может  отображать
имя загружаемого файла, путь к нему, а также ссылку  на  соответствующий
Web-документ.
   При загрузке документа в правом верхнем углу экрана должна  светиться
эмблема с логотипом Microsoft.
   Доступ к командам обозревателя осуществляется через щелчок  мышью  на
соответвующем имени меню.
   В адресную строку, находящуюся под панелью  обозревателя,  вы  можете
ввести URL или адрес интересующего вас узла Internet.
   На панели обозревателя Microsof Internet  Explorer  находятся  специ-
альные кнопки, позволяющие вам управлять  обозревателем:  Назад  Возвра-
титься на одну страницу назад.
   Вперед Перейти на одну страницу вперед.
   Домой Возвратиться на домашнюю страницу. Домашняя страница -это стан-
дартный документ, который автоматически открывается при запуске Microsof
Internet Explorer.
   Обновить Перезагрузить текущую страницу.
   Остановить Прервать загрузку текущей страницы.
   Каналы Доставить содержимое web-страницы на ваш компьютер.
   Во весь экран Развернуть окно обозревателя на весь доступный экран.
   Почта Обратиться к почтовому клиенту Microsoft Outlook Express.
 
   Всплывающее меню
 
   Если вы щелкните правой клавишей мыши,  то  появится  так  называемое
всплывающее меню, элементы которого могут выполнять некоторые команды  и
функции, в том числе:
   - Назад (аналог команды Назад)
   - Вперед (аналог  команды  Вперед)  Обозреватель  Microsoft  Internet
Explorer Обозреватель Microsoft Internet Explorer
   Internet и Windows 98 233 234 Internet и Windows 98
   - Сохранить фон как (сохранить фон web-страницы определенным образом)
   - Сделать рисунком рабочего стола (сделать фон текущей  страницы  ри-
сунком рабочего стола Windows)
   - Копировать фон (поместить фон текущей страницы в буфер  промежуточ-
ного хранения системы)
   - Выделить все (выделить все элементы текущей страницы)
   - Создать ярлык (создать сокращенную комбинацию данной страницы)
   - Добавить в избранное (добавить адрес узла текущей страницы в  папку
Избранное)
   - Просмотр в виде HTML (просмотреть текущую страницу в кодах HTML)  n
Язык (выбрать язык для просмотра текущей страницы)
   - Печать (вывести на печать текущую страницу)
   - Обновить (перезагрузить текущую страницу)
   - Свойства (обратиться к диалоговому окну свойств текущей страницы)
   - Открыть ссылку (перейти к странице, на которую указывает ссылка)
   - Открыть ссылку в новом окне (открыть документ, на который указывает
ссылка, в новом окне обозревателя)
   - Показать рисунок (загрузить картинку в отдельное окно)
 
   Команды меню
 
   В Microsof Internet Explorer все наборы команд и опций, использующие-
ся в процессе работы с Internet содержатся в:
   - меню Файл
   - меню Правка
   - меню Вид
   - меню Переход
   - меню Избранное
   - меню Справка
   Создание нового окна обозревателя
   Выбранная команда Файл к к Создать к к Окно позволяет открыть еще од-
ну программу с новым списком хронологии. Параметры работы новой програм-
мы заданы по умолчанию. Вы также можете выбрать эту команду через комби-
нацию клавиш Ctrl+N. Обозреватель Microsoft Internet Explorer  Обозрева-
тель Microsoft Internet Explorer
   Internet и Windows 98 235 236 Internet и Windows 98 Всплывающее  меню
обозревателя Microsoft Internet Explorer
 
   Новое почтовое сообщение
 
   Выбранная команда Файл к к Создать к к Сообщение позволяет  сформиро-
вать новое электронное сообщение в программе Microsof  Outlook  Express.
Вы также можете выбрать эту команду через комбинацию клавиш Ctrl+M.
 
   Отправка документов web по электронной почте
 
   Выбранная команда Файл к к Отправить эту страницу по почте  позволяет
сформировать электронное сообщение, тело которого  будет  содержать  URL
текущего документа, а тема (Subject) -- название.
 
   Открытие документа
 
   Выбранная команда Файл к к Открыть открывает доступ к диалоговому ок-
ну Открыть, с помощью которого вы можете открыть любой документ, находя-
щийся в сети и загрузить его в окно обозревателя.
   В поле данных диалогового окна Открыть вы можете  ввести  в  цифровой
форме IP-адрес интересующего вас удаленного узла или ввести любую инфор-
мацию через следующий синтаксис:
 
   protocol: //hostport/path
 
   Вместо аргумента protocol может стоять:
   http -- любая гипертекстовая информация.
   ftp -- протокол передачи файлов.
   telnet -- терминальный доступ.
   gopher -- "предшественник" WWW. afs -- файловая система Internet.
   -ews -- конференции Usenet.
   wais -- система баз данных Internet.
   Под аргументом hostport понимается адрес  сервера  с  соответствующим
номером его логического порта TCP/IP.
   Под аргументом path понимается полный путь к соответствующему ресурсу
Internet.
 
   Открытие файла
 
   Выбранная команда Файл к к Открыть к к Обзор открывает доступ к  диа-
логовому окну Открытие файла, с помощью которого вы можете  загрузить  в
окно программы находящийся на вашем жестком диске документ  в  одном  из
следующих форматов:
   - гипертекстовые файлы протокола HTML
   - текстовые файлы c расширением .TXT
   - исполняемые файлы c расширением .EXE
   - файлы VRML Worlds c расширением .WRL
   - файлы Quick  Time  для  Windows  c  расширением  .MOV  Обозреватель
Microsoft Internet Explorer Обозреватель Microsoft Internet Explorer
   Internet и Windows 98 237 238 Internet и Windows 98 Открытие докумен-
та в Microsoft Internet Explorer
   - аудиофайлы c расширением .AU
   - файлы AIFF c расширением .AIFF или AIF
   - звуковые файлы c расширением .WAV
   - файлы MIDI c расширением .MID
   - файлы Video для Windows c расширением .AVI
   Сохранение документа
   Выбранная команда Файл к к Сохранить как открывает доступ к  диалого-
вому окну Сохранение документа HTML, с помощью которого вы можете сохра-
нить текущий документ как файл HTML или  текстовой  файл  с  расширением
.TXT.
 
   Настройка страницы для печати
 
   Выбранная команда Файл к к Параметры страницы открывает доступ к диа-
логовому окну Параметры страницы, с помощью  опций  которого  вы  можете
настроить параметры печати текущей страницы. Вывод на печать
   Выбранная команда Файл к к Печать открывает доступ к диалоговому окну
Печать, с помощью которого вы можете получить распечатку текущего  доку-
мента. Обозреватель Microsoft Internet Explorer  Обозреватель  Microsoft
Internet Explorer
   Internet и Windows 98 239 240 Internet и Windows 98 Открытие файла  в
Microsoft  Internet  Explorer  Параметры  страницы  Microsoft   Internet
Explorer
   С помощью этого диалогового окна вы можете вывести на печать  текущий
документ Web
 
   Закрытие текущего окна
 
   Выбранная команда Файл к к Закрыть позволяет закрыть текущее окно до-
кумента.
 
   Копирование текущей выборки
 
   Выбранная команда Файл к к Копировать позволяет поместить копию теку-
щей выборки в буфер промежуточного хранения.
 
   Выделение всех элементов текущей страницы
 
   Выбранная команда Файл к к Выделить все  позволяет  создать  выборку,
состоящую из содержимого области, отметку которой сделал маркер.
 
   Поиск слов или фраз на текущей странице
 
   Выбранная команда Файл к к Найти на текущей странице открывает доступ
к диалоговому окну Найти, с помощью которого вы можете найти  слово  или
фразу на текущей странице. В Microsof Internet Explorer вы можете  вести
корректный поиск только с начала документа. Обновление текущей страницы
   Выбранная команда Вид к к Обновить позволяет  загрузить  новую  копию
текущей страницы с одновременным удалением ее оригинала. Программа  про-
веряет сервер, если на нем произошли какие-нибудь модификации. Если  ни-
каких изменений не произошло, то новая копия будет искаться в кэше. Если
же изменения произошли, то новая копия будет получена с сервера и  прои-
зойдет обновление содержимого соответствующей страницы.
   Если вы при выборе команды Вид к к  Обновить  будете  держать  кнопку
Shift, то обозреватель  будет  пытаться  искать  новую  версию  страницы
только на соответствующем сервере, то есть, не используя технологию  кэ-
ширования.
 
   Просмотр текущей страницы в формате HTML
 
   Выбранная команда Вид к к В виде HTML позволяет  просмотреть  текущую
страницу в формате HTML (Hyper Text Markup Language) или код загруженно-
го фрейма.
   Текст исходника HTML содержит команды и стили, которые использовались
при создании гипертекстовой страницы.
 
   Отображение предыдущей страницы
 
   Выбранная команда Переход к к Назад позволяет  отобразить  предыдущую
страницу, данные о которой описаны  в  списке  хронологии.  Обозреватель
Microsoft Internet Explorer Обозреватель Microsoft Internet Explorer
   Internet и Windows 98 241 242 Internet и Windows 98  Поиск  слов  или
фраз на текущей странице
 
   Отображение следующей страницы
 
   Выбранная команда Переход к к Вперед позволяет  отобразить  следующую
страницу, данные о которой содержатся в списке хронологии.
 
   Переход на домашнюю страницу
 
   Выбранная команда Переход к к Домашняя страница позволяет  отобразить
гипертекстовую страницу, определенную в поле Адрес вкладки Общие  диало-
гового окна свойств Свойства обозревателя.
 
   Прерывание загрузки
 
   Выбранная команда Вид к к Остановить позволяет прервать загрузку  те-
кущей страницы.
 
   Добавить в избранное
 
   Выбранная команда Избранное к к Добавить в избранное позволяет  доба-
вить титул текущей страницы в список файла закладок.
 
   Избранные узлы
 
   Посредством встроенной программы Избранное вы можете создавать и  мо-
дифицировать файлы закладок, добавлять титул текущей страницы  в  список
закладок. Часто посещаемые места Internet
   Обозреватель Microsoft Internet Explorer позволяет  не  только  вести
поиск адресов узлов Internet, но и хранить часто  посещаемые  узлы.  При
этом, если вы забыли добавить адрес узла в список  Избранное,  обозрева-
тель все равно сохранит его в папке Журнал.
   Просмотр хронологического списка мест Internet  осуществляется  через
кнопку Журнал панели задач Microsoft Internet Explorer.
   Вы можете сообщить обозревателю Microsoft  Internet  Explorer,  каким
образом он должен сохранять посещаемые узлы. Просто  задайте  количество
дней, в течение которых вы посещали те или иные узлы, выбрав в меню  Вид
команду Свойства обозревателя и задав в разделе Журнал вкладки Общие ко-
личество дней (от 1 до 999). Обозреватель  Microsoft  Internet  Explorer
Обозреватель Microsoft Internet Explorer
   Internet и Windows 98 243 244 Internet и Windows 98 С  помощью  этого
диалогового окна вы можете добавить титул текущей страницы в список фай-
ла закладок
 
   Настройка обозревателя
 
   Выбранная команда Вид к к Свойства обозревателя  открывает  доступ  к
диалоговому окну Свойства обозревателя, c помощью опций которого вы  мо-
жете изменить параметры работы с программой Microsoft Internet Explorer.
   В диалоговом окне Свойства обозревателя вы можете изменить  параметры
программы, переключаясь между вкладками  Соединение,  Программы,  Общие,
Безопасность, Содержание и Дополнительно.
 
   Общие свойства обозревателя
 
   Обратимся к опциям диалогового окна Свойства обозревателя при выбран-
ной закладке Общие.
   В разделе Домашняя страница вы можете указать адрес страницы, выбран-
ной  в  качестве  домашней.  Домашняя  страница  выводится  при  запуске
Internet Explorer. К ней вы можете также обратиться, просто нажав на па-
нели инструментов кнопку Домой.
   Microsoft Internet Explorer оснащен кэшем диска. Под кэшем понимается
специальная подсистема памяти, в которой запоминаются часто используемые
картинки, текст и другая информация, считываемая обозревателем. Благода-
ря этой встроенной возможности, скорость загрузки некоторых страниц зна-
чительно возрастает, так как обращения к кэшу диска осуществляются  нап-
рямую, то есть данные моментально попадают в процессор.
   В разделе Временные файлы Интернета посредством кнопки Удалить вы мо-
жете удалить с жесткого диска кэшированные страницы  Internet.  Если  на
вашем диске мало места, почаще нажимайте эту кнопку. Через кнопку  Наст-
ройка вы можете обратиться диалоговому окну, с помощью опций которого вы
можете задать размер кэша диска, отводимого для временного хранения фай-
лов посещаемых узлов Internet.
   Когда вы задаете размер кэша диска, доступ к диску осуществляется че-
рез кэш диска. Кэшем диска является область оперативной  памяти.  В  эту
область обозреватель записывает данные, которые считываются  с  жесткого
диска при загрузке гипертекстовой страницы. Память кэша  диска  работает
быстрее, чем винчестер. Поэтому, когда обозреватель будет пытаться  счи-
тать данные с диска, которые находятся в кэше, на самом деле он их  счи-
тает с кэша диска, что, разумеется, намного быстрее.
   По    умолчанию    локализация    кэша     диска     определена     в
C:\WINDOWS\Downloaded  Program  Files,  а  все  файлы  посещенных  узлов
Internet  лежат  в  C:\WINDOWS\Temporary  Internet  Files.  Обозреватель
Microsoft Internet Explorer Обозреватель Microsoft Internet Explorer
   Internet и Windows 98 245 246 Internet и Windows 98  Общие  настройки
обозревателя Microsoft Internet Explorer
 
   Настройка соединения с Internet
 
   Обратимся к опциям диалогового окна Свойства обозревателя при выбран-
ной закладке Соединение.
   В разделе Соединение посредством кнопки Подключение вы  можете  обра-
титься к мастеру подключения к Internet и, тем самым, создать новое сое-
динение с Internet. Через кнопку-переключатель Используя модем вы можете
обратиться к диалоговому окну свойств Параметры  удаленного  доступа,  с
помощью опций которого вы можете подключиться к Internet,  создав  новое
соединение удаленного доступа к сети вашего провайдера.
   Если вы подключены к Internet  через  локальную  сеть,  активизируйте
кнопку-переключатель Через локальную сеть.
   С помощью раздела Прокси-сервер вы можете подключиться к Internet че-
рез прокси-сервер вашей локальной сети. Для этого поставьте флажок Подк-
лючаться к Интернету через прокси-сервер и введите в поля  данных  Адрес
адрес прокси-сервера, а в поле данных Порт задайте номер порта.
   В общем случае, обозреватель Microsoft Internet Explorer  не  требует
параметров близлежащих узлов или так называемых прокси-серверов, то есть
тех  сетевых  служб,  через  которые  вы  непосредственно  работаете   с
Internet. С другой стороны, конфигурация  некоторых  сетевых  соединений
блокируется брандмауэрами. Как известно, информация защищается брандмау-
эрами в компьютерах внутренних сетей от  всеобщего  доступа.  При  этом,
брандмауэры могут ограничивать Обозреватель Microsoft Internet  Explorer
Обозреватель Microsoft Internet Explorer
   Internet и Windows 98 247 248 Internet и Windows 98 Настройки  соеди-
нения с Internet
   Мастер подключения к Internet С помощью опций этого диалогового  окна
вы можете подключиться к Internet, создав  новое  соединение  удаленного
доступа к сети вашего провайдера
   способность Microsoft Internet Explorer  обмениваться  информацией  с
внешними  источниками.  Чтобы  преодолеть  это  ограничение,   Microsoft
Internet Explorer позволяет вам взаимодействовать только с тем программ-
ным обеспечением, которое вам предоставляет ваш провайдер  Internet  или
главный сервер вашей локальной сети. Все это дело работает по  мудренной
схеме.
   Прокси-сервер ретранслирует брандмауэр и обеспечивает связь с  задан-
ным протоколом сетевой службы.  Поэтому,  если  вы  запустили  Microsoft
Internet Explorer через брандмауэр, вам необходимо указать номера  логи-
ческих портов и ассоциировать номер каждого  порта  под  соответствующую
службу сервера. Если же вы не хотите устанавливать параметры  ретрансля-
тора, просто снимите флажок Подключаться к Интернету через прокси-  сер-
вер.
   Вы можете вручную определить службы и задать  номера  соответствующих
логических портов вашего прокси-серевера. Для этого нажмите  кнопку  До-
полнительно и в диалоговом окне Параметры прокси-сервера установите  па-
раметры для каждой службы Internet и укажите сервисные  службы,  которые
поддерживает ретранслятор. Ими могут быть:
   - HTTP (HyperText Transfer Protocol)
   - FTP (File Transfer Protocol)
   - Gopher
   - Security (Secure Sockets Layer protocol)
   - WAIS (Wide Area Information System)
   - SOCKS (Сокеты)
   В полях данных Адрес прокси-сервера вы должны указать имя  хоста  для
каждого протокола соответствующей службы. Как правило, один  прокси-сер-
вер работает с тремя основными протоколами: HTTP, FTP и Gopher.  В  поле
данных Адрес прокси-сервера вы также можете ввести IP-адрес прокси- сер-
вера.
   На одном компьютере может быть запущено несколько сетевых служб, каж-
дая из которых идентифицируется логическим портом. Этот порт принадлежит
прокси-серверу, такому как HTTP или FTP. Как  правило,  в  Internet  ис-
пользуются стандартные номера логических портов. Например, протокол HTTP
использует 80-й порт, а FTP -- 21-й.
   Вы можете сообщить обозревателю, чтобы он  не  использовал  параметры
сетевых служб локального домена. Например, если вы  определите  в  Адрес
прокси-сервера  bob.leon.com  и  укажите  в   поле   данных   Исключения
abob,bbob,leon.com, то все необходимые протоколы HTTP для abob,  bbob  и
leon.com будут использоваться напрямую, то есть игнорируя параметр, вве-
денный в поле  Адрес  прокси-сервера.  Обозреватель  Microsoft  Internet
Explorer Обозреватель Microsoft Internet Explorer
   Internet и Windows 98 249 250 Internet и Windows 98 С  помощью  этого
диалога можете вручную определить службы Internet и задать номера  соот-
ветствующих логических портов вашего прокси серевера
   Раздел Автоматическая настройка предназначен для  весьма  продвинутых
пользователей. Через кнопку Настройка происходит обращение к диалогу Ав-
томатическая настройка, с помощью которого системный администратор вашей
сети может загрузить файл настроек Internet Explorer. Как правило, в та-
кой файл включаются некоторые параметры работы Internet Explorer, касаю-
щиеся начальной страницы и настроек прокси-сервера.
 
   Система безопасности обозревателя Microsoft Internet Explorer
 
   В диалоговом окне Свойства обозревателя через вкладку Безопосность вы
можете установить параметры работы  с  системой  безопасности  Microsoft
Internet Explorer.
   В Microsoft Internet Explorer имеется, мягко говоря, небольшая лазей-
ка, позволяющая переконфигурировать его брандмауэр, так как вы это поже-
лаете. Именно через этот пресловутый брандмауэр вы можете, например, без
особого труда вакцинировать систему. Кстати, это многими и очень многими
делалось. Причем, взлом защиты Microsoft Internet  Explorer  может  быть
осуществлен несколькими способами, каждый из которых совершенно не  свя-
зан с предыдущими. Microsoft Internet Explorer даже не  определит  того,
кто хотел взломать вашу систему. В этой программе невозможно  определить
так называемую зону риска. Поэтому, именно через  брандмауэры  Microsoft
Internet Explorer ищутся отправные точки захвата всей системы. Например,
простейшая атака программой rlogin через отдельный компьютер большой се-
ти позволяет перечеркнуть двумя жирными полосами нижепубликуемое  описа-
ние опций системы защиты Microsoft Internet Explorer.
   Клавиатурные эквиваленты обозревателя Internet Explorer
   Перейти к следующей странице ALT+СТРЕЛКА ВПРАВО
   Перейти к предыдущей странице ALT+СТРЕЛКА ВЛЕВО
   Пролистать документ к началу  СТРЕЛКА  ВВЕРХ  Обозреватель  Microsoft
Internet Explorer Обозреватель Microsoft Internet Explorer
   Internet и Windows 98 251 252 Internet и Windows 98 С  помощью  этого
диалогового окна системный администратор вашей сети может загрузить файл
настроек обозревателя Microsoft Internet Explorer  Система  безопасности
обозревателя Microsoft Internet Explorer
   Пролистать документ к концу СТРЕЛКА ВНИЗ
   Пролистать документ к началу с большим шагом PAGE UP
   Пролистать документ к концу с большим шагом PAGE DOWN
   Перейти к началу документа HOME
   Перейти к концу документа END
   Обновить текущую страницу F5
   Остановить загрузку страницы ESC
   Перейти к другому адресу CTRL+O
   Открыть новое окно CTRL+N
   Сохранить текущую страницу CTRL+S
   Напечатать  текущую  страницу  CTRL+P  Простая  и  удобная  работа  в
Internet
   Как известно, качество российских телефонных линий  оставляет  желать
лучшего. Поэтому пускаться в Internet без хорошего модема, это все  рав-
но, что прогуливаться под дождем без зонтика. Речь идет о том, какой мо-
дем нужен для межсетевого серфинга.
   Основное, что должно вас волновать при выборе модема  (модулятора-де-
модулятора), это то, что модем  не  просто  должен,  а  обязан  улучшать
связь. Ибо мы живем в России. А в этой стране,  как  известно,  холодно.
Особенно зимой. И вода, зараза,  попадает  в  коммуникационные  колодцы.
Связь портится, повышается уровень шума, появляется паразитное дрожание,
скачет фаза, наконец, коннект разрывается, в общем, работать  становится
неприятно. Модем должен приспосабливаться к таким линиям.
   Модем не может быть уникальным. Ваш модем должен быть  понят  другими
модемами. Это означает, что модем должен поддерживать максимальное коли-
чество стандартов, то есть исправление ошибок, методы обмена  данными  и
их сжатие. Самый распространенный стандарт --  V.32bis  для  модемов  со
скоростью обмена 14000 бит/с. Для  модемов  со  скоростью  работы  28800
бит/сек стандартизованным протоколом является V.34.
   Кроме этого, необходимо подчеркнуть, что модемы, имеющие только  ско-
рость обмена данными 16800, 19200, 21600 или 33600,  не  являются  стан-
дартными.
   Никакая коррекция ошибок не должна быть программной. Все должно  быть
вшито в модем его производителем.
   О внешности и о внутренности. Внешний модем  через  специальный  шнур
подключается к вашему последовательному порту. Такой модем, как правило,
имеет регулятор громкости, информационные  индикаторы,  блок  питания  и
другие, иногда Обозреватель Microsoft Internet Explorer Простая и  удоб-
ная работа в Internet
   Internet и Windows 98 253 254 Internet и Windows 98
   полезные приблуды. Если вы профессионал, то вам должно быть все  рав-
но, какой модем выбрать -- внутренний или внешний. Обычно, хороший внут-
ренний модем через специальный софт неплохо эммулирует  всю  наглядность
внешнего модема.
   Не покупайте чисто импортные модемы. Эти железяки не уживаются на на-
ших древних линиях. Приобретайте  только  сертифицированные  модемы,  то
есть железо, специально прошитое под наши грязные телефонные станции.
   В России такой выбор весьма невелик. Этот рынок забили две  компании:
ZyXEL из солнечного Тайваня и U.S. Robotics  из  США.  Модемы  последней
фирмы выбирают профессионалы (Courier), первой - все остальные, то  есть
все те юзеры, которые выбирают  так  называемый  сверхнадежный  протокол
ZyCell.
   Итак, мы выбираем Courier. Поисковые службы Internet
   Rambler Лучшая российская поисковая служба.
   http://www-windows-1251.rambler.ru/
   Желтые Страницы Москва Более 100 000 фирм и организаций в 1600 рубри-
ках.
   http://www.yellowpages.ru/
   Se@rch http://www.pointer.ru/search/
   Yahoo! Самая грандиозная поисковая система Internet. Открывая  разно-
образные программы, которые нравятся как бизнесу,  так  и  потребителям,
Yahoo! привлекает широкую аудиторию и создает убедительные причины возв-
ращаться. Сайт Yahoo.com был признан лидером в охвате аудитории  поиско-
вых систем и каталогов.
   http://www.yahoo.com
   Euroseek Euroseek имеет интерфейсы почти для всех европейских языков.
   http://www.euroseek.net
   InfoSeek InfoSeek представляет собой подробную и довольно точную сис-
тему для поиска информации в WWW. Запрос может быть набран в виде  прос-
того предложения на английском языке или в виде ключевых слов и фраз.
   http://www.infoseek.com Простая и удобная работа в Internet Поисковые
службы Internet
   Internet и Windows 98 255 256 Internet и Windows 98
   AltaVista Вы можете блуждать по 30 миллионам страниц, размещенных  на
225000 серверах или вылавливать информацию  из  трех  миллионов  статей,
опубликованных в 14000 конференциях Usenet. Великолепная поддержка русс-
кого языка.
   http://www.altavista.digital.com
   WebCrawler С помощью WebCrawler вы можете найти и обнаружить все  что
вы хотите. WebCrawler является великолепной поисковой  службой,  которая
поможет вам найти нужную информацию в море Web. Черпайте вдохновение че-
рез WebCrawler!
   http://query.webcrawler.com
   Lycos С помощью Lycos вы можете найти конкретного человека или  инте-
ресущую вас страницу Web. Попробуйте, вам понравится!
   http://www.lycos.com
   MetaCrawler MetaCrawler -- это абсолютно бесплатная поисковая  услуга
World Wide Web. MetaCrawler отличается от подобных поисковых служб  тем,
что он не ищет информацию по своей внутренней базе данных. Он обращается
к девяти поисковым службам:  Open  Text,  Lycos,  WebCrawler,  InfoSeek,
Excite, Inktomi, Alta Vista, Yahoo и Galaxy. Дерзайте!
   http://www.metacrawler.com
   Magellan Вы можете вести свой  поиск  по  действительно  существующим
местам и базам данных. Искусство. Бизнес. Коммуникации. Компьютеры. Сов-
ременная жизнь. Экономика. Образование. Занятость. Развлечения. Окружаю-
щая среда. Продовольствие. Здоровье. Человечество. Internet.  Дети.  За-
кон. Математика. Музыка. Новости. Политика. Знаменитости. Наука. Четвер-
тое измерение. Спортивные состязания. Технологии. Путешествия.
   http://www.mckinley.com
   Find It! Найди это! Вы хотите что-то найти, но не  представляете  что
это. Тогда для вас и только для вас создана эта служба.
   http://www.Itools.com/find-it/find-it.html
   World Wide Web Yellow Pages Желтые  страницы  WWW.  Введите  ключевые
слова в поле данных и тогда начнется поиск по  всему  киберпространству.
Ключевым словом может быть имя ссылки, унифицированный локатор  ресурсов
или дескриптором. Чем больше вы введете слов,  описывающих  запрос,  тем
точнее будет результат поиска.
   http://www.mcp.com/nrp/wwwyp
   Kid's Pages Детские страницы Сети сетей. Здесь вы  найдете  аннотации
ссылок детских домашних страничек. Счастливого серфинга!
   http://miso.wwa.com/~boba/kidsi.html
   Deja News Поиск по конференциям Usenet.
   http://www.dejanews.com:80
   Starting Point Поиск ведется по огромным базам данных WWW.
   http://www.stpt.com  Поисковые  службы  Internet   Поисковые   службы
Internet
   Internet и Windows 98 257 258 Internet и Windows 98
   Who Where? Огромный WWW-каталог электронных адресов. Вы можете совер-
шенно бесплатно включить в этот каталог свой адрес.
   http://www.whowhere.com
   OpenText Усовершенствуйте свой результат или начните  искать  поново-
му.Это приятный поиск!
   http://search.opentext.com/omw/simplesearch
   Я-Index Очень хороший поисковик русских ресурсов в Internet.
   http://www.yandex.ru
   Апорт Апорт работает с базой, формат которой  позволяет  осуществлять
поиск по отдельным полям HTML документов: заголовкам, ссылкам и т.д. Для
этого можно воспользоваться параметром "Искать" (на страничке с парамет-
рами) или задать соответствующий оператор прямо в запросе.
   http://www.aport.ru Бесплатное программное обеспечение в Internet
   Tucows Самый популярный сервер Freeware & Shareware.
   http://tucows.rz.fh-hannover.de/
   JS-дизайн Если Вы делаете или собираетесь  делать  www-страничку  или
сервер, то найдете здесь много полезной информации и графики.
   http://www.chat.ru/~jsd/
   freeware32.com Бесплатное программное обеспечение.
   http://www.freeware32.com/
   -onags Бесплатное программное обеспечение.
   http://nonags.com/
   shareware.com Бесплатное программное обеспечение.
   http://www.shareware.com/
   winfiles.com Бесплатное программное обеспечение для Windows.
   http://www.winfiles.com/ Поисковые службы Internet  Бесплатное  прог-
раммное обеспечение Internet
   Internet и Windows 98 259 260 Internet и Windows 98
   Shareware Zone Бесплатное программное обеспечение.
   http://www.galttech.com/
   download.com Бесплатное программное обеспечение.
   http://www.download.com/
   ZDNet Software Library Бесплатное программное обеспечение.
   http://www.hotfiles.com/
   1st on the List Всякая всячина для Web-мастера.
   http://www.acute.com/promote/default.htm
   softseek.com Бесплатное программное обеспечение.
   http://www.softseek.com/internet
   Hackers Club Патчи, нюки и мэйлбомберы.
   http://www.hackersclub.com/
   freeware.ru Исключительно бесплатные программы.
   http://www.freeware.ru/
   Асталявиста Поисковик хакерских утилит.
 
   http://astalavista.box.sk/pc97/ Web-дизайн
 
   Web-страницы можно создавать несколькими способами -- с нуля  или  на
основе существующего шаблона. В последнем случае, впрочем как и  в  пер-
вом, у вас могут быть проблемы при  тестировании  созданного  документа,
так как сгенерированным ссылкам свойственно ошибаться. Решить эту  проб-
лему может уже не редактор, а обыкновенный обозреватель WWW.
   Eсли у вас имеется коллекция картинок, фонов, маркеров  и  разделите-
лей, то создание Web-страниц -- весьма увлекательное занятие. Кроме все-
го этого, помните, что вам обязательно понадобится софт для преобразова-
ния обычных текстовых файлов в файлы формата HyperText Markup Language.
   Хороший редактор Web-страниц должен, с одной стороны,  позволять  ре-
дактировать код HTML, а с другой --  просматривать  произведенные  таким
образом изменения в режиме непосредственного просмотра.
   Если вы начинаете с нуля, то вы должны ввести или импортировать текст
в документ, отформатировать абзацы, разместить картинки. Все картинки  и
текстовые файлы сохраняются в одном каталоге. Затем  все  это  хозяйство
отправляется к вашему поставщику Internet на его винчестер.
 
   HTML
 
   В настоящее время существует масса редакторов Web-  страниц,  которые
не требуют от вас знаний основ HTML. Но для того чтобы уметь  профессио-
нально подготавливать гипертекстовые документы, вы должны знать их внут-
реннее строение, то есть код документа HTML.
   HTML позволяет вам формировать различную гипертекстовую информацию на
основе структурированных документов. Бесплатное программное  обеспечение
Internet HTML
   Internet и Windows 98 261 262 Web-дизайн
   Обозреватель определяет сформированные ссылки и, через протокол пере-
дачи гипертекста  HTTP,  открывает  доступ  к  вашему  документу  другим
пользователям Internet. Разумеется, для успешной реализации всего  этого
необходим софт, полностью совместимый с WWW и поддерживающий HTML.
 
   Описание HTML
 
   HTML-документ -- это обычный  текстовой  файл.  Используя,  например,
обозреватель Netscape Navigator вы можете  просмотреть  результат  вашей
работы, просто загрузив в него созданный на основе синтаксиса HTML текс-
товой файл.
   Гипертекстовый язык предоставляет только информацию для  чтения.  Это
означает, что редактировать Web-страницы может лишь тот, кто их  создал,
а не простой пользователь Сети сетей.  Впрочем,  если  забежать  немного
вперед, можно сказать, что используя общий шлюзовой интерфейс (CGI) мож-
но добавлять некоторые операторы HTML в сгенерированную страницу.
 
   Тэги
 
   Самый смак гипертекстового языка -- это ссылки. В мировой паутине  вы
просто нажимаете на ссылку и мгновенно оказываетесь в другой точке  зем-
ного шара на выбранной вами страничке.
   По традиции всех классических руководств по HTML  мы  приводим  самый
простой гипертекстовый документ.
   <TITLE>Пример простого HTML документа</TITLE>
   <H1>Здесь размещен заголовок первого уровня</H1>
   Добро пожаловать в Internet!
   Первый и последний параграф.<P> В этом примере мы использовали следу-
ющие термины гипертекста (так называемые тэги):
   <TITLE> -- тэг, использующийся для определения заголовка.
   <H1> -- тэг заголовка.
   <P> -- тэг метки параграфа.
   В языке описания гипертекстовых документов все тэги парные. В  конеч-
ном тэге присутствует слэш, который сообщает обозревателю о  завершении.
Но! Существует одно исключение из этого правила пар:
   В природе не существует тэга </P>.
   Не все тэги совместимы с обозревателями. Если обозреватель не понима-
ет тэг, то он его просто пропускает.
   Итак, документ HTML это заголовок:
   <html>
   <head> Заголовок </head>
   <body>
   ... HTML HTML
   Web-дизайн 263 264 Web-дизайн ВАЖНО!
   В язке HTML нет разницы между прописными и строчными символами.
   и текст
   ...
   </body>
   с названием:
   <head>
   <title> Название </title>
   </head>
   Название документа
   Это не правило, и даже не закон, это факт:
   Любой документ HTML имеет название.
   По названию вашего документа HTML другие обозреватели могут найти ин-
формацию. Место для названия всегда определено -- оно  находится  вверху
экрана, и отдельно от содержимого документа. Максимальная длина названия
-40 символов.
 
   Форматирование
 
   Форматирование может быть непосредственным или авторским. Если вы ис-
пользуете тэг <pre>, то форматирование считается авторским:
 
   <body> <pre>
 
   Следующие тэги присущи непосредственному форматированию:
   <p> -- параграф.
   <hr> -- горизонтальная линия.
 
   <br> -- обрыв строки. Заголовки и подзаголовки
 
   Язык HTML позволяет вам работать с шестью уровнями заголовков. Первый
заголовок -- самый главный. На  него  обращается  особое  внимание.  Ос-
тальные заголовки могут быть оформлены,  например,  жирным  шрифтом  или
прописными буквами.
   В HTML первый заголовок обозначается как <H1>:
 
   <Hn>Текст</Hn>
 
   Под n понимается уровень заголовка, то есть числа 1, 2, 3, 4,  5  или
6.
   В HTML первый заголовок может совпадать с названием документа.
 
   Списки
 
   Списки подразделяются на ненумерованные:
   <ul>
   <li> Элемент списка
   </ul>
   нумерованные:
   <ol>
   <li> Элемент списка
   </ol>
   c описаниями:
   <DL>
   <DT> Собака (элемент)
   <DD> Друг человека (описание элемента)
   </DL> HTML HTML
   Web-дизайн 265 266 Web-дизайн
   и вложенные:
   <UL>
   <LI> Примус
   <OL>
   <LI> Другой примус
   ...
   </OL>
   <LI>
   ...
   </UL>
   Выделение текста
   Текст в документе HTML может быть выделен одним из  следующих  спосо-
бов:
   <cite> -- цитата </cite>
   <code> -- программный код </code>
   <dfn> -- определение </dfn>
   <em> -- логический акцент </em>
   <kbd> -- ввод с клавиатуры </kbd>
   <samp> -- сообщения компьютера </samp>
   <strong> -- сильный акцент </strong>
   <var> -- переменные </var> Один большой параграф
   В HTML разбиение на строки не принципиально. Это означает, что вы мо-
жете разбить строки вашего документа в любом его месте.  Связано  это  с
тем, что в гипертекстовом документе идущие подряд отбивки превращаются в
одну. Но! Если отбивка сделана после тэга <P>, то она учитывается.  Если
какой-нибудь тэг <H> игнорируется, то отбивка также учитывается.  В  ос-
тальных случаях обозреватель будет пропускать отбивки.
 
   Ссылки
 
   HTML позволяет вам связать текст или картинку с другими  гипертексто-
выми документами. Текст, как правило, выделяется цветом или  оформляется
подчеркиванием.
   Для этого используется тэг <A>. Помните, что  после  буквы  A  должен
стоять пробел.
   Чтобы сформировать ссылку:
   - наберите <A
   - введите HREF="filename">
   - наберите после > текст гипертекстовой ссылки
   - наберите тэг </A>
   Один из вариантов гипертекстовой ссылки может выглядеть так:
 
   <A HREF="BobAnapa.html">Bob</A>
 
   Здесь слово Bob ссылается на документ BobAnapa.html,  образуя  гипер-
текстовую ссылку.
   Если документ, формирующий ссылку, находится в другой директории,  то
подобная ссылка называется относительной:
   <A HREF="BobAnapa/ВobMoscow.html">Bob</A> HTML HTML
   Web-дизайн 267 268 Web-дизайн
   Если вы хотите указать полное имя файла, то вам необходимо  использо-
вать синтаксис UNIX.
   Ссылки можно формировать на основе так называемого универсального ло-
катора ресурса, то есть используя следующий синтаксис:
   protocol: //hostport/path
   Предварительное форматирование текста
   Тэг <PRE>  позволяет  сформировать  текст,  оформленный  моноширинным
шрифтом.
   Используйте этот тэг для оформления листингов программ.
 
   Расширенные цитаты
 
   Тэг <BLOCKQUOTE> позволяет вам включить цитату в уединенный объект.
 
   Адрес
 
   Тэг <ADDRESS> позволяет сформировать информацию об  авторе  документа
HTML.
 
   Куча слов по поводу форматирования символов
 
   В HTML слова и строки кодируются логическими и физическими стилями.
   Физические стили форматируют текст.
   Логические стили форматируют через определение в гипертекстовом доку-
менте некоторого значения. Это в частности означает, что  тэг  заголовка
первого уровня не содержит информации о размере шрифта и гарнитуре. Поэ-
тому, чтобы изменить символьное форматирование заголовка вы должны моди-
фицировать заголовок первого уровня. Через логические  (в  том  числе  и
символьные) тэги вы можете сформировать согласованный гипертекстовый до-
кумент, то есть определить заголовок первого уровня  в  качестве  только
<H1> (без информации о гарнитуре шрифта и его кегле).
   Логические стили Ниже мы представляем примеры логических стилей доку-
мента HTML.
   <DFN> Определить слово. Как правило, курсив.
   <EM> Усилить акцент. Как правило, курсив.
   <CITE> Заголовок чего-то большого и хорошего. Курсив.
   <CODE> Компьютерный код. Моноширинный шрифт.
   <KBD> Текст, введенный с клавиатуры.
   Моноширинный жирный шрифт.
   <SAMP> Сообщение программы. Моноширинный шрифт.
   <STRONG> Ну очень важные участки. Жирный шрифт. HTML HTML
   Web-дизайн 269 270 Web-дизайн
   <VAR> Замена переменной на число. Курсив.
   Физические стили Гипертекстовый документ может быть  оформлен  с  ис-
пользованием следующих стилей:
   <B> Полужирный
   <I> Курсив
   <TT> Моноширинный
 
   Специальные символы
 
   Символы, которые не могут  быть  введены  в  текст  документа  непос-
редственно через клавиатуру называются специальными символами. Для таких
символов существуют особые тэги.
   Четыре символа -- знак меньше <, знак больше >, амперсанд & и двойные
кавычки " имеют специальное значение внутри HTML и следовательно не  мо-
гут быть использованы в тексте в своем обычном значении.
   Скобки используются для обозначения начала и конца HTML тэгов, а  ам-
персанд используется для обозначения  так  называемой  escape-последова-
тельности. Для использования одного из этих  символов  введите  одну  из
следующих escape- последовательностей:
   < Знак меньше.
   > Знак больше.
   & Амперсанд. " Кавычки.
 
   Принудительный перевод строки
 
   Тэг <BR> переводит только одну строку, то  есть  без  дополнительного
пробела.
 
   Горизонтальные разделители
 
   Тэг <HR> формирует горизонтальную линию по всей ширине окна.
 
   Встроенные изображения
 
   Вы можете встраивать в ваш документ  картинки.  Синтаксис  встроенной
картинки следующий:
 
   <IMG SRC=image_URL>
 
   Здесь image_URL есть указатель на файл картинки,  синтаксис  которого
совпадает с синтаксисом ссылки HTML. HTML HTML
   Web-дизайн 271 272 Web-дизайн ВАЖНО!
   Escape-последовательности чуствительны к регистру.
 
   Звуковоспроизведение
 
   Для того, чтобы вставить в вашу страничку  звуковой  файл,  например,
midi-файл, используйте следующую конструкцию:
   <EMBED   SRC="bob1.mid"   WIDTH="140"   HEIGHT="50"    ALIGN="MIDDLE"
BORDER="0" AUTOSTART=TRUE>
   Это одна строка.
   В этом тэге были использованы следующие параметры:
   WIDTH Параметр, определяющий ширину midi-плеера.
   HEIGHT Параметр, определяющий высоту midi-плеера.
   BORDER Ширина рамки midi-плеера.
   AUTOSTART Запустить midi-плеер сразу после того, как загрузится доку-
мент HTML.
 
   Распределение ссылок по картинке
 
   Используя технологию распределения ссылок  по  картинке,  вы  можете,
например, создать графическое меню из одной большой картинки таким обра-
зом, чтобы каждый элемент системы меню содержал определенный URL.
   Распределение ссылок по картинке описывается в тэге IMG следующим па-
раметром:
 
   <IMG SRC="url" USEMAP="url#map_name">
 
   Здесь  аргумент  USEMAP  задает  расположение   схемы   распределения
map_name в URL. Если URL не указан, то поиск схемы  map_name  ведется  в
текущем документе.
   Код схемы может выглядеть так:
   <MAP NAME="map_name">
   <AREA  [SHAPE="  shape  "]  COORDS="x,y,..."  [HREF="  reference   "]
[NOHREF]>
   </MAP>
   Здесь были использованы следующие тэги:
   <AREA> Определить для данного URL область на картинке посредством па-
раметров SHAPE и COORDS.
   SHAPE Форма области. Вы можете выделить область на картинке так:
   - default -- стандартная форма
   - rect -- прямоугольник
   - circle -- круг
   - poly -- многоугольник произвольной формы
   COORDS Координаты области. Задаются в пикселах. Отсчет  начинается  с
нуля. Круг имеет три координаты, прямоугольник -- четыре, а для  многоу-
гольника вы должны описать каждый его угол в двух координатах. Например,
область, имеющая размеры 50 на 50 пикселов, описывается так:
   <AREA COORDS="0,0,54,54" ...>
   HREF="url" Определить ссылку на схеме, то есть вписать URL. HTML HTML
   Web-дизайн 273 274 Web-дизайн
   -OHREF Указать, что в данной  области  картинки  отсутствует  ссылка.
Этот параметр работает всегда, когда не определен параметр HREF.
   </MAP> Закончить описание схемы распределения ссылок по картинке.
 
   Общий шлюзовой интерфейс и формы HTML
 
   Общий шлюзовой интерфейс (Common Gateway Interface)  позволяет  рабо-
тать с данными сервера Web в интерактивном режиме. Сервер Web через  CGI
запускает поисковую программу и пересылает  обработанные  данные  назад.
Сама программа CGI хранится в каталоге CGI-BIN. Это означает,  что  файл
из каталога CGI-BIN всегда исполняемый файл. Если CGI- программа, напри-
мер, взаимодействует с системой управления базой данных, то пользователь
может получать некоторую интересующую его информацию в интерактивном ре-
жиме.
   Это тривиально, но факт: CGI-программы создаются посредством CGI. Код
программы пишется, как правило, на языке описания сценариев  Perl.  Perl
является интерпретируемым языком, интерпретатор  которого  соответствует
операционной системе.
   Передача данных от сервера к программе  CGI  осуществляется  сервером
через командную строку и переменные окружения.
   Таким образом, сервер через общий шлюзовой интерфейс запускает  прог-
рамму CGI и пересылает ей вводимые  пользователем  данные.  Сами  данные
вводятся через так называемые формы HTML. Форма представляет  собой  ги-
пертекстовую страницу с одним или несколькими  полями  данных  и  специ-
альной кнопкой для передачи введенной информации.
   Как и код любого гипертекстового документа, код  формы  начинается  с
тэга FORM ACTION = /SGI-BIN/EXAMPLE.PL и заканчивается тэгом /FORM.
   ACTION  Аргумент  ACTION  --  это  URL   программы   CGI,   то   есть
/SGI-BIN/EXAMPLE.PL.
   METHOD Метод, используемый для запроса данных.
   Этот параметр задает режим передачи данных из формы в программу CGI.
   Основные режимы передачи -- GET, HEAD и POST.  Программа  CGI  должна
поддерживать один из этих режимов, иначе обработки данных не произойдет.
   В режиме GET данные входят через URL в строку запроса. Например, если
программа обработки данных BOB.PL лежит в каталоге  CGI-BIN,  то  запрос
HTML пойдет на сервер через ACTION следующим образом:
 
   FORM ACTION=/CGI-BIN/BOB.PL METHOD=GET
 
   Теперь сервер знает, где находится программа BOB.PL,  поэтому  он  ее
запустит в режиме GET.
   Программы CGI получают данные от переменных окружения и посылают  вы-
ходные данные через общий шлюзовой интерфейс обратно пользователю.  Нап-
ример, после ввода тэга A HREF=BOB.HTML  на  сервер  пойдет  запрос  GET
/BOB.HTML. Заголовок GET определяет получение документа BOB.HTML в  кор-
невом каталоге сервера. HTML HTML
   Web-дизайн 275 276 Web-дизайн
   Относительно аргумента POST.
   CGI реализован в программах, поддерживающих Unix и некоторые приложе-
ния Windows. CGI для Windows реализуется лишь в том случае, если  сервер
Web способен декодировать данные тех форм HTML, которые  пересылаются  в
режиме POST. Это можно сделать двумя способами:
   URL-Encoded. Данные формы пересылаются на сервер в виде HTML.
   Multipart Form Data. Данные  формы  пересылаются  на  сервер  в  виде
MIME-сообщения.
   INPUT TYPE=TEXT Поместить в форму текстовое поле данных.
   -AME=NAME Определить имя текстового поля данных NAME.
   MXLENGTH=NUMBER Размер текстового поля данных. Вместо NUMBER вы може-
те ввести целое число.
   RADIO Определить кнопку переключения.
   -AME=PRODTYPE Определить логическое поле PRODTYPE.
   INPUT TYPE=CHECKBOX Определить флажок для протокола передачи.
   ACCEPT Метод, используемый  для  интерпретации  пересылаемых  файлов.
Файлы могут пересылаться в виде ASCII или  HTML.  Количество  заголовков
ACCEPT соответствует  типам  данных  MIME  (Multipurpose  Internet  Mail
Extensions). Заголовок ACCEPT: TYPE/SUB-TYPE  {parameters}  пересылается
как значение параметра ACCEPT. Каждый тип данных имеет собственный пара-
метр ACCEPT. HTML HTML
   Web-дизайн 277 278 Web-дизайн
 
   Создание web-страниц в Microsoft FrontPage Express
 
   Microsoft FrontPage Express один из тех редакторов Web- страниц,  ко-
торые не требуют от вас знаний основ HTML. Забудьте о  программировании!
Просто размечайте и оформляйте!
   В законченной среде разработки Web в режиме непосредственного отобра-
жения вы можете профессионально создавать web-документы и даже организо-
вывать небольшие web- сервера.
   В Microsoft FrontPage Express вы можете подготавливать к публикации в
Internet web-страницы, используя JavaScript, VB Script, ActiveX  и  даже
выборки к вашим базам данных. Кроме этого, в Microsoft FrontPage Express
встроены весьма неплохие графические эффекты, которые оживят ваш дизайн.
   Вы можете управлять созданным в  среде  Microsoft  FrontPage  Express
web-сервером из локальной сети или используя удаленный доступ к основно-
му компьютеру.
   Забудьте о  контроле  за  ложными  ссылками!  В  Microsoft  FrontPage
Express встроено средство, позволяющее автоматически фиксировать  подоб-
ные ссылки.
   Вы можете:
   - создавать и сохранять web-страницы
   - сохранять web-страницы непосредственно в Web
   - загружать из Internet и редактировать web-страницы
   - использовать в оформлении вашей web-страницы подложки
   - просматривать и администрировать web-страницы
   - создавать сложный дизайн web-страниц n  использовать  готовые  теги
HTML
   - использовать готовые изображения из комплекта поставки программы
   - использовать компоненты WebBot для придания вашей web-страничке ди-
намики
   - использовать в оформлении web-страниц элементы управления ActiveX
   Если вы хотите стать профессионалом в  области  дизайна  web-страниц,
вам необходимо освоить некоторые  специальные  HTML-редакторы  с  полной
поддержкой тэгов HTML.
 
   Интерфейс пользователя
 
   Microsoft FrontPage Express считается одним из лучших средств  подго-
товки документов для их публикации Web. Вы просто создаете  web-страницу
в том виде, в каком она будет выглядеть в  окне  обозревателя.  Создание
web-страниц  в  Microsoft  FrontPage  Express  Создание  web-страниц   в
Microsoft FrontPage Express
   Web-дизайн 279 280 Web-дизайн Microsoft FrontPage Express
   Ниже приведено краткое описание набора средств, с помощью которого вы
можете взаимодействовать с редактором  web-страниц  Microsoft  FrontPage
Express.
   С помощью стрелок полос прокрутки или посредством клавиш PgUp и  PgDn
вы можете перемещать текущую страницу в вертикальном или  горизонтальном
направлении.
   Вверху экрана находятся панели инструментов, с помощью которых вы мо-
жете быстро выполнить то или иное действие.
   Доступ к командам редактора осуществляется через щелчок мышью на  со-
ответвующем имени меню.
 
   Команды меню
 
   В редакторе гипертекстовых документов Microsoft FrontPage Express все
наборы команд и опций, использующиеся в процессе работы с  Internet  со-
держатся в:
   - меню Файл
   - меню Правка
   - меню Вид
   - меню Переход
   - меню Вставка
   - меню Формат
   - меню Сервис
   - меню Таблица
   - меню Окно
   - меню Справка Панели инструментов
   Редактор Microsoft FrontPage Express содержит три  панели  инструмен-
тов. Каждая кнопка той или иной панели соответствует команде меню.
 
   Панель форматирования
 
   С помощью Панели форматирования вы можете форматировать абзацы, опре-
делять параграфу тот или иной шрифтовой стиль, раскрашивать текст и  вы-
равнивать параграфы.
 
   Панель редактирования
 
   С помощью Панели редактирования вы можете:
   - создавать, открывать и сохранять web-страницы
   - выводить на печать и  предварительно  просматривать  web-публикации
перед выводом на печать
   - выполнять операции копирования и вставки
   - создавать или изменять ссылки
   - вставлять компоненты WebBot, изображения, горизонтальные  строки  и
таблицы Создание web-страниц  в  Microsoft  FrontPage  Express  Создание
web-страниц в Microsoft FrontPage Express
   Web-дизайн 281 282 Web-дизайн Панели инструментов Microsoft FrontPage
Express
   Панель форматирования Microsoft FrontPage Express
   - показывать или скрывать метки параграфа
   - возвратиться на одну страницу назад
   - перейти на одну страницу вперед
   - вызвать справочную систему редактора Microsoft FrontPage Express
   - прервать загрузку текущей страницы
 
   Панель форм
 
   С помощь Панели форм вы можете создать поле формы из:
   - однострочного текстового поля
   - прокручиваемого текстового поля
   - флажка
   - кнопки-переключателя
   - простой кнопки
 
   Всплывающее меню
 
   Всплывающее меню позволяет более удобно обратиться к той или иной ко-
манде. Просто поместите курсор на интересующий элемент вашего  документа
и нажмите правую кнопку мыши.
   С помощью элементов всплывающего меню вы можете  выполнять  следующие
команды и функции: n Вырезать (выполнить операцию  удаления  элемента  и
помещения его в буфер промежуточного хранения)
   - Копировать (поместить элемент в буфер промежуточного хранения)
   - Вставить (вставить элемент из буфера промежуточного хранения)
   - Свойства страницы (обратиться к диалоговому окну  свойств  Свойства
страницы)
   - Свойства таблицы (обратиться к диалоговому  окну  свойств  Свойства
таблицы)
   - Свойства ячейки (обратиться к диалоговому окну Свойства ячейки)
   - Свойства абзаца (обратиться к диалоговому окну Свойства абзаца)
   - Свойства шрифта (обратиться к диалоговому окну Шрифт)
   -  Свойства  изображения  (обратиться  к  диалоговому  окну   свойств
Свойства изображения)
   - Проверка достоверности поля формы (обратиться  к  диалоговому  окну
Проверка достоверности текстового поля)
   - Свойства поля формы (обратиться к диалоговому окну Свойства прокру-
чиваемого текстового поля)
   - Свойства компонента WebBot (обратиться к диалоговому окну  Свойства
компонента WebBot) Создание web-страниц в  Microsoft  FrontPage  Express
Создание web-страниц в Microsoft FrontPage Express
   Web-дизайн  283  284  Web-дизайн  Панель   редактирования   Microsoft
FrontPage Express
   Панель форм Microsoft FrontPage Express  Всплывающее  меню  Microsoft
FrontPage Express
 
   Буксировка
 
   Вы можете перемещать один или несколько элементов вашего документа из
одного окна программы в другое,  или  между  элементами  основного  окна
программы, или из Проводника. Просто выделите тот или иной элемент и от-
буксируйте его в нужное место редактируемого документа.  При  буксировке
файлов изображений Microsoft FrontPage Express автоматически преобразует
файлы формата BMP в формат JPEG.
 
   Создание новой web-страницы
 
   Создание новой web-страницы осуществляется через выбор  команды  Соз-
дать в меню Файл (вы также можете выбрать эту команду  через  комбинацию
клавиш Ctrl+N). В появившемся диалоговом окне Новая страница просто  вы-
берите из списка Шаблон или мастер параметр Нормальная страница.
   Вы можете также создать web-страницу с помощью Мастера личной  основ-
ной страницы или Мастера страниц форм. Для этого выберите из списка Шаб-
лон или мастер небходимый параметр и далее  следуйте  указаниям  Мастера
страниц. Сохранение web-страницы
   Сохранение web-страницы осуществляется через выбор команды  Сохранить
в меню Файл (вы также можете выбрать эту команду через комбинацию клавиш
Ctrl+S). В появившемся диалоговом окне введите название  страницы.  Если
же вы хотите сохранить страницу в виде файла, нажмите кнопку Как файл  и
в появившемся диалоговом окне укажите имя файла вашего документа HTML.
   Если вы хотите сохранить страницу прямо в Web, определите ее местопо-
ложение.
 
   Открытие файла
 
   Выбранная команда Файл к к Открыть открывает доступ к диалоговому ок-
ну Открыть файл, с помощью которого можно загрузить в программу:
   - файлы HTML
   - файлы HTML после предварительной обработки
   - текстовые файлы
   - шаблоны гипертекста
   - документы Microsoft Word 6.0, Microsoft Word 95 и Microsoft Word 97
Создание web-страниц в Microsoft FrontPage Express Создание  web-страниц
в Microsoft FrontPage Express
   Web-дизайн 285 286 Web-дизайн Создание новой web-страницы  Сохранение
web-страницы
   - документы текстового процессора Windows Write
   - документы WordPerfect 5.x и WordPerfect 6.x
   - книги Microsoft Excel
   Чтобы открыть файл нужно выбрать его имя из списка  и  нажать  кнопку
Открыть.
 
   Выход из программы
 
   Выйти из редактора Microsoft FrontPage Express можно, выбрав  команду
меню Файл к к Выход. Если документ, находящийся на экране  был  изменен,
то Microsoft FrontPage Express выведет запрос о том, сохранять  ли  вне-
сенные изменения. В качестве ответа можно  воспользоваться  кнопкой  Да,
Нет или Отмена.
 
   Редактирование текста web-страницы
 
   Microsoft FrontPage Express позволяет редактировать также, как вы это
делаете в текстовых процессорах Windows.
   Ввод текста осуществляется через щелчок левой  клавишей  мыши  в  том
месте вашего документа, где вы хотите ввести текст. Помните, что  четыре
символа -знак меньше (<), знак больше (>), амперсанд (&) и  двойные  ка-
вычки (") имеют специальное значение внутри HTML и следовательно не  мо-
гут быть использованы в тексте вашего документа в своем  обычном  значе-
нии.
 
   Отмена и восстановление выполненной команды
 
   Отмена выполненной команды осуществляется через выбор  команды  Отме-
нить в меню Правка.
   Microsoft FrontPage Express позволяет отменить только  последнее  вы-
полненное действие. Например, если удален текст, а затем  набран  новый,
то нельзя отменить удаление текста.
   Выбранная команда Правка к к Восстановить  восстанавливает  последнее
отмененное действие.
 
   Выделение слова
 
   Если вы хотите выбрать слово, дважды щелкните по нему левой  клавишей
мыши.
 
   Выделение строки
 
   Выделение строки осуществляется простым щелчком левой  клавишей  мыши
при нажатой клавише Alt в любом месте строки.
 
   Выделение параграфа
 
   Выделение параграфа осуществляется простым щелчком левой клавишей мы-
ши при нажатых клавишах Alt и Ctrl в  любом  месте  параграфа.  Создание
web-страниц  в  Microsoft  FrontPage  Express  Создание  web-страниц   в
Microsoft FrontPage Express
   Web-дизайн 287 288 Web-дизайн Открытие файла  в  Microsoft  FrontPage
Express
 
   Выделение всех элементов вашего документа
 
   Команда Правка к к Выделить все используется для выделения  текстовых
и графических элементов на текущей странице.
 
   Отображение абзацных меток
 
   Отображение абзацных меток осуществляется через выбор команды Маркеры
форматов в меню Вид.
 
   Операции вырезания, копирования и вставки
 
   Выбранная команда Правка к к Вырезать удаляет активный элемент из до-
кумента Microsoft FrontPage Express и помещает его в буфер промежуточно-
го хранения. Вы можете удалить из документа и поместить в  буфер  обмена
любой  выбранный  текстовой  или  графический  элемент   как   Microsoft
FrontPage Express, так и приложения Windows.
   Команда Файл к к Скопировать используется для вставки активного  эле-
мента в буфер промежуточного хранения. Вы можете поместить в буфер обме-
на любой выбранный  текстовой  или  графический  элемент  как  Microsoft
FrontPage Express так и приложения Windows.
   Выбранная команда Правка к к Вставить помещает копию элемента из  бу-
фера промежуточного хранения в документ Microsoft FrontPage Express.
   Вы можете поместить в документ Microsoft FrontPage Express  текстовой
или графический элемент из любого приложения  Windows.  Поиск  и  замена
текста
   Выбранная команда Правка к к Заменить открывает доступ к  встроенному
в Microsoft FrontPage Express инструменту  редактирования,  который  ис-
пользуется для поиска и замены символов (включая  прописные  и  строчные
буквы), целых слов или частей слов.
   Поиск и замена спецсимволов осуществляется так же, как поиск и замена
простого текста -- достаточно ввести в поля данных Образец или  Заменить
на ключевые комбинации для специальных символов или  ANSI  (ASCII)  коды
символов.
 
   Вывод на печать
 
   Выбранная команда Файл к к Напечатать открывает доступ к  диалоговому
окну Печать, с помощью которого можно выбрать принтер для печати текуще-
го документа, установить параметры работы этого принтера  и  вывести  на
печать текущий документ.  Создание  web-страниц  в  Microsoft  FrontPage
Express Создание web-страниц в Microsoft FrontPage Express
   Web-дизайн 289 290 Web-дизайн Поиск и замена символов
   С помощью  этого  диалогового  окна  вы  можете  распечатать  текущую
web-страницу
 
   Оперирование открытыми окнами
 
   С помощью команд меню Окно вы можете:
   Рядом Расположить все окна без взаимного перекрытия по горизонтали.
   Каскадом Упорядочить все окна с перекрытием так, чтобы название  каж-
дого окна было видимо.
   Упорядочить значки Упорядочить пиктограммы минимизированных окон.
   Установив курсор мыши на кнопке со стрелкой и буксируя мышью один  из
указателей прокрутки, можно перемещать страницу до тех пор, пока в доку-
менте не покажется нужное место. Вертикальный указатель предназначен для
передвижения страницы по вертикали, горизонтальный -- по горизонтали.
 
   Доступ к системе оперативной подсказки
 
   С помощью команд меню Справка можно получить доступ к системе  опера-
тивной подсказки редактора web-страниц Microsoft FrontPage Express.
 
   Стили форматирования
 
   В языке описания гипертекстовых документов слова и строки  кодируются
логическими и  физическими  стилями.  Поэтому  в  редакторе  web-страниц
Microsoft FrontPage Express доступны только два стиля оформления  параг-
рафов:
   Стили оформления символов (физические стили) влияют  на  выравнивание
параграфов, тип, размер, гарнитуру и цвет шрифта. Стили  оформления  па-
раграфов (логические стили) влияют на все параграфы выделенного  текста.
Эти виды стиля позволяют вести форматирование через указания  заголовков
того или иного уровня и игнорировать информацию о размере шрифта и  гар-
нитуре. Поэтому, чтобы изменить форматирование заголовка, вы должны  мо-
дифицировать заголовок первого уровня. Через стили оформления вы  можете
сформировать согласованный гипертекстовый документ, то  есть  определить
заголовок первого уровня в качестве только <H1> (без информации о гарни-
туре шрифта и его кегле).
 
   Физические стили
 
   Физические стили или стили оформления параграфов доступны  через  Па-
нель форматирования или через команду Абзац меню Формат.
   Вы можете оформить доступным физическим стилем  не  только  выбранный
абзац, но и несколько выделенных абзацев.
   К каждому из этих стилей вы можете применить выравнивание по  центру,
по левому или по правому краю. Для этого в меню Формат выберите  команду
Абзац и в появившемся диалоговом окне Свойства абзаца обратитесь к спис-
ку Выравнивание абзаца.
   Просто определите точку вставки и выберите необходимый  стиль  абзаца
из списка следующих стилей: Создание web-страниц в  Microsoft  FrontPage
Express Создание web-страниц в Microsoft FrontPage Express
   Web-дизайн 291 292 Web-дизайн Стили оформления параграфов
   Адрес Подпись автора web-страницы. Обычно располагается в конце доку-
мента.
   Заголовки с 1 по 6 уровень Разделение текста  документа  на  разделы,
каждый из которых оформлен текстом определенного размера.
   Маркированый список Список, оформленный маркерами.
   Обычный Стиль абзаца по умолчанию.
   Список определений Оформление глоссариев или других списков.
   Нумерованный список Иерархия с использованием цифр.
   Список каталогов Специальный стиль для оформления списков файлов  или
каталогов.
   Список меню Специальный стиль для оформления небольших параграфов.
   Форматированный Специальный стиль для оформления листингов программ и
другой технической документации.
   Логические стили Microsoft FrontPage Express  поддерживает  следующие
типы логических стилей: n Полужирный
   - Курсивный
   - Полужирный курсив
   - Машинописный шрифт
   - Верхний индекс
   - Нижний индекс
   - Подчеркнутый
   - Зачеркнутый
   Вы можете оформить доступным логическим стилем  не  только  выбранный
символ, но и несколько выделенных символов. Просто выделите текст, обра-
титесь к диалоговому окну Шрифт (доступ: Формат к к  Шрифт)  и  выберите
необходимый атрибут шрифта.
 
   Раскрашивание текста
 
   Вы можете оформить цветом не только выбранный символ, но и  несколько
выделенных символов. Просто выделите текст, обратитесь к диалоговому ок-
ну Шрифт (доступ: Формат к к
   Шрифт) и выберите из списка Цвет понравившийся вам цвет шрифта.  Соз-
дание web-страниц в Microsoft FrontPage Express Создание  web-страниц  в
Microsoft FrontPage Express
   Web-дизайн 293 294 Web-дизайн Логические стили оформления
 
   Многоплатформенные шрифты
 
   В принципе с помощью Microsoft FrontPage Express вы можете  оформлять
свои web-страницы всеми доступными шрифтами вашей системы. С другой сто-
роны, если вы хотите, чтобы вашу страницу могли просмотривать  пользова-
тели других операционных систем, вы должны использовать в оформлении так
называемые многоплатформенные шрифты. К ним относятся следующие шрифты:
   - Arial
   - Courier
   - Times
 
   Горизонтальные линии
 
   Вы можете украсить дизайн вашей web-страницы  горизонтальной  линией.
Для этого определите место в вашем документе, в котором должна быть  ли-
ния, и выберите из меню Вставка команду Горизонтальная линия.
 
   Просмотр и правка исходного кода HTML
 
   Microsoft FrontPage Express позволяет вам просмотреть текст исходного
кода HTML и, в случае необходимости, произвести редактирование. Для это-
го выберите из меню Вид команду HTML.
 
   Вставка в документ тэгов HTML
 
   Вы можете вставить в  ваш  документ  любой  тэг  HTML,  включая  Java
Script. Для этого выберите из меню Вид команду Разметка HTML, обратитесь
к диалоговому окну Разметка HTML и  поместите  ваш  тэг  в  поле  данных
Вставляемая метка HTML. Одновременно вы можете вставить только один тэг.

   Дизайн web-страниц с помощью таблиц
 
   Мощнейшее средство HTML -- таблицы -- позволяют создавать  достаточно
сложный дизайн web-страницы, например, вы можете расположить текст ваше-
го документа в нескольких колонках.
   Для того, чтобы разместить в вашем документе таблицу, определите точ-
ку вставки и обратитесь к диалоговому окну Добавить таблицу через коман-
ду Вставить таблицу меню Таблица.
   Опции диалогового окна Добавить таблицу позволяют:
   Размер строки Указать количество строк таблицы.
   Размер колонки Указать количество колонок таблицы.
   Выравнивание Определить тип выравнивания элементов таблицы.  Создание
web-страниц  в  Microsoft  FrontPage  Express  Создание  web-страниц   в
Microsoft FrontPage Express
   Web-дизайн 295 296 Web-дизайн С помощью этого диалогового окна вы мо-
жете вставить в ваш документ любой тэг HTML, включая Java Script
   Размер рамки Определить размер линий границ ячеек в пикселах (до  100
пикселей). Если размер рамки будет иметь нулевое значение, то линия гра-
ницы таблицы отобразится пунктирами, а при просмотре документа в обозре-
вателе станет невидимой.
   Промежуток между столбцами Определить расстояние  между  столбцами  в
пикселах.
   Ширина Указать ширину таблицы в пикселах или в  процентах  от  ширины
основного окна соответствующего обозревателя.
   Независимо от того или иного обозревателя,  таблица,  ширина  которой
определена в пикселах, будет иметь постоянный размер.
   Таблица, ширина которой определена в процентах, будет  подстраиваться
к тому или иному обозревателю.
   Дополнительно Обратиться к диалоговому окну Дополнительные  атрибуты,
с помощью которого можно вставить в таблицу тэг HTML или сценарий  Java.
Как добавить в таблицу строку или столбец
   В созданную таблицу вы можете добавить строку или столбец. Для  этого
выберите в таблице место вставки и обратитесь к диалоговому  окну  Вста-
вить строки или столбцы (доступ: Таблица к к Вставить строки или  столб-
цы).
   Совет: Ничто вам не мешает вставить таблицу в  другую  таблицу.  Этим
часто пользуются опытные дизайнеры web- страниц.
 
   Как добавить в таблицу ячейку
 
   В созданную таблицу вы можете добавить ячейку. Для этого  выберите  в
таблице место вставки и дайте команду Вставить ячейку (доступ: Таблица к
к Вставить ячейку). Создание web-страниц в Microsoft  FrontPage  Express
Создание web-страниц в Microsoft FrontPage Express
   Web-дизайн 297 298 Web-дизайн Диалоговое окно Добавить таблицу С  по-
мощью этого диалогового окна вы можете  вставить  в  таблицу  любой  тэг
HTML, включая Java Script
 
   Как выделить таблицу
 
   С помощью меню Таблица вы можете выделить всю таблицу или только одну
ячейку, строку или столбец, просто дав одну из следующих  команд:  Выде-
лить таблицу, Выделить ячейку, Выделить строку, Выделить столбец.
   К выделенной таблице вы можете применить стандартные операции копиро-
вания и вставки.
 
   Как разбить ячейку на столбцы или строки
 
   Вы можете разбить ячейку на столбцы или строки с помощью  диалогового
окна Разбить ячейки (доступ: Таблица к к
   Разбить ячейки). В поле данных Число  колонок  определите  количество
столбцов вашей новой ячейки, а в поле данных Число строк  укажите  коли-
чество строк.
 
   Свойства таблицы
 
   Cозданной таблице вы можете назначить те или  иные  свойства  (ширина
линии границы, поля и отступы ячеек, ширина, цвет).  Для  этого  в  меню
Таблица выберите команду Свойства таблицы и обратитесь к диалоговому ок-
ну Свойства таблицы.
   Опции диалогового окна Свойства таблицы позволяют: Выравнивание Опре-
делить тип выравнивания элементов таблицы.
   Размер рамки Определить размер линий границ ячеек в пикселах (до  100
пикселей). Если размер рамки будет иметь нулевое значение, то линия гра-
ницы таблицы отобразится пунктирами, а при просмотре документа в обозре-
вателе станет невидимой.
   Заполнение ячеек Определить максимальный размер заполнения  ячейки  в
пикселах (до 100 пикселей).
   Промежуток между столбцами Определить расстояние  между  столбцами  в
пикселах.
   Ширина Указать ширину таблицы в пикселах или в  процентах  от  ширины
основного окна соответствующего обозревателя.  Независимо  от  того  или
иного обозревателя, таблица, ширина которой определена в пикселах  будет
иметь постоянный размер. Таблица, ширина которой определена в  процентах
будет подстраиваться к тому или иному обозревателю. Создание web-страниц
в Microsoft FrontPage Express Создание web-страниц в Microsoft FrontPage
Express
   Web-дизайн 299 300 Web-дизайн Диалоговое окно Разбить ячейки Свойства
таблицы
   Специальный фон Использовать в качестве фона таблицы картинку. Просто
выберите флажок Использовать фоновое изображение и нажмите кнопку  Обзор
для поиска файла картинки в форматах GIF, JPG, BMP, TIF, WMF, RAS,  EPS,
PCX или TGA.
   Цвет фона Раскрасить подложку таблицы.
   Дополнительные цвета В этом разделе вы  можете  определить  цвет  для
рамки вашей таблицы. Если вы выберите только параметр Граница, т.е.  па-
раметры Светлая и Темная рамка останутся используемыми по умолчанию,  то
через ниспадающий список цветов можно присвоить цвет  всей  рамке  вашей
таблице.
   Имеющие приоритет параметры Светлая и Темная рамка позволяют  присво-
ить цвет верхней и нижней рамкам таблицы.
 
   Манипулирование ячейками таблицы
 
   Вы можете назначить те или иные свойства не всей таблице, а только ее
ячейкам. Для этого в меню Таблица выберите команду Свойства ячейки и об-
ратитесь к диалоговому окну Свойства ячейки.
   Опции диалогового окна Свойства ячейки позволяют:
   Выравнивание по горизонтали Определить горизонтальную  выключку  эле-
ментов таблицы (по горизонтали, влево и вправо).
   Вертикальное выравнивание Определить вертикальную выключку  элементов
таблицы (сверху, снизу и посередине). Ячейка с заголовком Присвоить выб-
ранной ячейке таблицы заголовок.
   Без разбиения Не допускать переноса текста ячейки на следующую  стро-
ку.
   Минимальная ширина Указать минимальную ширину ячейки в пикселах или в
процентах от ширины таблицы. Ячейка, ширина которой определена в процен-
тах, будет подстраиваться к тому или иному обозревателю.
   Специальный фон Использовать в качестве фона ячейки картинку.  Просто
выберите флажок Использовать фоновое изображение и нажмите кнопку  Обзор
для поиска файла картинки в форматах GIF, JPG, BMP, TIF, WMF, RAS,  EPS,
PCX или TGA.
   Цвет  фона  Раскрасить  подложку  ячейки.  Создание   web-страниц   в
Microsoft FrontPage Express Создание web-страниц в  Microsoft  FrontPage
Express
   Web-дизайн 301 302 Web-дизайн Свойства ячейки
   Дополнительные цвета В этом разделе вы  можете  определить  цвет  для
рамки ячейки. Если вы выберите только параметр Граница,  т.е.  параметры
Светлая и Темная рамка останутся используемыми по  умолчанию,  то  через
ниспадающий список цветов можно присвоить цвет всей рамке ячейки.
   Имеющие приоритет параметры Светлая и Темная рамка позволяют  присво-
ить цвет верхней и нижней рамкам ячейки.
 
   Дизайн web-страниц с использованием графики
 
   Редактор web-страниц Microsoft FrontPage Express поддерживает  графи-
ческие изображения двумя форматами GIF (CompuServe Graphics  Interchange
Format Расширение .GIF) и JPEG (Joint Photographic Experts Group  Расши-
рение .JPG). Это означает, что любой файл формата BMP,  TIF,  WMF,  RAS,
EPS, PCX и TGA при вставке в рабочую среду Microsoft  FrontPage  Express
будет преобразован в GIF-картинку.
   Несколько слов о форматах GIF и JPEG. GIF-формат хорош  тем,  что  он
маленький и имеет всего 256 цветов. Формат JPEG используется только  для
картинок, имеющих более 256 цветов. С другой стороны, вы можете  создать
JPEG-файл с потерей качества, но без потери количества цветов, это может
значительно уменьшить размер файла. Поэтому, если вы хотите иметь  хоро-
шую картинку, просто преобразуйте ее в формат JPG.
   Вы можете поместить в Microsoft FrontPage  Express  изображение  пос-
редством выбора из меню Вставка команды Изображение.
   Изображение Microsoft FrontPage Express может быть помещено  в  любое
место вашего документа, определенное точкой  вставки.  Просто  поместите
точку вставки в нужное место, выберите через диалоговое окно Изображение
(доступ: Вставка к к Изображение) имя графического файла и нажмите кноп-
ку OK.
   Вы можете помещать в  документ  Microsoft  FrontPage  Express  только
растровые (двоичные отображения) картинки. Растровые  картинки  строятся
из отдельных точек и хранятся в виде групп точек, а экран представляется
в виде прямоугольного массива точек, компьютеру указывается цвет каждого
элемента изображения.
   Если документ с помещенной картинкой был сохранен, а  затем  картинка
подверглась  редактированию  в  какой-либо   программе,   то   Microsoft
FrontPage Express не внесет эти изменения в ваш документ.
   Если вы переместите файл изображения в другую папку, то само  изобра-
жение не отобразится в вашем документе. Помните,  что  ваше  изображение
должно храниться в том же каталоге, в каком находится файл исходного до-
кумента.
   Если формат графического файла не поддерживается программой, то стоит
попытаться вставить картинку в Microsoft FrontPage Express из буфера об-
мена, или открыть картинку в исходном приложении,  или  сохранить  ее  в
другом формате. Если же файл загружается в исходное приложение, но  неп-
равильно отображает  картинку,  то  необходимо  записать  файл  Создание
web-страниц  в  Microsoft  FrontPage  Express  Создание  web-страниц   в
Microsoft FrontPage Express
   Web-дизайн 303 304 Web-дизайн Вкладка Изображение
   в другом графическом формате или распрощаться с  этим  файлом  раз  и
навсегда.
   При импортировании картинки в Microsoft FrontPage Express размер фай-
ла документа практически не увеличивается.
 
   Библиотека рисунков Microsoft FrontPage Express
 
   С помощью вкладки Картинки диалогового  окна  Изображение  вы  можете
воспользоваться библиотекой рисунков Microsoft FrontPage Express.
 
   Альтернативное отображение картинок
 
   Microsoft FrontPage Express отображает изображения посредством  заме-
няющего текста и так называемой превью- картинки. Превью-картинка  имеет
низкое разрешение (при загрузке исходного изображения сначало  проявится
изображение с низким разрешением), а заменяющий текст  используется  при
просмотре web-страниц в текстовом режиме. Чтобы отобразить картинку пос-
редством заменяющего текста, выберите ее, обратитесь к вкладке Общие ди-
алогового окна Свойства изображения (доступ: Правка к к Свойства изобра-
жения) и в поле данных Текст введите информацию, тем  или  иным  образом
описывающую вашу картинку.
   Чтобы отобразить картинку посредством превью-картинки,  выберите  ее,
обратитесь к вкладке Общие диалогового окна Свойства  изображения  (дос-
туп: Правка к к Свойства изображения) и с помощью кнопки  Обзор  раздела
Другие представления выберите картинку с низким разрешением.
 
   Как присвоить изображению ссылку
 
   Вы можете присвоить помещенной в рабочую  среду  Microsoft  FrontPage
Express картинке любую ссылку. Для этого выберите картинку, обратитесь к
вкладке Общие диалогового окна Свойства изображения (доступ: Правка к  к
Свойства изображения) и с помощью кнопки Обзор раздела Ссылка по умолча-
нию выберите документ HTML, на который должен быть сделан переход.  Соз-
дание web-страниц в Microsoft FrontPage Express Создание  web-страниц  в
Microsoft FrontPage Express
   Web-дизайн 305 306 Web-дизайн СОВЕТ
   Мультипликационные  изображения  или  так  называемые   анимированные
GIFкартинки можно создать с помощью инструмента GIFMake, который дожида-
ется вас на http://www.fastlane.net/~samiel. Общие свойства изображения
 
   Позиционирование изображений
 
   Вы можете позиционировать изображениями, помещенными в рабочую  среду
Microsoft FrontPage Express. Для этого выберите изображение и обратитесь
к вкладке Внешний вид диалогового  окна  Свойства  изображения  (доступ:
Правка к к
   Свойства изображения к к Внешний вид).
   С помощью ниспадающего списка Выравнивание укажите тип позиционирова-
ния вашего изображения относительно страницы.
   С помощью опции Интервал по горизонтали вы можете сместить  выбранное
изображение относительно страницы по горизонтали. Параметр смещения  од-
новременно воздействует на правую и левую части выбранного изображения.
   С помощью опции Интервал по вертикали вы  можете  сместить  выбранное
изображение относительно страницы по вертикали. Параметр смещения однов-
ременно воздействует на верхнюю и нижнюю части  выбранного  изображения.
Основные свойства web-страницы
   Свойства созданной страницы представлены  диалоговым  окном  Свойства
страницы (доступ: Файл к к Свойства страницы).
   Папка Укажите путь к  папке,  в  которой  хранятся  все  файлы  вашей
web-страницы.
   Заголовок Текст, который вы впишите в это поле данных  отобразится  в
заголовке окна обозревателя. Практически все поисковые  машины  Internet
начинают сканирование web- страниц с заголовка.
 
   Как озвучить web-страницу
 
   Вы можете озвучить вашу web-страницу, просто  поместив  в  нее  файлы
звуков WAV, AIFF, AU MIDI. Для этого определите точку вставки и  обрати-
тесь к разделу Фоновый звук  вкладки  Общие  диалогового  окна  Свойства
страницы (доступ: Файл к к Свойства страницы).
   С помощью кнопки Обзор выберите звуковой файл на вашем диске. Если вы
хотите, чтобы  ваш  звук  все  время  играл  в  Создание  web-страниц  в
Microsoft FrontPage Express Создание web-страниц в  Microsoft  FrontPage
Express
   Web-дизайн 307 308 Web-дизайн Позиционирование изображениями в  среде
Microsoft FrontPage Express Общие свойства созданной web-страницы
   окне обозревателя, поставьте флажок Непрерывно. Если  же  вы  хотите,
чтобы ваш звук воспроизводился в течение  определенного  цикла,  снимите
флажок Непрерывно и укажите количество циклов воспроизведения с  помощью
счетчика Цикл.
 
   Кодирование web-страниц
 
   С помощью Microsoft FrontPage Express вы  можете  изменить  кодировку
символов web-страницы. Для этого обратитесь  к  разделу  Кодировка  HTML
вкладки Общие диалогового окна  Свойства  страницы  (доступ:  Файл  к  к
Свойства страницы).
   Отображение русских букв зависит от вашей кодировки. Поэтому для  то-
го, чтобы в обозревателе нормально отображались русские буквы, вам необ-
ходимо установить в систему многоязыковую поддержку  и  шрифты  с  соот-
ветствующей кодировкой, например KOI8. Как правило, при pаботе в Windows
98 для кириллизации  используется  кодиpовка  CP1251,  а  на  непонятных
компьютерах с UNIX -- кодиpовка KOI-8.
   Стандарт KOI8 является кириллической  кодовой  таблицей,  позволяющей
вам обмениваться некоторыми сообщениями электронной почты  и  просматри-
вать web-страницы. Для того, чтобы Windows 98 понимала KOI8,  необходимо
установить многоязыковую поддержку и шрифты с кодировкой KOI8.
   Помните, что российские серверы Web поддерживают  русский  язык  либо
через кодовую страницу 1251  (Windows  95),  либо  через  таблицу  КОИ-8
(Unix).
 
   Как присвоить цвет или фон вашей web-странице
 
   Вы можете указать цвет фона для вашего документа HTML. Для этого  об-
ратитесь к вкладке Фон вид диалогового окна Свойства  страницы  (доступ:
Файл к к Свойства страницы), поставьте флажок Фоновое  изображение  и  с
помощью кнопки Обзор выберите файл изображения, который будет  использо-
ваться в качестве фона.
   Вы можете указать дополнительный цвет фона  для  текущего  документа.
Для этого обратитесь к вкладке Фон диалогового  окна  Свойства  страницы
(доступ: Файл к к Свойства страницы) и выберите из  наспадающего  списка
Фон понравившийся вам цвет. Создание web-страниц в  Microsoft  FrontPage
Express Создание web-страниц в Microsoft FrontPage Express
   Web-дизайн 309 310 Web-дизайн СОВЕТ
   В Internet существуют огромные библиотеки звуковых эффектов.  Поищите
их, например, на  http://www.cis.ohio-state.edu/hyper-  text/faq/usenet/
или             http://audio-             fmts/top.html              или
http://www.eecs.nwu.edu/~jmyers/othersounds.html.
   С помощью этой вкладки вы можете указать цвет фона для  вашего  доку-
мента HTML
 
   Как присвоить цвет тексту и ссылкам
 
   Вы можете присвоить цвет любому выделенному фрагменту текста, а также
гиперссылке, просмотренной и активной ссылкам. Для  этого  обратитесь  к
вкладке Фон  диалогового  окна  Свойства  страницы  (доступ:  Файл  к  к
Свойства страницы) и выберите из наспадающего списка Текст цвет для  вы-
деленного фрагмента текста.
   Цвет ссылки вы можете изменить с помощью ниспадающих списков  Гиперс-
сылка, Просмотренная ссылка и Активная ссылка.
 
   Мета-тэги
 
   С помощью вкладки  Специальный  диалогового  окна  Свойства  страницы
(доступ: Файл к к Свойства страницы) вы можете включить в  ваш  документ
HTML дополнительную информацию, которая не отобразится в окне  обозрева-
теля, но помогает той или иной поисковой машине Internet более легко об-
наружить вашу web-страницу.
   Речь идет о так называемых мета-тэгах. Используя мета- тэги вы можете
включить в свой документ, например, ключевые слова и  короткое  описание
вашей web-странички: <META name="description" content="Хороший сайт">
   <META name="keywords" content="автомобиль, стоп">
   Использование гипертекстовых ссылок
   Гипертекстовая ссылка считается активной частью документа  HTML.  Это
означает, что любому пользователю Internet достаточно щелкнуть по ссылке
для перехода к другой web-странице или другому узлу Internet. Для  того,
чтобы создать ссылку выделите текст или изображение и обратитесь к  диа-
логовому окну Создать гиперссылку (доступ: Правка к к
   Гиперссылка). С помощью ниспадающего списка Тип  гиперссылки  укажите
необходимый тип гиперссылки, а в поле данных Адрес (URL) введите необхо-
димый адрес URL.
   Абсолютные ссылки указывают путь к месту вашего диска, где  находится
документ HTML. Такие ссылки совершенно не пригодны для публикации вашего
документа в Web. Относительные ссылки не имеют пути,  поэтому,  если  вы
переместите ваши  файлы,  ссылки  все  равно  будут  работать.  Создание
web-страниц  в  Microsoft  FrontPage  Express  Создание  web-страниц   в
Microsoft FrontPage Express
   Web-дизайн 311 312 Web-дизайн Вкладка для мета-тэгов Создание гиперс-
сылки
 
   Бесплатное размещение Web-страницы на сервере www.geocities.com
 
   Вы можете бесплатно разместить свою Web-страничку и  бесплатно  полу-
чить адрес e-mail на сервере GeoCities. Эта компания полагает, что  каж-
дый человек имеет право разместить в киберпространстве  собственную  до-
машнюю страничку. Программа поддержки бесплатных Home Page  создана  для
представления индивидуальных проектов в World Wide  Web.  Эта  программа
поддерживается  спонсорами,  которые   имеют   постоянные   коммерческие
Web-страницы.
   Вам достаточно выполнить все указания Main  Homesteading  Page.  Если
ваш адрес электронной почты действительно существует, то на него  придет
письмо с информацией относительно использования вашей Web-странички.
   GeoCities разработала уникальный Home Page Editor, с помощью которого
вы можете создать персональную Web- страничку и специальная секция
   -eighborhoods, где выбирается тема страницы. Выбираем тему
   Вы можете выбрать тему для своей странички из двадцати  девяти  ниже-
публикуемых рубрик. Вам достаточно щелкнуть  на  названии  понравившейся
вам рубрики, получить дополнительную информацию, заполнить форму,  полу-
чить письмо и, наконец, приступить к публикации собственного  гипертекс-
тового документа.
   Area51 или Area51/Vault Научная фантастика.
   Athens или Athens/Acropolis Все что может быть связано с  образовани-
ем. Преподаватели, философы, и все, кто интересуется литературой,  будут
чувствовать себя здесь как дома.
   BourbonStreet GeoCities не может не включить  в  свои  рубрики  тему,
связанную с великолепным легким джазом.
   Broadway Театры и шоу.
   CapeCanaveral Наука и технологии. Инженерия,  математика,  авиация  и
т.д.
   CapitolHill Политика, государство и национальные интересы.  Участники
этой рубрики весьма смело высказываются обо всем этом.
   CollegePark  Почувствуйте  вкус  университетской  жизни!   Бесплатная
web-страница  на  http://www.geocities.com  Бесплатная  web-страница  на
http://www.geocities.com
   Web-дизайн 313 314 Web-дизайн http://www.geocities.com/
   Colosseum или Colosseum/Field Если вы любите спорт, то здесь вы може-
те разместить соответствующую страничку.  Олимпийские  игры,  профессио-
нальный спорт и т.д.
   Enchanted Forest Место для детей. Игры, рассказы,  учебные  ссылки  и
домашние странички, созданные детьми.
   Heartland или Heartland/Plains Отцы, дети и проблемы в семье.
   Hollywood или Hollywood/Hills Кинематограф, телевидение и  живое  ви-
део!
   HotSprings Центр вашего здоровья и профессиональной пригодности. Пра-
вильная пища, медицинские проблемы, лечебные курорты.
   MotorCity С волной пестрого  флага,  MotorCity  приветствует  автомо-
бильных фанатов.
   -apaValley Откупорьте бутылку вина, возьмите прекрасную сигару и при-
соединяйтесь к NapaValley, чтобы  стать  истиным  гурманом  и  ценителем
вкусной пищи.
   Paris или Paris/LeftBank Сообщество романтиков.  Великолепный  Париж.
Поэзия, искусство, прекрасное вино и континентальный образ жизни.
 
   RainForest Сохранение окружающей среды. RodeoDrive
 
Магазин для весьма обеспеченных господ. 
   SiliconValley,  SiliconValley/Park   или   SiliconValley/Heights   or
SiliconValley/Pines Компьютеры и программное обеспечение. Самая популяр-
ная рубрика в GeoCities.
   SoHo или SoHo/Lofts Писатели и еще раз писатели.
   SouthBeach или SouthBeach Marina Местечко для  праздношатающихся  гу-
ляк.
 
   SunsetStrip или SunsetStrip/Alley, или SunsetStrip/Towers
 
Рок-н-ролл, блюзы, панк-клубы. 
   TheTropics Каждый когда-нибудь мечтал оказаться в  Раю.  Рубрика  для
всех тех, кто в каникулы любит путешествовать.
   TelevisionCity Все о телевидении.
   TimesSquare или TimesSquare/Arcade Игры и приключения.
   Tokyo или Tokyo/Towers Для всех тех, кто интересуется Дальним  Восто-
ком.
   Vienna Классическая музыка, оперетта и балет. Бесплатная web-страница
на     http://www.geocities.com     Бесплатная      web-страница      на
http://www.geocities.com
   Web-дизайн 315 316 Web-дизайн
   WallStreet Здесь GeoCitizens делает бизнес. Инвестиции, финансы, биз-
нес и коммерция.
   WestHollywood Геи, лесбиянки и прочие сексуальные меньшинства.
   Yosemite Любители свежего  воздуха.  Путешествия,  альпинизм,  лыжный
спорт, рэфтинг, кемпинг и все то, что можно делать на свежем воздухе.
 
   Три шага -- и ваш мегабайт в киберпространстве!
 
   Вам нужно сделать только три шага для того, чтобы ваша Home Page ста-
ла полновластным членом киберпространства. Ниже  публикуется  информация
относительно этого.
   Просмотрите каталог Neighborhood Directory и выберите тему для  своей
странички. Будьте уверены в том, что выбранная тема соответствует  вашей
страничке.
   Найдите незанятый адрес в соответствующей  секции  Neighborhood.  Для
этого существует два способа. Выбрав из секции Neighborhood  опцию  main
page, вы можете вести поиск через пронумерованные блоки адресов уже  су-
ществующих страниц до тех пор, пока не найдете свободное место. Вы може-
те также просто щелкнуть на слове Join и следовать предложенным инструк-
циям. Выбрав Yes на следующей странице, вы сможете  автоматически  найти
свободное место посредством поля данных Vacancy Locator.
   Щелкните на Apply for this address для резервирования места под  свою
страничку. После этого вы автоматически переместитесь на страничку с ре-
гистрационной формой. Здесь вы должны ввести свои  персональные  данные.
Особо хотим подчеркнуть -- правильно укажите ваш адрес электронной  поч-
ты. Именно по этому адресу будет выслан пароль, без которого  невозможен
доступ к вашей страничке.
 
   Подтверждение регистрации
 
   Если вы правильно заполнили регистрационную форму, то вы получите так
называемое подтверждение регистрации. Вас поприветствуют,  сообщат  выб-
ранную рубрику и укажут электронный адрес, по которому будет выслана до-
полнительная информация. Если вам известен пароль, то вы можете изменить
свой адрес электронной почты посредством Personal Profile Editor.
 
   Поддерживаемые типы файлов
 
   Вы можете просмотреть специальный список, в котором указаны все  под-
держиваемые типы файлов. Если вам необходима поддержка какого-либо  дру-
гого типа, вы должны обратиться с  соответствующим  запросом  на  сервер
Geocites.     Отошлите     соответствующее     письмо     по     адресу:
comments@geocities.com. В целях безопасности не  поддерживаются  скрипты
CGI и EXE-файлы. Это, конечно, не относится к счетчикам, формам и картам
картинок, разработанными Geocites.
 
   Относительно файла index.html
 
   Вы можете модифицировать свой документ, находясь у себя дома или  де-
лать все то же самое, используя Home Page. Несмотря на то, что  в  вашем
каталоге может находиться несколько гипертекстовых страниц,  файл  вашей
первой странички должен быть назван как index.html. Бесплатная web-стра-
ница   на   http://www.geocities.com    Бесплатная    web-страница    на
http://www.geocities.com
   Web-дизайн 317 318 Web-дизайн
   Именно этот файл будет загружать документ, когда кто- нибудь обратит-
ся
   3 Порт COM2
   Вы должны удалить старый файл index.html из вашего каталога. Это мож-
но сделать посредством Disk Usage Utility, то есть специальной  странич-
ки, которая позволяет манипулировать файлами вашего каталога.
   Все остальные гипертекстовые страницы  могут  иметь  любые  названия.
Помните, что вы можете создать новую страницу непосредственно на сервере
Geocites с помощью Home Page Editor.
   Если вы изменили свою страничку через Home Page Editor, то вам доста-
точно нажать на кнопку Create/View. Теперь ваша страничка модифицируется
и вы сможете увидеть произведенные изменения в  режиме  предварительного
просмотра.
 
   Соглашения относительно имен при пересылке гипертекстовых файлов
 
   В пределах вашего документа HTML, вы должны использовать определенное
соглашение, касающееся имен файлов размещенных на сервере Geocites.  Ко-
нечно, вы можете через встроенные ссылки обращаться к другим  гипертекс-
товым документам WWW. Но файлы, переданные на сервер через  FTP,  должны
удовлетворять следующим требованиям:
 
   <IMG SRC = "image.gif">
 
   или
 
   <A HREF = "util.zip">
 
   Вы можете обратиться к любому типу файла, который поддерживается сер-
вером Geoсites. Например, вы можете обратиться к  страничке  page2.html,
находящейся внутри index.html, используя ссылку <HREF = "hobbies.html">
   Это моя вторая страница </A>
   и обратиться к картинке, находящейся в вашем  текущем  каталоге,  ис-
пользуя ссылку
   <IMG SRC = "photo.jpg">
   Использование протокола передачи
   Вы можете пересылать ваши файлы на сервер ftp.geocities.com.  В  поле
Login укажите Member Name, а в поле Password ваш пароль  (эти  две  вещи
должны быть вами получены от Geocites по электронной  почте).  Соединив-
шись с ftp.geocities.com, вы автоматически окажетесь в вашем текущем ка-
талоге. Этот каталог предназначен для файлов вашей Web- странички.
   Вы не можете создавать подкаталоги на сервере Geocities.  Передавайте
все ваши файлы только в свой текущий каталог. Пересылка всех не  тексто-
вых файлов (GIF, JPG, ZIP) осуществляется в бинарном  режиме  или  через
команду raw. Файлы HTML и другие текстовые файлы должны  передаваться  в
режиме ASCII.
   Вы можете иметь в своем текущем каталоге столько файлов, сколько  хо-
тите, но пространство на диске ограничено для использования только одним
мегабайтом.
 
   Ваш собственный универсальный локатор ресурса
 
   Каждый  зарегистрированный  пользователь  получает  собственный  уни-
кальный URL. Этот локатор вы  можете  сообщать  всем  поисковым  службам
Internet. Ваш URL будет всегда начинаться с  http://www.geocities.com  и
заканчиваться выбранной рубрикой и  полученным  номером  вашего  адреса.
Бесплатная web-страница на http://www.geocities.com Бесплатная web-стра-
ница на http://www.geocities.com
   Web-дизайн 319 320 Web-дизайн
   Например, если ваш адрес есть 2090 и находится в Athens Neighborhood,
то ваш URL будет выглядеть так:
   http://www.geocities.com/Athens/2090/
 
   Предварительный просмотр, обновление и удаление
 
   Ваши файлы будут автоматически перемещены посредством FTP в ваш теку-
щий каталог. Вы можете просмотреть свою страничку, выбрав в рубрике
   -eighborhood соответствующий каталог и свой адрес.
   Кроме этого, вы можете обновлять  ваш  гипертекстовый  документ  пос-
редством обыкновенной пересылки файлов через FTP в ваш текущий  каталог.
Вы можете  так  же  удалить  все  переданные  файлы,  используя  утилиту
Personal Profile Deletion Utility. Вам не нужно удалять старые файлы пе-
ред тем, как передавать новые. Когда вы будете передавать  файлы,  то  в
вашем каталоге файл с прежним именем просто автоматически перезапишется.
   Удостоверьтесь в том, что имя нового файла точно такое же как текущий
файл, особенно при посылке вашего файла index.html.
   При использовании Basic Home Page Editor вы можете  получить  сообще-
ние: "Page not created with Home  Page  Editor",  означающее,  что  ваша
страничка не создана в HTML-редакторе Geocities.  Вы  пересылаете  через
FTP файл index.html и затем можете  модифицировать  основанный  на  этом
файле гипертекстовый документ с помощью  основного  редактора  Geocities
или Advanced HTML Editor. Вы можете, конечно, не производить никаких из-
менений, а просто передать файл index.html через FTP или EZ File  Upload
Utility.
   Скорее всего, это сообщение появилось из-за того, что вы добавили тэ-
ги HTML в строку Title основного или расширенного редактора,  а  система
Geocities не смогла понять этого. Итак, если вы попали в такую ситуацию,
то у вас имеется два решения:
   - Не изменяя текущего экаунта, удалите ваш профайл  и  измените  свой
адрес посредством Profile Deletion Utility
   - Сделайте все будущие  изменения  вашего  гипертекстового  документа
index.html через FTP или Advanced HTML Editor
   Ссылки на другие страницы
   Вы можете добавить в свой гипертекстовый документ  ссылки  на  другие
страницы, находящиеся в вашем текущем  каталоге.  Для  этого  вы  должны
пользоваться файлами с непосредственными ссылками.  Например,  если  ваш
файл index.html имеет ссылку ко второй странице в пределах вашего  ката-
лога, то такая ссылка должна быть организована следующим образом:
 
   <a href="secondpage.html">
 
   Это означает, что вам вообще не нужно  указывать  начало  ссылки,  то
есть http:/www.geocities.com/.
   Аналогичный метод используется и в том случае, если вы хотите связать
вашу страницу со страницей другого пользователя.
   Например, если вы хотите связаться с 1000 Colosseum, то вы просто пи-
шите:
   <a href="/Colosseum/1000/">
   Cкрипты
   Вы не можете передавать скрипты на сервер Geocities.  Это  связано  с
безопасностью. Теоретически, запущенная на сервере Бесплатная  web-стра-
ница   на   http://www.geocities.com    Бесплатная    web-страница    на
http://www.geocities.com
   Web-дизайн 321 322 Web-дизайн
   скрипт-программа может открыть доступ ко всем областям сервера.  Поэ-
тому Geoсities предлагает только свои разработки. Вы можете использовать
формы трех скриптов:
   - imagemap
   - counter
   - mailto
   Все остальные формы должны передаваться только на  электронный  адрес
сервера. Они будут рассматриваться, изучаться, в  общем,  тестироваться.
Бесплатная регистрация вашей web- страницы в поисковых машинах Internet
   Если вы хотите бесплатно зарегистрировать вашу web- страницу в  поис-
ковых машинах Internet, просто обратитесь к одному из ниже перечисленных
серверов.
 
   1000 Christian Links In 72 Categories ADD-URL
 
http://www.newcreations.net/sermoncentral/addurl.html 
   PM FFA Link Page http://11pm.com/links/links.htm
   Register's Cool Site Award http://www.123register.com/award.html
 
   Mockingbird Lane FFA Link Page
 
http://1313mockingbirdlane.com/links/links.htm 
   Have Fun FFA Link Page http://www.2havefun.com/links/links.htm
   FFA Link Page http://www.4u2.de/
   Free Banner Exchange http://1-2-free.com/
   Banners http://www.123banners.com/
   AmericaMall http://www.1second.com/1america.htm Бесплатная  web-стра-
ница на http://www.geocities.com Бесплатная регистрация web-страницы
   Web-дизайн 323 324 Web-дизайн
   StopBiz http://www.1stopbiz.com/
   FFA Link Page http://212.net/
   BuySell http://www.2buysell.com/
   Cool Web Coolest Site http://www.2coolweb.com/
   Hand Internet Market http://www.2him.com/
 
   Exchange http://www.x-x.com/ Советы и секреты Web-мастера
 
   Небольшой наезд... Путешествуя по Internet,  вы,  наверное,  обратили
внимание на  различный  вид  web-страниц.  Некоторые  страницы  выглядят
весьма красиво и до отказа заполнены нужной вам информацией.  Другие  --
безобразны, отвратительны и заполнены, как правило, всякой ерундой. Раз-
работкой и тех и других страниц занимаются пользователи, называющие себя
web- дизайнерами или web-мастерами. Понятно,  что  хороший  web-  дизайн
напрямую зависит от того, как пользователь владеет интеллектуальной дис-
циплиной, называемой web-дизайном.
   Если вы программист, никогда не пускайтесь в авантюры типа "Разработ-
ка web-сервера". Поверьте, это не для вас. Web- дизайн -- это далеко  не
коды HTML! Именно на этих самых кодах зацикливаются многие программисты,
забывая про главное -- красивый дизайн, функциональность  и  содержание.
Профессиональный дизайн web-страничек и серверов WWW не может  быть  вы-
полнен программистом.
 
   Тестируйте свой дизайн различными обозревателями
 
   Помните, что не все пользователи Internet путешествуют через  обозре-
ватель Microsoft Interenet Explorer.  В  мире  существует  масса  других
обозревателей, например, Netscape Communicator.
 
   Функциональность и содержание
 
   Дизайн дизайном, но web-страница должна иметь хорошее  информационное
наполнение.  Бесплатная  регистрация  web-страницы  Советы   и   секреты
web-мастера
   Web-дизайн 325 326 Web-дизайн
 
   Как работать с графикой
 
   Стандартный пользователь Internet -- это пользователь, имеющий  мони-
тор с разрешением 640 на 480  пикселов.  Поэтому  любая  графика  вашего
web-дизайна должна укладываться в этот размер. Кроме  этого,  графика  в
документе HTML должна иметь небольшой размер, иначе, ваше творение оста-
нется незамеченным.
 
   Подписывайтесь под своим дизайном!
 
   Это правила хорошего тона. Подпись должна иметь ссылку на  ваш  адрес
электронной почты.
 
   Отмечайте время!
 
   Всегда ставьте дату последнего редактирования web- страницы.
 
   Оставляйте в документе белые места
 
   Они помогают отдыхать пользователю от обилия графики и текстовой  ин-
формации.
 
   Если вы что-то рекламируете...
 
   ...то используйте в тексте повторения.
 
   Чтобы создать иллюзию безразмерности...
 
   ...выносите ваши рисунки на самую малость за край страницы. Служебные
объявления
   Служебные объявления всегда черно-белые.
 
   Жирный шрифт и фотография
 
   Жирный шрифт и фотография -- элементы одного дизайна.
 
   Текстовые и графические объекты
 
   Выравнивайте текстовые и графические объекты только  одним  способом,
например, по центру.
 
   Симметричность оформления
 
   Соблюдайте симметричность оформления графики и текста.
 
   Не трогайте основной стиль!
 
   Изменяйте дизайн, не трогая основной стиль оформления вашего докумен-
та.
 
   Текст над заголовками
 
   Текст над заголовками всегда  оформляется  уплотненным  шрифтом,  при
этом заголовки оформляются одним шрифтом, а основной текст -- другим.
   Дизайн заголовока, текста над заголовком и строки  автора  --  всегда
единый и гармоничный.
   Строка автора набирается маленькими прописными буквами. Шрифт  строки
автора идентичен шрифту заголовка. Советы и секреты web-мастера Советы и
секреты web-мастера
   Web-дизайн 327 328 Web-дизайн
 
   Огромная оформительская работа
 
   Вы должны так спроектировать свой документ так, чтобы у  пользователя
сложилось впечатление, что над документом была проделана огромная  офор-
мительская работа.
 
   Принцип контрастности
 
   Применяйте принцип контрастности: на фоне текста, набранного  светлым
шрифтом располагаются жирные заголовки.
 
   Цитата
 
   Цитата -- внедренный текст. Шрифт цитаты идентичен шрифту строки  ав-
тора.
 
   Прочно привязывайте смысловую графику
 
   Прочно привязывайте смысловую графику к соответствующему ей основному
тексту.
 
   Комбинируйте!
 
   Комбинируйте различные элементы дизайна.
 
   Дизайн первой страницы
 
   Дизайн первой страницы вашего документа должен отличаться от  дизайна
всех остальных страниц.
 
   Прежде чем начать
 
   Прежде чем начать создание вашего документа, проведите  предпроектное
исследование, то есть выясните, для кого будет предназначена публикуемая
информация: профессионалы, художники, бизнесмены и т.д. Симпатичные кар-
тинки
   Если вы хотите вставить в документ HTML несколько симпатичных  карти-
нок, но у вас их нет, то рекомендуем вам воспользоваться абсолютно бесп-
латными  миниатюрами,  листинги   которых   можно   найти   по   адресу:
hhtp:/www.yahoo.com/Computers/Multimedia/Pictures/Clip_Art
 
   Только JPEG и GIF
 
   Помните, что в Web-страницах используются  только  файлы  графических
форматов JPEG и GIF.
 
   Создавайте зеркала вашего сервера
 
   Помните о конечных пользователях. Гипертекстовые зеркала  ощутимо  не
бьют по их карманам.
 
   Всегда используйте название документа
 
   Если ваш документ не имеет названия, то такой документ считается неп-
рофессионально подготовленным. Все web- страницы должны иметь заголовок.
Это помогает пользователям понимать тему вашего документа.
 
   Могут быть другие шрифты...
 
   Помните, что пользователи, посетившие вашу страницу, могут  использо-
вать для ее просмотра шрифты, весьма сильно отличающиеся от тех, которы-
ми вы оформляли исходный документ HTML.
 
   Забудьте о фреймах!
 
   Без комментариев. Так сказать, примите  на  веру!  Советы  и  секреты
web-мастера Советы и секреты web-мастера
   Web-дизайн 329 330 Web-дизайн
 
   Страница должна уместиться на экране пользователя
 
   Не заставляйте пользователей прокручивать вашу web- страничку!  Пусть
они увидят ее целиком сразу после загрузки!
 
   Обновляйте свой сайт
 
   Дизайн должен обновляться! Информация быстро  устаревает,  поэтому  и
она должна обновляться!
 
   Время загрузки вашего сайта должно быть не более 10 секунд!
 
   Не испытывайте терпение пользователей! Ограничьтесь  100  килобайтами
графики и распределите их на все ваши  страницы.  Тонкости,  хитрости  и
секреты Windows 98
   Настройки CMOS Setup
   Перед установкой Windows 98 войдите в CMOS Setup вашего компьютера  и
проделайте следующие вещи:
   - дезактивируйте защиту boot-сектора от вирусов
   - установите режим загрузки PnP
   - отключите режим Power Management, так как Windows 98 напрямую  под-
держивает APM
   - запретите прерывание IRQ для видеоадаптера PCI
   - активизируйте поддержку USB
   Как при загрузке системы попасть в меню выбора различных конфигураций
   Если вы хотите при загрузке системы попасть в меню  выбора  различных
конфигураций, просто нажмите F8.
 
   Совместимость дисковых систем MS-DOS и Windows с FAT32
 
   DOS и FAT32 несовместимы. Если вы хотите хоть как-то  совместить  DOS
6.22, Windows 3.1 и FAT32, установите Windows  98  без  FAT32,  создайте
системную дискету, перезагрузитесь и наберите классическое  sys  a:  c:.
Теперь можете удалить старую DOS и установить Windows 3.1.
 
   Вместо FAT NTFS
 
   Дисковая файловая система Windows NT может повредить системные  файлы
Windows 98. Советы и секреты web-мастера Вместо FAT NTFS
   Web-дизайн 331 332 Тонкости, хитрости и секреты Windows 98
   Windows 98 не способна работать с файловой системой NTFS и  поддержи-
вает только FAT32 и FAT16. В FAT32 размер вашего диска может быть 64 Гб,
при этом кластер занимает всего 4 Кб вместо 32 на FAT16.
   Если вам необходимо работать с  NTFS,  то  вам  придется  перейти  на
Windows
   -T.
 
   Как перенести Windows 98 на другой жесткий диск
 
   Если вы хотите перенести Windows 98 на другой  жесткий  диск,  просто
скопируйте ваши файлы  Windows  98,  сделайте  необходимые  изменения  в
autoexec.bat,   config.sys,   msdos.sys   и   воспользуйтесь    утилитой
QuarterDeck CleanSweep.
 
   Установка на одном диске двух разных версий Windows
 
   Если вы хотите установить на один диск  две  разные  версии  Windows,
создайте две копии файлов загрузки, поместите их в разные  директории  и
пропишите все изменения в файле загрузки системы.
 
   Linux, Windows NT и Windows 98 на одном жестком диске
 
   Если вы хотите,  чтобы  операционные  системы  Linux,  Windows  NT  и
Windows 98 были установлены на одном жестком диске, разбейте  этот  диск
на три раздела программой fdisk  соответствующей  операционки.  Сделайте
активным разбитый раздел и поставьте на него операционную систему. После
этого создайте другой активный раздел и установите на него систему. Пос-
ле того как вы поставите Linux, просто загрузите программу Linux Loader.
Установка Windows 98 из сети
   Для того, чтобы установить Windows 98 из сети, создайте на любом дос-
тупном сетевом диске папку с любым именем и скопируйте в  нее  дистрибу-
тивные файлы Windows 98. Сделайте эту папку общим ресурсом и просто  за-
пустите установщик Windows 98 с любого компьютера, подключенного к вашей
сети.
 
   Уверены, что вам нужен FAT32?
 
   Прежде, чем вы преобразуете ваш диск в FAT32, убедитесь  в  том,  что
новая дисковая система вам действительно нужна. Минимальный размер клас-
тера в FAT16 для одного гигабайтного диска есть 32 килобайта, а в  FAT32
-- всего 4 килобайта. Конечно же это выгодно, тем более,  что  FAT32  не
ограничивается 2-гигабайтным лимитом дискового  пространства.  С  другой
стороны, в FAT32 вы не сможете работать с древними версиями Windows. Ес-
ли вы уже преобразовали вашу систему в  FAT32,  то  единственный  способ
возвратить все на место -переформатировать диск.
   Изменение логотипов, появляющихся при загрузке системы или выходе  из
нее
   Если вы хотите изменить логотипы,  которые  появляются  при  загрузке
системы или выходе из нее, обратитесь к следующим файлам:
   - LOGO.SYS
   - LOGOW.SYS
   Все эти файлы находятся в папке Windows. Каждый из этих файлов  имеет
размер 320 на 400 пикселей и состоит из 256 цветов.  Вы  можете  создать
свой файл в любой программе, позволяющей обрабатывать растровые  изобра-
жения и просто сохранить его под именем LOGO.SYS (загрузка  Windows  98)
или LOGOW.SYS (выход из системы). Как перенести  Windows  98  на  другой
жесткий диск Уверены, что вам нужен FAT32?
   Тонкости, хитрости и секреты Windows 98 333 334 Тонкости, хитрости  и
секреты Windows 98
 
   "Взлом" Windows 98 на "досовском" уровне
 
   В файле msdos.sys отключите автозагрузку графического интерфейса пос-
редством замены единицы на ноль в BootGUI.
   В этом же файле вы можете отключить двухсекундную загрузку  "Starting
Windows 95" так:
 
   ВootDelay=0
 
   или не загружать логотип Windows:
 
   Logo=0
 
   Через файл CONFIG.SYS создайте загрузочное меню.
   Например так:
   [COMMON]
   DOS=HIGH,UMB
   FILESHIGH=40
   BUFFERSHIGH=40
   DEVICE=C:\WINDOWS\HIMEM.SYS
   COUNTRY=007,866,C:\WINDOWS\COMMAND\country.sys
   [MENU]
   MenuItem=Win, Windows 95
   MenuItem=Dos, MS-DOS 7.0
   MenuDefault=Win, 10 [DOS]
   DEVICE=C:\WINDOWS\EMM386.EXE RAM
   DEVICEHIGH=C:\WINDOWS\COMMAND\display.sys
   con=(ega,,1)
   [WIN]
   DEVICE=C:\WINDOWS\COMMAND\display.sys
   con=(ega,,1)
   Файл AUTOEXEC.BAT можно настроить так:
   @echo off
   cls
   path=...
   set ...
   mode con codepage prepare=((866) C:\WINDOWS\ COMMAND\ega3.cpi)
   mode con codepage select=866
   lh keyb ru,,C:\WINDOWS\COMMAND\keybrd3.sys
   goto %config%
   :dos
   -c
   goto exit
   :win
   win
   :exit "Взлом" Windows 98 на "досовском" уровне "Взлом" Windows 98  на
"досовском" уровне
   Тонкости, хитрости и секреты Windows 98 335 336 Тонкости, хитрости  и
секреты Windows 98
 
   Загрузка MS-DOS при установленной Windows 98
 
   Если вы хотите загрузить файлы MS-DOS при установленной  Windows  98,
выполните настройку файла MSDOS.SYS так:
   [Options]
   BootMulti=1
   BootMenu=1
   BootMenuDelay=5
   BootMenuDefault=8
   Слишком большая мусорная корзина
   Слишком большая мусорная корзина? По умолчанию, десять процентов  ва-
шего жесткого диска резервируется мусорной корзиной. Вы можете  изменить
подобную ситуацию, просто уменьшив объем  дискового  пространства  через
диалоговое окно свойств мусорной корзины.
 
   Высокоскоростное меню
 
   Ускорить работу меню можно через редактор реестра. Создайте строковую
переменную MenuShowDelay  в  HKEY_CURRENT_USER\Control  Panel\desktop  и
присвойте этой переменной единицу.
 
   Работа с сетевыми дисками
 
   Зачем подсоединять сетевой диск? Просто создайте ярлык к сетевому ка-
талогу! Быстрое открытие окна свойств сети
   Если вы хотите быстро открыть диалоговое окно свойств сети,  выберите
пиктограмму Сетевое окружение, нажмите правую кнопку мыши и просто выбе-
рите Свойства.
 
   Все файлы жесткого диска
 
   В Windows 98 вы можете просмотреть все файлы вашего  жесткого  диска.
Находясь в Проводнике, найдите меню Вид и в пункте Скрытые файлы выбери-
те Показывать все файлы.
 
   Добавление пунктов в главное меню
 
   Чтобы добавить элемент в главное меню, просто перетащите его на кноп-
ку Пуск.
 
   Как скрыть панель задач
 
   Вы можете скрыть Панель задач, просто нажав правую кнопку мыши,  выб-
рать Свойства и в появившейся вкладке активизировать опцию Автоматически
убирать с экрана.
 
   Создание системного диска
 
   Для создания системного диска в папке Панель управления щелкните пик-
тограмму Установка и удаление программ и перейдите к  вкладке  Системный
диск.
 
   Самая лучшая клавиатурная комбинация
 
   Ctrl+Z Работа с сетевыми дисками Самая лучшая клавиатурная комбинация
   Тонкости, хитрости и секреты Windows 98 337 338 Тонкости, хитрости  и
секреты Windows 98
   Пять горячих клавиатурных эквивалентов
   Запуск программы Win+R
   Минимизировать все открытые окна Win+M
   Справка Win+F1
   Проводник Win+E
   Найти файл или папку Win+F
 
   Добавление ярлыков к элементам подменю
 
   Просто переместите ярлык в подменю кнопки Пуск.
 
   Удаление ярлыков из подменю
 
   Просто нажмите правую кнопку мыши и выберите Удалить.
 
   Пользуйтесь новой панелью ссылок!
 
   Новая Панель ссылок имеет четыре кнопки, три из которых обращаются  к
Internet, а четвертая кнопка позволяет минимизировать все открытые окна.
Если вы хотите добавить свой ярлык, просто перетащите его на Панель ссы-
лок. Удалить ярлык можно через щелчок правой клавиши  мыши  и  выбранную
команду меню Удалить. Использование документов HTML в качестве обоев
   Одна из лучших особенностей Активного рабочего  стола  позволяет  ис-
пользовать HTML-документ в качестве обоев. Переместите ваш документ HTML
в Windows\Web\Wallpaper, щелкните правой кнопкой мыши в любом месте  ра-
бочего стола, выберите Свойства, перейдите в диалоговое окно свойств Фон
и просто выберите ваш документ.
 
   Как избавиться от непонятного знака ~ в файлах MS-DOS
 
   Просто откройте редактор реестра и создайте бинарную переменную
   -ameNumericTail                                                     в
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\control\ FileSystem и  прис-
войте этой переменной ноль.
 
   Перезапуск без перезагрузки
 
   Если вы хотите перезапустить  систему  без  перезагрузки  компьютера,
просто нажмите клавишу Shift и выберите Завершение работы Windows.
 
   Чистое удаление
 
   При удалении файла или папки держите нажатой клавишу Shift. Все  дан-
ные будут уничтожены сразу, т.е. не проходя мусорную корзину.
 
   Если вы не хотите автоматически проигрывать звуковой CD
 
   По умолчанию  Windows  98  автоматически  проигрывает  звуковой  ком-
пакт-диск сразу после того, как он оказывается в Пять горячих клавиатур-
ных эквивалентов Использование документов HTML
   Тонкости, хитрости и секреты Windows 98 339 340 Тонкости, хитрости  и
секреты Windows 98
   устройстве CD-ROM. Чтобы изменить подобную ситуацию, откройте Провод-
ник, найдите тип файла Аудиозапись на компакт-диске, перейдите к вкладке
Изменение свойств типа файлов и  удалите  опцию  Проигрывать  в  разделе
Действия.
   Если Microsoft Exchange требует регистрации в MSN даже в том  случае,
когда используется протокол SLIP/PPP
   Если вы используете Microsoft Exchange, вам  необходимо  создать  от-
дельный профиль, не содержащий драйверов MSN. Откройте  Панель  управле-
ния, выберите пиктограмму Почта, обратитесь в диалоговое  окно  свойств,
создайте новый профиль и добавьте в него только Почту Интернет.
 
   Как изменить или удалить пароль
 
   Вы не знаете как работать в Windows 98 так, чтобы не  вводить  пароль
при входе в систему? Если вы знаете свой пароль, можно его просто  изме-
нить или удалить через пиктограмму Пароли папки Панель управления.
 
   Как решить проблемы, связанные с автозагрузкой компакт-диска
 
   В некоторых случаях, например, после краха системы, Windows 98 оказы-
вается не в состоянии выполнить автозагрузку  компакт-диска.  Для  того,
чтобы решить эту проблему, откройте редактор реестра и обратитесь к вет-
ви
   HKEY_USERS\.Default\Software\Microsoft\Windows\                      
CurrentVersion\Policies\Explorer
   Отредактируйте ключ NoDriveTypeAutoRun посредством присвоения величи-
ны 95 00 00 00 и перезапустите систему. Мэппирование удаленной системы
   Если у вас имеется соединение TCP/IP, вы можете присвоить  узлу  пик-
тограмму и использовать эту пиктограмму, как сетевое устройство.
   Сначала создайте файл LMHOSTS в вашем каталоге Windows  со  следующей
структурой:
 
   адрес IP # комментарий
 
   Например, 172.205.212.3 # FTP-узел
   Теперь щелкните правой клавишей мыши на  пиктограмме  Мой  компьютер,
обратитесь к диалогу Подключение сетевого диска, выберите  диск,  в  ка-
честве пути укажите \\msftp\data и нажмите OK.
 
   Блокировка пиктограмм
 
   Вы можете сделать так, чтобы Windows 98 помнил ваши установки рабоче-
го стола.
   Запустите      редактор      реестра      и       найдите       ветвь
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\                           
CurrentVersion\Policies\Explorer.
   Щелкните правой клавишей мыши и создайте новый параметр DWORD.  Изме-
ните величину NoSaveSettings и нажмите Enter. Щелкните  правой  клавишей
мыши на новом элементе NoSaveSettings и выберите Изменить. Введите номер
1 в появившееся диалоговое окно.
 
   Изменение имени мусорной корзины
 
   Запустите редактор  реестра,  найдите  ключ  HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\
{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E} и измените параметр По  умолчанию
для имени мусорной корзины. Как изменить или  удалить  пароль  Изменение
имени мусорной корзины
   Тонкости, хитрости и секреты Windows 98 341 342 Тонкости, хитрости  и
секреты Windows 98
 
   Как быстро проверить память
 
   Просто наберите MEM в режиме командной строки.
 
   Вертикальная панель задач
 
   Просто уцепившись клавишей мыши за панель задач, вы  можете  перемес-
тить ее вправо, влево или вверх.
 
   Еще больше пиктограмм
 
   В  Windows  98  вы  можете  найти  еще  больше  пиктограмм  в   файле
moricons.dll, который лежит в вашем каталоге Windows.
 
   Удаление стрелок ярлыков
 
   - откройте Редактор реестра
   - нажмите Crtl+F
   - в появившемся диалоге введите piffile
   - измените строковый параметр piffile на inkfile
   Удаление часов
   Чтобы удалить часы, щелкните правой кнопкой мыши в любом месте Панели
задач, выберите Свойства и в открывшемся диалоговом окне свойств снимите
флажок Отображать часы.
 
   "Убыстритель" файлов
 
   Чтобы ваш компьютер работал быстрее, всегда используйте утилиту  Деф-
рагментация диска, которую можно найти в папке  Служебные.  Освобождение
дискового пространства
   Чтобы освободить место на диске, попробуйте  очистить  вашу  мусорную
корзину.
 
   Скрытая утилита IP
 
   Вы можете использовать скрытую утилиту WINIPCFG.EXE,  чтобы  просмот-
реть информацию относительно подключений TCP/IP к вашей сети.  Просто  в
поле данных Запуск программы введите WINIPCFG и нажмите OK.
 
   Статическая маршрутизация
 
   Для того чтобы  активизировать  статическую  маршрутизацию,  добавьте
значение           1            к            подключу            реестра
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\ VxD\MSTCP.
 
   Будьте внимательны при выборе утилит дефрагментации
 
   Лучше вообще не пользуйтесь "левыми" программами дефрагментации  дис-
ка. Многие из подобных программ могут не распознавать длинные имена фай-
лов, а следовательно портить их.
 
   Соглашение для метода "Переместить и Оставить"
 
   Если вы перемещаете пиктограмму приложения,  всегда  получите  ярлык.
Если же вы перемещаете файл, то всегда получите его копию. Удаление  ча-
сов Скрытая утилита IP
   Тонкости, хитрости и секреты Windows 98 343 344 Тонкости, хитрости  и
секреты Windows 98
 
   Скрытый значок
 
   Когда вы пытаетесь переместить ярлык или папку обратите  внимание  на
правый нижний угол перемещаемой пиктограммы: если отображается  стрелка,
то перемещение объекта допустимо в качестве  ярлыка,  если  отображается
знак плюса, объект можно скопировать, если же высвечивается круг с  впи-
санной в него линией, объект вообще невозможно скопировать или  перемес-
тить.
 
   Если вы передумали перемещать объект
 
   Если вы передумали перемещать объект, просто нажмите клавишу Esc.
 
   Создание ярлыков для документов
 
   Просто правой клавишей мыши перетащите выбранный документ на  рабочий
стол или в папку и в появившемся ниспадающем меню выберите  Создать  яр-
лык.
 
   Перемещайте и печатайте
 
   Создайте ярлык к вашему принтеру и поместите его на рабочий стол. Те-
перь вы можете просто перетаскивать документы на пиктограмму принтера  и
печатать их немедленно.
 
   Перетаскивание на кнопку Пуск
 
   Вы можете перетащить и бросить абсолютно любую пиктограмму на  кнопку
Пуск.
 
   Перемещение файла
 
   Перемещение файлов между папками осуществляется лишь  в  том  случае,
если эти папки содержатся в открытых  окнах.  Копирование  файлов  между
папками
   Если вы хотите только скопировать файл в другую папку, просто выдели-
те левой клавишей мыши файл, нажмите клавишу Ctrl и перетащите этот файл
в нужную папку.
 
   Легкий запуск
 
   Если вы переместите документ или папку в диалог Пуск, то  Windows  98
предоставит вам информацию о размещении файла или папки на вашем диске.
 
   Безопасный метод Drag and Drop
 
   Когда вы перемещаете и оставляете какой-либо файл, всегда используйте
правую клавишу мыши. Только в этом случае открывается диалог с командами
меню, позволяющими вам выбрать операцию копирования или перемещения.
 
   Синхронизация файлов
 
   Для синхронизации файлов просто перетащите документ, созданный на ва-
шем мобильном компьютере, на пиктограмму Портфель, находящуюся на  рабо-
чем столе вашего настольного компьютера.
 
   Захват изображения экрана
 
   Для фотографирования экрана, просто нажмите кнопку  PrintScrn,  затем
откройте любой графический редактор и выберите в меню Правка команду По-
местить.
 
   Быстрый переход между папками
 
   Быстрый переход  между  папками  осуществляется  клавишей  BackSpace.
Скрытый значок Быстрый переход между папками
   Тонкости, хитрости и секреты Windows 98 345 346 Тонкости, хитрости  и
секреты Windows 98
 
   Старый менеджер файлов
 
   Если вам не нравится новый Проводник Windows 98, попробуйте в  диало-
говом окне Запуск программы (доступ: Пуск к к Выполнить) ввести  winfile
и нажать OK.
 
   Изменение ассоциирования файлов
 
   Чтобы изменить ассоциирование к  приложению,  просто  выберите  файл,
нажмите клавишу Shift, щелкните правой кнопкой мыши. В появившемся  диа-
логе выберите приложение, которое вы хотите использовать для этого  типа
файла.
 
   Изменение имени пользователя и компании
 
   Если вы хотите изменить имя пользователя и компании, откройте  редак-
тор реестра  в  HKEY_LOCAL_MACHINE/  SOFTWARE/MICROSOFT/WINDOWS.  Дважды
щелкните левой клавишей мыши на ключе REGISTERED  OWNER  или  REGISTERED
ORGINIZATION и просто введите новое имя.
 
   Управление клавишей Numlock через config.sys
 
   Вы можете управлять клавишей Numlock через файл config.sys без  моди-
фицирования установок BIOS. Просто добавьте в ваш файл config.sys следу-
ющую строчку:
   -umLock=Off: Уход от приложений, которые запускаются при входе в сис-
тему
   Если вы не хотите запускать приложения при входе в  систему,  держите
нажатой клавишу Ctrl, пока загружается Windows.
 
   Удаление приложений, которые запускаются при входе в систему
 
   Если вы хотите удалить приложения, которые запускаются  при  входе  в
систему, откройте редактор реестра в HKEY_LOCAL_MACHINE к к Software к к
Microsoft Windows к к
   Current Version к к Run и обратитесь к соответствующим ключам.
 
   Установка связи по модему между двумя удаленными компьютерами
 
   Если вы хотите установить связь  по  модему  между  двумя  удаленными
компьютерами, то прежде всего компьютер, с которым вы пытаетесь наладить
связь должен быть сервером удаленного доступа. (Удаленный доступ к к Со-
единения к к Сервер удаленного доступа к к Allow caller access).
   Теперь создайте соединение удаленного доступа и нажмите кнопку  Уста-
новить связь.
   Установив связь, через Мой компьютер поключите  к  своему  компьютеру
доступный сетевой диск исходного сервера удаленного доступа,  задав  его
так:
   \\<имя удаленного компьютера>\<буква диска без двоеточия>  Управление
клавишей Numlock через config.sys Установка связи по модему между  двумя
компьютерами
   Тонкости, хитрости и секреты Windows 98 347 348 Тонкости, хитрости  и
секреты Windows 98
 
   HyperTerminal и два удаленных компьютера
 
   - откройте программу HyperTerminal
   - на одном из компьютеров отмените звонок
   - установите "соединение" с удаленным компьютером
   - наберите ATS0=N (N -- количество звонков перед снятием трубки), ваш
модем перешел в режим ожидания
   - теперь другой компьютер должен набрать ваш телефонный номер
 
   Заставьте модем быстро набирать номер
 
   Если вы хотите, чтобы ваш модем  быстро  набирал  телефон  провайдера
Internet, обратитесь к диалоговому окну свойств Модемы,  нажмите  кнопку
Дополнительно и введите s11=50 в поле данных Установки.
 
   Собственная частота обновления вашего монитора
 
   Если вы хотите установить собственную частоту обновления вашего мони-
тора, откройте редактор реестра,  перейдите  в  HKEY_LOCAL_MACHINE  к  к
System к к
   CurrentControlSet к к Services к к Class к к Display к к 0000 к к
   DEFAULT, выберите String  Value,  введите  RefreshRate  и  определите
собственный параметр обновления.
 
   Удаление пароля
 
   Для того, чтобы удалить пароль, найдите файл  с  расширением  .PWL  в
папке Windows, уничтожьте его и перезапустите систему. Перезапуск Панели
задач
   Для того, чтобы перезапустить Панель задач, нажмите Ctrl+Alt+Del, вы-
берите Explorer и нажмите Завершить задачу. После того, как появится ди-
алоговое окно Завершение работы Windows, выберите Отменить.  Когда  поя-
вится еще одно диалоговое окно, нажмите Завершить задачу.
 
   Корректное завершение работы
 
   Для большей производительности Windows 98  помещает  много  данных  в
оперативную память вашего компьютера. Поэтому, когда вы хотите закончить
сеанс, всегда используйте диалоговое  окно  Завершение  работы  Windows.
Только таким образом ваша информация не будет утерена.
 
   Конвеpтирование HTML в удобочитаемый текст
 
   Любой более или менее продвинутый обозреватель Internet способен сох-
pанять страницу в виде текстового файла.
 
   Оценка длительности воспроизведения гипертекстовой страницы
 
   Длительность воспроизведения гипертекстовой страницы зависит от  ско-
рости вашего модема. Обычно модем со скоростью 14,4 Кбит/с загружает ки-
лобайт данных около секунды.
 
   Хороший и несложный редактор для домашних страничек
 
   Редактор страниц Web -- программа Microsoft FrontPage Express  позво-
ляет использовать все возможности, которыми располагает HTML.  Собствен-
ная частота обновления вашего монитора Хороший и несложный редактор  для
домашних страничек
   Тонкости, хитрости и секреты Windows 98 349 350 Тонкости, хитрости  и
секреты Windows 98
 
   Как подключить диск другого компьютера по модему через Internet
 
   Если вы хотите подключить диск другого  компьютера  по  модему  через
Internet, просто распределите ресурс через Менеджер  файлов  посредством
установки дополнительного IP-протокола в установках сети.
 
   Программа, которая может загружать по FTP недокаченные файлы
 
   Чрезвычайно удобный FTP-клиент -- CuteFTP для Windows 98. Все функции
программы начинают работать только в зарегистрированной версии.
 
   Оптимизация виртуальной памяти для работы с графикой
 
   Графика требует свободной памяти в 2-4 раза больше размера файла  об-
рабатываемой картинки.
   Отключение приглашения Введите пароль для входа в сеть Microsoft
   Если вы хотите, чтобы приглашение: "Введите пароль для входа  в  сеть
Microsoft" никогда больше не выводилось на экран, обратитесь к  Сетевому
окружению, войдите в Способ входа в сеть и удалите параметр  Клиент  для
сетей Microsoft.
 
   Устранение нечленоразборчивых символов
 
   Когда вы устанавливаете Windows 98, выберите те региональные стандар-
ты, которые поддерживают русские экранные шрифты и русскоязычные  назва-
ния файлов, но, после того как вы установите Windows 98, обязательно из-
мените региональные стандарты на Английский (США).
 
   Отключение проверки гибкого диска
 
   Если Windows 98 постоянно проверяет гибкий диск, попробуйте проверить
систему на предмет наличия в ней дополнительных приложений сетевого  ад-
министрирования.  Подобные   программы   инспектируют   ресурсы   вашего
компьютера.
 
   Изменение адреса IP без перезагрузки системы
 
   Если вы хотите изменить адрес IP без перезагрузки системы, откройте в
Редакторе               реестра                раздел                Мой
компьютер\HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet                   
\Services\VxD\MSTCP и сохраните этот раздел как файл с расширением .REG.
После этого измените адрес IP, откройте Проводник и запустите отредакти-
рованный таким образом файл двойным щелчком клавишей мыши. Если на экра-
не появилось сообщение "Записи успешно внесены в реестр", то вы изменили
адрес IP без перезагрузки системы.
 
   Установка двух интерфейсов IP на один сетевой адаптер
 
   Если вы хотите установить два интерфейса IP на один сетевой  адаптер,
просто добавьте еще один протокол TCP/IP и настройте его  через  вкладку
Конфигурация диалогового окна свойств Сеть. Устранение  нечленоразборчи-
вых символов Установка двух интерфейсов IP на один сетевой адаптер
   Тонкости, хитрости и секреты Windows 98 351 352 Тонкости, хитрости  и
секреты Windows 98
 
   Лучший редактор диска для Windows 98
 
   На момент выхода операционной системы Windows  98  лучшим  редактором
диска является утилита Partition Magic 3.0 фирмы PowerQuest.
 
   Установка пароля на одну из папок
 
   Если вы хотите установить пароль на одну из папок,  откройте  Провод-
ник, щелкните правой кнопкой мыши по пиктограмме папки, выберите  Доступ
и в качестве типа доступа укажите пароль в поле данных Для чтения.
 
   Доступ к заставкам экрана
 
   Все заставки экрана хранятся в реестре в HKEY_LOCAL_MACHINE\Config.
 
   Уменьшение размера дисковой кэш-памяти
 
   Если вы хотите уменьшить размер дисковой кэш-памяти,  откройте  через
Панель управления диалоговое окно свойств Система, обратитесь к  вкладке
Виртуальная память и сообщите системе, что параметры виртуальной  памяти
устанавливаются вручную. Перезапустите систему и обязательно  дефрагмен-
тируйте диск. Обратите внимание на корневой каталог вашего жесткого дис-
ка: в нем появился постоянный файл подкачки 386spart.par.
   Если работа с кодовой страницей для данного устройства не  предусмот-
рена
   Если вы обнаружили сообщение: Работа с кодовой страницей для  данного
устройства не предусмотрена, откройте файл config.sys и впишите  в  него
следующие строчки: DEVICE=C:\WINDOWS\COMMAND\display.sys con=(ega,,1)
   Country=007,866,C:\WINDOWS\COMMAND\country.sys
   Одноранговая сеть на базе Windows 98
   Если вы хотите построить одноранговую сеть на базе  Windows  98,  для
начала установите в сетевых настройках протокол NetBEUI  и  укажите  имя
компьютера и рабочей группы.
 
   Старые системные шрифты VGASYS.FON и VGAFIX.FON
 
   Старые системные шрифты VGASYS.FON и VGAFIX.FON по-прежнему использу-
ются системой. Не удаляйте эти шрифты!
 
   Отличия шрифтов TrueType и PostScript
 
   Символы шрифтов TrueType описываются кривыми второго порядка.
   Контуры символов шрифтов PostScript описываются кривыми Безье. Шрифты
PostScript применяются в издательских системах, а  шрифты  TrueType  ис-
пользуются в повседневной практике.
 
   PostScript-шрифты и PostScript-принтеры
 
   PostScript-шрифты могут быть загружены  в  любой  PostScript-принтер.
Для использования шрифтов PostScript в приложениях Windows 98 необходимо
установить программу Adobe TypeManager.  Документ  оформленный  шрифтами
PostScript не может быть распечатан на принтере PCL. При распечатке  до-
кумента оформленного шрифтами TrueType на PostScript-принтере происходит
преобразование шрифтов в Уменьшение размера дисковой кэш-памяти  Отличия
шрифтов TrueType и PostScript
   Тонкости, хитрости и секреты Windows 98 353 354 Тонкости, хитрости  и
секреты Windows 98
   кривые. Результат распечатки зависит от качества подобного преобразо-
вания.
   Печать на принтере  PostScript  невозможна  без  наличия  в  оболочке
Windows файла описания этого принтера (PostScript Printer  Description).
PPD-файл обеспечивает приложение информацией, включающей в  себя  список
резидентных шрифтов, допустимый размер бумаги, линиатуру растра и разре-
шающую способность принтера.
 
   Количество установленных шрифтов и производительность системы
 
   Количество установленных шрифтов практически не оказывает влияния  на
производительность системы до тех пор, пока вы  не  начнете  работать  с
приложением, которое использует подобные шрифты.  Некоторые  неправильно
разработанные шрифты могут замедлить доступ к файлам.
 
   Скорость перерисовки картинки
 
   Любое изображение, которое вы видите на  экране  отображается  с  ис-
пользованием цветовой палитры Windows. Скорость перерисовки картинки за-
висит от точности изображения на экране. Цвет или  градации  серого  при
печати передаются в соответствии с информацией графического  файла.  При
уменьшении растра картинки -- тонкие линии, узоры, линии сетки,  некото-
рые фрагменты могут исчезнуть на экране монитора, но появиться на распе-
чатке с высоким разрешением.
 
   Еще о печати в файл
 
   При распечатке документа в файл и  последующей  распечатке  файла  на
принтере, отличном от использовавшегося при создании документа,  необхо-
димо помнить о том, что выбранным принтерам должны быть доступны одни  и
те же шрифты, иначе, печать вызывает изменения в расстановке  страниц  и
величине межсимвольных интервалов.
   Кроме этого, помните, что печать PostScript-файлов требует  поддержки
языка PostScript как самим принтером, так и его драйвером.
 
   Отправка спулинга на другой диск
 
   Файлы    спулинга,    имеющие    расширение    .SPL    находятся    в
%systemroot%\spool\printers и их местоположение менять нельзя.
 
   Если у принтера не хватает памяти
 
   Вы выводите на печать большой документ, а принтер сообщает, что у не-
го не хватает памяти? Попробуйте заглянуть в настройки вашего печатающе-
го устройства и сообщить системе, что печатать графику необходимо в виде
растра, а текст как точечный.
 
   Печать в файл без лишних запросов
 
   Вам надоело набивать путь для файла печати? Откройте файл WIN.INI и в
секции [Ports] введите DISK:\PATH\Имя_файла:=.
 
   Увеличение скорости печати
 
   Если у вас более или менее современный компьютер, а принтер поддержи-
вает параллельный порт с расширенными функциями ECP, войдите в установки
CMOS-памяти Windows 98 и активизируйте опции для ECP-порта. Еще о печати
в файл Увеличение скорости печати
   Тонкости, хитрости и секреты Windows 98 355 356 Тонкости, хитрости  и
секреты Windows 98
 
   Пиктограммы-невидимки
 
   Разработчики программ могут вытянуть скрытые пиктограммы  из  динами-
ческой библиотеки PIFMGR.DLL, которая лежит в \WINDOWS\SYSTEM (доступ из
реестра: HKEY_CLASSES_ROOT\piffile).
 
   Два компьютера и один кабель
 
   Как известно, для передачи одного байта требуется восемь информацион-
ных и два служебных бита. Последовательный  порт  пропускает  данные  со
скоростью 115.2 килобит в секунду, т.е. максимальная  скорость  передачи
данных между двумя компьютерами,  подключенными  через  последовательные
порты составит всего 11.5 килобайт в секунду. Поэтому,  если  вы  хотите
добиться максимальной скорости передачи данных между двумя компьютерами,
используйте подключение через параллельные порты.
 
   Пересылка факсов в ручном режиме
 
   Чтобы пересылать факсы в ручном режиме, необходимо сделать так, чтобы
модем не определял сигнал в линии. Откройте Панель управления,  выберите
Модемы, перейдите к диалоговому окну свойств модема и в разделе Парамет-
ры вызова снимите флажок Дождаться гудка в линии.
 
   Переименование нескольких файлов одновременно
 
   Хотите переименовать несколько  файлов  одновременно?  Воспользуйтесь
утилитой   Windows   Commander,   которую   можно   загрузить   с   узла
http://www.ghisler.com. Максимальное количество файлов, открытых  однов-
ременно
   Максимальное количество файлов, открытых одновременно на компьютере с
Windows 98 равно 1024.
 
   BIOS с экономией энергии
 
   Хотите экономить энергию? Просто откройте Панель Управления, щелкните
два раза левой клавишей мыши на пиктограмме Управление питанием и разре-
шите системе самой управлять питанием компьютера.
 
   Сравнение текущего состояния реестра с предыдущим
 
   Программа Редактор реестра способна импортировать  текущий  реестр  в
обычный текстовый файл. Поэтому вы можете сравнить текущее состояние ре-
естра с предыдущим, просто сравнив два импортированных  текстовых  файла
реестра.
 
   Восстановление поврежденного файла реестра
 
   Чтобы восстановить поврежденный файл реестра, попробуйте загрузить из
корневого каталога вашего загрузочного диска файл SYSTEM.1ST.
 
   Реестр без проблем
 
   Реестр состоит из файлов SYSTEM.DAT и USER.DAT. Все предыдущие  вари-
анты этих файлов сохраняются под теми  же  именами,  но  с  расширениями
.DA0. Помните об этом, если у вас появились проблемы с файлами  реестра.
Переименование нескольких файлов одновременно Реестр без проблем
   Тонкости, хитрости и секреты Windows 98 357 358 Тонкости, хитрости  и
секреты Windows 98
 
   Генеральная уборка раздувшегося реестра
 
   Инструментарий Windows 98  не  позволяет  производить  автоматическую
чистку реестра. Поэтому воспользуйтесь  потусторонними  утилитами-деинс-
талляторами, например, редактором реестра в составе Norton Utilities для
Windows 98.
 
   Переопределение приложения на файл с определенным расширением
 
   Откройте Мой компьютер, в меню  Вид  выберите  Параметры  и  откройте
вкладку Типы файлов. Переопределите приложение, посредством которого за-
пускается файл. Затем  выделите  пиктограмму  файла,  удерживая  клавишу
Shift щелкните два раза левой клавишей мыши и в  появившемся  диалоговом
окне Открыть с помощью выберите ассоциированное приложение.
 
   Ручной сканер Genius ScanMate
 
   У вас ручной сканер Genius ScanMate? В Windows 98 используйте для не-
го только 16-разрядный драйвер TWAIN.
   Найдите на материнской плате разъем с обозначением USB Connector!
   Если у вас достаточно новый персональный компьютер, то, почти  навер-
няка, он снабжен специальным портом, основанным на последовательной  ши-
не. Такой порт позволяет передавать данные со скоростью до 1,5  Мб/с  и,
используя USB-интерфейс, каскадно подключать до 127 различных устройств.
Сейчас USB-устройства -- мониторы, сканеры, клавиатуры, мыши, джойстики,
акустические системы, видеокамеры, сетевые адаптеры -- можно найти почти
в любом компьютерном магазине. Как убрать запрос на введение пароля  при
загрузке системы
   Хотите убрать запрос на введение пароля при загрузке системы? В наст-
ройках сети в пункте  Способ  входа  в  сеть  выберите  Обычный  вход  в
Windows.
 
   Защита папки с шифровкой ее содержимого
 
   Хотите защитить папку Windows 98 посредством шифровки ее содержимого?
Купите программу Norton Your Eyes Only в  представительстве  Symantec  в
Москве.
 
   "Кровавое" удаление файлов
 
   Если вы хотите, чтобы удаленные файлы  никто  не  смог  восстановить,
воспользуйтесь встроенной в Windows 98 утилитой Дефрагментация диска.
 
   Использование одного модема другими компьютерами сети
 
   Если вы хотите, чтобы к вашему модему подключались другие пользовате-
ли сети, загрузите утилиту WinGate с узла http://www.windows95.com/apps/
и установите ее на ваш жесткий диск.
 
   Игрушечный Microsoft DirectX
 
   Если крутая игрушка отказывается вас развлекать,  попробуйте  устано-
вить новую версию DirectX (сборник системных библиотек для быстрого  вы-
вода графики на экран). USB Connector Игрушечный Microsoft DirectX
   Тонкости, хитрости и секреты Windows 98 359 360 Тонкости, хитрости  и
секреты Windows 98
 
   Рабочая третья кнопка мыши
 
   Хотите работать с тремя кнопками мыши? Используйте для этого  драйвер
Genius Mouse или Genius MouseMate Studio Station.
 
   Автоматический запуск удаленного доступа
 
   Если вы хотите получать доступ к удаленной системе  в  автоматическом
режиме, поставьте дополнительную программу Сервер удаленного доступа.
 
   Интеллектуальное раскодирование текстовых файлов MS-DOS
 
   Русские буквы в DOS кодируются через таблицу 866, а  кодировка  доку-
ментов в Windows 98 осуществляется через таблицу 1251. Чтобы  распознать
текстовой файл MS-DOS в Windows 98, просто откройте его  в  WordPad  как
Текстовой документ MS-DOS.
 
   Если устройство не работает, а система виснет
 
   Windows 98 не работает только с теми устройствами, которые отсутству-
ют в ее аппаратной базе данных. Поэтому, если система с фирменными драй-
верами работает некорректно и виснет, просто выберите похожий драйвер из
аппаратной базы данных устройств Windows 98. Отключение 32-битного  дос-
тупа к устройству CD-ROM
   Если вы хотите отключить 32-битный доступ  к  вашему  устройству  для
чтения компакт-дисков, пропишите соответствующий  драйвер  устройства  в
вашем файле CONFIG.SYS, а в файле  AUTOEXEC.BAT  укажите  параметры  для
MSCDEX.EXE.
 
   Когда CD-ROM работает только в MS-DOS
 
   Если ваше устройство для  чтения  компакт-дисков  работает  только  в
MS-DOS, а в Windows 98 вообще не обнаруживается, подключите  CD-ROM  от-
дельным шлейфом в качестве мастера на второй контроллер IDE и избавьтесь
от всех драйверов CD-ROM в файлах config.sys и autoexec.bat.
 
   Быстрый компакт-диск
 
   Чтобы вы могли считывать информацию с компакт-диска быстрее,  отрегу-
лируйте размер кэш-памяти вашего устройства  CD-ROM  с  помощью  вкладки
Компакт-диски диалогового окна свойств Файловая система.
 
   Устройство для записи компакт-дисков Yamaha CDR-100
 
   Если устройство для записи  компакт-дисков  Yamaha  CDR-100  работает
только в MS-DOS, а в Windows 98 обнаруживается, но функция  чтения  ком-
пакт-дисков работает некорректно, попробуйте взять два файла  asc.mpd  и
ios.vxd   из   версии   Windows   95,    скопировать    их    в    папку
C:\WINDOWS\SYSTEM\VMM32 и перезапустить систему. Если устройство не  ра-
ботает, а система виснет Быстрый компакт-диск
   Тонкости, хитрости и секреты Windows 98 361 362 Тонкости, хитрости  и
секреты Windows 98
 
   IDE как фальшивый SCSI
 
   Устройства SCSI весьма интеллектуальные устройства, они способны  вы-
числить даже по номеру сектора диска свои координаты. Устройства IDE ме-
нее интеллектуальные, но и они всегда ищут номер сектора. Поэтому, можно
сказать, что SCSI и IDE устройства единой группы.
 
   IDE-винчестер: PIO или DMA?
 
   Помните, что PIO -- всегда режим по умолчанию, а на уровне BIOS  сов-
местимость возможна только для режимов EIDE. Поэтому режим DMA  доступен
только через новый драйвер Windows 98.
 
   Висячая мышка
 
   Если курсор мыши застыл, просто "вручную"  смените  драйвер  мыши  на
Стандартная мышь для COM-порта посредством кнопки Обновить драйвер  диа-
логового окна свойств мыши.
 
   Если не распознается модем
 
   Если модем не распознается, попробуйте сказать  системе,  что  у  вас
стандартный модем. Для этого удалите все установленные драйверы  модемов
и с помощью мастера Установка оборудования добавьте в систему  стандарт-
ный драйвер модема.
 
   Модем на четвертом COM-порте
 
   При правильной установке джамперов система способна  произвести  пра-
вильную конфигурацию вашего модема посредством технологии автоматическо-
го распознавания устройств. Но иногда случается так, что  COM-портов  не
хватает, а вам необходимо установить модем. Тогда остается  только  одно
-- подключить это устройство на третий или  четвертый  COM-порт.  Тут-то
вам и нужно учесть одинаковые прерывания IRQ. Например, прерывание  чет-
вертого COM-порта может  быть  занято  вашим  видеоадаптером,  а  первый
COM-порт всегда имеет в отношении прерываний больший приоритет по  срав-
нению с четвертым COM-портом. Если система  вообще  не  видит  четвертый
COM-порт, проверьте еще раз все джампера и просто заставьте  Windows  98
обновить аппаратную базу данных.
 
   Назначение порту определенного прерывания IRQ
 
   Если вы не хотите использовать автоматические установки для  прерыва-
ний, просто в диалоговом окне свойств  порта  выберите  другую  Основную
конфигурацию.
 
   Если модем не распознает сигнал busy
 
   Если модем не распознает сигнал busy, замените версию  микропрограммы
или установите значение регистра S7 в значение 40, чтобы при  отсутствии
соединения через 40 секунд модем заканчивал текущую операцию дозвонки.
 
   Хитрость резервного копирования
 
   С помощью новой утилиты Архивация данных, которую вы найдете в  папке
Служебные вы можете восстановить последнюю полную копию системы и  файлы
реестра.
 
   Оперативное обновление системы
 
   Вы можете автоматически обновлять свою систему  через  Internet.  Для
этого вы должны зарегистрироваться в диалоговом  окне  Вас  приветствует
Windows 98 посредством кнопки Регистрация. Модем на четвертом  COM-порте
Оперативное обновление системы
   Тонкости, хитрости и секреты Windows 98 363 364 Тонкости, хитрости  и
секреты Windows 98
 
   Создайте отдельный раздел диска для игр!
 
   Игры должны лежать в отдельном разделе. Только тогда у вас  не  будет
путаницы с системными файлами при деинсталляции приложений.
 
   Зачем вам нужен DirectX
 
   Стандарт DirectX является программным интерфейсом, прежде всего  поз-
воляющим вашей звуковой плате более  полно  общаться  с  системой.  Имея
DirectX, вы сможете заставить Windows 98 более ускоренно  воспроизводить
звуковые файлы и использовать большее количество аудиоканалов в играх  и
профессиональных системах обработки звука.
 
   Зачем вам нужен ActiveX
 
   Стандарт ActiveX является программным интерфейсом, который  связывает
тот или иной web-ресурс с операционной системой Windows.
 
   Из чего же состоит компьютер
 
   Любой компьютер состоит из центрального процессора, оперативной памя-
ти, устройства ввода/вывода и периферийных устройств (монитор, клавиату-
ра, дисковые накопители).
   Оптимальная скорость доступа к тому или иному дисковому накопителю
   Оптимальная скорость доступа к тому или  иному  дисковому  накопителю
практически не зависит от операционной системы, в  которой  используется
это устройство, так как время доступа полностью во власти физических ха-
рактеристик дискового накопителя. Операционная система просто  считывает
информацию с дискового накопителя.
 
   Зачем, вообще, нужен FAT?
 
   FAT нужен для того, чтобы операционная система имела возможность счи-
тывать данные с дискового накопителя.  Конкретное  устройство  логически
форматируется посредством создания на нем так называемой таблицы  разме-
щения файлов (FAT). Благодаря FAT операционная система в состоянии  сле-
дить за расположением файлов.
 
   Больше, больше памяти
 
   Память является первичной областью хранения, т.е. данные с диска сна-
чала загружаются в память, а затем передаются на  обработку  процессору.
Понятно, чем больше памяти имеет ваш компьютер, тем быстрее будет выпол-
няться тот или иной процесс. Операционная система Windows 98  может  уп-
равлять оперативной памятью вашего компьютера в автоматическом режиме.
 
   Как использовать при работе с системой несколько мониторов
 
   Для того, чтобы использовать при работе с системой несколько  монито-
ров, ваш компьютер должен быть снабжен несколькими слотами PCI или  AGP.
Чтобы добавить второй монитор к вашему компьютеру, подключите второй ви-
деоконтроллер. Windows 98 автоматически определит подключенный  контрол-
лер. После этого обратитесь к диалоговому окну свойств Экран и перейдите
к вкладке Настройка. Если вы все сделали правильно, опция Расширить  ра-
бочий стол Windows на этот монитор окажется доступной к активизации. Вы-
берите эту опцию и нажмите Применить. Из чего состоит компьютер  Больше,
больше памяти
   Тонкости, хитрости и секреты Windows 98 365 366 Тонкости, хитрости  и
секреты Windows 98
 
   Как создавалась глобальная компьютерная сеть
 
   Компьютерные сети стали применяться на практике в 1982 году. Это были
небольшие высокоскоростные сети. Одновременно шло финансирование ARPANet
-сети, которая соединяла несколько научных учреждений. Это было то  вре-
мя, когда модемы со скоростью 56,000 бит/сек  считались  чудом  техники.
Десятью годами позже локальные сети Ethernet стали  доступны  не  только
большим компаниям и образовательным учреждениям, но и более мелким орга-
низациям.
   Пока суть да дело, наступал UNIX и UUCP. UNIX -- система, позволяющая
совместно использовать электронную почту и конференции Usenet. Так назы-
ваемые распространенные локальные сети LAN и протокол TCP/IP вторглись в
умы миллионов пользователей и засели там надолго. Оно  и  верно:  только
LAN способна  обеспечить  круглосуточную  связь  между  огромным  числом
компьютеров. Так как все линии связи функционируют круглосуточно, то пе-
ресылка информации на большое расстояние занимает доли секунды. Так воз-
ник термин Internet, описывающий сеть соединений.
   Исходя из этого можно сказать, что в мире не существует никакой цент-
рализованной связи с Internet. Это означает, что в Internet  нет  общего
узла (узла "наверху" или непосредственно "внизу"). Каждый узел был  сое-
динен с Internet совершенно рациональным способом.  Но  исторически  это
соединение обычно осуществлялось организацией, у которой были лишь  спе-
цифические цели по использованию своей сети сторонними пользователями.
 
   KOI8 и как с ней бороться
 
   Стандарт KOI8 является кириллической  кодовой  таблицей,  позволяющей
вам обмениваться некоторыми сообщениями электронной почты  и  просматри-
вать web-страницы. Для того, чтобы Winindows 98 понимала KOI8, необходи-
мо установить многоязыковую поддержку и шрифты с кодировкой KOI8.
 
   Кодировки российских серверов
 
   Помните, что российские серверы Web поддерживают  русский  язык  либо
через кодовую страницу  1251  (Windows  95),  либо  через  таблицу  КОI8
(Unix).
 
   Автоматическая подстановка адресов Internet
 
   Откройте обозреватель Microsoft Internet  Explorer.  Поставив  флажок
Использовать Автозавершение (доступ: Вид к к Свойства обозревателя  к  к
Дополнительно), вы можете использовать автоматическую подстановку  адре-
сов по мере их введения в поле Адрес.
 
   Отображение адресов страниц URL в полном формате
 
   Вы можете отображать в строке состояния адреса  Internet  или  адреса
страниц URL в полном формате. Откройте обозреватель  Microsoft  Internet
Explorer, обратитесь к диалоговому окну Свойства обозревателя, перейдите
к вкладке Дополнительно и поставьте  флажок  Показывать  краткие  ссылки
(доступ: Вид к к Свойства обозревателя к к
   Дополнительно).
 
   Уменьшение вероятности сбоев других приложений
 
   Для того, чтобы уменьшить вероятность сбоев других приложений, откры-
вайте новую копию Internet Explorer  при  KOI8  и  как  с  ней  бороться
Уменьшение вероятности сбоев других приложений
   Тонкости, хитрости и секреты Windows 98 367 368 Тонкости, хитрости  и
секреты Windows 98
   каждом  его  запуске.  Для  этого  откройте  обозреватель   Microsoft
Internet Explorer, обратитесь к диалоговому окну Свойства  обозревателя,
перейдите к вкладке Дополнительно и поставьте  флажок  Использовать  для
просмотра новый процесс.
   Запрет на автоматическое обновление материалов по оформленной подпис-
ке
   Если вы хотите  запретить  автоматическое  обновление  материалов  по
оформленной подписке, откройте обозреватель Microsoft Internet Explorer,
обратитесь к диалоговому окну Свойства обозревателя, перейдите к вкладке
Дополнительно и снимите флажок Разрешить обновление подписки по расписа-
нию.
 
   Способы подчеркивания ссылок
 
   Вы можете выбрать способ подчеркивания ссылок (подчеркивать все ссыл-
ки, не подчеркивать ссылки или подчеркивать, если указатель  мыши  нахо-
дится на ссылке). Для этого  откройте  обозреватель  Microsoft  Internet
Explorer, обратитесь к диалоговому окну Свойства обозревателя, перейдите
к вкладке Дополнительно и активизируйте одну из опций раздела  Подчерки-
вание ссылок.
 
   Выключение графических изображений при отображении страниц
 
   Если вы хотите ускорить вывод страниц Internet откройте  обозреватель
Microsoft Internet Explorer,  обратитесь  к  диалоговому  окну  Свойства
обозревателя, перейдите к вкладке Дополнительно и снимите все  флажки  в
разделе Мультимедиа. Отправка и получение секретных сведений
   Вы можете отправлять и получать секретные сведения по частному прото-
колу SSL3 (Secured Sockets Layer Level 3). Для этого откройте  обозрева-
тель Microsoft Internet Explorer, обратитесь к диалоговому окну Свойства
обозревателя, перейдите к вкладке Дополнительно  и  активизируйте  опцию
SSL 3.0 в разделе Безопасность.
 
   Прямая обработка Cookies-файлов
 
   Вы можете сообщить обозревателю, чтобы он обрабатывал все файлы с ва-
шими личными данными без подтверждения. Для этого откройте  обозреватель
Microsoft Internet Explorer,  обратитесь  к  диалоговому  окну  Свойства
обозревателя, перейдите к вкладке Дополнительно  и  активизируйте  опцию
Всегда принимать файлы cookie в разделе Безопасность.
   Включение фонового цвета и картинок в распечатываемую web-страницу
   Вы  можете  включить  фоновые  цвета  и  картинки  в  распечатываемую
web-страницу только одним  способом.  Для  этого  откройте  обозреватель
Microsoft Internet Explorer,  обратитесь  к  диалоговому  окну  Свойства
обозревателя, перейдите к вкладке Дополнительно  и  активизируйте  опцию
Печатать цвета и рисунки фона в разделе Печать.
 
   Поиск адресов Internet с использованием других суффиксов
 
   Вы можете вести поиск адресов Internet, используя заданные  суффиксы.
Для этого откройте обозреватель Способы подчеркивания ссылок Прямая  об-
работка Cookies-файлов
   Тонкости, хитрости и секреты Windows 98 369 370 Тонкости, хитрости  и
секреты Windows 98
 
   Microsoft Internet Explorer, обратитесь к диалоговому  окну  Свойства
обозревателя, перейдите к вкладке Дополнительно  и  активизируйте  опцию
Автопроверка общих корневых доменов в разделе Поиск.
 
   Автоматическое создание приложений Java
 
   Вы можете сообщить обозревателю, чтобы он автоматически создавал  все
приложения Java с помощью собственного компилятора. Для  этого  откройте
обозреватель Microsoft Internet Explorer, обратитесь к диалоговому  окну
Свойства обозревателя, перейдите к вкладке Дополнительно и активизируйте
опцию Включить компилятор Java JIT в разделе Виртуальная машина Java.
 
   Создание журнала активности всех программ Java
 
   Вы можете создать журнал активности всех  программ  Java.  Для  этого
откройте обозреватель Microsoft Internet Explorer, обратитесь к диалого-
вому окну Свойства обозревателя, перейдите к вкладке Дополнительно и ак-
тивизируйте опцию Включить консоль языка Java в разделе Виртуальная  ма-
шина Java.
 
   Подключение к Internet через прокси- сервер локальной сети
 
   Если вы хотите подключиться к Internet через прокси- сервер, откройте
обозреватель Microsoft Internet Explorer, обратитесь к диалоговому  окну
Свойства обозревателя, перейдите к вкладке Соединение, поставьте  флажок
Подключение к Internet через прокси-сервер и введите в поля данных адрес
прокси-сервера и номер порта. Если вы не хотите использовать прокси-сер-
вер для адресов вашей сети, поставьте флажок Не применять прокси- сервер
для локальных адресов. После этого доступ к адресам вашей сети будет го-
раздо быстрее.
 
   Как получить список поставщиков услуг Internet
 
   Многие пользователи желают непосредственно подключиться  к  Internet,
подразумевая под этим, что в мире имеется нечто  предоставляющее  прямое
подсоединение к сети. Это заблуждение. В мире  существует  Магистральный
канал Internet. Поэтому для того, чтобы подключиться к Internet  необхо-
димо только идентифицировать межсетевого поставщика услуг (ISP) или про-
вайдера. Провайдер уже подключен к Internet. Другими словами, необходимо
отыскать список провайдеров. Список этот очень огромен.  Он  включает  в
себя крошечных провайдеров с единственным компьютером и малым  количест-
вом линий и монстров, имеющих сотни тысяч метров стекловолоконных линий.
Получить список провайдеров вы можете, если отправите письмо в  BSDI  по
адресу isp-request@bsdi.com и включите в него строку AREACODE <код ваше-
го региона>.
 
   Изменение шрифтов в обозревателе Internet
 
   Откройте редактор реестра и обратитесь к ветви HKEY_LOCAL_MACHINE к к
Software к к Microsoft к к Internet Explorer к к Styles и измените пара-
метр шрифта в ключе  Default_Style_Sheet.  Создание  журнала  активности
всех программ Java Измение шрифтов в обозревателе Internet
   Тонкости, хитрости и секреты Windows 98 371 372 Тонкости, хитрости  и
секреты Windows 98
 
   Оформление папок в стиле Web
 
   Вы  можете  оформить  любую  папку  вашего  жесткого  диска  в  стиле
web-страницы. Через меню Вид обратитесь к свойствам папки и  задайте  ее
фон. Вы можете использовать редактор FrontPage  Express  для  оформления
той или иной папки. Это означает, что ваша папка может содержать ссылки,
элементы управления ActiveX или анимированные рисунки.
 
   Что говорят хакеры о парольной защите
 
   В природе не существует идеальных паролей. Если вы придумаете  замыс-
ловатый пароль, то есть с многочисленными апострофами, запятыми и точка-
ми, то в один прекрасный день вы его потеряете или просто забудете.  Все
же остальные пароли взламываются легко и быстро через так называемые ге-
нераторы словарей парольной защиты.
   Самое лучшее решение -- парольная фраза. Парольные фразы в  настоящее
время трудно поддаются взлому, так как пока  не  существует  генераторов
мировой литературы.
 
   Фрикинг телефонных линий
 
   После набора 8 перед набором кода страны или города надо набрать  15.
Не 1 и 5, а 15 прерываний линии. Например, ATDP 8W15 (812)...  или  ATDP
8W!!!!!!!!!!!!!!! (812)... или ATDP 8W[0Fh] (812)...
 
   Зачем вам нужны файлы MIME
 
   Поскольку Internet ограничивает электронную почту только  ASCII-текс-
том, вы не можете использовать ее для пересылки файлов в двоичном  коде,
например, таких как графические, файлы текстовых процессоров и программ-
ные, использующие 8-й бит. Решение  заключается  в  преобразовании  этих
файлов в текст перед пересылкой их по Internet. Имеется несколько  обыч-
ных  способов  делать  это,  в  том  числе  с  помощью   программ   MIME
(Multipurpose Internet Mail Extensions -- Многоцелевого расширения почты
Internet) или UUENcode.Когда вы получаете MIME-файл, необходимо  декоди-
ровать его перед просмотром. На  Internet  есть  множество  декодирующих
программ, как бесплатных, так и условно- бесплатных.
 
   Баннер не украшает нормальный сайт в любом случае?!
 
   Самый безобидный банер, это видимо прозрачный,  и  где  находится  та
грань, за которой вы не хотите это видеть на своем сайте, уловить  очень
сложно.
 
   Не проверять наличие флоппи-дисков!
 
   Вы можете сообщить системе, чтобы она всякий раз при загрузке не про-
веряла наличие флоппи-дисков, подключенных к вашему компьютеру. Для это-
го перейдите к вкладке Гибкие диски диалогового  окна  свойств  Файловая
система. Эта вкладка имеет единственный раздел Настройка с одной  опцией
При запуске компьютера определять, подключен ли дисковод. Если опция При
запуске компьютера определять, подключен ли дисковод не  активизирована,
то система запускается гораздо быстрее. Зачем вам нужны  файлы  MIME  Не
проверять наличие флоппи-дисков!
   Тонкости, хитрости и секреты Windows 98 373 374 Тонкости, хитрости  и
секреты Windows 98
 
   Приложения
   Конференции Usenet с темами Microsoft и Windows 98
   - comp.os.ms-windows.pre-release
   - comp.os.ms-windows.misc
   - microsoft.public.win98.pre-release
 
   Web-сервер корпорации Microsoft
 
   Интересующую вас информацию о компании и  продуктах  Microsoft  можно
найти  на  российской   странице   Web-серверa   Microsoft   по   адресу
http://www.microsoft.com/rus/.
 
   Анекдоты про Windows
 
(получено из 
http://www.uic.nnov.ru/~zsv/humor/winny95.htm) 
 
   * * *
   -- Чем отличаются вирусы от Windows 95?
   -- Вирусы не зависают!
 
   * * *
   Хакер приходит к специалисту по паранормальным явлениям:
   -- Доктор, помогите мне! У меня дома такое творится. Диски по комнате
летают, сами в компьютер ставятся и Windows устанавливают!
   -- У-у! Батенька, да у вас полтерГейтс!
 
   * * *
   WinErr: "Ошибка вируса -- Вирус был запущен в разделе DOS. Однако ви-
рус предназначен для работы под Windows. Все задачи будут  автоматически
закрыты, после чего будет запущен Windows и только потом вирус будет за-
пущен снова".
   * * * Сынишка подходит к папе и говорит:
   -- Папа, папа, а я могу что-нибудь сделать, чтобы хуже уже не было?
   -- Запусти Windows 95.
   Через некоторое время...
   -- Папа, папа! А что означает Format C: Complete? Web-сервер корпора-
ции Microsoft Анекдоты про Windows 98
   Приложения 375 376 Приложения
 
   * * *
   DOS говорит Windows 95:
   -- Я слышала, хозяин вчера компьютер без шатдауна из сети вырубил,  а
ты никак не прореагировала?
   -- Я не прореагировала?! -- возмущается Windows 95. -- А кто упал?!
 
   * * *
   -- Сколько нужно программистов, чтобы убить таракана?
   -- Два. Один держит таракана, другой ставит на него Windows 95.
 
   * * *
   -- Доктор, помогите! Мне кажется, что я Линукс 2.0!
   -- Да? А в карточке написано, что у вас мания преследования.
   -- Да, это потому, что я боюсь длинных пингов. Мы,  Линуксы  2.0,  от
них падаем.
   -- Так значит у Вас эпилепсия?
   -- Нет, эпилепсия у моего брата. Он думает, что он Windows 3.1.
 
   * * *
   Катастрофы века: Хиросима-45, Чернобыль-86, Windows-95. * * *
   Что такое конец света?
   -- Это массовое применение системы контроля безопасности ядерных  ре-
акторов под управлением Windows 95.
 
   * * *
   "Се, грядет с облаками, и узрит Его всякое око. И возрыдают перед Ним
все племена земные. Ей, аминь."
   Так или примерно так древний прозаик Иоанн по прозвищу Богослов  про-
рочествует в своих "Откровениях" о грядущем ужасном Windows 95.
 
   * * *
   -- Какая разница между Windows 95 и женщиной?
   -- Никакой -- та же способность вываливать тонны бесполезной информа-
ции и спрашивать по 3 раза подтверждения очевидного.
 
   * * *
   Сидят два мужика и на лаптоп Винды генерят, а ничего  не  получается,
потому как Винды... и на лаптоп. Примерно на восьмой инсталляции один из
них меланхолично отмечает весь каталог с его  подкалогами  и  тянется  к
кнопке. Второй и говорит:
   -- Ты чего это делаешь?!
   -- Как чего? Виндов бью!
   -- А зачем?
   -- Бей Виндов -- спасай Россию...
 
   * * *
   Президент Клинтон, с целью увеличить общий интерес к наукам и  техни-
ческим новшествам, пригласил  несколько  крупных  компьютерных  компаний
участвовать в крупном издательском  Мультимедиа-проекте  с  общей  темой
"Слоны". Названия частей проекта, сделанных соответственно компаниями:
   Аррlе: "Дружественные к пользователям Слоны и их подруга Мышь".
   IВМ: "Как продать Слона тому, кто хочет купить Беговую Лошадь".
   -оvеll: "Соединяя Слонов".
   Воrlапd: "Все Слоны должны стоить $99".
   -еХТ: "Красим Слона в черный цвет".
   Мiсrоsоft: "Почему Вы должны купить Мiсrоsоft Windоws".
 
   * * *
   -- У вас Windows не виснет?
   -- А вы его Install-ировали?
 
   * * *
   Программиста из Майкрософта послали на военные сборы. Стреляет он  на
стрельбище из автомата -- все пули мимо. Ему кричат со стороны мишени:
   -- Эй, посмотри на свой автомат, у тебя какая-то проблема с  ним.  Он
смотрит на автомат, потом подносит палец к дулу и нажимает на  спусковой
крючок. Палец отлетает. Он кричит в ответ: -- С моей  стороны  все  нор-
мально, пули вылетают. Проблема где-то на вашей стороне.
 
   * * *
   В тюремной камере:
   -- Тебе сколько дали?
   -- 15 лет.
   -- А за что?
   -- Окно разбил.
   -- Да где ж ты работаешь?
   -- В Майкрософте...
 
   * * *
   Чайник у хакера спрашивает, что такое Windows 95, OS/2 и DOS?
   -- Ну представь себе аэропорт. На взлетной полосе стоит  навороченный
красивый самолет. Пассажиры в него  заходят  --  там  ковры  везде,  все
классно. Запускают двигатели -- и самолет медленно объезжает вокруг  аэ-
ропорта, после чего пассажиры выходят. Вот это полуось.
   На другой полосе стоит еще один самолет -- тоже весь из себя,  внутри
ковры. Садятся в него пассажиры , самолет разгоняется , взлетает, и  тут
же разваливается на куски -- это видоза.
   А в стороне на поле стоит старый , помятый, грязный кукурузник  -пас-
сажиры подходят, кладут вещи, потом толкают самолет, разгоняют его и са-
ми запрыгивают -- потом с трудом летят. Это DOS.
 
   Толковый словарь
 
   Адаптер Электронная плата, позволяющая  использовать  в  персональном
компьютере то или иное периферийное  устройство,  например,  графический
ускоритель.
   Ассоциирование Некоторая информация, сообщающая операционной  системе
через расширение файла принадлежность к конкретному приложению.
   Атрибут Характеристика того или иного элемента  операционной  системы
или приложения. Например, поле данных, размер ячейки.
   Адрес Уникальный код с информацией, находящейся  в  файле  конкретной
сети.
   Авторестарт Повторный автоматический запуск операционной системы.
   Активное окно Любое окно, отображающееся в данный момент времени счи-
тается активным или выбранным.
   Акселератор Ускоритель. Устройство, предназначенное для улучшения ра-
боты той или иной подсистемы персонального компьютера.
   Активное окно Отображающееся в данный момент времени окно графической
операционной системы. Активный файл Файл данных, к  которому  обращается
набираемая в определенный момент времени директива.
   Архив Сохранение в сжатом виде той или иной информации.
   Аутентификация Проверка достоверности информации, полученной операци-
онной системой от конкретного пользователя.
   Буфер Область оперативной памяти, предназначенная для  промежуточного
хранения информации.
   Виртуальная память Виртуальная память образуется самой системой в ви-
де так называемого файла подкачки, который находится  на  вашем  жестком
диске временно (временный файл подкачки) или постоянно (непрерывный файл
подкачки). Если на вашем компьютере установлено достаточно большое коли-
чество оперативной памяти (более 32 Мбайт), вы можете несколько ускорить
работу системы посредством установки постоянного файла подкачки.  Посто-
янный файл подкачки устанавливается лишь в том случае, если  минимальный
и максимальный размер имеют одинаковый размер.
   Выделение объета Установить курсор мыши  на  объект  и  нажать  левую
кнопку мыши.
   Графическая оболочка Некоторый набор информации, представленный в ес-
тественном, легко понятном виде. Для  выполнения  операции  пользователю
достаточно указать курсором мыши на тот или иной пункт. Толковый словарь
Толковый словарь
   Приложения 381 382 Приложения
   Гуру Фанат, профессионал. Отличается от хакера безумными  поступками.
Такие люди могут легко взорвать  планету,  если  доберутся  до  заветной
красной кнопки.
   Диапазон памяти Диапазон памяти распределяется по адресам от 0000  до
FF0000. Например, видеопамять, как правило,  расположена  по  адресам  с
A0000 до BFFFF.
   Доменное имя Доменное имя является уникальным сетевым  адресом.  Уни-
кальность состоит в том, что любой пользователь Internet, набрав  подоб-
ный адрес в том или ином обозревателе, попадет на ваш узел. Как правило,
все доменные имена Internet начинаются с аббревиатуры www.
   Драйвер Программа, наладить интерфейс между компьютером и  периферий-
ными устройствами.
   Замкнутая рабочая среда Одно из составных понятий графической  опера-
ционной системы. Любые действия (запуск приложений, форматирование, ска-
нирование изображений, печать) в рамках операционной системы выполняются
без выхода из нее.
   Запрос на прерывание Прерывания бывают  программными  и  аппаратными.
Но, в любом случае, прерывание управляет процессором вашего  компьютера.
Программное прерывание временно выгружает работающее  приложение.  Аппа-
ратное прерывание Interrupt Request или IRQ -- аппаратный канал, по  ко-
торому то или иное устройство вашего компьютера посылает сигналы  преры-
ваний процессору. Звуковая схема Мультимедиа-система, позволяющая  озву-
чивать системные события различными звуками (писки, трески, возгласы).
 
   Индикатор системных ресурсов
 
   Утилита, с помощью которой вы можете оценить системные ресурсы вашего
компьютера.
   Инспектор сети Программа, позволяющая осуществлять сетевое  админист-
рирование собственного или удаленного компьютера.
   Интерфейс Набор  средств,  с  помощью  которых  пользователь  взаимо-
действует с операционной системой. Чем нагляднее и проще  осуществляется
это взаимодействие, тем удобнее интерфейс. Самым наглядным является гра-
фический интерфейс, поэтому ему отдается предпочтение.
   Канал Путь по которому передается определенная информация.
   Каталог Список ресурсов с информацией о файлах.
   Киберсекс  Cекс,  разврат  и  другие  извращения,   доступные   через
Internet.
   Клиент Софт конкретного юзера.
   Коммутируемый канал Соединение формируется только на  время  передачи
данных. Толковый словарь Толковый словарь
   Приложения 383 384 Приложения
   Кэш диска Часть оперативной памяти, в которую временно поступает  ин-
формация с диска.  Кэш  диска  создается  в  оперативной  памяти  вашего
компьютера. Система сбрасывает на кэш диска только  те  данные,  которые
использовались диском, а то или иное приложение считывает эти данные уже
не с самого диска, а с кэша, что значительно ускоряет процесс.
   Команды меню Действия, которые  непосредственно  управляют  папкам  и
приложениями Windows 98.
   Мусорная корзина С помощью мусорной корзины вы можете  удалять  файлы
или папки.
   Обновление Windows 98 Одна из новых возможностей системы, позволяющая
автоматически обновлять системные файлы Windows 98.
   Окна приложений и окна документов Окна в Windows делятся на окна при-
ложений и окна документов. Окно документа всегда содержится в окне  при-
ложения, создавшего этот документ.
   Папка В Windows 98 папка является хранилищем информации. В ней  могут
находиться диски, файлы, другие папки, документы, различные приложения.
   Ресурс Ресурсом называется та часть Windows  98,  которая  выделяется
для работы того или иного процесса, или устройства.  Расширенная  память
Память компьютера свыше первого мегабайта.
   Робот Робот, он и в Африке робот. Нечто, автоматически  залезающее  в
чужую сеть без участия системных администраторов или некоторая поисковая
программа в гиперсреде WWW.
   Пароль Головная боль  многих  системных  администраторов.  Мозоль  на
пальцах простых юзеров.
   Регулятор громкости Программа, позволяющая регулировать уровень гром-
кости на выходе звуковой платы и устройства для чтения компакт-  дисков,
а также уровень записи с микрофона.
   Сервер удаленного доступа Программное обеспечение, позволяющее  прев-
ратить ваш компьютер во вполне работоспособный сервер удаленного  досту-
па, а вас в системного администратора, осуществляющего  удаленное  адми-
нистрирование.
   Телефон Небольшая программка,  с  помощью  которой  вы  сможете  осу-
ществлять быстрый набор телефонного номера через модем.
   Универсальный проигрыватель Программа, с помощью  которой  вы  можете
проигрывать любые файлы звука и видео, поддерживаемые Windows 98.
   Удаленный доступ к сети Программное обеспечение, позволяющее  вам  по
обыкновенной телефонной линии осуществлять доступ к  другому  компьютеру
через модем. Толковый словарь Толковый словарь
   Приложения 385 386 Приложения
   Приложение Некоторая специальная программа, написанная под определен-
ную операционную систему.
   Провайдер Поставщик некоторых услуг. В частности, -- услуг Internet.
   Ниспадающее меню Особый тип меню, которое  открывается  через  щелчок
правой кнопки мыши.
   Строка заголовка Самая верхняя строка окна того или иного  приложения
или диалогового окна.
   Модем Модулятор/Демодулятор. Устройство, передающее цифровую информа-
цию по обыкновенной телефонной линии.
   Операционная система Комплект программ, позволяющий управлять  ресур-
сами (оперативной  памятью,  жестким  диском,  процессором,  периферией)
компьютера.
   Подписка Адреса WWW, содержимое которых обновляется  автоматически  и
так часто, как того  пожелает  пользователь.  WWW-обозреватель  Internet
Explorer 4.0 может получать обновленные  Web-страницы  или  целые  узлы,
тогда как пользователь может выполнять  любую  другую  работу  на  своем
компьютере. Позднее, страницы просматриваются в интерактивном режиме без
подсоединения к Internet.
   Политики групп Программа, позволяющая создавать классы  пользователей
(администраторы, опытные пользователи, пользователи или гости) с различ-
ными правами доступа к общим или конкретным ресурсам вашего компьютера.
   Специальные возможности Комплект утилит, позволяющий настроить клави-
атуру, мышь и монитор для более удобной работы в Windows 98.
   Бумажник Microsoft Программа, которая может стать вам незаменимым по-
мощником при осуществлении сделок в Internet.
   Пользовательский интерфейс Windows  Окна  и  пиктограммы  графической
операционной системы Windows. Все операции в Windows  выполняются  через
позиционирование курсора мыши на пиктограмме или окне.
   Сервер Компьютер, система которого способна организовать сеть.
   Сглаживание экранных шрифтов Усовершенствованное отображение экранных
шрифтов.
   Сеть Совокупность взаимодействующих узлов, объединенных каналами свя-
зи, предназначенная для решения определенных задач.
   Скрипт Сценарий в некоторой коммуникационной программе.
   Страница Любой документ World Wide Web.
   Таблица символов Утилита, с помощью  которой  вы  можете  просмотреть
весь набор символов того или иного установленного шрифта и,  в  Толковый
словарь Толковый словарь
   Приложения 387 388 Приложения
   случае необходимости, ввести этот символ в оформляемый документ.
   Портфель Программа,  позволяющая  осуществлять  синхронизацию  версий
одинаковых документов.
   Хакер Очень умный человек. Тот, кто взламывает сети. Этот умник может
проникнуть в любую сеть. Делается это разными способами. Например, через
порт терминала или порт электронной почты. Выбрав жертву,  хакер  прежде
всего определяет, имеются ли на сервере плохие пароли, плохо настроенный
софт или испорченная операционка. Затем выбирает метод собственной безо-
пасности.
   Телекоммуникации Средства дистанционной передачи информации.
   Файлы EPS Файлы EPS состоят из векторных команд на языке  PostScript.
В файле EPS присутствует строка с информацией, которая используется  для
отображения EPS-картинок на экране. Эта строка записана в формате  TIFF.
Качество картинки зависит от разрешения TIFF-графики, внедренной в  файл
EPS. Если в EPS-файле нет строки с такой  информацией,  то  картинка  на
дисплей не выводится, но может быть распечатана  на  PostScript-принтере
(команды языка PostScript из остального раздела EPS файла посылаются  на
принтер вне зависимости от того, внедрен ли в файл EPS графический образ
формата TIFF).
   Текстовый редактор Программа, предназначенная для подготовки и печати
текстов. Редактируемый текст выводится на экран и пользователь в  диало-
говом режиме вносит изменения. Все изменения сразу  же  отображаются  на
экране компьютера. Текстовый процессор Программа  для  редактирования  и
оформления текстов.
   Центрирование Выравнивание элементов относительно середины определен-
ной области.
   Файловая система Под файловой системой понимается  та  часть  Windows
98, которая позволяет организовать пользовательский интерфейс для работы
с файлами, хранящимися на диске.
   Флажок Один из многочисленных элементов графической операционной сис-
темы. Позволяет включать или отключать то или иное действие.
   Хост Компьютер, непосредственно подключенный к Internet.
   Утилита Специальная программа, предназначенная для выполнения опреде-
ленного задания по обслуживанию операционной системы.
   Чат Одна из форм межсетевого психоза.  Вы  можете,  сидя  за  экраном
компьютера вести интерактивный разговор со множеством  аналогичных  юзе-
ров, сидящих, как правило, по ту сторону океана.
   Электронная почта Электронная почта. Вы пишите (набиваете на  клавиа-
туре) письмо, адрес, жмете кнопку и почти моментально ваше Толковый сло-
варь Толковый словарь
   Приложения 389 390 Приложения
   послание читает адресат. Вещь классная. Но есть  и  свои  недостатки.
Ваше послание может прочитать практически любой юзер, хоть немного знаю-
щий нетрадиционный софт. Про хакеров вообще можно промолчать.
   Электронная таблица Табличный процессор. Программа для обработки  од-
ного из видов информации -- числовой.
   Accesories Вспомогательные программы (Microsoft Paint, Microsoft Word
Pad) или дополнительные устройства (модем, мышь, сканер),  предназначен-
ные  для  улучшения  работы  операционной  системы   или   персонального
компьютера.
   Access level Уровень доступа.
   Access Privileges Доступ как к самим папкам, так и к  возможности  их
модифицировать.
   Access Доступ к сети.
   Active Channel Узел Web, автоматически поставляемый на  рабочий  стол
пользователя.
   Active Desktop Интерфейс, интегрированный с рабочим столом Windows  и
обозревателем Microsoft Internet Explorer. ActiveMovie Технология цифро-
вого видео, позволяющая через Web просматривать файлы AVI, QuickTime или
MPEG.
   ActiveX Термин программного интерфейса технологии Microsoft, позволя-
ющей разработчикам создавать интерактивное содержимое для WWW,  а  также
для компонентов программного обеспечения, написанных на  различных  язы-
ках. Основные элементы технологии ActiveX -- COM и DCOM.
   Address Уникальный код с информацией, находящейся в файле  конкретной
сети.
   AGP Accelerated Graphics Port.
   Alias Псевдоним (имя, метка). Весьма  известная  вещь  в  компьютерах
Macintosh. В более широком смысле, -- метка, использующаяся для указания
выполнить какое-либо действие.
   AltaVista Весьма неплохой паук (http://www.altavista.digital.com).
   American Standard Code for Information Interchange.  ASCII,  господа,
это ASCII.
   Anchor То, что собственно, и образовывает гипертекстовую ссылку. Тол-
ковый словарь Толковый словарь
   Приложения 391 392 Приложения
   Anonymous Один из методов получения доступа к той или  иной  информа-
ции. Вы можете только копировать файлы, передавать свои -- нет.
   ANSI American National Standards Institute.
   APM Advanced Power Management. Усовершенствованное управление питани-
ем компьютера. Интерфейс программного обеспечения,  позволяющий  системе
вести управление электропитанием оборудования персонального компьютера.
   Application Прикладное програмное обеспечение.
   Arcade Game Компьютерная игра, как правило, с живым и быстрым  сцена-
рием.
   Archie Система, предназначенная для поиска содержимого FTP серверов.
   ARJ Популярная в MS-DOS программа архивирования файлов.
   Article Статья, посланная в Usenet.
 
   AT-команды Команды настройки модема. Выделенный канал
 
Постоянное соединение, всегда позволяющее передать поток информации от 
одного компьютера к другому. 
   Authorization Право, которое дается пользователю на тот или иной  ре-
сурс компьютерной системы.
   AUTOEXEC.BAT Автоматически выполняемый файл при загрузке операционной
системы, в котором  содержится  набор  специальных  команд,  позволяющих
сконфигурировать  систему  под  те  или  иные  устройства  персонального
компьютера.
   Backbone Главная высокоскоростная магистраль Internet.  Опорная  сеть
Internet!
   Background Фон. Задний план окна графической операционной системы.
   Backup Резервная копия. Запасной архив некоторой программы.
   Bad Sector Испорченный кластер. Сектор на жестком или  гибком  диске,
который непригоден для записи и хранения информации.
   BAT Расширение исполняемых файлов.
   Baud rate Скорость обмена данными между компьютером и модемом. Толко-
вый словарь Толковый словарь
   Приложения 393 394 Приложения
   BBS Bulletin Board System. Тип компьютерного сервиса. Юзеры могут чи-
тать и публиковать различные сообщения. Передавать или скачивать файлы.
   Benchmark Общее  тестирование  персонального  компьютера  посредством
специальной программы.
   Big mail Электронная почта огромных размеров.  Передается  некоторыми
сволочами в качестве мести.
   BIOS Базовая система ввода-вывода. Пакет программ, "вшитый" в  персо-
нальный компьютер. Позволяет настроить работу различных устройств систе-
мы.
   Bit Самое маленькое количество информации, передаваемое по сети.
   Board  Электронная  монтажная  плата,  используемая  в   персональном
компьютере. Если на этой плате расположен процессор, то  она  называется
материнской платой.
   Bookmark Закладка. Файл Gopher или WWW. Информация в этом файле  раз-
мещена так, что получить доступ к желаемой странице можно  без  дополни-
тельного серфинга.
   Boot Block Сектор жесткого или гибкого диска, содержащий команды заг-
рузки операционной системы. Boot Запуск персонального компьютера.
   BPS Бит в секунду. Величина измерения скорости передачи данных  через
модем.
   Browser Нечто, похожее на графический интерфейс.  Позволяет  блуждать
по той или иной сети, или искать себе на определенное место приключений.
   Bullet Маркер. Элемент оформления текста. Например,  маленький  круг,
квадрат, звездочка.
   Bus Mouse Мышь, которая подключена к компьютеру не  через  последова-
тельный порт.
   Bus Шина. Различные соединения, позволяющие обмениваться  информацией
различным элементам персонального компьютера.
   Busy Модем сообщает о том, что линия связи занята.
   Cabinet Файл, который содержит один или несколько сжатых файлов.
   Cancel Отменить!
   Capacity Максимальная скорость передачи данных. Толковый словарь Тол-
ковый словарь
   Приложения 395 396 Приложения
   Card Адаптер или печатная плата.
   Carrier Связь. Несущая. Определенный сигнал, несущий данные. Почти то
же самое, что и connect.
   CATV Кабельное телевидение.
   CD Компакт-диск. Одна из технологий оптических дисков, весьма успешно
внедренная в мир персональных компьютеров.
   CDFS Файловая система CD-ROM, управляющая доступом к устройствам чте-
ния компакт-дисков.
   CD-ROM Drive Устройство,  позволяющее  считывать  информацию  с  ком-
пакт-дисков.
   Cell Ячейка таблицы, т.е. место,  в  котором  пересекается  строка  и
столбец.
   Cello Одна из многочисленных смотрелок WWW. В настоящее время  весьма
постарела.
   CERN Европейская контора (лаборатория по ядерной физике),  прославив-
шаяся прежде всего тем, что на ее  сервере  впервые  осуществился  сеанс
World Wide Web (http://www.cern.ch/). CGI Common Gateway Interface. Неч-
то, напоминающее интерфейс, с помощью которого пишется софт для серверов
Web.
   Channel Канал связи между узлами сети.
   Character Map Карта с информацией о  символах.  Утилита  Windows  98.
Позволяет представлять все символы, присутствующие в  выбранном  шрифте,
на экране дисплея.
   Character Set Символы, которые объединены в определенную группу. Нап-
ример, ASCII.
   Character Любой символ, введенный с клавиатуры в компьютер.
   Chart Диаграмма. Рисунок, показывающий взаимодействие  тех  или  иных
данных.
   Chat Одна из форм межсетевого психоза. Вы  можете,  сидя  за  экраном
компьютера вести интерактивный разговор со множеством  аналогичных  юзе-
ров, сидящих, как правило, по ту сторону океана. И куда  только  смотрит
ФСБ? Непонятно.
   Check Box Флажок в виде крестика. Один  из  многочисленных  элементов
графической операционной системы. Позволяет включать  или  отключать  то
или иное действие. Толковый словарь Толковый словарь
   Приложения 397 398 Приложения
   Checkpoint Место, в котором то или иное приложение  прекращает  рабо-
тать и начинает определять, где и в какой среде оно находится. Одноимен-
ная фирма, производящая весьма популярную и  бестолковую  программу  для
защиты Internet и Intranet.
   Checksum Некоторое значение, которое характеризует целостность тести-
руемой информации.
   Choose Что-нибудь выбрать.
   Cоnferencing Cистема конференций.
   CIX Commercial Internet  Exchange.  Торговая  ассоциация  провайдеров
Internet.
   ClariNet Коммерческая сеть, работающая в формате конференций Usenet.
   Client Софт конкретного юзера.
   Command line Командная строка.
   Compress Архиватор. То, что делает из большого файла маленький, а  из
кучи файлов -- один файл. Может быть также командой UNIX, через  которую
происходит процесс  архивирования.  Compression/Decompression  Кодирова-
ние/декодирование сигналов.
   CompuServe Коммерческая компьютерная сеть США.
   Connection Связь.
   Cookies Технология, позволяющая сохранять сугубо  индивидуальную  ин-
формацию о пользователе сети.
   Cracker Хакер, который ломает все и вся.
   Cross-posting Отправление статьи одновременно в несколько групп  кон-
ференций Usenet.
   Cybermall Электронный магазин.
   Cyberpunk Самоутвержденный хакер.
   Cybersex Cекс, разврат и другие извращения, доступные в Internet.
   Cyberspace Словечко из лексикона моего коллеги Вильяма Гибсона,  аме-
риканского писателя.
   Data compression Сжатие данных. Толковый словарь Толковый словарь
   Приложения 399 400 Приложения
   Data link Канал связи.
   Database База данных.
   Datagram Датаграмма. Сообщение, посылаемое через компьютерную систему
с коммуникацией пакетов.
   DDE Dynamic Data Exchange. Межпроцессорный метод  связи,  позволяющий
одновременно запускать две или несколько программ.
   DDI Device driver interface.
   DejaNews Ищем новости в конференциях Usenet по ключевому слову, авто-
ру статьи или по адресу. Доступ через http://www.dejanews.com.
 
   Delphi
 
   Коммерческая сеть в США.
 
   Dialtone
 
   Длинный гудок. Телефонная линия готова.
 
   Dial-up user
 
   Пользователь коммутируемой линии. Получает доступ к сети через модем.

   Dial-up
 
   Метод кодирующий данные, а затем отправляющий их по сети. Именно пос-
редством этого метода и осуществляется модемная  связь  по  обыкновенной
телефонной линии. DirectX Программный интерфейс, благодаря которому ваши
мультимедийные устройства могут работать на более высоком и  эффективном
уровне.
   PPTP Point-to-Point  Tunneling  Protocol.  Благодаря  протоколу  PPTP
(Point-to-Point Tunneling Protocol) вы можете подключаться  к  Internet,
совершенно не заботясь о плате за междугороднюю связь.
   DNS Domain Name System. Доменная система адресации. Нечто, похожее на
базу данных и конвертирующее буквенное сетевое имя в  набор  цифр.  Этот
набор цифр является числовым адресом Internet. Понятен только  компьюте-
рам и некоторым фанатам с шизофренической памятью.
   Domain Name Server Имя сервера домена. Каждое подразделение  Internet
имеет два домена. Основной DNS обычно располагается на  сетевой  машине.
DNS-сервера используют в своих обращениях к  удаленным  узлам  32-битные
адреса IP, мнемонически заключенные в четырехразрядную буквенную  комби-
нацию. Любой хост может получить соответствующий DNS у ближайшего инфор-
мационного сервера DNS по известной системе Domain Name Server через се-
тевой протокол DNS. Просто хост посылает запрос  на  известный  IP-адрес
DNS-сервера свой IP-адрес и имя сервера. Сервер DNS штудирует  собствен-
ную базу данных, находит IP-адрес и отправляет на  хост  соответствующий
ответ DNS. Схема весьма примитивная. Если же сервер DNS не находит иско-
мую буквенную комбинацию, то он отсылает запрос на так называемый корне-
вой сервер, который, в свою очередь, сверяет информацию с файлом настро-
ек root.cache. Так Толковый словарь Толковый словарь
   Приложения 401 402 Приложения
   происходит до тех пор, пока имя хоста не будет найдено в Internet.
   Domain Подразделение Internet. У каждого домена есть своя метка. Нап-
ример метки .com, .net, .mil, .org означают, что это соответственно  до-
мен коммерческой, сетевой, военной и общественной организации.
   Download Закачивание софта с другого компьютера на  собственный  вин-
честер.
   E-mail Электронная почта. Вы пишите (набиваете на клавиатуре) письмо,
адрес, жмете кнопку и почти моментально ваше  послание  читает  адресат.
Вещь классная. Но есть и свои недостатки. Ваше послание может  прочитать
практически любой юзер, хоть немного знающий  нетрадиционный  софт.  Про
хакеров вообще можно промолчать.
   Ethernet Один из видов сети  с  весьма  классной  пропускной  способ-
ностью. Довольно часто компьютеры, использующие протоколы TCP/IP подсое-
диняются к Internet через Ethernet. Да какая там  поэзия!  Проза,  сухая
проза.
   F2F Face to face. Лицом к  лицу.  Незабываемая  встреча  двух  юзеров
Internet в реальном мире.
   FAQ Это то, что вы делаете довольно часто. Вам что-то непонятно. Тог-
да вы задаете вопросы. Кто-то на них отвечает. Все это  дело  собирается
каким-то архивариусом и затем публикуется в электронном  виде.  Всю  эту
коллекцию кто-то назвал списками FAQs.  Некоторые  умники  называют  это
так: "ЧаВо" -- плохо сформированный акроним от "Часто задаваемые  вопро-
сы".
   Firewall Межсетевой защитный экран. Весьма туманная вещь для  некото-
рых простых юзеров и совершенно непонятная многим системным  администра-
торам. Вещь, которую хорошо знают хакеры. Довольно  бестолковая  штучка,
которая, по идее, должна  защищать  систему  от  проникновения  хакеров.
Практически любой современный межсетевой защитный экран строится на про-
токолах прикладного уровня (proxy) и поддерживает TEL- NET, Rlogin, FTP,
SMTP, POP3, HTTP, Gopher, X11, LP, Rsh, Finger, NNTP, Whois и RealAudio.
   Flame War Нанесенное в данный момент электронное оскорбление. А  ведь
недопустимо, господа, нарушать порядок в интерактивном сеансе  работы  в
сети!
   Flame Произносится как флэйм. Угроза или  оскорбление  в  электронном
виде, т. е. по почте или в  конференциях  Usenet.  А  Вас  оскорбляли  в
электронной форме?
   Folder Папка с файлами. В другой интерпретации,  --  название  файла,
хранящего тексты писем в электронной почте.
   Follow up Cообщение в Usenet, как реакция на ранее помещенное сообще-
ние.
   Font Шрифт или семейство знаков  с  индивидуальным  стилем.  Толковый
словарь Толковый словарь
   Приложения 403 404 Приложения
   Freenet Бесплатный доступ в Internet.
   Freeware Бесплатное программное обеспечение.
   FSF Free Software Foundation. Фонд бесплатного программного обеспече-
ния.
   FSP Система передачи файлов, подобная FTP.
   FTP File Transfer Protocol. Метод пересылки файлов на ваш  компьютер.
В Internet  имеются  тысячи  мест,  поддерживающих  этот  метод.  Иногда
единственная возможность заиметь файл -- это воспользоваться  протоколом
FTP. Помните об этом протоколе.
   FTP-client Софт позволяющий вам приконнектиться к серверу FTP.
   FTP-команды Команды с синтаксисом FTP.
   FTP-mail Крутейшая штучка. Вы можете получать файлы с серверов FTP по
электронной почте.
   FTP-server Компьютер битком набитый всякой всячиной и  поддерживающий
протокол FTP.
   Gateway Межсетевой шлюз. Нечто соединяющее несовместимые сети. Get  a
life Чудак, спустись на землю! Восклицание нормального человека, увидев-
шего фаната Internet.
   GIF Graphic Interchange Format. Один из стандартных графических  фай-
лов WWW.
   Gophermail Доступ к Gopher через электронную почту.
   GUI Graphical User Interface. Графический пользовательский интерфейс.
Например, система Macintosh или Windows.
   Guru Фанат, профессионал. Отличается от хакера безумными  поступками.
Такие люди могут легко взорвать  планету,  если  доберутся  до  заветной
красной кнопки.
   Hacker Очень умный человек. Тот, кто взламывает сети. Этот умник  мо-
жет проникнуть в любую сеть. Делается это разными  способами.  Например,
через порт терминала или порт электронной почты.  Выбрав  жертву,  хакер
прежде всего определяет, имеются ли  на  сервере  плохие  пароли,  плохо
настроенный софт  или  испорченная  операционка.  Затем  выбирает  метод
собственной безопасности.
   Home Абсолютно непонятная вещь. Наверное,  придумана  сетевыми  адми-
нистраторами для запутывания новичков. В Internet тонны страниц. Поэтому
делать какую-то из них своей домашней довольно бессмысленно. Да  простят
меня пользователи America Online! Толковый словарь Толковый словарь
   Приложения 405 406 Приложения
   Host Главный компьютер.  Компьютер,  непосредственно  подключенный  к
Internet.
   Hotlist Горячий список.
   HTML HyperText Markup Language. Язык, лежащий в  основе  формирования
документов World Wide Web.
   HTTP HyperText Transport Protocol. Система, передающая документы HTML
по World Wide Web.
   Hub Концентратор.
   Hyper Terminal Программа связи, с помощью которой вы сможете  органи-
зовать соединение через модем между двумя компьютерами по телефонной ли-
нии.
   Hyperlink Связь между вами и господином на том берегу океана.
   Hypermedia Гиперсреда. Через определенные ссылки  связывается  текст,
графика, звук, видео и картинки.
   Hypermedia Нечто, которое хорошо знают хакеры. Грубо говоря  то,  что
дискретно может отобразить фотографию на выбранном вами  web-обозревате-
ле. Hypertext Нечто представляющее данные так, что можно легко организо-
вать межстраничные связи различных документов Internet.
   Inbox Электронный почтовый ящик.
   InfoSeek Коммерческий паук с 10 центами за запрос. Может бродить  как
по WWW, так и по Usenet (http://www.infoseek.com).
   Internet  Мировая  с  англоязычным  уклоном  свободная   конфедерация
компьютерных сетей, объединяющая более 12 тысяч локальных  сетей,  более
одного миллиона компьютеров и около 30 миллионов юзеров. Негласный побе-
дитель FIDO.
   IP  Address  Тридцатидвухбитовый  (ну  и  словечко)  адрес  протокола
Internet, включающий в себя номер узла и сети.
   IP Самый важный из всех протоколов, на котором основана Internet. Че-
рез этот протокол осуществляется прямое подключение к Internet.
   IRC Internet Relay Chat. Одна из форм WWW-психоза. IRC чем-то напоми-
нает работу в конференциях Usenet. Но если там вы  общаетесь  не  в  ре-
альном времени, то здесь может вестись живой разговор. Разве что, -- вас
никто не слышит. Вас могут прочитать. Вы набиваете текст на  клавиатуре.
Ваша информация попадает на общий дисплей. Различные  группы  видят  ваш
бред. Если интересно -- отвечают. Толковый словарь Толковый словарь
   Приложения 407 408 Приложения
   IRQ Прерывание.
   ISDN Integrated Switched Digital Network.  Высокоскоростная  цифровая
телефонная система. Тоже не для нас.
   ISP Internet Service Provider. То же, что и провайдер.
   JPEG Joint Photographic Experts Group. Графический  формат,  принятый
всеми в качестве стандартного формата при оформлении Web страниц.
   Killfile Файл, фильтрующий статьи  конференций  Usenet.  Своеобразная
электронная цензура.
   Knowbot Служба, позволяющая искать книги в электронных библиотеках.
   Lamer Юзер-идиот. Термин, придуманный американскими системными  адми-
нистраторами.
   LAN Local Area Network. Локальная вычислительная сеть.
   ListServ Бесплатный софт, позволяющий вам через списки рассылки авто-
матически доставлять и контролировать электронную почту. Local  computer
Компьютер, с которого осуществляется соединение с сетью.
   Login Регистрационное имя пользователя.
   LookUP!    Ищим    абонента,    зная    адрес    электронной    почты
(http://www.lookup.com).
   Lurk Пассивные наблюдатели. Например, те, кто только  читают  новости
конференций Usenet или сообщения, проходящие по каналам IRC.
   Lycos Паук,  содержащий  список  ссылок  на  документы  пользователей
Internet (http://www.lycos.com).
   Mail server Почтовый сервер.  Компьютер,  обрабатывающий  электронную
почту.
   Mail Обмен частными текстовыми сообщениями в Internet  или  в  другой
компьютерной сети.
   Mailing list Cписок рассылки электронных почтовых сообщений,  класси-
фицированных по определенным темам. Своеобразная подписка.
   Marquee Бегущая строка в документе HTML.  Толковый  словарь  Толковый
словарь
   Приложения 409 410 Приложения
   Media Почти то же, что Multimedia.
   Microsoft FrontPage Express Редактор web-страниц. Средство для созда-
ния и оформления документов HTML в режиме непосредственного отображения.
   Help Cправочная служба.
   Microsoft Outlook Express Мощный персональный организатор,  позволяю-
щий оперировать электронной почтой, календарем событий, базой  контактов
и списком текущих дел и документов.
   MIME Multipurpose Internet Mail Extensions. Протокол передачи  звука,
графики и других двоичных данных. Применяется при передаче почтовых  со-
общений. И как только этот MIME не интерпретируют!
   MNP Microsom Networking Protocol. Протокол коррекции ошибок.
   Modem MODulator/DEModulator. Устройство, передающее цифровую информа-
цию по обыкновенной телефонной линии.
   Moose Одна из групп конференций Usenet. Лидер группы -- некто  Уильям
Кассиди. Mosaic Древнейший графический пользовательский интерфейс,  поз-
воляющий просматривать World Wide  Web.  Имеются  версии  для  X-Window,
Windows и Macintosh.
   MPEG Moving Pictures Expert Group. Протокол, через который упаковыва-
ются видеозаписи.
   Multimedia Весьма туманный термин,  не  переводящийся  на  нормальный
язык.
   -et server Сетевой сервер.
   -et Сеть.
   -et.god Бог Сети сетей.
   -et.personality Крутой участник конференций Usenet.
   -etiquette  Cетевой  этикет,  относящийся  к  участникам  конференций
Usenet.
   -etscape Communicator Еще  один  обозреватель  Internet.  Графический
пользовательский интерфейс, позволяющий просматривать  World  Wide  Web.
Имеются версии для X Window, MS Windows и  Macintosh.  Весьма  неплохой.
Толковый словарь Толковый словарь
   Приложения 411 412 Приложения
 
   -ewcomer Новоиспеченный юзер Internet.
   -ewsgroup Область сообщений в конференциях Usenet.
   -NTP Сетевой протокол, с помощью которого весь мир пользуется прелес-
тями от конференций Usenet.
   -o Dialtone Сообщение модема. В линии отсутствует сигнал.
   -ode Узел сети.
   -TFS Файловая система, специально разработанная для операционной сис-
темы Windwos NT. Поддерживает восстановление файловой системы и носители
данных весьма большого объема.
   OBS Online Bookstore. Электронная библиотека.
   Offline Автономный режим работы компьютера.
   Online Интерактивный режим работы сетевого компьютера.
   OpenText     Паучок     с     функцией     Web     Search      Server
(http://www.opentext.com). Page Страница. Любой документ World Wide Web.
   Password Пароль. Головная боль многих системных администраторов.  Мо-
золь на пальцах простых юзеров.
   PH Phonebook. Программа-клиент PH может быть использована для доступа
к базе данных QI, в которой находятся тонны  телефонных  справочников  и
масса другой полезной информации.
   Phreake Хакерство на телефонных линиях. Генерация тонов  определенной
частоты, позволяющая проводить махинации с оплатой разговоров и сканиро-
вание телефонной сети на предмет обнаружения модемных входов.
   PKZIP Программа упаковки файлов.
   Plug and Play Технология автоматического распознавания устройств.
   Pointer Указатель с синтаксисом URL.
   POP Post Office Protocol. Протокол электронной почты.
   Popmail Программа, используемая для чтения удаленных почтовых сообще-
ний. Толковый словарь Толковый словарь
   Приложения 413 414 Приложения
   Posting Передача сообщения в одну из групп Usenet.
   PPP Point-to-Point-Protocol.  Протокол  повышенного  типа.  Наследник
SLIP. Этот протокол хорош тем, что он позволяет подключить ваш компьютер
к Internet по так называемому протоколу удаленного доступа TCP/IP.
   Privacy Невмешательство в личную жизнь пользователя электронной  поч-
ты.
   Prodigy Коммерческая сеть США.
   Prompt Поле данных удаленного терминала.
   Protocol Метод, с помощью которого передается информация от  хоста  к
юзеру.
   Provider Поставщик некоторых услуг. В частности, -- услуг Internet.
   Pulse Один из способов импульсного набора телефонного номера.
   QWERTY Стандартная англо-язычная раскладка клавиатуры.
   QWK Формат чтения в интерактивном режиме почтовых сообщений и  статей
конференций Usenet. Real Time Интерактивный (не пакетный) режим. То есть
режим, передающий и обрабатывающий  информацию  с  весьма  большой  ско-
ростью.
   Remote computer Тот самый сервер, к которому коннектятся.
   Remote control Дистанционное управление.
   Remote Удаленный доступ.
   RFC Request For Comment. Огромная куча электронных  документов.  Если
ее разгрести, то можно окончательно выяснить, что же такое Internet.
   RIP Routing Internet Protocol. Еще один протокол, в  дебрях  которого
запуталось немало системных администраторов.
   Ripco Популярный провайдер из славного американского города Чикаго.
   Robot Робот, он и в Африке робот. Нечто, автоматически  залезающее  в
чужую сеть без участия системных администраторов или некоторая поисковая
программа в гиперсреде WWW.
   Router Маршрутизатор. Толковый словарь Толковый словарь
   Приложения 415 416 Приложения
 
   RTFM Read The Following Materials. Читай справочник, придурок!  Разд-
раженный ответ, адресованный, как правило  тем  юзерам,  которые  задают
очевидные вопросы.
   Script Сценарий в некоторой коммуникационной программе.
   Security Антихакерский софт. Сладкая ягодка системного  администрато-
ра.
   Server Компьютер, система которого способна организовать сеть.
   SGML Standard Generalized  Markup  Language.  Язык  структурированных
языков. То есть язык, посредством которого вы можете определить язык ин-
дексированных документов. Язык более высокого уровня, чем HTML. В общем,
язык языков. Понятен только весьма умным юзерам или хакерам.
   Shareware Условно-бесплатное программное обеспечение, т.  е.  платите
лишь в том случае, если хотите получить полную версию полученного софта.
   Sharing Совместное использование.
   Shell Оболочка.
   Site  Место.  Расположение  сервера  в  Internet.  SLIP  Serial  Line
Internet Protocol. Древний протокол повышенного типа. Позволяет  подклю-
чить ваш компьютер к Internet по протоколу с удаленным доступом TCP/IP.
   SMTP Simple Mail Transport Protocol. Протокол обмена почтовыми  сооб-
щениями.
   Spam Принудительные сообщения, посылаемые через электронную  почту  и
конференции Usenet/.
   SSL Secure Socket Layer. Весьма слабый протокол программы
   -etscape. Предназначен для защиты юзеров. Или по другому:  защищенный
протокол  самой  классной  и  знаменитой   смотрелки   киберпространства
Netscape Communicator.
   Sysop System operator. Сисоп. Системный оператор.
   TCP Transmission Control  Protocol.  Главный  транспортный  протокол.
Протокол управления передачей. Работает одновременно с клиентом и прото-
колом низкого уровня (IP). Интерфейс между TCP и пользователем есть отк-
рытие и закрытие соединения и отправка и загрузка информации.  TCP  сов-
местим с Telnet и THP.
   TCP/IP Control Protocol/Internet Protocol. Стандартный сетевой прото-
кол, позволяющий вашему компьютеру соединиться с Internet. Толковый сло-
варь Толковый словарь
   Приложения 417 418 Приложения
   Telnet Специальный коммуникационный протокол, позволяющий через опре-
деленные команды получать непосредственный доступ к серверу Internet.
   Tone Тоновый набор телефонного номера.
   Traffic Поток.
   Twisted pair Скрученная пара.
   UDP Протокол транспортного уровня, на котором собственно  и  основана
Internet.
   UNZIP Программа распаковки.
   Upload Вы передаете свои файлы на другой компьютер.
   URL Uniform Resource Locator. Стандартный адресный формат,  указываю-
щий имя сервера Gopher, WWW, Finger или FTP.
   USB Универсальная последовательная шина. Благодаря USB вам больше  не
нужно задумываться об установках прерываний IRQ. Вы  просто  подключаете
устройство к разъему USB, а система сама обеспечит совместимость с вашим
компьютером. Вам даже не придется перезапускать систему. AGP Архитектура
графических ускорителей AGP (Accelerated Graphics Port).  Благодаря  AGP
вы можете вполной мере насладиться трехмерными компьютерными играми  или
ощутить всю мощь вашего  нового  видеоадаптера  в  программах  обработки
трехмерной графики.
   Usenet Одна из форм массового электронного психоза (в  хорошем  смыле
последнего слова). В настоящее время существует около 10 000 таких форм.
   User node Узел пользователя.
   Username Имя пользователя.
   Veronica Программа, вытаскивающая информацию из баз данных Gopher.
   VRML Virtual Reality Modeling Language. Язык, с помощью  которого  из
простой Web страницы делается модель виртуальной реальности. Осуществля-
ется все это дело через весьма тривиальное оформление.
   WAIS Wide Area Information Server. Весьма клевая система просмотра  и
поиска (через ключевые слова) информации в Internet.
   Waismail Доступ к Wais через определенную систему электронных сообще-
ний. Толковый словарь Толковый словарь
   Приложения 419 420 Приложения
   WAN  Wide  Area  Network.  Сеть  сетей.  Например,  Internet  явлется
Worldwide WAN.
   WAV Расширение звукового файла.
   WebCrawler Крутой паук с индексами по текстам и возможностью  состав-
ления бессмысленных запросов (http://webcrawler.com).
   Webmaster Системный администратор Web-сервера. Он же, Паутиныч.
   WebTV Программа, которая позволяет  смотреть  телевизионные  передачи
через Internet. Просто настроив WebTV, вы можете смотреть  телепередачи,
транслируемые по глобальной компьютерной сети. Выбрав  свой  регион,  Вы
можете загрузить телепрограмму из Internet и наслаждаться ее просмотром,
а если она не понравилась, вы просто переключаетесь на другой  телевизи-
онный канал. WebTV позволяет автоматически  загружать  из  Internet  все
доступные телепередачи вашего региона.
   WDM Архитектура драйверов Win32 (по сути объединяет аппаратные ресур-
сы Windows 98 и Windows NT), благодаря  которой  вы  можете  настраивать
свою систему, используя драйверы Windows NT.
   -etShow Сетевое представление. Программа, позволяющая эффективно заг-
ружать видео и графику из Internet. White Pages Справочник пользователей
Internet.
   Whois Ищем электронный адрес конкретного типа.
   WINZIP Софт, созданный для юзеров Windows 95. Позволяет распаковывать
и запаковывать файлы.
   Wizard Интерактивная утилита, помогающая пользователю с помощью прос-
тых диалогов решить ту или иную задачу.
   Workstation Рабочая станция.  Один  из  компьютеров,  подключенный  к
компьютерной сети.
   World Wide Web Информационная система  Internet,  созданная  для  тех
юзеров, которые имеют высокоскоростные модемы. Это означает, что на  эк-
ране вашего компьютера виден не просто голый текст, а мультимедийный до-
кумент с картинками, порой разворачивающимися  так  долго,  что  хочется
стукнуть по клавиатуре или плюнуть на экран монитора.
   Yahoo Паук с самым полным списком серверов WWW и  возможностью  бесп-
латной регистрации собственной Web страницы (http://www.yahoo.com).
   ZIP Популярный формат архивирования файлов. Наиболее часто  использу-
ется в программах MS DOS.
