   ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ КРАБ
   ДЛЯ РАБОТЫ С СЕТЬЮ ЭВМ НЕРПА
 
   ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ КРАБ ПРИ РАБОТЕ С СЕТЬЮ НЕРПА.
   -------------------------------------------------
   ПРИ РАБОТЕ В СИСТЕМЕ КРАБ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ
СЛЕДУЮЩИЕ ВОЗМОЖНОСТИ:
- ПЕРЕДАВАТЬ ФАЙЛЫ НА ДРУГИЕ ЭВМ (ДИР-ВА ПДФ),
- ПРИНИМАТЬ ФАЙЛЫ С ДРУГИХ ЭВМ (ДИР-ВА ПРФ),
- ПРОСМАТРИВАТЬ НА ЭКРАНЕ ДИСПЛЕЯ СЕТЕВЫЕ СООБЩЕНИЯ
  (ДИР-ВА ВСС),
- ЧИТАТЬ ТЕКСТОВЫЕ ФАЙЛЫ, ПЕРЕДАННЫЕ С ДРУГИХ ТИПОВ ЭВМ
  ПО ДИРЕКТИВЕ ИМЯ.
- ПРОСМАТРИВАТЬ НА ЭКРАНЕ ДИСПЛЕЯ КАТАЛОГ СИСТЕМНОГО АРХИВА,
- ФОРМИРОВАТЬ ЗАДАЧИ НА ДРУГИЕ ЭВМ
  (ПАРАМЕТР РЕШ ДИР-ВЫ ФОР),
- ПЕРЕДАВАТЬ ВЫХОДНЫЕ ПОТОКИ ЗАДАЧИ НА ДРУГИЕ ЭВМ
  (ПАРАМЕТР ВЫВ  В ДИРЕКТИВЕ ФОР И РАЗДЕЛ ПАСПОРТА ВЫВ),
 
   ОПИСАНИЕ ДИРЕКТИВ.
   ------------------
   1.  ДИРЕКТИВА  П Д Ф  - ПЕРЕДАЧА ФАЙЛА.
   ПД  <ФАРРРРА БЭСМ-6>=<НОМАБ>:<ФАЙЛ НА АБОНЕНТЕ>
   ДИРЕКТИВА ПОЗВОЛЯЕТ ПЕРЕДАТЬ ФАЙЛ, НАХОДЯЩИЙСЯ В АРХИВЕ
СИСТЕМЫ КРАБ НА ЭВМ БЭСМ-6, С ПОЛНЫМ ИМЕНЕМ <ФАЙЛ НА БЭСМ-6>
НА АБОНЕНТ <НОМАБ> В ФАЙЛ С ИМЕНЕМ <ФАЙЛ НА АБОНЕНТЕ>.
 
 <ФАЙЛ НА БЭСМ-6> := <ИМФАЙ> [<ХОЗЯИН>] [/<АРХИВ>]
 
       СИНТАКСИС <ФАЙЛ НА АБОНЕНТЕ> ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ КОНКРЕТНОЙ
АРХИВНОЙ СЛУЖБОЙ, ТАК НАПРИМЕР:
ДЛЯ БЭСМ-6: <ИМФАЙ> [<ХОЗЯИН>] [/<АРХИВ>],
ДЛЯ ЕС ЭВМ:
ДЛЯ СМ ЭВМ: <ИМЯМД>:<ИМЯФАЙ>
 
   ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ДИРЕКТИВЫ ПРОИЗВОДЯТСЯ ЗАПРОСЫ
   "НОМ НА АБ <НОМАБ>"
   "КЛ  НА АБ <НОМАБ>",
НА КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ОТВЕТИТЬ НОМЕРОМ И КЛЮЧОМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
ОТ ИМЕНИ КОТОРОГО НА АБОНЕНТЕ <НОМАБ> БУДЕТ ПРОИЗВОДИТСЯ
ОПЕРАЦИЯ ЗАПИСИ ФАЙЛА. В СЛУЧАЕ ПОДАЧИ ПУСТЫХ ПОСЫЛОК
НА ДАННЫЕ ЗАПРОСЫ НОМЕР И КЛЮЧ БУДУТ СФОРМИРОВАНЫ ИЗ НОМЕРА
И КЛЮЧА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, ВЫПОЛНЯЮЩЕГО ДИРЕКТИВУ, Т.Е. КОТОРЫЕ
БЫЛИ СООБЩЕНЫ В ДИРЕКТИВЕ НАЧ.
 
   ЕСЛИ СЕТЬ НАСТРОЕНА НА ЕДИНУЮ ИДЕНТИФИКАЦИЮ ПОЛЬЗОВАТЕ-
ЛЕЙ, ТО ЗАПРОСЫ НОМЕРА И КЛЮЧА ПРОИЗВОДИТСЯ НЕ БУДУТ.
 
   ПОСЛЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДИРЕКТИВЫ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ЗАКАЗ НА ПЕРЕ-
ДАЧУ ФАЙЛА И ДАЛЕЕ ДЕЛАЮТСЯ ПОПЫТКИ ПЕРЕДАТЬ ФАЙЛ. ПРИ ЭТОМ
ЕСЛИ ФАЙЛ ЗАНИМАЕТ НЕ БОЛЕЕ 4 ЗОН ОН КОПИРУЕТСЯ В СИСТЕМНЫЙ
АРХИВ И, СЛЕДОВАТЕЛЬНО, С НИМ ВОЗМОЖНА ДАЛЬНЕЙШАЯ РАБОТА.
 
   ПО ОКОНЧАНИЮ ПЕРЕДАЧИ ФОРМИРУЕТСЯ ОТВЕТ О ПЕРЕДАЧИ В ВИДЕ
СЕТЕВОГО СООБЩЕНИЯ, КОТОРОЕ МОЖЕТ БЫТЬ ВЫДАН НА ЭКРАН ДИСП-
ЛЕЯ ПО ДИРЕКТИВЕ ВСС.
 
   ЗАКАЗ СНИМАЕТСЯ, ЕСЛИ АБОНЕНТ, НА КОТОРЫЙ ТРЕБУЕТСЯ
ПЕРЕДАТЬ, НЕ ОТВЕЧАЕТ В ТЕЧЕНИИ НЕКОТОРОГО ВРЕМЕНИ. ЭТО
ВРЕМЯ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ АДМИНИСТРАТОРОМ СИСТЕМЫ ПРИ ГЕНЕРАЦИИ
СИСТЕМЫ КРАБ.
 
   2. ДИРЕКТИВА  П Р Ф  -  ПРИЕМ ФАЙЛА.
   ПРФ <НОМАБ>:<ФАЙЛ НА АБОНЕНТЕ>=<ФАЙЛ НА БЭСМ-6>
 
   ДИРЕКТИВА ПОЗВОЛЯЕТ ПЕРЕДАТЬ ФАЙЛ, НАХОДЯЩИЙСЯ НА АБО-
НЕНТЕ <НОМАБ>, С ИМЕНЕМ <ФАЙЛ НА АБОНЕНТЕ> В ФАЙЛ СИСТЕМЫ
КРАБ С ИМЕНЕМ <ФАЙЛ НА БЭСМ-6>. СИНТАКСИС ПАРАМЕТРОВ ДИРЕК-
ТИВЫ ТАКОЙ ЖЕ КАК В ДИРЕКТИВЕ ПДФ. ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ДИРЕКТИ-
ВЫ МОГУТ ПРОИЗВОДИТСЯ ЗАПРОСЫ АНАЛОГИЧНЫЕ ДИРЕКТИВЕ ПДФ.
 
   ПО ИСТЕЧЕНИЮ ВРЕМЕНИ ПОПЫТОК ПРИНЯТЬ ФАЙЛ С АБОНЕНТА
ЗАКАЗ СНИМАЕТСЯ, О ЧЕМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ИНФОРМИРУЕТСЯ ПУТЕМ
ФОРМИРОВАНИИ В СИСТЕМНОМ АРХИВЕ СЕТЕВОГО СООБЩЕНИЯ.
 
   3. ДИРЕКТИВА  В С С  -  ВЫДАЧА СЕТЕВОГО СООБЩЕНИЯ.
   ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ, РАБОТАЮЩЕМУ В СИСТЕМЕ КРАБ И ПРОИЗВОДЯ-
ЩЕМУ НЕКОТОРЫЕ ДЕЙСТВИЯ С СЕТЬЮ ЭВМ НЕРПА, МОГУТ ВЫДАВАТЬСЯ
СООБЩЕНИЯ ИЗ СЕТИ. ПО ЭТИМ СООБЩЕНИЯМ ОН МОЖЕТ ОПРЕДЕЛИТЬ
КАК ЗАКОНЧИЛОСЬ ТО ИЛИ ИНОЕ ЕГО ДЕЙСТВИЕ. ПОСКОЛЬКУ СООБЩЕ-
НИЯ МОГУТ БЫТЬ СФОРМИРОВАНЫ ИЗ РАЗНЫХ ОПЕРАЦИОННЫХ И ДИА-
ЛОГОВЫХ СИСТЕМ (ТАКИХ КАК ДИСПАК, КРАБ, РАФОС-ТS/МГУ, СВМ
И ДРУГИХ), ТО ПЕРЕЧИСЛЯТЬ ИХ ЗДЕСЬ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ВОЗ-
МОЖНЫМ.
 
   ПО ДИРЕКТИВЕ ВСС ПРОИЗВОДИТСЯ ВЫДАЧА НА ЭКРАН ДИСПЛЕЯ
ФАЙЛА, СОДЕРЖАЩЕГО СЕТЕВОЕ СООБЩЕНИЕ. ДАЛЕЕ ЭТОТ ФАЙЛ
УНИЧТОЖАЕТСЯ В СИСТЕМНОМ АРХИВЕ. ДИРЕКТИВА ПОЗВОЛЯЕТ ВЫ-
ДАТЬ СОДЕРЖИМОЕ ОДНОГО ФАЙЛА. ЕСЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ ПРИШЛО
НЕСКОЛЬКО СООБЩЕНИЙ ИЗ СЕТИ НЕОБХОДИМО НЕСКОЛЬКО РАЗ ВЫ-
ПОЛНИТЬ ДАННУЮ ДИРЕКТИВУ.
 
   СЕТЕВЫЕ СООБЩЕНИЯ ХРАНЯТСЯ В АРХИВЕ НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ
ОПРЕДЕЛЕННОЕ АДМИНИСТРАТОРОМ СИСТЕМЫ. ПО ИСТЕЧЕНИЮ ЭТОГО
ВРЕМЕНИ ФАЙЛЫ, СОДЕРЖАЩИЕ СЕТЕВЫЕ СООБЩЕНИЯ УНИЧТОЖАЮТСЯ.
 
   В СЛУЧАЕ ПОЛУЧЕНИЯ СЕТЕВОГО СООБЩЕНИЯ В МОМЕНТ, КОГДА
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ, КОТОРОМУ ОНО АДРЕСОВАНО, РАБОТАЕТ В СИСТЕМЕ
КРАБ, БУДЕТ ВЫДАНО ЭКСПРЕССНОЕ СООБЩЕНИЕ:
   "ПРИШЛО СООБЩЕНИЕ ИЗ СЕТИ ЭВМ".
 
   4. ДИРЕКТИВА  К Т С  -  ВЫДАЧА КАТАЛОГА СИСТЕМНОГО
                           АРХИВА.
   КТС [<НОМЕР>] [<КОНТЕКСТ>]
   ДИРЕКТИВА ПОЗВОЛЯЕТ ВЫДАТЬ НА ЭКРАН ДИСПЛЕЯ СПИСОК ФАЙ-
ЛОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В СИСТЕМНОМ АРХИВЕ НА ДАННОЙ МАШИНЕ. ПА-
РАМЕТРЫ <НОМЕР> И <КОНТЕКСТ> АНАЛОГИЧНЫ ТЕМЖЕ ПАРАМЕТРАМ
ДИРЕКТИВЫ КТЛ. ОДНАКО, ДЛЯ АДМИНИСТРАТОРА СИСТЕМЫ ПРИ ОТ-
СУТСТВИИ ПАРАМЕТРА <НОМЕР> ВЫДАЕТСЯ ВЕСЬ СПИСОК ФАЙЛОВ,
НАХОДЯЩИХСЯ В СИСТЕМНОМ АРХИВЕ.
 
   ИМЕНА ФАЙЛОВ ОПРЕДЕЛЯЮТ ТИП (ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ) ФАЙЛА.
В ИМЕНИ ТАКЖЕ СОДЕРЖИТСЯ ПОРЯДКОВЫЙ НОМЕР ФАЙЛА. ПРИЧЕМ
ТИП (ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ) ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПЕРВЫМИ ДВУМЯ ИЛИ ТРЕМЯ
СИМВОЛАМИ, А ПОРЯДКОВЫЙ НОМЕР УКАЗЫВАЕТСЯ В ПОСЛЕДНИХ
ТРЕХ ПОЗИЦИЯХ.
 
   ПРИНЯТА СЛЕДУЮЩАЯ СИМВОЛИКА:
АЦП - ФАЙЛ ДЛЯ РАСПЕЧАТКИ НА АЦПУ,
ПК  - ФАЙЛ ДЛЯ ВЫВОДА НА КАРТОЧНЫЙ ПЕРФОРАТОР,
ПЛ  - ФАЙЛ ДЛЯ ВЫВОДА НА ЛЕНТОЧНЫЙ ПЕРФОРАТОР,
ГП  - ФАЙЛ ДЛЯ ВЫВОДА ГРАФОПОСТРОИТЕЛЬ,
ФОР - ФАЙЛ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЗАДАЧИ,
ПСС - ФАЙЛ - СЕТЕВОЕ СООБЩЕНИЕ,
ПДФ - ФАЙЛ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ДРУГОМУ АБОНЕНТУ.
 
   ТАК НАПРИМЕР, ФАЙЛ С ИМЕНЕМ АЦП000 - ЭТО ФАЙЛ, ПРЕДНАЗ-
НАЧЕННЫЙ ДЛЯ ВЫВОДА НА АЦПУ С ПОРЯДКОВЫМ НОМЕРОМ 0, А ФАЙЛ
С ИМЕНЕМ ПСС005 - ЕСТЬ СЕТЕВОЕ СООБЩЕНИЕ С НОМЕРОМ 5.
 
   5. ДИРЕКТИВА  И М Я  -  ЧТЕНИЕ ФАЙЛА НА СБОЙНЫЕ ЗОНЫ
                           (ОБРАЗОВАНИЕ ТЕКУЩЕГО ФАЙЛА).
   ПО ЭТОЙ ДИРЕКТИВЕ МОЖНО ПРОЧИТАТЬ ТЕКСТОВЫЙ ФАЙЛ, ПЕРЕ-
ДАННЫЙ С ДРУГОЙ МАШИНЫ, НА СБОЙНЫЕ ЗОНЫ СИСТЕМЫ КРАБ, Т.Е.
ОБРАЗОВАТЬ ТЕКУЩИЙ ФАЙЛ. ПАРАМЕТРЫ ДИРЕКТИВЫ ПОЛНОСТЬ
СООТВЕТСТВУЮТ ПРЕЖНИМ. ЕСТЕСТВЕННО, ЧТО ОБРАЗОВАННЫЙ ФАЙЛ
НЕ МОЖЕТ ЗАНИМАТЬ БОЛЕЕ 4 ЗОН (24 КБАЙТА).
 
   ПО ДАННОЙ ДИРЕКТИВЕ ПРОИСХОДИТ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ (ПЕРЕКО-
ДИРОВКА И ФОРМИРОВАНИЕ ШАПКИ) ФАЙЛА К ВИДУ, ПРИНЯТОМУ В
РЕДАКТОРЕ МОНИТОРА АБОНЕНТОВ СИСТЕМЫ КРАБ. В НАСТОЯЩЕЕ
ВРЕМЯ РЕАЛИЗОВАНЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ФАЙЛОВ, ПЕРЕДАННЫХ С
БЭСМ-6 (ДИСПАК-КРАБ), СМ ЭВМ (РАФОС), ЕС ЭВМ (СВМ-ПДО).
 
   6. ДИРЕКТИВА Ф О Р - ФОРМИРОВАНИЕ ЗАДАЧИ (ПЕРЕДАЧА ФАЙЛА
                        ДЛЯ СЧЕТА В ВИДЕ ЗАДАЧИ).
 
   ПО ЭТОЙ ДИРЕКТИВЕ МОЖНО ПЕРЕДАВАТЬ ТЕКУЩИЙ ФАЙЛ НА ДРУ-
РУЮ МАШИНУ С ЦЕЛЬЮ ОФОРМЛЕНИЯ ЕГО В ВИДЕ ЗАДАЧИ С ПОСЛЕ-
ДУЮЩИМ РЕШЕНИЕМ (ФОРМИРОВАНИЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ ДРУГОЙ МАШИНЫ СЕ-
ТИ ЭВМ). ДЛЯ ЭТОГО В ДИРЕКТИВУ ВВЕДЕН ПАРАМЕТР РЕШ <НОМАБ>,
ГДЕ <НОМАБ> - НОМЕР АБОНЕНТА, НА КОТОРОМ НЕОБХОДИМО СФОРМИ-
РОВАТЬ ЗАДАЧУ.
 
   ЕСЛИ ЗАДАН ПАРАМЕТР РЕШ, ТО ПАРАМЕТРЫ ПЗ,ПС,КАН СЧИТАЮТ-
СЯ НЕДОПУСТИМЫМИ.
 
   В ДИРЕКТИВЕ МОЖНО УКАЗАТЬ ПАРАМЕТР:
ВЫВ <ТИП ВЫДАЧИ> <НОМАБ> [:<ФАЙЛ>], КОТОРЫЙ ОПРЕДЕЛЯЕТ
КАКИЕ ВЫХОДНЫЕ ПОТОКИ ПЕРЕДАВАТЬ НА ДРУГИЕ ЭВМ. ПРИ ЭТОМ
<ТИП ВЫВОДА> - ЭТО ИМЯ ВЫХОДНОГО ПОТОКА (АЦП, ПК, ПЛ, ГП),
<НОМАБ> - НОМЕР АБОНЕНТА, НА КОТОРЫЙ НЕОБХОДИМО ПЕРЕДАТЬ
ВЫХОДНОЙ ПОТОК, А <ФАЙЛ> - ЭТО ПОЛНОЕ ИМЯ ФАЙЛА, В КОТОРЫЙ
НЕОБХОДИМО ЗАПИСАТЬ ВЫХОДНОЙ ПОТОК. ПРИ ОТСУТСТВИИ ИМЕНИ
ФАЙЛА ВЫХОДНОЙ ПОТОК БУДЕТ ВЫВЕДЕН НА ТРЕБУЕМОЕ ВНЕШНЕЕ
УСТРОЙСТВО УКАЗАННОГО АБОНЕНТА.
 
   ВНИМАНИЕ! ПАРАМЕТР ВЫВ В ДИРЕКТИВЕ ФОР ВРЕМЕННО НЕ
РАБОТАЕТ, МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ РАЗДЕЛ ВЫВ ПАСПОРТА ЗАДАЧИ
(ДЛЯ БЭСМ-6).
 
   7. ДИРЕКТИВА  К Т З  - ВЫДАЧА КАТАЛОГА ЗАКАЗОВ.
   ПО ДАННОЙ ДИРЕКТИВЕ МОЖНО ВЫДАТЬ НА ЭКРАН КАТАЛОГ ЗАКА-
ЗОВ НА ПЕРЕДАЧУ И ПРИЕМ ФАЙЛОВ. ВЫДАЧА ПРОИЗВОДИТСЯ В ВИДЕ:
<ЗАКАЗ><НПАБ><ИМЯ ФАЙЛА НА БЭСМ-6><ИМЯ ФАЙЛА НА АБОНЕНТЕ>
ГДЕ:
<ЗАКАЗ> - НОМЕР ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, КОТОРЫЙ ПРОИЗВЕЛ ЗАКАЗ
          НА ПРИЕМ ИЛИ ПЕРЕДАЧУ
<НПАБ> -  НОМЕР ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ НА АБОНЕНТЕ,ОТ ИМЕНИ
          КОТОРОГО БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ОПЕРАЦИЯ НА
          ДРУГОМ АБОНЕНТЕ
<ИМЯ ФАЙЛА НА БЭСМ-6> И <ИМЯ ФАЙЛА НА АБОНЕНТЕ>- СООТ-
          ВЕТСТВЕННО ИМЕНА ФАЙЛОВ НА БЭСМ-6 И АБОНЕНТЕ.
 
 
   ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА.
   -------------------------------------------
 
   БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ПО СЕТИ ЭВМ НЕРПА МОЖНО ПО-
ЛУЧИТЬ У ПОВАРОВА А.В. (ВТ. И ПТ. С 14.00 ДО 15.00
В АУД 762  2-ГО КОРПУСА).
 
   ТОПОЛОГИЮ СЕТИ МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ В ТЕРМИНАЛЬНОМ КЛАССЕ
ФАКУЛЬТЕТА ВМК (758 АУД.)
 
   НОМЕРА МАШИН, РАБОТАЮЩИХ В СЕТИ:
 1 - БЭСМ-6 (ВМК),       2 - КТ-1 (763),
 3 - МАМС (763),         4 - МАМС (ВМК),
 5 - МАМС (763),         6 - СМ-1420 (759),
 7 - ПВВА (763),        10 - ТЦВ СМ-4 (762),
11 - КТ-2 (763),        12 - ПВВА (763),
13 - ТЦВ СМ-4 (763),    14 - ЕС-1045 (ВМК),
15 - НЕТ,               16 - КТ-3 (763),
17 - МАМС (НИВЦ-1),     20 - БЭСМ-6 (НИВЦ-1),
21 - ТС МЕРА (НИВЦ),    22 - БЭСМ-6/4 (НИВЦ-2),
23 - БЭСМ-6/3 (НИВЦ-2), 24 - МАМС (НИВЦ-2),
25 - ЕС-1011 (ФИЗФАК),  26 - ЭВМ-Д (763),
27 - МАМС (762),        30 - VТ-20 (762).
 
 
   ПРИМЕРЫ:
   ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ 0907 НА МАШИНЕ БЭСМ-6/2
ПЕРЕДАТЬ ФАЙЛ С ИМЕНЕМ ВАСЯ НА МАШИНУ БЭСМ-6/4 В НОМЕР
9802 С ИМЕНЕМ ПЕТЯ НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНИТЬ ДИРЕКТИВУ:
   ПДФ ВАСЯ=22:ПЕТЯ
НА ЗАПРОСЫ СИСТЕМЫ КРАБ НЕОБХОДИМО ОТВЕТИТЬ:
   "НОМ НА АБ 022 =>"  -  9802
   "КЛ  НА АБ 022 =>"  -  (НЕОБХОДИМО УЗНАТЬ У 9802)
 
   ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПРОСЧИТАТЬ ЗАДАЧУ ПОД ШИФРОМ 9821
НА МАШИНЕ БЭСМ-6/3, РАБОТАЯ НА МАШИНЕ БЭСМ-6/2,
И ПОЛУЧИТЬ ВЫДАЧУ НА ГРАФОПОСТРОИТЕЛЕ ПВВА ВМК,
НЕОБХОДИМО:
   В ПАСПОРТ ЗАДАЧИ ВВЕСТИ РАЗДЕЛ: ВЫВ ГП 7^
И СФОРМИРОВАТЬ ЗАДАЧУ ПУТЕМ ВЫПОЛНЕНИЯ ДИРЕКТИВЫ:
   Ф П Р 23
НА ЗАПРОСЫ СИСТЕМЫ КРАБ НЕОБХОДИМО ОТВЕТИТЬ:
   "НОМ НА АБ 023 =>"  -  9821
   "КЛ  НА АБ 023 =>"  -  (НЕОБХОДИМО УЗНАТЬ У 9821)
 
 
 * * *
 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПЕРЕДАЧЕ ФАЙЛОВ В СЕТИ "НЕРПА"
ДЛЯ ЕС ЭВМ.
1. ОТ АБОНЕНТА СЕТИ НА ЭВМ ЕС:
СРЕДСТВАМИ АБОНЕНТА ПОСЛАТЬ ФАЙЛ С
ПОЛНЫМ ИМЕНЕМ ВИДА:
<ИМЯ> <ТИП> <РЕЖИМ> <ДЛИНА БЛОКА> ,
ГДЕ ПЕРВЫЕ ДВА ПАРАМЕТРА СООТВЕТСТВУЮТ ИМЕНИ
И ТИПУ ФАЙЛА ПДО, РЕЖИМ ОБЯЗАТЕЛЬНО "А1",
ДЛИНА БЛОКА - ОТ 1 ДО 4 ДЕС. ЦИФР.
НОМЕР АБОНЕНТА 14 (ПРАВАЯ МАШИНА) ИЛИ 15 (ЛЕВАЯ).
ШИФР И КЛЮЧ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ НЕ УКАЗЫВАЮТСЯ.
ПО ОПЕРАЦИИ "ЗАПИСЬ" ПЕРЕДАВАЕМЫЕ ДАННЫЕ БУДУТ
ДОПИСАНЫ В КОНЕЦ ФАЙЛА С УКАЗАННЫМ ИМЕНЕМ,
ПО "УНИЧТОЖЕНИЕ-ЗАПИСЬ" - БУДЕТ СОЗДАН НОВЫЙ ФАЙЛ.
ДАЛЕЕ СЛЕДУЕТ НА ЭВМ ЕС ПРИСОЕДИНИТЬ ПО
КОМАНДЕ LINК
МИНИДИСК 191 ВМ NЕТWОRК2 И СЧИТАТЬ СВОЙ ФАЙЛ.
2. ОТ ЭВМ ЕС АБОНЕНТУ СЕТИ:
ОТПЕРФОРИРОВАТЬ ФАЙЛ НА ВИРТУАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ВВОДА ВМ
NЕТWОRК2 И СЧИТАТЬ ЕГО СРЕДСТВАМИ АБОНЕНТА,
ПОЛНОЕ ИМЯ ФАЙЛА ЗАДАЕТСЯ АНАЛОГИЧНО.
КАТАЛОГ ВЫДАЕТСЯ ЧТЕНИЕМ ФАЙЛА С ИМЕНЕМ "А А А6 88".
ПРИМЕЧАНИЕ.
-ДЛЯ ФАЙЛОВ С ТИПАМИ АSSЕМВLЕ, МАСRО, РАSСАL,
РLI, FОRТRАN, ЕХЕС ВЫПОЛНЯЕТСЯ ПЕРЕКОДИРОВКА,
ОСТАЛЬНЫЕ ПЕРЕДАЮТСЯ В ДВОИЧНОМ ВИДЕ.
-НЕВОСТРЕБОВАННЫЕ ФАЙЛЫ НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ И ЖАЛОБЫ
НЕ ПРИНИМАЮТСЯ (В ТЕЧЕНИЕ ТЕКУЩЕГО ДНЯ).
-ФАЙЛЫ С ДЛИНОЙ БЛОКА БОЛЕЕ 80 БАЙТ ПЕРЕДАЮТСЯ
ДРУГИМ СПОСОБОМ: ЗАПИСЫВАЮТСЯ В АРХИВ ВМ
NЕТRЕР2 И СЧИТЫВАЮТСЯ СРЕДСТВАМИ АБОНЕНТОВ СЕТИ
С УКАЗАНИЕМ В ПОЛНОМ ИМЕНИ РЕЖИМА L1.
ТАКИМ ЖЕ ОБРАЗОМ МОЖНО ПЕРЕДАВАТЬ И ФАЙЛЫ С ДЛИНОЙ
БЛОКА 80 БАЙТ, ЭТО БОЛЕЕ НАДЕЖНО.
ПРИМЕР ЗАКАЗА С БЭСМ-6:ПЕРЕДАТЬ ПРОГРАММУ НА ФОРТРАНЕ С БЭСМ-6
НА ЕС-1045 ВМК (ИМЯ НА БЭСМ - ПРОГ, ИМЯ НА ЕС -
РRОG FОRТRАN):
ПДФ ПРОГ=14:РRОG FОRТRАN А1 80
НОМ НА АБ 14 => <ВК>
КЛ  НА АБ 14 => <ВК>
ЗАКАЗ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ С ЕС ЭВМ НА БЭСМ-6:
ПРФ 14:РRОG FОRТRАN А1 80=ПРОГ
ПРИМЕР ЗАКАЗА С СМ ЭВМ:ПЕРЕДАТЬ ФАЙЛ ТЕSТ.РАS
НА ЕС ЭВМ ПОД ИМЕНЕМ ТЕSТ РАSСАL:
РUТ:14
ИМЯ ФАЙЛА РАФОС ==> ТЕSТ.РАS
ИМЯ ФАЙЛА НА ДРУГОЙ ЭВМ ==> ТЕSТ РАSСАL А1 80
ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ В ОБРАТНУЮ СТОРОНУ: GЕТ:14.
   ПОДКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ КРАБ К СЕТИ ЭВМ НЕРПА.
   ------------------------------------------
   ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ СИСТЕМА КРАБ МОГЛА РАБОТАТЬ С СЕТЬЮ ЭВМ
НЕРПА НЕОБХОДИМО В ПАРАМЕТРАХ ГЕНЕРАЦИИ НА ЗАПРОС:
   "СЕТЬ(ДА,НЕТ)" -  УКАЗАТЬ ДА.
ПОСЛЕ ЧЕГО БУДЕТ ЗАПРОШЕНА ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
 
   "АБОНЕНТ ЭВМ"
НА ДАННЫЙ ЗАПРОС НЕОБХОДИМО УКАЗАТЬ НОМЕР АБОНЕНТА В СЕТИ
НЕРПА (ТРЕХЗНАЧНОЕ ВОСЬМЕРИЧНОЕ ЧИСЛО) И ЧЕРЕЗ ПРОБЕЛ НО-
МЕР ЭВМ БЭСМ-6. ВЫХОД ИЗ РАЗДЕЛА ПРОИЗВОДИТСЯ ЛИБО ПО ИС-
ЧЕРПАНИЮ КОЛИЧЕСТВА ЭВМ (НЕ БОЛЕЕ 7), ЛИБО ПРИ ОТВЕТЕ НА
ЗАПРОС ПУСТОЙ ПОСЫЛКОЙ ИЛИ СЛОВОМ "НЕТ".
 
   "ЕДИНАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ (ДА,НЕТ)"
НА ДАННЫЙ ЗАПРОС НЕОБХОДИМО ОТВЕТИТЬ "ДА" ПРИ ЕДИНОЙ ИДЕН-
ТИФИКАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ НА ЭВМ В СЕТИ, В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ
"НЕТ".
 
   "ШИФР ТРАНСПОРТНОЙ СТАНЦИИ"
НА ДАННЫЙ ЗАПРОС НЕОБХОДИМО УКАЗАТЬ ШИФР В СМЫСЛЕ ОС
ДИСПАК, ПОД КОТОРЫМ БУДЕТ ФУНКЦИОНИРОВАТЬ ТРАНСПОРТНАЯ
СТАНЦИЯ НА ЭВМ БЭСМ-6. (НА ТРАНСПОРТНУЮ СТАНЦИЮ ВОЗЛОЖЕНЫ
ФУНКЦИИ ПО ОБМЕНУ ФАЙЛАМИ В СЕТИ).
 
   "ПАРОЛЬ НА ШИФР ТРАНСПОРТНОЙ СТАНЦИИ"
НА ДАННЫЙ ЗАПРОС НЕОБХОДИМО УКАЗАТЬ ПАРОЛЬ НА ШИФР В СМЫС-
ЛЕ ОС ДИСПАК ДЛЯ ТРАНСПОРТНОЙ СТАНЦИИ.
 
   "ВРЕМЯ ТРАНСПОРТНОЙ СТАНЦИИ"
НА ДАННЫЙ ЗАПРОС НЕОБХОДИМО УКАЗАТЬ ВРЕМЯ В МИНУТАХ, КОТО-
РОЕ БУДЕТ ЗАКАЗАНО В ПАСПОРТЕ ТРАНСПОРТНОЙ СТАНЦИИ.
 
   КРОМЕ ТОГО НЕОБХОДИМО ЗАДАТЬ МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ СИСТЕМНОГО
АРХИВА. СИСТЕМНЫЙ АРХИВ ЭТО НЕКОТОРОЕ БУФЕРНОЕ ПРОСТРАНСТВО
НА МД ДЛЯ РАСПОЛОЖЕНИЕ ФАЙЛОВ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ПО СЕТИ.
ПЕРВОНАЧАЛЬНО ПОД СИСТЕМНЫЙ АРХИВ ЦЕЛЕСООБРАЗНО ВЫДЕЛИТЬ
ОТ 20 ДО 100 ЗОН. РАСПОЛОЖЕНИЕ СИСТЕМНОГО АРХИВА
ЗАДАЕТСЯ С ПОМОЩЬЮ ДИР-ВЫ  С А Р.
   ТАКЖЕ НЕОБХОДИМО ПЕРЕПИСАТЬ СП201 С ТРАНС-
ПОРТНОЙ МЛ В ЗОНЫ СП НА СИСТЕМНОМ ДИСКЕ ОС ДИСПАК
С ПОМОЩЬЮ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ И ИСПРАВИТЬ
СТАНДАРТНЫЙ ПАСПОРТ МС "ДУБНА" СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ:
 
 
   ПРИ ЭТОМ ПОДРАЗУМЕВАЕТСЯ, ЧТО ВСЕ РАБОТЫ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ
ЭВМ БЭСМ-6 К СЕТИ НЕРПА ПРОИЗВЕДЕНЫ И У ВАС НА МАШИНЕ
УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО ФУНКЦИОНИРУЮТ СЕТЕВЫЕ ТЕРМИНАЛЫ.
 
