В этом каталоге находятся бинарные образы дисков и лент
в формате эмулятора SIMH.

    Файл		Том
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    sbor2048.bin	2048
    sbor2053.bin	2053
    svs2048.bin		2148
    svs2053.bin		2153
    svs2113.bin		2113
    alt2048.bin		2248
    tape1.bin		4001
    tape2.bin		4002
    tape3.bin		4003

Каждый 8 байтов файла представляют собой 64-битное слово (левые байты вперёд).
В младших 50 битах располагается машинное слово БЭСМ-6. Биты 1-48 (справа
налево, начиная с 1) соответствуют данным, биты 49 и 50 - свёртка.

Каждая зона занимает 8*1032 байт. Первые 8 слов - служебные, затем
1024 слова данных.
