%%TITLE Bedienungsanleitung Makroassembler AS
\documentstyle[german,12pt,dina4,twoside,makeidx]{report}
\pagestyle{headings}
\sloppy
\textwidth 15cm
\evensidemargin 0.5cm
\oddsidemargin 0.5cm
\topsep 1mm
\parskip 0.3cm plus0.2cm minus0.2cm

\hyphenation{Lis-ting-er-zeu-gung}
\hyphenation{back-slash}

\newif\ifelektor
\elektorfalse

\newcommand{\ii}[1]{{\it #1}}
\newcommand{\bb}[1]{{\bf #1}}
\newcommand{\tty}[1]{{\tt #1}}
\newcommand{\tin}[1]{{\scriptsize #1}}
\newcommand{\ttindex}[1]{\index{#1@{\tt #1}}}

\font\mengft=cmss9 scaled \magstep1
\def \rz{\hbox{\mengft{I \hskip -1.7mm R}}}

\makeindex

%%===========================================================================

\begin{document}

\thispagestyle{empty}

\
\vspace{7cm}\par

\begin{raggedright}
{\large Alfred Arnold}\\
\vspace{1cm}\par
{\huge Makroassembler AS V1.41r8}\\
\rule{9.5cm}{0.3mm}\\
\vspace{2mm}\par
{\huge Benutzeranleitung}

\vspace{1cm}\par

{\large Stand November 1999}
\end{raggedright}

\clearpage
\thispagestyle{empty}

\ \vspace{4cm}

{\em IBM, PPC403Gx, OS/2} und {\em PowerPC} sind eingetragene Warenzeichen
der IBM Corporation.

{\em Intel, MCS-48, MCS-51, MCS-251, MCS-96, MCS-196} und {\em MCS-296}
sind eingetragene Warenzeichen der Intel Corp. .

{\em Motorola} und {\em ColdFire} sind eingetragene Warenzeichen von
Motorola Inc. .

{\em UNIX} ist ein eingetragenes Warenzeichen der X/Open Company.

{\em Linux} ist ein eingetragenes Warenzeichen von Linus Thorvalds.

{\em Microsoft, Windows} und {\em MS-DOS} sind eingetragene Warenzeichen
der Microsoft Corporation.

Alle anderen Warenzeichen, die nicht ausdr"ucklich in diesem Abschnitt
genannt wurden und in diesem Handbuch verwendet werden, sind Eigentum
der entsprechenden Eigent"umer.

\vspace{9cm} 

Dieses Dokument wurde mit dem LaTeX-Satzsystem unter den Betriebssystemen
Digital Unix, Linux und OS/2 auf AMD K6- und DEC Alpha-Prozessoren
angefertigt und formatiert.

\clearpage

%%===========================================================================

\ifelektor
\thispagestyle{empty} \
\clearpage
\thispagestyle{empty} \
\clearpage
\fi

%%===========================================================================

{\parskip 0cm plus0.1cm \tableofcontents}

%%===========================================================================

\cleardoublepage
\chapter{Allgemeines}

Diese Anleitung wendet sich an Leute, die bereits in Assembler programmiert
haben und sich dar"uber informieren m"ochten, wie man mit AS umgeht.  Sie
hat eher die Form eines Referenz- und nicht Benutzerhandbuches.  Als solches
macht sie weder den Versuch, die Sprache Assembler an sich zu erkl"aren, noch
erl"autert sie die Architektur bestimmter Prozessoren.  Im Literaturverzeichnis
habe ich weiterf"uhrende Literatur aufgelistet, die bei der Implementation der
einzelnen Codegeneratoren ma"sgebend war.  Um Assembler von Grund auf zu
lernen, kenne ich kein Buch; ich habe es im wesentlichen im ,,Trial and
error''-Verfahren gelernt.

%%---------------------------------------------------------------------------

\section{Lizenzbedingungen}
\label{SectLicense}

Bevor es in medias res geht, erst einmal der unvermeidliche Prolog:
\par
AS in der vorliegenden Version gebe ich als ,,Public Domain'' weiter,
d.h. die Programm-und Overlaydatei sowie die dazugeh"orenden
Hilfsprogramme d"urfen frei kopiert und benutzt werden.  Es existieren keine
Planungen, AS in ein kommerzielles oder Shareware-Programm umzuwandeln. Diese
Erlaubnis gilt jedoch nur unter der Voraussetzung, da"s die Startmeldung
der Programme --- insbesondere die Copyrightmeldung --- nicht entfernt oder
"uberschrieben wird und f"ur das Kopieren/Verschicken nicht mehr als
eine Aufwandsentsch"adigung (unter DM 20,-) verlangt wird.
\par
Auf Anfrage wird auch der Quellcode dieses Programmes ausgegeben.
Daraus abgeleitete oder darauf aufbauende Programme m"ussen unter
den gleichen Bedingungen weitergegeben werden wie dieses Programm.
\par
Ich fordere ausdr"ucklich dazu auf, dieses Programm per Diskette oder
Mailbox/Netzwerk zu verbreiten!
\par
Es mag sein, da"s Sie dieses Programm als Beilage zu einem kommerziellen
Programm erhalten haben.  Die f"ur das kommerzielle Programm geltenden
Lizenzbedingungen beziehen sich jedoch auf keinen Fall auf AS.
\par
Sollte Ihnen der Assembler so gut gefallen, da"s sie mir unbedingt
Geld daf"ur schicken wollen, so fordere ich Sie dazu auf, den Betrag
f"ur Greenpeace zu spenden.
\par
Ich habe mich bem"uht, das Programm so fehlerfrei wie nur irgendm"oglich
zu machen.  Da es aber grunds"atzlich keine fehlerfreie Software
gibt (die einzigen Leute, die keine Fehler machen, liegen auf dem
Friedhof!), "ubernehme ich keine Garantie f"ur die Funktion von AS
in einer bestimmten Umgebung (Hard-oder Software) oder Haftung f"ur
entstehende Sch"aden.  F"ur Hinweise auf Fehler bin ich selbstverst"andlich
immer dankbar und werde mich bem"uhen, sie zu korrigieren.
\par
Um eine m"oglichst schnelle Fehlerdiagnose und -korrektur zu erm"oglichen,
bitte ich, dem Fehlerbericht folgende Angaben beizuf"ugen:
\begin{itemize}
\item{Hardware: \begin{itemize}
                \item{Prozessortyp (mit/ohne Koprozessor)}
                \item{Speicherausbau}
                \item{Grafikkarte}
                \item{Festplatte und Typ deren Interfaces}
                \end{itemize}}
\item{Software: \begin{itemize}
                \item{Betriebssystem (MS/DR/Novell-DOS, OS/2, Windows)
		und Version}
                \item{installierte speicherresidente Programme}
                \item{benutzte Version von AS + Datum des EXE-Files}
                \end{itemize}}
\item{m"oglicht die Quelldatei, bei der der Fehler auftritt}
\end{itemize}
Zu erreichen bin ich folgenderma"sen:
\begin{itemize}
\item{per Post: \begin{description}
                \item{Alfred Arnold}
                \item{Hirschgraben 29}
                \item{52062 Aachen}
                \end{description}}
\item{per E-Mail: \tty{alfred@ccac.rwth-aachen.de}}
\end{itemize}
Wer mir pers"onlich Fragen stellen will (und in der N"ahe von Aachen
wohnt), kann dies mit hoher Wahrscheinlichkeit donnerstags von 19.00
bis 21.00 Uhr im Computerclub an der RWTH Aachen (Eilfschornsteinstra"se 16,
Keller Philosophengeb"aude R"uckseite).
\par
Von Telefonanrufen bitte ich abzusehen.  Erstens, weil sich die
komplizierten Zusammenh"ange am Telefon nur "au"serst schwer er"orten
lassen, und zweitens ist die Telekom schon reich genug...
\par
Die neueste Version von AS (DOS,DPMI,OS/2) findet sich auf folgendem
FTP-Server:
\begin{verbatim}
 ftp.uni-stuttgart.de
   Verzeichnis  pub/systems/msdos/programming/as
\end{verbatim}
Die Quellen der C-Version k"onnen von folgendem Server geholt werden:
\begin{verbatim}
 sunsite.unc.edu
   Verzeichnis pub/Linux/devel/lang/assemblers/asl-<version>.tar.gz
\end{verbatim}
...und damit nat"urlich von jedem Sunsite-Spiegel der Welt!
\par
Wer "uber keinen FTP-Zugang verf"ugt, kann den Assembler auch von mir
anfordern.  Ich werde aber nur Anfragen beantworten, die zwei Disketten (f"ur
720K/1,2M-Format 4/3 St"uck) und einen passenden, frankierten R"uckumschlag
enthalten.  \bb{KEIN} Geld schicken!!!
\par
So. Nach diesem unvermeidlichen Vorwort k"onnen wir wohl beruhigt
zur eigentlichen Anleitung schreiten:

%%---------------------------------------------------------------------------

\section{allgemeine F"ahigkeiten des Assemblers}

AS bietet im Gegensatz zu normalen Assemblern die M"oglichkeit, Code
f"ur v"ollig verschiedene Prozessoren zu erzeugen.  Momentan sind
folgende Prozessorfamilien implementiert:
\begin{itemize}
\item{Motorola 68000..68040,683xx inkl. Koprozessor und MMU}
\item{Motorola ColdFire}
\item{Motorola DSP5600x,DSP56300}
\item{Motorola/IBM MPC601/MPC505/PPC403}
\item{Motorola M-Core}
\item{Motorola 6800, 6805, 68HC08, 6809, 68(HC)11, 68HC12, 68HC16 sowie Hitachi 6301}
\item{Hitachi 6309}
\item{Hitachi H8/300(H)}
\item{Hitachi H8/500}
\item{Hitachi SH7000/7600/7700}
\item{Rockwell 6502 und 65(S)C02}
\item{CMD 65816}
\item{Mitsubishi MELPS-740}
\item{Mitsubishi MELPS-7700}
\item{Mitsubishi MELPS-4500}
\item{Mitsubishi M16}
\item{Mitsubishi M16C}
\item{Intel 4004}
\item{Intel MCS-48/41}
\item{Intel MCS-51/251}
\item{Intel MCS-96/196(Nx)/296}
\item{Intel 8080/8085}
\item{Intel i960}
\item{Signetics 8X30x}
\item{Philips XA}
\item{Atmel AVR}
\item{AMD 29K}
\item{Siemens 80C166/167}
\item{Zilog Z80, Z180, Z380}
\item{Zilog Z8}
\item{Toshiba TLCS-900(L)}
\item{Toshiba TLCS-90}
\item{Toshiba TLCS-870}
\item{Toshiba TLCS-47}
\item{Toshiba TLCS-9000}
\item{Microchip PIC16C54..16C57}
\item{Microchip PIC16C84/PIC16C64}
\item{Microchip PIC17C42}
\item{SGS-Thomson ST6}
\item{SGS-Thomson ST7}
\item{SGS-Thomson ST9}
\item{SGS-Thomson 6804}
\item{Texas Instruments TMS32010/32015}
\item{Texas Instruments TMS3202x}
\item{Texas Instruments TMS320C3x}
\item{Texas Instruments TMS320C20x/TMS320C5x}
\item{Texas Instruments TMS320C6x}
\item{Texas Instruments TMS9900}
\item{Texas Instruments TMS7000}
\item{Texas Instruments TMS370xxx}
\item{Texas Instruments MSP430}
\item{National Semiconductor SC/MP}
\item{National Semiconductor COP8}
\item{National Semiconductor SC144xx}
\item{Fairchild ACE}
\item{NEC $\mu$PD78(C)1x}
\item{NEC $\mu$PD75xxx (alias 75K0)}
\item{NEC $\mu$PD78xxx (alias 78K0)}
\item{NEC $\mu$PD7720/7725}
\item{NEC $\mu$PD77230}
\item{Fujitsu F$^2$MC8L}
\item{Symbios Logic SYM53C8xx (ja, die kann man programmieren!)}
\end{itemize}
in Arbeit / Planung / "Uberlegung :
\begin{itemize}
\item{Intel 8008}
\item{Analog Devices ADSP21xx}
\item{SGS-Thomson ST20}
\item{Texas Instruments TMS320C4x}
\item{Texas Instruments TMS320C8x}
\item{Toshiba TC9331}
\end{itemize}
Noch gesucht werden Unterlagen f"ur:
\begin{itemize}
\item{NEC 78K4}
\item{die ganze Palette der OKI-Controller}
\end{itemize}
ungeliebt, aber {\it doch} vorhanden :
\begin{itemize}
\item{Intel 8086, 80186, NEC V30\&V35 inkl. Koprozessor 8087}
\end{itemize}
Die Umschaltung des Codegenerators darf dabei auch mitten in der Datei
erfolgen, und das beliebig oft!
\par
Der Grund f"ur diese Flexibilit"at ist, da"s AS eine Vorgeschichte hat,
die auch in der Versionsnummer deutlich wird: AS ist als Erweiterung eines
Makroassemblers f"ur die 68000er-Familie entstanden.  Auf besonderen
Wunsch habe ich den urspr"unglichen Assembler um die F"ahigkeit zur
"Ubersetzung von 8051-Mnemonics erweitert, und auf dem Weg (Abstieg?!) vom
68000 zum 8051 sind eine Reihe anderer fast nebenbei abgefallen...die
restlichen Prozessoren wurden allesamt auf Benutzeranfrage hin integriert. 
Zumindest beim prozessorunabh"angigen Kern kann man also getrost davon
ausgehen, da"s er gut ausgetestet und von offensichtlichen Bugs frei ist.
Leider habe ich aber h"aufig mangels passender Hardware nicht die 
M"oglichkeit, einen neuen Codegenerator praktisch zu testen, so da"s bei
Neuerungen "Uberraschungen nie ganz auszuschlie"sen sind.  Das in
Abschnitt \ref{SectLicense} gesagte hat also schon seinen Grund...
\par
Diese Flexibilit"at bedingt ein etwas exotisches Codeformat, f"ur dessen
Bearbeitung ich einige Tools beigelegt habe.  Deren Beschreibung findet
sich in Abschnitt \ref{ChapTools}.
\par
AS ist ein Makroassembler, d.h. dem Programmierer ist die M"oglichkeit
gegeben, sich mittels Makros neue ,,Befehle'' zu definieren.  Zus"atzlich
beherrscht er die bedingte Assemblierung.  Labels in Makror"umpfen werden
automatisch als lokal betrachtet.
\par
Symbole k"onnen f"ur den Assembler sowohl Integer-, String- als auch
Gleitkommawerte haben.  Diese werden --- wie Zwischergebnisse bei Formeln
--- mit einer Breite von 32 Bit f"ur Integerwerte, 80/64 Bit f"ur
Gleitkommawerte und 255 Zeichen f"ur Strings gespeichert.  F"ur eine Reihe
von Mikrokontrollern besteht die M"oglichkeit, durch Segmentbildung die
Symbole bestimmten Klassen zuzuordnen.  Dem Assembler kann man auf diese
Weise die --- begrenzte --- M"oglichkeit geben, Zugriffe in falsche
Adre"sr"aume zu erkennen.
\par
Der Assembler kennt keine expliziten Beschr"ankungen bzgl.
Verschachtelungstiefe von Includefiles oder Makros, eine Grenze bildet
lediglich die durch den Hauptspeicher beschr"ankte Rekursionstiefe.
Ebenso gibt es keine Grenze f"ur die Symboll"ange, diese wird nur durch
die maximale Zeilenl"ange begrenzt.
\par
Ab Version 1.38 ist AS ein Mehrpass-Assembler.  Dieser hochtrabende Begriff
bedeutet nicht mehr, als das die Anzahl der Durchg"ange durch die Quelltexte
nicht mehr zwei sein mu"s.  Sind keine Vorw"artsreferenzen im Quellcode
enthalten, so kommt AS mit einem Durchgang aus.  Stellt sich dagegen im zweiten
Durchgang heraus, da"s ein Befehl mit einer k"urzeren oder l"angeren Kodierung
benutzt werden mu"s, so wird ein dritter (vierter, f"unfter...) Durchgang
eingelegt, um alle Symbolreferenzen richtig zu stellen.  Mehr steckt hinter dem
Begriff ,,Multipass'' nicht...er wird im weiteren Verlauf dieser Anleitung
deswegen auch nicht mehr auftauchen.
\par
Nach soviel Lobhudelei ein dicker Wermutstropfen: AS erzeugt keinen
linkf"ahigen Code.  Eine Erweiterung um einen Linker w"are mit erheblichem
Aufwand verbunden und ist momentan nicht in Planung.
\par
Zum Thema ,,Herausgabe von Sourcen'': Die Sourcen von AS sind nicht
in einer Form, die ein einfaches Verst"andnis erm"oglicht (== null
Kommentare).  Sourcen werde ich daher nur f"ur den Fall herausgeben,
da"s jemand wirklich damit etwas anfangen will (z.B. AS auf
einen anderen Rechner portieren) und das daraus entstehende wiederum
Public Domain wird.  Insbesondere will ich verhindern, da"s jemand
5 Zeilen "andert (bevorzugt den Copyrighteintrag) und das Ergebnis
dann kommerziell als ,,sein'' Programm vertreibt.

%%----------------------------------------------------------------------

\section{Unterst"utzte Plattformen}

Obwohl AS als ein reines DOS-Programm \marginpar{{\em DOS}} angefangen
hat, stehen auch eine Reihe von Versionen zur Verf"ugung, die etwas mehr
als den Real-Mode eines Intel-Prozessors ausnutzen k"onnen.  Diese sind in
ihrer Benutzung soweit als m"oglich kompatibel gehalten zur DOS-Version,
es ergeben sich nat"urlich bisweilen Unterschiede in der Installation und
der Einbindung in die jeweilige Betriebssystemumgebung.  Abschnitte in
dieser Anleitung, die nur f"ur eine bestimmte Version von AS gelten, sind
mit einer entsprechenden Randbemerkung (an diesem Absatz f"ur die
DOS-Version) gekennzeichnet.  Im einzelnen existieren die folgenden,
weiteren Versionen (die als getrennte Pakete distributiert werden):

F"ur den Fall, da"s \marginpar{{\em DPMI}} man bei der "Ubersetzung
gro"ser, komplexer Programme unter DOS Speicherplatzprobleme bekommt,
existiert eine DOS-Version, die mittels eines DOS-Extenders im Protected
Mode abl"auft und so das komplette Extended Memory eines ATs nutzen kann. 
Die "Ubersetzung wird durch den Extender merklich langsamer, aber immerhin
l"auft es dann noch...

F"ur Freunde von IBM's Betriebssystem OS/2 \marginpar{{\em OS/2}} gibt es
eine native OS/2-Version von AS.  Diese ist zwar zur Zeit nur 16-bittig,
aber man erspart sich immerhin den Umweg "uber DOS-Boxen und hat auch
keine Probleme mehr mit l"angeren Dateinamen.

Den reinen PC-Bereich verl"a"st man mit der \marginpar{{\em UNIX}}
C-Version von AS, die so gehalten wurde, da"s sie auf einer m"oglichst
gro"sen Zahl von UNIX-artigen Systemen (dazu z"ahlt aber auch OS/2 mit dem
emx-Compiler) ohne gro"sartige Verrenkungen "ubersetzbar ist.  Im
Gegensatz zu den vorherigen Versionen (die auf den auf Anfrage
erh"altlichen Pascal-Sourcen basieren) wird die C-Version im Quellcode
ausgeliefert, d.h. man mu"s sich mittels eines Compilers selbst die
Binaries erzeugen.  Dies ist aber (f"ur mich) der eindeutig einfachere
Weg, als ein Dutzend Binaries f"ur Maschinen vorzukompilieren, auf die ich
auch nicht immer Zugriff habe...

Wer die bisherige \marginpar{{\em ???}} Aufz"ahlung liest, wird
feststellen, da"s das meistverkaufte Betriebssystem der Welt aus Redmont
in dieser Aufz"ahlung fehlt.  Wer mich pers"onlich kennt, wei"s, da"s ich
Windows (egal, ob 3.X, 95 oder NT) {\em nicht} f"ur das Ei des Kolumbus
halte.  Kurzgesagt, ich bin ein ,,Windows-Hasser''.  Auch wenn eine gro"se
Zahl an Leuten diese Einstellung f"ur "uberholt bis l"acherlich erachten
und mir jetzt vorhalten, ich w"urde hier einem gro"sen Teil potentieller
Anwender AS vorenthalten, so werden sie sich doch damit abfinden m"ussen:
Ich treibe die Entwicklung an AS prim"ar weiter, weil sie mir {\em Spa"s}
macht; AS ist ein nicht-kommerzielles Projekt und ich nehme mir deswegen
die Freiheit, nicht auf potentielle Marktanteile zu schielen.  Ich suche
mir die Plattformen aus, auf denen das Programmieren {\em mir} Spa"s
macht, und Programmieren unter Windows macht mir definitiv keinen Spa"s! 
Ich habe "ubrigens durchaus schon einmal Windows-Programme schreiben
m"ussen, es ist also nicht so, da"s ich hier ohne Erfahrung etwas
daherreden w"urde.  Sofern irgendjemand AS in diese Richtung portieren
will, werde ich mich ihm nicht in den Weg stellen, "uber die Sourcen
hinaus hat er aber nicht viel Hilfe von mir zu erwarten (und mu"s sich
selber mit den Anfragen der Qualit"at herumschlagen, warum AS denn jetzt
nicht mehr l"auft, nachdem man den Brummi-CAD 18.53-Eintrag in der
Registry von Gro"s- in Kleinbuchstaben ge"andert hat...).

%%===========================================================================

\cleardoublepage
\chapter{Benutzung des Assemblers}

\begin{quote}\begin{raggedright}{\it
Scotty: Captain, we din\verb!'! can reference it! \\
Kirk:   Analysis, Mr. Spock? \\
Spock:  Captain, it doesn\verb!'!t appear in the symbol table. \\
Kirk:   Then it\verb!'!s of external origin? \\
Spock:  Affirmative. \\
Kirk:   Mr. Sulu, go to pass two. \\
Sulu:   Aye aye, sir, going to pass two. \\
}\end{raggedright}\end{quote}

%%---------------------------------------------------------------------------

\section{Hardware-Anforderungen}

Je nach Version von AS variieren die Hardware-Anforderungen deutlich:

Die DOS-Version \marginpar{{\em DOS}} l"auft prinzipiell auf allen
IBM-kompatiblen PCs, angefangen vom PC/XT mit vierkommawenig Megaherz bis
hin zum Pentium.  Wie bei vielen anderen Programmen aber auch, steigt der
Lustgewinn mit der Hardware-Ausstattung.  So d"urfte ein XT-Benutzer ohne
Festplatte erhebliche Probleme haben, die "uber 500 Kbyte gro"se
Overlay-Datei von AS auf einer Diskette unterzubringen...eine Festplatte
sollte der PC also schon haben, allein um vern"unftige Ladezeiten zu
erreichen.  Im Hauptspeicherbedarf ist AS recht gen"ugsam: Das Programm
selber belegt knapp 300 Kbyte Hauptspeicher, AS sollte also ab einer
Hauptspeichergr"o"se von 512 Kbyte ausf"uhrbar sein.

Die Version von AS f"ur das \marginpar{{\em DPMI}}
DOS-Protected-Mode-Interface (DPMI) ben"otigt zum Ablaufen mindestens
einen 80286-Prozessor und 1 Mbyte freies extended memory.  Daher stellen 2
Mbyte Hauptspeicher das absolute Minimum dar, wenn man im XMS sonst keine
anderen Spielereien (Platten-Cache, RAM-Disk, hochgeladenes DOS)
installiert hat, sonst entsprechend mehr.  Falls man die DPMI-Version in
einer DOS-Box von OS/2 laufen l"a"st, so sollte DPMI auch in den
DOS-Einstellungen der Box erlaubt sein (Einstellung \tty{An} oder
\tty{Auto}) und der Box eine entsprechende Menge von XMS-Speicher
zugeordnet sein.  Die virtuelle Speicherverwaltung von OS/2 sorgt hier
"ubrigens daf"ur, da"s man sich keine Gedanken machen mu"s, ob der
eingestellte Speicher auch real verf"ugbar ist.

Die Hardware-Anforderungen der \marginpar{{\em OS/2}} OS/2-Version ergeben sich
weitestgehend durch die des darunterliegenden Betriebssytemes, d.h.
mindestens ein 80386SX-Prozessor, 8 Mbyte RAM (bzw. 4 ohne grafische
Benutzeroberfl"ache) sowie ca 100..150 Mbyte Platz auf der Festplatte.  Da
AS2 nur eine 16-Bit-Applikation ist, sollte er theoretisch auch auf
"alteren OS/2-Versionen (und damit 80286-Prozessoren) lauff"ahig sein;
ausprobieren konnte ich dies aber nicht.

Die C-Version \marginpar{{\em UNIX}} von AS wird im Quellcode ausgeliefert
und erfordert damit ein Unix- oder OS/2-System mit einem C-Compiler.
Der Compiler mu"s dem ANSI-Standard gen"ugen (GNU-C erf"ullt diese
Bedingung zum Beispiel).  Ob Ihr UNIX-System bereits getestet und die
n"otigen Definitionen vorgenommen wurden, k"onnen Sie der \tty{README}-Datei
entnehmen.  Als zur Kompilation ben"otigten Plattenplatz sollten Sie
ca. 15 Mbyte veranschlagen; dieser Wert (und der nach der "Ubersetzung
noch ben"otigte Platz f"ur die "ubersetzten Programme) variiert
allerdings stark von System zu System, so da"s man diesen Wert nur als
Richtschnur betrachten sollte.

%%---------------------------------------------------------------------------

\section{Lieferumfang}

Prinzipiell erh"alt man AS in einer von zwei Formen: Als {\em
Bin"ardistribution} oder {\em Quellcodedistribution}.  Im Falle einer
Bin"ardistribution bekommt man AS mit den zugeh"origen Dienstprogrammen
und Hilfsdateien fertig "ubersetzt, so da"s man nach dem Auspacken des
Archivs an die gew"unschte Stelle direkt loslegen kann. 
Bin"ardistributionen werden f"ur verbreitete Plattformen gemacht, bei
denen die Mehrzahl der Benutzer keinen Compiler hat oder die "Ubersetzung
trickreich ist (im Moment sind dies DOS und OS/2).  Eine
Quellcodedistribution enth"alt im Gegensatz den kompletten Satz an
C-Quellen, um AS zu generieren; es ist letzten Endes ein Schnappschu"s
des Quellenbaumes, an dem ich AS weiterentwickele.  Die Generierung von AS
aus dem Quellcode und dessen Struktur ist n"aher in Anhang
\ref{ChapSource} beschrieben, weshalb an dieser Stelle nur auf den
Umfang und die Installation einer Bin"ardistribution beschrieben wird:

Das Archiv des Lieferumfangs gliedert sich in einige Unterverzeichnisse,
so da"s man nach dem Auspacken sofort einen Verzeichnisbaum erh"alt.  Die
Verzeichnisse enthalten im einzelnen:
\begin{itemize}
\item{{\tt BIN}: ausf"uhrbare Programme, Text-Resourcen;}
\item{{\tt INCLUDE}: Include-Dateien f"ur Assemblerprogramme, z.B.
      Registerdefinitionen oder Standardmakros;}
\item{{\tt MAN}: Kurzreferenzen f"ur die Programme im Unix-Man-Format;}
\item{{\tt DOC}: diese Dokumentation in verschiedenen Formaten;}
\item{{\tt LIB}: vorgesehen f"ur Initialisierungsdateien.}
\end{itemize}
Eine Auflistung der Dateien, die in jeder Bin"ardistribution enthalten
sind, findet sich in den Tabellen \ref{TabCommonPackageList1} und
\ref{TabCommonPackageList2}.  Falls eine der in diesen (oder den
folgenden) Tabellen aufgef"uhrten Dateien fehlt, hat jemand (im
Zweifelsfalle ich) beim Kopieren geschlafen...

\begin{table*}[htp]
\begin{center}\begin{tabular}{|l|l|}
\hline
Datei             & Funktion \\
\hline
\hline
{\bf Verzeichnis BIN} & \\
\hline
AS.EXE            & Programmdatei Assembler \\
PLIST.EXE         & listet Inhalt von Codedateien auf \\
PBIND.EXE         & kopiert Codedateien zusammen \\
P2HEX.EXE         & wandelt Code- in Hexdateien um \\
P2BIN.EXE         & wandelt Code- in Bin"ardateien um \\
AS.MSG            & Textresourcen zu AS \\
PLIST.MSG         & Textresourcen zu PLIST \\
PBIND.MSG         & Textresourcen zu PBIND \\
P2HEX.MSG         & Textresourcen zu P2HEX \\
P2BIN.MSG         & Textresourcen zu P2BIN \\
TOOLS.MSG         & gemeinsame Textresourcen zu den Tools \\
CMDARG.MSG        & gemeinsame Textresourcen zu allen Programmen \\
DECODECMD.MSG     & \\
IOERRS.MSG        & \\
\hline
\hline
{\bf Verzeichnis DOC} & \\
\hline
AS\_DE.DOC        & deutsche Dokumentation, ASCII-Format \\
AS\_DE.HTML       & deutsche Dokumentation, HTML-Format \\
AS\_DE.TEX        & deutsche Dokumentation, LaTeX-Format \\
AS\_EN.DOC        & englische Dokumentation, ASCII-Format \\
AS\_EN.HTML       & englische Dokumentation, HTML-Format \\
AS\_EN.TEX        & englische Dokumentation, LaTeX-Format \\
\hline
\hline
{\bf Verzeichnis INCLUDE} & \\
\hline
BITFUNCS.INC      & Funktionen zur Bitmanipulation \\
CTYPE.INC         & Funktionen zur Klassifizierung von \\
                  & Zeichen \\
80C50X.INC        & Registeradressen SAB C50x \\
80C552.INC        & Registeradressen 80C552 \\
H8\_3048.INC      & Registeradressen H8/3048 \\
REG166.INC        & Adressen \& Befehlsmakros 80C166/167 \\
REG251.INC        & Adressen \& Bits 80C251 \\
REG29K.INC        & Peripherieadressen AMD 2924x \\
REG53X.INC        & Registeradressen H8/53x \\
REG683XX.INC      & Registeradressen 68332/68340/68360 \\
REG7000.INC       & Registeradressen TMS70Cxx \\
REG78K0.INC       & Registeradressen 78K0 \\
REG96.INC         & Registeradressen MCS-96 \\
REGACE.INC        & Registeradressen ACE \\
\hline
\end{tabular}\end{center}
\caption{Standardumfang einer Bin"ardistribution - Teil 1
         \label{TabCommonPackageList1}}
\end{table*}
\begin{table*}[htp]
\begin{center}\begin{tabular}{|l|l|}
\hline
Datei             & Funktion \\
\hline
\hline
{\bf Verzeichnis INCLUDE} & \\
\hline
REGAVR.INC        & Register- \& Bitadressen AVR-Familie \\
REGCOP8.INC       & Registeradressen COP8 \\
REGHC12.INC       & Registeradressen 68HC12 \\
REGM16C.INC       & Registeradressen Mitsubishi M16C \\
REGMSP.INC        & Registeradressen TI MSP430 \\
REGST9.INC        & Register- \& Makrodefinitionen ST9 \\
REGZ380.INC       & Registeradressen Z380 \\
STDDEF04.INC      & Registeradressen 6804 \\
STDDEF16.INC      & Befehlsmakros und Registeradressen \\
                  & PIC16C5x \\
STDDEF17.INC      & Registeradressen PIC17C4x \\
STDDEF18.INC      & Registeradressen PIC16C8x \\
STDDEF2X.INC      & Registeradressen TMS3202x \\
STDDEF37.INC      & Register- \& Bitadressen TMS370xxx \\
STDDEF3X.INC      & Peripherieadressen TMS320C3x \\
STDDEF47.INC      & Befehlsmakros TLCS-47 \\
STDDEF51.INC      & Definition von SFRs und Bits f"ur \\
                  & 8051/8052/80515 \\
STDDEF56K.INC     & Registeradressen DSP56000 \\
STDDEF5X.INC      & Peripherieadressen TMS320C5x \\
STDDEF60.INC      & Befehlsmakros \& Registeradressen \\
                  & PowerPC \\
STDDEF62.INC      & Registeradressen \& Makros ST6 \\
STDDEF75.INC      & Registeradressen 75K0 \\
STDDEF87.INC      & Register- \& Speicheradressen TLCS-870 \\
STDDEF90.INC      & Register- \& Speicheradressen TLCS-90 \\
STDDEF96.INC      & Register- \& Speicheradressen TLCS-900 \\
STDDEFXA.INC      & SFR-\& Bitadressen Philips XA \\
STDDEFZ8.INC      & Registeradressen Z8-Familie \\
\hline
\hline
{\bf Verzeichnis LIB} & \\
\hline
\hline
{\bf Verzeichnis MAN} & \\
\hline
ASL.1             & Kurzanleitung zu AS \\
PLIST.1           & Kurzanleitung zu PLIST \\
PBIND.1           & Kurzanleitung zu PBIND \\
P2HEX.1           & Kurzanleitung zu P2HEX \\
P2BIN.1           & Kurzanleitung zu P2BIN \\
\hline
\end{tabular}\end{center}
\caption{Standardumfang einer Bin"ardistribution - Teil 2
         \label{TabCommonPackageList2}}
\end{table*}

Je nach Plattform kann eine Bin"ardistribution aber noch weitere Dateien
enthalten, um einen Betrieb zu erm"oglichen, wie es z.B. bei DOS-Extendern
der Fall ist.  F"ur die DOS-DPMI-Version \marginpar{{\em DPMI}} ergeben
sich die in Tabelle \ref{TabDPMIPackageList} gelisteten Erg"anzungen.  Es
spricht "ubrigens nichts dagegen, als Hilfsprogramme die Versionen aus
einer DOS-Distribution zu verwenden, da diese einerseits ohne den
Extender-Overhead deutlich schneller ablaufen und andererseits den
vom Extender bereitgestellten erweiterten Speicher nicht ben"otigen.

\begin{table*}[htp]
\begin{center}\begin{tabular}{|l|l|}
\hline
Datei             & Funktion \\
\hline
\hline
{\bf Verzeichnis BIN} & \\
\hline
DPMI16BI.OVL   & DPMI-Server f"ur den Assembler \\
RTM.EXE        & Laufzeit-Modul des Extenders \\
\hline
\end{tabular}\end{center}
\caption{Zus"atzliche Dateien in einer DPMI-Bin"ardistribution
         \label{TabDPMIPackageList}}
\end{table*}

Eine OS/2-Bin"ardistribution \marginpar{{\em OS/2}} enth"alt neben den
Basisdateien eine Reihe von DLLs, die zur Laufzeitumgebung des verwendeten
emx-Compilers geh"oren (Tabelle \ref{TabOS2PackageList}).  Falls man diese
DLLs (oder neuere Versionen davon) bereits besitzt, kann man diese auch
wieder l"oschen und seine eigenen benutzen.

\begin{table*}[htp]
\begin{center}\begin{tabular}{|l|l|}
\hline
Datei             & Funktion \\
\hline
\hline
{\bf Verzeichnis BIN} & \\
\hline
EMX.DLL           & Laufzeitbibliotheken f"ur AS und \\
EMXIO.DLL         & die Dienstprogramme \\
EMXLIBC.DLL       & \\
EMXWRAP.DLL       & \\
\hline
\end{tabular}\end{center}
\caption{Zus"atzliche Dateien in einer OS/2-Bin"ardistribution
         \label{TabOS2PackageList}}
\end{table*}

%%---------------------------------------------------------------------------

\section{Installation}

Eine besondere \marginpar{{\em DOS}} Installation ist f"ur die Nutzung 
einer Bin"ardistribution nicht notwendig, es gen"ugt, das Archiv an
passender Stelle auszupacken und dann noch einige Kleinigkeiten zu
erg"anzen.  Als Beispiel hier eine Installation, wie sie vielleicht
ein UNIX-Anh"anger vornehmen w"urde:

Legen Sie ein Verzeichnis \verb!c:\as! an (im folgenden nehme ich an,
da"s Sie AS auf Laufwerk C installieren wollen), wechseln Sie in dieses
und entpacken Sie das Archiv unter Erhalt der Verzeichnisnamen (bei
Verwendung von PKUNZIP ist dazu die Kommandozeilenoption \verb!-d!
erforderlich).  Sie sollten jetzt folgenden Verzeichnisbaum haben:
\begin{verbatim}
c:\as
c:\as\bin
c:\as\include
c:\as\lib
c:\as\man
c:\as\doc
\end{verbatim}
Erg"anzen Sie jetzt die \tty{PATH}-Anweisung in Ihrer \tty{AUTOEXEC.BAT}
um das Verzeichnis \verb!c:\as\bin!, so da"s AS und seine Hilfsprogramme
vom System gefunden werden.  In dem \tty{lib}-Verzeichnis erzeugen Sie
mit einem beliebigen Texteditor eine Datei \tty{AS.RC} mit folgendem 
Inhalt:
\begin{verbatim}
-i c:\as\include
\end{verbatim}
Diese sogenannte {\em Key-Datei} zeigt AS, in welchem Verzeichnis er seine 
Include-Dateien suchen soll.  Damit AS diese Key-Datei bei Start 
auch beachtet, mu"s noch folgende Anweisung in die \tty{AUTOEXEC.BAT}:
\begin{verbatim}
set ASCMD=@c:\as\lib\as.rc
\end{verbatim}
Was Sie alles noch in der Key-Datei voreinstellen k"onnen, steht im
folgenden Abschnitt.  

Die Installation der DPMI-Version \marginpar{{\em DPMI}} sollte im Prinzip
genauso verlaufen wie der reinen DOS-Version; wenn der Pfad das {\tt
bin}-Verzeichnis enth"alt, werden die Dateien des DOS-Extenders
automatisch gefunden und man sollte von dieser Mimik (mit Ausnahme der
l"angeren Anlaufzeit...) nichts mitbekommen.  Theoretisch ist es m"oglich,
da"s Sie auf 80286-Rechnern beim ersten Start mit einer Meldung der
folgenden Form konfrontiert werden:
\begin{verbatim}
  machine not in database (run DPMIINST)
\end{verbatim}
Da das Tool DPMIINST bei neueren Versionen des DOS-Extenders von Borland
aber nicht mehr dabei ist, nehme ich einmal an, da"s diese Sache sich
erledigt hat...falls doch nicht, bitte ich um R"uckmeldung!

Die Installation der OS/2-Version \marginpar{{\em OS/2}} kann in weiten
Z"ugen genauso ablaufen wie f"ur die DOS-Version, nur da"s dem System noch
die DLLs bwkannt gemacht werden m"ussen.  Wenn Sie den {\tt
LIBPATH}-Eintrag in Ihrer {\tt CONFIG.SYS} nicht erweitern wollen, ist es
nat"urlich auch m"oglich, die DLLs in ein Verzeichnis zu verschieben, das
bereits dort aufgef"uhrt ist.

Wie bereits erw"ahnt, beschr"ankt sich die Installationsbeschreibung hier
nur auf Bin"ardistributionen.  Da eine Installation unter Unix
\marginpar{{\em UNIX}} im Augenblick immer eine Quellcodedistribution ist, 
geht der Verweis hier unisono in Anhang \ref{ChapSource}.

%%---------------------------------------------------------------------------

\section{Aufruf, Parameter}\label{SectCallConvention}

AS ist ein kommandozeilengesteuertes Programm, d.h. alle Parameter
und Dateiangaben sind in der Kommandozeile anzugeben.  

Zu AS geh"ort eine Reihe Reihe von Nachrichtendateien (erkennbar an der
Endung {\tt MSG}, aus denen AS zur Laufzeit die f"ur die jeweilige
Landessprache dynamisch nachl"adt.  AS sucht nach diesen Dateien in den
folgenden Verzeichnissen:
\begin{itemize}
\item{im aktuellen Verzeichnis;}
\item{im Verzeichnis der EXE-Datei;}
\item{in dem in der Environment-Variablen {\tt AS\_MSGPATH} angegebenen
      Verzeichnis, oder alternativ in den in der {\tt PATH}-Variablen
      gelisteten Verzeichnissen;}
\item{In dem Verzeichnis, das AS zur Kompilationszeit durch das 
      Makro {\tt LIBDIR} mitgegeben wurde.}
\end{itemize}
Diese Dateien werden von AS {\em zwingend} zum Betrieb ben"otigt, d.h.
findet AS diese Dateien nicht, bricht er an dieser Stelle sofort ab.

Die Auswahl der Sprache (momentan Deutsch oder Englisch) orientiert sich
unter DOS und OS/2 an der {\tt COUNTRY}-Einstellung in der {\tt
CONFIG.SYS}, unter Unix an der {\tt LANG}-Environment-Variablen.

Um den \marginpar{{\em DOS}} Speicherbedarf von AS unter DOS "uberhaupt
befriedigen zu k"onnen, wurden die verschiedenen Codegeneratormodule in
der DOS-Version in einen Overlay verlegt, der Teil des EXE-Files ist. 
Eine getrennte OVR-Datei wie bei fr"uheren Versionen von AS existiert also
nicht mehr, AS versucht aber wie bisher auch weiterhin, die durch das
Overlaying entstehenden Verzögerungen durch Nutzung von eventuellem EMS-
oder XMS-Speicher zu reduzieren.  Sollte diese Verwendung zu Problemen
f"uhren, so k"onnen Sie die Verwendung von EMS bzw. XMS unterbinden, indem
Sie einer Environment-Variablen \tty{USEXMS} bzw. \tty{USEEMS} den Wert
\tty{n} zuweisen.  So kann man z.B. mit dem Befehl
\begin{verbatim}
   SET USEXMS=n
\end{verbatim}
die Verwendung von extended memory verhindern.
\par
Da AS alle Ein-und Ausgaben "uber das Betriebssystem abwickelt (und daher
unter DOS auch auf nicht ganz so kompatiblen PC's laufen sollte) und eine
rudiment"are Bildschirmsteuerung ben"otigt, gibt er w"ahrend der
Assemblierung ANSI-Steuersequenzen aus.  
Falls Sie in den Ausgaben von AS \marginpar{{\em DOS/}} also seltsame
Zeichen sehen sollten, fehlt offensichtlich in Ihrer CONFIG.SYS die
Einbindung des ANSI-Trei\-bers (\tty{device=\-ansi.sys}), die weitere Funktion
von AS \marginpar{{\em DPMI}} wird dadurch aber nicht beeinflu"st. Alternativ
k"onnen Sie aber auch die Ausgabe von ANSI-Sequenzen durch das Setzen der
Environment-Variablen \tty{USEANSI} auf \tty{n} ganz unterdr"ucken.

Der DOS-Extender der DPMI-Version \marginpar{{\em DPMI}} l"a"st sich in
seiner Speicherbelegung durch diverse Kommandozeilenoptionen beeinflussen. 
Diese k"onnen Sie bei Bedarf der Datei DPMIUSER.DOC entnehmen. 
Zus"atzlich ist ASX in der Lage, bei Bedarf den vorhandenen Speicher
durch eine Swap-Datei zu ,,erweitern''.  Dazu belegt man eine
Environment-Variable \tty{ASXSWAP} folgenderma"sen:
\begin{quote}{\tt
  SET ASXSWAP=$<$Gr"o"se$>$[,Dateiname]
}\end{quote}
Die Gr"o"senangabe erfolgt in Megabytes und \bb{mu"s} gemacht werden.  Der
Name der Datei ist dagegen optional; fehlt er, so wird die Swap-Datei im
aktuellen Verzeichnis unter dem Namen \tty{ASX.TMP} angelegt.  In jedem
Falle wird die Swap-Datei nach Programmende wieder gel"oscht.

Die Kommandozeilenparameter k"onnen grob in drei Klassen eingeteilt
werden: Schalter, Key-File-Referenzen (s.u.) und Dateispezifikationen. 
Parameter dieser beiden Klassen k"onnen beliebig gemischt in der
Kommandozeile auftreten, AS wertet zuerst alle Parameter aus und
assembliert dann die angegebenen Dateien. Daraus folgen zwei Dinge:
\begin{itemize}
\item{Die angegebenen Schalter wirken auf alle angegebenen Quelldateien.
      Sollen mehrere Quelldateien mit unterschiedlich gesetzten Schaltern
      assembliert werden, so mu"s dies in getrennten L"aufen erfolgen.}
\item{Es k"onnen in einem Durchgang mehrere Dateien assembliert werden.
      Um der Sache die Krone aufzusetzen, d"urfen die Dateiangaben
      Jokerzeichen enthalten.}
\end{itemize}
Schalterparameter erkennt AS daran, da"s sie durch einen
Schr"agstrich (/) oder Bindestrich (-) eingeleitet werden.  Es gibt dabei
sowohl Schalter, die nur aus einem Buchstaben bestehen, als auch Schalter,
die aus einem ganzen Wort bestehen.  Immer wenn AS einen Schalter nicht
als ,,Wort-Schalter'' verstehen kann, so versucht er, die Buchstaben des
Wortes als einzelne Schalter zu interpretieren.  Wenn man also z.B.
\begin{verbatim}
 -queit
\end{verbatim}
anstelle von
\begin{verbatim}
 -quiet
\end{verbatim}
geschrieben h"atte, w"urde AS die Buchstaben \tty{q, u, e, i} und \tty{t}
als einzelne Schalter auffassen.  Mehrbuchstabige Schalter unterscheiden
sich weiterhin von einbuchstabigen dadurch, da"s AS bei ihnen beliebige
Gro"s-und Kleinschreibungen akzeptiert, w"ahrend einbuchstabige Schalter
je nach Gro"s- oder Kleinschreibung unterschiedliche Bedeutung haben.
\par
Momentan sind folgende Schalter definiert:
\ttindex{SHARED}
\begin{itemize}
\item{\tty{l}: Assemblerlisting auf Konsole ausgeben.  Falls mehrere
      Passes ausgef"uhrt werden m"ussen, landen im Gegensatz zur
      n"achsten Option die Listings aller Durchg"ange auf der Ausgabe!}
\item{\tty{L}: Assemblerlisting auf Datei schreiben.  Die Listdatei erh"alt
      dabei den gleichen Namen wie die Quelldatei, lediglich die Endung
      wird durch \tty{LST} ersetzt.}
\item{\tty{o}:Bestimmt einen neuen Namen f"ur die von AS zu erzeugende
      Code-Datei.  Wird diese Option mehrfach verwendet, so werden
      die angegebenen Namen nacheinander den zu assemblierenden
      Quelldateien zugeordnet; Negation (s.u.) dieser Option in
      Verbindung mit einem Namen l"oscht den Namen aus der Liste;
      Negation ohne Namensangabe l"oscht die komplette Liste.}
\item{\tty{SHAREOUT}:dito, nur f"ur eine eventuell zu erzeugende 
      SHARE-Datei}
\item{\tty{c}: SHARED-Variablen werden in einem Format abgelegt, das die
      Einbindung in eine C-Quelldatei erlaubt.  Die Endung der Datei
      ist \tty{H}.}
\item{\tty{p}: SHARED-Variablen werden in einem Format abgelegt, das die
      Einbindung in den \tty{CONST}-Block eines Pascal- oder Modula-Programmes
      erlaubt.  Die Endung der Datei ist \tty{INC}.}
\item{\tty{a}: SHARED-Variablen werden in einem Format abgelegt, das die
      Einbindung in eine Assembler-Quelldatei erlaubt.  Die Endung
      der Datei ist \tty{INC}.}
\end{itemize}
Zu Sinn und Funktion der SHARED-Symbole siehe Kapitel \ref{ChapShareMain}
bzw. \ref{ChapShareOrder}.
\begin{itemize}
\item{\tty{g [Format]}: Mit diesem Schalter erzeugt AS zus"atzlich eine
      Datei, die Debug-Informationen f"ur dieses Programm enth"alt.
      Als Format ist dabei entweder ein AS-eigenes \tty{MAP}-Format, eine
      \tty{NoICE}-kompatible Kommandodatei oder das \tty{ATMEL}-Format
      der AVR-Tools erlaubt.  Zu den im MAP-Format gespeicherten
      Informationen geh"ort zum einen die Symboltabelle, zum anderen eine
      Zuordnung von Quellzeilen zu Maschinenadressen.  Eine genauere
      Beschreibung des benutzten MAP-Dateiformates findet sich in
      Abschnitt \ref{SectDebugFormat}.  Die Endung der Datei ist
      \tty{MAP}, \tty{NOI} bzw. \tty{OBJ}, je nach gew"ahltem Format.
      Wird keine explizite Formatangabe gemacht, wird das MAP-Format
      gew"ahlt.}
\item{\tty{w}: Ausgabe von Warnungen unterdr"ucken;}
\item{\tty{E [Datei]}: Die von AS erzeugten Fehlermeldungen und Warnungen
      in eine Datei umleiten.  Anstatt einer Datei k"onnen auch die 5
      Standardhandles (STDIN..STDPRN) als !0 bis !4 angegeben werden.
      Default ist !2, also STDERR. Wird die Dateiangabe weggelassen,
      so ist der Name der Fehlerdatei gleich dem der Quelldatei, nur
      mit der Endung \tty{LOG}.}
\item{\tty{q}: Dieser Schalter unterdr"uckt alle Meldungen von AS mit
      Ausnahme von Fehlermeldungen und vom Programm selber erzeugten
      Ausgaben.  Die Assemblierzeit kann dadurch geringf"ugig reduziert
      werden, und beim Aufruf aus einer Shell heraus kann man sich eine
      Umleitung ersparen.  Der Nachteil ist, da"s man u.U. einige Minuten
      ,,im Dunklen'' steht...  Anstelle von 'q' darf auch 'quiet' geschrieben
      werden.}
\item{\tty{h}: Hexadezimalzahlen mit Klein- anstelle von Gro"sbuchstaben ausgeben.
      Diese Option ist in erster Linie eine Frage des pers"onlichen
      Geschmacks.}
\item{\tty{i $<$Pfadliste$>$}: gibt eine Liste von Verzeichnissen an, in denen
      der Assembler automatisch nach Include-Dateien suchen soll, falls
      er diese nicht im aktuellen Verzeichnis findet. Die einzelnen
      Verzeichnisse m"ussen durch Semikolons getrennt werden.}
\item{\tty{u}: eine Liste der in den Segmenten belegten Bereiche berechnen.
      Sie ist nur sinnvoll, falls ein Listing erzeugt
      wird.  Diese Option ben"otigt erhebliche zus"atzliche Speicher-
      und Rechenleistung, im Normalbetrieb sollte sie daher abgeschaltet
      sein.  Da AS aber unabh"angig vom eingeschalteten Listing mit dieser
      Option auf "uberlappende Speicherbelegung pr"uft, hat sie auch
      unabh"angig vom Listing einen gewissen Sinn...}
\item{\tty{C}: erzeugt eine Liste mit Querverweisen.  Aufgelistet wird,
      welche (globalen) Symbole in welchen Dateien in welchen Zeilen
      benutzt werden.  Auch diese Liste wird nur generiert, falls
      ein Listing erzeugt wird und belegt w"ahrend der
      Assemblierung zus"atzlichen Speicherplatz.}
\item{\tty{s}: eine Liste aller Sektionen (s. Abschnitt \ref{ChapLocSyms})
      ausgeben.  Die Verschachtelung wird dabei durch Einr"uckungen
      angedeutet.}
\item{\tty{I}: Analog zur Sektionsliste eine Liste aller bearbeiteten
      Include-Dateien ausgeben.}
\item{\tty{t $<$Maske$>$}: Mit diesem Schalter lassen sich einzelne Komponenten
      des standardm"a"sig ausgegebenen Assemblerlistings ein-und ausblenden.
      Welcher Teil dabei welchem Bit zugeordnet ist, ist im "ubern"achsten
      Abschnitt, der genauer auf das Format des Assemblerlistings eingeht,
      nachgelesen werden.}
\item{\tty{D $<$Symbolliste$>$}: Symbole definieren. Die hinter dieser Option
      angegebenen, durch Kommas getrennten Symbole werden in der
      globalen Symboltabelle vor Beginn der Assemblierung abgelegt.
      Defaultm"a"sig werden diese Symbole als ganze Zahlen mit dem
      Wert TRUE abgelegt, mit einem nachgestellten Gleichheitszeichen
      kann aber auch eine andere Belegung gew"ahlt werden.  Der dem
      Gleichheitszeichen folgende Ausdruck darf dabei auch Operatoren
      oder interne Funktionen beinhalten, jedoch \bb{KEINE} anderen
      Symbole, selbst wenn diese schon davor in der Liste definiert
      sein sollten!  Zusammen mit den Befehlen zur bedingten
      Assemblierung (siehe dort) k"onnen so per Kommandozeile aus einer
      Quelldatei unterschiedliche Programmversionen erzeugt werden.}
\item{\tty{A}: Die Liste globaler Symbole in einer anderen, kompakteren Form
      ablegen.  Verwenden Sie diese Option, wenn der Assembler bei
      langen Symboltabellen mit einem Stapel"uberlauf abst"urzt.
      Eventuell kann diese Option die Arbeitsgeschwindigkeit des
      Assemblers erh"ohen, dies h"angt jedoch von den Quellen ab.}
\item{\tty{x}: Legt die Ausf"uhrlichkeitsstufe von Fehlermeldungen fest.
      Jedesmal, wenn diese Option angegeben wird, wird die Stufe
      um eins erh"oht oder gesenkt.  W"ahrend auf Stufe 0 (Vorgabe) nur
      der Fehler selber ausgegeben wird, wird ab Stufe 1 noch eine
      erweiterte Meldung ausgegeben, anhand der die Identifizierung des
      Fehlers erleichtert werden soll.  Welche Fehlermeldungen welche
      Zusatzinformationen tragen k"onnen, steht in Anhang \ref{ChapErrMess}
      mit der Liste aller Fehlermeldungen.  Auf Stufe 2 (Maximum) wird
      zus"atzlich noch die betroffene Quellzeile mit ausgegeben.}
\item{\tty{n}: Wird diese Option angegeben, so werden Fehlermeldungen nicht nur
      mit ihrem Klartext, sondern auch mit ihren im Anhang
      \ref{ChapErrMess} genannten internen Nummern ausgegeben.  Diese
      Option ist prim"ar f"ur Shells und Entwicklungsumgebungen gedacht,
      denen mit diesen Nummern die Identifizierung von Fehlern erleichtert
      werden soll.}
\item{\tty{U}: Mit dieser Option schaltet man AS in den case-sensitiven
      Modus um, d.h. in Namen von Symbolen, Sektionen, Makros,
      Zeichentabellen und selbstdefinierte Funktionen werden Klein-
      und Gro"sbuchstaben unterschieden, was normalerweise nicht der
      Fall ist.}
\item{\tty{P}: weist AS an, den von Makroprozessor und bedingter Assemblierung
      bearbeiteten Quelltext in einer Datei abzulegen.  Dieser Datei
      fehlen zus"atzlich Leer- und reine Kommentarzeilen.  Die Endung
      der Datei ist \tty{I}.}
\item{\tty{M}: mit diesem Schalter erzeugt AS eine Datei, in der die Definitionen
      der Makros aus der Quelldatei abgespeichert werden, die die
      \tty{EXPORT}-Option verwenden.  Diese neue Datei hat den gleichen
      Namen wie die Quelldatei, lediglich die Endung wird in \tty{MAC} ge"andert.}
\item{\tty{G}: Dieser Schalter bestimmt, ob AS Code erzeugen soll oder nicht.
      Ist er ausgeschaltet, wird die Datei zwar assembliert,
      aber keine Code-Datei geschrieben. Dieser Schalter ist defaultm"a"sig aktiviert
      (logisch, sonst bek"ame man ja auch gar kein Codefile).}
\item{\tty{r [n]}: Warnungen ausgeben, falls Situationen eintreten, die
      einen weiteren Pass erfordern.  Diese Information kann genutzt
      werden, um die Anzahl der Durchl"aufe zu verringern.  Optional kann
      man die Nummer des Passes angeben, ab dem diese Warnungen erzeugt
      werden; ohne Angabe kommen die Warnungen ab dem ersten Pass.  Machen
      Sie sich aber so oder so auf einen ziemlichen Haufen an Meldungen
      gefa"st!!}
\item{\tty{Y}: Mit diesem Schalter weist man AS an, alle Fehlermeldungen
      wegen zu langer Sprungdistanzen zu verwerfen, sobald die Notwendigkeit
      eines neuen Durchlaufs feststeht.  In welchen (seltenen) Situationen
      dieser Schalter notwendig ist, kann man in Abschnitt \ref{ForwRefs}
      nachlesen.}
\item{\tty{cpu $<$Name$>$}: Hiermit kann man man den Zielprozessor
      vorgeben, f"ur den AS Code erzeugen soll, wenn die Quelldatei keinen
      {\tt CPU}-Befehl enth"alt und es sich nicht um 68008-Code handelt.}
\item{\tty{alias $<$neu$>$=$<$alt$>$}:\\
      definiert den Prozessortyp \tty{$<$neu$>$} als einen Alias f"ur den
      Typen \tty{$<$alt$>$}.  Zu den Sinn und Zweck von Aliassen siehe
      Abschnitt \ref{SectAlias}}
\end{itemize}
Sofern Schalter keine Argumente ben"otigen und ihre Zusammenziehung
keinen mehrbuchstabigen Schalter ergibt, k"onnen mehrere Schalter
auch auf einen Rutsch angegeben werden, wie z.B im folgenden Beispiel:
\begin{verbatim}
 as test*.asm firstprog -cl /i c:\as\8051\include
\end{verbatim}
Es werden alle Dateien TEST*.ASM sowie die Datei FIRSTPROG.ASM
assembliert, wobei f"ur alle Dateien Listings auf der Konsole
ausgegeben und Sharefiles im C-Format erzeugt werden.  Nach Includes
soll der Assembler zus"atzlich im Verzeichnis \verb! C:\AS\8051\INCLUDE !
suchen.
\par
Dieses Beispiel zeigt nebenbei, da"s AS als Defaultendung f"ur Quelldateien
\tty{ASM} annimmt.
\par
Etwas Vorsicht ist bei Schaltern angebracht, die ein optionales Argument
haben: Folgt auf einen solchen Schalter ohne Argument ein Dateiname, so
versucht AS, diesen als Argument zu verwerten, was naturgem"a"s schief
geht: 
\begin{verbatim}
 as -g test.asm
\end{verbatim}
Die L"osung w"are in diesem Fall, die \tty{-g}-Option ans Ende der
Kommandozeile zu setzen oder ein explizites \tty{MAP}-Argument zu
spezifizieren.
\par
Neben der Angabe in der Kommandozeile k"onnen dauernd ben"otigte
Optionen in der Environment-Variablen ASCMD abgelegt werden. Wer z.B.
immer Listdateien haben m"ochte und ein festes Includeverzeichnis hat,
kann sich mit dem Befehl
\begin{verbatim}
 set ASCMD=-L -i c:\as\8051\include
\end{verbatim}
eine Menge Tipparbeit ersparen.  Da die Environment-Optionen vor der
Kommandozeile abgearbeitet werden, k"onnen Optionen in der
Kommandozeile widersprechende im Environment "ubersteuern.
\par
Bei sehr langen Pfaden kann es jedoch auch in der ASCMD-Variablen eng
werden.  F"ur solche F"alle kann auf eine sog. \ii{Key}- Datei
ausgewichen werden, in der die Optionen genauso wie in der Kommandozeile
oder ASCMD-Variablen abgelegt werden k"onnen, nur da"s diese Datei
mehrere Zeilen mit jeweils maximal 255 Zeichen enthalten darf.  Wichtig
ist dabei, da"s bei Optionen, die ein Argument ben"otigen, sowohl Schalter
als auch Argument in \bb{einer} Zeile stehen m"ussen.  Der Name der
Datei wird AS dadurch mitgeteilt, da"s er mit einem vorangestellten
Klammeraffen in der ASCMD-Variablen abgelegt wird, z.B.
\begin{verbatim}
 set ASCMD=@c:\as\as.key
\end{verbatim}
Um Optionen in der ASCMD-Variablen (oder der Key-Datei) wieder aufzuheben,
kann die Option mit einem vorangestellten Pluszeichen wieder aufgehoben
werden.  Soll in einem Einzelfall z.B. doch kein Listing erzeugt werden,
so kann es mit
\begin{verbatim}
 as +L <Datei>
\end{verbatim}
wieder aufgehoben werden.  Nat"urlich ist es nicht ganz logisch, eine
Option mit einem Pluszeichen zu negieren...UNIX soit qui mal y pense.
\par
Referenzen auf eine Key-Datei k"onnen nicht nur von der {\tt
ASCMD}-Variablen aus erfolgen, sondern auch direkt von der Kommandozeile
aus, indem man analog zur {\tt ASCMD}-Variablen dem Dateinamen einen
Klammeraffen voranstellt:
\begin{verbatim}
 as @<Datei> ....
\end{verbatim}
Die in einem solchen Fall aus dem Key-File gelesenen Optionen werden so
eingearbeitet, als h"atten sie anstelle dieser Referenz in der
Kommandozeile gestanden - es ist also {\em nicht} wie bei der {\tt
ASCMD}-Variablen so, da"s sie vor allen anderen Kommandozeilenoptionen
abgearbeitet werden w"urden.
\par
Das Referenzieren eines Key-Files von einem Key-File selber ist nicht
erlaubt und wird von AS mit einer Fehlermeldung quittiert.
\par
F"ur den Fall, da"s Sie AS von einem anderen Programm oder einer Shell
aufrufen wollen und diese Shell nur Klein- oder Gro"sbuchstaben in der
Kommandozeile "ubergeben will, existiert folgendes Workaround: Wird vor
den Buchstaben der Option eine Tilde gesetzt, so werden die folgenden
Buchstaben immer als Kleinbuchstaben interpretiert.  Analog erzwingt
ein Lattenzaun die Interpretation als Gro"sbuchstaben.  Es ergeben
sich z.B. folgende Transformationen:
\begin{quote}{\tt
 /\verb!~!I $\longrightarrow$ /i \\
 -\verb!#!u $\longrightarrow$ -U}
\end{quote}
\par
Abh"angig vom Ablauf der Assemblierung endet der Assembler mit
folgenden Returncodes:
\begin{description}
\item[0]{fehlerfreier Ablauf, h"ochstens Warnungen aufgetreten}
\item[1]{Der Assembler hat nur die Aufrufparameter ausgegeben und
         endete danach sofort.}
\item[2]{Es sind Fehler bei der Assemblierung aufgetreten, es wurde
         kein Codefile erzeugt.}
\item[3]{Es trat ein fataler Fehler w"ahrend des Ablaufes auf, der
         zum sofortigen Abbruch gef"uhrt hat.}
\item[4]{Bereits w"ahrend des Starts des Assemblers ist ein Fehler
         aufgetreten.  Dies kann ein Parameterfehler oder eine fehlerhafte
         Overlay-Datei sein.}
\item[255]{Bei der Initialisierung ist irgendein interner Fehler 
         aufgetreten, der auf keinen Fall auftreten sollte...neu booten, 
         noch einmal probieren, und bei Reproduzierbarkeit mit mir 
         Verbindung aufnehmen!}
\end{description}

Zus"atzlich endet jede Assemblierung einer Datei mit einer kleinen
Statistik, die Fehlerzahlen, Laufzeit, Anzahl der Durchl"aufe und freien
Speicher ausgibt.  Bei eingeschaltetem Assembler-Listing wird diese
Statistik zus"atzlich auch in das Listing geschrieben.

OS/2 \marginpar{{\em OS/2}} erweitert wie Unix das Datensegment einer
Anwendung erst dann, wenn sie wirklich mehr Speicher anfordert.  Eine
Angabe wie
\begin{quote}{\tt
511 KByte verf"ugbarer Restspeicher
}\end{quote}
bedeutet also nicht einen nahenden Systemabsturz wegen Speichermangel,
sondern stellt nur den Abstand zu der Grenze dar, bei der OS/2 einfach
ein paar mehr Kohlen in den Ofen schaufelt...

Da es unter C \marginpar{{\em UNIX}}  auf verschiedenen Betriebssystemen
keine kompatible M"oglichkeit gibt, den noch verf"ugbaren Speicher bzw.
Stack zu ermitteln, fehlen bei der C-Version diese beiden Angaben ganz.

%%---------------------------------------------------------------------------

\section{Format der Eingabedateien}
\label{AttrTypes}

Wie die meisten Assembler auch erwartet AS genau einen Befehl pro Zeile
(Leerzeilen sind nat"urlich auch zugelassen).  Die Zeilen d"urfen nicht
l"anger als 255 Zeichen werden, dar"uber hinaus gehende Zeichen werden
abgeschnitten.
\par
Eine einzelne Zeile hat folgendes Format:
\begin{verbatim}
[Label[:]]<Befehl>[.Attribut] [Parameter[,Parameter..]] [;Kommentar]
\end{verbatim}
Der Doppelpunkt nach dem Label ist optional, falls das Label in der
ersten Spalte beginnt (woraus folgt, da"s der Befehl niemals in Spalte
1 beginnen darf).  Man mu"s ihn aber setzen, falls das Label nicht
in der ersten Spalte beginnt, damit AS es von einem Befehl unterscheiden
kann.  In letzterem Fall mu"s "ubrigens zwischen Doppelpunkt und dem
Befehl mindestens ein Leerzeichen stehen, falls der eingestellte
Zielprozessor zu denjenigen geh"ort, bei denen das Attribut auch
eine mit einem Doppelpunkt abgetrennte Formatangabe sein darf.  Dieser
Knopf ist aus Eindeutigkeitsgr"unden n"otig, da sonst keine
Unterscheidung zwischen Befehl mit Format und Label mit Befehl m"oglich
w"are.
\par
Einige Signalprozessorreihen von Texas Instruments verwenden den f"ur das
Label vorgesehenen Platz wahlweise auch f"ur einen Doppelstrich
(\verb!||!), der die parallele Ausf"uhrung mit der vorangehenden
Instruktion anzeigt.  Wenn diese beiden Instruktionen auf Maschinenebene
in einem einzigen Wort vereinigt werden (C3x), macht ein zus"atzliches
Label vor der zweiten Anweisung nat"urlich keinen Sinn und ist auch nicht
vorgesehen.  Anders sieht es beim C6x mit seinen Instruktionspaketen
variabler L"ange aus: Wer dort (unsch"onerweise...) mitten in ein Paket
hineinspringen will, mu"s das Label daf"ur in eine Extrazeile davor setzen
(das gleiche gilt "ubrigens auch f"ur Bedingungen, die aber zusammen mit
dem Doppelstrich in einer Zeile stehen d"urfen).
\par
Das Attribut wird von einer Reihe von Prozessoren benutzt, um
Spezialisierungen oder Kodierungsvarianten eines bestimmten Befehls zu
spezifizieren.  Die bekannteste Nutzung des Attributs ist die Angabe der
Operandengr"o"se, wie z. B. bei der 680x0-Familie (Tabelle
\ref{TabAttrs}).
\begin{table*}[htb]
\begin{center}\begin{tabular}{|l|l|l|}
\hline
Attribut & arithmetisch-logischer Befehl & Sprungbefehl \\
\hline
\hline
B     & Byte (8 Bit)                   & --------- \\
W     & Wort (16 Bit)                  & --------- \\
L     & Langwort (32 Bit)              & 16-Bit-Displacement \\
Q     & Vierfachwort (64 Bit)          & --------- \\
S     & Single Precision (32 Bit)      & 8-Bit-Displacement \\
D     & Double Precision (64 Bit)      & --------- \\
X     & Extended Precision (80/96 Bit) & 32-Bit-Displacement \\
P     & Dezimalgleitkomma (80/96 Bit)  & --------- \\
\hline
\end{tabular}\end{center}
\caption{Erlaubte Attribute (Beispiel 680x0) \label{TabAttrs}}
\end{table*}
\par
Da sich diese Anleitung nicht gleichzeitig als Handbuch f"ur die von AS
unterst"utzten Prozessorfamilien versteht, ist dies leider auch nicht der
richtige Platz, um hier alle m"oglichen Attribute f"ur alle unterst"utzten
Familien aufzuz"ahlen.  Es sei aber angemerkt, da"s i.a. nicht alle Befehle
alle Attribute zulassen, andererseits das Fortlassen eines Attributs meist
zur Verwendung der f"ur diese Familie ,,nat"urlichen'' Operandengr"o"se
f"uhrt.  Zum genaueren Studium greife man auf ein Programmierhandbuch f"ur
die jeweilige Familie zur"uck, z.B. in \cite{Williams} f"ur die 68000er.
\par
Bei TLCS-9000, H8/500 und M16(C) dient das Attribut sowohl der Angabe der
Operandengr"o"se, falls diese nicht durch die Operanden klar sein sollte,
als auch der des zu verwendenden Befehlsformates.
Dieses mu"s durch einen Doppelpunkt von der Operandengr"o"se getrennt werden,
z.B. so:
\begin{verbatim}
    add.w:g   rw10,rw8
\end{verbatim}
Was dieses Beispiel nicht zeigt, ist, da"s die Formatangabe auch ohne
Operandengr"o"se geschrieben werden darf.  Steht demgegen"uber eine
Operandengr"o"se ohne Formatangabe, verwendet AS automatisch das
k"urzeste Format.  Die erlaubten Befehlsformate und Operandengr"o"sen
sind vom Maschinenbefehl abh"angig und k"onnen z.B. \cite{Tosh9000},
\cite{HitH8_5}, \cite{MitM16} bzw. \cite{MitM16C} entnommen werden.
\par
Die Zahl der Befehlsparameter ist abh"angig vom Befehl und kann
prinzipiell zwischen 0 und 20 liegen.  Die Trennung der Parameter
voneinander erfolgt ausschlie"slich durch Kommas (Ausnahme: DSP56xxx,
dessen parallele Datentransfers durch Leerzeichen getrennt werden),
wobei in Klammern oder Hochkommas eingeschlossene Kommas nat"urlich
nicht beachtet werden.
\par
Anstelle eines Kommentars am Ende kann die Zeile auch nur aus einem
Kommentar bestehen, wenn er in der ersten Spalte beginnt.
\par
Bei den Leerzeichen zur Trennung einzelnen Komponenten darf es sich
genauso gut um Tabulatoren handeln.

%%---------------------------------------------------------------------------

\section{Format des Listings}

Das von AS bei Angabe der Kommandozeilenoptionen \tty{l} oder \tty{L}
erzeugte Listing l"a"st sich grob in folgende Teile gliedern:
\begin{enumerate}
\item{Wiedergabe des assemblierten Quellcodes;}
\item{Symbolliste;}
\item{Makroliste;}
\item{Funktionsliste;}
\item{Belegungsliste;}
\item{Querverweisliste.}
\end{enumerate}
Letztere beide werden nur erzeugt, wenn sie durch zus"atzliche
Kommandozeilenoptionen angefordert wurden.
\par
Im ersten Teil listet AS den kompletten Inhalt aller Quelldateien inklusive
des erzeugten Codes auf.  Eine Zeile in diesem Listing hat dabei folgende Form:
\begin{verbatim}
[<n>] <Zeile>/<Adresse> <Code> <Quelle>
\end{verbatim}
Im Feld $n$ zeigt AS die Include-Verschachtelungstiefe an.  Die
Hauptdatei (die Datei, mit der die Assemblierung begann), hat dabei die
Tiefe 0, von dort aus eingebundene Dateien haben Tiefe 1 usw.  Die Tiefe
0 wird dabei nicht angezeigt.
\par
Im Feld \tty{Zeile} wird die Zeilennummer bezogen auf die jeweilige Datei
ausgegeben.  Die erste Zeile einer Datei hat dabei Nummer 1.  Die Adresse,
an der der f"ur diese Zeile erzeugte Code abgelegt wurde, folgt hinter dem
Schr"agstrich im Feld \tty{Adresse}.
\par
Der erzeugte Code selber steht dahinter im Feld \tty{Code} in
hexadezimaler Schreibweise.  Je nach Prozessortyp und aktuellem Segment
k"onnen die Werte entweder als Bytes oder 16/32-Bit-Worte formatiert sein.
Sollte mehr Code erzeugt worden sein, als in das Feld hineinpa"st, so
werden im Anschlu"s an die Zeile weitere Zeilen erzeugt, in denen nur
dieses Feld belegt ist.
\par
Im Feld \tty{Quelle} schlu"sendlich wird die Zeile aus der Quelldatei in
ihrer Originalform ausgegeben.
\par
Die Symboltabelle ist so ausgelegt, da"s sie nach M"oglichkeit immer in 80
Spalten dargestellt werden kann.  F"ur Symbole ,,normaler L"ange'' wird
eine zweispaltige Ausgabe gew"ahlt.  Sollten einzelne Symbole mit ihrem
Wert die Grenze von 40 Spalten "uberschreiten, werden sie in einer
einzelnen Zeile ausgegeben.  Die Ausgabe erfolgt in alphabetischer
Reihenfolge.  Symbole, die zwar definiert, aber nie benutzt wurden,
werden mit einem vorangestellten Stern (\verb!*!) gekennzeichnet.
\par
Die bisher genannten Teile sowie die Auflistung aller definierten
Makros / Funktionen lassen sich selektiv aus dem Gesamtlisting ein-und
ausblenden, und zwar mit dem bereits erw"ahnten \tty{t}-Kommandozeilenschalter.
Intern existiert in AS ein Byte, dessen Bits repr"asentieren, welche Teile
ausgegeben werden sollen.  Die Zuordnung von Bits zu den Teilen ist in
Tabelle \ref{TabTBits} aufgelistet.
\par
\begin{table*}[p]
\begin{center}\begin{tabular}{|l|l|}
\hline
Bit & Teil \\
\hline
\hline
0   & Quelldatei(en)+erzeugter Code \\
1   & Symboltabelle \\
2   & Makroliste \\
3   & Funktionsliste \\
4   & Zeilennumerierung \\
5   & Registersymboltabelle \\
7   & Zeichentabellenliste \\
\hline
\end{tabular}\end{center}
\caption{Zuordnung der Bits zu den Listingkomponenten\label{TabTBits}}
\end{table*}
Defaultm"a"sig sind alle Bits auf 1 gesetzt, bei Verwendung des Schalters
\begin{verbatim}
-t <Maske>
\end{verbatim}
werden die in \verb!<Maske>! gesetzten Bits gel"oscht, so da"s die entsprechenden
Listing-Teile unterdr"uckt werden.  Analog lassen sich mit einem Pluszeichen
einzelne Teile wieder einschalten, falls man es in der \tty{ASCMD}-Variablen
"ubertrieben hat...will man z.B. nur die Symboltabelle haben, so reicht
\begin{verbatim}
-t 2  .
\end{verbatim}
In der Belegungsliste werden f"ur jedes Segment einzeln die belegten Bereiche
hexadezimal ausgegeben.  Handelt es sich bei einem Bereich um eine einzige
Adresse, wird nur diese ausgegeben, ansonsten erste und letzte Adresse.
\par
In der Querverweisliste wird f"ur jedes definierte Symbol in alphabetischer
Reihenfolge eine Ausgabe folgender Form erzeugt:
\begin{verbatim}
Symbol <Symbolname> (=<Wert>,<Datei>/<Zeile>):
 Datei <Datei 1>:
 <n1>[(m1)]  ..... <nk>[(mk)]
 .
 .
 Datei <Datei l>:
 <n1>[(m1)]  ..... <nk>[(mk)]
\end{verbatim}
F"ur jedes Symbol wird aufgelistet, in welchen Dateien es in welchen Zeilen
angesprochen wurde.  Sollte ein Symbol mehrmals in der gleichen Zeile
benutzt worden sein, so wird dies durch eine in Klammern gesetzte Anzahl
hinter der Zeilennummer angedeutet.  Sollte ein Symbol niemals benutzt
worden sein, erscheint es auch nicht in der Liste; entsprechend erscheint
eine Datei auch "uberhaupt nicht in der Liste eines Symbols, falls es in
der entsprechenden Datei nicht referenziert wurde.
\par
\bb{ACHTUNG!} AS kann dieses Listing nur dann korrekt aufs Papier bringen,
wenn man ihm vorher die L"ange und Breite des Ausgabemediums mit Hilfe des
\tty{PAGE}-Befehls (siehe dort) mitgeteilt hat!  Der voreingestellte
Default sind 60 Zeilen und eine unbegrenzte Zeilenbreite.

%%---------------------------------------------------------------------------

\section{Symbolkonventionen}
\label{SectSymConv}

Symbole d"urfen zwar (wie in der Einleitung bereits angedeutet) bis zu
255 Zeichen lang werden und werden auch auf der ganzen L"ange
unterschieden, die Symbolnamen m"ussen aber einigen Konventionen
gen"ugen:
\par
Symbolnamen d"urfen aus einer beliebigen Kombination von Buchstaben,
Ziffern, Unterstrichen und Punkten bestehen, wobei das erste Zeichen
keine Ziffer sein darf.  Der Punkt wurde nur zugelassen, um der
MCS-51-Notation von Registerbits zu gen"ugen, und sollte m"oglichst nicht in
eigenen Symbolnamen verwendet werden.  Zur Segmentierung von Symbolnamen
sollte auf jeden Fall der Unterstrich und nicht der Punkt verwendet werden.
\par
Defaultm"a"sig ist AS nicht case-sensitiv, es ist also egal, ob man
Gro"s-oder Kleinbuchstaben verwendet.  Mittels des Kommandozeilenschalters
\tty{U} l"a"st sich AS jedoch in einen Modus umschalten, in dem Gro"s- und
Kleinschreibung unterschieden wird. Ob AS umgeschaltet wurde, kann mit dem
vordefinierten Symbol \tty{CASESENSITIVE} ermittelt werden: TRUE bedeutet
Unterscheidung, FALSE keine.
\par
Tabelle \ref{TabPredefined} zeigt die wichtigsten, von AS vordefinierten
Symbole.
\begin{table*}[p]
\begin{center}\begin{tabular}{|l|l|}
\hline
Name             & Bedeutung \\
\hline
\hline
\tty{TRUE}             & logisch ,,wahr'' \\
\tty{FALSE}            & logisch ,,falsch'' \\
\tty{CONSTPI}          & Kreiszahl Pi (3.1415.....) \\
\tty{VERSION}          & Version von AS in BCD-Kodierung, \\
                       & z.B. 1331 hex f"ur Version 1.33p1 \\
\tty{ARCHITECTURE}     & Zielplattform, f"ur die AS "ubersetzt wurde, \\
                       & in der Form Prozesor-Hersteller-Betriebssystem \\
\tty{DATE}             & Datum und \\
\tty{TIME}             & Zeitpunkt der Assemblierung (Beginn) \\
\tty{MOMCPU}           & momentan gesetzte Ziel-CPU \\
\tty{MOMCPUNAME}       & dito, nur als voll ausgeschriebener String \\
\tty{MOMFILE}          & augenblickliche Quelldatei \\
\tty{MOMLINE}          & Zeilennummer in Quelldatei \\
\tty{MOMPASS}          & Nummer das laufenden Durchgangs \\
\tty{MOMSECTION}       & Name der aktuellen Sektion oder \\
                       & Leerstring \\
\tty{MOMSEGMENT}       & Name des mit \tty{SEGMENT} gew"ahlten \\
                       & Adre"sraumes \\
\verb!*!, \$ bzw. \tty{PC} & mom. Programmz"ahler \\
\hline
\end{tabular}\end{center}
\caption{Vordefinierte Symbole\label{TabPredefined}}
\end{table*}
\bb{VORSICHT!}  W"ahrend es im case-insensitiven Modus egal ist,
mit welcher Kombination von Gro"s- und Kleinbuchstaben man 
vordefinierte Symbole anspricht, mu"s man sich im case-sensitiven
Modus exakt an die oben angegebene Schreibweise (nur Gro"sbuchstaben)
halten!
\par
Zus"atzlich definieren einige Pseudobefehle noch Symbole, die eine
Abfrage des damit momentan eingestellten Wertes erm"oglichen.  Deren
Beschreibung findet sich bei den zugeh"origen Befehlen.
\par
Ein etwas verstecktes (und mit Vorsicht zu nutzendes) Feature ist,
Symbolnamen aus String-Variablen zusammenzubauen, indem man den
Namen des Strings mit geschweiften Klammern in den Symbolnamen
einbaut.  So kann man z.B. den Namen eines Symbols anhand des
Wertes eines anderen Symbols festlegen:
\begin{verbatim}
cnt		set	cnt+1
temp		equ	"\{CNT}"
		jnz	skip{temp}
		.
		.
skip{temp}:	nop
\end{verbatim}
\bb{ACHTUNG!}  Der Programmierer ist selber daf"ur verantwortlich,
da"s sich dabei g"ultige Symbolnamen ergeben!
\par
Eine vollst"andige Auflistung aller von AS verwendeten Symbolnamen
findet sich in Anhang \ref{AppInternSyms}.
\par
Neben seinem Wert besitzt auch jedes Symbol eine Markierung, zu welchen
{\em Segment} es geh"ort.  In erster Linie wird eine solche Unterscheidung
bei Prozessoren ben"otigt, die mehrere Adre"sr"aume besitzen.  AS kann mit
dieser Zusatzinformation bei Zugriffen "uber ein Symbol warnen, wenn ein
f"ur diesen Adre"sraum ungeeigneter Befehl verwendet wird.  Ein
Segmentattribut wird einem Symol automatisch angeh"angt, wenn es als Label
oder mit einem Spezialbefehl (z.B. \tty{BIT}) definiert wird; ein mit
dem ,,Universalbefehl'' \tty{SET} oder \tty{EQU} definiertes Symbol ist
jedoch ,,typenlos'', d.h. seine Verwendung wird niemals Warnungen
ausl"osen.  Das Segmentattribut eines Symbols kann mit der eingebauten
Funktion \tty{SYMTYPE} abgefragt werden, etwa so:
\begin{verbatim}
Label:
        .
        .
Attr    equ     symtype(Label)  ; ergibt 1
\end{verbatim}
Den einzelnen Segmenttypen sind die in Tabelle \ref{TabSegNums}
aufgelisteten Nummern zugeordnet.  Die aus der Ordnung normaler Symbole
etwas herausfallenden Registersymbole sind n"aher in Abschnitt
\ref{SectRegSyms} erl"autert.  Mit einem undefinierten Symbol als Argument
liefert die \tty{SYMTYPE}-Funktion -1 als Ergebnis.
\begin{table}[htb]
\begin{center}
\begin{tabular}{|l|c|}
\hline
Segment & R"uckgabewert \\
\hline
$<$keines$>$ & 0 \\
CODE & 1 \\
DATA & 2 \\
IDATA & 3 \\
XDATA & 4 \\
YDATA & 5 \\
BITDATA & 6 \\
IO & 7 \\
REG & 8 \\
ROMDATA & 9 \\
$<$Registersymbol$>$ & 128 \\
\hline
\end{tabular}
\end{center}
\caption{R"uckgabewerte der \tty{SYMTYPE}-Funktion\label{TabSegNums}}
\end{table}

%%---------------------------------------------------------------------------

\section{Formelausdr"ucke}

An den meisten Stellen, an denen der Assembler Zahlenangaben erwartet,
k"onnen nicht nur einfache Symbole oder Konstanten angegeben werden,
sondern ganze Formelausdr"ucke.  Bei den Komponenten der Formelausdr"ucke
kann es sich sowohl um ein einzelnes Symbol als auch um eine Konstante
handeln.  Konstanten d"urfen entweder Integer-, Gleitkomma-, oder
Stringkonstanten sein.

\subsection{Integerkonstanten}
\label{SectIntConsts}

Integerkonstanten bezeichnen ganze Zahlen.  Sie d"urfen entweder als eine
Folge von Ziffern oder als eine Reihe von in {\em einfachen} Hochkommas
eingeschlossenen Zeichen geschrieben werden.  Werden sie als Ziffernfolgen
geschrieben, so kann dies in verschiedenen Zahlensystemen erfolgen, deren
Kennzeichnung von verwendeten Zielprozessor abh"angt (Tabelle
\ref{TabSystems}).
\par
\begin{table*}[htbp]
\begin{center}\begin{tabular}{|l|c|c|c|}
\hline
            & Intel-Modus      & Motorola-Modus       &   C-Modus  \\
            & (Intel, Zilog,   & (Rockwell, Motorola, &  (PowerPC, \\
            & Thomson, Texas,  &  Microchip, Thomson, &   AMD29K,  \\
            & Toshiba, NEC,    &  Hitachi, Atmel)     &   National,\\
            & Siemens, Philips, &                     &   Symbios) \\
            & Fujitsu, Fairchild) &                   & \\
\hline
\hline
dezimal     & direkt           & direkt               & direkt \\
hexadezimal & nachgestelltes H & vorangestelltes \$   & vorangestelltes 0x \\
bin"ar      & nachgestelltes B & vorangestelltes \%   & vorangestelltes 0b \\
oktal       & nachgestelltes O & vorangestelltes @    & vorangestellte 0 \\
\hline
\end{tabular}\end{center}
\caption{m"ogliche Zahlensysteme\label{TabSystems}}
\end{table*}
Falls das Zahlensystem nicht explizit durch vor-oder nachgestelle Zeichen
vorgegeben wird, nimmt AS die Basis an, die mit dem {\tt RADIX}-Befehl
vorgegeben wurde (der Default dieser Einstellung ist wiederum 10).  Mit
diesem Befehl lassen sich auch ,,ungew"ohnliche" Zahlensysteme, d.h.
andere als 2, 8, 10 oder 16 einstellen.

G"ultige Ziffern sind die Zahlen 0 bis 9 sowie die Buchstaben A bis Z
(Wert 10 bis 35) bis zur Basis des Zahlensystems minus eins.  Die
Verwendung von Buchstaben in Integerkonstanten bringt allerdings auch
einige Mehrdeutigkeiten mit sich, da Symbolnamen ja auch Ketten aus Zahlen
und Buchstaben sind: Ein Symbolname darf nicht mit einem Zeichen von 0 bis
9 beginnen, was bedeutet, da"s eine Integerkonstante, die nicht durch ein
anderes Sonderzeichen eindeutig als solche erkennbar ist, niemals mit
einem Buchstaben beginnen darf; notfalls mu"s man eine eigentlich
"uberfl"ussige Null voranstellen.  Der bekannteste Fall ist das Scheiben
von Hexadezimalkonstanten im Intel-Modus: Ist die vorderste Stelle
zwischen A und F, so hilft das hintangestellte H "uberhaupt nichts, es
mu"s noch eine Null davor (statt F0H also 0F0H).  Die Motorola-oder
C-Syntax, die beide das Zahlensystem am Anfang einer Integerkonstante
kennzeichnen, kennen dieses Problem nicht. (\ii{hihihi!}).

Reichlich heimt"uckisch ist auch, da"s bei immer h"oheren, mit {\tt RADIX}
eingestellten Zahlensystemen, die bei Intel- und C-Syntax benutzten
Buchstaben zur Zahlensystemkennung immer weiter ,,aufgefressen'' werden; so
kann man z.B. nach {\tt RADIX 16} keine bin"aren Konstanten mehr
schreiben, und ab {\tt RADIX 18} in Intel-Syntax auch keine hexadezimalen
Konstanten mehr.  Also {\bf VORSICHT!}

Mit Hilfe des \tty{RELAXED}-Befehls (siehe Abschnitt \ref{SectRELAXED})
kann die starre Zuordnung einer Schreibweise zu einem Zielprozessor
aufgehoben werden, so da"s man eine beliebige Schreibweise verwenden
kann (auf Kosten der Kompatibilit"at zu Standard-Assemblern).
Defaultm"a"sig ist diese Option aber ausgeschaltet.

Wie bereits angesprochen, k"onnen Integer-Konstanten auch als ASCII-Werte
geschrieben werden, so entsprechen
\begin{verbatim}
'A'    ==$41
'AB'   ==$4142
'ABCD' ==$41424344
\end{verbatim}
Wichtig ist, da"s hier die Zeichen in {\em einfachen Hochkommas}
geschrieben werden, um sie von den weiter unten beschriebenen
Stringkonstanten zu unterscheiden.

\subsection{Gleitkommakonstanten}

Gleitkommazahlen werden in der "ublichen halblogarithmischen
Schreibweise geschrieben, die in der allgemeinsten Form
\begin{verbatim}
 [-]<Vorkommastellen>[.Nachkommastellen][E[-]Exponent]
\end{verbatim}
lautet. \bb{ACHTUNG!} Der Assembler versucht eine Konstante zuerst als
Integerkonstante zu verstehen und macht erst dann einen Versuch mit
Gleitkomma, falls dies gescheitert ist.  Will man aus irgendwelchen
Gr"unden die Auswertung als Gleitkommazahl erzwingen, so kann man
dies durch Dummy-Nachkommastellen erreichen, z.B. \tty{2.0} anstelle
\tty{2}.

\subsection{Stringkonstanten}
\label{SectStringConsts}

Stringkonstanten m"ussen in {\em doppelte Hochkommas} (um sie von den oben
beschrieben ASCII-Integers zu unterscheiden) eingeschlossen werden. Um nun
aber auch G"ansef"u"schen und Sonderzeichen ohne Verrenkungen in
String-Konstanten einbauen zu k"onnen, wurde ein ,,Escape-Mechanismus''
eingebaut, der Programmierer(inne)n aus C bekannt vorkommen d"urfte:

Schreibt man einen Backslash mit einer maximal dreiziffrigen Zahl im
String, so versteht der Assembler dies als Zeichen mit dem entsprechenden
dezimalen ASCII-Wert.  Alternativ kann der Zahlenwert auch hexadezimal
oder oktal mit einem vorangestellten x oder einer vorangestellten 0
geschrieben werden.  F"ur die hexadezimale Schreibweise reduziert sich die
Maximalanzahl von Stellen auf 2.  So kann man z.B. mit {\tt\verb!\3!} ein
ETX-Zeichen definieren.  Vorsicht allerdings mit der Definition von
NUL-Zeichen!  Da die C-Version \marginpar{{\em UNIX}} von AS momentan
intern zur Speicherung von String-Symbolen C-Strings benutzt (die durch
NUL-Zeichen terminiert werden), sind NUL-Zeichen in Strings momentan nicht
portabel!

Einige besonders h"aufig gebrauchte Steuerzeichen kann man auch mit
folgenden Abk"urzungen erreichen:
\begin{quote}\begin{tabbing}
\hspace{4cm} \= \hspace{4cm} \= \kill
\verb!\b! : Backspace \> \verb!\a! : Klingel        \> \verb!\e! : Escape \\
\verb!\t! : Tabulator \> \verb!\n! : Zeilenvorschub \> \verb!\r! : Wagenr"ucklauf \\
\verb!\\! : Backslash \> \verb!\'! oder \verb!\h! : Hochkomma \\
\verb!\"! oder \verb!\i! : G"ansef"u"schen \\
\end{tabbing}\end{quote}
Die Kennbuchstaben d"urfen sowohl gro"s als auch klein geschrieben
werden.
\par
"Uber dieses Escape-Zeichen k"onnen sogar Formelausdr"ucke in den
String eingebaut werden, wenn sie in geschweifte Klammern eingefa"st
werden: z.B. ergibt
\begin{verbatim}
    message "Wurzel aus 81 : \{sqrt(81)}"
\end{verbatim}
die Ausgabe
\begin{verbatim}
    Wurzel aus 81 : 9
\end{verbatim}
Der Assembler w"ahlt anhand des Formelergebnistyps die richtige
Ausgabeform, zu vermeiden sind lediglich weitere Stringkonstanten
im Ausdruck, da der Assembler bei der Gro"s-zu-Kleinbuchstabenumwandlung
sonst durcheinanderkommt.  Integer-Ausdr"ucke werden defaultm"a"sig
hexadezimal ausgegeben, dies l"a"st sich jedoch mit dem
\tty{OUTRADIX}-Befehl "andern.
\par
Bis auf den Einbau von Formelausdr"ucken ist dieser Escape-Mechanismus
auch in als ASCII definierten Integerkonstanten zul"assig, z.B. so:
\begin{verbatim}
   move.b   #'\n',d0
\end{verbatim}
Jedoch hat alles seine Grenzen, weil der dar"uberliegende Splitter, der
die Zeile in Opcode und Parameter zerlegt, nicht wei"s, womit er da
eigentlich arbeitet, z.B. hier:
\begin{verbatim}
   move.l   #'\'abc',d0
\end{verbatim}
Nach dem dritten Hochkomma findet er das Komma nicht mehr, weil er
vermutet, da"s eine weitere Zeichenkonstante beginnt, und eine
Fehlermeldung "uber eine falsche Parameterzahl ist die Folge.  Abhilfe
w"are z.B., \verb!\h! anstelle \verb!\'! zu schreiben.

\subsection{Evaluierung}

Die Berechnung von im Formelausdruck entstehenden Zwischenergebnissen
erfolgt immer mit der h"ochsten verf"ugbaren Wortbreite, d.h. 32 Bit f"ur
Ganzzahlen, 80 Bit f"ur Gleitkommazahlen und 255 Zeichen f"ur Strings.
Eine eventuelle Pr"ufung auf Wertebereichs"uberschreitung findet erst am
Endergebnis statt.
\par
Die portable C-Version \marginpar{{\em UNIX}} kann nur mit
64-Bit-Gleitkommazahlen umgehen, ist daher auf einen Maximalwert von ca.
$10^{308}$ beschr"ankt.  Als Ausgleich werden auf einigen Plattformen
Integers mit 64 Bit Breite behandelt.

\subsection{Operatoren}

Der Assembler stellt zur Verkn"upfung die in Tabelle \ref{TabOps} genannten
Operanden zur Verf"ugung.
\begin{table*}[htbp]
\begin{center}\begin{tabular}{|c|l|c|c|c|c|c|}
\hline
Op. & Funktion & \#Ops. & Int & Float & String & Rang \\
\hline
\hline
$<>$        & Ungleichheit         & 2 & ja   & ja   & ja   & 14 \\
$>=$        & gr"o"ser o. gleich   & 2 & ja   & ja   & ja   & 14 \\
$<=$        & kleiner o. gleich    & 2 & ja   & ja   & ja   & 14 \\
$<$         & echt kleiner         & 2 & ja   & ja   & ja   & 14 \\
$>$         & echt gr"o"ser        & 2 & ja   & ja   & ja   & 14 \\
$=$         & Gleichheit           & 2 & ja   & ja   & ja   & 14 \\
$==$        & Alias f"ur $=$       &   &      &      &      &    \\
            & & & & & &  \\
$!!$        & log. XOR             & 2 & ja   & nein & nein & 13 \\
$||$        & log. OR              & 2 & ja   & nein & nein & 12 \\
\&\&        & log. AND             & 2 & ja   & nein & nein & 11 \\
\verb! ~~ ! & log. NOT             & 1 & ja   & nein & nein & 2 \\
            & & & & & &  \\
-           & Differenz            & 2 & ja   & ja   & nein & 10 \\
+           & Summe                & 2 & ja   & ja   & ja   & 10 \\
\#          & Modulodivision       & 2 & ja   & nein & nein & 9 \\
/           & Quotient             & 2 & ja*) & ja   & nein & 9 \\
\verb! * !  & Produkt              & 2 & ja   & ja   & nein & 9 \\
\verb! ^ !  & Potenz               & 2 & ja   & ja   & nein & 8 \\
            & & & & & &  \\
$!$         & bin"ares XOR         & 2 & ja   & nein & nein & 7 \\
$|$         & bin"ares OR          & 2 & ja   & nein & nein & 6 \\
\&          & bin"ares AND         & 2 & ja   & nein & nein & 5 \\
$><$        & Bitspiegelung        & 2 & ja   & nein & nein & 4 \\
$>>$        & log. Rechtsschieben  & 2 & ja   & nein & nein & 3 \\
$<<$        & log. Linksschieben   & 2 & ja   & nein & nein & 3 \\
\verb! ~ !  & bin"ares NOT         & 1 & ja   & nein & nein & 1 \\
\hline
\multicolumn{7}{|l|}{*) Rest wird verworfen} \\
\hline
\end{tabular}\end{center}
\caption{in AS definierte Operatoren\label{TabOps}}
\end{table*}
Unter ,,Rang'' ist dabei die Priorit"at zu verstehen, die dieser Operator bei
der Teilung eines Ausdruckes in Unterausdr"ucke hat, der rangh"ochste
Operator wird also \ii{zuletzt} ausgewertet.  Die Reihenfolge der
Evaluierung l"a"st sich durch Klammerung neu festlegen.
\par
Die Vergleichsoperatoren liefern TRUE, falls die Bedingung zutrifft,
und FALSE falls nicht.  Vergleiche betrachten Integerzahlen dabei als
32 Bit breit und vorzeichenbehaftet. F"ur die logischen Operatoren
ist ein Ausdruck TRUE, falls er ungleich 0 ist, ansonsten FALSE.
\par
Die Bitspiegelung ist wohl etwas erkl"arungsbed"urftig: Der Operator
spiegelt die untersten Bits im ersten Operanden, l"a"st die
dar"uberliegenden Bits aber unver"andert.  Die Zahl der zu spiegelnden
Bits ist der rechte Operand und darf zwischen 1 und 32 liegen.
\par
Eine keine Fu"sangel beim bin"aren Komplement: Da die Berechnung
grunds"atzlich auf 32- oder 64-Bit-Ebene erfolgt, ergibt seine Anwendung
auf z.B. 8-Bit-Masken "ublicherweise Werte, die durch voranstehende
Einsen nicht mehr im entferntesten in 8-Bit-Zahlen hineinpassen.  Eine
bin"are UND-Verkn"upfung mit einer passenden Maske ist daher unvermeidlich!

\subsection{Funktionen}

Zus"atzlich zu den Operatoren definiert der Assembler noch eine Reihe
in erster Linie transzendenter Funktionen mit Gleitkommaargument, die
Tabellen \ref{TabFuncs1} und \ref{TabFuncs2} auflisten.
\begin{table*}[htbp]
\begin{center}\begin{tabular}{|l|l|l|l|}
\hline
Name     & Funktion             & Argument & Ergebnis \\
\hline
\hline
SQRT     & Quadratwurzel        & $arg \geq 0$ & Gleitkomma \\
         &                      & & \\
SIN      & Sinus                & $arg \in \rz$ & Gleitkomma \\
COS      & Kosinus              & $arg \in \rz$ & Gleitkomma \\
TAN      & Tangens              & $arg \neq (2*n+1)*\frac{\pi}{2}$ & Gleitkomma \\
COT      & Kotangens            & $arg \neq n*\pi$ & Gleitkomma \\
         &                      & & \\
ASIN     & inverser Sinus       & $\mid arg \mid \leq 1$ & Gleitkomma \\
ACOS     & inverser Kosinus     & $\mid arg \mid \leq 1$ & Gleitkomma \\
ATAN     & inverser Tangens     & $arg \in \rz$ & Gleitkomma \\
ACOT     & inverser Kotangens   & $arg \in \rz$ & Gleitkomma \\
         &                      & & \\
EXP      & Exponentialfunktion  & $arg \in \rz$ & Gleitkomma \\
ALOG     & 10 hoch Argument     & $arg \in \rz$ & Gleitkomma \\
ALD      & 2 hoch Argument      & $arg \in \rz$ & Gleitkomma \\
SINH     & hyp. Sinus           & $arg \in \rz$ & Gleitkomma \\
COSH     & hyp. Kosinus         & $arg \in \rz$ & Gleitkomma \\
TANH     & hyp. Tangens         & $arg \in \rz$ & Gleitkomma \\
COTH     & hyp. Kotangens       & $arg \neq 0$ & Gleitkomma \\
         &                      & & \\
LN       & nat. Logarithmus     & $arg > 0$ & Gleitkomma \\
LOG      & dek. Logarithmus     & $arg > 0$ & Gleitkomma \\
LD       & 2er Logarithmus      & $arg > 0$ & Gleitkomma \\
ASINH    & inv. hyp. Sinus      & $arg \in \rz$ & Gleitkomma \\
ACOSH    & inv. hyp. Kosinus    & $arg \geq 1$ & Gleitkomma \\
ATANH    & inv. hyp. Tangens    & $\mid arg \mid < 1$ & Gleitkomma \\
ACOTH    & inv. hyp. Kotangens  & $\mid arg \mid > 1$ & Gleitkomma \\
         &                      & & \\
INT      & ganzzahliger Anteil  & $arg \in \rz$ & Integer \\
         &                      & & \\
BITCNT   & bin"are Quersumme    & Integer      & Integer \\
FIRSTBIT & niedrigstes 1-Bit    & Integer      & Integer \\
LASTBIT  & h"ochstes 1-Bit      & Integer      & Integer \\
BITPOS   & einziges 1-Bit       & Integer      & Integer \\
         &                      & & \\
SGN      & Vorzeichen (0/1/-1)  & Integer oder & Integer \\
         &                      & Gleitkomma   & \\
\hline
\end{tabular}\end{center}
\caption{vordefinierte Funktionen in AS - Teil 1 (Integer- und
         Gleitkommafunktionen)\label{TabFuncs1}}
\end{table*}
\begin{table*}[htb]
\begin{center}\begin{tabular}{|l|l|l|l|}
\hline
Name     & Funktion             & Argument & Ergebnis \\
\hline
\hline
ABS      & Betrag               & Integer oder & Integer oder \\
         &                      & Gleitkomma   & Gleitkomma \\
TOUPPER  & pass. Gro"sbuchstabe & Integer      & Integer \\
TOLOWER  & pass. Kleinbuchstabe & Integer      & Integer \\
UPSTRING  & wandelt alle Zeichen & String & String \\
          & in Gro"sbuchstaben   &        & \\
LOWSTRING & wandelt alle Zeichen & String & String \\
          & in Kleinbuchstaben   &        & \\
STRLEN    & liefert L"ange eines & String & Integer \\
          & Strings              &        & \\
SUBSTR    & extrahiert Teil eines & String, & String \\
          & Strings              & Integer, & \\
          &                      & Integer & \\
STRSTR    & sucht Teilstring in  & String, & Integer \\
          & einem String         & String & \\
VAL       & evaluiert Stringin-  & String & abh. von \\
          & halt als Ausdruck    &        & Argument \\
\hline
\end{tabular}\end{center}
\caption{vordefinierte Funktionen in AS - Teil 2
         (Integer- und String-Funk\-tio\-nen)\label{TabFuncs2}}
\end{table*}
Die Funktionen \tty{FIRSTBIT}, \tty{LASTBIT} und \tty{BITPOS} liefern
als Ergebnis -1, falls "uberhaupt kein bzw. nicht genau ein Bit gesetzt
ist. Zus"atzlich gibt \tty{BITPOS} in einem solchen Fall eine
Fehlermeldung aus.
\par
Die String-Funktion \tty{SUBSTR} erwartet als ersten Parameter den
Quellstring, als zweiten die Startposition und als dritten die Anzahl zu
extrahierender Zeichen (eine 0 bedeutet, alle Zeichen bis zum Ende zu
extrahieren).  \tty{STRSTR} liefert das erste Auftreten des zweiten Strings
im ersten bzw. -1, falls das Suchmuster nicht gefunden wurde.  Beide
Funktionen numerieren die Zeichen in einem String ab 0 durch!
\par
Wenn eine Funktion auch Gleitkommaargumente erwartet, so soll
dies nicht bedeuten, da"s man nicht z.B.
\begin{verbatim}
wur2   equ      sqrt(2)
\end{verbatim}
schreiben d"urfte --- in solchen F"allen findet automatisch eine
Typkonvertierung statt.  Umgekehrt mu"s allerdings die \tty{INT}-Funktion
angewandt werden, um eine Gleitkommazahl ganz zu bekommen.  Bei der
Benutzung dieser Funktion ist zu beachten, da"s sie als Ergebnis
immer einen vorzeichenbehafteten Integer liefert, sie hat also
einen Wertebereich von ca. +/-2.0E9.
\par
Schaltet man AS in den case-sensitiven Modus, so k"onnen im
Gegensatz zu vordefinierten Symbolen die vordefinierten Funktionen
weiterhin in beliebiger Schreibweise angesprochen werden.  Bei
selbstdefinierten Funktionen (siehe Abschnitt \ref{SectFUNCTION}
wird allerdings unterschieden.  Dies  hat zur Folge, da"s z.B. bei
der Definition einer Funktion \tty{Sin} man mit \tty{Sin} diese
Funktion auch erreicht, mit allen anderen Schreibweisen jedoch die
eingebaute Funktion.
\par
F"ur die korrekte Umwandlung \marginpar{{\em DOS/}} von Klein-zu
Gro"sbuchstaben ist eine DOS-Version $\geq$ 3.30
erforderlich.

\vspace{2mm}
\marginpar{{\em DPMI}}

%%---------------------------------------------------------------------------

\section{Vorw"artsreferenzen und andere Desaster}
\label{ForwRefs}

Dieser Abschnitt ist das Produkt eines gewissen Grolls auf die (durchaus
legale) Art und Weise, wie einige Leute programmieren, die in Zusammenhang
mit AS bisweilen das eine oder andere Problem verursachen kann.  Die Rede
ist hier von sogenannten ,,Vorw"artsreferenzen''.  Was unterscheidet eine
Vorw"artsreferenz von einer normalen Referenz?  Dazu sehe man sich folgendes
Programmbeispiel an (man sehe mir bitte meine -- auch im Rest dieser Anleitung
anzutreffende -- 68000-Lastigkeit nach):
\begin{verbatim}
        move.l  d0,#10
loop:   move.l  d1,(a1)
        beq     skip
        neg.l   d1
skip:   move.l  (a1+),d1
        dbra    d0,loop
\end{verbatim}
Denkt man sich den Scheifenrumpf mit dem Sprung weg, so bleibt ein
"au"serst angenehm zu assemblierendes Programm "ubrig: die einzige
Referenz ist der R"ucksprung zum Anfang des Rumpfes, und da ein
Assembler ein Programm von vorne nach hinten durcharbeitet, hat er
den Symbolwert bereits ermittelt, bevor er ihn zum erstem Mal ben"otigt.
Sofern man ein Programm hat, das nur solche R"uckw"artsreferenzen besitzt,
ist man in der angenehmen Lage, nur einmal durch den Quellcode gehen zu
m"ussen, um den korrekten und optimalen Maschinencode zu finden.  Einige
Hochsprachen wie Pascal mit ihrer strikten Regel, da"s alles vor der ersten
Benutzung definiert sein mu"s, nutzen genau diese Eigenschaft aus, um den
"ubersetzungsvorgang zu beschleunigen.

Leider ist die Sache im Falle von Assembler nicht so einfach, denn man
will ja bisweilen auch vorw"arts im Code springen oder mu"s aus bestimmten
Gr"unden Variablendefinitionen hinter den Code verlegen.  Dies ist
im Beispiel der Fall f"ur den bedingten Sprung, mit dem ein anderer
Befehl "ubersprungen wird.  Wenn der Assembler im ersten Durchlauf auf
den Sprungbefehl trifft, so sieht er sich mit der Situation konfrontiert,
entweder die Teilfelder der Instruktion, die die Sprungadresse beinhalten,
leerzulassen, oder seitens des Formelparsers (der das Adre"sargument ja
auswerten mu"s) anstelle des korrekten, aber unbekannten Wertes einen Wert
anzubieten, der ,,niemandem wehtut''.  Bei einem einfachen Assembler, der
nur eine Zielarchitektur kennt und bei dem sich die betroffenen Befehle
an einer Hand abz"ahlen lassen, wird man sicher die erste Variante w"ahlen,
bei AS mit seinen vielen Dutzend Zielen w"are die Zahl der Sonderabfragen
aber extrem hoch geworden, so da"s nur der zweite Weg in Frage kam: Falls
im ersten Pass ein unbekanntes Symbol auftaucht, so liefert der Formelparser
den momentanen Stand des Programmz"ahlers als Ergebnis zur"uck!  Nur dieser
Wert ist geeignet, relativen Spr"ungen mit Sprungdistanzen unbekannter
L"ange eine Adresse anzubieten, die nicht zu Fehlern f"uhrt.  Dies beantwortet
auch die bisweilen gestellte Frage, warum in einem Listing des ersten
Passes (dies bleibt z.B. stehen, wenn AS aufgrund anderer Fehler den
zweiten Pass erst gar nicht beginnt), z.T. falsche Adressen im erzeugten
Bin"arcode gezeigt werden - dies sind noch nicht aufgel"oste 
Vorw"artsreferenzen.  

Das obige Beispiel offenbart allerdings noch eine weitere Schwierigkeit
von Vorw"artsreferenzen: Je nach Abstand von Quelle und Ziel im Code kann
der Sprungbefehl entweder lang oder kurz sein.  Diese Entscheidung "uber
die Code-L"ange - und damit auch die Adressen folgender Labels - kann
jedoch mangels genauer Kenntnis der Zieladresse im ersten Pass nicht
erfolgen.  Sofern der Programmierer nicht explizit kenntlich gemacht hat,
ob der Sprung lang oder kurz sein soll, behelfen sich reine 2-Pass-Assembler
wie "altere MASM-Versionen von Microsoft damit, im ersten Pass (nach diesem
m"ussen alle Adressen festliegen) Platz f"ur die l"angste Version zu
reservieren und im zweiten Pass den "ubersch"ussigen Platz mit \tty{NOP}s
aufzuf"ullen.  AS-Versionen bis 1.37 taten dieses ebenfalls, danach bin
ich auf das Multipass-Verfahren "ubergegangen, das die strenge Einteilung
in zwei Passes aufhebt und beliebig viele Durchg"ange erlaubt.  Dazu wird
im ersten Pass der optimale Code mit den angenommenen Symbolwerten erzeugt.
Stellt AS fest, da"s im zweiten Pass durch Codel"angenver"anderungen sich
Werte von Symbolen ge"andert haben, so wird einfach noch ein dritter Pass
eingelegt, und da durch die neuen Symbolwerte des zweiten Passes auch
im dritten Pass sich der Code wieder verk"urzen oder verl"angern kann,
ist ein weiterer Pass nicht unm"oglich.  Ich habe schon 8086-Programme
erlebt, bei denen erst nach 12 Durchg"angen alles stimmte.  Leider
erlaubt dieser Mechanismus nicht die Vorgabe einer Maximalzahl von
Durchl"aufen, ich kann als Regel nur sagen, da"s die Anzahl von Durchl"aufen
sinkt, je mehr man davon Gebrauch macht, Sprung- oder Adre"sl"angen explizit
vorzugeben.

Speziell bei gro"sen Programmen kann es zu einer interessanten Situation
kommen: Die Lage eines vorw"arts gerichteten Sprunges hat sich
im zweiten Pass so weit gegen"uber dem ersten verschoben, da"s der
jetzt noch benutzte Label-Wert aus dem ersten Pass au"serhalb der
erlaubten Sprungdistanz liegt.  AS ber"ucksichtigt solche Situationen,
indem er jegliche Fehlermeldungen "uber zu weite Sprungdistanzen unterdr"uckt,
sobald er erkannt hat, da"s er wegen sich "andernder Symbolwerte ohnehin
einen weiteren Durchlauf machen mu"s.  Dies funktioniert zwar in 99\%
aller F"alle, es gibt jedoch auch Konstrukte, in denen der erste, derartig
kritische Befehl bereits auftaucht, bevor AS eine Chance hat, zu erkennen,
da"s ein neuer Pass erforderlich ist.  Das folgende Beispiel konstruiert
eine solche Situation mit Hilfe einer Vorw"artsreferenz (und war der
Anla"s f"ur die "Uberschrift dieses Abschnitts...):
\begin{verbatim}
        cpu   6811

        org     $8000
        beq     skip
        rept    60
         ldd    Var
        endm
skip:   nop

Var     equ     $10
\end{verbatim}
Aufgrund der Adre"slage nimmt AS im ersten Pass lange Adressen f"ur die
\tty{LDD}-Befehle an, was eine Code-L"ange von 180 Bytes ergibt und im
zweiten Pass (zum Zeitpunkt des \tty{BEQ}-Befehls ist noch der ,,falsche''
Wert von \tty{skip} aktuell, d.h. AS wei"s zu diesem Zeitpunkt noch nicht,
da"s der Code in Wirklichkeit nur 120 Bytes lang ist) gibt es eine
Fehlermeldung wegen einer "uberschrittenen Sprungdistanz.  Dieser Fehler
l"a"st sich auf drei Arten vermeiden:
\begin{enumerate}
\item{Weisen Sie AS explizit darauf hin, da"s er f"ur die \tty{LDD}-Befehle
      kurze Adressen verwenden darf (\tty{ldd <Var})}
\item{Entfernen Sie diese vermaledeite, verfluchte Vorw"artsreferenz und
      setzen Sie die \tty{EQU}-Anweisung nach vorne, wo sie hingeh"ort
      (OK, ich beruhige mich ja schon wieder...)}
\item{F"ur ganz Unentwegte: Benutzten Sie die \tty{-Y}-Option, so da"s AS die
      Fehlermeldung beim Erkennen der Adre"sverschiebung nachtr"aglich
      verwirft.  Nicht sch"on, aber...}
\end{enumerate}
Noch ein Hinweis zum \tty{EQU}-Befehl:  Da AS nicht wissen kann, in welchem
Zusammenhang ein mit \tty{EQU} definiertes Symbol sp"ater verwendet wird,
wird ein \tty{EQU} mit Vorw"artsreferenzen im ersten Pass "uberhaupt nicht
durchgef"uhrt.  Wird das mit \tty{EQU} definierte Symbol also im zweiten
Pass vorw"arts referenziert:
\begin{verbatim}
        move.l  #sym2,d0
sym2    equ     sym1+5
sym1    equ     0
\end{verbatim}
so handelt man sich im zweiten Pass eine Fehlermeldung wegen eines
undefinerten Symbols ein...aber warum machen Leute eigentlich solche
Dinge ???

Zugegeben, das war ein ziemlich l"anglicher Ausflug, aber es mu"ste einfach
einmal sein.  Was sollte man als Erkenntnis aus diesem Abschnitt mitnehmen?
\begin{enumerate}
\item{AS versucht immer, den k"urzestm"oglichen Code zu erzeugen.  Dazu
      ben"otigt er eine endliche Zahl von Durchl"aufen.  Wenn man ihn 
      nicht gerade knebelt, kennt AS keine R"ucksichten...}
\item{Wenn sinnvoll und m"oglich, Sprung- und Adre"sl"angen explizit
      vorgeben.  Man kann damit u.U. die Anzahl der Durchl"aufe deutlich
      reduzieren.}
\item{Vorw"artsreferenzen auf das allern"otigste beschr"anken.  Man
      erleichtert sich und AS das Leben damit erheblich!}
\end{enumerate}

%%---------------------------------------------------------------------------

\section{Registersymbole}
\label{SectRegSyms} \ttindex{Registersymbole}

{\em G"ultigkeit: PowerPC, M-Core, 4004, 80C16x, AVR}

Manchmal ist es erw"unscht, nicht nur einer Speicheradresse oder einer
Konstanten, sondern auch einem Register einen symbolischen Namen zuzuweisen,
um seine Funktion in einem bestimmten Programmabschnitt zu verdeutlichen.
Dies ist bei Prozessoren, die die Register schlicht als einen weiteren
Adre"sraum behandeln, recht problemlos, da als Register damit auch
Zahlenausdr"ucke erlaubt sind und man solche Symbole mit schlichten
\tty{EQU}s definieren kann (z.B. bei MCS-96 oder TMS7000).  Bei den
allermeisten Prozessoren jedoch sind Registernamen festgelegte Literale, und
AS behandelt sie aus Geschwindigkeitsgr"unden gesondert, so da"s ein besonderer
Mechanismus vonn"oten ist, um symbolische Register zu definieren.  Ein Registersymbol
wird "ublicherweise durch die \tty{REG}-Anweisung definiert und hat ansonsten
die gleiche Form wie eine \tty{EQU}-Definition.  Sie unterliegt jedoch einer
Reihe von Einschr"ankungen:  Zum einen ist ein Registersymbol eine reine 'as is'
gespeicherte Zeichenkette, die auch nur in dieser Form verwendet werden kann.
Es ist also z.B. keine Arithmetik m"oglich, um aus einem Register den Nachfolger
zu berechnen, etwa so:
\begin{verbatim}
myreg   reg     r17         ; Definition Registersymbol
        addi    myreg+1,3   ; geht nicht!
\end{verbatim}
Zum anderen mu"s ein Registersymbol vor seiner ersten Nutzung definiert
werden; eine Vorw"artsreferenz w"urde dazu f"uhren, da"s AS bei nicht gefundenem
Registersymbol eine Vorw"artsreferenz auf eine Speicherstelle vermutet, und bei
den meisten Prozessoren sind die Nutzungsm"oglichkeiten f"ur Speicherstellen als
Operanden deutlich eingeschr"ankter als f"ur Register, so da"s es mit ziemlicher
Sicherheit Fehler hagelt...

Registersymbole sind analog zu normalen Symbolen lokal zu Sektionen,
und es ist auch durch Anh"angen eines in eckige Klammern gesetzten Sektionsnamens
m"oglich, auf ein Registersymbol aus einer bestimmten Sektion zuzugreifen.
Aufgrund der fehlenden M"oglichkeit zur Vorw"artsreferenz gibt es aber keine
Entsprechung zur \tty{FORWARD}-Direktive, und da Registersymbole im allgemeinen
nur in einem sehr eng umschr"ankten Kontext eine Bedeutung haben, ist ein Export
per \tty{PUBLIC} oder \tty{GLOBAL} auch nicht vorgesehen.

Sind in einem Kontext ein normales als auch ein Registersymbol gleichen Namens
bekannt, so wird immer das Registersymbol vorgezogen.  Dies ist aber nicht der
Fall, wenn der Name nicht alleine, sondern eingebunden in einen Ausdruck
steht (dazu reichen Klammern!), dann wird das normale Symbol benutzt.

%%---------------------------------------------------------------------------

\section{Sharefile}
\label{ChapShareMain} \ttindex{SHARED}

Diese Funktion ist ein Abfallprodukt aus den reinen 68000er-Vorg"angern
von AS, da sie vielleicht doch der (die?!) eine oder andere gebrauchen
k"onnte, habe ich sie dringelassen.  Grundproblem ist es, an bestimmte
beim Assemblieren entstehende Symbole heranzukommen, weil man evtl. mit
diesen Adre"sinformationen auf den Speicher des Zielsystems zugreifen
m"ochte.  Der Assembler erlaubt es, mit Hilfe des \tty{SHARED}-Pseudobefehles
(siehe dort) Symbolwerte extern zur Verf"ugung zu stellen.  Zu diesem
Zweck erstellt der Assembler im zweiten Pass eine Textdatei mit den
gew"unschten Symbolen und ihren Werten, die mittels Include in ein
Hochsprachen-oder weiteres Assemblerprogramm eingebunden werden k"onnen.
Das Format der Textdatei (C, Pascal oder Assembler) wird durch die
Kommandozeilenschalter \tty{p}, \tty{c} oder \tty{a} festgelegt.
\par
\bb{ACHTUNG!} Ist keiner dieser Schalter angegeben, so wird auch keine
Datei erzeugt, egal ob sich \tty{SHARED}-Befehle im Quelltext finden oder
nicht!
\par
AS pr"uft beim Anlegen der Share-Datei nicht, ob bereits eine Datei gleichen
Namens existiert, eine solche wird ggfs. einfach "uberschrieben.  Eine
Abfrage halte ich nicht f"ur sinnvoll, da AS dann bei jedem Lauf fragen
w"urde, ob er die alte Version der Share-Datei "uberschreiben darf, und das
w"are doch sehr l"astig...

%%---------------------------------------------------------------------------

\section{Prozessor-Aliasse}
\label{SectAlias}

Mit Varianten g"angiger Mikrocontroller-Familien ist es wie mit
Kaninchen: Sie vermehren sich schneller, als man mit der Versorgung
hinterherkommen kann.  Im Zuge der Entwicklung von Prozessorkernen als
Bausteine f"ur ASICs und von Controller-Familien mit vom Kunden w"ahlbarer
Peripherie wird die Zahl von Controller-Varianten, die sich von einem
bekannten Typ nur in einigen Peripherie-Details unterscheiden, immer
gr"o"ser.  Die Unterscheidung der einzelnen Typen ist aber trotz meist
identischer Prozessorkernes wichtig, um z.B. in den Includefiles den
korrekten Satz von Peripherieregistern einzublenden.  Bisher habe ich
mich zwar immer bem"uht, die wichtigsten Vertreter einer Familie in AS
einzubauen (und werde das auch weiter tun), aber manchmal l"auft mir
die Entwicklung einfach auf und davon...es mu"ste also ein Mechanismus
her, mit dem man die Liste der unterscheidbaren Prozessortypen selbst
erweitern kann.
\par
Das Ergebnis davon sind Prozessor-Aliasse: Mit der Kommandozeilenoption \tty{alias}
kann man einen neuen Prozessortyp definieren, der im Befehlssatz einem
anderen, in AS fest eingebauten Typ entspricht.  Bei Benutzung dieses
Typs im \tty{CPU}-Befehl wird sich AS also wie beim ,,Original'' verhalten,
mit einem Unterschied: Die Variablen \tty{MOMCPU} bzw. \tty{MOMCPUNAME}
werden auf den Namen des Alias gesetzt, wodurch der neue Name zur
Unterscheidung z.B. in Includefiles dienen kann.
\par
Die Definition dieser Aliasse wurde aus zwei Gr"unden mit
Kommandozeilenoptionen anstatt Pseudobefehlen vorgenommen: zum einen
w"are es ohnehin nicht m"oglich gewesen, die Definition der Aliasse
zusammen mit den Registerdefinitionen in eine Include-Datei zu legen, denn
in einem Programm, das so eine Datei benutzen wollte, m"u"ste sie ja sowohl
vor als auch nach dem \tty{CPU}-Befehl in der Hauptdatei eingebunden
werden - eine Vorstellung, die irgendwo zwischen unelegant und unm"oglich
liegt.  Zum zweiten erm"oglicht diese Implementierung, die Definition der
neuen Typen in eine Datei zu legen, die "uber die \tty{ASCMD}-Variable beim
Start automatisch ausgef"uhrt wird, ohne das sich das Programm darum
k"ummern m"u"ste.

%%===========================================================================

\cleardoublepage
\chapter{Pseudobefehle}

Nicht f"ur alle Prozessoren sind alle Pseudobefehle definiert.  Vor
der Beschreibung eines Befehls ist deshalb jeweils vermerkt, f"ur
welche Prozessortypen dieser Befehl erlaubt ist.

%%---------------------------------------------------------------------------

\section{Definitionen}

%%- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

\subsection{SET und EQU}
\ttindex{SET}\ttindex{EQU}

{\em G"ultigkeit: alle Prozessoren}

\tty{SET} und \tty{EQU} erlauben die Definition typenloser Konstanten, d.h. sie
werden keinem Segment zugeordnet und ihre Verwendung erzeugt in keinem
Fall eine Warnung wegen Segmentverquickung.  W"ahrend \tty{EQU} Konstanten
definiert, die nicht wieder (mit \tty{EQU}) ge"andert werden k"onnen, erlaubt
\tty{SET} die Definition von Variablen, die sich w"ahrend des Assemblerlaufes
ver"andern lassen.  Dies ist n"utzlich z.B. bei der Allokation von
Resourcen \`a la Interruptvektoren, wie im folgenden Beispiel:
\begin{verbatim}
VecCnt  SET     0         ; irgendwo am Anfang
        ...
DefVec  MACRO   Name      ; einen neuen Vektor belegen
Name    EQU     VecCnt
VecCnt  SET     VecCnt+4
        ENDM
        ...
        DefVec  Vec1      ; ergibt Vec1=0
        DefVec  Vec2      ; ergibt Vec2=4
\end{verbatim}
Intern werden Konstanten und Variablen identisch gespeichert, der
einzige Unterschied ist, da"s sie mit \tty{SET} umdefiniert werden
k"onnen und mit \tty{EQU} nicht.  Es ist daher m"oglich, ein Symbol
mit \tty{EQU} zu definieren und es mit \tty{SET} zu "andern, auch
wenn das nicht der Sinn der Sache ist.  Aus einem weiteren Grund
sollte man davon sogar explizit die Finger lassen: Im Gegensatz zu
\tty{SET} pr"uft \tty{EQU}, ob der neu zugewiesene Wert sich von
einem evtl. bisher existierenden unterscheidet.  Da sich dieser f"ur
mit \tty{EQU} definierte Konstanten nicht "andern sollte, vermutet
AS einen Phasenfehler und legt einen weiteren Pass ein...w"urde man
in obigem Beispiel z.B. die Initialisierung des Z"ahlers mit \tty{EQU}
durchf"uhren, so w"urde AS sich zwar nicht beschweren, da eine einmalige
Neuzuweisung pro Pass erlaubt ist (bei $n$ Durchg"angen kommt man nun
einmal $n$-mal an dieser Stelle vorbei), aber endlos neue Passes ansto"sen,
da der Initialwert des Z"ahlers immer vom Endwert verschieden ist.
\par
Mit \tty{EQU/SET} lassen sich Konstanten aller Typen definieren, z.B.
\begin{verbatim}
IntZwei   EQU   2
FloatZwei EQU   2.0
\end{verbatim}
Einige Prozessoren besitzen leider bereits selber einen \tty{SET}-Befehl.
Bei diesen mu"s \tty{EVAL} anstelle von \tty{SET} verwendet werden.
\par
Anstelle von \tty{EQU} darf auch einfach ein Gleichheitszeichen geschrieben
werden, analog kann man anstelle von \tty{SET} bzw. \tty{EVAL}
einfach \tty{:=} schreiben.
\par
Defaultm"a"sig sind mit \tty{SET} oder \tty{EQU} definierte Symbole
typenlos, optional kann jedoch als zweites Argument ein Segmentname
(\tty{CODE, DATA, IDATA, XDATA, YDATA, BITDATA, IO oder REG}) oder
\tty{MOMSEGMENT} f"ur das aktuell gesetzte Segment angegeben werden,
um das Symbol einem bestimmten Adre"sraum zuordnen.  AS ber"ucksichtigt
dabei nicht, ob der benutzte Adre"sraum bei dem aktuell gesetzten
Zielprozessor auch vorhanden ist!

%%- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

\subsection{SFR und SFRB}
\ttindex{SFR}\ttindex{SFRB}

{\em G"ultigkeit: diverse, SFRB nur MCS-51}

Diese Befehle funktionieren wie \tty{EQU}, nur sind die damit definierten
Symbole dem direkt adressierbaren Datensegment zugeordnet, d.h. sie
dienen bevorzugt zur Definition von RAM-Zellen und (wie der Name
ahnen l"a"st) im Datenbereich eingeblendeten Hardwareregistern.  Der
dabei zugelassene Wertebereich ist identisch mit dem bei \tty{ORG} f"ur
das \tty{DATA}-Segment zugelassenen (s. Abschnitt \ref{SectORG}).
\tty{SFR} und \tty{SFRB} unterscheiden sich darin,  da"s \tty{SFRB}
das Register als bitadressierbar kennzeichnet, weshalb AS zus"atzlich 8
Symbole erzeugt, die dem Bitsegment zugeordnet werden und die Namen
\tty{xx.0} bis \tty{xx.7} tragen, z.B.
\begin{verbatim}
PSW     SFR     0d0h   ; ergibt PSW = D0H (Datensegment)

PSW     SFRB    0d0h   ; zusaetzlich PSW.0 = D0H (Bit)
                       ; bis PSW.7 = D7H (Bit)
\end{verbatim}
Da beim 80C251 grunds"atzlich alle SFRs ohne zus"atzliche Bit-Symbole
bitadressierbar sind, ist der \tty{SFRB}-Befehl f"ur ihn auch nicht mehr
definiert; die Bits \tty{PSW.0} bis \tty{PSW.7} sind automatisch vorhanden.
\par
AS "uberpr"uft bei der Definition eines bitadressierbaren Registers mit
\tty{SFRB}, ob die Speicherstelle "uberhaupt bitadressierbar ist (Bereich
20h..3fh bzw. 80h, 88h, 90h, 98h...0f8h).  Ist sie es nicht, so wird eine
Warnung ausgegeben; die dann erzeugten Bit-Symbole sind undefiniert.


%%- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

\subsection{XSFR und YSFR}
\ttindex{XSFR}\ttindex{YSFR}

{\em G"ultigkeit: DSP56xxx}

Auch der DSP56000 hat einige Peripherieregister memory-mapped im
Speicher liegen, die Sache wird jedoch dadurch komplizierter, da"s
es zwei Datenbereiche gibt, den X-und Y-Bereich.  Diese Architektur
erlaubt einerseits zwar einen h"oheren Parallelit"atsgrad, zwingt
jedoch andererseits dazu, den normalen \tty{SFR}-Befehl in die beiden
oben genannten Varianten aufzuspalten.  Sie verhalten sich identisch zu
\tty{SFR}, nur da"s \tty{XSFR} ein Symbol im X-Adre"sraum definiert
und \tty{YSFR} entsprechend eines im Y-Adre"sraum.  Der erlaubte
Wertebereich ist 0..\$ffff.

%%- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

\subsection{LABEL}
\ttindex{LABEL}

{\em G"ultigkeit: alle Prozessoren}

Die Funktion des \tty{LABEL}-Befehls ist identisch zu \tty{EQU}, nur
wird das Symbol nicht typenlos, sondern erh"alt das Attribut ,,Code''.
\tty{LABEL} wird genau f"ur einen Zweck ben"otigt: Labels in Makros
sind normalerweise lokal, also nicht au"serhalb des Makros zugreifbar.
Mit einem \tty{EQU}-Befehl kann man sich zwar aus der Aff"are ziehen,
die Formulierung
\begin{verbatim}
<Name>   label    $
\end{verbatim}
erzeugt aber ein Symbol mit korrekten Attributen.

%%- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

\subsection{BIT}
\ttindex{BIT}

{\em G"ultigkeit: MCS-(2)51, XA, 80C166, 75K0, ST9}

\tty{BIT} dient dazu, ein einzelnes Bit einer Speicherstelle mit einem
symbolischen Namen gleichzusetzen.  Da die Art und Weise, wie
verschiedene Prozessoren Bitverarbeitung und -adressierung betreiben,
stark variiert, verh"alt sich auch dieser Befehl je nach Zielplattform
anders:
\par
F"ur die MCS/51-Familie, die einen eigenen Adre"sraum f"ur Bitoperanden
besitzt, ist die Funktion von \tty{BIT} ganz analog zu \tty{SFR}, d.h.
es wird einfach ein Integer-Symbol mit dem angegebenen Wert und dem
Segment BDATA erzeugt.  F"ur alle anderen Prozessoren wird die
Bitadressierung dagegen zweidimensional mit Adresse und Bitstelle
vorgenommen.  In diesem Fall verpackt AS beide Teile in einer vom
jeweiligen Prozessor abh"angigen Weise in ein Integer-Symbol und dr"oselt
dieses bei der Benutzung wieder in die beiden Teile auseinander.
Letzterer Fall trifft auch schon f"ur den 80C251 zu:  W"ahrend zum Beispiel
der Befehl
\begin{verbatim}
Mein_Carry	bit	PSW.7
\end{verbatim}
auf einem 8051 noch dem Symbol \tty{Mein\_Carry} den Wert 0d7h zuweisen
w"urde, w"urde auf einem 80C251 dagegen ein Wert von 070000d0h generiert
werden, d.h. die Adresse steht in Bit  0..7 sowie die Bitstelle in Bit
24..26.  Dieses Verfahren entspricht dem, das auch beim DBIT-
Befehl des TMS370 angewendet wird und funktioniert sinngem"a"s so auch
beim 80C166, nur da"s dort Bitstellen von 0 bis 15 reichen d"urfen:
\begin{verbatim}
MSB     BIT     r5.15
\end{verbatim}
Beim Philips XA findet sich in Bit 0..9 die Bitadresse, wie sie auch
in die Maschinenbefehle eingesetzt wird, f"ur Bits aus den RAM-Speicher
wird in Bit 16..23 die 64K-Bank eingesetzt.
\par
Noch etwas weiter geht der \tty{BIT}-Befehl bei der 75K0-Familie: Da
dort Bitadressierungen nicht nur absolute Basisadressen verwenden
d"urfen, sind sogar Ausdr"ucke wie
\begin{verbatim}
bit1    BIT     @h+5.2
\end{verbatim}
erlaubt.
\par
Beim ST9 ist es hingegen m"oglich, Bits auch invertiert anzusprechen, 
was beim \tty{BIT}-Befehl auch ber"ucksichtigt wird:
\begin{verbatim}
invbit  BIT     r6.!3
\end{verbatim}
N"aheres zum \tty{BIT}-Befehl beim ST9 findet sich bei den
prozessorspezifischen Hinweisen.

%%- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

\subsection{DBIT}
\ttindex{DBIT}

{\em G"ultigkeit: TMS 370xxx}

Die TMS370-Reihe hat zwar kein explizites Bit-Segment, jedoch k"onnen
einzelne Bits als Symbol durch diesen Befehl simuliert werden.  \tty{DBIT}
ben"otigt zwei Operanden, n"amlich einmal die Adresse der Speicherstelle,
in der das Bit liegt, sowie die genaue Position des Bits im Byte.
So definiert man z.B. mit
\begin{verbatim}
INT3            EQU     P019
INT3_ENABLE     DBIT    0,INT3
\end{verbatim}
das Bit, welches Interrupts von Anschlu"s INT3 freigibt.  So definierte
Bits k"onnen dann von den Befehlen \tty{SBIT0, SBIT1, CMPBIT, JBIT0}
und \tty{JBIT} genutzt werden.

%%- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

\subsection{PORT}
\ttindex{PORT}

{\em G"ultigkeit: 8080/8085/8086, XA, Z80, 320xx, TLCS-47, AVR}

\tty{PORT} arbeitet analog zu \tty{SFR}, nur wird das Symbol dem I/O-Adre"sbereich
zugeordnet.  Erlaubte Werte sind 0..7 beim 3201x, 0..15 beim 320C2x,
0..65535 beim 8086, 0..63 beim AVR und 0..255 beim Rest.
\par
Beispiel: eine PIO 8255 liege auf Adresse 20H:
\begin{verbatim}
PIO_Port_A PORT 20h
PIO_Port_B PORT PIO_Port_A+1
PIO_Port_C PORT PIO_Port_A+2
PIO_Ctrl   PORT PIO_Port_A+3
\end{verbatim}

%%- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

\subsection{REG}
\ttindex{REG}      

{\em G"ultigkeit: AVR, M*Core, ST9, 80C16x}

Obwohl immer mit gleicher Syntax, hat diese Anweisung von Prozessor
zu Prozessor eine leicht abweichende Bedeutung: Falls der Zielprozessor
f"ur Register einen eigenen Adre"sraum verwendet, so hat \tty{REG}  
die Wirkung eines simplen \tty{EQU}s f"ur eben diesen Adre"sraum (z.B. beim
ST9).  F"ur alle anderen Prozessoren definiert \tty{REG} Registersymbole, 
deren Funktion in Abschnitt \ref{SectRegSyms} beschrieben sind.

%%- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

\subsection{LIV und RIV}
\ttindex{LIV}\ttindex{RIV}

{\em G"ultigkeit: 8X30x}

\tty{LIV} und \tty{RIV} dienen dazu, sogenannte IV-Bus-Objekte zu definieren. 
Bei diesen handelt es sich um Bitgruppen in peripheren Speicherzellen
mit einer L"ange von 1..8 Bit, die fortan symbolisch angesprochen
werden k"onnen, so da"s man bei den entsprechenden Befehlen nicht mehr
Adresse, L"ange und Position separat angeben mu"s.  Da die
8X30x-Prozessoren zwei periphere Adre"sr"aume besitzen (einen ,,linken''
und einen ,,rechten'', sind auch zwei separate Befehle definiert.  Die
Parameter dieser Befehle sind allerdings identisch: es m"ussen drei
Parameter sein, die Adresse, Startposition und L"ange angeben. 
Weitere Hinweise zur Benutzung von Busobjekten finden sich in
Abschnitt \ref{8X30xSpec}.

%%- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

\subsection{CHARSET}
\ttindex{CHARSET}

{\em G"ultigkeit: alle Prozessoren}

Einplatinensysteme, zumal wenn sie LCDs ansteuern, benutzen h"aufig
einen anderen Zeichensatz als ASCII, und da"s die Umlautkodierung mit
der im PC "ubereinstimmt, d"urfte wohl reiner Zufall sein.  Um nun
aber keine fehlertr"achtigen Handumkodierungen vornehmen zu m"ussen,
enth"alt der Assembler eine Umsetzungstabelle f"ur Zeichen, die jedem
Quellcode ein Zielzeichen zuordnet.  Zur Modifikation dieser Tabelle
(die initial 1:1 "ubersetzt), dient der Befehl \tty{CHARSET}. 
\tty{CHARSET} kann mit verschiedenen Parameterzahlen und -typen angewendet
werden.  Ist die Parameterzahl eins, so mu"s es sich um einen
String-Ausdruck handeln, der von AS als Dateiname interpretiert wird.  Aus
dieser Datei liest AS dann die ersten 256 Bytes aus und kopiert sie in die
"Ubersetzungstabelle.  Hiermit lassen sich also komplexere, extern
erzeugte Tabellen in einem Schlag aktivieren.  In allen anderen Varianten
mu"s der erste Parameter ein Integer im Bereich von 0 bis 255 sein, der
den Startpunkt der in der "Ubersetzungstabelle zu modifizierenden
Eintr"age angibt.  Es folgen dann ein oder zwei weitere Parameter, die die
Art der "Ubersetzung angeben:

Ein einzelner, weiterer Integer ver"andert genau einen Eintrag.  So
bedeutet z.B. 
\begin{quote}{\tt
        CHARSET '"a',128}
\end{quote}
da"s das Zielsystem das "a mit der Zahl 128 kodiert.  Sind jedoch zwei
weitere Integers angegeben, so ist der erste von ihnen der letzte zu
modifizierende Eintrag, der zweite der neue Wert des ersten Eintrags; alle
weiteren Eintr"age bis zum Bereichsende werden sequentiell neu belegt.
Falls z.B. das Zielsystem keine Kleinbuchstaben unterst"utzt, k"onnen mit
\begin{verbatim}
        CHARSET 'a','z','A'
\end{verbatim}
alle Kleinbuchstaben auf die passenden Gro"sbuchstaben automatisch
umgemappt werden.

In der letzten Variante folgt nach dem Startindex ein String, der die ab
dem Startindex abzulegenden Zeichen angibt.  Das letzte Beispiel k"onnte
man also auch so formulieren:
\begin{verbatim}
        CHARSET 'a',"ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"
\end{verbatim}

\tty{CHARSET} kann auch ganz ohne Parameter aufgerufen werden, allerdings
mit ziemlich gr"undlichen Folgen: Dies bewirkt eine Reinitialisierung der
"Ubersetzungstabelle in ihren Urzustand, d.h. man bekommt wieder eine
1:1-"Ubersetzung.

\bb{ACHTUNG!} \tty{CHARSET} beeinflu"st nicht nur im Speicher abgelegte
Stringkonstanten, sondern auch als ,,ASCII'' formulierte Integerkonstanten.
Dies bedeutet, da"s eine evtl. bereits modifizierte Umsetzungstabelle
in den obigen Beispielen zu anderen Ergebnissen f"uhren kann!

%%- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

\subsection{CODEPAGE}
\ttindex{CODEPAGE}

{\em G"ultigkeit: alle Prozessoren}

Mit der \tty{CHARSET}-Anweisung hat man zwar beliebige Freiheiten in der
Zeichenzuordnung zwischen Entwicklungs- und Zielplattform, wenn auf der
Zielplattform jedoch verschiedene Zeichens"atze existieren, kann das 
Umschalten zwischen diesen jedoch zu einer umst"andlichen Orgie von
\tty{CHARSET}-Kommandos werden.  Mit der \tty{CODEPAGE}-Anweisung kann
man jedoch mehrere Zeichentabellen vorhalten und zwischen diesen mit einem
Befehl umschalten.  Als Parameter erwartet \tty{CODEPAGE} ein oder zwei
Namen: zum einen den Namen der fortan zu benutzenden Tabelle, zum anderen
optional den Namen der Tabelle, die die initiale Belegung der Tabelle
vorgibt (dieser Parameter hat somit auch nur eine Bedeutung beim ersten
Umschalten auf eine Tabelle, bei der AS sie automatisch anlegt).  Fehlt
der zweite Parameter, so ist die initiale Belegung der neuen Tabelle
gleich der vorher aktiven Tabelle.  Alle folgenden
\tty{CHARSET}-Anweisungen verändern {\em nur} die momentan aktive Tabelle.

Zu Beginn eines Durchlaufes wird von AS automatisch eine einzelne
Zeichentabelle mit dem Namen \tty{STANDARD} erzeugt und 1:1 vorbelegt. 
Verwendet man keine \tty{CODEPAGE}-Anweisungen, so beziehen sich alle mit
\tty{CHARSET} gemachten Einstellungen auf diese Tabelle.

%%- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

\subsection{ENUM}
\ttindex{ENUM}

{\em G"ultigkeit: alle Prozessoren}

\tty{ENUM} dient analog zu dem entsprechenden Befehl in C dazu,
Aufz"ahlungstypen zu definieren, d.h. eine Reihe von Integer-Konstanten,
denen fortlaufende Werte (von 0 an beginnend) zugewiesen
werden. Als Parameter werden dabei die Namen der zu definierenden
Symbole angegeben, wie in dem folgenden Beispiel:
\begin{quote}{\tt
        ENUM    SymA,SymB,SymC}
\end{quote}
Dieser Befehl weist den Symbolen \tty{SymA}, \tty{SymB} und \tty{SymC}
die Werte 0, 1 und 2 zu.
\par
\tty{ENUM}-Befehle sind von Hause aus einzeilig, d.h. bei einem neuen
\tty{ENUM}-Befehl beginnt die Numerierung wieder bei Null.  Mehrzeilige
Aufz"ahlungen kann man aber mit einem kleinen Trick erreichen, der
die Tatsache ausnutzt, da"s man mit einer expliziten Zuweisung den
internen Z"ahler neu setzen kann, wie in dem folgenden Fall:
\begin{quote}{\tt
        ENUM    Januar=1,Februar,M"arz,April,Mai,Juni}
\end{quote}
Hier werden den Monatsnamen die Zahlenwerte 1..6
zugewiesen.  M"ochte man die Aufz"ahlung nun fortsetzen, geht
das folgenderma"sen:
\begin{quote}{\tt
        ENUM    Juli=Juni+1,August,September,Oktober \\
        ENUM    November=Oktober+1,Dezember
}\end{quote}
Die Definition von Symbolen mit \tty{ENUM} gleicht einer Definition
mit \tty{EQU}, d.h. es ist nicht m"oglich, einem Symbol einen neuen
Wert zuzuweisen.

%%- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

\subsection{STRUCT und ENDSTRUCT}
\ttindex{STRUCT}\ttindex{ENDSTRUCT}

{\em G"ultigkeit: alle Prozessoren}

Auch in Assemblerprogrammen ergibt sich dann und wann die Notwendigkeit,
analog zu Hochsprachen zusammengesetzte Datenstrukturen zu definieren.
AS unterst"utzt dies mit den Befehlen \tty{STRUCT} und \tty{ENDSTRUCT},
die die Definition einer solchen Struktur einleiten bzw. abschlie"sen.
Das Verfahren ist simpel: Mit einem \tty{STRUCT} wird der momentane
Programmz"ahler gesichert und auf Null zur"uckgesetzt.  Alle Labels
ergeben mithin die Offsets der einzelnen Datenfelder in der Struktur. 
Die Reservierung des Platzes f"ur die einzelnen Felder erfolgt mit den
f"ur den jeweils aktiven Zielprozessor zul"assigen Befehlen zur
Speicherplatzreservierung, also z.B. \tty{DS.x} f"ur die Motorolas oder
\tty{DB} \& Co. f"ur Intels.  Das dem \tty{STRUCT}-Befehl vorangestellte
(nicht optionale) Label ist der Name des Records und kann optional beim
\tty{ENDSTRUCT}-Befehl wiederholt werden.  Weiterhin legt \tty{ENDSTRUCT} in
\tty{$<$Name$>$\_len} die Gesamtl"ange der Struktur ab (man kann auch die
Verwendung eines anderen Symbolnamens erzwingen, indem man dessen
Name als Argument von \tty{ENDSTRUCT} angibt).  In der Definition
\begin{verbatim}
Rec     STRUCT
Ident   db      ?
Pad     db      ?
Pointer dd      ?
Rec     ENDSTRUCT
\end{verbatim}
w"urde also dem Symbol \tty{Rec\_len} der Wert 6 zugewiesen.  \bb{ACHTUNG!}
Innerhalb einer Strukturdefinition d"urfen keine Befehle verwendet werden,
die Code erzeugen, da es sich hier um eine reine Anordnung von Elementen
im Adre"sraum handelt!

\tty{STRUCT}-Definitionen d"urfen auch geschachtelt werden; nach Beendigung
der inneren \tty{STRUCT}-Definition wird dann der Adre"sz"ahler der "au"seren
Struktur automatisch um die Gr"o"se der inneren Struktur inkrementiert
(die Z"ahlung innerhalb der inneren Struktur l"auft nat"urlich ab 0).

Um Mehrdeutigkeiten bei gleichnamigen Feldern in verschiedenen Strukturen
zu vermeiden, stellt AS den Feldnamen defaultm"a"sig den Namen der Struktur,
mit einem Unterstrich getrennt, voran.  Im obigen Beispiel w"urden also die
Symbole \tty{Rec\_Ident, Rec\_Pad} und \tty{Rec\_Pointer} erzeugt.  Diese
Verhalten l"a"st sich unterbinden, indem man als Parameter der
\tty{STRUCT}-Anweisung ein \tty{NOEXTNAMES} anbringt.  Bei geschachtelten
Strukturdefinitionen funktioniert dies sinngem"a"s, d.h Feldnamen werden
um die Namen aller sie umschlie"senden Strukturen erweitert, die keine
\tty{NOEXTNAMES}-Direktive bekamen.

%%- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

\subsection{PUSHV und POPV}
\ttindex{PUSHV}\ttindex{POPV}

{\em G"ultigkeit: alle Prozessoren}

Mit \tty{PUSHV} und \tty{POPV} ist es m"oglich, den Wert von (nicht
makrolokalen) Symbolen tempor"ar zu speichern und zu einem sp"ateren 
Zeitpunkt wiederherzustellen.  Die Speicherung erfolgt auf {\em Stacks},
d.h. Last-In-First-Out-Speichern.  Ein Stack hat einen Namen, der den
allgemeinen Symbolkonventionen gen"ugen mu"s, und existiert so lange,
wie er mindestens ein Element enth"alt: Ein bisher nicht existierender
Stack wird bei \tty{PUSHV} automatisch angelegt, ein durch \tty{POPV} leer
werdender Stack wird automatisch wieder aufgel"ost.  Der Name des Stacks,
auf den Symbole abgelegt und von dem sie wieder abgeholt werden sollen,
ist der erste Parameter von \tty{PUSHV} bzw. \tty{POPV}, danach folgt
eine beliebige Menge von Symbolen als weitere Parameter.  Alle in der
Liste aufgef"uhrten Symbole m"ussen bereits existieren, es ist also 
{\em nicht} m"oglich, mit einem \tty{POPV}-Befehl implizit neue Symbole
zu definieren.  
\par
Stacks stellen eine globale Ressource dar, d.h. ihre Namen sind
nicht lokal zu Sektionen.
\par
Wichtig ist, da"s die Variablenliste {\em immer} von links nach rechts
abgearbeitet wird.  Wer also mehrere Variablen mit \tty{POPV} von einem
Stack herunterholen will, mu"s diese in genau umgekehrter Reihenfolge
zum entsprechenden \tty{PUSHV} angeben!
\par
Der Name des Stacks kann auch weggelassen werden, etwa so:
\begin{verbatim}
        pushv   ,var1,var2,var3
        .
        .
        popv    ,var3,var2,var1
\end{verbatim}
AS verwendet dann einen internen, vordefinierten Default-Stack.
\par
Nach Ende eines Durchlaufes "uberpr"uft AS, ob noch Stacks existieren,
die nicht leer sind, und gibt deren Namen sowie ,,F"ullstand'' aus.  Mit
diesen Warnungen kann man herausfinden, ob an irgendeiner Stelle die
\tty{PUSHV}'s und \tty{POPV}'s nicht paarig sind.  Es ist jedoch in
keinem Fall m"oglich, Symbolwerte in einem Stack "uber mehrere Durchl"aufe
hinwegzuretten: Zu Beginn eines Durchlaufes werden alle Stacks geleert!

%%---------------------------------------------------------------------------

\section{Codebeeinflussung}

%%- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

\subsection{ORG}
\label{SectORG}\ttindex{ORG}

{\em G"ultigkeit: alle Prozessoren}

\tty{ORG} erlaubt es, den assemblerinternen Adre"sz"ahler mit einem neuen
Wert zu besetzen.  Der Wertebereich ist vom momentan gew"ahlten Segment
und vom Prozessortyp abh"angig (Tabellen \ref{TabORG1} bis \ref{TabORG4}).
Die untere Grenze ist dabei immer 0; die obere Grenze der angegebene Wert
minus eins.
\par
Falls in einer Familie verschiedene Varianten unterschiedlich
gro"se Adre"sr"aume haben, ist jeweils der maximale Raum aufgef"uhrt.
\par
ORG wird in erster Linie ben"otigt, um dem Code eine neue Startadresse
zu geben und damit verschiedene, nicht zusammenh"angende Codest"ucke in
einer Quelldatei unterzubringen.  Sofern nicht in einem Feld explizit anders
angegeben, ist die vorgegebene Startadresse in einem Segment (d.h. die ohne
{\tt ORG} angenommene) immer 0.
\small
\begin{table*}[htbp]
\begin{center}\begin{tabular}{|l|c|c|c|c|c|c|c|c|c|}
\hline
\tin{Prozessor} & \tin{CODE} & \tin{DATA} & \tin{IDATA} & \tin{XDATA} & \tin{YDATA} & \tin{BITDATA} & \tin{IO} & \tin{REG} & \tin{ROMDATA} \\
\hline
\hline
\input{taborg1.tex}
\hline
\end{tabular}\end{center}
\caption{Adre"sbereiche f"ur \tty{ORG} --- Teil 1\label{TabORG1}}
\end{table*}
\clearpage
\begin{table*}[htbp]
\begin{center}\begin{tabular}{|l|c|c|c|c|c|c|c|c|c|}
\hline
\tin{Prozessor} & \tin{CODE} & \tin{DATA} & \tin{IDATA} & \tin{XDATA} & \tin{YDATA} & \tin{BITDATA} & \tin{IO} & \tin{REG} & \tin{ROMDATA} \\
\hline
\hline
\input{taborg2.tex}
\hline
\multicolumn{10}{|l|}{* Da der 8051 kein RAM jenseits 80h hat, mu"s der Initialwert f"ur den 8051} \\
\multicolumn{10}{|l|}{  als Zielprozessor auf jeden Fall mit \tty{ORG} angepa"st werden!!} \\
\hline
\multicolumn{10}{|l|}{+ Da der Z180 weiterhin logisch nur 64K ansprechen kann, ist der} \\
\multicolumn{10}{|l|}{ganze Adre"sraum nur mittels \tty{PHASE}-Anweisungen erreichbar!} \\
\hline
\end{tabular}\end{center}
\caption{Adre"sbereiche f"ur \tty{ORG} --- Teil 2\label{TabORG2}}
\end{table*}
\clearpage
\begin{table*}[htbp]
\begin{center}\begin{tabular}{|l|c|c|c|c|c|c|c|c|c|}
\hline
\tin{Prozessor} & \tin{CODE} & \tin{DATA} & \tin{IDATA} & \tin{XDATA} & \tin{YDATA} & \tin{BITDATA} & \tin{IO} & \tin{REG} & \tin{ROMDATA} \\
\hline
\hline
\input{taborg3.tex}
\hline
\end{tabular}\end{center}
\caption{Adre"sbereiche f"ur \tty{ORG} --- Teil 3\label{TabORG3}}
\end{table*}
\clearpage
\begin{table*}[htbp]
\begin{center}\begin{tabular}{|l|c|c|c|c|c|c|c|c|c|}
\hline
\tin{Prozessor} & \tin{CODE} & \tin{DATA} & \tin{IDATA} & \tin{XDATA} & \tin{YDATA} & \tin{BITDATA} & \tin{IO} & \tin{REG} & \tin{ROMDATA} \\
\hline
\hline
\input{taborg4.tex}
\hline
\end{tabular}\end{center}
\caption{Adre"sbereiche f"ur \tty{ORG} --- Teil 4\label{TabORG4}}
\end{table*}
\normalsize

%%- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

\subsection{CPU}
\ttindex{CPU}

{\em G"ultigkeit: alle Prozessoren}

Mit diesem Befehl wird festgelegt, f"ur welchen Prozessor im weiteren
Code erzeugt werden soll.  Die Befehle der anderen Prozessorfamilien
sind dann nicht greifbar und erzeugen eine Fehlermeldung!
\par
Die Prozessoren k"onnen grob in Familien unterschieden werden, in den
Familien dienen unterschiedliche Typen noch einmal zur Feinunterscheidung:
%%-----------
\begin{quote}
\begin{tabbing}
\hspace{0.7cm} \= \kill
a) \> 68008 $\rightarrow$ 68000 $\rightarrow$ 68010 $\rightarrow$ 68012 $\rightarrow$ \\
   \> MCF5200 $\rightarrow$ 68332 $\rightarrow$ 68340 $\rightarrow$ 68360 $\rightarrow$ \\
   \> 68020 $\rightarrow$ 68030 $\rightarrow$ 68040
\end{tabbing}
\end{quote}
In dieser Familie liegen die Unterschiede in hinzukommenden Befehlen
und Adressierungsarten (ab 68020).  Eine kleine Ausnahme stellt der
Schritt zum 68030 dar, dem 2 Befehle fehlen: \tty{CALLM} und \tty{RTM}.
Die drei Vertreter der 683xx-Famile haben den gleichen Prozessorkern (eine
leicht abgemagerte 68020-CPU), jedoch v"ollig unterschiedliche Peripherie.
MCF5200 repr"asentiert die ColdFire-Familie von Motorola, zum 680x0 bin"ar
abw"artskompatible RISC-Prozesoren. Beim 68040 kommen die zus"atzlichen
Steuerregister (via \tty{MOVEC} erreichbar) f"ur On-Chip-MMU und Caches
sowie einige Systembefehle f"ur selbige hinzu.
%%-----------
\begin{quote}
b) 56000 $\longrightarrow$ 56002 $\longrightarrow$ 56300
\end{quote}
W"ahrend der 56002 nur Befehle zum Inkrementieren und Dekrementieren der
Akkus erg"anzt, ist der 56300-Kern schon fast ein neuer Prozessor: Er
vergr"o"sert alle Adre"sr"aume von 64K-W"ortern auf 16M und verdoppelt fast
die Anzahl der Befehle.
%%-----------
\begin{quote}
c) PPC403 $\rightarrow$ PPC403GC $\rightarrow$ MPC505 $\rightarrow$ MPC601 $\rightarrow$ RS6000
\end{quote}
Der PCC403 ist eine abgespeckte Version der PowerPC-Linie ohne
Gleitkommaeinheit, demzufolge sind s"amtliche Gleitkommabefehle
bei ihm gesperrt; daf"ur sind einige mikrocontrollerspezifische
Befehle enthalten, die er als einziges Mitglied in dieser Familie
kennt.  Die GC-Variante des PPC403 hat zus"atzlich eine MMU und deshalb
einige Befehle zu deren Steuerung mehr.  Der MPC505 (eine Mikrokontroller-Variante mit FPU)
unterscheidet sich solange vom 601er nur in den Peripherieregistern,
wie ich es nicht besser wei"s - \cite{Mot505} h"alt sich da noch etwas bedeckt...
Die RS6000-Reihe kennt noch einige Befehle mehr (die auf vielen
601er-Systemen emuliert werden, um vollst"andige Kompatibilit"at
herzustellen), au"serdem verwendet IBM z.T. andere Mnemonics f"ur
diese reinen Workstation-Prozessoren, als Remineszenz an die
370er-Gro"srechner...
%%-----------
\begin{quote}
d) MCORE
\end{quote}
%%-----------
\begin{quote}
e) 6800 $\rightarrow$ 6301 $\rightarrow$ 6811
\end{quote}
W"ahrend der 6301 nur neue Befehle definiert, liefert der 6811 neben
weiteren Befehlen ein zweites Indexregister Y zur Adressierung.
%%-----------
\begin{quote}
f) 6809/6309 und 6805/68HC08
\end{quote}
Diese Prozessoren sind zwar teilweise quellcodekompatibel zu den
anderen 68xx-ern, haben aber ein anderes Bin"arcodeformat und einen
deutlich eingeschr"ankteren (6805) bzw. erweiterten (6809) Befehlssatz.
Der 6309 ist eine CMOS-Version des 6809, die zwar offiziell
nur kompatibel zum 6809 ist, inoffiziell aber mehr Register und
deutlich mehr Befehle besitzt (siehe \cite{Kaku}).
%%----------- 
\begin{quote}
g) 68HC12
\end{quote}
%%----------- 
\begin{quote}
h) 68HC16
\end{quote}
%%-----------
\begin{quote}
i) HD6413308 $\longrightarrow$ HD6413309
\end{quote}
Diese beiden Namen repr"asentieren die 300er und 300H-Varianten der
H8-Familie; die H-Version besitzt dabei einen gr"o"seren Adre"sraum
(16 Mbyte statt 64Kbyte), doppelt so breite Register (32 Bit) und
kennt einige zus"atzliche Befehle und Adressierungsarten.  Trotzdem
ist sie bin"ar aufw"artskompatibel.
%%-----------
\begin{quote}
j) HD6475328 $\longrightarrow$ HD6475348 $\longrightarrow$
   HD6475368 $\longrightarrow$ HD6475388
\end{quote}
Diese Prozessoren besitzen alle den gleichen CPU-Kern; Die unter-
schiedlichen Typen dienen lediglich der Einbindung des korrekten
Registersatzes in der Datei \tty{REG53X.INC}.
%%-----------
\begin{quote}
k) SH7000 $\longrightarrow$ SH7600 $\longrightarrow$ SH7700
\end{quote}
Der Prozessorkern des 7600ers bietet eine Handvoll Befehle mehr, die
L"ucken im Befehlssatz des 7000ers schlie"sen (verz"ogerte, bedingte
sowie relative und indirekte Spr"unge, Multiplikationen mit 32-Bit-Operanden
sowie Multiplizier/Addier-Befehle).  Die 7700er-Reihe (auch als SH3
gel"aufig) bietet weiterhin eine zweite Registerbank, bessere
Schiebebefehle sowie Befehle zur Cache-Steuerung.
%%-----------
\begin{quote}
l) 6502 $\rightarrow$ 65(S)C02 / MELPS740
\end{quote}
Die CMOS-Version definiert einige zus"atzliche Befehle, au"serdem sind
bei einigen Befehlen Adressierungsarten hinzugekommen, die beim 6502
nicht m"oglich waren.  Die Mitsubishi-Mikrokontroller dagegen erweitern den
6502-Befehlssatz in erster Linie um Bitoperationen und
Multiplikations-/Divisionsbefehle.  Bis auf den unbedingten Sprung und
Befehle zur Inkrementierung/Dekremetierung des Akkumulatos sind die
Erweiterungen disjunkt. Dem 65SC02 fehlen die Bitmanipulationsbefehle
des 65C02.  Mit dem Prozessortyp 6502UNDOC sind die ,,undokumentierten''
6502-Befehle erreichbar, d.h. die Operationen, die sich bei der Verwendung
nicht als Befehle definierter Bitkombinationen im Opcode ergeben.  Die von
AS unterst"utzten Varianten sind im Kapitel mit den prozessorspezifischen
Hinweisen beschrieben.
%%-----------
\begin{quote}
m) MELPS7700, 65816
\end{quote}
Neben einer ,,16-Bit-Version'' des 6502-Befehlssatzes bieten diese
Prozessoren einige Befehlserweiterungen.  Diese sind aber gr"o"serenteils
disjunkt, da sie sich an ihren jeweiligen 8-bittigen Vorbildern (65C02
bzw. MELPS-740) orientieren.  Z.T.~werden auch andere Mnemonics f"ur
gleiche Befehle verwendet.
%%-----------
\begin{quote}
n) MELPS4500
\end{quote}
%%-----------
\begin{quote}
o) M16
\end{quote}
%%-----------
\begin{quote}
p) M16
\end{quote}
%%-----------
\begin{quote}
q) 4004
\end{quote}
%%-----------
\begin{quote}
r) 8021, 8022, 8039, 80C39, 8048, 80C48, 8041, 8042
\end{quote}
Bei den ROM-losen Versionen 8039 und 80C39 sind die Befehle verboten,
die den BUS (Port 0) ansprechen.  Der 8021 und 8022 sind Sonderversionen
mit stark abgemagertem Befehlssatz, wof"ur der 8022 zwei A/D-Wandler
und die dazugeh"origen Steuerbefehle enth"alt.  Die CMOS-Versionen lassen
sich mit dem \tty{IDL}-Befehl in einen Ruhezustand niedriger Stromaufnahme
"uberf"uhren.  Der 8041 und 8042 haben einige Zusatzbefehle zur
Steuerung der Busschnittstelle, daf"ur fehlen aber einige andere Befehle.
Dar"uber hinaus ist bei diesen Prozessoren der Programmadre"sraum nicht
extern erweiterbar, weshalb AS das Codesegment bei diesen Prozessoren
auf 1 bzw. 2 Kbyte begrenzt.
%%-----------
\begin{quote}
\begin{tabbing}
\hspace{0.7cm} \= \kill
s) \> 87C750 $\rightarrow$ 8051, 8052, 80C320, 80C501, 80C502, \\
   \> 80C504, 80515, and 80517 $\rightarrow$ 80C251
\end{tabbing}
\end{quote}
Der 87C750 kann nur max. 2 Kbyte Programmspeicher adressieren, weshalb
die \tty{LCALL}- und \tty{LJMP}-Befehle bei ihm fehlen.  Zwischen den
acht mittleren Prozessoren nimmt AS selber "uberhaupt keine Unterscheidung
vor, sondern verwaltet den Unterschied lediglich in der Variablen
\tty{MOMCPU} (s.u.), die man mit \tty{IF}-Befehlen abfragen kann.  Eine
Ausnahme stellt lediglich der 80C504, der in seiner momentanen Form noch einen
Maskenfehler zeigt, wenn eine \tty{AJMP}- oder \tty{ACALL}-Anweisung auf der
vorletzten Adresse einer 2K-Seite steht.  AS benutzt in einem solchen
Fall automatisch lange Sprungbefehle bzw. gibt eine Fehlermeldung aus.  Der
80C251 hingegen stellt einen drastischen Fortschritt in Richtung 16/32 Bit,
gr"o"serer Adre"sr"aume und orthogonalerem Befehlssatz dar.
%%-----------
\begin{quote}
t) 8096 $\rightarrow$ 80196 $\rightarrow$ 80196N $\rightarrow$ 80296
\end{quote}
Neben einem anderen Satz von SFRs (die "ubrigens von Unterversion zu
Unterversion stark differieren) kennt der 80196 eine Reihe von
zus"atzlichen Befehlen und kennt einen ,,Windowing''-Mechanismus, um
das gr"o"sere interne RAM anzusprechen.  Die 80196N-Familie wiederum
erweitert den Adre"sraum auf 16 Mbyte und f"uhrt eine Reihe von
Befehlen ein, mit denen man auf Adressen jenseits 64 Kbyte zugreifen
kann.  Der 80296 erweitert den CPU-Kern um Befehle zur Signalverarbeitung
und ein zweites Windowing-Register, verzichtet jedoch auf den {\em 
Peripheral Transaction Server} (PTS) und verliert damit wieder zwei 
Maschinenbefehle.
%%-----------
\begin{quote}
u) 8080 und 8085
\end{quote}
Der 8085 kennt zus"atzlich die Befehle \tty{RIM} und \tty{SIM} zum Steuern der
Interruptmaske und der zwei I/O-Pins.
%%-----------
\begin{quote}
v) 8086 $\rightarrow$ 80186 $\rightarrow$ V30 $\rightarrow$ V35
\end{quote}
Hier kommen wieder nur neue Befehle dazu.  Die entsprechenden 8-Bitter sind
wegen ihrer Befehlskompatibilit"at nicht aufgef"uhrt, f"ur ein 8088-System
ist also z.B. 8086 anzugeben.
%%-----------
\begin{quote}
w) 80960
\end{quote}
%%-----------
\begin{quote}
x) 8X300 $\rightarrow$ 8X305
\end{quote}
Der 8X305 besitzt eine Reihe zus"atzlicher Arbeitsregister, die dem
8X300 fehlen und kann mit diesen auch zus"atzliche Operationen ausf"uhren,
wie das direkte Schreiben von 8-Bit-Werten auf Peripherieadressen.
%%-----------
\begin{quote}
y) XAG1, XAG2, XAG3
\end{quote}
Diese Prozessoren unterscheiden sich nur in der Gr"o"se des eingebauten
ROMs, die in \tty{STDDEFXA.INC} definiert ist.
%%-----------
\begin{quote}
z) AT90S1200 $\rightarrow$ AT90S2313 $\rightarrow$ AT90S4414 $\rightarrow$
   AT90S8515
\end{quote}
Der erste Vertreter der AVR-Reihe stellt die Minimalkonfiguration dar,
ohne RAM-Speicher und demzufolge auch ohne Load/Store-Befehle.  Die
beiden anderen Prozessoren unterscheiden sich nur im Speicherausbau
und in der eingebauten Peripherie, was in \tty{REGAVR.INC} differenziert
wird.
%%-----------
\begin{quote}
aa) AM29245 $\rightarrow$ AM29243 $\rightarrow$ AM29240 $\rightarrow$ AM29000
\end{quote}
Je weiter man sich in der Liste nach rechts bewegt, desto weniger
Befehle m"ussen in Software emuliert werden.  W"ahrend z.B. der 29245
noch nicht einmal einen Hardware-Multiplizierer besitzt, fehlen den
beiden Vertretern in der Mitte nur die Gleitkommabefehle.  Der 29000
dient dabei als ,,generischer'' Typ, der alle Befehle in Hardware versteht.
%%-----------
\begin{quote}
ab) 80C166 $\longrightarrow$ 80C167,80C165,80C163
\end{quote}
80C167 und 80C165/163 haben anstelle 256 Kbyte max. 16 Mbyte Adre"sraum,
au"serdem kennen sie einige zus"atzliche Befehle f"ur erweiterte
Adressierungsmodi sowie atomare Befehlssequenzen.  Untereinander
unterscheiden sich diese Prozessoren der ,,zweiten Generation'' nur in der
eingebauten Peripherie.
%%-----------
\begin{quote}
ac) Z80 $\rightarrow$ Z80UNDOC $\rightarrow$ Z180 $\rightarrow$ Z380
\end{quote}
W"ahrend f"ur den Z180 nur die zus"atzlichen Befehle definiert sind
(d.h. die Z180-MMU findet noch keine Ber"ucksichtigung), besitzt der
Z380 32-Bit-Register, einen linearen 4Gbyte-Adre"sraum sowie neben
einer Reihe von Befehlserweiterungen, die den Befehlssatz deutlich
orthogonaler machen, neue Adressierungsmodi (Ansprechen der
Indexregisterh"alften, Stack-relativ).  Zu einem kleinen Teil existieren
diese Erweiterungen aber auch schon beim Z80 als undokumentierte
Befehle, die mit der Variante \tty{Z80UNDOC} zugeschaltet werden
k"onnen.  Eine Liste mit den zus"atzlichen Befehlen findet sich im
Kapitel mit den prozessorspezifischen Hinweisen.
%%-----------
\begin{quote}
ad) Z8601, Z8604, Z8608, Z8630, Z8631
\end{quote}
Diese Prozessoren unterscheiden sich wieder nur in
Speicherausbau und Peripherie, d.h. die Wahl hat auf den
unterst"utzten Befehlssatz keinen Effekt.
%%-----------
\begin{quote}
ae) 96C141, 93C141
\end{quote}
Diese beiden Prozessoren repr"asentieren die beiden Varianten der
Prozessorfamilie: TLCS-900 und TLCS-900L.  Die Unterschiede dieser beiden
Varianten werden in Abschnitt \ref{TLCS900Spec} genauer beleuchtet.
%%-----------
\begin{quote}
af) 90C141
\end{quote}
%%-----------
\begin{quote}
ag) 87C00, 87C20, 87C40, 87C70
\end{quote}
Die Prozessoren der TLCS-870-Reihe haben zwar den identischen CPU-Kern, je
nach Variante aber eine unterschiedliche Peripherieausstattung.  Zum
Teil liegen Register gleichen Namens auf unterschiedlichen Adressen.
Die Datei STDDEF87.INC benutzt analog zur MCS-51-Familie die hier
m"ogliche Unterscheidung, um automatisch den korrekten Symbolsatz
bereitzustellen.
%%-----------
\begin{quote}
ah) 47C00 $\rightarrow$ 470C00 $\rightarrow$ 470AC00
\end{quote}
Diese drei Varianten der TLCS-47-Familie haben unterschiedlich gro"se
RAM-und ROM-Adre"sbereiche, wodurch jeweils einige Befehle zur
Bankumschaltung hinzukommen oder wegfallen.
%%-----------
\begin{quote}
ai) 97C241
\end{quote}
%%-----------
\begin{quote}
aj) 16C54 $\rightarrow$ 16C55 $\rightarrow$ 16C56 $\rightarrow$ 16C57
\end{quote}
Diese Prozessoren unterscheiden sich durch den verf"ugbaren
Adre"sraum im Programmspeicher, d.h. durch die Adresse, ab der
der AS "Uberl"aufe anmeckert.
%%-----------
\begin{quote}
ak) 16C64, 16C84
\end{quote}
Analog zur MCS-51-Familie findet hier keine Unterscheidung im
Codegenerator statt, die unterschiedlichen Nummern dienen lediglich
der Einblendung der korrekten SFRs in STDDEF18.INC.
%%-----------
\begin{quote}
al) 17C42
\end{quote}
%%-----------
\begin{quote}
am) ST6210/ST6215 $\rightarrow$ ST6220/ST6225
\end{quote}
Die einzige Unterscheidung, die AS zwischen den beiden Paaren vornimmt, ist
der bei den ersten beiden kleinere Adre"sraum (2K anstelle 4K).  Die
Feinunterscheidung dient zur automatischen Unterscheidung in der Quelldatei,
welche Hardware jeweils vorhanden ist (analog zum 8051/52/515).
%%-----------
\begin{quote}
an) ST7
\end{quote}
%%-----------
\begin{quote}
ao) ST9020, ST9030, ST9040, ST9050
\end{quote}
Diese 4 Namen vetreten die vier ,,Unterfamilien'' der ST9-Familie, die
sich durch eine unterschiedliche Ausstattung mit On-Chip-Peripherie
auszeichen.  Im Prozessorkern sind sie identisch, so da"s diese
Unterscheidung wieder nur im Includefile mit den Peripherieadressen zum
Zuge kommt.
%%-----------
\begin{quote}
ap) 6804
\end{quote}
%%-----------
\begin{quote}
aq) 32010 $\rightarrow$ 32015
\end{quote}
Der TMS32010 besitzt nur 144 Byte internes RAM, weshalb AS Adressen im
Datensegment auf eben diesen Bereich begrenzt.  F"ur den 32015 gilt diese
Beschr"ankung nicht, es kann der volle Bereich von 0--255 angesprochen
werden.
%%-----------
\begin{quote}
ar) 320C25 $\rightarrow$ 320C26 $\rightarrow$ 320C28
\end{quote}
Diese Prozessoren unterscheiden sich nur leicht in der
On-Chip-Peripherie sowie den Konfigurationsbefehlen.
%%-----------
\begin{quote}
as) 320C30, 320C31
\end{quote}
Der 320C31 ist eine etwas ,,abgespeckte'' Version mit dem gleichen
Befehlssatz, jedoch weniger Peripherie.  In STDDEF3X.INC wird diese
Unterscheidung ausgenutzt.
%%-----------
\begin{quote}
at) 320C203 $\rightarrow$ 320C50, 320C51, 320C53
\end{quote}
Ersterer ist der generelle Repr"asentant f"ur die
C20x-Signalprozessorfamilie, die eine Untermenge des C5x-Befehlssatzes
implementieren.  Die Unterscheidung zwischen den verschiedenen
C5x-Prozessoren wird von AS momentan nicht ausgenutzt.
%%-----------
\begin{quote}
au) TMS9900
\end{quote}
%%-----------
\begin{quote}
\begin{tabbing}
\hspace{0.7cm} \= \kill
av) \> TMS70C00, TMS70C20, TMS70C40, \\
    \> TMS70CT20, TMS70CT40, \\
    \> TMS70C02, TMS70C42, TMS70C82, \\
    \> TMS70C08, TMS70C48 \\
\end{tabbing}
\end{quote}
Alle Mitglieder dieser Familie haben den gleichen CPU-Kern, 
unterscheiden sich im Befehlssatz also nicht.  Die Unterschiede
finden sich nur in der Datei REG7000.INC, in der Speicherbereiche
und Peripherieadressen definiert werden.  Die in einer Zeile
stehenden  Typen besitzen jeweils gleiche Peripherie und gleiche
interne RAM-Menge, unterscheiden sich also nur in der Menge
eingebauten ROMs.
%%-----------
\begin{quote}
aw) 370C010, 370C020, 370C030, 370C040 und 370C050
\end{quote}
Analog zur MCS-51-Familie werden die unterschiedlichen Typen nur
zur Unterscheidung der Peripherie in STDDEF37.INC genutzt, der
Befehlssatz ist identisch.
%%-----------
\begin{quote}
ax) MSP430
\end{quote}
%%-----------
\begin{quote}
ay) SC/MP
\end{quote}
%%-----------
\begin{quote}
az) COP87L84
\end{quote}
Dies ist das momentan einzige unterst"utzte Mitglied der COP8-Familie 
von National Semiconductor.  Mir ist bekannt, da"s die Familie 
wesentlich gr"o"ser ist und auch Vertreter mit unterschiedlich gro"sem 
Befehlssatz existieren, die nach Bedarf hinzukommen werden.  Es ist eben 
ein Anfang, und die Dokumentation von National ist ziemlich umfangreich...
%%-----------
\begin{quote}
\begin{tabbing}
\hspace{0.7cm} \= \kill
ba) \> SC14400, SC14401, SC14402, SC14404, SC14405, \\
    \> SC14420, SC14421, SC14422, SC14424 \\
\end{tabbing}
\end{quote}
Diese Gruppe von DECT-Controller unterscheidet sich in ihrem
Befehlsumfang, da jeweils unterschiedliche B-Feld Datenformate
unterst"utzt werden und deren Architektur im Laufe der Zeit optimiert
wurde.
%%-----------
\begin{quote}
bb) 7810 $\rightarrow$ 78C10
\end{quote}
Die NMOS-Version besitzt keinen STOP-Modus; der entspechende Befehl sowie
das ZCM-Register fehlen demzufolge.  \bb{VORSICHT!} NMOS- und CMOS-Version
differieren zum Teil in den Reset-Werten einiger Register!
%%-----------
\begin{quote}
\begin{tabbing}
\hspace{0.7cm} \= \kill
bc) \> 75402, \\
    \> 75004, 75006, 75008, \\
    \> 75268, \\
    \> 75304, 75306, 75308, 75312, 75316, \\
    \> 75328, \\
    \> 75104, 75106, 75108, 75112, 75116, \\
    \> 75206, 75208, 75212, 75216, \\
    \> 75512, 75516 \\
\end{tabbing}
\end{quote}
Dieses ,,F"ullhorn'' an Prozessoren unterscheidet sich innerhalb einer
Gruppe nur durch die RAM- und ROM-Gr"o"se; die Gruppen untereinander
unterscheiden sich einmal durch ihre on-chip-Peripherie und
zum anderen durch die M"achtigkeit des Befehlssatzes.
%%-----------
\begin{quote}
bd) 78070
\end{quote}
Dies ist das einzige, mir momentan vertraute Mitglied der
78K0-Familie von NEC.  Es gelten "ahnliche Aussagen wie zur
COP8-Familie!
%%-----------
\begin{quote}
be) 7720 $\rightarrow$ 7725
\end{quote}
Der $\mu$PD7725 bietet im Vergleich zu seinem Vorg"anger gr"o"sere
Adre"sr"aume und einige zus"atzliche Befehle. {\bf VORSICHT!}  Die
Prozessoren sind nicht zueinander bin"arkompatibel!
%%-----------
\begin{quote}
bf) 77230
\end{quote}
%%-----------
\begin{quote}
\begin{tabbing}
bg) \= SYM53C810, SYM53C860, SYM53C815, SYM53C825, \\
    \> SYM53C875, SYM53C895
\end{tabbing}
\end{quote}
Die einfacheren Mitglieder dieser Familie von SCSI-Prozessoren besitzen
einige Befehlsvarianten nicht, au"serdem unterscheiden sie sich in ihrem
Satz interner Register.
%%-----------
\begin{quote}
bh) MB89190
\end{quote}
Dieser Prozessortyp repr"asentiert die F$^{2}$MC8L-Serie von Fujitsu.

Beim CPU-Befehl mu"s der Prozessortyp als einfache Konstante
angegeben werden, eine Berechnung \`a la
\begin{verbatim}
        CPU     68010+10
\end{verbatim}
ist also nicht zul"assig.  G"ultige Aufrufe sind z.B.
\begin{verbatim}
        CPU     8051
\end{verbatim}
oder
\begin{verbatim}
        CPU     6800
\end{verbatim}
Egal, welcher Prozessortyp gerade eingestellt ist, in der
Integervariablen MOMCPU wird der momentane Status als Hexadezimalzahl
abgelegt.  F"ur den 68010 ist z.B. \tty{MOMCPU=\$68010}, f"ur den 80C48
\tty{MOMCPU=80C48H}.  Da man Buchstaben au"ser A..F nicht als Hexziffer
interpretieren kann, mu"s man sich diese bei der Hex-Darstellung
des Prozessors wegdenken. F"ur den Z80 ist z.B. \tty{MOMCPU=80H}.
\par
Dieses Feature kann
man vorteilhaft einsetzen, um je nach Prozessortyp unterschiedlichen
Code zu erzeugen.  Der 68000 z.B. kennt noch keinen Befehl f"ur den
Unterprogrammr"ucksprung mit Stapelkorrektur.  Mit der Variablen
\tty{MOMCPU} kann man ein Makro definieren, das je nach Prozessortyp den
richtigen Befehl benutzt oder ihn emuliert:
\begin{verbatim}
myrtd   MACRO   disp
        IF      MOMCPU$<$68010   ; auf 68008 und
         MOVE.L (sp),disp(sp)    ; 68000 emulieren
         LEA    disp(sp),sp
         RTS
        ELSEIF
         RTD    #disp            ; ab 68010 direkt
        ENDIF                    ; benutzen
        ENDM

        CPU     68010
        MYRTD   12               ; ergibt RTD #12

        CPU     68000
        MYRTD   12               ; ergibt MOVE.. /
                                 ; LEA.. / RTS
\end{verbatim}
Da nicht alle Prozessornamen nur aus Ziffern und Buchstaben zwischen
A und F bestehen, wird zus"atzlich der volle Name in der
String-Variablen \tty{MOMCPUNAME} abgelegt.
\par
Implizit schaltet der Assembler mit dem \tty{CPU}-Befehl das aktuelle Segment
wieder auf Code zur"uck, da dies das einzige Segment ist, das alle
Prozessoren definieren.
\par
Default f"ur den Prozessortyp ist \tty{68008}, sofern dieser "uber die
gleichnamige Kommandozeilenoption nicht ver"andert wurde.

%%- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

\subsection{SUPMODE, FPU, PMMU}
\ttindex{SUPMODE}\ttindex{FPU}\ttindex{PMMU}

{\em\begin{tabbing} 
G"ultigkeit: \= 680x0, FPU auch 80x86, i960, SUPMODE auch TLCS-900, \\
             \> SH7000, i960, 29K, XA, PowerPC, M*CORE und TMS9900
\end{tabbing}}

Mit diesen drei Schaltern kann bestimmt werden, auf welche Teile des
Befehlssatzes verzichtet werden soll, weil die daf"ur n"otigen
Vorbedingungen im folgenden Codest"uck nicht gegeben sind.  Als
Parameter f"ur diese Befehle darf entweder \tty{ON} oder \tty{OFF} gegeben werden,
der momentan gesetzte Zustand kann aus einer Variablen ausgelesen
werden, die entweder TRUE oder FALSE ist.
\par
Die Befehle bedeuten im einzelnen folgendes:
\begin{itemize}
\item{\tty{SUPMODE}: erlaubt bzw. sperrt Befehle, f"ur deren Ausf"uhrung
      der Prozessor im Supervisorstatus sein mu"s.  Die Statusvariable
      hei"st \tty{INSUPMODE}.}
\item{\tty{FPU}: erlaubt bzw. sperrt die Befehle des numerischen Koprozessors
      8087 bzw. 68881/68882.  Die Statusvariable hei"st \tty{FPUAVAIL}.}
\item{\tty{PMMU}: erlaubt bzw. sperrt die Befehle der Speicherverwaltungseinheit
      68851 bzw. der im 68030 eingebauten MMU.  \bb{ACHTUNG!} Die 68030-MMU
      erlaubt nur eine rel. kleine Untermenge der 68851-Befehle.  Der
      Assembler kann hier keine Pr"ufung vornehmen!  Die Statusvariable hei"st
      \tty{PMMUAVAIL}.}
\end{itemize}
Benutzung von auf diese Weise gesperrten Befehlen erzeugt bei \tty{SUPMODE}
eine Warnung, bei \tty{PMMU} und \tty{FPU} eine echte Fehlermeldung.

%%- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

\subsection{FULLPMMU}
\ttindex{FULLPMMU}

{\em G"ultigkeit: 680x0}

Motorola hat zwar ab dem 68030 die PMMU in den Prozessor integriert,
diese aber nur mit einer Funktionsuntermenge der externen PMMU 68851
ausgestattet.  AS sperrt bei aktiviertem PMMU-Befehlssatz (s.o.) deshalb 
alle fehlenden Befehle, wenn als Zielprozessor 68030 oder h"oher
eingestellt wurde.  Nun kann es aber sein, da"s in einem System mit
68030-Prozessor die interne MMU abgeschaltet wurde und der Prozessor
mit einer externen 68851 betrieben wird.  Mit \tty{FULLPMMU ON} kann man 
AS dann mitteilen, da"s der vollst"andige MMU-Befehlssatz zugelassen 
ist.  Umgekehrt kann man, wenn man portablen Code erzeugen will, alle
zus"atzlichen Befehle trotz 68020-Zielplattform mit \tty{FULLPMMU OFF} 
abschalten.  Die Umschaltung darf beliebig oft erfolgen, die momentane
Einstellung kann aus einem gleichnamigen Symbol ausgelesen werden.
\bb{ACHTUNG!}  Der \tty{CPU}-Befehl besetzt f"ur 680x0-Argumente implizit 
diese Einstellung vor!  \tty{FULLPMMU} mu"s also auf jeden Fall nach dem 
\tty{CPU}-Befehl kommen!

%%- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

\subsection{PADDING}
\ttindex{PADDING}

{\em G"ultigkeit: 680x0, M*Core, XA, H8, SH7000, TMS9900, MSP430, ST7}

Prozessoren der 680x0-Familie stehen ungeraden Adressen ziemlich
kritisch gegen"uber: Befehle d"urfen nicht auf einer ungeraden Adresse
beginnen, und Datenzugriffe sind mit ungeraden Adressen bis zum
68010 nur byteorientiert erlaubt.  Die H8-Familie setzt bei Zugriffen
auf ungerade Adressen das unterste Adre"sbit einfach ganz auf Null,
die 500er ,,bedanken'' sich wiederum mit einer Exception...
AS bem"uht sich daher, mit \tty{DC} oder \tty{DS} angelegte Datenstrukturen
immer mit einer geraden Bytezahl abzulegen.  Das bedeutet bei den Befehlen
\tty{DS.B} und \tty{DC.B} aber unter Umst"anden, da"s ein F"ullbyte
eingef"ugt werden mu"s.  Dieses Verhalten kann man mit dem
\tty{PADDING}-Befehl ein- und ausschalten.  Als Argument
ist analog zu den vorherigen Befehlen \tty{ON} oder \tty{OFF} erlaubt, und
die augenblickliche Einstellung kann aus dem gleichnamigen Symbol
ausgelesen werden. Defaultm"a"sig ist \tty{PADDING} nur f"ur die
680x0-Familie eingeschaltet, f"ur alle anderen werden erst nach Umschaltung
Padding-Bytes eingef"ugt!

%%- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

\subsection{MAXMODE}
\ttindex{MAXMODE}

{\em G"ultigkeit: TLCS-900, H8}

Die Prozessoren der TLCS-900-Reihe k"onnen in 2 Betriebsarten arbeiten,
dem Minimum-und Maximum-Modus.  Je nach momentaner Betriebsart gelten
f"ur den Betrieb und den Assembler etwas andere Eckwerte.  Mit diesem Befehl
und den Parametern \tty{ON} oder \tty{OFF} teilt man AS mit, da"s der
folgende Code im Maximum- oder Minimum-Modus abl"auft.  Die momentane
Einstellung kann aus der Variablen \tty{INMAXMODE} ausgelesen werden.
Voreinstellung ist \tty{OFF}, d.h. Minimum-Modus.
\par
Analog dazu teilt man im H8-Modus AS mit diesem Befehl mit, ob
mit einem 64K- oder 16Mbyte-Adre"sraum gearbeitet wird.  F"ur den
einfachen 300er ist diese Einstellung immer \tty{OFF} und kann nicht
ver"andert werden.

%%- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

\subsection{EXTMODE und LWORDMODE}
\ttindex{EXTMODE}\ttindex{LWORDMODE}

{\em G"ultigkeit: Z380}

Der Z380 kann in insgesamt 4 Betriebsarten arbeiten, die sich durch
die Einstellung von 2 Flags ergeben: Das XM-Flag bestimmt, ob der
Prozessor mit einem 64 Kbyte oder 4 Gbyte gro"sen Adre"sraum arbeiten
soll und kann nur gesetzt werden (nach einem Reset steht es
Z80-kompatibel auf 0).  Demgegen"uber legt das LW-Flag fest, ob
Wort-Befehle mit einer Wortl"ange von 16 oder 32 Bit arbeiten sollen.
Die Stellung dieser beiden Flags beeinflu"st Wertebereichseinschr"ankungen
von Konstanten oder Adressen, weshalb man AS "uber diese beiden Befehle
deren Stellung mitteilen mu"s.  Als Default nimmt AS an, da"s beide
Flags auf 0 stehen, die momentane Einstellung (\tty{ON} oder \tty{OFF})
kann aus den vordefinierten Variablen \tty{INEXTMODE} bzw. \tty{INLWORDMODE}
ausgelesen werden.

%%- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

\subsection{SRCMODE}
\ttindex{SRCMODE}

{\em G"ultigkeit: MCS-251}

Intel hat den Befehlssatz der 8051er beim 80C251 deutlich erweitert,
hatte aber leider nur noch einen einzigen freien Opcode f"ur diese
Befehle frei.  Damit der Prozessor nicht auf alle Ewigkeit durch
einen Pr"afix behindert bleibt, hat Intel zwei Betriebsarten vorgesehen:
Den Bin"ar- und den Quellmodus.  Im Bin"armodus ist der Prozessor voll
8051-kompatibel, alle erweiterten Befehle ben"otigen den noch freien
Opcode als Pr"afix.  Im Quellmodus tauschen diese neuen Befehle ihre
Position in der Code-Tabelle mit den entsprechenden 8051-Instruktionen,
welche dann wiederum mit einem Pr"afix versehen werden m"ussen.
Damit AS wei"s, wann er Pr"afixe setzen mu"s und wann nicht, mu"s man
ihm mit diesem Befehl mitteilen, ob der Prozessor im Quellmodus (\tty{ON})
oder Bin"armodus (\tty{OFF}) betrieben wird.  Die momentane Einstellung
kann man aus der Variablen \tty{INSRCMODE} auslesen.  Der Default ist
\tty{OFF}.

%%- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

\subsection{BIGENDIAN}
\ttindex{BIGENDIAN}

{\em G"ultigkeit: MCS-51/251, PowerPC}

Bei den Prozessoren der 8051-Serie ist Intel seinen eigenen Prinzipien 
untreu geworden: Der Prozessor verwendet entgegen jeglicher Tradition
eine Big-Endian-Orientierung von Mehrbytewerten!  W"ahrend dies bei 
den MCS-51-Prozessoren noch nicht gro"sartig auffiel, da der Prozessor 
ohnehin nur 8-bittig auf Speicherzellen zugreifen konnte, man sich die
Byte-Anordnung bei eigenen Datenstrukturen also aussuchen konnte, ist 
dies beim MCS-251 nicht mehr so, er kann auch ganze (Lang-)Worte aus 
dem Speicher lesen und erwartet dabei das MSB zuerst.  Da dies nicht der
bisherigen Arbeitsweise von AS bei der Konstantenablage entspricht, 
kann man nun mit diesem Befehl umschalten, ob die Befehle \tty{DB, DW, DD,
DQ} und \tty{DT} mit Big- oder Little-Endian-Orientierung arbeiten sollen.
Mit \tty{BIGENDIAN OFF} (Voreinstellung) wird wie bei "alteren AS-Versionen
zuerst das niederwertigste Byte abgelegt, mit \tty{BIGENDIAN ON} wird die
MCS-251-kompatible Variante benutzt.  Nat"urlich kann man diese Einstellung 
beliebig oft im Code "andern; die momentane Einstellung kann aus dem 
gleichnamigen Symbol ausgelesen werden.

%%- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

\subsection{WRAPMODE}
\ttindex{WRAPMODE}

{\em G"ultigkeit: Atmel AVR}

Ist dieser Schalter auf {\tt ON} gesetzt, so veranla"st man AS dazu,
anzunehmen, der Programmz"ahler des Prozessors habe nicht die volle, durch
die Architektur gegebene L"ange von 16 Bits, sondern nur eine L"ange, die
es gerade eben erlaubt, das interne ROM zu adressieren.  Im Falle des
AT90S8515 sind dies z.B. 12 Bit, entsprechend 4 KWorten oder 8 KBytes. 
Damit werden relative Spr"unge vom Anfang des ROMs zum Ende und umgekehrt
m"oglich, die bei strenger Arithmetik einen out-of-branch ergeben w"urden,
hier jedoch funktionieren, weil die "Ubertragsbits bei der
Zieladressenberechnung 'unter den Tisch' fallen.  Vergewissern Sie sich
genau, ob die von Ihnen eingesetzte Prozessorvariante so arbeitet, bevor
Sie diese Option einschalten!  Im Falle des oben erw"ahnten AT90S8515 ist
diese Option sogar zwingend n"otig, um überhaupt quer durch den ganzen
Adre"sraum springen zu k"onnen...

Defaultm"a"sig steht dieser Schalter auf {\tt OFF}, der momentane Stand
l"a"st sich aus einem gleichnamigen Symbol auslesen.

%%- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

\subsection{SEGMENT}
\ttindex{SEGMENT}

{\em G"ultigkeit: alle Prozessoren}

Bestimmte Mikrokontroller und Signalprozessoren kennen mehrere
Adre"sbereiche, die nicht miteinander mischbar sind und jeweils auch
verschiedene Befehle zur Ansprache ben"otigen.  Um auch diese verwalten zu
k"onnen, stellt der Assembler mehrere Programmz"ahler zur Verf"ugung,
zwischen denen mit dem
\tty{SEGMENT}-Befehl hin-und hergeschaltet werden kann.  Dies erlaubt es,
sowohl in mit \tty{INCLUDE} eingebundenen Unterprogrammen als auch im
Hauptprogramm ben"otigte Daten an der Stelle zu definieren, an denen
sie benutzt werden.  Im einzelnen werden folgende Segmente mit folgenden
Namen verwaltet:
\begin{itemize}
\item{\tty{CODE}: Programcode;}
\item{\tty{DATA}: direkt adressierbare Daten (dazu rechnen auch SFRs);}
\item{\tty{XDATA}: im extern angeschlossenen RAM liegende Daten oder
             X-Adre"sraum beim DSP56xxx oder ROM-Daten beim $\mu$PD772x;}
\item{\tty{YDATA}: Y-Adre"sraum beim DSP56xxx;}
\item{\tty{IDATA}: indirekt adressierbare (interne) Daten;}
\item{\tty{BITDATA}: der Teil des 8051-internen RAMs, der bitweise
      adressierbar ist;}
\item{\tty{IO}: I/O-Adre"sbereich;}
\item{\tty{REG}: Registerbank des ST9;}
\item{\tty{ROMDATA}: Konstanten-ROM der NEC-Signalprozessoren.}
\end{itemize}
Zu Adre"sbereich und Initialwerten der Segmente siehe Abschnitt \ref{SectORG}.
(\tty{ORG}).  Je nach Prozessorfamilie sind auch nicht alle Segmenttypen
erlaubt.
\par
Das Bitsegment wird so verwaltet, als ob es ein Bytesegment w"are,
d.h. die Adressen inkrementieren um 1 pro Bit.
\par
Labels, die in einem Segment eines bestimmten Typs definiert werden,
erhalten diesen Typ als Attribut.  Damit hat der Assembler eine
begrenzte Pr"ufm"oglichkeit, ob mit den falschen Befehlen auf Symbole
in einem Segment zugegriffen wird.  In solchen F"allen wird der
Assembler eine Warnung ausgeben.
\par
Beispiel:
\begin{verbatim}
        CPU     8051    ; MCS-51-Code

        SEGMENT code    ; Testcodeblock

        SETB    flag    ; keine Warnung
        SETB    var     ; Warnung : falsches Segment

        SEGMENT data

var     DB      ?

        SEGMENT bitdata

flag    DB      ?
\end{verbatim}

%%- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

\subsection{PHASE und DEPHASE}
\ttindex{PHASE}\ttindex{DEPHASE}

{\em G"ultigkeit: alle Prozessoren}

In manchen Anwendungen (speziell Z80-Systeme) mu"s Code vor der
Benutzung in einen anderen Adre"sbereich verschoben werden.  Da der
Assembler davon aber nichts wei"s, w"urde er alle Labels in dem zu
verschiebenden Teil auf die Ladeadressen ausrichten.  Der Programmierer
m"u"ste Spr"unge innerhalb dieses Bereiches entweder lageunabh"angig
kodieren oder die Verschiebung bei jedem Symbol ,,zu Fu"s'' addieren.
Ersteres ist bei manchen Prozessoren gar nicht m"oglich, letzteres sehr
fehleranf"allig.
\par
Mit dem Befehlen \tty{PHASE} und \tty{DEPHASE} ist es m"oglich, dem
Assembler mitzuteilen, auf welcher Adresse der Code im Zielsystem
effektiv ablaufen wird:
\begin{verbatim}
        PHASE   <Adresse>
\end{verbatim}
informiert den Assembler davon, da"s der folgende Code auf der
spezifizierten Adresse ablaufen soll.  Der Assembler berechnet
daraufhin die Differenz zum echten Programmz"ahler und addiert diese
Differenz bei folgenden Operationen dazu:
\begin{itemize}
\item{Adre"sangabe im Listing}
\item{Ablage von Labelwerten}
\item{Programmz"ahlerreferenzen in relativen Spr"ungen und
      Adre"sausdr"ucken}
\item{Abfrage des Programmz"ahlers mit den Symbolen \verb!*! bzw. \verb!$!}
\end{itemize}
Diese ,,Verschiebung'' wird mit dem Befehl
\begin{verbatim}
        DEPHASE
\end{verbatim}
wieder aufgehoben.
\par
Obwohl dieses Befehlspaar vornehmlich in Codesegmenten Sinn macht,
verwaltet der Assembler f"ur alle definierten Segmente Phasenwerte.

%%- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

\subsection{SAVE und RESTORE}
\ttindex{SAVE}\ttindex{RESTORE}

{\em G"ultigkeit: alle Prozessoren}

Mit dem Befehl \tty{SAVE} legt der Assembler den Inhalt folgender
Variablen auf einen internen Stapel:
\begin{itemize}
\item{momentan gew"ahlter Prozessortyp (mit \tty{CPU} gesetzt);}
\item{momentan aktiver Speicherbereich (mit \tty{SEGMENT} gesetzt);}
\item{Flag, ob Listing ein- oder ausgeschaltet ist (mit \tty{LISTING}
      gesetzt);}
\item{Flag, ob Expansionen folgender Makos im Listing ausgegeben
      werden sollen (mit \tty{MACEXP} gesetzt).}
\item{momentan aktive Zeichen"ubersetzungstabelle (mit \tty{CODEPAGE}
      gesetzt).}
\end{itemize}
Mit dem Gegenst"uck \tty{RESTORE} wird entsprechend der zuletzt
gesicherte Zustand von diesem Stapel wieder heruntergeladen.  Diese beiden
Befehle sind in erster Linie f"ur Includefiles definiert worden, um
in diesen Dateien die obigen Variablen beliebig ver"andern zu k"onnen,
ohne ihren originalen Inhalt zu verlieren.  So kann es z.B. sinnvoll sein,
in Includefiles mit eigenen, ausgetesteten Unterprogrammen die
Listingerzeugung auszuschalten:
\begin{verbatim}
        SAVE            ; alten Zustand retten
        LISTING OFF     ; Papier sparen
        ..              ; der eigentliche Code
        RESTORE         ; wiederherstellen
\end{verbatim}
Gegen"uber einem einfachen \tty{LISTING OFF..ON}-P"archen wird hier
auch dann der korrekte Zustand wieder hergestellt, wenn die Listingerzeugung
bereits vorher ausgeschaltet war.
\par
Der Assembler "uberpr"uft, ob die Zahl von \tty{SAVE}-und \tty{RESTORE}-Befehlen
"ubereinstimmt und liefert in folgenden F"allen Fehlermeldungen:
\begin{itemize}
\item{\tty{RESTORE} und der interne Stapel ist leer;}
\item{nach Ende eines Passes ist der Stapel nicht leer.}
\end{itemize}

%%- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

\subsection{ASSUME}
\ttindex{ASSUME}

{\em G"ultigkeit: diverse}

Mit diesem Befehl kann man AS den aktuellen Stand bestimmter Register
mitteilen, deren Inhalt sich nicht mit einem einfachen \tty{ON} oder
\tty{OFF} beschreiben l"a"st.  Typischerweise sind dies Register, die die
Adressierungseinheiten beeinflussen und deren Werte AS wissen mu"s, um
korrekte Adressierungen zu erzeugen.  Wichtig ist, da"s man AS mit ASSUME
diese Werte nur mitteilt, es wird {\em kein} Maschinencode erzeugt, der
diese Werte in die entsprechenden Register l"adt!

\subsubsection{6809}

Im Gegensatz zu seinen ,,Vorg"angern'' wie 6800 und 6502 kann beim
6809 die Lage der direct page, d.h. des Adressbereiches, der mit ein
Byte langen Adressen erreichbar ist, frei bestimmt werden.  Dazu dient
das sog. ,,Direct Page Register'' (\tty{DPR}), das die Seitennummer
festlegt.  Ihm mu"s man mittels \tty{ASSUME} einen passenden Wert
zuweisen, wenn man einen anderen Wert als die Vorgabe von 0 in DPR
schreibt, sonst werden Adressen falscher L"ange erzeugt...


\subsubsection{68HC16}

Um mit seinen nur 16 Bit breiten Adre"soperanden einen 1 Mbyte gro"sen
Adre"sraum ansprechen zu k"onnen, bedient sich der 68HC16 einer Reihe
von Bank-Registern, die die fehlenden oberen vier Adre"sbits nachliefern.  
Davon ist das \tty{EK}-Register f"ur absolute Datenzugriffe (nicht
Spr"unge!) zust"andig.  AS "uberpr"uft bei jeder absoluten Adressierung,
ob die oberen vier Bits der Adresse mit dem "uber \tty{ASSUME} 
spezifizierten Wert "ubereinstimmen.  Differieren die Werte, gibt AS eine 
Warnung aus.  Der Vorgabewert f"ur \tty{EK} ist 0.


\subsubsection{H8/500}

Im Maximum-Modus wird der erweiterte Adre"sraum dieser Prozessorreihe
durch eine Reihe von Bank-Registern adressiert.  Diese tragen die
Namen DP (Register 0..3, absolute Adressen), EP (Register 4/5) und
TP (Stack).  Den momentanen Wert von DP ben"otigt AS, um zu "uberpr"ufen,
ob absolute Adressen in der momentan adressierbaren Bank liegen;
die beiden anderen Register werden nur f"ur indirekte Adressierungen
benutzt und entziehen sich daher der Kontrolle; ob man ihre Werte
angibt oder nicht, ist daher Geschmackssache.  Wichtig ist dagegen
wieder das BR-Register, das angibt, auf welchen 256-Byte-Bereich
mit kurzen Adressen zugegriffen werden kann.  Allen Registern ist
gemeinsam, da"s AS {\em keine} Initialwerte f"ur sie annimmt, da sie nach
einem Prozessor-Reset undefiniert sind; wer absolut adressieren
will, mu"s daher auf jeden Fall DR und DP belegen!


\subsubsection{MELPS740}

Die Mikrokontroller dieser Reihe kennen f"ur den \tty{JSR}-Befehl eine
besondere Adressierungsart ,,special page'', mit deren Hilfe man Spr"unge
in die oberste Seite des internen ROMs k"urzer kodieren kann.  Diese
ist nat"urlich vom jeweiligen Chip abh"angig, und es gibt mehr Chips,
als es mit dem \tty{CPU}-Befehl sinnvoll w"are, zu kodieren...also mu"s
\tty{ASSUME} herhalten, um die Lage dieser Seite vorzugeben, z.B.
\begin{verbatim}
        ASSUME SP:$1f ,
\end{verbatim}
falls das interne ROM 8K gro"s ist.


\subsubsection{MELPS7700/65816}

Diese Prozessoren beinhalten eine Reihe von Registern, deren Inhalt AS
kennen mu"s, um den korrekten Code zu erzeugen.  Es handelt sich um folgende
Register:
\begin{center}\begin{tabular}{|l|l|l|l|}
\hline
Name  & Bedeutung           & Wertebereich & Default\\
\hline
\hline
DT    & Datenbank           & 0-\$ff       & 0 \\
PG    & Code-Bank           & 0-\$ff       & 0 \\
DPR   & direkt adr. Seite   & 0-\$ffff     & 0 \\
X     & Indexregisterbreite & 0 oder 1     & 0 \\
M     & Akkumulatorbreite   & 0 oder 1     & 0 \\
\hline
\end{tabular}\end{center}
\par
Um mich nicht in endlose Wiederholungen zu ergehen, verweise ich f"ur die
Benutzung dieser Werte auf Kapitel \ref{MELPS7700Spec}.  Die Handhabung
erfolgt ansonsten genauso wie beim 8086, d.h. es k"onnen auch hier mehrere
Werte auf einmal gesetzt werden und es wird \bb{kein} Code erzeugt, der
die Register mit den Werten besetzt.  Dies bleibt wieder einzig und allein
dem Programmierer "uberlassen!


\subsubsection{MCS-196/296}

Alle Prozessoren der MCS-96-Familie besitzen ab dem 80196 ein Register \tty{WSR},
mit dessen Hilfe Speicherbereiche aus dem erweiterten internen RAM
oder dem SFR-Bereich in Bereiche des Registerfiles eingeblendet werden
und so mit kurzen Adressen angesprochen werden k"onnen.  Teilt man AS
mit Hilfe des \tty{ASSUME}-Befehls mit, welchen Wert das WSR-Register
hat, so stellt er bei absoluten Adressen automatisch fest, ob  sie
durch das Windowing mit 1-Byte-Adressen erreicht werden k"onnen;
umgekehrt werden auch f"ur durch das Windowing "uberdeckte Register
automatisch lange Adressen erzeugt.  Der 80296 besitzt ein zus"atzliches,
zweites Register \tty{WSR1}, um zwei unterschiedliche Speicherbereiche
gleichzeitig in das Registerfile einblenden zu k"onnen.  Sollte
es m"oglich sein, eine Speicherzelle "uber beide Bereiche zu adressieren,
so w"ahlt AS immer den Weg "uber \tty{WSR}!


\subsubsection{8086}

Der 8086 kann Daten aus allen Segmenten in einem Befehl adressieren,
ben"otigt jedoch sog. ,,Segment-Pr"afixe'', wenn ein anderes Segmentregister
als DS verwendet werden soll.  Zus"atzlich kann es sein, da"s das
DS-Register auf ein anderes Segment verstellt ist, um z.B. "uber l"angere
Strecken nur Daten im Codesegment zu adressieren.  Da AS aber keine
Sinnanalyse des Codes vornimmt, mu"s ihm "uber diesen Befehl mitgeteilt
werden, auf welche Segmente die Segmentregister momentan zeigen, z.B.
\begin{verbatim}
   ASSUME  CS:CODE, DS:DATA    .
\end{verbatim}
Allen vier Segmenten des 8086 (SS,DS,CS,ES) k"onnen auf diese Weise Annahmen
zugewiesen werden.  Dieser Befehl erzeugt jedoch \bb{keinen} Code, um
die Werte auch wirklich in die Segmentregister zu laden, dies mu"s vom
Programm getan werden.
\par
Die Benutzung diese Befehls hat zum einen die Folge, da"s AS bei
sporadischen Zugriffen ins Codesegment automatisch Pr"afixe voranstellen
kann, andererseits da"s man AS mitteilen kann, da"s das DS-Register verstellt
wurde und man sich im folgenden explizite \tty{CS:}-Anweisungen sparen
kann.
\par
G"ultige Argumente hinter dem Doppelpunkt sind \tty{CODE, DATA} und
\tty{NOTHING}.  Letzterer Wert dient dazu, AS mitzuteilen, da"s das
Segmentregister keinen f"ur AS verwendbaren Wert enth"alt.
Vorinitialisiert sind folgende \tty{ASSUME}s :
\begin{verbatim}
  CS:CODE, DS:DATA, ES:NOTHING, SS:NOTHING
\end{verbatim}


\subsubsection{XA}

Die XA-Familie besitzt einen Datenadre"sraum von 16 Mbyte, ein Proze"s
kann jedoch nur immer innerhalb einer 64K-Seite adressieren, die 
durch das DS-Register vorgegeben wird.  AS mu"s man den momentanen
Wert dieses Registers vorgeben, damit er Zugriffe auf absolute 
Adressen "uberpr"ufen kann.


\subsubsection{29K}

Die Prozessoren der 29K-Familie besitzen ein Register \tty{RBP}, mit dessen
Hilfe B"anke von 16 Registern vor der Benutzung im User-Modus gesch"utzt
werden k"onnen.  Dazu kann man ein entsprechendes Bit in diesem Register
setzen.  Mit \tty{ASSUME} kann man AS nun mitteilen, welchen Wert RBP
gerade hat.  Auf diese Weise kann AS warnen, falls versucht wird, im
User-Modus auf gesch"utzte Register zuzugreifen.


\subsubsection{80C166/167}

Obwohl keines der Register im 80C166/167 breiter als 16 Bit ist, besitzt
dieser Prozessor 18/24 Adre"sleitungen, kann also bis zu 256 Kbyte/16 Mbyte
adressieren.  Um diesen Widerspruch unter einen Hut zu bekommen, verwendet
er nicht die von Intel her bekannte (...und ber"uchtigte) Segmentierung oder
hat unflexible Bankregister...nein, er macht Paging!  Dazu wird der ,,logische''
Adre"sraum von 64 Kbyte in 4 Seiten zu 16 Kbyte eingeteilt, und f"ur jede
Seite existiert ein Seitenregister (bezeichnet als \tty{DPP0...DPP3}), das
bestimmt, welche der physikalischen 16/1024 Seiten dort eingeblendet wird.  AS versucht
nun, den Adre"sraum grunds"atzlich mit 256 Kbyte/16 Mbyte aus der Sicht des
Programmierers zu verwalten, d.h. bei absoluten Zugriffen ermittelt AS die
physikalische Seite und schaut in der mit \tty{ASSUME} eingestellten
Seitenverteilung nach, wie die Bits 14 und 15 der logischen Adresse gesetzt
werden m"ussen.  Pa"st kein Seitenregister, so wird eine Warnung ausgegeben.
Defaultm"a"sig nimmt AS an, da"s die vier Register linear die ersten 64 Kbyte
abbilden, etwa in der folgenden Form:
\begin{verbatim}
        ASSUME  DPP0:0,DPP1:1,DPP2:2,DPP3:3
\end{verbatim}
Der 80C167 kennt noch einige Befehle, die die Seitenregister in ihrer
Funktion "ubersteuern k"onnen.  Wie diese Befehle die Adre"sgenerierung
beeinflussen, ist im Kapitel mit den prozessorspezifischen Hinweisen
beschrieben.


\subsubsection{TLCS-47}

Der von der Architektur her vorgegebene Datenadre"sraum dieser
Prozessoren (egal ob man direkt oder "uber das HL-Register adressiert)
betr"agt lediglich 256 Nibbles.  Da die ,,besseren'' Familienmitglieder
aber bis zu 1024 Nibbles RAM on chip haben, war Toshiba gezwungen, einen
Bankingmechanismus "uber das DMB-Register einzuf"uhren.  AS verwaltet
das Datensegment als einen durchgehenden Adre"sraum und pr"uft bei jeder
direkten Adressierung, ob die Adresse in der momentan aktiven Bank
liegt.  Die von AS momentan angenommene Bank kann mittels
\begin{verbatim}
        ASSUME  DMB:<0..3>
\end{verbatim}
festgelegt werden.  Der Default ist 0.


\subsubsection{ST6}
\label{ST6Assume}

Die Mikrokontroller der ST62-Reihe sind in der Lage, einen Teil (64 Byte)
des Codebereiches in den Datenbereich einzublenden, z.B. um Konstanten aus
dem ROM zu laden.  Dies bedeutet aber auch, da"s zu einem Zeitpunkt immer
nur ein Teil des ROMs adressiert werden kann.  Welcher Teil dies ist, wird
durch ein bestimmtes Register bestimmt.  Dem Inhalt dieses Registers kann
AS zwar nicht direkt kontrollieren, man kann ihm aber mit diesem Befehl
mitteilen, wenn man dem Register einen neuen Wert zugewiesen hat.  AS kann
dann pr"ufen und ggfs. warnen, falls auf Adressen im Codesegment
zugegriffen wird, die nicht im ,,angek"undigten'' Fenster liegt.
Hat die Variable \tty{VARI} z.B. den Wert 456h, so setzt
\begin{verbatim}
        ASSUME  ROMBASE:VARI>>6
\end{verbatim}
die AS-interne Variable auf 11h, und ein Zugriff auf \tty{VARI} erzeugt einen
Zugriff auf die Adresse 56h im Datensegment.

Anstelle eines Symbols kann auch schlicht \tty{NOTHING} angegeben
werden, z.B. wenn das Bank-Register tempor"ar als Speicherzelle benutzt
wird.  Dieser Wert ist auch die Voreinstellung.


\subsubsection{ST9}

Die ST9-Familie verwendet zur Adressierung von Code- und Datenbereich
exakt die gleichen Befehle.  Welcher Adre"sraum dabei jeweils
angesprochen wird, h"angt vom Stand des DP-Flags im Flag-Register ab.
Damit AS bei absoluten Zugriffen "uberpr"ufen kann, ob man mit Symbolen 
aus dem korrekten Adre"sraum arbeitet (das funktioniert nat"urlich {\em nur}
bei absoluten Zugriffen!), mu"s man ihm per \tty{ASSUME} mitteilen, ob das
DP-Flag momentan auf 0 (Code) oder 1 (Daten) steht.  Der Initialwert
dieser Annahme ist 0.


\subsubsection{$\mu$PD78(C)10}

Diese Prozessoren besitzen ein Register (V), mit dessen Hilfe die
,,Zeropage'', d.h. die Lage der mit nur einem Byte adressierbaren
Speicherzellen sich in Seitengrenzen im Speicher frei verschieben l"a"st.
Da man aber aus Bequemlichkeitsgr"unden nicht mit Ausdr"ucken wie
\begin{verbatim}
        inrw    Lo(Zaehler)
\end{verbatim}
arbeiten will, "ubernimmt AS diese Arbeit, allerdings nur unter der
Voraussetzung, da"s man ihm "uber einen \tty{ASSUME}-Befehl den
Inhalt des V-Registers mitteilt.  Wird ein Befehl mit Kurzadressierung
benutzt, so wird "uberpr"uft, ob die obere H"alfte des Adre"sausdrucks
mit dem angenommenen Inhalt "ubereinstimmt.  Stimmt sie nicht, so erfolgt
eine Warnung.


\subsubsection{320C3x}

Da alle Instruktionsworte dieser Prozessorfamilie nur 32 Bit lang
sind, und von diesen 32 Bit nur 16 Bit f"ur absolute Adressen vorgesehen
wurden, m"ussen die fehlenden oberen 8 Bit aus dem DP-Register
erg"anzt werden.  Bei Adressierungen kann man aber trotzdem die volle
24-Bit-Adresse angeben, AS pr"uft dann, ob die oberen 8 Bit mit dem
angenommenen Inhalt von DP "ubereinstimmen.  Gegen"uber dem \tty{LDP}-Befehl
weicht \tty{ASSUME} darin ab, da"s man hier nicht eine beliebige Adresse
aus der Speicherbank angeben kann, das Herausziehen der oberen Bits
mu"s man also ,,zu Fu"s'' machen, z.B. so:
\begin{verbatim}
        ldp     @adr
        assume  dp:adr>>16
        .
        .
        .
        ldi     @adr,r2
\end{verbatim}


\subsubsection{75K0}

Da selbst mit Hilfe von Doppelregistern (8 Bit) nicht der komplette
Adre"sraum von 12 Bit zu erreichen ist, mu"ste NEC (wie andere auch...)
auf Banking zur"uckgreifen: Die oberen 4 Adre"sbits werden aus dem
\tty{MBS}-Register geholt (welchem demzufolge mit \tty{ASSUME} Werte
zwischen 0 und 15 zugeordnet werden k"onnen), das aber nur beachtet
wird, falls das \tty{MBE}-Flag auf 1 gesetzt wurde.  Steht es (wie
die Vorgabe ist) auf 0, so kann man die obersten und untersten 128
Nibbles des Adre"sraumes ohne Bankumschaltung erreichen.  Da der 75402
weder \tty{MBE}-Flag noch \tty{MBS}-Register kennt, ist f"ur ihn der
\tty{ASSUME}-Befehl nicht definiert; Die Initialwerte von \tty{MBE} und
\tty{MBS} lassen sich daher nicht "andern.

%%- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

\subsection{EMULATED}
\ttindex{EMULATED}

{\em G"ultigkeit: 29K}

AMD hat die Ausnahmebehandlung f"ur undefinierte Befehle bei der
29000-Serie so definiert, da"s f"ur jeden einzelnen Befehl ein
Exceptionvektor zur Verf"ugung steht.  Dies legt es nahe, durch
gezielte Software-Emulationen den Befehlssatz eines kleineren
Mitgliedes dieser Familie zu erweitern.  Damit nun aber AS diese
zus"atzlichen Befehle nicht als Fehler anmeckert, erlaubt es der
\tty{EMULATED}-Befehl, AS mitzuteilen, da"s bestimmte Befehle doch
erlaubt sind.  Die Pr"ufung, ob der momentan gesetzte Prozessor
diesen Befehl beherrscht, wird dann "ubergangen.  Hat man z.B. f"ur
einen Prozessor ohne Gleitkommaeinheit ein Modul geschrieben, das
aber nur mit 32-Bit-IEEE-Zahlen umgehen kann, so schreibt man
\begin{verbatim}
        EMULATED FADD,FSUB,FMUL,FDIV
        EMULATED FEQ,FGE,FGT,SQRT,CLASS
\end{verbatim}

%%- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

\subsection{BRANCHEXT}
\ttindex{BRANCHEXT}

{\em G"ultigkeit: XA}

{\tt BRANCHEXT} mit \tty{ON} oder \tty{OFF} als Argument legt fest, ob AS
kurze, nur mit einem 8-Bit-Displacement verf"ugbare Spr"unge automatisch
,,verl"angern'' soll, indem z.B. aus einem einfachen
\begin{verbatim}
        bne     target
\end{verbatim}
automatisch eine l"angere Sequenz mit gleicher Funktion wird, falls das
Sprungziel zu weit von momentanen Programmz"ahler entfernt ist.  F"ur
{\tt bne} w"are dies z.B. die Sequenz
\begin{verbatim}
        beq     skip
        jmp     target
skip:
\end{verbatim}
Falls f"ur eine Anweisung aber kein passendes ,,Gegenteil'' existiert,
kann die Sequenz auch l"anger werden, z.B. f"ur {\tt jbc}:
\begin{verbatim}
        jbc     dobr
        bra     skip
dobr:   jmp     target
skip:
\end{verbatim}
Durch dieses Feature gibt es bei Spr"ungen keine eineindeutige Zuordnung
von Maschinen- und Assemblercode mehr, und bei Vorw"artsreferenzen handelt
man sich m"oglicherweise zus"atzliche Passes ein.  Man sollte dieses
Feature daher mit Vorsicht einsetzen!

%%---------------------------------------------------------------------------

\section{Datendefinitionen}

Die hier beschriebenen Befehle "uberschneiden sich teilweise in ihrer
Funktionalit"at, jedoch definiert jede Prozessorfamilie andere Namen
f"ur die gleiche Funktion.  Um mit den Standardassemblern konform zu
bleiben, wurde diese Form der Implementierung gew"ahlt.

Sofern nicht ausdr"ucklich anders erw"ahnt, kann bei allen Befehlen zur
Datenablage (nicht bei denen zur Speicherreservierung!) eine beliebige Zahl
von Parametern angegeben werden, die der Reihe nach abgearbeitet werden.

%%- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

\subsection{DC[.size]}
\ttindex{DC}

{\em G"ultigkeit: 680x0, M*Core, 68xx, H8, SH7000, DSP56xxx, XA, ST7}

Dieser Befehl legt eine oder mehrere Konstanten des beim durch
das Attribut bestimmten Typs im Speicher ab.  Die Attribute entsprechen
den in Abschnitt \ref{AttrTypes} definierten, zus"atzlich ist f"ur
Byte-Konstanten die M"oglichkeit vorhanden, Stringausdr"ucke im Speicher
abzulegen, wie z.B.
\begin{verbatim}
String  dc.b    "Hello world!\0"
\end{verbatim}
Die Parameterzahl darf zwischen 1 und 20 liegen, zus"atzlich darf jedem
Parameter ein in eckigen Klammern eingeschlossener Wiederholungsfaktor
vorausgehen, z.B. kann man mit
\begin{verbatim}
        dc.b    [(*+255)&$ffffff00-*]0
\end{verbatim}
den Bereich bis zur n"achsten Seitengrenze mit Nullen f"ullen.
\bb{Vorsicht!}
Mit dieser Funktion kann man sehr leicht die Grenze von 1 Kbyte erzeugten
Codes pro Zeile Quellcode "uberschreiten!
\par
Sollte die Byte-Summe ungerade sein, so kann vom Assembler automatisch
ein weiteres Byte angef"ugt werden, um die Wortausrichtung von Daten zu
erhalten.  Dieses Verhalten kann mit dem \tty{PADDING}-Befehl ein-
und ausgeschaltet werden.
\par
Mit diesem Befehl abgelegte Dezimalgleitkommazahlen (\tty{DC.P} ...) k"onnen
zwar den ganzen Bereich der extended precision "uberstreichen, zu beachten
ist dabei allerdings, da"s die von Motorola verf"ugbaren Koprozessoren
68881/68882 beim Einlesen solcher Konstanten die Tausenderstelle des
Exponenten ignorieren!
\par
Default-Attribut ist \tty{W}, also 16-Bit-Integerzahlen.
\par
Beim DSP56xxx ist der Datentyp auf Integerzahlen festgelegt (ein
Attribut ist deshalb weder n"otig noch erlaubt), die im Bereich
-8M..16M-1 liegen d"urfen.   Stringkonstanten sind ebenfalls erlaubt,
wobei jeweils drei Zeichen in ein Wort gepackt werden.

%%- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

\subsection{DS[.size]}
\ttindex{DS}

{\em G"ultigkeit: 680x0, M*Core, 68xx, H8, SH7x00, DSP56xxx, XA, ST7}

Mit diesem Befehl l"a"st sich zum einen Speicherplatz f"ur die angegebene
Zahl im Attribut beschriebener Zahlen reservieren.  So reserviert
\begin{verbatim}
        DS.B    20
\end{verbatim}
z.B. 20 Bytes Speicher,
\begin{verbatim}
        DS.X    20
\end{verbatim}
aber 240 Byte !
\par
Die andere Bedeutung ist die Ausrichtung des Programmz"ahlers, die
mit der Wertangabe 0 erreicht wird.  So wird mit
\begin{verbatim}
        DS.W    0
\end{verbatim}
der Programmz"ahler auf die n"achste gerade Adresse aufgerundet, mit
\begin{verbatim}
        DS.D    0
\end{verbatim}
dagegen auf die n"achste Langwortgrenze.  Eventuell dabei freibleibende
Speicherzellen sind nicht etwa mit Nullen oder NOPs gef"ullt,
sondern undefiniert.
\par
Vorgabe f"ur die Operandengr"o"se ist --- wie "ublich --- W, also 16 Bit.
\par
Beim 56xxx ist die Operandengr"o"se auf Worte (a 24 Bit) festgelegt,
Attribute gibt es deswegen wie bei \tty{DC} auch hier nicht.

%%- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

\subsection{DB,DW,DD,DQ \& DT}
\ttindex{DB}\ttindex{DW}\ttindex{DD}\ttindex{DQ}\ttindex{DT}

{\em\begin{tabbing}
G"ultigkeit: \= Intel, Zilog, Toshiba, NEC, TMS370, Siemens, AMD, M16(C),\\
             \> MELPS7700/65816, National, ST9, TMS7000, $\mu$PD77230, \\
             \> Fairchild
\end{tabbing}}

Diese Befehle stellen sozusagen das Intel-Gegenst"uck zu \tty{DS}
und \tty{DC} dar, und wie nicht anders zu erwarten, ist die Logik
etwas anders:
\par
Zum einen wird die Kennung der Operandengr"o"se in das Mnemonic
verlegt:
\begin{itemize}
\item{\tty{DB}: Byte oder ASCII-String wie bei \tty{DC.B}}
\item{\tty{DW}: 16-Bit-Integer}
\item{\tty{DD}: 32-Bit-Integer oder single precision}
\item{\tty{DQ}: double precision (64 Bit)}
\item{\tty{DT}: extended precision (80 Bit)}
\end{itemize}
Zum anderen erfolgt die Unterscheidung, ob Konstantendefinition oder
Speicherreservierung, im Operanden.  Eine Reservierung von Speicher
wird durch ein \tty{?} gekennzeichnet:
\begin{verbatim}
        db  ?   ; reserviert ein Byte 
        dw  ?,? ; reserviert Speicher fuer 2 Worte (=4 Byte) 
        dd  -1  ; legt die Konstante -1 (FFFFFFFFH) ab ! 
\end{verbatim}
Speicherreservierung und Konstantendefinition d"urfen \bb{nicht in einer
Anweisung} gemischt werden:
\begin{verbatim}
        db  "Hallo",?  ; -->Fehlermeldung 
\end{verbatim}
\ttindex{DUP}
Zus"atzlich ist noch der \tty{DUP}-Operator erlaubt, der die mehrfache Ablage
von Konstantenfolgen oder die Reservierung ganzer Speicherbl"ocke erlaubt:
\begin{verbatim}
        db  3 dup (1,2) ; --> 1 2 1 2 1 2 
        dw  20 dup (?)  ; reserviert 40 Byte Speicher. 
\end{verbatim}
Wie man sehen kann, mu"s das \tty{DUP}-Argument geklammert werden, darf daf"ur
aber auch wieder aus mehreren Teilen bestehen, die selber auch wieder
\tty{DUP}s sein k"onnen...das ganze funktioniert also rekursiv.
\par
\tty{DUP} ist aber auch eine Stelle, an der man mit einer anderen Grenze des
Assemblers in Ber"uhrung kommen kann: maximal k"onnen 1024 Byte Code
oder Daten in einer Zeile erzeugt werden.  Dies bezieht sich \bb{nicht}
auf die Reservierung von Speicher, nur auf die Definition von
Konstantenfeldern!
\par
\ttindex{DEFB}\ttindex{DEFW}
Um mit dem M80 vertr"aglich zu sein, darf im Z80-Modus anstelle von
\tty{DB}/\tty{DW} auch \tty{DEFB}/\tty{DEFW} geschrieben werden.
\par
\ttindex{BYTE}\ttindex{WORD}\ttindex{ADDR}\ttindex{ADDRW}
Analog stellen \tty{BYTE/ADDR} bzw. \tty{WORD/ADDRW} beim COP8 einen 
Alias f"ur \tty{DB} bzw. \tty{DW} dar, wobei die beiden Paare sich 
jedoch in der Byte-Order unterscheiden: Die Befehle, die von National
zur Adre"sablage vorgesehen waren, benutzen Big-Endian, \tty{BYTE} bzw.
\tty{WORD} jedoch Little-Endian.

Der NEC 77230 nimmt mit seiner \tty{DW}-Anweisung eine Sonderstellung ein:
Sie funktioniert eher wie \tty{DATA} bei seinen kleineren Br"udern,
akzeptiert aber neben String- und Integerargumenten auch Gleitkommawerte
(und legt sie prozessorspezifischen 32-Bit-Format ab). \tty{DUP} gibt es {\em
nicht}!

%%- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

\subsection{DS, DS8}
\ttindex{DS}
\ttindex{DS8}

{\em\begin{tabbing} 
G"ultigkeit: \= Intel, Zilog, Toshiba, NEC, TMS370, Siemens, AMD, M16(C),\\
             \> National, ST9, TMS7000
\end{tabbing}}

Dieser Befehl stellt eine Kurzschreibweise dar, um Speicherbereiche
zu reservieren:
\begin{quote}{\tt
        DS       $<Anzahl>$
}\end{quote}
ist eine Kurzschreibweise f"ur
\begin{quote}{\tt
        DB       $<Anzahl>$ DUP (?)
}\end{quote}
dar, lie"se sich also prinzipiell auch einfach "uber ein Makro realisieren,
nur scheint dieser Befehl in den K"opfen einiger mit Motorola-CPUs gro"s
gewordener Leute (gell, Michael?) so fest verdrahtet zu sein, da"s sie
ihn als eingebauten Befehl erwarten...hoffentlich sind selbige jetzt
zufrieden {\tt ;-)}

{\tt DS8} ist beim National SC14xxx als Alias f"ur {\tt DS} definiert.
Achten Sie aber darauf, da"s der Speicher dieser Prozessoren in Worten zu
16 Bit organisiert ist, d.h. es ist unm"oglich, einzelne Bytes zu
reservieren.  Falls das Argument von {\tt DS} ungerade ist, wird es auf
die n"achstgr"o"sere gerade Zahl aufgerundet.

%%- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

\subsection{BYT oder FCB}
\ttindex{BYT}\ttindex{FCB}

{\em G"ultigkeit: 6502, 68xx}

Mit diesem Befehl werden im 65xx/68xx-Modus Byte-Konstanten oder
ASCII-Strings abgelegt, er entspricht also \tty{DC.B} beim 68000 oder
\tty{DB} bei Intel.  Ein Wiederholungsfaktor darf analog zu \tty{DC}
jedem einzelnen Parameter in eckigen Klammern vorangestellt werden.

%%- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

\subsection{BYTE}
\ttindex{BYTE}

{\em G"ultigkeit: ST6, 320C2(0)x, 320C5x, MSP, TMS9900}

Dito.  Ein im 320C2(0)x/5x-Modus vor dem Befehl stehendes Label wird
als untypisiert gespeichert, d.h. keinem Adre"sraum zugeordnet.
Der Sinn dieses Verhaltens wird bei den prozessorspezifischen
Hinweisen erl"autert.

Ob beim MSP bzw. TMS9900 ungerade Mengen von Bytes automatisch um 
ein Null-Byte erg"anzt werden sollen, kann mit dem PADDING-Befehl
eingestellt werden.

%%- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

\subsection{DC8}
\ttindex{DC8}

{\em G"ultigkeit: SC144xx}

Dieser Befehl ist ein Alias f"ur {\tt DB}, d.h. mit ihm k"onnen
Byte-Konstanten oder Strings im Speicher abgelegt werden.

%%- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

\subsection{ADR oder FDB}
\ttindex{ADR}\ttindex{FDB}

{\em G"ultigkeit: 6502, 68xx}

Mit diesem Befehl werden im 65xx/68xx-Modus Wortkonstanten
abgelegt, er entspricht also \tty{DC.W} beim 68000 oder \tty{DW}
bei Intel.  Ein Wiederholungsfaktor darf analog zu \tty{DC} jedem
einzelnen Parameter in eckigen Klammern vorangestellt werden.

%%- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

\subsection{WORD}
\ttindex{WORD}

{\em G"ultigkeit: ST6, i960, 320C2(0)x, 320C3x, 320C5x, MSP}

F"ur den 320C3x und i960 werden hiermit 32-Bit-Worte abgelegt, f"ur die
alle anderen Familien 16-Bit-Worte.  Ein im 320C2(0)x/5x-Modus vor dem Befehl
stehendes Label wird als untypisiert gespeichert, d.h. keinem Adre"sraum
zugeordnet.  Der Sinn dieses Verhaltens wird bei den prozessorspezifischen
Hinweisen erl"autert.

%%- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

\subsection{DW16}
\ttindex{DW16}

{\em G"ultigkeit: SC144xx}

Diser Befehl ist beim SC144xx der Weg, Konstanten mit Wortl"ange (16 Bit)
im Speicher abzulegen und damit ein ALIAS f"ur DW.

%%- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

\subsection{LONG}
\ttindex{LONG}

{\em G"ultigkeit: 320C2(0)x, 320C5x}

Hiermit werden 32-Bit-Integer im Speicher abgelegt, und zwar in
der Reihenfolge LoWord-HiWord.  Ein eventuell vor dem Befehl
stehendes Label wird dabei wieder als untypisiert abgelegt
(der Sinn dieser Ma"snahme ist in den prozessorspezifischen
Hinweisen erl"autert).

%%- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

\subsection{SINGLE und EXTENDED}
\ttindex{SINGLE}\ttindex{EXTENDED}

{\em G"ultigkeit: 320C3x}

Mit diesen Befehlen werden Gleitkomma-Konstanten im Speicher abgelegt,
jedoch nicht im IEEE-Format, sondern in den vom Prozessor verwendeten
32- und 40-Bit-Formaten.  Da 40 Bit nicht mehr in eine Speicherzelle
hineinpassen, werden im Falle von \tty{EXTENDED} immer derer 2 pro Wert
belegt.  Im ersten Wort finden sich die oberen 8 Bit (der Exponent), der
Rest (Vorzeichen und Mantisse) in zweiten Wort.



%%- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

\subsection{FLOAT und DOUBLE}
\ttindex{FLOAT}\ttindex{DOUBLE}

{\em G"ultigkeit: 320C2(0)x, 320C5x}

Mit diesen Befehlen k"onnen 32- bzw. 64-Bit-Gleitkommazahlen
im IEEE-Format im Speicher abgelegt werden.  Dabei wird das
niederwertigste Byte jeweils auf der ersten Speicherstelle
abgelegt.  Ein eventuell vor dem Befehl stehendes Label wird
wieder als untypisiert gespeichert (der Sinn dieser Ma"snahme
ist in den prozessorspezifischen Hinweisen erl"autert).

%%- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

\subsection{EFLOAT, BFLOAT, TFLOAT}
\ttindex{EFLOAT}\ttindex{BFLOAT}\ttindex{TFLOAT}

{\em G"ultigkeit: 320C2(0)x, 320C5x}

Auch diese Befehle legen Gleitkommazahlen im Speicher ab,
jedoch in einem nicht-IEEE-Format, das evtl. leichter von
Signalprozessoren zu verarbeiten ist:
\begin{itemize}
\item{\tty{EFLOAT}: Mantisse mit 16 Bit, Exponent mit 16 Bit}
\item{\tty{BFLOAT}: Mantisse mit 32 Bit, Exponent mit 16 Bit}
\item{\tty{DFLOAT}: Mantisse mit 64 Bit, Exponent mit 32 Bit}
\end{itemize}
Gemeinsam ist den Befehlen, da"s die Mantisse vor dem
Exponenten abgelegt wird (Lo-Word jeweils zuerst) und
beide im Zweierkomplement dargestellt werden.  Ein eventuell
vor dem Befehl stehendes Label wird wieder als untypisiert
gespeichert (der Sinn dieser Ma"snahme ist in den
prozessorspezifischen Hinweisen erl"autert).

%%- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

\subsection{Qxx und LQxx}
\ttindex{Qxx}\ttindex{LQxx}

{\em G"ultigkeit: 320C2(0)x, 320C5x}

Mit diesen Befehlen k"onnen Gleitkommazahlen in einem Festkommaformat
abgelegt werden.  \tty{xx} ist dabei eine zweistellige Zahl, mit deren
Zweierpotenz der Gleitkommawert vor der Umwandlung in eine ganze Zahl
multipliziert werden soll.  Er bestimmt also praktisch, wieviele Bits
f"ur die Nachkommastellen reserviert werden sollen.  W"ahrend aber
\tty{Qxx} nur ein Wort (16 Bit) ablegt, wird das Ergebnis bei \tty{LQxx}
in 2 Worten (LoWord zuerst) abgelegt.  Das sieht dann z.B. so
aus:
\begin{verbatim}
        q05     2.5      ; --> 0050h
        lq20    ConstPI  ; --> 43F7h 0032h
\end{verbatim}
Mich m"oge niemand steinigen, wenn ich mich auf meinem HP28
verrechnet haben sollte...

%%- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

\subsection{DATA}
\ttindex{DATA}

{\em G"ultigkeit: PIC, 320xx, AVR, MELPS-4500, 4004, $\mu$PD772x}

Mit diesem Befehl werden Daten im aktuellen Segment abgelegt, wobei sowohl
Integer- als auch Stringwerte zul"assig sind.  Bei Strings belegt beim
16C5x/16C8x, 17C4x im Datensegment und 4500er ein Zeichen ein Wort, bei
AVR, 17C4x im Codesegment, $\mu$PD772x in den Datensegmenten und
3201x/3202x passen zwei Zeichen in ein Wort (LSB zuerst), beim $\mu$PD7725
drei und beim 320C3x sogar derer 4 (MSB zuerst).  Im Gegensatz dazu mu"s
im Datensegment des 4500ers ein Zeichen auf zwei Speicherstellen verteilt
werden, ebenso wie beim 4004.  Der Wertebereich f"ur Integers entspricht
der Wortbreite des jeweiligen Prozessors im jeweiligen Segment. Das
bedeutet, da"s \tty{DATA} beim 320C3x die Funktion von \tty{WORD} mit
einschlie"st (die von \tty{SINGLE} "ubrigens auch, wenn AS das Argument
als Gleitkommazahl erkennt).

%%- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

\subsection{ZERO}
\ttindex{ZERO}

{\em G"ultigkeit: PIC}

Dieser Befehl legt einen durch den Parameter spezifizierte
Zahl von Nullworten (=NOPs) im Speicher ab. Es k"onnen maximal
512 Nullen mit einem Befehl abgelegt werden.

%%- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

\subsection{FB und FW}
\ttindex{FB}\ttindex{FW}

{\em G"ultigkeit: COP8}

Mit diesen Befehlen kann ein gr"o"serer Block von Speicher (dessen L"ange
in Bytes bzw. Worten der erste Parameter angibt) mit einer Byte- bzw.
Wortkonstanten gef"ullt werden, die durch den zweiten Parameter angegeben
wird.  Die Maximalgr"o"se des Blocks betr"agt 1024 Elemente f"ur
\tty{FB} bzw. 512 Elemente f"ur \tty{FW}.

%%- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

\subsection{ASCII und ASCIZ}
\ttindex{ASCII}\ttindex{ASCIZ}

{\em G"ultigkeit: ST6}

Mit diesen beiden Befehlen k"onnen Stringkonstanten im Speicher
abgelegt werden.  W"ahrend ASCII nur die reinen Daten im Speicher
ablegt, versieht \tty{ASCIZ} automatisch \ii{jeden} angegebenen String
mit einem NUL-Zeichen am Ende.

%%- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

\subsection{STRING und RSTRING}
\ttindex{STRING}\ttindex{RSTRING}

{\em G"ultigkeit: 320C2(0)x, 320C5x}

Diese Anweisungen funktionieren analog zu {\tt DATA}, jedoch werden
hier Integer-Ausdr"ucke grunds"atzlich als {\it Bytes} mit einem
entsprechend eingeschr"ankten Wertebereich betrachtet, wodurch es
m"ogliich wird, die Zahlen zusammen mit anderen Zahlen oder Zeichen
paarweise in Worte zu verpacken.
Die beiden Befehle unterscheiden sich lediglich in der Reihenfolge
der Bytes in einem Wort: Bei {\tt STRING} wird zuerst das
obere und danach das untere gef"ullt, bei {\tt RSTRING} ist es
genau umgekehrt.

Ein eventuell vor dem Befehl stehendes Label wird wieder als
untypisiert gespeichert.  Der Sinn dieser Ma"snahme ist im
entsprechenden Kapitel mit den prozessorspezifischen Befehlen
erl"autert.

%%- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

\subsection{FCC}
\ttindex{FCC}

{\em G"ultigkeit: 6502, 68xx}

Mit diesem Befehl werden im 65xx/68xx-Modus String-Konstanten abgelegt.
Beachten Sie jedoch, da"s im Gegensatz zum Originalassembler
AS11 von Motorola (dessentwegen dieser Befehl existiert, bei AS ist
diese Funktion im \tty{BYT}-Befehl enthalten), String-Argumente nur in
G"ansef"u"schen und nicht in Hochkommas oder Schr"agstrichen eingeschlossen
werden d"urfen!  Ein Wiederholungsfaktor darf analog zu \tty{DC} jedem
einzelnen Parameter in eckigen Klammern vorangestellt werden.

%%- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

\subsection{DFS oder RMB}
\ttindex{DFS}\ttindex{RMB}

{\em G"ultigkeit: 6502, 68xx}

Dieser Befehl dient im 65xx/68xx-Modus zur Reservierung von
Speicher, er entspricht \tty{DS.B} beim 68000 oder \tty{DB ?}
bei Intel.

%%- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

\subsection{BLOCK}
\ttindex{BLOCK}

{\em G"ultigkeit: ST6}

Dito.

%%- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

\subsection{SPACE}       
\ttindex{SPACE}          
                         
{\em G"ultigkeit: i960}
                         
Dito.                

%%- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

\subsection{RES}
\ttindex{RES}

{\em G"ultigkeit: PIC, MELPS-4500, 3201x, 320C2(0)x, 320C5x, AVR, $\mu$PD772x}

Dieser Befehl dient zur Reservierung von Speicher.  Er reserviert
im Codesegment immer W"orter (10/12/14/16 Bit), im Datensegment bei
den PICs Bytes, beim 4500er Nibbles sowie bei Texas ebenfalls W"orter.

%%- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

\subsection{BSS}
\ttindex{BSS}

{\em G"ultigkeit: 320C2(0)x, 320C3x, 320C5x, MSP}

\tty{BSS} arbeitet analog zu \tty{RES}, lediglich ein eventuell vor dem
Befehl stehendes Symbol wird beim 320C2(0)x/5x als untypisiert gespeichert.
Der Sinn dieser Ma"snahme kann im Kapitel mit den prozessorspezifischen
Hinweisen nachgelesen werden.

%%- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

\subsection{DSB und DSW}
\ttindex{DSB}\ttindex{DSW}

{\em G"ultigkeit: COP8}

Diese beiden Befehle stellen im COP8-Modus die zum ASMCOP von National
kompatible Methode dar, Speicher zu reservieren.  W"ahrend \tty{DSB} nur
einzelne Bytes freih"alt, reserviert \tty{DSW} W"orter und damit effektiv
doppelt soviel Bytes wie \tty{DSB}.

%%- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

\subsection{DS16}
\ttindex{DS16}

{\em G"ultigkeit: SC144xx}

Dieser Befehl reserviert Speicher in Schritten von vollst"andigen Worten,
d.h. 16 Bit.  Er stellt einen Alias zu {\tt DW} dar.

%%- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

\subsection{ALIGN}
\ttindex{ALIGN}

{\em G"ultigkeit: alle Prozessoren}

\tty{ALIGN} mit einem Integerausdruck als Argument erlaubt es, den
Programmz"ahler auf eine bestimmte Adresse auszurichten.  Die
Ausrichtung erfolgt dergestalt, da"s der Programmz"ahler so weit
erh"oht wird, da"s er ein ganzzahliges mehrfaches des Argumentes
wird.  In seiner Funktion entspricht \tty{ALIGN} also \tty{DS.x 0}
beim den 680x0ern, nur ist die Ausrichtung noch flexibler.
\par
Beispiel:
\begin{verbatim}
        align 2
\end{verbatim}
macht den Programmz"ahler gerade.  Wie auch bei \tty{DS.x 0} ist der
freibleibende Speicherraum undefiniert.

%%- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

\subsection{LTORG}
\ttindex{LTORG}

{\em G"ultigkeit: SH7x00}

Da der SH7000-Prozessor seine Register immediate nur mit 8-Bit-Werten
laden kann, AS dem Programmierer jedoch vorgaukelt, da"s es eine solche
Einschr"ankung nicht g"abe, mu"s er die dabei entstehenden Konstanten
irgendwo im Speicher ablegen.  Da es nicht sinnvoll w"are, dies einzeln
zu tun (wobei jedes Mal Sprungbefehle anfallen w"urden...), werden die
Literale gesammelt und k"onnen vom Programmierer mit diesem Befehl
gezielt blockweise (z.B. am Ende eines Unterprogrammes) abgelegt werden.
Zu den zu beachtenden Details und Fallen sei auf das Kapitel mit den
SH7000-spezifischen Dingen hingewiesen.

%%---------------------------------------------------------------------------

\section{Makrobefehle}

{\em G"ultigkeit: alle Prozessoren}

Kommen wir nun zu dem, was einen Makroassembler vom normalen Assembler
unterscheidet: der M"oglichkeit, Makros zu definieren (ach was ?!).
\par
Unter Makros verstehe ich hier erst einmal eine Menge von Anweisungen
(normal oder Pseudo), die mit bestimmten Befehlen zu einem Block
zusammengefa"st werden und dann auf bestimmte Weise bearbeitet
werden k"onnen.  Zur Bearbeitung solcher Bl"ocke kennt der Assembler
folgende Befehle:

%%- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

\subsection{MACRO}
\ttindex{MACRO}\ttindex{ENDM}

ist der wohl wichtigste Befehl zur Makroprogrammierung.  Mit der
Befehlsfolge
\begin{verbatim}
<Name>  MACRO   [Parameterliste]
        <Befehle>
        ENDM
\end{verbatim}
wird das Makro \tty{$<$Name$>$} als die eingeschlossene Befehlsfolge
definiert. Diese Definition alleine erzeugt noch keinen Code!  Daf"ur kann
fortan die Befehlsfolge einfach durch den Namen abgerufen werden, das Ganze
stellt also eine Schreiberleichterung dar.  Um die ganze Sache etwas
n"utzlicher zu machen, kann man der Makrodefinition eine Parameterliste
mitgeben.  Die Parameternamen werden wie "ublich durch Kommas getrennt
und m"ussen --- wie der Makroname selber --- den Konventionen f"ur
Symbolnamen (\ref{SectSymConv}) gen"ugen.
\par
Sowohl Makronamen als auch -parameter sind von einer Umschaltung
von AS in den case-sensitiven Modus betroffen.
\par
Makros sind "ahnlich wie Symbole lokal, d.h. bei Definition in
einer Sektion sind sie nur in dieser Sektion und ihren Untersektionen
bekannt.  Dieses Verhalten l"a"st sich aber durch die weiter unten
beschriebenen Optionen \tty{PUBLIC} und \tty{GLOBAL} in weiten Grenzen
steuern.
\par
Neben den eigentlichen Makroparametern k"onnen in der Parameterliste
auch Steuerparameter enthalten sein, die die Abarbeitung des betroffenen
Makros beeinflussen; diese Parameter werden von normalen Parametern
dadurch unterschieden, da"s sie in geschweifte Klammern eingeschlossen
sind.  Es sind folgende Steuerparameter definiert:
\begin{itemize}
\item{\tty{EXPAND/NOEXPAND} : legen fest, ob bei der sp"ateren
      Verwendung diese Makros der expandierte Code mit angezeigt
      werden soll.  Default ist der durch den Pseudobefehl \tty{MACEXP}
      festgelegte Wert.}
\item{\tty{PUBLIC[:Sektionsname]} : ordnet das Makro nicht der
      aktuellen, sondern einer ihr "ubergeordneten Sektion zu.
      Auf diese Weise kann eine Sektion Makros f"ur die ,,Au"senwelt''
      zur Verf"ugung stellen.  Fehlt eine Sektionsangabe, so wird das
      Makro v"ollig global, d.h. ist "uberall benutzbar.}
\item{\tty{GLOBAL[:Sektionsname]} : legt fest, da"s neben diesem
      Makro noch ein weiteres Makro abgelegt werden soll, das zwar
      den gleichen Inhalt hat, dessen Name aber zus"atzlich mit dem
      Namen der Sektion versehen ist, in der es definiert wurde und
      das der spezifizierten Sektion zugeordnet werden soll.  Bei
      dieser mu"s es sich um eine Obersektion zu der aktuellen Sektion
      handeln; fehlt die Angabe, so wird das zus"atzliche Makro
      global sichtbar.  Wird z.B. ein Makro \tty{A} in der Sektion \tty{B}
      definiert, die wiederum eine Untersektion der Sektion \tty{C} ist,
      so w"urde neben z.B. dem Makro A ein weiteres globales mit dem
      Namen \tty{C\_B\_A} erzeugt.  W"urde dagegen \tty{C} als Zielsektion
      angegeben, so w"urde das Makro \tty{B\_A} hei"sen und der Sektion
      \tty{C} zugeordnet.  Diese Option ist defaultm"a"sig ausgeschaltet und
      hat auch nur einen Effekt, falls sie innerhalb einer Sektion
      benutzt wird.  Das lokal bekannte Originalmakro wird von ihr
      nicht beeinflu"st.}
\item{\tty{EXPORT/NOEXPORT} : legen fest, ob die Definition dieses
      Makros in einer getrennten Datei abgelegt werden soll, falls
      die Kommandozeilenoption \tty{-M} gegeben wurde.  Auf diese
      Weise k"onnen einzelne Definitionen ,,privater'' Makros selektiv
      ausgeblendet werden.  Der Default ist FALSE, d.h. die Definition
      wird nicht in der Datei abgelegt.  Ist zus"atzlich die
      \tty{GLOBAL}-Option gegeben worden, so wird das Makro mit dem
      modifizierten Namen abgelegt.}
\end{itemize}
Diese eben beschriebenen Steuerparameter werden von AS aus der
Parameterliste ausgefiltert, haben also keine weitere Wirkung in
der folgenden Verarbeitung und Benutzung.
\par
Beim Aufruf eines Makros werden die beim Aufruf angegebenen
Parameternamen "uberall textuell im Befehlsblock eingesetzt und der
sich so ergebene Assemblercode wird normal assembliert.  Sollten
beim Aufruf zu wenige Parameter angegeben werden, werden Nullstrings
eingef"ugt.  Wichtig ist zu wissen, da"s bei der Makroexpansion keine
R"ucksicht auf eventuell in der Zeile enthaltene Stringkonstanten
genommen wird.  Zu diesem Detail gilt die alte IBM-Regel:
\begin{quote}
\ii{It's not a bug, it's a feature!}
\end {quote}
Diese L"ucke kann man bewu"st ausnutzen, um Parameter mittels
Stringvergleichen abzupr"ufen.  So kann man auf folgende Weise
z.B. pr"ufen, wie ein Makroparameter aussieht:
\begin{verbatim}
mul     MACRO   para,parb
        IF      UpString("PARA")<>"A"
         MOV    a,para
        ENDIF
        IF      UpString("PARB")<>"B"
         MOV    b,parb
        ENDIF
        mul     ab
        ENDM
\end{verbatim} 
Wichtig ist bei obigem Beispiel, da"s der Assembler alle
Parameternamen im case-sensitiven Modus in Gro"sbuchstaben
umsetzt, in Strings aber nie eine Umwandlung in Gro"sbuchstaben
erfolgt. Die Makroparameternamen m"ussen in den Stringkonstanten
daher gro"s geschrieben werden.
\par
F"ur die Makroparameter gelten die gleichen Konventionen wie bei
normalen Symbolen, mit der Ausnahme, da"s hier nur Buchstaben
und Ziffern zugelassen sind, also weder Punkte noch
Unterstriche. Diese Einschr"ankung hat ihren Grund in einem
verstecktem Feature: Der Unterstrich erlaubt es, einzelne
Makroparameternamen zu einem Symbol zusammenzuketten, z.B. in
folgendem Beispiel:
\begin{verbatim}
concat  MACRO   part1,part2
        CALL    part1_part2
        ENDM
\end{verbatim}
Der Aufruf
\begin{verbatim}
        concat  Modul,Funktion
\end{verbatim}
ergibt also
\begin{verbatim}
        CALL    Modul_Funktion
\end{verbatim}
\par
Um alle Klarheiten auszur"aumen, ein einfaches Beispiel:
Ein intelverbl"odeter Programmierer m"ochte die Befehle \tty{PUSH/POP}
unbedingt auch auf dem 68000 haben.  Er l"ost das ,,Problem''
folgenderma"sen:
\begin{verbatim}
push    MACRO   op
        MOVE    op,-(sp)
        ENDM

pop     MACRO   op
        MOVE    (sp)+,op
        ENDM
\end{verbatim}
Schreibt man nun im Code
\begin{verbatim}
        push    d0
        pop     a2        ,
\end{verbatim}
so wird daraus
\begin{verbatim}
        MOVE    d0,-(sp)
        MOVE    (sp)+,a2
\end{verbatim}
Eine Makrodefinition darf nicht "uber Includefilegrenzen hinausgehen.
\par
In Makror"umpfen definierte Labels werden immer als lokal betrachtet,
ein expliziter \tty{LOCAL}-Befehl ist also nicht erforderlich (und ist
auch nicht definiert).  Ist es aus irgendwelchen Gr"unden erforderlich,
so kann man es mit \tty{LABEL} definieren, dessen Anwendung (wie bei
\tty{BIT,SFR}...) immer globale Symbole ergibt :
\begin{verbatim}
<Name>  LABEL   *
\end{verbatim}
Da der Assembler beim Parsing einer Zeile zuerst die Makroliste und
danach die Prozessorbefehle abklappert, lassen sich auch Prozessorbefehle
neu definieren.  Die Definition sollte dann aber vor der ersten Benutzung
des Befehles durchgef"uhrt werden, um Phasenfehler wie im folgenden
Beispiel zu vermeiden:
\begin{verbatim}
        BSR     ziel

bsr     MACRO   target
        JSR     ziel
        ENDM

        BSR     ziel
\end{verbatim}
Im ersten Pass ist bei der Assemblierung des \tty{BSR}-Befehles das Makro
noch nicht bekannt, es wird ein 4 Byte langer Befehl erzeugt.  Im
zweiten Pass jedoch steht die Makrodefinition sofort (aus dem ersten
Pass) zur Verf"ugung, es wird also ein 6 Byte langer \tty{JSR} kodiert.
Infolgedessen sind alle darauffolgenden Labels um zwei zu niedrig,
bei allen weiteren Labels sind Phasenfehler die Folge, und ein weiterer
Pass ist erforderlich.
\par
Da durch die Definition eines Makros ein gleichnamiger Maschinen- oder
Pseudobefehl nicht mehr zugreifbar ist, gibt es eine Hintert"ur, die
Originalbedeutung zu erreichen: Stellt man dem Mnemonic ein \tty{!} voran,
so wird das Durchsuchen der Makroliste unterdr"uckt.  Das kann
beispielsweise n"utzlich sein, um Befehle in ihrer M"achtigkeit zu
erweitern, z.B. die Schiebebefehle beim TLCS-90:
\begin{verbatim}
srl     macro   op,n      ; Schieben um n Stellen
        rept    n         ; n einfache Befehle
         !srl   op
        endm
        endm
\end{verbatim}
Fortan hat der \tty{SRL}-Befehl einen weiteren Parameter...

%%- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

\subsection{IRP}
\ttindex{IRP}

ist die eine vereinfachte Form von Makrodefinitionen f"ur den Fall,
da"s eine Befehlsfolge einmal auf mehrere Operanden angewendet werden
soll und danach nicht mehr gebraucht wird.  \tty{IRP} ben"otigt als ersten
Parameter ein Symbol f"ur den Operanden, und danach eine (fast)
beliebige Menge von Parametern, die nacheinander in den Befehlsblock
eingesetzt werden.  Um eine Menge von Registern auf den Stack zu
schieben, kann man z.B. schreiben
\begin{verbatim}
        IRP     op, acc,b,dpl,dph
        PUSH    op
        ENDM
\end{verbatim}
was in folgendem resultiert:
\begin{verbatim}
        PUSH    acc
        PUSH    b
        PUSH    dpl
        PUSH    dph
\end{verbatim}
Benutzte Labels sind wieder f"ur jeden Durchgang automatisch lokal.

%%- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

\subsection{IRPC}
\ttindex{IRPC}

\tty{IRPC} ist eine Variante von \tty{IRP}, bei der das erste Argument in
den bis \tty{ENDM} folgenden Zeilen nicht sukzessiv durch die weiteren
Parameter, sondern durch die Zeichen eines Strings ersetzt wird.  Einen
String kann man z.B. also auch ganz umst"andlich so im Speicher ablegen:
\begin{verbatim}
        irpc    char,"Hello World"
        db      'CHAR'
        endm
\end{verbatim}
\bb{ACHTUNG!} Wie das Beispiel schon zeigt, setzt \tty{IRPC} nur das
Zeichen selber ein, da"s daraus ein g"ultiger Ausdruck entsteht (also hier
durch die Hochkommas, inklusive des Details, da"s hier keine automatische
Umwandlung in Gro"sbuchstaben vorgenommen wird), mu"s man selber
sicherstellen.

%%- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

\subsection{REPT}
\ttindex{REPT}

ist die einfachste Form der Makrobenutzung.  Der im Rumpf angegebene
Code wird einfach sooft assembliert, wie der Integerparameter von
\tty{REPT} angibt.  Dieser Befehl wird h"aufig in kleinen Schleifen anstelle
einer programmierten Schleife verwendet, um den Schleifenoverhead zu
sparen.
\par
Der Vollst"andigkeit halber ein Beispiel:
\begin{verbatim}
        REPT    3
        RR      a
        ENDM
\end{verbatim}
rotiert den Akku um 3 Stellen nach rechts.
\par
Symbole sind wiederum f"ur jede einzelne Repetition lokal.

Ist das Argument von \tty{REPT} kleiner oder gleich Null, so wird
"uberhaupt keine Expansion durchgef"uhrt.  Dies ist ein Unterschied
zu fr"uheren Versionen von AS, die hier etwas ,,schlampig'' waren
und immer mindestens eine Expansion ausf"uhrten.

%%- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

\subsection{WHILE}
\ttindex{WHILE}

\tty{WHILE} arbeitet analog zu \tty{REPT}, allerdings tritt an die
Stelle einer festen Anzahl als Argument ein boolescher Ausdruck, und
der zwischen \tty{WHILE} und \tty{ENDM} eingeschlossene Code wird sooft
assenbliert, bis der Ausdruck logisch falsch wird.  Im Extremfall kann
dies bedeuten, da"s der Code "uberhaupt nicht assembliert wird, falls die
Bedingung bereits beim Eintritt in das Konstrukt falsch ist.  Andererseits
kann es nat"urlich auch passieren, da"s die Bedingung immer wahr bleibt,
und AS l"auft bis an das Ende aller Tage...hier sollte man also etwas
Umsicht walten lassen, d.h. im Rumpf mu"s eine Anweisung stehen, die die
Bedingung auch beeinflu"st, z.B. so:
\begin{verbatim}
cnt     set     1
sq      set     cnt*cnt
        while   sq<=1000
         dc.l    sq
cnt      set     cnt+1
sq       set     cnt*cnt
        endm
\end{verbatim}
Dieses Beispiel legt alle Quadratzahlen bis 1000 im Speicher ab.
\par
Ein unsch"ones Detail bei \tty{WHILE} ist im Augenblick leider noch,
da"s am Ende der Expansion eine zus"atzliche Leerzeile, die im Quellrumpf
nicht vorhanden war, eingef"ugt wird.  Dies ist ein ,,Dreckeffekt'',
der auf einer Schw"ache des Makroprozessors beruht und leider nicht so
einfach zu beheben ist.  Hoffentlich st"ort es nicht allzusehr....

%%- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

\subsection{EXITM}
\ttindex{EXITM}

\tty{EXITM} stellt einen Weg dar, um eine Makroexpansion oder einen der
Befehle \tty{REPT}, \tty{IRP} oder \tty{WHILE} vorzeitig abzubrechen.  
Eine solche M"oglichkeit hilft zum Beispiel, umfangreichere Klammerungen 
mit \tty{IF-ENDIF}-Sequenzen in Makros "ubersichtlicher zu gestalten.  
Sinnvollerweise ist ein \tty{EXITM} aber selber auch immer bedingt, was zu
einem wichtigen Detail f"uhrt: Der Stack, der "uber momentan offene
\tty{IF}- oder \tty{SWITCH}-Konstrukte Buch f"uhrt, wird auf den Stand vor
Beginn der Makroexpansion zur"uckgesetzt.  Dies ist f"ur bedingte
\tty{EXITM}'s zwingend notwendig, da das den \tty{EXITM}-Befehl in 
irgendeiner Form einschlie"sende \tty{ENDIF} oder \tty{ENDCASE} nicht mehr 
erreicht wird und AS ohne einen solchen Trick eine Fehlermeldung erzeugen 
w"urde.  Weiterhin ist es f"ur verschachtelte Makrokonstruktionen 
wichtig, zu beachten, da"s \tty{EXITM} immer nur das momentan innerste
Konstrukt abbricht!  Wer aus seiner geschachtelten Konstruktion
vollst"andig ,,ausbrechen'' will, mu"s auf den h"oheren Ebenen ebenfalls 
\tty{EXITM}'s vorsehen!

%%- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

\subsection{FUNCTION}
\ttindex{FUNCTION}
\label{SectFUNCTION}

\tty{FUNCTION} ist zwar kein Makrobefehl im engeren Sinne, da 
hierbei aber "ahnliche Mechanismen wie bei Makroersetzungen 
angewendet werden, soll er hier beschrieben werden.
\par
Dieser Befehl dient dazu, neue Funktionen zu definieren, die in
Formel\-ausdr"ucken wie die vordefinierten Funktionen verwendet werden
k"onnen.  Die Definition mu"s in folgender Form erfolgen:
\begin{verbatim}
<Name>  FUNCTION <Arg>,..,<Arg>,<Ausdruck>
\end{verbatim}
Die Argumente sind die Werte, die sozusagen in die Funktion
,,hineingesteckt'' werden.  In der Definition werden f"ur die Argumente
symbolische Namen gebraucht, damit der Assembler bei der Benutzung
der Funktion wei"s, an welchen Stellen die aktuellen Werte einzusetzen
sind. Dies kann man an folgendem Beispiel sehen:
\begin{verbatim}
isgit   FUNCTION ch,(ch>='0')&&(ch<='9')
\end{verbatim}
Diese Funktion "uberpr"uft, ob es sich bei dem Argument (wenn man es
als Zeichen interpretiert) um eine Ziffer im momentan g"ultigen
Zeichencode handelt (der momentane Zeichencode ist mittels \tty{CHARSET}
ver"anderbar, daher die vorsichtige Formulierung).
\par
Die Argumentnamen (in diesem Falle \tty{CH}) m"ussen den gleichen h"arteren
Symbolkonventionen gen"ugen wie Parameter bei einer Makrodefinition,
d.h. die Sonderzeichen . und \_ sind nicht erlaubt.
\par
Selbstdefinierte Funktionen werden genauso benutzt wie eingebaute,
d.h. mit einer durch Kommas getrennten, geklammerten Argumentliste:
\begin{verbatim}
        IF isdigit(Zeichen)
         message "\{Zeichen} ist eine Ziffer"
        ELSEIF
         message "\{Zeichen} ist keine Ziffer"
        ENDIF
\end{verbatim}
\par
Bei dem Aufruf der Funktion werden die Argumente nur einmal berechnet
und danach an allen Stellen der Formel eingesetzt, um den
Rechenaufwand zu reduzieren und Seiteneffekte zu vermeiden.
Bei Funktionen mit mehreren Argumenten m"ussen die einzelnen Argumente
bei der Benutzung durch Kommata getrennt werden.
\par
\bb{ACHTUNG!} Analog wie bei Makros kann man mit der Definition von 
Funktionen bestehende Funktionen umdefinieren.  Damit lassen sich auch 
wieder Phasenfehler provozieren.  Solche Definitionen sollten daher auf
jeden Fall vor der ersten Benutzung erfolgen!
\par
Da die Berechnung des Funktionsergebnisses anhand des Formelausdruckes
auf textueller Ebene erfolgt, kann der Ergebnistyp von dem Typ des
Eingangsargumentes abh"angen.  So kann bei folgender Funktion
\begin{verbatim}
double  function x,x+x
\end{verbatim}
das Ergebnis ein Integer, eine Gleitkommazahl oder sogar ein String
sein, je nach Typ des Arguments!
\par
Bei der Definition und Ansprache von Funktionen wird im case-sensitiven
Modus zwischen Gro"s- und Kleinschreibung unterschieden, im Gegensatz
zu eingebauten Funktionen!

%%---------------------------------------------------------------------------

\section{bedingte Assemblierung}

{\em G"ultigkeit: alle Prozessoren}

Der Assembler unterst"utzt die bedingte Assemblierung mit Hilfe der
Konstrukte \tty{IF}... sowie \tty{SWITCH}... .  Diese Befehle wirken zur 
Assemblierzeit, indem entsprechend der Bedingung Teile "ubersetzt oder 
"ubersprungen werden.  Diese Befehle sind also \ii{nicht} mit den 
IF-Statements h"oherer Programmiersprachen zu vergleichen (obwohl es 
sehr verlockend w"are, den Assembler um die Strukturierungsbefehle 
h"oherer Sprachen zu erweitern...).
\par
Die folgenden Konstrukte d"urfen beliebig (bis zum Speicher"uberlauf)
geschachtelt werden.

%%- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

\subsection{IF / ELSEIF / ENDIF}
\ttindex{IF}
\ttindex{ELSEIF}\ttindex{ELSE}
\ttindex{ENDIF}

\tty{IF} ist das gebr"auchlichere und allgemeiner verwendbare Konstrukt.
Die allgemeine Form eines \tty{IF}-Befehles lautet folgenderma"sen:
\begin{verbatim}
       IF       <Ausdruck 1>
        <Block 1>
       ELSEIF   <Ausdruck 2>
        <Block 2>
       (evtl. weitere ELSEIFs)
       ELSEIF
        <Block n>
       ENDIF
\end{verbatim}
\tty{IF} dient als Einleitung und wertet den ersten Ausdruck aus und assembliert
Block 1, falls der Ausdruck wahr (d.h. ungleich 0) ist.  Alle weiteren
\tty{ELSEIF}-Teile werden dann ignoriert.  Falls der Ausdruck aber nicht wahr
ist, wird Block 1 "ubersprungen und Ausdruck 2 ausgewertet.  Sollte dieser
nun wahr sein, wird Block 2 assembliert.  Die Zahl der \tty{ELSEIF}-Teile ist
variabel und ergibt eine \tty{IF-THEN-ELSE}-Leiter beliebiger L"ange.  Der dem
letzten \tty{ELSEIF} (ohne Parameter) zugeordnete Block wird nur assembliert,
falls alle vorigen Ausdr"ucke falsch ergaben und bildet sozusagen einen
,,Default-Zweig''.  Wichtig ist, da"s von den Bl"ocken immer nur \ii{einer}
assembliert wird, und zwar der erste, dessen zugeordnetes \tty{IF/ELSEIF} einen
wahren Ausdruck hatte.
\par
Die \tty{ELSEIF}-Teile sind optional, d.h. auf \tty{IF} darf auch direkt \tty{ENDIF}
folgen, ein parameterloses \tty{ELSEIF} bildet aber immer den letzten Zweig.
Ein \tty{ELSEIF} bezieht sich immer auf das letzte, noch nicht abgeschlossene \tty{IF}.
\par
Neben \tty{IF} sind noch folgende weitere bedingte Befehle definiert:
\ttindex{IFDEF}\ttindex{IFNDEF}
\ttindex{IFUSED}\ttindex{IFNUSED}
\ttindex{IFEXIST}\ttindex{IFNEXIST}
\ttindex{IFB}\ttindex{IFNB}
\begin{itemize}
\item{\tty{IFDEF} $<$Symbol$>$ : wahr, falls das Symbol definiert wurde.
      Die Definition mu"s vor \tty{IFDEF} erfolgt sein.}
\item{\tty{IFNDEF} $<$Symbol$>$ : Umkehrung zu \tty{IFDEF}}
\item{\tty{IFUSED} $<$Symbol$>$ : wahr, falls das Symbol bisher mindestens einmal
      benutzt wurde.}
\item{\tty{IFNUSED} $<$Symbol$>$ : Umkehrung zu \tty{IFUSED}}
\item{\tty{IFEXIST} $<$Name$>$ : wahr, falls die angegebene Datei existiert.
      F"ur Schreibweise und Suchpfade gelten gleiche Regeln wie beim
      \tty{INCLUDE}-Befehl (siehe Abschnitt \ref{SectInclude}).}
\item{\tty{IFNEXIST} $<$Name$>$ : Umkehrung zu \tty{IFEXIST}}
\item{\tty{IFB} $<$Arg-Liste$>$ : wahr, falls alle Argumente der Parameterliste leer 
                                  sind.}
\item{\tty{IFNB} $<$Arg-Liste$>$ : Umkehrung zu IFB.}
\end{itemize}

Anstelle von {\tt ELSEIF} darf auch {\tt ELSE} geschrieben werden, weil
das wohl alle so gewohnt sind....

%%- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

\subsection{SWITCH / CASE / ELSECASE / ENDCASE}
\ttindex{SWITCH}\ttindex{CASE}\ttindex{ELSECASE}\ttindex{ENDCASE}

\tty{SWITCH} ist ein Spezialfall von \tty{IF} und f"ur den Fall gedacht, da"s ein
Ausdruck mit einer Reihe von Werten verglichen werden soll.  Dies ist
nat"urlich auch mit \tty{IF} und einer Reihe von \tty{ELSEIF}s machbar, die folgende
Form
\begin{verbatim}
       SWITCH   <Ausdruck>
       ...
       CASE     <Wert 1>
       ...
       <Block 1>
       ...
       CASE <Wert 2>
       ...
       <Block 2>
       ...
       (weitere CASE-Konstrukte)
       ...
       CASE <Wert n-1>
       ...
       <Block n-1>
       ...
       ELSECASE
       ...
       <Block n>
       ...
       ENDCASE
\end{verbatim}
bietet aber den Vorteil, da"s der zu pr"ufende Ausdruck nur einmal hingeschrieben
und berechnet werden mu"s, er ist also weniger fehleranf"allig und etwas
schneller als eine \tty{IF}-Kette, daf"ur nat"urlich auch nicht so flexibel.
\par
Es ist m"oglich, bei den \tty{CASE}-Anweisungen mehrere, durch Kommata getrennte
Werte anzugeben, um den entsprechenden Block in mehreren F"allen assemblieren
zu lassen.  Der \tty{ELSECASE}-Zweig dient wiederum als ,,Auffangstelle'' f"ur den
Fall, da"s keine der \tty{CASE}-Bedingungen greift.  Fehlt er und fallen alle
Pr"ufungen negativ aus, so gibt AS eine Warnung aus.
\par
Auch wenn die Wertelisten der \tty{CASE}-Teile sich "uberlappen, so wird immer
nur \ii{ein} Zweig ausgef"uhrt, und zwar bei Mehrdeutigkeiten der erste.
\par
\tty{SWITCH} dient nur der Einleitung des ganzen Konstruktes; zwischen ihm und
dem ersten \tty{CASE} darf beliebiger Code stehen (andere \tty{IF}s d"urfen aber nicht
offen bleiben!), im Sinne eines durchschaubaren Codes sollte davon aber
kein Gebrauch gemacht werden.

%%---------------------------------------------------------------------------

\section{Listing-Steuerung}

{\em G"ultigkeit: alle Prozessoren}

%%- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

\subsection{PAGE}
\ttindex{PAGE}

Mit \tty{PAGE} kann man AS die Dimensionen des Papiers, auf dem das
Listing ausgedruckt werden soll, mitteilen.  Als erster Parameter
wird dabei die Anzahl von Zeilen angegeben, nach der AS automatisch
einen Zeilenvorschub ausgeben soll.  Zu ber"ucksichtigen ist allerdings,
da"s bei dieser Angabe die Kopfzeilen inklusive einer evtl. mit \tty{TITLE}
spezifizierten Zeile nicht mitgerechnet werden.  Der Minimalwert f"ur
die Zeilenzahl ist 5, der Maximalwert 255.  Eine Angabe von 0 f"uhrt dazu,
da"s AS "uberhaupt keine automatischen Seitenvorsch"ube ausf"uhrt, sondern
nur noch solche, die explizit durch \tty{NEWPAGE}-Befehle oder implizit am
Ende des Listings (z.B. vor der Symboltabelle) von AS ausgel"ost
wurden.
\par
Die Angabe der Breite des Listings in Zeichen kann als optionaler
zweiter Parameter erfolgen und erf"ullt zwei Zwecke: Zum einen l"auft
der Zeilenz"ahler von AS korrekt weiter, wenn eine Quell-Zeile "uber mehrere
Listing-Zeilen geht, zum anderen gibt es Drucker (wie z.B. Laserdrucker),
die beim "Uberschreiten des rechten Randes nicht automatisch in eine neue
Zeile umbrechen, sondern den Rest einfach ,,verschlucken''.  Aus diesem
Grund f"uhrt AS auch den Zeilenumbruch selbstst"andig durch, d.h. zu lange
Zeilen werden in Bruchst"ucke zerlegt, die eine L"ange kleiner oder
gleich der eingestellten L"ange haben.  In Zusammenhang mit Druckern, die
einen automatischen Zeilenumbruch besitzen, kann das aber zu doppelten
Zeilenvorsch"uben f"uhren, wenn man als Breite exakt die Zeilenbreite des
Druckers angibt.  Die L"osung in einem solchen Fall ist, als Zeilenbreite
ein Zeichen weniger anzugeben.  Die eingestellte Zeilenbreite darf zwischen
5 und 255 Zeichen liegen; analog zur Seitenl"ange bedeutet ein Wert von 0,
da"s AS keine Splittung der Listing-Zeilen vornehmen soll; eine
Ber"ucksichtigung von zu langen Zeilen im Listing beim Seitenumbruch kann
dann nat"urlich auch nicht mehr erfolgen.
\par
Die Defaulteinstellung f"ur die Seitenl"ange ist 60 Zeilen, f"ur die
Zeilenbreite 0; letztere Wert wird auch angenommen, wenn \tty{PAGE} nur mit
einem Argument aufgerufen wird.
\par
\bb{ACHTUNG!} AS hat keine M"oglichkeit, zu "uberpr"ufen, ob die
eingestellte Listing-L"ange und Breite mit der Wirklichkeit "ubereinstimmen!

%%- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

\subsection{NEWPAGE}
\ttindex{NEWPAGE}

\tty{NEWPAGE} kann dazu benutzt werden, einen Seitenvorschub zu erzwingen,
obwohl die Seite noch gar nicht voll ist.  Dies kann z.B. sinnvoll
sein, um logisch voneinander getrennte Teile im Assemblerprogramm
auch seitenm"a"sig zu trennen.  Der programminterne Zeilenz"ahler wird
zur"uckgesetzt, der Seitenz"ahler um Eins heraufgez"ahlt.  Der optionale
Parameter steht in Zusammenhang mit einer hierarchischen Seitennumerierung,
die AS bis zu einer Kapiteltiefe von 4 unterst"utzt.  0 bedeutet dabei
immer die tiefste Kapitelebene, der Maximalwert kann sich w"ahrend des
Laufes ver"andern, wenn das auch verwirrend wirken kann, wie folgendes
Beispiel zeigt:
\begin{quote}\begin{tabbing}
\hspace{2.5cm} \= \hspace{4.5cm} \= \kill
Seite 1,   \> Angabe \tty{NEWPAGE 0} \> $\rightarrow$ Seite 2 \\
Seite 2,   \> Angabe \tty{NEWPAGE 1} \> $\rightarrow$ Seite 2.1 \\
Seite 2.1, \> Angabe \tty{NEWPAGE 1} \> $\rightarrow$ Seite 3.1 \\
Seite 3.1, \> Angabe \tty{NEWPAGE 0} \> $\rightarrow$ Seite 3.2 \\
Seite 3.2, \> Angabe \tty{NEWPAGE 2} \> $\rightarrow$ Seite 4.1.1 \\
\end{tabbing}\end{quote}
Je nach momentan vorhandener Kapiteltiefe kann \tty{NEWPAGE $<$Nummer$>$}
also an verschiedenen Stellen eine Erh"ohung bedeuten.  Ein automatischer
Seitenvorschub wegen Zeilen"uberlauf oder ein fehlender Parameter ist
gleichbedeutend mit \tty{NEWPAGE 0}.  Am Ende des Listings wird vor Ausgabe
der Symboltabelle ein implizites \tty{NEWPAGE $<$bish. Maximum$>$} durchgef"uhrt,
um sozusagen ein neues Hauptkapitel zu beginnen.

%%- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

\subsection{MACEXP}
\ttindex{MACEXP}

Mit dem Befehl
\begin{verbatim}
        MACEXP  off
\end{verbatim}
kann man erreichen, da"s bei Makroexpansionen nur noch der Makroaufruf
und nicht der expandierte Text ausgegeben wird.  Die ist bei
makrointensivem Code sinnvoll, um das Listing nicht ins Uferlose
wachsen zu lassen.  Mit
\begin{verbatim}
        MACEXP  on
\end{verbatim}
wird die vollst"andige Listingform wieder eingeschaltet, dies ist auch
die Default-Vorgabe.
\par
Zwischen der Bedeutung von \tty{MACEXP} f"ur Makros und der f"ur alle
anderen makroartigen Konstrukte (z.B. \tty{REPT}) besteht ein subtiler
Unterschied: W"ahrend Makros intern ein Flag besitzen, das anzeigt, ob
Expansionen dieses Makros ausgegeben werden sollen oder nicht, wirkt
\tty{MACEXP} direkt auf alle anderen Konstrukte, die ,,vor Ort''
aufgel"ost werden.  Der Sinn dieser Differenzierung besteht darin, da"s
es Makros geben kann, die ausgetestet sind und die man nicht mehr sehen
will, andere aber sehr wohl noch.  \tty{MACEXP} dient hier als
Default f"ur das bei der Definition des Makros zu setzende Flag, der mit
den Steuerparametern \tty{NOEXPAND/EXPAND} "ubersteuert werden kann.

Die momentane Einstellung l"a"st sich aus dem Symbol \tty{MACEXP} auslesen.

%%- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

\subsection{LISTING}
\ttindex{LISTING}

funktioniert wie \tty{MACEXP} und akzeptiert die gleichen Parameter, 
arbeitet aber wesentlich radikaler: Mit
\begin{verbatim}
        LISTING off
\end{verbatim}
wird \ii{"uberhaupt} nichts mehr im Listing ausgegeben.  Diese Anweisung
macht Sinn f"ur erprobte Codeteile oder Includefiles, um den
Papierverbrauch nicht ins Unerme"sliche zu steigern.  \bb{ACHTUNG!}
Wer sp"ater das Gegenst"uck vergi"st, bekommt auch keine Symboltabelle
mehr zu sehen!  Zus"atzlich zu \tty{ON} und \tty{OFF} akzeptiert 
\tty{LISTING} auch \tty{NOSKIPPED} und \tty{PURECODE} als Argument.  Mit 
der \tty{NOSKIPPED}-Einstellung werden aufgrund bedingter Assemblierung
nicht assemblierte Teile nicht im Listing aufgef"uhrt, w"ahrend
\tty{PURECODE} - wie der Name schon erahnen l"a"st - auch die
\tty{IF}-Konstrukte selber nicht mehr im Listing auff"uhrt.  Diese 
Einstellungen sind n"utzlich, wenn man Makros, die anhand von
Parametern verschiedene Aktionen ausf"uhren, benutzt, und im Listing
nur noch die jeweils benutzten Teile sehen m"ochte.
\par
Die momentane Einstellung l"a"st sich aus dem Symbol \tty{LISTING} 
(0=\tty{OFF}, 1=\tty{ON}, 2=\tty{NOSKIPPED}, 3=\tty{PURECODE}) auslesen.

%%- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

\subsection{PRTINIT und PRTEXIT}
\ttindex{PRTINIT}\ttindex{PRTEXIT}

Bei der Listingausgabe auf Druckern ist es oftmals sinnvoll, den
Drucker in eine andere Betriebsart (z.B. Schmalschrift) umzuschalten
und am Ende des Listings diese Betriebsart wieder zu deaktivieren. Mit
diesen Befehlen kann die Ausgabe dieser Steuerfolgen automatisiert
werden, indem man mit
\begin{verbatim}
        PRTINIT <String>
\end{verbatim}
die Zeichenfolge angibt, die vor Listingbeginn an das Ausgabeger"at
geschickt werden soll und mit
\begin{verbatim}
        PRTEXIT <String>
\end{verbatim}
analog den Deinitialisierungsstring.  In beiden F"allen mu"s
\tty{$<$String$>$} ein Stringausdruck sein.  Die Syntaxregeln f"ur
Stringkonstanten erm"oglichen es, ohne Verrenkungen Steuerzeichen in den
String einzubauen.
\par
Bei der Ausgabe dieser Strings unterscheidet der Assembler \bb{nicht},
wohin das Listing geschickt wird, d.h. Druckersteuerzeichen werden
r"ucksichtslos auch auf den Bildschirm geschickt!
\par
Beispiel :
\par
Bei Epson-Druckern ist es sinnvoll, f"ur die breiten Listings
in den Kompre"sdruck zu schalten.  Die beiden Zeilen
\begin{verbatim}
        PRTINIT "\15"
        PRTEXIT "\18"
\end{verbatim}
sorgen daf"ur, da"s der Kompre"sdruck ein- und nach dem Druck wieder
ausgeschaltet wird.

%%- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

\subsection{TITLE}
\ttindex{TITLE}

Normalerweise versieht der Assembler bereits jede Listingseite mit
einer Titelzeile, die Quelldatei, Datum und Uhrzeit enth"alt.  Mit
diesem Befehl kann man den Seitenkopf um eine beliebige zus"atzliche
Zeile erweitern.  Der anzugebende String ist dabei ein beliebiger
Stringausdruck.
\par
Beispiel:
\par
Bei dem bereits oben angesprochenenen Epson-Drucker soll eine Titelzeile
im Breitdruck ausgegeben werden, wozu vorher der Kompre"smodus
abgeschaltet werden mu"s:
\begin{verbatim}
        TITLE   "\18\14Breiter Titel\15"
\end{verbatim}
(Epson-Drucker schalten den Breitdruck automatisch am Zeilenende aus.)

%%- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

\subsection{RADIX}
\ttindex{RADIX}

\tty{RADIX} mit einem numerischen Argument zwischen 2 und 36 legt das
Default-Zahlensystem f"ur Integer-Konstanten fest, d.h. das Zahlensystem,
das angenommen wird, wenn man nichts ausdr"ucklich anderes angegeben hat. 
Defaultm"a"sig ist dies 10, und bei der Ver"anderung dieses Wertes sind
einige Fallstricke zu beachten, die in Abschnitt \ref{SectIntConsts}
beschrieben sind.  

Unabh"angig von der momentanen Einstellung ist das Argument von {\tt
RADIX} {\em immer dezimal}; weiterhin d"urfen keine symbolischen oder
Formelausdr"ucke verwendet werden, sondern nur einfache Zahlenkonstanten! 

%%- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

\subsection{OUTRADIX}
\ttindex{OUTRADIX}

\tty{OUTRADIX} is gewisserma"sen das Gegenst"uck zu \tty{RADIX}: Mit ihm
kann man festlegen, in welchem Zahlensystem berechnete Integer-Ausdr"ucke
in Strings eingesetzt werden sollen, wenn man \verb!\{...}!-Konstrukte in
Stringkonstanten verwendet (siehe Abschnitt \ref{SectStringConsts}).  Als
Argument sind wieder Werte zwischen 2 und 36 erlaubt; der Default ist 16.

%%---------------------------------------------------------------------------

\section{lokale Symbole}
\label{ChapLocSyms}

{\em G"ultigkeit: alle Prozessoren}

Bei den lokalen Labels und den dazu eingef"uhrten Sektionen handelt es
sich um eine grundlegend neue Funktion, die mit Version 1.39 eingef"uhrt
wird.  Da dieser Teil sozusagen ,,1.0'' ist, ist er sicherlich noch nicht
der Weisheit letzter Schlu"s.  Anregungen und (konstruktive) Kritik sind
daher besonders erw"unscht.  Insbesondere habe ich die Verwendung von
Sektionen hier so dargestellt, wie ich sie mir vorstelle.  Es kann dadurch
passiert sein, da"s die Realit"at nicht ganz meinem Modell im Kopf entspricht.
F"ur den Fall von Diskrepanzen verspreche ich, da"s die Realit"at der
Dokumentation angepa"st wird, und nicht umgekehrt, wie es bei gr"o"seren
Firmen schon einmal vorgekommen sein soll...
\par
AS erzeugt keinen linkf"ahigen Code (und wird es wohl auch nicht in n"aherer
Zukunft tun \tty{:-(} ).  Diese Tatsache zwingt dazu, ein Programm immer im ganzen
zu "ubersetzen.  Dieser Technik gegen"uber h"atte eine Aufteilung in
Linker-Module einige Vorteile:
\begin{itemize}
\item{k"urzere "Ubersetzungszeiten, da lediglich die ge"anderten Module
      neu "ubersetzt werden m"ussen;}
\item{die M"oglichkeit, durch Definition "offentlicher und privater
      Symbole definierte Schnittstellen zwischen den Modulen festzulegen;}
\item{Durch die geringere L"ange der einzelnen Module reduziert sich die
      Anzahl der Symbole im einzelnen Modul, so da"s k"urzere und trotzdem
      eindeutige Symbolnamen benutzt werden k"onnen.}
\end{itemize}
Insbesondere der letzte Punkt hat mich pers"onlich immer etwas gest"ort:
War ein Label-Name einmal am Anfang eines 2000 Zeilen langen Programmes
benutzt, so durfte er nirgendwo wieder verwendet werden --- auch nicht am
anderen Ende des Quelltextes, wo Routinen mit ganz anderem Kontext standen.
Ich war dadurch gezwungen, zusammengesetzte Namen der Form
\begin{verbatim}
<Unterprogrammname>_<Symbolname>
\end{verbatim}
zu verwenden, die dann L"angen zwischen 15 und 25 Zeichen hatten und das
Programm un"ubersichlich machten.
Das im folgenden eingehender beschriebene Sektionen-Konzept sollte zumindest
den beiden letzten genannten Punkten abhelfen.  Es ist vollst"andig optional:
Wollen Sie keine Sektionen verwenden, so lassen Sie es einfach bleiben
und arbeiten weiter wie unter den "alteren AS-Versionen.

%%- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

\subsection{Grunddefinition (SECTION/ENDSECTION)}

Eine \ii{Sektion} stellt einen durch spezielle Befehle eingerahmten
Teil des Assembler-Programmes dar und hat einen vom Programmierer
festlegbaren, eindeutigen Namen:
\begin{verbatim}
        ...
        <anderer Code>
        ...
        SECTION <Sektionsname>
        ...
        <Code in der Sektion>
        ...
        ENDSECTION [Sektionsname]
        ...
        <anderer Code>
        ...
\end{verbatim}
Der Name f"ur eine Sektion mu"s den Konventionen f"ur einen Symbolnamen
entsprechen; da AS Sektions-und Symbolnamen in getrennten Tabellen speichert,
darf ein Name sowohl f"ur ein Symbol als auch eine Sektion verwendet werden.
Sektionsnamen m"ussen in dem Sinne eindeutig sein, da"s auf einer Ebene
nicht zwei Sektionen den gleichen Namen haben d"urfen (was es mit den
,,Ebenen'' auf sich hat, erl"autere ich im n"achsten Abschnitt).  Das Argument
zu \tty{ENDSECTION} ist optional, es darf auch weggelassen werden; Falls
es weggelassen wird, zeigt AS den Namen der Sektion an, der er das
\tty{ENDSECTION} zugeordnet hat.  Code in einer Sektion wird von AS genauso
behandelt wie au"serhalb, lediglich mit drei entscheidenden Unterschieden:
\begin{itemize}
\item{Innerhalb der Sektion definierte Symbole (z.B. Labels, \tty{EQU}s...) werden
      mit einer von AS intern vergebenen, der Sektion zugeordneten Nummer
      versehen.  Diese Symbole sind von Code au"serhalb der Sektion nicht
      ansprechbar (das l"a"st sich nat"urlich durch Pseudobefehle variieren,
      aber dazu sp"ater mehr).}
\item{Durch das zus"atzliche Attribut kann ein Symbolname sowohl au"serhalb
      der Sektion als auch innerhalb definiert werden, das Attribut erlaubt
      also, Symbolnamen mehrfach zu benutzen, ohne da"s AS Protest anmeldet.}
\item{Falls ein Symbol sowohl au"serhalb als auch innerhalb definiert ist,
      wird innerhalb der Sektion das ,,lokale'' verwendet, d.h. AS sucht
      in der Symboltabelle zuerst nach einem Symbol des gew"unschten Namens,
      das auch gleichzeitig der Sektion zugeordnet wurde.  Erst danach wird
      nach einem globalen Symbol dieses Namens gefahndet.}
\end{itemize}
Mit diesem Mechanismus kann man z.B. den Code in Module aufteilen, wie man
es mit einem Linker getan h"atte.  Eine feinere Aufteilung w"are dagegen,
alle Routinen in getrennte Sektionen zu verpacken.  Je nach L"ange der
Routinen k"onnen die nur intern ben"otigten Symbole dann sehr kurze Namen
haben.
\par
Defaultm"a"sig unterscheidet AS Gro"s-und Kleinschreibung in Sektions-
namen nicht; schaltet man jedoch in den case-sensitiven Modus um, so
wird die Schreibweise genauso wie bei Symbolnamen ber"ucksichtigt.
\par
Die bisher beschriebene Aufteilung w"urde in etwa der Sprache C entsprechen,
in der alle Funktionen auf gleicher Ebene nebeneinander stehen.  Da mein
,,hochsprachliches'' Vorbild aber Pascal ist, bin ich noch einen Schritt
weiter gegangen:

%%- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

\subsection{Verschachtelung und Sichtbarkeitsregeln}

Es ist erlaubt, in einer Sektion weitere Sektionen zu definieren, analog
zu der M"oglichkeit in Pascal, in einer Prozedur/Funktion weitere
Prozeduren zu definieren.  Dies zeigt folgendes Beispiel:
\begin{verbatim}
sym     EQU        0

        SECTION    ModulA
         SECTION    ProcA1
sym       EQU        5
         ENDSECTION ProcA1
         SECTION    ProcA2
sym       EQU        10
         ENDSECTION ProcA2
        ENDSECTION ModulA

        SECTION    ModulB
sym      EQU        15
         SECTION    ProcB
         ENDSECTION ProcB
        ENDSECTION ModulB
\end{verbatim}
Bei der Suche nach einem Symbol sucht AS zuerst ein Symbol, das der aktuellen
Sektion zugeordnet ist, und geht danach die ganze ,,Liste'' der Vatersektionen
durch, bis er bei den globalen Symbolen angekommen ist.  Im Beispiel sehen
die Sektionen die in Tabelle \ref{TabSymErg} angegebenen Werte f"ur das Symbol
\tty{sym}.
\begin{table*}[htb]
\begin{center}\begin{tabular}{|l|l|l|}
\hline
Sektion      &    Wert   &   aus Sektion... \\
\hline
\hline
Global       &     0     &    Global        \\
\hline
\tty{ModulA} &     0     &    Global        \\
\hline
\tty{ProcA1} &     5     &    \tty{ProcA1}  \\
\hline
\tty{ProcA2} &    10     &    \tty{ProcA2}  \\
\hline
\tty{ModulB} &    15     &    \tty{ModulB}  \\
\hline
\tty{ProcB}  &    15     &    \tty{ModulB}  \\
\hline
\end{tabular}\end{center}
\caption{F"ur die einzelnen Sektionen g"ultigen Werte\label{TabSymErg}}
\end{table*}
Diese Regel kann man durchbrechen, indem man explizit an den Symbolnamen
die Sektion anh"angt, aus der man das Symbol holen will, und zwar in
eckigen Klammern am Ende des Symbolnamens:
\begin{verbatim}
        move.l  #sym[ModulB],d0
\end{verbatim}
Es d"urfen dabei nur Sektionsnamen verwendet werden, die eine Obersektion
zur aktuellen Sektion darstellen.  Als Sonderwert sind die Namen
\tty{PARENT0..PARENT9} erlaubt, mit denen man die n-ten ,,Vatersektionen''
relativ zur momentanen Sektion ansprechen kann; \tty{PARENT0} entspricht
also der momentanen Sektion selber, \tty{PARENT1} der direkt "ubergeordneten
usw.  Anstelle \tty{PARENT1} kann man auch kurz nur \tty{PARENT} schreiben.
L"a"st man dagegen den Platz zwischen den Klammern komplett frei, also
etwa so
\begin{verbatim}
        move.l  #sym[],d0 ,
\end{verbatim}
so erreicht man das globale Symbol.  \bb{ACHTUNG!} Wenn man explizit ein
Symbol aus einer Sektion anspricht, so wird auch nur noch bei den
Symbolen dieser Sektion gesucht, der Sektionsbaum wird nicht mehr
bis nach oben durchgegangen!
\par
Analog zu Pascal ist es erlaubt, da"s verschiedene Sektionen Untersektionen
gleichen Namens haben d"urfen, das Prinzip der Lokalit"at verhindert hier
Irritationen.  M.E. sollte man davon aber trotzdem sparsamen Gebrauch machen,
da in Symbol-und Querverweisliste Symbole zwar mit der Sektion, in der sie
definiert wurden, gekennzeichnet werden, aber nicht mit der "uber dieser
Sektion evtl. liegenden ,,Sektionshierarchie'' (das h"atte einfach den Platz
in der Zeile gesprengt); Unterscheidungen sind dadurch nicht erkennbar.
\par
Da ein \tty{SECTION}-Befehl von selber kein Label definiert, besteht hier
ein wichtiger Unterschied zu Pascal: Eine Pascal-Prozedur kann
ihre Unterprozeduren/funktionen automatisch ,,sehen'', unter AS mu"s man
noch einen Einsprungpunkt extra definieren.  Das kann man z.B. mit folgendem
Makro-P"archen tun:
\begin{verbatim}
proc    MACRO   name
        SECTION name
name    LABEL   $
        ENDM

endp    MACRO   name
        ENDSECTION name
        ENDM
\end{verbatim}
Diese Beispiel zeigt gleichzeitig, da"s die Lokalit"at von Labels in
Makros nicht von den Sektionen beeinflu"st wird, deshalb der Trick mit dem
\tty{LABEL}-Befehl.
\par
Nat"urlich ist mit dieser Definition das Problen noch nicht ganz gel"ost,
bisher ist das Einsprung-Label ja noch lokal und von au"sen nicht zu
erreichen.  Wer nun meint, man h"atte das Label einfach nur vor der 
SECTION-Anweisung plazieren m"ussen, sei jetzt bitte ruhig, denn er
verdirbt mir den "Ubergang auf das n"achste Thema:

%%- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

\subsection{PUBLIC und GLOBAL}

Die \tty{PUBLIC}-Anweisung erlaubt es, die Zugeh"origkeit eines Symbols
zu einer bestimmten Sektion zu ver"andern.  Es ist m"oglich, mit einem
\tty{PUBLIC}-Befehl mehrere Symbole zu bearbeiten, ohne Beschr"ankung
der Allgemeinheit will ich aber ein Beispiel mit nur einer Variable verwenden:
Im einfachsten Falle erkl"art man ein Symbol als vollst"andig global, d.h.
es ist von allen Stellen des Programmes ansprechbar:
\begin{verbatim}
        PUBLIC  <Name>
\end{verbatim}
Da ein Symbol bei seiner Definition endg"ultig in der Symboltabelle
einsortiert wird, mu"s diese Anweisung \bb{vor} der Definition des
Symbols erfolgen.  Alle \tty{PUBLIC}s werden von AS in einer Liste
vermerkt und bei ihrer Definition aus dieser Liste wieder entfernt.  Bei
Beendigung einer Sektion gibt AS Fehlermeldungen f"ur alle nicht
aufgel"osten ,,Vorw"artsreferenzen'' aus.
\par
Angesichts des hierarchischen Sektionenkonzepts erscheint die Methode,
ein Symbol als vollst"andig global zu definieren, reichlich brachial.
Es geht aber auch etwas differenzierter, indem man zus"atzlich einen
Sektionsnamen angibt:
\begin{verbatim}
        PUBLIC  <Name>:<Sektion>
\end{verbatim}
Damit wird das Symbol der genannten Sektion zugeordnet und damit auch
allen ihren Untersektionen zug"anglich (es sei denn, diese definieren
wiederum ein Symbol gleichen Namens, das dann das ,,globalere''
"ubersteuert).  Naturgem"a"s protestiert AS, falls mehrere Untersektionen
ein Symbol gleichen Namens auf die gleiche Ebene exportieren wollen.
Als Spezialwert f"ur \tty{$<$Sektion$>$} sind die im vorigen Abschnitt
genannten \tty{PARENTx}-Namen zugelassen, um das Symbol genau n Ebenen hinaufzuexportieren.
Es sind als Sektionen nur der momentanen Sektion "ubergeordnete Sektionen
zugelassen, also keine, die im Baum aller Sektionen in einem anderen Zweig
stehen.  Sollten dabei mehrere Sektionen den gleichen Namen haben (dies ist
legal), so wird die tiefste gew"ahlt.
\par
Mit diesem Werkzeug kann das obige Prozedurmakro nun Sinn ergeben:
\begin{verbatim}
proc    MACRO   name
        SECTION name
        PUBLIC  name:PARENT
name    LABEL   $
        ENDM
\end{verbatim}
Diese Einstellung entspricht dem Modell von Pascal, in der eine
Unterprozedur auch nur von ihrem ,,Vater'' gesehen werden kann, jedoch
nicht vom ,,Gro"svater''.
\par
Falls mehrere Untersektionen versuchen, ein Symbol gleichen Namens
in die gleiche Obersektion zu exportieren, meckert AS "uber doppelt
definierte Symbole, was an sich ja korrekt ist.  War das gewollt,
so mu"s man die Symbole in irgendeiner Weise ,,qualifizieren'', damit
sie voneinander unterschieden werden k"onnen.  Dies ist mit der
\tty{GLOBAL}-Anweisung m"oglich.  Die Syntax von \tty{GLOBAL} ist
der von \tty{PUBLIC} identisch, das Symbol bleibt aber lokal, anstatt
einer h"oheren Sektion zugeordnet zu werden.  Stattdessen wird ein
weiteres Symbol gleichen Werts erzeugt, dem jedoch der Untersektionsname
mit einem Unterstrich vorangestellt wird, und nur dieses Symbol wird der
Sektionsangabe entsprechend "offentlich gemacht.  Definieren z.B. zwei
Sektionen \tty{A} und \tty{B} ein Symbol \tty{SYM} und exportieren
es mit  \tty{GLOBAL} zu ihrer Vatersektion, so werden dort die Symbole
unter den Namen \tty{A\_SYM} und \tty{B\_SYM} eingeordnet.
\par
Falls zwischen Quell- und Zielsektion mehrere Stufen stehen sollten,
so wird entsprechend der komplette Namenszweig von der Ziel- bis zur
Quellsektion dem Symbolnamen vorangestellt.

%%- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

\subsection{FORWARD}

So sch"on das bisher besprochene Modell ist, ein bei Pascal nicht
auftauchendes Detail macht "Arger: die bei Assembler m"oglichen
Vorw"artsreferenzen.  Bei Vorw"artsreferenzen kann es sein, da"s AS
im ersten Pass auf ein Symbol einer h"oheren Sektion zugreift.  Dies
ist an sich nicht weiter tragisch, solange im zweiten Pass das richtige
Symbol genommen wird, es k"onnen aber Unf"alle der folgenden Art passieren:
\begin{verbatim}
loop:   .
        <Code>
        ..
        SECTION sub
        ..              ; ***
        bra.s   loop
        ..
loop:   ..
        ENDSECTION
        ..
        jmp     loop    ; Hauptschleife
\end{verbatim}
AS wird im ersten Pass das globale Label \tty{loop} verwenden, sofern
das Programmst"uck bei \tty{$<$Code$>$} hinreichend lang ist, wird er
sich "uber eine zu gro"se Sprungdistanz beklagen und den zweiten Pass erst
gar nicht versuchen.  Um die Uneindeutigkeit zu vermeiden, kann man den
Symbolnamen mit einem expliziten Bezug versehen:
\begin{verbatim}
        bra.s   loop[sub]
\end{verbatim}
Falls ein lokales Symbol h"aufig referenziert wird, k"onnen die vielen
Klammern mit dem \tty{FORWARD}-Befehl eingespart werden.  Das Symbol
wird damit explizit als lokal angek"undigt.  AS wird dann bei Zugriffen
auf dieses Symbol automatisch nur im lokalen Symbolbereich suchen.
In diesem Falle m"u"ste an der mit \tty{***} gekennzeichneten Stelle
daf"ur der Befehl
\begin{verbatim}
        FORWARD loop
\end{verbatim}
stehen.
Damit \tty{FORWARD} Sinn macht, mu"s es nicht nur vor der Definition des
Symbols, sondern vor seiner ersten Benutzung in der Sektion gegeben werden.
Ein Symbol gleichzeitig privat und "offentlich zu definieren, ergibt keinen
Sinn und wird von AS auch angemahnt.

%%- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

\subsection{Geschwindigkeitsaspekte}

Die mehrstufige Suche in der Symboltabelle und die Entscheidung, mit welchem
Attribut ein Symbol eingetragen werden soll, kosten naturgem"a"s etwas
Rechenzeit.  Ein 1800 Zeilen langes 8086-Programm z.B. wurde nach der
Umstellung auf Sektionen statt in 33 in 34,5 Sekunden assembliert
(80386 SX, 16MHz, 3 Durchg"ange).  Der Overhead h"alt sich also in Grenzen:
Ob man ihn in Kauf nehmen will, ist (wie am Anfang erw"ahnt) eine Frage des
Geschmacks;  man kann AS genauso gut ohne Sektionen verwenden.

%%---------------------------------------------------------------------------

\section{Diverses}

%%- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

\subsection{SHARED}
\label{ChapShareOrder} \ttindex{SHARED}

{\em G"ultigkeit: alle Prozessoren}

Mit diesem Befehl weist man den AS an, die in der Parameterliste 
angegebenen Symbole (egal ob Integer, Gleitkomma oder String) im
Sharefile mit ihren Werten abzulegen.  Ob eine solche Datei "uberhaupt 
und in welchem Format erzeugt wird, h"angt von den in
\ref{SectCallConvention} beschriebenen Kommandozeilenschaltern ab.
Findet AS diesen Befehl und es wird keine Datei erzeugt, f"uhrt das zu
einer Warnung.
\par
\bb{VORSICHT!} Ein eventuell der Befehlszeile anh"angender Kommentar 
wird  in die erste, ausgegebene Zeile mit "ubertragen (sofern die 
Argumentliste von \tty{SHARED} leer ist, wird nur der Kommentar ausgegeben).  
Falls die Share-Datei f"ur C oder Pascal erzeugt wird, sind einen 
C/Pascal-Kommentar schlie"sende Zeichenfolgen (\verb!*/! bzw.
\verb!*)!) im Kommentar zu vermeiden.  AS pr"uft dies \ii{nicht}!

%%- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

\subsection{INCLUDE}
\ttindex{INCLUDE}\label{SectInclude}

{\em G"ultigkeit: alle Prozessoren}

Dieser Befehl f"ugt die im Parameter angegebene Datei (die optional in
G"an\-se\-f"u"s\-chen eingeschlossen sein darf) so im Text ein, als ob sie dort
stehen w"urde.  Dieser Befehl ist sinnvoll, um Quelldateien aufzuspalten,
die alleine nicht in den Speicher passen w"urden oder um sich ''Toolboxen''
zu erzeugen.
\par
Falls der angegebene Dateiname keine Endung hat, wird er automatisch
um die Endung \tty{INC} erweitert.
\par
Mit der Kommandozeilenoption
\begin{verbatim}
   -i <Pfadliste>
\end{verbatim}
l"a"st sich eine Liste von Verzeichnissen angeben, in denen automatisch
zus"atzlich nach der Includedatei gesucht werden soll.  Wird die Datei
nicht gefunden, so ist dies ein \ii{fataler} Fehler, d.h. der Assembler
bricht sofort ab.
\par
Aus Kompatibilit"atsgr"unden ist es erlaubt, den Namen in G"ansef"u"schen
zu schreiben,
\begin{verbatim}
        INCLUDE stddef51
\end{verbatim}
und
\begin{verbatim}
        INCLUDE "stddef51.inc"
\end{verbatim}
sind also "aquivalent.  \bb{ACHTUNG!} Wegen dieser Wahlfreiheit ist
hier nur eine Stringkonstante, aber kein Stringausdruck zul"assig!
\par
Sollte der Dateiname eine Pfadangabe enthalten, so wird die Suchliste
ignoriert.

%%- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

\subsection{BINCLUDE}
\ttindex{BINCLUDE}

{\em G"ultigkeit: alle Prozessoren}

\tty{BINCLUDE} dient dazu, in den von AS erzeugten Code Bin"ardaten 
einzubetten, die von einem anderen Programm erzeugt wurden (das kann 
nat"urlich theoretisch auch von AS selber erzeugter Code sein...).
\tty{BINCLUDE} hat drei Formen:
\begin{verbatim}
   BINCLUDE <Datei>
\end{verbatim}
In dieser Form wird die Datei komplett eingebunden.
\begin{verbatim} 
   BINCLUDE <Datei>,<Offset>
\end{verbatim}
In dieser Form wird der Inhalt der Datei ab \verb!<Offset>! bis zum Ende
der Datei eingebunden.
\begin{verbatim}
   BINCLUDE <Datei>,<Offset>,<Len>
\end{verbatim}
In dieser Form werden \verb!<Len>! Bytes ab Offset \verb!<Offset>! eingebunden.
\par
Es gelten die gleichen Regeln bez"uglich Suchpfaden wie bei \tty{INCLUDE}.

%%- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

\subsection{MESSAGE, WARNING, ERROR und FATAL}
\ttindex{MESSAGE}\ttindex{WARNING}\ttindex{ERROR}\ttindex{FATAL}

{\em G"ultigkeit: alle Prozessoren}

Der Assembler pr"uft zwar die Quelltexte so streng wie m"oglich und
liefert diffenzierte Fehlermeldungen, je nach Anwendung kann es
aber sinnvoll sein, unter bestimmten Bedingungen zus"atzliche
Fehlermeldungen auszul"osen, mit denen sich logische Fehler automatisch
pr"ufen lassen.  Der Assembler unterscheidet drei Typen von Fehlermeldungen,
die "uber die drei Befehle auch dem Programmierer zug"anglich sind:
\begin{itemize}
\item{\tty{WARNING}: Fehler, die auf m"oglicherweise falschen oder
      ineffizienten Code hinweisen.  Die Assemblierung l"auft weiter,
      eine Codedatei wird erzeugt.}
\item{\tty{ERROR}: echte Fehler im Programm.  Die Assemblierung l"auft weiter,
      um m"ogliche weitere Fehler in einem Durchgang entdecken und
      korrigieren zu k"onnen.  Eine Codedatei wird nicht erzeugt.}
\item{\tty{FATAL}: schwerwiegende Fehler, die einen sofortigen Abbruch des
      Assemblers bedingen.  Eine Codedatei kann m"oglicherweise entstehen,
      ist aber unvollst"andig.}
\end{itemize}
Allen drei Befehlen ist das Format gemeinsam, in dem die Fehlermeldung
angegeben werden mu"s: Ein beliebig (berechneter?!) Stringausdruck, der
damit sowohl eine Konstante als auch variabel sein darf.
\par
Diese Anweisungen ergeben nur in Zusammenhang mit bedingter Assemblierung
Sinn.  Ist f"ur ein Programm z.B. nur ein begrenzter Adre"sraum vorhanden,
so kann man den "Uberlauf folgenderma"sen testen:
\begin{verbatim}
ROMSize equ     8000h   ; 27256-EPROM

ProgStart: ..
        <das eigentliche Programm>
           ..
ProgEnd:
        if      ProgEnd-ProgStart>ROMSize
         error   "\aDas Programm ist zu lang!"
        endif
\end{verbatim}
Neben diesen fehlererzeugenden Befehlen gibt es noch den Befehl
\tty{MESSAGE}, der einfach nur eine Meldung auf der Konsole bzw. im
Listing erzeugt.  Seine Benutzung ist den anderen drei Befehlen
gleich.

%%- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

\subsection{READ}
\ttindex{READ}

{\em G"ultigkeit: alle Prozessoren}

\tty{READ} ist sozusagen das Gegenst"uck zu der vorigen Befehlsgruppe: mit
ihm ist es m"oglich, \ii{w"ahrend} der Assemblierung Werte von der
Tastatur einzulesen.  Wozu das gut sein soll?  Um das darzulegen, soll
hier ausnahmsweise einmal das Beispiel vor die genauere Erl"auterung
gezogen werden:
\par
Ein Programm ben"otigt zum Datentransfer einen Puffer mit einer zur
"Ubersetzungszeit festzulegenden Gr"o"se.  Um die Gr"o"se des Puffers
festzulegen, k"onnte man sie einmal mit \tty{EQU} in einem Symbol
ablegen, es geht aber auch interaktiv mit \tty{READ} :
\begin{verbatim}
        IF      MomPass=1
         READ    "Puffer (Bytes)",BufferSize
        ENDIF
\end{verbatim}
Auf diese Weise k"onnen Programme sich w"ahrend der "Ubersetzung
interaktiv konfigurieren, man kann sein Programm z.B. jemandem geben,
der es mit seinen Parametern "ubersetzen kann, ohne im Quellcode
,,herumstochern'' zu m"ussen.  Die im Beispiel gezeigte \tty{IF-}
Abfrage sollte "ubrigens immer verwendet werden, damit der Anwender
nur einmal mit der Abfrage bel"astigt wird.
\par
\tty{READ} "ahnelt sehr stark dem \tty{SET-} Befehl, nur da"s der
dem Symbol zuzuweisende Wert nicht rechts vom Schl"usselwort steht,
sondern von der Tastatur eingelesen wird.  Dies bedeutet z.B. auch,
da"s AS anhand der Eingabe automatisch festlegt, ob es sich um eine
Integer- oder Gleitkommazahl oder einen String handelt und anstelle
einzelner Konstanten auch ganze Formelausdr"ucke eingegeben werden
k"onnen.
\par
\tty{READ} darf entweder nur einen Parameter oder zwei Parameter
haben, denn die Meldung zur Eingabeaufforderung ist optional.  Fehlt
sie, so gibt AS eine aus dem Symbolnamen konstruierte Meldung aus.

%%- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

\subsection{RELAXED}
\label{SectRELAXED}
\ttindex{RELAXED}

{\em G"ultigkeit: alle Prozessoren}

Defaultm"a"sig ist einer Prozessorfamilie eine bestimmte Schreibweise
von Integer-Konstanten zugeordnet (die i.a. der Herstellervorgabe
entspricht, solange der nicht eine allzu abgefahrene Syntax benutzt...).
Nun hat aber jeder seine pers"onlichen Vorlieben f"ur die eine oder
andere Schreibweise und kann gut damit leben, da"s sich seine Programme
nicht mehr mit dem Standard-Assembler "ubersetzen lassen. Setzt man ein
\begin{verbatim}
        RELAXED ON
\end{verbatim}
an den Programmanfang, so kann man fortan alle Schreibweisen beliebig
gemischt und durcheinander verwenden; bei jedem Ausdruck versucht AS
automatisch zu ermitteln, welche Schreibweise verwendet wurde.  Da"s
diese Automatik nicht immer das Ergebnis liefert, das man sich vorgestellt
hat, ist auch der Grund, weshalb diese Option explizit eingeschaltet
werden mu"s (und man sich davor h"uten sollte, sie einfach in einem
existierenden Programm dazuzusetzen): Ist nicht durch vor- oder
nachgestellte Zeichen zu erkennen, da"s es sich um Intel- oder
Motorola-Konstanten handelt, wird im C-Modus gearbeitet.  Eventuell
vorangestellte, eigentlich "uberfl"ussige Nullen haben in diesem Modus
durchaus eine Bedeutung:
\begin{verbatim}
        move.b  #08,d0
\end{verbatim}
Diese Konstante w"urde als Oktalkonstante verstanden werden, und weil
Oktalzahlen nur Ziffern von 0..7 enthalten k"onnen, f"uhrt das zu einem
Fehler.  Dabei h"atte man in diesem Fall noch Gl"uck gehabt, bei der
Zahl \tty{077} z.B. h"atte man ohne Meldung Probleme bekommen.  Ohne
\tty{RELAXED}-Modus w"are in beiden F"allen klar gewesen, da"s es sich
um dezimale Konstanten handelt.
\par
Die momentane Einstellung kann aus dem gleichnamigen Symbol ausgelesen
werden.

%%- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

\subsection{END}
\ttindex{END}

{\em G"ultigkeit: alle Prozessoren}

\tty{END} kennzeichnet das Ende des Assemblerprogrammes.  Danach
noch in der Quelldatei stehende Zeilen werden ignoriert.
\bb{WICHTIG:} \tty{END} darf zwar aus einem Makro heraus aufgerufen
werden, der Stapel der bedingten Assemblierung wird aber nicht
automatisch abger"aumt.  Das folgende Konstrukt f"uhrt daher zu
einer Fehlermeldung:
\begin{verbatim}
        IF      KeineLustMehr
         END
        ENDIF
\end{verbatim}
Optional darf \tty{END} auch einen Integer-Ausdruck als Argument haben,
der den Startpunkt des Programmes vermerkt.  Dieser wird von AS in einem
speziellen Record der Datei vermerkt und kann z.B. von P2HEX
weiterverarbeitet werden.
\par
\tty{END} war eigentlich schon immer in AS definiert, nur war es
bei fr"uheren Versionen von AS aus Kompatibilit"at zu anderen
Assemblern vorhanden und hatte keine Wirkung.

%%===========================================================================

\cleardoublepage
\chapter{Prozessorspezifische Hinweise}

Ich habe mich bem"uht, die einzelnen Codegeneratoren m"oglichst kompatibel
zu den Originalassemblern zu halten, jedoch nur soweit, wie es keinen
unvertretbaren Mehraufwand bedeutete.  Wichtige Unterschiede, Details und
Fallstricke habe ich im folgenden aufgelistet.

%%---------------------------------------------------------------------------

\section{6811}

,,Wo gibt es denn das zu kaufen, den HC11 in NMOS?'', fragt jetzt vielleicht
der eine oder andere.  Gibt es nat"urlich nicht, aber ein H l"a"st sich nun
einmal nicht in einer Hexzahl darstellen ("altere Versionen von AS h"atten
solche Namen deswegen nicht akzeptiert), und dann habe ich die Buchstaben
gleich ganz weggelassen...
\par
\begin{quote}{\it
,,Jemand, der sagt, etwas sei unm"oglich,sollte wenigstens so kooperativ
sein, denjenigen, der es gerade tut, nicht am Arbeiten zu hindern.''
}\end{quote}
Ab und zu ist man gezwungen, seine Meinung zu revidieren.  Vor einigen
Versionen hatte ich an dieser Stelle noch behauptet, ich k"onne es im Parser
von AS nicht realisieren, da"s man die Argumente von \tty{BSET/BCLR} bzw.
\tty{BRSET/BRCLR} auch mit Leerzeichen trennen kann.  Offensichtlich kann
selbiger aber mehr, als ich vermutet habe...nach der soundsovielten Anfrage
habe ich mich noch einmal drangesetzt, und jetzt scheint es zu laufen.  Man
darf sowohl Leerzeichen als auch Kommas verwenden, aber nicht in allen
Varianten, um es nicht uneindeutig zu machen:  Es gibt zu jeder
Befehlsvariante zwei M"oglichkeiten; eine, die nur Kommas verwendet, sowie
eine, wie sie von Motorola wohl definiert wurde (leider sind die Datenb"ucher
nicht immer so gut wie die zugeh"orige Hardware...):
\begin{verbatim}
   Bxxx  abs8 #mask         entspricht    Bxxx  abs8,#mask
   Bxxx  disp8,X #mask      entspricht    Bxxx  disp8,X,#mask
   BRxxx abs8 #mask adr     entspricht    BRxxx abs8,#mask,adr
   BRxxx disp8,X #mask adr  entspricht    BRxxx disp8,X,#mask,adr
\end{verbatim}
Dabei steht \tty{xxx} entweder f"ur \tty{SET} oder \tty{CLR} und \tty{\#mask}
f"ur die zu verwendende Bitmaske; der Lattenzaun ist dabei optional.
Anstelle des X-Registers darf nat"urlich auch Y verwendet werden.

%%---------------------------------------------------------------------------

\section{PowerPC}

Sicher hat es ein bi"schen den Anflug einer Schnapsidee, einen Prozessor,
der eher f"ur den Einsatz in Workstations konzipiert wurde, in AS
einzubauen, der sich ja eher an Programmierer von Einplatinencomputern
wendet.  Aber was heute noch das Hei"seste vom Hei"sen ist, ist es morgen
schon nicht mehr, und sowohl der Z80 als auch der 8088 haben ja inzwischen
die Mutation von der Personal Computer-CPU zum sog. ,,Mikrocontroller''
vollzogen.  Mit dem Erscheinen von MPC505 und PPC403 hat sich die Vermutung
dann auch best"atigt, da"s IBM und Motorola diese Prozessorserie auf allen
Ebenen durchdr"ucken wollen.
\par
Die Unterst"utzung ist momentan noch nicht vollst"andig: Als Pseudobefehle
zur Datenablage werden momentan provisorisch die Intel-Mnemonics
unterst"utzt und es fehlen die etwas ungew"ohnlicheren, in \cite{Mot601}
genannten RS6000-Befehle (die aber hoffentlich keiner vermi"st...).  Das
wird aber nachgeholt, sobald Informationen verf"ugbar sind!

%%---------------------------------------------------------------------------

\section{DSP56xxx}

Motorola, was ist nur in Dich gefahren!  Wer bei Dir ist nur auf das
schmale Brett gekommen, die einzelnen parallelen Datentransfers
ausgerechnet durch Leerzeichen zu trennen!  Wer immer nun seine Codes
etwas "ubersichtlicher formatieren will, z.B. so:
\begin{verbatim}
        move    x:var9 ,r0
        move    y:var10,r3   ,
\end{verbatim}
der ist gekniffen, weil das Leerzeichen als Trennung paralleler
Datentransfers erkannt wird!
\par
Sei's drum; Motorola hat es so definiert, und ich kann es nicht
"andern.  Als Trennung der Operationen sind statt Leerzeichen auch
Tabulatoren zugelassen, und die einzelnen Teile sind ja wieder ganz
normal mit Kommas getrennt.
\par
In \cite{Mot56} steht, da"s bei den Befehlen \tty{MOVEC, MOVEM, ANDI} und
\tty{ORI} auch die allgemeineren Mnemonics \tty{MOVE, AND} und \tty{OR}
verwendet werden k"onnen.  Bei AS geht das (noch) nicht.

%%---------------------------------------------------------------------------

\section{H8/300}

Bei der Assemblersyntax dieser Prozessoren hat Hitachi reichlich
bei Motorola abgekupfert (was so verkehrt ja nun auch nicht war...),
nur leider wollte die Firma unbedingt ihr eigenes Format f"ur
Hexadezimalzahlen einf"uhren, und dazu noch eines, das "ahnlich wie
bei Microchip Hochkommas verwendet.  Das konnte (und wollte) ich bei
AS nicht nachvollziehen, bei dem Hochkommas zur Einrahmung von
ASCII-Sequenzen benutzt werden.  Anstelledessen werden Zahlen in der
"ublichen Motorola-Syntax geschrieben, d.h. mit einem Dollarzeichen.

%%---------------------------------------------------------------------------

\section{SH7000/7600/7700}

Leider hat Hitachi auch hier wieder das Extrawurst-Format f"ur
Hexadezimalzahlen verwendet, und wieder habe ich in AS das nicht
nachvollzogen...bitte Motorola-Syntax benutzen!
\par
Bei der Verwendung von Literalen und dem \tty{LTORG}-Befehl sind
einige Details zu beachten, wenn man nicht auf einmal mit eigenartigen
Fehlermeldungen konfrontiert werden will:
\par
Literale existieren, weil der Prozessor nicht in der Lage ist, Konstanten
au"serhalb des Bereiches von -128 bis 127 mit immediate-Adressierung
zu laden.  AS (und der Hitachi-Assembler) verstecken diese Unzul"anglichkeit,
indem sie automatisch entsprechende Konstanten im Speicher ablegen, die
dann mittels PC-relativer Adressierung angesprochen werden.  Die Frage, die
sich nun erhebt, ist die, wo diese Konstanten im Speicher abgelegt werden
sollen.  AS legt sie nicht sofort ab, sondern sammelt sie so lange
auf, bis im Programm eine \tty{LTORG}-Anweisung auftritt.  Dort werden
alle Konstanten abgelegt, wobei deren Adressen mit ganz normalen
Labels versehen werden, die man auch in der Symboltabelle sehen kann.
Ein Label hat die Form
\begin{verbatim}
   LITERAL_s_xxxx_n   .
\end{verbatim}
Dabei repr"asentiert \tty{s} den Typ des Literals.  Unterschieden werden
Literale, die 16-Bit-Konstanten (\tty{s=W}), 32-Bit-Konstanten (\tty{s=L})
oder Vorw"artsreferenzen, bei denen AS die Operandengr"o"se nicht
im voraus erkennen kann (\tty{s=F}), enthalten.  F"ur \tty{W} oder \tty{L}
bedeutet \tty{xxxx} den hexadezimal geschriebenen Wert der Konstante, bei
Vorw"artsreferenzen, bei denen man den Literalwert ja noch nicht kennt,
bezeichnet \tty{xxxx} eine einfache Durchnumerierung. \tty{n} kennzeichnet
das wievielte Auftreten dieses Literals in dieser Sektion.  Literale machen
ganz normal die Lokalisierung durch Sektionen mit, es ist daher zwingend
erforderlich, in einer Sektion entstandene Literale mit \tty{LTORG} auch
dort abzulegen!
\par
Die Durchnumerierung mit \tty{n} ist erforderlich, weil ein Literal in
einer Sektion mehrfach auftreten kann.  Dies ist einmal bedingt dadurch,
da"s die PC-relative Adressierung nur positive Displacements erlaubt,
einmal mit \tty{LTORG} abgelegte Literale also im folgenden Code nicht
mitbenutzt werden k"onnen, andererseits auch, weil die Reichweite der
Displacements beschr"ankt ist (512 bzw. 1024 Byte).
Ein automatisches \tty{LTORG} am Ende des Programmes oder beim Umschalten
zu einer anderen CPU erfolgt nicht; findet AS in einer solchen Situation
noch abzulegende Literale, so wird eine Fehlermeldung ausgegeben.
\par
Da bei der PC-relativen Adressierung der zur Adressierung herangezogene
PC-Wert der Instruktionsadresse+4 entspricht, ist es nicht m"oglich, ein
Literal zu benutzen, welches direkt hinter dem betroffenen Befehl abgelegt
wird, also z.B. so:
\begin{verbatim}
        mov     #$1234,r6
        ltorg
\end{verbatim}
Da der Prozessor dann aber sowieso versuchen w"urde, Daten als Code
auszuf"uhren, sollte diese Situation in realen Programmen nicht auftreten.
Wesentlich realer ist aber ein anderer Fallstrick:  Wird hinter einem
verz"ogerten Sprung PC-relativ zugegriffen, so ist der Programmz"ahler
bereits auf die Sprungzieladresse gesetzt, und das Displacement wird
relativ zum Sprungziel+2 berechnet.  Im folgenden Beispiel kann daher
das Literal nicht erreicht werden:
\begin{verbatim}
        bra     Target
        mov	#$12345678,r4        ; wird noch ausgefuehrt
        .
        .
        ltorg                        ; hier liegt das Literal
        .
        .
Target: mov     r4,r7                ; hier geht es weiter
\end{verbatim}
Da Target+2 hinter dem Literal liegt, w"urde sich ein negatives
Displacement ergeben.  Besonders haarig wird es, wenn mit den
Befehlen \tty{JMP, JSR, BRAF} oder \tty{BSRF} verzweigt wird:  Da AS die
Zieladresse hier nicht ermitteln kann (sie ergibt sich erst zur
Laufzeit aus dem Registerinhalt), nimmt AS hier eine Adresse an,
die nach M"oglichkeit nie pa"st, so da"s PC-relative Adressierung g"anzlich
unm"oglich wird.
\par
Es ist nicht direkt m"oglich, aus der Zahl und Gr"o"se der Literale
auf den belegten Speicher zu schlie"sen.  U.u. mu"s AS ein F"ullwort
einbauen, um einen Langwort-Wert auf eine durch 4 teilbare Adresse
auszurichten, andererseits kann er m"oglicherweise Teile eines
32-bittigen Literals f"ur 16-Bit-Literale mitbenutzten.  Mehrfach
auftretende Literale erzeugen nat"urlich nur einen Eintrag.  Solche
Optimierungen werden f"ur Vorw"artsreferenzen allerdings ganz
unterdr"uckt, da AS den Wert dieser Literale noch nicht kennt.
\par
Da Literale die PC-relative Adressierung ausnutzen, die nur beim
\tty{MOV}-Befehl erlaubt sind, beschr"anken sich Literale ebenfalls auf
die Verwendung in \tty{MOV}.  Etwas trickreich ist hier die Art und Weise,
in der AS die Operandengr"o"se auswertet.  Eine Angabe von Byte oder
Wort bedeutet, da"s AS einen m"oglichst kurzen \tty{MOV}-Befehl erzeugt,
der den angegebenen Wert in den unteren 8 oder 16 Bit erzeugt, d.h.
die oberen 24 oder 16 Bit werden als don't care behandelt.  Gibt
man dagegen Langwort oder gar nichts an, so sagt dies aus, da"s
das komplette 32-Bit-Register den angegebenen Wert enthalten soll.
Das hat z.B. den Effekt, da"s in folgendem Beispiel
\begin{verbatim}
        mov.b   #$c0,r0
        mov.w   #$c0,r0
        mov.l   #$c0,r0
\end{verbatim}
der erste Befehl echte immediate-Adressierung erzeugt, der zweite und
dritte jedoch ein Wort-Literal benutzen: Da das Bit 7 in der Zahl gesetzt
ist, erzeugt der Byte-Befehl effektiv \$FFFFFFC0 im Register, was nach
der Konvention nicht das w"are, was man im zweiten und dritten Fall haben
m"ochte.  Im dritten Fall reicht auch ein Wort-Literal, weil das gel"oschte
Bit 15 des Operanden vom Prozessor in Bit 16..31 fortgesetzt wird.
\par
Wie man sieht, ist dieses ganze Literal-Konzept reichlich kompliziert;
einfacher ging's aber wirklich nicht.  Es liegt leider in der Natur
der Sache, da"s man manchmal Fehlermeldungen "uber nicht gefundene
Literale bekommt, die eigentlich logisch nicht auftreten k"onnten, weil
AS die Literale ja komplett in eigener Regie verwaltet.  Treten aber bei
der Assemblierung Fehler erst im zweiten Pass auf, so verschieben sich
z.B. hinter der Fehlerstelle liegende Labels gegen"uber dem ersten Pass,
weil AS f"ur die jetzt als fehlerhaft erkannten Befehle keinen Code mehr
erzeugt.  Da aber Literalnamen u.a. aus den Werten von Symbolen erzeugt
werden, werden als Folgefehler davon eventuell andere Literalnamen
nachgefragt, als im ersten Pass abgelegt wurden und AS beschwert sich
"uber nicht gefundene Symbole...sollten also neben anderen Fehlern solche
Literal-Fehler auftreten, beseitigen Sie erst die anderen Fehler, bevor
Sie mich und alle Literale verfluchen...
\par
Wer aus der Motorola-Ecke kommt und PC-relative Adressierung explizit
benutzen will (z.B. um Variablen lageunabh"angig zu erreichen), sollte
wissen, da"s beim Ausschreiben der Adressierung nach Programmierhandbuch,
also z.B. so:
\begin{verbatim}
        mov.l   @(Var,PC),r8
\end{verbatim}
{\it keine} implizite Umrechnung der Adresse auf ein Displacement erfolgt,
d.h. der Operand wird so eingesetzt, wie er ist (und w"urde in diesen
Beispiel wohl mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Fehlermeldung
hervorrufen...).  Will man beim SH7x00 PC-relativ adressieren, so tut man
das einfach mit ,,absoluter'' Adressierung, die auf Maschinenebene ja
gar nicht existiert:
\begin{verbatim}
        mov.l   Var,r8
\end{verbatim}
Hier wird das Displacement korrekt berechnet (es gelten nat"urlich die
gleichen Einschr"ankungen f"ur das Displacement wie bei Literalen).

%%---------------------------------------------------------------------------

\section{MELPS-4500}

Der Programmspeicher dieser Mikrokontroller ist in Seiten zu
128 Worten eingeteilt.  Diese Einteilung existiert eigentlich nur
deswegen, weil es Sprungbefehle gibt, deren Ziel innerhalb der
gleichen Seite liegen darf, und andererseits ,,lange'' Exemplare,
die den ganzen Adre"sbereich erreichen k"onnen.  Die Standard-Syntax
von Mitsubishi verlangt eigentlich, da"s Seite und Offset als getrennte
Argument geschrieben werden m"ussen.  Da das aber reichlich unpraktisch
ist (ansonsten hat man als Programmierer keine Veranlassung, sich um
Seiten zu k"ummern, mit der Ausnahme von indirekten Spr"ungen), erlaubt
es AS auch wahlweise, die Zieladresse linear zu schreiben, also z.B.
\begin{verbatim}
      bl        $1234
\end{verbatim}
anstelle
\begin{verbatim}
      bl        $24,$34  .
\end{verbatim}

%%---------------------------------------------------------------------------

\section{6502UNDOC}

Da die undokumentierten Befehle des 6502 sich naturgem"a"s in keinem
Datenbuch finden, sollen sie an dieser Stelle kurz aufgelistet werden.
Die Verwendung erfolgt naturgem"a"s auf eigene Gefahr, da es keine
Gew"ahr gibt, da"s alle Maskenversionen alle Varianten unterst"utzen!
Bei den CMOS-Nachfolgern des 6502 funktionieren sie sowieso nicht
mehr, da diese die ensprechenden Bitkombinationen mit offiziellen Befehlen
belegen...

%%TEMP
\clearpage

Es bedeuten:

\begin{tabbing}
\hspace{2cm} \= \kill \\
\&             \> bin"ares UND \\
|              \> bin"ares ODER \\
\verb!^!       \> bin"ares EXOR \\
$<<$           \> logischer Linksshift \\
$>>$           \> logischer Rechtsshift \\
$<<<$          \> Linksrotation \\
$>>>$          \> Rechtsrotation \\
$\leftarrow$   \> Zuweisung \\
(..)           \> Inhalt von .. \\
{..}           \> Bits .. \\
A              \> Akkumulator \\
X,Y            \> Indexregister X,Y \\
S              \> Stapelzeiger \\
An             \> Akkumulatorbit n \\
M              \> Operand \\
C              \> Carry \\
PCH            \> obere H"alfte Programmz"ahler \\
\end{tabbing}

\begin{tabbing}
Adressierungsmodi \= : \= \kill \\
Anweisung         \> : \> \tty{JAM, KIL} oder \tty{CRS} \\
Funktion          \> : \> keine, Prozessor wird angehalten \\
Adressierungsmodi \> : \> implizit \\
\end{tabbing}
\begin{tabbing}
Adressierungsmodi \= : \= \kill \\
Anweisung         \> : \> \tty{SLO} \\
Funktion          \> : \> $M\leftarrow((M)<<1)|(A)$ \\
Adressierungsmodi \> : \> absolut lang/kurz, X-indiziert lang/kurz, \\
                  \>   \> Y-indiziert lang, X/Y-indirekt \\
\end{tabbing}
\begin{tabbing}
Adressierungsmodi \= : \= \kill \\
Anweisung         \> : \> \tty{ANC} \\
Funktion          \> : \> $A\leftarrow(A)\&(M), C\leftarrow A7$ \\
Adressierungsmodi \> : \> immediate \\
\end{tabbing}
\begin{tabbing}
Adressierungsmodi \= : \= \kill \\
Anweisung         \> : \> \tty{RLA} \\
Funktion          \> : \> $M\leftarrow((M)<<1)\&(A)$ \\
Adressierungsmodi \> : \> absolut lang/kurz, X-indiziert lang/kurz, \\
                  \>   \> Y-indiziert lang, X/Y-indirekt \\
\end{tabbing}
\begin{tabbing}
Adressierungsmodi \= : \= \kill \\
Anweisung         \> : \> \tty{SRE} \\
Funktion          \> : \> $M\leftarrow((M)>>1)$\verb!^!$(A)$ \\
Adressierungsmodi \> : \> absolut lang/kurz, X-indiziert lang/kurz, \\
                  \>   \> Y-indiziert lang, X/Y-indirekt \\
\end{tabbing}
\begin{tabbing}
Adressierungsmodi \= : \= \kill \\
Anweisung         \> : \> \tty{ASR} \\
Funktion          \> : \> $A\leftarrow((A)\&(M))>>1$ \\
Adressierungsmodi \> : \> immediate \\
\end{tabbing}
\begin{tabbing}
Adressierungsmodi \= : \= \kill \\
Anweisung         \> : \> \tty{RRA} \\
Funktion          \> : \> $M\leftarrow((M)>>>1)+(A)+(C)$ \\
Adressierungsmodi \> : \> absolut lang/kurz, X-indiziert lang/kurz, \\
                  \>   \> Y-indiziert lang, X/Y-indirekt \\
\end{tabbing}
\begin{tabbing}
Adressierungsmodi \= : \= \kill \\
Anweisung         \> : \> \tty{ARR} \\
Funktion          \> : \> $A\leftarrow((A)\&(M))>>>1$ \\
Adressierungsmodi \> : \> immediate \\
\end{tabbing}
\begin{tabbing}
Adressierungsmodi \= : \= \kill \\
Anweisung         \> : \> \tty{SAX} \\
Funktion          \> : \> $M\leftarrow(A)\&(X)$ \\
Adressierungsmodi \> : \> absolut lang/kurz, Y-indiziert kurz, \\
                  \>   \> Y-indirekt \\
\end{tabbing}
\begin{tabbing}
Adressierungsmodi \= : \= \kill \\
Anweisung         \> : \> \tty{ANE} \\
Funktion          \> : \> $M\leftarrow((A)\&\$ee)|((X)\&(M))$ \\
Adressierungsmodi \> : \> immediate \\
\end{tabbing}
\begin{tabbing}
Adressierungsmodi \= : \= \kill \\
Anweisung         \> : \> \tty{SHA} \\
Funktion          \> : \> $M\leftarrow(A)\&(X)\&(PCH+1)$ \\
Adressierungsmodi \> : \> X/Y-indiziert lang \\
\end{tabbing}
\begin{tabbing}
Adressierungsmodi \= : \= \kill \\
Anweisung         \> : \> \tty{SHS} \\
Funktion          \> : \> $X\leftarrow(A)\&(X), S\leftarrow(X), M\leftarrow(X)\&(PCH+1)$ \\
Adressierungsmodi \> : \> Y-indiziert lang \\
\end{tabbing}
\begin{tabbing}
Adressierungsmodi \= : \= \kill \\
Anweisung         \> : \> \tty{SHY} \\
Funktion          \> : \> $M\leftarrow(Y)\&(PCH+1)$ \\
Adressierungsmodi \> : \> Y-indiziert lang \\
\end{tabbing}
\begin{tabbing}
Adressierungsmodi \= : \= \kill \\
Anweisung         \> : \> \tty{SHX} \\
Funktion          \> : \> $M\leftarrow(X)\&(PCH+1)$ \\
Adressierungsmodi \> : \> X-indiziert lang \\
\end{tabbing}
\begin{tabbing}
Adressierungsmodi \= : \= \kill \\
Anweisung         \> : \> \tty{LAX} \\
Funktion          \> : \> $A,X\leftarrow(M)$ \\
Adressierungsmodi \> : \> absolut lang/kurz, Y-indiziert lang/kurz, \\
                  \>   \> X/Y-indirekt \\
\end{tabbing}
\begin{tabbing}
Adressierungsmodi \= : \= \kill \\
Anweisung         \> : \> \tty{LXA} \\
Funktion          \> : \> $X{04}\leftarrow(X){04} \& (M){04},$ \\
                  \>   \> $A{04}\leftarrow(A){04} \& (M){04}$ \\
Adressierungsmodi \> : \> immediate \\
\end{tabbing}
\begin{tabbing}
Adressierungsmodi \= : \= \kill \\
Anweisung         \> : \> \tty{LAE} \\
Funktion          \> : \> $X,S,A\leftarrow((S)\&(M))$ \\
Adressierungsmodi \> : \> Y-indiziert lang \\
\end{tabbing}
\begin{tabbing}
Adressierungsmodi \= : \= \kill \\
Anweisung         \> : \> \tty{DCP} \\
Funktion          \> : \> $M \leftarrow(M)-1, Flags\leftarrow((A)-(M))$ \\
Adressierungsmodi \> : \> absolut lang/kurz, X-indiziert lang/kurz, \\
                  \>   \> Y-indiziert lang, X/Y-indirekt \\
\end{tabbing}
\begin{tabbing}
Adressierungsmodi \= : \= \kill \\
Anweisung         \> : \> \tty{SBX} \\
Funktion          \> : \> $X\leftarrow((X)\&(A))-(M)$ \\
Adressierungsmodi \> : \> immediate \\
\end{tabbing}
\begin{tabbing}
Adressierungsmodi \= : \= \kill \\
Anweisung         \> : \> \tty{ISB} \\
Funktion          \> : \> $M\leftarrow(M)+1, A\leftarrow(A)-(M)-(C)$ \\
Adressierungsmodi \> : \> absolut lang/kurz, X-indiziert lang/kurz, \\
                  \>   \> Y-indiziert lang, X/Y-indirekt \\
\end{tabbing}

%%---------------------------------------------------------------------------

\section{MELPS-740}

Die Mikrokontroller dieser Reihe haben ein sehr nettes, verstecktes
Feature: Setzt man mit dem Befehl \tty{SET} das Bit 5 des
Statusregisters, so wird bei allen arithmetischen Operationen (und
Ladebefehlen) der Akkumulator durch die durch das X-Register adressierte
Speicherzelle ersetzt.  Dieses Feature syntaxm"a"sig sauber zu integrieren,
ist bisher nicht geschehen, d.h. es kann bisher nur im ,,Handbetrieb''
(\tty{SET}...Befehle mit Akkuadressierung...\tty{CLT}) genutzt werden.
\par
Nicht alle MELPS-740-Prozessoren implementieren alle Befehle.  An dieser
Stelle mu"s der Programmierer aufpassen, da"s er nur die Befehle benutzt,
die auch wirklich vorhanden sind, da AS die Prozessoren dieser Familie
nicht n"aher unterscheidet.  Die Besonderheiten der
Special-Page-Adressierung werden bei der Erkl"arung von \tty{ASSUME} n"aher
erl"autert.

%%---------------------------------------------------------------------------

\section{MELPS-7700/65816}
\label{MELPS7700Spec}

Offensichtlich haben diese beiden Prozessorfamilien ausgehend vom
6502 ("uber ihre 8-bittigen Vorg"anger) etwas disjunkte Entwicklungswege
hinter sich.  Kurz aufgelistet, ergeben sich folgende Unterschiede:
\begin{itemize}
\item{der 65816 hat keinen B-Akkumulator.}
\item{beim 65816 fehlen Multiplikations- sowie Divisionsbefehle.}
\item{Die Befehle \tty{SEB}, \tty{CLB}, \tty{BBC}, \tty{BBS},
      \tty{CLM}, \tty{SEM}, \tty{PSH}, \tty{PUL} und \tty{LDM}
      fehlen beim 65816.  An deren Stelle in der Code-Tabelle finden
      sich \tty{TSB}, \tty{TRB}, \tty{BIT}, \tty{CLD}, \tty{SED},
      \tty{XBA}, \tty{XCE} und \tty{STZ}.}
\end{itemize}
Identische Funktion, jedoch andere Namen haben folgende Befehle:
\par
\begin{center}\begin{tabular}{|c|c||c|c|}
\hline
   65816  &  MELPS-7700 & 65816 & MELPS-7700 \\
\hline
\hline
    \tty{REP}   &    \tty{CLP}      & \tty{PHK}   &   \tty{PHG} \\
    \tty{TCS}   &    \tty{TAS}      & \tty{TSC}   &   \tty{TSA} \\
    \tty{TCD}   &    \tty{TAD}      & \tty{TDC}   &   \tty{TDA} \\
    \tty{PHB}   &    \tty{PHT}      & \tty{PLB}   &   \tty{PLT} \\
    \tty{WAI}   &    \tty{WIT}      &       &       \\
\hline
\end{tabular}\end{center}
\par
Besonders t"uckisch sind die Befehle \tty{PHB}, \tty{PLB} und \tty{TSB}:
diese Befehle haben jeweils eine v"ollig andere Funktion und Kodierung!
\par
Leider tun diese Prozessoren mit ihrem Speicher etwas, was f"ur mich
auf der nach oben offenen Perversit"atsskala noch vor der
Intel-m"a"sigen Segmentierung rangiert: sie banken ihn!
Nunja, dies ist wohl der Preis f"ur die 6502-Aufw"artskompatibilit"at;
wie dem auch sei, damit AS den gew"unschten Code erzeugen kann, mu"s
man ihn "uber den \tty{ASSUME}-Befehl "uber den Inhalt einiger
Register in Kenntnis setzen:
\par
Das M-Flag bestimmt, ob die Akkumulatoren A und B 8 Bit (1) oder 16 Bit
(0) breit sein sollen.  Analog entscheidet das Flag X "uber die Breite
der Indexregister X und Y.  AS ben"otigt die Information "uber die
Registerbreite bei unmittelbarer Adressierung (\tty{\#<Konstante>}), ob das
Argument 8 oder 16 Bit breit sein soll.
\par
Der Speicher ist in 256 B"anke zu 64 Kbyte geteilt.  Da alle Register
im Prozessor nur maximal 16 Bit breit sind, kommen die obersten 8
Adre"sbits aus 2 speziellen Bank-Registern: DT liefert die oberen 8
Bits bei Datenzugriffen, PG erweitert den 16-bittigen Programmz"ahler
auf 24 Bit.  Die vom 6502 her bekannte ,,Zero-Page'' ist mittels
des 16 Bit breiten Registers DPR frei innerhalb der ersten Bank
verschiebbar.  Trifft AS nun im Code auf eine Adresse (egal ob in
einem absoluten, indizierten oder indirekten Ausdruck), so versucht
er der Reihe nach folgende Adressierungsvarianten:
\begin{enumerate}
\item{Liegt die Adresse im Bereich von DPR...DPR+\$ff?  Falls ja,
      Verwendung von direkter Adressierung mit 8-Bit-Adresse.}
\item{Liegt die Adresse innerhalb der durch DT (bzw. PG f"ur
      Sprungbefehle) festgelegten Seite?  Falls ja, Verwendung von
      absoluter Adressierung mit 16-Bit-Adresse.}
\item{Falls nichts anderes hilft, Verwendung von langer Adressierung
      mit 24-Bit-Adresse.}
\end{enumerate}
Aus dieser Aufz"ahlung folgt, da"s das Wissen "uber die momentanen
Werte von DT,PG und DPR f"ur die Funktion von AS essentiell ist;
sind die Angaben fehlerhaft, adressiert das Programm ,,in die W"uste''.
Diese Aufz"ahlung geht "ubrigens davon aus, da"s alle drei
Adre"sl"angen verf"ugbar sind; sollte dies einmal nicht der Fall sein,
so wird die Entscheidungskette entsprechen k"urzer.

Die oben geschilderte, automatische Festlegung der Adre"sl"ange l"a"st
sich auch durch die Verwendung von Pr"afixen "ubersteuern.  Stellt
man der Adresse ein $<$, $>$ oder $>>$ ohne trennendes Leerzeichen voran,
so wird eine Adresse mit 1, 2 oder 3 Bytes benutzt, unabh"angig davon,
ob dies die optimale L"ange ist.  Benutzt man eine f"ur diesen Befehl
nicht erlaubte oder f"ur die Adresse zu kurze L"ange, gibt es eine
Fehlermeldung.

Um die Portierung von 6502-Programmen zu erleichtern, verwendet AS f"ur
Hexadezimalkonstanten die Motorola-Syntax und nicht die von Mitsubishi
"ubrigens f"ur die 740er favorisierte Intel/IEEE-Schreibweise.
Ich halte erstere auch f"ur die bessere Schreibweise, und die Entwickler
des 65816 werden dies vermutlich "ahnlich gesehen haben (da man mittels
der \tty{RELAXED}-Anweisung auch Intel-Notation benutzen kann, wird durch
diese Entscheidung auch niemand festgelegt).  Ein f"ur die
Portierung "ahnlich wichtiges Detail ist, da"s der Akkumulator A als
Ziel von Operationen auch weggelassen werden darf, anstelle von
\tty{LDA A,\#0} darf also z.B. auch einfach \tty{LDA \#0} geschrieben
werden.
\par
Ein echtes Bonbon in dem Befehlssatz sind dagegen die Blocktransferbefehle
\tty{MVN} und \tty{MVP}.  Etwas eigenartig ist nur die Adre"sangabe:
Bit 0--15 im Indexregister, Bit 16--23 im Befehl.  Bei AS gibt  man als
Argument f"ur beide Speicherbl"ocke einfach die vollen Adressen an, AS
fischt sich dann die passenden Bits automatisch heraus.  Dies ist ein
feiner, aber wichtiger Unterschied zum Mitsubishi-Assembler, bei dem
man die oberen 8 Bit selber herausziehen mu"s.  Richtig bequem
wird es aber erst mit einem Makro im folgendem Stil:
\begin{verbatim}
mvpos   macro   src,dest,len
        if      MomCPU=$7700
         lda    #len
        elseif
         lda    #(len-1)
        endif
        ldx     #(src&$ffff)
        ldy     #(dest&$ffff)
        mvp     dest,src
        endm
\end{verbatim}
Vorsicht, Falle: Steht im Akkumulator die Zahl $n$, so transferiert
der Mitsubishi $n$ Bytes, der 65816 jedoch $n+1$ Bytes!
\par
Sehr nett sind auch die Befehle \tty{PSH} und \tty{PUL}, mit deren Hilfe es
m"oglich ist, mit einem Befehl einen frei w"ahlbaren Satz von Registern
auf dem Stack zu sichern oder von ihm zu laden.  Nach dem
Mitsubishi-Datenbuch\cite{Mit16} mu"s die Angabe der Bitmasken immediate
erfolgen, der Programmierer soll also entweder alle
Register$\leftrightarrow$Bitstellen-Zuordnungen im Kopf behalten oder
sich passende Symbole definieren.  Hier habe ich die Syntax eigenm"achtig
erweitert, um die Sache etwas angenehmer zu machen: Es darf eine Liste
angegeben werden, die sowohl immediate-Ausdr"ucke als auch Registernamen
enthalten darf.  Damit sind z.B. die Anweisungen
\begin{verbatim}
        psh     #$0f
\end{verbatim}
und
\begin{verbatim}
        psh     a,b,#$0c
\end{verbatim}
und
\begin{verbatim}
        psh     a,b,x,y
\end{verbatim}
"aquivalent.  Da die immediate-Version weiterhin erlaubt ist, bleibt
AS hier ,,aufw"artskompatibel'' zu den Mitsubishi-Assemblern.
\par
Nicht ganz habe ich beim Mitsubishi-Assembler die Behandlung des
\tty{PER}-Befehles verstanden: Mit diesem Befehl kann man eine
16-Bit-Variable auf den Stack legen, deren Adresse relativ zum
Programmz"ahler angegeben wird.  Es ist aus der Sicht des Programmierers
also eine absolute Adressierung einer Speicherzelle.  Nichtsdestotrotz
verlangt Mitsubishi eine immediate-Adressierung, und das Argument wird so
in den Code eingesetzt, wie es im Quelltext steht.  Die Differenz mu"s
man selber ausrechnen, was mit der Einf"uhrung von symbolischen Assemblern
ja abgeschafft werden sollte...da ich aber auch ein bi"schen ,,kompatibel''
denken mu"s, enth"alt AS eine Kompromi"sl"osung: W"ahlt man
immediate-Adressierung (also mit Gartenzaun), so verh"alt sich AS wie das
Original von Mitsubishi.  L"a"st man ihn jedoch weg, so berechnet AS die
Differenz vom Argument zum momentanen Programmz"ahler und setzt diese
ein.
\par
"Ahnlich sieht es beim \tty{PEI}-Befehl aus, der den Inhalt einer
16-Bit-Variablen auf der Zeropage auf den Stack legt:  Obwohl der Operand
eine Adresse ist, wird wieder immediate-Adressierung verlangt.  Hier
l"a"st AS schlicht beide Versionen zu (d.h. mit oder ohne Gartenzaun).

%%---------------------------------------------------------------------------

\section{M16}

Die M16-Familie ist eine Familie "au"serst komplexer CISC-Prozessoren
mit einem entsprechend komplizierten Befehlssatz.  Zu den Eigenschaften
dieses Befehlssatzes geh"ort es unter anderem, da"s bei Operationen
mit zwei Operanden beide Operanden verschiedene L"angen haben d"urfen.
Die bei Motorola "ubliche und von Mitsubishi "ubernommene Methode, die
Operandengr"o"se als Attribut an den Befehl anzuh"angen, mu"ste daher
erweitert werden: Es ist erlaubt, auch an die Operanden selber Attribute
anzuh"angen.  So wird im folgenden Beispiel
\begin{verbatim}
        mov     r0.b,r6.w
\end{verbatim}
Register 0 8-bittig gelesen, auf 32 Bit vorzeichenerweitert und das
Ergebnis in Register 6 kopiert.  Da man in 9 von 10 F"allen aber von
diesen M"oglichkeiten doch keinen Gebrauch macht, kann man weiterhin
die Operandengr"o"se an den Befehl selber schreiben, z.B. so:
\begin{verbatim}
        mov.w   r0,r6
\end{verbatim}
Beide Varianten d"urfen auch gemischt verwendet werden, eine
Gr"o"senangabe am Operanden "ubersteuert dann den ,,Default'' am Befehl.
Eine Ausnahme stellen Befehle mit zwei Operanden dar.   Bei diesen ist
der Default f"ur den Quelloperanden die Gr"o"se des Zieloperanden. In
folgendem Beispiel
\begin{verbatim}
        mov.h   r0,r6.w
\end{verbatim}
wird also auf Register 0 32-bittig zugegriffen, die Gr"o"senangabe
am Befehl wird "uberhaupt nicht mehr benutzt.  Finden sich "uberhaupt
keine Angaben zur Operandengr"o"se, so wird Wort(w) verwendet.  Merke:
im Gegensatz zu den 68000ern bedeutet dies 32 und nicht 16 Bit!
\par
Reichlich kompliziert sind auch die verketteten Adressierungsmodi;
dadurch, da"s AS die Verteilung auf Kettenelemente automatisch
vornimmt, bleibt die Sache aber einigerma"sen "ubersichtlich.  Die
einzige Eingriffsm"oglichkeit, die bei AS gegeben ist (der Originalassembler
von Mitsubishi/Green Hills kann da noch etwas mehr), ist die explizite
Festlegung von Displacement-L"angen mittels der Anh"angsel \tty{:4},
\tty{:16} und \tty{:32}.

%%---------------------------------------------------------------------------

\section{4004}

Noch ein St"uck Geschichte...leider habe ich noch keine offizielle
Dokumentation zum ersten Mikroprozessor "uberhaupt gefunden, und da gibt
es noch das eine oder andere Loch: Die Syntax f"ur Registerpaare (f"ur
8-Bit-Operationen) ist mir noch nicht ganz klar.  Momentan ist die Syntax
\tty{RnRm}, wobei \tty{n} bzw. \tty{m} gerade Integers im Bereich 0 bis E
bzw. 1 bis F sind.  Dabei gilt immer \tty{m = n + 1}.

%%---------------------------------------------------------------------------

\section{MCS-48}

Der maximale Adre"sraum dieser Prozessoren betr"agt 4 Kbyte.  Dieser Raum
ist jedoch nicht linear organisiert (wie k"onnte das bei Intel auch anders
sein...), sondern in 2 B"anke zu 2 Kbyte geteilt.  Ein Wechsel zwischen
diesen beiden B"anken ist nur durch die Befehle \tty{CALL} und \tty{JMP}
erlaubt, indem vor dem Sprung das h"ochste Adre"sbit mit den Befehlen
\tty{SEL MB0} bzw. \tty{SEL MB1} vorgegeben wird.
Um den Wechsel zwischen den B"anken zu vereinfachen, ist
eine Automatik in den Befehlen \tty{JMP} und \tty{CALL} eingebaut, die einen dieser
beiden Befehle einf"ugt, falls die Adresse des Sprungbefehles und das
Sprungziel in unterschiedlichen B"anken liegen.  Die explizite Benutzung der
\tty{SEL MBx}-Befehle sollte daher nicht notwendig sein (obwohl sie m"oglich
ist) und kann die Automatik auch durcheinanderbringen, wie in dem folgenden
Beispiel:
\begin{verbatim}
000:    SEL     MB1
	JMP     200h
\end{verbatim}
AS nimmt an, da"s das MB-Flag auf 0 steht und f"ugt keinen
\tty{SEL MB0}-Befehl vor dem Sprung ein, mit der Folge, da"s der
Prozessor zur Adresse A00h springt.
Weiterhin ist zu beachten, da"s ein Sprungbefehl durch diesen Mechanismus
unter Umst"anden ein Byte l"anger wird.

%%---------------------------------------------------------------------------

\section{MCS-51}

Dem Assembler liegen die Dateien STDDEF51.INC bzw. 80C50X.INC bei, in
denen alle Bits und SFRs der Prozessoren 8051, 8052 und 80515 bzw. 80C501,
502 und 504 verzeichnet sind.  Je nach Einstellung des Prozessortyps mit
dem \tty{CPU}-Befehl wird dabei die korrekte Untermenge eingebunden, die
richtige Reihenfolge f"ur den Anfang eines Programmes ist daher
\begin{verbatim}
	CPU     <Prozessortyp>
	INCLUDE stddef51.inc   ,
\end{verbatim}
sonst f"uhren die MCS-51-Pseudobefehle in der Include-Datei zu
Fehlermeldungen.
\par
Da der 8051 keinen Befehl kennt, um die Register 0..7 auf den Stack zu
legen, mu"s mit deren absoluten Adressen gearbeitet werden.  Diese
h"angen aber von der momentan aktiven Registerbank ab.  Um diesem Mi"sstand
etwas abzuhelfen, ist in den Include-Dateien das Makro \tty{USING} definiert,
dem als Parameter die Symbole \tty{Bank0..Bank3} gegeben werden k"onnen.
Das Makro belegt daraufhin die Symbole \tty{AR0..AR7} mit den passenden
absoluten Adressen der Register.  Dieses Makro sollte nach jeder
Bankumschaltung benutzt werden.  Es erzeugt selber \ii{keinen} Code zur
Umschaltung!
\par
Das Makro f"uhrt in der Variablen \tty{RegUsage} gleichzeitig Buch "uber
alle jemals benutzten Registerb"anke; Bit 0 entspricht Bank 0, Bit 1 der
Bank 1 usw. .  Der Inhalt kann am Ende der Quelldatei z.B. mit folgendem
Codest"uck ausgegeben werden:
\begin{verbatim}
	irp     BANK,Bank0,Bank1,Bank2,Bank3
	 if      (RegUsage&(2^BANK))<>0
	  message "Bank \{BANK} benutzt"
	 endif
	endm
\end{verbatim}
Mit der Mehrpass-F"ahigkeit ab Version 1.38 wurde es m"oglich, zus"atzlich
die Befehle \tty{JMP} und \tty{CALL} einzuf"uhren.  Bei der Kodierung
von Spr"ungen mit diesen Befehlen w"ahlt AS je nach Adre"slage automatisch
die optimale Variante, d.h. \tty{SJMP/AJMP/LJMP} f"ur \tty{JMP} und
\tty{ACALL/LCALL} f"ur \tty{CALL}.  Es ist nat"urlich weiterhin m"oglich,
die Varianten direkt zu verwenden, um eine bestimmte Kodierung zu erzwingen.

%%---------------------------------------------------------------------------

\section{MCS-251}

Intel hat sich beim 80C251 ja bem"uht, den "Ubergang f"ur den Programmierer
auf die neue Familie so weich wie m"oglich zu gestalten, was darin gipfelt,
da"s alte Anwendungen ohne Neu"ubersetzung auf dem neuen Prozessor ablaufen
k"onnen.  Sobald man jedoch den erweiterten Befehlssatz der 80C251 nutzen
will, gilt es, einige Details zu beachten, die sich als versteckte
Fu"sangeln auftun.
\par
An vorderster Stelle steht dabei die Tatsache, da"s der 80C251 keinen
getrennten Bitadre"sraum mehr hat.  Es sind nunmehr alle SFRs unabh"angig
von ihrer Adre"slage sowie die ersten 128 Speicherstellen des internen
RAMs bitadressierbar.  M"oglich wird dies dadurch, da"s die Bitadressierung
nicht mehr "uber einen zus"atzlichen virtuellen Adre"sraum, der andere
Adre"sr"aume "uberdeckt, erfolgt, sondern so wie bei anderen Prozessoren
auch durch eine zweidimensionale Adressierung, die aus der Speicherstelle,
die das Bit beinhaltet sowie der Bitstelle im Byte besteht.  Dies bedeutet
zum einen, da"s bei einer Bitangabe wie z.B. PSW.7 AS die Zerlegung der
Teile links und rechts vom Punkt selber vornimmt.  Es ist also nicht mehr
n"otig, mittels eines \tty{SFRB}-Befehls wie noch beim 8051 explizit 8
Bitsymbole zu erzeugen.  Dies bedeutet zum anderen, da"s es den
\tty{SFRB}-Befehl "uberhaupt nicht mehr gibt.  Wird er in zu portierenden
8051-Programmen benutzt, kann er durch einen einfachen \tty{SFR}-Befehl
ersetzt werden.
\par
Weiterhin hat Intel in den unterschiedlichen Adre"sr"aumen des 8051
geh"orig aufger"aumt: Der Bereich des internen RAMs (\tty{DATA} bzw.
\tty{IDATA}), der \tty{XDATA}-Bereich und er bisherige \tty{CODE}-Bereich
wurden in einem einzigen, 16 Mbyte gro"sen \tty{CODE}-Bereich vereinigt.
Das interne RAM beginnt bei Adresse 0, das interne ROM beginnt bei
Adresse ff0000h, dorthin mu"s also auch der Code mittels \tty{ORG}
hinverlagert werden.  Ausgelagert wurden dagegen die \tty{SFRs} in einen
eigenen Adre"sraum (der bei AS als \tty{IO}-Segment definiert ist).  In
diesem neuen Adre"sraum haben sie aber die gleichen Adressen wie beim 8051.
Der \tty{SFR}-Befehl kennt diesen Unterschied und legt mit ihm erzeugte
Symbole je nach Zielprozessor automatisch ins \tty{DATA}- bzw.
\tty{IO}-Segment.  Da es keinen Bit-Adre"sraum mehr gibt, funktioniert der
\tty{BIT}-Befehl v"ollig anders: anstelle einer linearen Adresse von 0 bis
255 beinhalten Bit-Symbole jetzt in Bit 0..7 die Adresse, in Bit 24..26
die Bitstelle.  Damit ist es jetzt leider nicht mehr so einfach m"oglich,
Felder von Flags mit symbolischen Namen anzulegen: Wo man beim 8051 noch
z.B.
\begin{verbatim}
        segment bitdata

bit1    db      ?
bit2    db      ?
\end{verbatim}
oder
\begin{verbatim}
defbit	macro   name
name    bit     cnt
cnt     set     cnt+1
        endm
\end{verbatim}
schreiben konnte, hilft jetzt nur noch die zweite Variante weiter, z.B.
so:
\begin{verbatim}
adr     set     20h     ; Startadresse Flags im internen RAM
bpos    set     0

defbit  macro   name
name    bit     adr.bpos
bpos    set     bpos+1
        if      bpos=8
bpos     set     0
adr      set     adr+1
        endif
        endm
\end{verbatim}
Ein weiteres, kleines Detail: Da Intel als Kennzeichnung f"ur den Carry
nun CY statt C bevorzugt, sollte man ein eventuell benutztes Symbol
umbenennen.  AS versteht aber auch weiterhin die alte Variante in den
Befehlen \tty{CLR, CPL, SETB, MOV, ANL,} und \tty{ORL}.  Gleiches gilt
sinngem"a"s f"ur die dazugekommenen Register \tty{R8..R15, WR0..WR30,
DR0..DR28, DR56, DR60, DPX} und \tty{SPX}.
\par
Intel m"ochte es gerne, da"s man absolute Adressen in der Form \tty{XX:YYYY}
schreibt, wobei \tty{XX} eine 64K-Bank im Adre"sraum angibt bzw. mit einem
\tty{S} Adressen im IO-Raum kennzeichnet.  Wie man sich schon denken kann,
halte ich davon nicht allzu viel, weshalb man an allen Stellen Adressen
genauso gut linear angeben kann; lediglich um das S f"ur die Kennzeichnung
von I/O-Adressen kommt man nicht herum, z.B. hier:
\begin{verbatim}
Carry   bit   s:0d0h.7
\end{verbatim}
Ohne den Pr"afix w"urde AS die absolute Adresse in das Code-Segment
legen, und dort sind ja nur die ersten 128 Byte bitadressierbar...
\par
Wie auch schon beim 8051 gibt es die generischen Befehle \tty{JMP} und
\tty{CALL}, die je nach Adre"slage automatisch die k"urzeste Variante
einsetzen.  W"ahrend \tty{JMP} aber die Variante mit 24 Bit mitber"ucksichtigt,
tut \tty{CALL} dies aus gutem Grund nicht: Der \tty{ECALL}-Befehl legt
n"amlich im Gegensatz zu \tty{ACALL} und \tty{LCALL} 3 Bytes auf den
Stack, und man h"atte sonst einen \tty{CALL}-Befehl, bei dem man nicht
mehr genau wei"s, was er tut.  Bei \tty{JMP} tritt diese Problem nicht auf.
\par
Aus einer Sache bin ich nicht ganz schlau geworden: Der 80251 kann
auch immediate-Operanden auf den Stack legen, und zwar sowohl einzelne
Bytes als auch ganze W"orter.  F"ur beide Varianten ist aber der gleiche
Befehl \tty{PUSH} vorgesehen -- und woher soll bitte ein Assembler bei
einer Anweisung wie
\begin{verbatim}
        push #10
\end{verbatim}
wissen, ob ein Byte oder ein Wort mit dem Wert 10 auf den Stack gelegt
werden soll?  Daher gilt im Augenblick die Regelung, da"s \tty{PUSH}
grunds"atzlich ein Byte ablegt; wer ein Wort ablegen will, schreibt
einfach \tty{PUSHW} anstelle \tty{PUSH}.
\par
Noch ein gutgemeinter Ratschlag: Wer den erweiterten Befehlssatz des
80C251 nutzt, sollte den Prozessor auch tunlichst im Source-Modus
betreiben, sonst werden alle neuen Anweisungen ein Byte l"anger!  Um
die origin"aren 8051-Anweisungem, die daf"ur im Source-Modus l"anger
werden, ist es nicht besonders schade: Sie werden entweder von AS
automatisch durch neue, leistungsf"ahigere ersetzt oder sind be-
treffen veraltete Adressierungsarten (indirekte Adressierung mit
8-Bit-Registern).

%%---------------------------------------------------------------------------

\section{8086..V35}

Eigentlich hatte ich mir geschworen, die Segmentseuche der 8086er aus diesem
Assembler herauszuhalten.  Da aber nun eine Nachfrage kam und Studenten
flexiblere Menschen als die Entwickler dieses Prozessors sind, findet sich
ab sofort auch eine rudiment"are Unterst"utzung dieser Prozessoren in AS.
Unter ,,rudiment"ar'' verstehe ich dabei nicht, da"s der Befehlssatz nicht
vollst"andig abgedeckt wird, sondern da"s ich nicht den ganzen Wust an
Pseudoanweisungen integriert habe, die sich bei MASM, TASM \& Co. finden.
AS ist auch nicht in erster Linie geschrieben worden, um PC-Programme zu
entwickeln (Gott bewahre, das hie"se wirklich, das Rad neu zu erfinden),
sondern zur Programmentwicklung f"ur Einplatinenrechner, die eben unter
anderem auch mit 8086ern best"uckt sein k"onnen.
\par
F"ur Unentwegte, die mit AS doch DOS-Programme schreiben wollen, eine kleine
Liste dessen, was zu beachten ist:
\begin{itemize}
\item{Es k"onnen nur COM-Programme erzeugt werden.}
\item{Verwenden Sie nur das \tty{CODE}-Segment, und legen Sie auch alle
      Variablen darin ab.}
\item{Alle Segmentregister werden von DOS auf das Codesegment
      vorinitialisiert.  Ein \tty{ASSUME DS:CODE, SS:CODE} am
      Programmanfang ist daher notwendig.}
\item{DOS l"adt den Code ab Adresse 100h.  Ein \tty{ORG} auf diese
      Adresse ist daher zwingend.}
\item{Die Umwandlung in eine Bin"ardatei erfolgt mit P2BIN (s.u.), wobei als
      als Adre"sbereich \tty{\$-\$} anzugeben ist.}
\end{itemize}
Allgemein unterst"utzt AS f"ur diese Prozessoren nur ein Small-Programmiermodell, d.h.
\ii{ein} Codesegment mit maximal 64 KByte und ein ebenfalls h"ochstens 64
KByte gro"ses Datensegment mit (f"ur COM-Dateien uninitialisierten) Daten.
Zwischen diesen beiden Segmenten kann mit dem \tty{SEGMENT}-Befehl hin-und hergeschaltet werden. 
Aus dieser Tatsache folgert, da"s Spr"unge immer intrasegment"ar sind,
sofern sie sich auf Adressen im Codesegment beziehen.  Falls weite Spr"unge
doch einmal erforderlich sein sollten, k"onnen sie mit \tty{CALLF} und
\tty{JMPF} und einer Speicheradresse oder einen Segment:Offset-Wert als 
Argument erreicht werden.
\par
Ein weiteres gro"ses Problem dieser Prozessoren ist deren Assemblersyntax,
deren genaue Bedeutung nur aus dem Zusammenhang erkennbar ist.  So kann im
folgenden Beispiel je nach Symboltyp sowohl unmittelbare als auch absolute
Adressierung gemeint sein:
\begin{verbatim}
        mov     ax,wert
\end{verbatim}
Bei AS ist immer unmittelbare Adressierung gemeint, wenn um den Operanden
keine eckigen Klammern stehen.  Soll z.B. die Adresse oder der Inhalt einer
Variablen geladen werden, so ergeben sich die in Tabelle \ref{TabMASM}
aufgelisteten Unterschiede.
\begin{table*}
\begin{center}\begin{tabular}{|l|l|l|}
\hline
Assembler  & Adresse                  & Inhalt                 \\
\hline
\hline
MASM       & \tty{mov ax,offset vari} & \tty{mov ax,vari}      \\
           & \tty{lea ax,vari}        & \tty{mov ax,[vari]}    \\
           & \tty{lea ax,[vari]}      &                        \\
           &                          &                        \\
AS         & \tty{mov ax,vari}        & \tty{mov ax,[vari]}    \\
           & \tty{lea ax,[vari]}      &                        \\
           &                          &                        \\
\hline
\end{tabular}\end{center}
\caption{Unterschiede in der Adressierungssyntax AS$\leftrightarrow$MASM\label{TabMASM}}
\normalsize
\end{table*}
\par
Der Assembler pr"uft bei Symbolen, ob sie im Datensegment liegen und
versucht, automatisch einen passenden Segmentpr"afix einzuf"ugen, z.B.
falls ohne CS-Pr"afix auf Symbole im Code zugegriffen wird.  Dieser
Mechanismus kann jedoch nur funktionieren, falls der \tty{ASSUME}-Befehl 
(siehe dort) korrekt angewendet wurde.
\par
Die Intel-Syntax verlangt eine Abspeicherung, ob an einem Symbol Bytes oder
W"orter abgelegt wurden.  AS nimmt diese Typisierung nur vor, falls in der
gleichen Zeile wie das Label ein \tty{DB} oder \tty{DW} steht.  F"ur alle anderen F"alle
mu"s mit den Operatoren \tty{WORD PTR, BYTE PTR} usw. explizit angegeben werden, 
um was f"ur eine Operandengr"o"se es sich handelt.  Solange ein Register an der
Operation beteiligt ist, kann auf diese Kennzeichnung verzichtet werden, da
durch den Registernamen die Operandengr"o"se eindeutig bestimmt ist.
\par
Der Koprozessor in 8086-Systemen wird "ublicherweise durch den TEST-Eingang
des Prozessors synchronisiert, indem selbiger mit dem BUSY-Ausgang des
Koprozessors verbunden wird.  AS unterst"utzt dieses Handshaking, indem
vor jedem 8087-Befehl automatisch ein \tty{WAIT}-Befehl eingef"ugt wird.  Ist
dies aus irgendwelchen Gr"unden unerw"unscht (z.B. w"ahrend der
Initialisierung), so mu"s im Opcode hinter dem \tty{F} ein \tty{N} eingef"ugt 
werden; aus
\begin{verbatim}
        FINIT
        FSTSW   [vari]
\end{verbatim}
wird so z.B.
\begin{verbatim}
        FNINIT
        FNSTSW  [vari]
\end{verbatim}
Diese Variante ist bei \ii{allen} Koprozessorbefehlen erlaubt.

%%---------------------------------------------------------------------------

\section{8X30x}
\label{8X30xSpec}

Die Prozessoren dieser Reihe sind auf eine einfache Manipulation von
Bitgruppen auf Peripherieadressen optimiert worden.  Um mit solchen
Bitgruppen auch symbolisch umgehen zu k"onnen, existieren die Befehle
\tty{LIV} und \tty{RIV}, mit denen einer solchen Bitgruppe ein
symbolischer Name zugewiesen wird.  Diese Befehle arbeiten "ahnlich
wie \tty{EQU}, ben"otigen aber drei Parameter:
\begin{enumerate}
\item{die Adresse der peripheren Speicherzelle, in der sich die
      Bitgruppe befindet (0..255);}
\item{die Bitnummer des ersten Bits in der Gruppe (0..7);}
\item{die L"ange der Gruppe in Bits (1..8).}
\end{enumerate}
\bb{ACHTUNG!}  Der 8X30x unterst"utzt keine Bitgruppen, die "uber mehrere
Speicherstellen hinausreichen, so da"s je nach Startposition der
Wertebereich f"ur die L"ange eingeschr"ankt sein kann.  AS nimmt hier
\bb{keine} Pr"ufung vor, man bekommt lediglich zur Laufzeit merkw"urdige
Ergebnisse!

Im Maschinencode dr"ucken sich L"ange und Position durch ein 3-Bit-Feld
im Instruktionswort sowie ein passende Registernummer (\tty{LIVx} bzw.
\tty{RIVx}) aus.  Bei der Verwendung eines symbolischen Objektes wird AS
diese Felder automatisch richtig besetzen, es ist aber auch erlaubt,
die L"ange als dritten Operanden explizit anzugeben, wenn man nicht
mit symbolischen Busobjekten arbeitet.  Trifft AS auf eine L"angenangabe
trotz eines symbolischen Operanden, so vergleicht er beide L"angen
und gibt eine Fehlermeldung bei Ungleichheit aus (das gleiche passiert
"ubrigens auch, wenn man bei einem \tty{MOVE}-Befehl zwei symbolische
Operanden mit unterschiedlicher L"ange benutzt - die Instruktion hat
einfach nur ein L"angenfeld...).

Neben den eigentlichen Maschinenbefehlen des 8X30x implementiert AS
noch "ahnlich wie das ,,Vorbild'' MCCAP einige Pseudoinstruktionen, die
als eingebaute Makros ausgef"uhrt sind:
\begin{itemize}
\item{\tty{NOP} ist eine Kurzschreibweise f"ur \tty{MOVE AUX,AUX}}
\item{\tty{HALT} ist eine Kurzschreibweise f"ur \tty{JMP \verb!*!}}
\item{\tty{XML ii} ist eine Kurzschreibweise f"ur \tty{XMIT ii,R12} (nur
      8X305)}
\item{\tty{XMR ii} ist eine Kurzschreibweise f"ur \tty{XMIT ii,R13} (nur
      8X305)}
\item{\tty{SEL $<$busobj$>$} ist eine Kurzschreibweise f"ur
      \tty{XMIT $<$adr$>$,IVL/IVR}, f"uhrt also die notwendige Vorselektion
      durch, um \tty{$<$busobj$>$} ansprechen zu k"onnen.}
\end{itemize}
Die bei MCCAP ebenfalls noch vorhandenen \tty{CALL-} und
\tty{RTN-}Instruktionen sind mangels ausreichender Dokumentation momentan
nicht implementiert. Das gleiche gilt f"ur einen Satz an
Pseudoinstruktionen zur Datenablage. Kommt Zeit, kommt Rat...

%%---------------------------------------------------------------------------

\section{XA}

"Ahnlich wie sein Vorg"anger MCS/51, jedoch im Unterschied zu seinem
,,Konkurrenten'' MCS/251 besitzt der Philips XA einen getrennten Bitadre"sraum,
d.h. alle mit Bitbefehlen manipulierbaren Bits haben eine
bestimmte, eindimensionale Adresse, die in den Maschinenbefehlen auch
so abgelegt wird.  Die naheliegende M"oglichkeit, diesen dritten
Adre"sraum (neben Code und Daten) auch so in AS anzubieten, habe ich
nicht nutzen k"onnen, und zwar aus dem Grund, da"s ein Teil der Bitadressen
im Gegensatz zum MCS/51 nicht mehr eindeutig ist: Bits mit
den Adressen 256 bis 511 bezeichnen Bits der Speicherzellen 20h..3fh
aus dem aktuellen Datensegment.  Dies bedeutet aber, da"s diese Adressen
je nach Situation unterschiedliche Bits ansprechen k"onnen - ein definieren
von Bits mit Hilfe von \tty{DC}-Befehlen, was durch ein extra Segment
m"oglich geworden w"are, w"urde also nicht "uberm"a"sig viel Sinn ergeben.
Zur Definition einzelner, symbolisch ansprechbarer Bits steht aber 
nach wie vor der \tty{BIT}-Befehl zur Verf"ugung, mit dem beliebige Bitadressen
(Register, RAM, SFR) definiert werden k"onnen.  F"ur Bitadressen im
internen RAM wird auch die 64K-Bank-Adresse gespeichert, so da"s AS
Zugriffe "uberpr"ufen kann, sofern das DS-Register korrekt mit \tty{ASSUME}
vorbesetzt wurde.
\par
Nichts drehen kann man dagegen an den Bem"uhungen von AS, potentielle
Sprungziele (also Zeilen im Code mit Label) auf gerade Adressen
auszurichten.  Dies macht AS genauso wie andere XA-Assembler auch durch
Einf"ugen von \tty{NOP}s vor dem fraglichen Befehl.  

%%---------------------------------------------------------------------------

\section{AVR}

Im Gegensatz zum AVR-Assembler verwendet AS defaultm"a"sig das Intel-Format
zur Darstellung von Hexadezimalkonstanten und nicht die C-Syntax.  OK, nicht
vorher in den (freien) AVR-Assembler hineingeschaut, aber als ich mit dem
AVR-Teil anfing, gab es zum AVR noch nicht wesentlich mehr als ein
vorl"aufiges Datenbuch mit Prozessortypen, die dann doch nie kamen...mit
einem \tty{RELAXED ON} schafft man dieses Problem aus der Welt.

Optional kann AS f"ur die AVRs (es geht auch f"ur andere CPU's, nur
macht es dort keinen Sinn...) sogenannte ,,Objekt-Dateien'' erzeugen.
Das sind Dateien, die sowohl Code als auch Quellzeileninformationen
enthalten und z.B. eine schrittweise Abarbeitung auf Quellcodeebene
mit dem von Atmel gelieferten Simulator WAVRSIM erlauben.  Leider
scheint dieser mit Quelldateispezifikationen, die l"anger als ca. 20
Zeichen sind, seine liebe Not zu haben: Namen werden abgeschnitten
oder um wirre Sonderzeichen erg"anzt, wenn die Maximall"ange "uberschritten
wird.  AS speichert deshalb in den Objekt-Dateien Dateinamen ohne
Pfadangabe, so da"s es eventuell Probleme geben k"onnte, wenn
Dateien (z.B. Includes) nicht im Arbeitsverzeichnis liegen.

Eine kleine Besonderheit sind Befehle, die Atmel bereits in der
Architektur vorgesehen hat, aber noch in keinem Mitglied der Familie
implementiert wurden.  Dabei handelt es sich um die Befehle {\tt MUL, JMP}
und {\tt CALL}.  Besonders bei letzteren fragt man sich vielleicht, wie man
denn nun den 4 KWorte gro"sen Adre"sraum des AT90S8515 erreichen kann,
wenn die 'n"achstbesten' Befehle {\tt RJMP} und {\tt RCALL} doch nur 2
KWorte weit springen kann.  Der Kunstgriff lautet 'Abschneiden der oberen
Adre"sbits' und ist n"aher bei der {\tt WRAPMODE}-Anweisung beschrieben.

%%---------------------------------------------------------------------------

\section{Z80UNDOC}

Da es von Zilog naturgem"a"s keine Syntaxvorgaben f"ur die undokumentierten
Befehle gibt und wohl auch nicht jeder den kompletten Satz kennt,
ist es vielleicht sinnvoll, diese Befehle hier kurz aufzuz"ahlen:
\par
Wie auch beim Z380 ist es m"oglich, die Byte-H"alften von IX und IY
einzeln anzusprechen.  Im einzelnen sind dies folgende Varianten:
\begin{verbatim}
 INC Rx              LD R,Rx             LD  Rx,n
 DEC Rx              LD Rx,R             LD  Rx,Ry
 ADD/ADC/SUB/SBC/AND/XOR/OR/CP A,Rx
\end{verbatim}
Dabei stehen \tty{Rx} bzw. \tty{Ry} f"ur \tty{IXL, IXU, IYL} oder
\tty{IYU}.  Zu beachten ist jedoch, da"s in der \tty{LD Rx,Ry}-Variante
beide Register aus dem gleichen Indexregister stammen m"ussen.
\par
Die Kodierung von Schiebebefehlen besitzt noch eine undefinierte
Bitkombination, die als \tty{SLIA}-Befehl zug"anglich ist.  \tty{SLIA}
funktioniert wie \tty{SLA}, es wird jedoch eine Eins und nicht eine Null
in Bit 0 eingeschoben.  Dieser Befehl kann, wie alle anderen
Schiebebefehle auch, noch in einer weiteren Variante geschrieben
werden:
\begin{verbatim}
        SLIA    R,(XY+d)
\end{verbatim}
Dabei steht \tty{R} f"ur ein beliebiges 8-Bit-Register (aber nicht eine
Indexregisterh"alfte...), und \tty{(XY+d)} f"ur eine normale
indexregister-relative Adressierung.  Das Ergebnis dieser Operation
ist, da"s das Schiebeergebnis zus"atzlich ins Register geladen wird.
Dies funktioniert auch bei den \tty{RES-} und \tty{SET-}Befehlen:
\begin{verbatim}
        SET/RES R,n,(XY+d)
\end{verbatim}
Des weiteren gibt es noch zwei versteckte I/O-Befehle:
\begin{verbatim}
        IN      (C) bzw. TSTI
        OUT     (C),0
\end{verbatim}
Deren Funktionsweise sollte klar sein.  \bb{ACHTUNG!} Es gibt keine
Garantie daf"ur, da"s alle Z80-Masken alle diese Befehle beherrschen,
und die Z80-Nachfolger l"osen zuverl"assig Traps aus.  Anwendung
daher auf eigene Gefahr...

%%---------------------------------------------------------------------------

\section{Z380}

Da dieser Prozessor als Enkel des wohl immer noch beliebtesten
8-Bit-Prozessors konzipiert wurde, war es bei der Entwicklung
unabdingbar, da"s dieser bestehende Z80-Programme ohne "Anderung
ausf"uhren kann (nat"urlich geringf"ugig schneller, etwa um den
Faktor 10...).  Die erweiterten F"ahigkeiten k"onnen daher nach
einem Reset mit zwei Flags zugeschaltet werden, die XM (eXtended
Mode, d.h. 32- statt 16-Bit-Adre"sraum) und LW (long word mode,
d.h. 32- statt 16- Bit-Operanden) hei"sen.  Deren Stand mu"s man
AS "uber die Befehle \tty{EXTMODE} und \tty{LWORDMODE} mitteilen, damit
Adressen und Konstantenwerte gegen die korrekten Obergrenzen
gepr"uft werden.  Die Umschaltung zwischen 32- und 16-Bit-Befehlen
bewirkt nat"urlich nur bei solchen Befehlen etwas, die auch in
einer 32-Bit-Version existieren; beim Z380 sind das momentan
leider nur Lade- und Speicherbefehle, die ganze Aritmetik kann
nur 16-bittig ausgef"uhrt werden.  Hier sollte Zilog wohl noch
einmal etwas nachbessern, sonst kann man den Z380 selbst beim
besten Willen nur als ,,16-Bit-Prozessor mit 32-Bit-Erweiterungen''
bezeichnen...

Kompliziert wird die Sache dadurch, da"s die mit LW eingestellte
Operandengr"o"se f"ur einzelne Befehle mit den Pr"afixen \tty{DDIR W}
und \tty{DDIR LW} "ubersteuert werden kann.  AS merkt sich das
Auftreten solcher Befehle und schaltet dann f"ur den n"achsten
Prozessorbefehl automatisch mit um.  Andere \tty{DDIR}-Varianten
als \tty{W} und \tty{LW} sollte man "ubrigens nie explizit
verwenden, da AS bei zu langen Operanden diese automatisch
einsetzt, und das k"onnte zu Verwirrungen f"uhren.  Die Automatik
geht "ubrigens so weit, da"s in der Befehlsfolge
\begin{verbatim}
        DDIR    LW
        LD      BC,12345678h
\end{verbatim}
automatisch der erforderliche \tty{IW}-Pr"afix mit in die
vorangehende Anweisung hineingezogen wird, effektiv wird also
der Code
\begin{verbatim}
        DDIR    LW,IW
        LD      BC,12345678h
\end{verbatim}
erzeugt.  Der im ersten Schritt erzeugte Code f"ur \tty{DDIR LW}
wird verworfen, was an einem \tty{R} im Listing zu erkennen
ist.

%%---------------------------------------------------------------------------

\section{TLCS-900(L)}
\label{TLCS900Spec}

Diese Prozessoren k"onnen in zwei Betriebsarten laufen, einmal im
\ii{Minimum}-Modus, der weitgehende Z80- und TLCS-90-Quellcodekompatibilit"at
bietet, und zum anderen im \ii{Maximum}-Modus, in dem der Prozessor
erst seine wahren Qualit"aten entfaltet.  Die Hauptunterschiede zwischen
den beiden Betriebsarten sind:
\begin{itemize}
\item{Breite der Register WA,BC,DE und HL: 16 oder 32 Bit;}
\item{Anzahl der Registerbanks: 8 oder 4;}
\item{Programmadre"sraum: 64 Kbyte oder 16 Mbyte;}
\item{Breite von R"ucksprungadressen: 16 oder 32 Bit.}
\end{itemize}
Damit AS gegen die richtigen Grenzen pr"ufen kann, mu"s man ihm zu Anfang
mit dem Befehl \tty{MAXMODE} (siehe dort) mitteilen, in welcher Betriebsart
der Code ausgef"uhrt werden wird; Voreinstellung ist der Minimum-Modus.
\par
Je nach Betriebsart m"ussen demzufolge auch die 16- oder 32-Bit-Versionen
der Bankregister zur Adressierung verwendet werden, d.h. WA, BC, DE und HL
im Minimum-Modus sowie XWA, XBC, XDE und XHL im Maximum-Modus.  Die Register
XIX..XIZ und XSP sind \bb{immer} 32 Bit breit und m"ussen zur Adressierung
auch immer in dieser Form verwendet werden; hier mu"s bestehender Z80-Code
also auf jeden Fall angepa"st werden (neben der Tatsache, da"s es gar keinen
I/O-Adre"sraum mehr gibt und alle I/O-Register memory-mapped sind...).
\par
Die von Toshiba gew"ahlte Syntax f"ur Registernamen ist in der Hinsicht
etwas ungl"ucklich, als da"s zur Anwahl der vorherigen Registerbank ein
Hochkomma (') benutzt wird.
Dieses Zeichen wird von den prozessorunabh"angigen Teilen von AS bereits zur
Kennzeichnung von Zeichenkonstanten benutzt.  Im Befehl
\begin{verbatim}
        ld      wa',wa
\end{verbatim}
erkennt AS z.B. nicht das Komma zur Parametertrennung.
Dieses Problem kann man aber umgehen,
indem man ein umgekehrtes Hochkomma (`) verwendet, z.B.
\begin{verbatim}
        ld      wa`,wa
\end{verbatim}
Toshiba liefert f"ur die TLCS-900-Reihe selber einen Assembler (TAS900), der
sich in einigen Punkten von AS unterscheidet:

\subsubsection{Symbolkonventionen}

\begin{itemize}
\item{TAS900 unterscheidet Symbolnamen nur auf den ersten 32 Zeichen.
      AS dagegen speichert Symbolnamen immer in der vollen L"ange (bis
      255 Zeichen) und unterscheidet auch auf dieser L"ange.}
\item{Unter TAS900 k"onnen Integerkonstanten sowohl in C-Notation (mit
      vorangestellter 0 f"ur oktal bzw. 0x f"ur hexadezimal) als auch in
      normaler Intel-Notation geschrieben werden.  AS unterst"utzt in der
      Default-Einstellung \bb{nur} die Intel-Notation.  Mit dem
      \tty{RELAXED}-Befehl bekommt man (unter anderem) auch die C-Notation.}
\item{AS macht keinen Unterschied zwischen Gro"s- und Kleinschreibung,
      TAS900 hingegen unterscheidet Gro"s-und Kleinbuchstaben in
      Symbolnamen.  Dieses Verhalten erh"alt man bei AS erst, wenn man
      die \tty{-u}-Kommandozeilenoption benutzt.}
\end{itemize}

\subsubsection{Syntax}

AS ist bei vielen Befehlen in der Syntaxpr"ufung weniger streng als TAS900,
bei einigen weicht er (sehr) geringf"ugig ab.  Diese Erweiterungen bzw.
"Anderungen dienen teilweise der leichteren Portierung von bestehendem
Z80-Code, teilweise einer Schreiberleichterung und teilweise einer besseren
Orthogonalit"at der Assemblersyntax:
\begin{itemize}
\item{Bei den Befehlen \tty{LDA, JP} und \tty{CALL} verlangt TAS, da"s
      Adre"sausdr"ucke wie \tty{XIX+5} nicht geklammert sein d"urfen, wie
      es sonst "ublich ist.  AS verlangt im Sinne der Orthogonalit"at f"ur
      \tty{LDA} dagegen immer eine Klammerung, bei \tty{JP} und \tty{CALL}
      ist sie dagegen f"ur einfache, absolute Adressen optional.}
\item{Bei den bedingten Befehlen \tty{JP, CALL, JR} und \tty{SCC} stellt
      AS es dem Programmierer frei, die Default-Bedingung \tty{T} (= true) als
      ersten Parameter anzugeben oder nicht.  TAS900 hingegen erlaubt es
      nur, die Default-Bedingung implizit zu benutzen (also z.B.
      \tty{jp (xix+5)} anstelle von \tty{jp t,(xix+5)}).}
\item{AS erlaubt beim \tty{EX}-Befehl auch Operandenkombinationen, die
      zwar nicht direkt im User's Manual\cite{Tosh900} genannt werden,
      aber durch Vertauschung auf eine genannte zur"uckgef"uhrt werden
      k"onnen.  Kombinationen wie \tty{EX f`,f} oder \tty{EX wa,(xhl)}
      werden damit m"oglich.  TAS900 hingegen l"a"st nur die ,,reine Lehre''
      zu.}
\item{AS erlaubt, bei den Befehlen \tty{INC} und \tty{DEC} die Angabe
      des Inkrements oder Dekrements wegzulassen, wenn dies 1 ist.  Unter
      TAS900 dagegen mu"s auch eine 1 hingeschrieben werden.}
\item{"Ahnlich verh"alt es sich bei allen Schiebebefehlen: Ist der zu
      verschiebende Operand ein Register, so verlangt TAS900, da"s auch
      eine Schiebeamplitude von 1 ausgeschrieben werden mu"s; ist dagegen
      eine Speicherstelle der Operand, so ist die Schiebezahl
      (hardwarebedingt) immer 1 und darf auch nicht hingeschrieben werden.
      Unter AS dagegen ist die Schiebezahl 1 immer optional und auch f"ur
      alle Operandentypen zul"assig.}
\end{itemize}

\subsubsection{Makroprozessor}

Der Makroprozessor wird TAS900 als externes Programm vorgeschaltet und
besteht aus zwei Komponenten: einem C-artigen Pr"aprozessor und einer
speziellen Makrosprache (MPL), die an h"ohere Programmiersprachen
erinnert.  Der Makroprozessor von AS dagegen orientiert sich an
,,klassischen'' Makroassemblern wie dem M80 oder MASM (beides Programme
von Microsoft).  Er ist fester Bestandteil des Programmes.

\subsubsection{Ausgabeformat}

TAS900 erzeugt relokatiblen Code, so da"s sich mehrere, getrennt assemblierte
Teile zu einem Programm zusammenbinden lassen.  AS hingegen erzeugt direkt
absoluten Maschinencode, der nicht linkbar ist.  An eine Erweiterung ist
(vorl"aufig) nicht gedacht.

\subsubsection{Pseudoanweisungen}

Bedingt durch den fehlenden Linker fehlen in AS eine ganze Reihe von f"ur
relokatiblen Code erforderlichen Pseudoanweisungen, die TAS900 implementiert.
In gleicher Weise wie bei TAS900 sind folgende Anweisungen vorhanden:
\begin{quote}{\tt
EQU, DB, DW, ORG, ALIGN, END, TITLE, SAVE, RESTORE,
}\end{quote}
wobei die beiden letzteren einen erweiterten Funktionsumfang haben.
Einige weitere TAS900-Pseudobefehle lassen sich durch "aquivalente AS-Befehle
ersetzen (siehe Tabelle \ref{TabTAS900}).
\par
Von Toshiba existieren zwei Versionen des Prozessorkerns, wobei die
L-Variante eine ,,Sparversion'' darstellt.  Zwischen TLCS-900 und TLCS-900L
macht AS folgende Unterschiede:
\begin{itemize}
\item{Die Befehle \tty{MAX} und \tty{NORMAL} sind f"ur die L-Version
      nicht erlaubt, der \tty{MIN}-Befehl ist f"ur die Vollversion
      gesperrt.}
\item{Die L-Version kennt den Normal-Stapelzeiger \tty{XNSP/NSP} nicht,
      daf"ur das Steuerregister \tty{INTNEST}.}
\end{itemize}
Die Befehle \tty{SUPMODE} und \tty{MAXMODE} werden nicht beeinflu"st,
ebenso nicht deren ini\-tiale Einstellung OFF.  Die Tatsache, da"s die
L-Version im Maximum-Modus startet und keinen Normal-Modus kennt, mu"s
also vom Programmierer ber"ucksichtigt werden.  AS zeigt sich jedoch
insofern kulant gegen"uber der L-Variante, als da"s Warnungen wegen
privilegierter Anweisungen im L-Modus unterdr"uckt werden.
\begin{table*}[htbp]
\begin{center}\begin{tabular}{|l|l|l|}
\hline
TAS900        &   AS                & Bedeutung/Funktion \\
\hline
\hline
\tty{DL} $<Daten>$  & \tty{DD} $<Daten>$              & Speicher in Langworten belegen \\
\hline
\tty{DSB} $<Zahl>$  & \tty{DB} $<Zahl>$ \tty{DUP} (?) & Speicher byteweise reservieren \\
\hline
\tty{DSW} $<Zahl>$  & \tty{DW} $<Zahl>$ \tty{DUP} (?) & Speicher wortweise reservieren \\
\hline
\tty{DSD} $<Zahl>$  & \tty{DD} $<Zahl>$ \tty{DUP} (?) & Speicher langwortweise reservieren \\
\hline
\tty{\$MIN[IMUM]}   & \tty{MAXMODE OFF}         & folgender Code im Minimum-Modus \\
\hline
\tty{\$MAX[IMUM]}   & \tty{MAXMODE ON}          & folgender Code im Maximum-Modus \\
\hline
\tty{\$SYS[TEM]}    & \tty{SUPMODE ON}          & folgender Code im System-Modus \\
\hline
\tty{\$NOR[MAL]}    & \tty{SUPMODE OFF}         & folgender Code im User-Modus \\
\hline
\tty{\$NOLIST}      & \tty{LISTING OFF}         & Assemblerlisting ausschalten \\
\hline
\tty{\$LIST}        & \tty{LISTING ON}          & Assemblerlisting einschalten \\
\hline
\tty{\$EJECT}       & \tty{NEWPAGE}             & neue Seite im Listing beginnen \\
\hline
\end{tabular}\end{center}
\caption{"aquivalente Befehle TAS900$\leftrightarrow$AS\label{TabTAS900}}
\end{table*}

%%---------------------------------------------------------------------------

\section{TLCS-90}

Vielleicht fragt sich der eine oder andere, ob bei mir die Reihenfolge
durcheinandergekommen ist, es gab ja von Toshiba zuerst den 90er als
,,aufgebohrten Z80'' und danach den 900er als 16-Bit-Version.  Nun, ich
bin einfach "uber den 900er zum 90er gekommen (Danke, Oliver!).  Die
beiden Familien sind sich sehr artverwandt, nicht nur was ihre Syntax
angeht, sondern auch ihre Architektur.  Die Hinweise f"ur den 90er sind
daher eine Untermenge derer f"ur den 900er: Da Schieben, Inkrementieren
und Dekrementieren hier nur um eins m"oglich sind, braucht und darf diese
Eins auch nicht als erstes Argument hingeschrieben werden.  Bei den
Befehlen \tty{LDA, JP} und \tty{CALL} m"ochte Toshiba wieder die
Klammern um Speicheroperanden weglassen, bei AS m"ussen sie aber aus
Gr"unden der Orthogonalit"at gesetzt werden (der tiefere Grund ist
nat"urlich, da"s ich mir damit eine Sonderabfrage im Parser gespart habe,
aber das sagt man nicht so laut).
\par
Die TLCS-90er besitzen bereits prinzipiell einen Adre"sraum von 1
Mbyte, dieser Raum erschlie"st sich aber nur bei Datenzugriffen "uber
die Indexregister.  AS verzichtet daher auf eine Ber"ucksichtigung
der Bankregister und begrenzt den Adre"sraum f"ur Code auf 64 Kbyte.
Da der Bereich jenseits aber sowieso nur "uber indirekte Adressierung
erreichbar ist, sollte dies keine allzu gro"se Einschr"ankung darstellen.

%%---------------------------------------------------------------------------

\section{TLCS-870}

Schon wieder Toshiba...diese Firma ist im Augenblick wirklich sehr
produktiv!  Speziell dieser Spro"s der Familie (Toshibas Mikrokontroller
sind sich ja alle in Bin"arkodierung und Programmiermodell recht "ahnlich)
scheint auf den 8051-Markt abzuzielen: Die Methode, Bitstellen durch einen
Punkt getrennt an den Adre"sausdruck anzuh"angen, hatte ja beim 8051 ihren
Ursprung, f"uhrt jetzt aber auch genau zu den Problemen, die ich beim 8051
geahnt hatte: Der Punkt ist jetzt einerseits legales Zeichen in Symbolnamen,
andererseits aber auch Teil der Adre"ssyntax, d.h. AS mu"s Adresse und
Bitstelle trennen und einzeln weiterverarbeiten.  Diesen Interessenkonflikt
habe ich vorerst so gel"ost, da"s der Ausdruck von \bb{hinten} an nach
Punkten durchsucht wird und so der letzte Punkt als Trenner gilt, eventuelle
weitere Punkte werden dem Symbolnamen zugerechnet.  Es gilt weiterhin die
flehentliche Bitte, im eigenen Interesse auf Punkte in Symbolnamen zu
verzichten, sie f"uhren nur zu Verwirrungen:
\begin{verbatim}
        LD      CF,A.7  ; Akku Bit 7 nach Carry
        LD      C,A.7   ; Konstante A.7 nach Register C
\end{verbatim}

%%---------------------------------------------------------------------------

\section{TLCS-47}

Mit dieser 4-Bit-Prozessorfamilie d"urfte wohl das unter Ende dessen
erreicht sein, was AS unterst"utzen kann.  Neben dem \tty{ASSUME}-Befehl
f"ur das Datenbankregister (siehe dort) ist eigentlich nur ein Detail
erw"ahnenswert: im Daten- und I/O-Segment werden keine Bytes, sondern
Nibbles reserviert (eben 4-Bitter...).  Die Sache funktioniert "ahnlich
wie das Bitdatensegment beim 8051, wo ein \tty{DB} ja nur einzelne Bit
reserviert, nur da"s es hier eben Nibbles sind.
\par
Toshiba hat f"ur diese Prozessorfamilie einen ,,erweiterten Befehlssatz''
in Makroform definiert, um das Arbeiten mit diesem doch recht
beschr"ankten Befehlssatz zu erleichtern.  Im Fall von AS ist er in der
Datei STDDEF47.INC definiert.  Einige Befehle, deren makrom"a"sige
Realisierung nicht m"oglich war, sind allerdings ,,eingebaut'' und stehen
daher auch ohne die Include-Datei zur Verf"ugung:
\begin{itemize}
\item{der \tty{B}-Befehl, der die jeweils optimale Version des
      Sprungbefehls (\tty{BSS, BS oder BSL}) automatisch w"ahlt;}
\item{\tty{LD} in der Variante HL mit immediate;}
\item{\tty{ROLC} und \tty{RORC} mit einer Schiebeamplitude $>$1.}
\end{itemize}

%%---------------------------------------------------------------------------

\section{TLCS-9000}

Hier ist es zum ersten Mal passiert, da"s ich einen Prozessor in AS
implementiert habe, der zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht auf dem
Markt war.  Toshiba hat sich leider auch vorl"aufig dazu entschieden,
diesen Prozessor ,,auf Eis'' zu legen, bis auf weiteres wird es also
auch kein Silizium geben.  Das hat nat"urlich zur Folge, da"s dieser Teil
\begin{description}
\item[1.]{ein ,,Paper-Design'' ist, d.h. noch nicht praktisch getestet
          wurde und}
\item[2.]{Die Unterlagen, die ich zum 9000er hatte \cite{Tosh9000},
          noch vorl"aufig waren, also noch nicht bis ins letzte Klarheit
          lieferten.}
\end{description}
Fehler in diesem Teil sind also durchaus noch m"oglich (und werden
nat"urlich bereinigt, wenn es denn einmal gehen sollte!).  Zumindest
die Handvoll Beispiele in \cite{Tosh9000} werden aber richtig "ubersetzt.

%%---------------------------------------------------------------------------

\section{29xxx}

Wie schon beim \tty{ASSUME}-Befehl beschrieben, kann AS mit der Kenntnis
"uber den Inhalt des RBP-Registers feststellen, ob im User-Modus
auf gesperrte Register zugegriffen wird.  Diese F"ahigkeit
beschr"ankt sich nat"urlich auf direkte Zugriffe (also nicht, wenn
die Register IPA...IPC benutzt werden), und sie hat noch einen
weiteren Haken: da lokale Register (also solche mit Nummern$>$127)
relativ zum Stackpointer adressiert werden, die Bits in RBP sich
aber immer auf absolute Nummern beziehen, wird die Pr"ufung f"ur
lokale Register NICHT durchgef"uhrt.  Eine Erweiterung auf lokale
Register w"urde bedingen, da"s AS zu jedem Zeitpunkt den absoluten
Wert von SP kennt, und das w"urde sp"atestens bei rekursiven
Unterprogrammen scheitern...

%%---------------------------------------------------------------------------

\section{80C16x}

Wie in der Erkl"arung des \tty{ASSUME}-Befehls schon erl"autert, versucht
AS, dem Programmierer die Tatsache, da"s der Prozessor mehr physikalischen
als logischen Speicher hat, soweit als m"oglich zu verbergen.  Beachten
Sie aber, da"s die DPP-Register \bb{nur} Datenzugriffe betreffen und auch dort
nur absolute Adressierung, also weder indirekte noch indizierte Zugriffe,
da AS ja nicht wissen kann, wie die berechnete Adresse zur Laufzeit
aussehen wird...Bei Codezugriffen arbeitet die Paging-Einheit leider nicht,
man mu"s also explizit mit langen oder kurzen \tty{CALL}s, \tty{JMP}s oder
\tty{RET}s arbeiten.  Zumindest bei den ,,universellen'' Befehlen \tty{CALL}
und \tty{JMP} w"ahlt AS automatisch die k"urzeste Form, aber sp"atestens
beim \tty{RET} sollte man wissen, woher der Aufruf kam.  Prinzipiell
verlangen \tty{JMPS} und \tty{CALLS} dabei, da"s man Segment und Adresse
getrennt angibt, AS ist jedoch so geschrieben, da"s er eine Adresse selber
zerlegen kann, z.B.
\begin{verbatim}
        jmps    12345h
\end{verbatim}
anstelle von
\begin{verbatim}
        jmps    1,2345h
\end{verbatim}
Leider sind nicht alle Effekte der chipinternen Instruktions-Pipeline
versteckt: Werden CP (Registerbankadresse), SP (Stack) oder eines der
Paging-Register ver"andert, so steht der neue Wert noch nicht f"ur den
n"achsten Befehl zur Verf"ugung.  AS versucht, solche Situationen zu
erkennen und gibt im Falle eines Falles eine Warnung aus.  Aber auch
diese Mimik greift nur bei direkten Zugriffen.
\par
Mit \tty{BIT} definierte Bits werden intern in einem 13-Bit-Wort abgelegt,
wobei die Bitadresse in Bit 4..11 liegt und die Bitnummer in den unteren
vier Bits.  Diese Anordnung erlaubt es, das n"achsth"ohere bzw.
n"achstniedrigere Bit durch Inkrementieren bzw. Dekrementieren anzusprechen.
Bei expliziten Bitangaben mit Punkt funktioniert das aber nicht "uber
Wortgrenzen hinaus.  So erzeugt folgender Ausdruck eine
Wertebereichs"uberschreitung:
\begin{verbatim}
        bclr    r5.15+1
\end{verbatim}
Hier mu"s ein \tty{BIT} her:
\begin{verbatim}
msb     bit     r5.15
        .
        .
        .
        bclr    msb+1
\end{verbatim}
F"ur den 80C167/165/163 ist der SFR-Bereich verdoppelt worden; da"s ein Bit im
zweiten Teil liegt, wird durch ein gesetztes Bit 12 vermerkt.  Leider
hatte Siemens bei der Definition des 80C166 nicht vorausgesehen, da"s
256 SFRs (davon 128 bitadressierbar) f"ur Nachfolgechips nicht reichen
w"urden. So w"are es unm"oglich, den zweiten SFR-Bereich von F000H..F1DFH
mit kurzen Adressen oder Bitbefehlen zu erreichen, h"atten die Entwickler
nicht einen Umschaltbefehl eingebaut:
\begin{verbatim}
        EXTR    #n
\end{verbatim}
Dieser Befehl bewirkt, da"s f"ur die n"achsten \tty{n} Befehle (0$<$\tty{n}$<$5)
anstelle des normalen der erweiterte SFR-Bereich angesprochen werden kann.
AS erzeugt bei diesm Befehl nicht nur den passenden Code, sondern setzt
intern ein Flag, da"s f"ur die n"achsten \tty{n} Befehle nur Zugriffe auf den
erweiterten SFR-Bereich zul"a"st.  Da d"urfen nat"urlich keine Spr"unge
dabei sein... Bits aus beiden Bereichen lassen sich nat"urlich jederzeit
definieren, ebenso sind komplette Register aus beiden SFR-Bereichen
jederzeit mit absoluter Adressierung erreichbar.  Nur die kurze bzw.
Bitadressierung geht immer nur abwechselnd, Zuwiderhandlungen werden
mit einer Fehlermeldung geahndet.
\par
"Ahnlich sieht es mit den Pr"afixen f"ur absolute bzw. indirekte
Adressierung aus: Da aber sowohl Argument des Pr"afixes als auch der
Adre"sausdruck nicht immer zur "Ubersetzungszeit bestimmbar sind, sind
die Pr"ufungsm"oglichkeiten durch AS sehr eingeschr"ankt, weshalb er es
auch bei Warnungen bel"a"st...im einzelnen sieht das folgenderma"sen aus:
\begin{itemize}
\item{feste Vorgabe einer 64K-Bank mittels \tty{EXTS} oder \tty{EXTSR}:
      Im Adre"sausdruck werden direkt die unteren 16 Bit der Zieladresse
      eingesetzt.  Haben sowohl Pr"afix als auch Befehl einen konstanten
      Operanden, so wird "uberpr"uft, ob Pr"afixargument und Bit 16..23 der
      Zieladresse identisch sind.}
\item{feste Vorgabe einer 16K-Seite mittels \tty{EXTP} oder \tty{EXTPR}:
      Im Adre"sausdruck werden direkt die unteren 14 Bit der Zieladresse
      eingesetzt.  Bit 14 und 15 bleiben konstant 0, da sie in diesem Modus
      nicht vom Prozessor ausgewertet werden.  Haben sowohl Pr"afix als
      auch Befehl einen konstanten Operanden, so wird "uberpr"uft, ob
      Pr"afixargument und Bit 14..23 der Zieladresse identisch sind.}
\end{itemize}
Damit das etwas klarer wird, ein Beispiel (die DPP-Register haben
die Reset-Vorbelegung) :
\begin{verbatim}
       extp     #7,#1           ; Bereich von 112K..128K
       mov      r0,1cdefh       ; ergibt Adresse 0defh im Code
       mov      r0,1cdefh       ; -->Warnung
       exts     #1,#1           ; Bereich von 64K..128K
       mov      r0,1cdefh       ; ergibt Adresse 0cdefh im Code
       mov      r0,1cdefh       ; -->Warnung
\end{verbatim}

%%---------------------------------------------------------------------------

\section{PIC16C5x/16C8x}

"Ahnlich wie die MCS-48-Familie teilen auch die PICs ihren
Programmspeicher in mehrere B"anke auf, da im Opcode nicht gen"ugend Platz
f"ur die vollst"andige Adresse war.  AS verwendet f"ur die Befehle \tty{CALL}
und \tty{GOTO} die gleiche Automatik, d.h. setzt die PA-Bits im
Statuswort entsprechend Start- und Zieladresse.  Im Gegensatz zu den 48ern
ist dieses Verfahren hier aber noch deutlich problematischer:
\begin{enumerate}
\item{Die Befehle sind nicht mehr nur ein Wort, sondern bis zu drei Worten
      lang, k"onnen also nicht mehr in jedem Fall mit einem bedingten Sprung
      "ubergangen werden.}
\item{Es ist m"oglich, da"s der Programmz"ahler beim normalen
      Programmfortgang eine Seitengrenze "uberschreitet.  Die vom Assembler
      angenommene Belegung der PA-Bits stimmt dann nicht mehr mit der
      Realit"at "uberein.}
\end{enumerate}
Bei den Befehlen, die das Register W mit einem anderen Register
verkn"upfen, mu"s normalerweise als zweiter Parameter angegeben werden, ob
das Ergebnis in W oder im Register abgelegt werden soll.  Bei diesem
Assembler ist es erlaubt, den zweiten Parameter wegzulassen.  Welches Ziel
dann angenommen werden soll, h"angt vom Typ des Befehls ab: bei un"aren
Operationen wird defaultm"a"sig das Ergebnis zur"uck ins Register gelegt.
Diese Befehle sind:
\begin{quote}
{\tt COMF, DECF, DECFSZ, INCF, INCFSZ, RLF, RRF} und {\tt SWAPF}
\end{quote}
Die anderen Befehle betrachten W defaultm"a"sig als Akkumulator, zu dem ein
Register verkn"upft wird:
\begin{quote}
{\tt ADDWF, ANDWF, IORWF, MOVF, SUBWF} und {\tt XORWF}
\end{quote}
\par
Die von Microchip vorgegebene Schreibweise f"ur Literale ist ziemlich
abstrus und erinnert an die auf IBM 360/370-Systemen "ubliche Schreibweise
(Gr"u"se aus Neandertal...).  Um nicht noch einen Zweig in den Parser
einf"ugen zu m"ussen, sind bei AS Konstanten in
Motorola-Syntax zu schreiben (wahlweise auch Intel oder C im \tty{RELAXED}-Modus).
\par
Dem Assembler liegt die Include-Datei STDDEF16.INC bei, in der die Adressen
der Hardware-Register und Statusbits verewigt sind.  Daneben enth"alt sie
eine Liste von ,,Befehlen'', die der Microchip-Assembler als Makro
implementiert.  Bei der Benutzung dieser Befehlsmakros ist gro"se Vorsicht
angebracht, da sie mehrere Worte lang sind und sich somit nicht "uberspringen
lassen!!

%%---------------------------------------------------------------------------

\section{PIC17C4x}

F"ur diese Prozessoren gelten im wesentlichen die gleichen Hinweise wie
f"ur ihre kleinen Br"uder, mit zwei Ausnahmen: Die zugeh"orige Include-Datei
enth"alt nur Registerdefinitionen, und die Probleme bei Sprungbefehlen
sind deutlich kleiner.  Aus der Reihe f"allt nur \tty{LCALL}, der einen
16-Bit-Sprung erlaubt.  Dieser wird mit folgendem ,,Makro'' "ubersetzt:
\begin{verbatim}
        MOVLW   <Adr15..8>
        MOWF    3
        LCALL   <Adr0..7>
\end{verbatim}

%%---------------------------------------------------------------------------

\section{ST6}

Diese Prozessoren k"onnen das Code-ROM seitenweise in den Datenbereich
einblenden.  Weil ich nicht die ganze Mimik des \tty{ASSUME}-Befehles
hier wiederk"auen m"ochte, verweise ich auf das entsprechende Kapitel
(\ref{ST6Assume}), in dem steht, wie man mit diesem Befehl einigerma"sen
unfallfrei Konstanten aus dem ROM lesen kann.
\par
Bei n"ahererer Betrachtung des Befehlssatzes fallen einige eingebaute
,,Makros'' auf.  Die Befehle, die mir aufgefallen sind (es gibt aber
vielleicht noch mehr...), sind in Tabelle \ref{TabHid62} aufgelistet.
\par
\begin{table*}[htbp]
\begin{center}\begin{tabular}{|l|l|}
\hline
Befehl   & in Wirklichkeit \\
\hline
\hline
\tty{CLR A}    & \tty{SUB A,A} \\
\tty{SLA A}    & \tty{ADD A,A} \\
\tty{CLR adr}  & \tty{LDI adr,0} \\
\tty{NOP}      & \tty{JRZ PC+1} \\
\hline
\end{tabular}\end{center}
\caption{versteckte Makros im ST6225-Befehlssatz\label{TabHid62}}
\end{table*}
Insbesondere der letztere Fall verbl"ufft doch etwas...
Leider fehlen aber einige Anweisungen wirklich.  So gibt es z.B. zwar einen
\tty{AND}-Befehl, aber kein \tty{OR}...von \tty{XOR} gar nicht zu
reden.  In der Datei  STDDEF62.INC finden sich deshalb neben den Adressen
der SFRs noch einige Makros zur Abhilfe.
\par
Der Original-Assembler AST6 von SGS-Thomson verwendet teilweise andere
Pseudobefehle als AS.  Au"ser der Tatsache, da"s AS Pseudobefehle nicht
mit einem vorangestellten Punkt kennzeichnet, sind folgende Befehle
identisch:
\begin{verbatim}
  ASCII, ASCIZ, BLOCK, BYTE, END, ENDM, EQU, ERROR, MACRO,
  ORG, TITLE, WARNING
\end{verbatim}
Tabelle \ref{TabAST6} zeigt die AST6-Befehle, zu denen analoge in AS
existieren.
\par
\begin{table*}[htbp]
\begin{center}\begin{tabular}{|l|l|l|}
\hline
AST6           &   AS                & Bedeutung/Funktion \\
\hline
\hline
\tty{.DISPLAY} &  \tty{MESSAGE}               & Meldung ausgeben \\
\hline
\tty{.EJECT}   &  \tty{NEWPAGE}               & neue Seite im Listing \\
\hline
\tty{.ELSE}    &  \tty{ELSEIF}                & bed. Assemblierung \\
\hline
\tty{.ENDC}    &  \tty{ENDIF}                 & bed. Assemblierung \\
\hline
\tty{.IFC}     &  \tty{IF...}                 & bed. Assemblierung \\
\hline
\tty{.INPUT}   &  \tty{INCLUDE}               & Include-Datei einbinden \\
\hline
\tty{.LIST}    &  \tty{LISTING}, \tty{MACEXP} & Listing-Einstellung \\
\hline
\tty{.PL}      &  \tty{PAGE}                  & Seitenl"ange Listing \\
\hline
\tty{.ROMSIZE} &  \tty{CPU}                   & Zielprozessor einstellen \\
\hline
\tty{.VERS}    &  \tty{VERSION} (Symbol)      & Version abfragen \\
\hline
\tty{.SET}     &  \tty{EVAL}                  & Variablen neu setzen \\
\hline
\end{tabular}\end{center}
\caption{"aquivalente Befehle AST6$\leftrightarrow$AS\label{TabAST6}}
\end{table*}

%%---------------------------------------------------------------------------

\section{ST7}

In \cite{ST7Man} ist der '.w'-Postfix f"ur 16-Bit-Adressen nur f"ur
speicherindirekte Operanden definiert, um zu vermerken, da"s auf einer
Zeropageadresse eine 16-bittige Adresse liegt; AS unterst"utzt ihn jedoch
zus"atzlich auch f"ur absolute Adressen oder Displacements in indizierter
Adressierung, um trotz eines nur 8 Bit langen Wertes (0..255) ein
16-bittiges Displacement zu erzeugen.

%%---------------------------------------------------------------------------

\section{ST9}

Die Bitadressierungsm"oglichkeiten des ST9 sind relativ eingeschr"ankt: 
Mit Ausnahme des \tty{BTSET}-Befehls ist es nur m"oglich, auf Bits innerhalb
des aktuellen Arbeitsregistersatzes zuzugreifen.  Eine Bit-Adresse
sieht also folgenderma"sen aus:
\begin{verbatim}
  rn.[!]b
\end{verbatim}
wobei \verb?!? eine optionale Invertierung eines Quelloperanden bedeutet.  
Wird ein Bit symbolisch mittels des \tty{BIT}-Befehles definiert, so wird 
die Registernummer im Symbolwert in Bit 7..4, die Bitnummer in Bit 
3..1 und eine optionale Invertierung in Bit 0 vermerkt.  AS unterscheidet
direkte und symbolische Bitangaben am Fehlen eines Punktes,
der Name eines Bitsymboles darf also keinen Punkt enthalten, obwohl
sie an sich zul"assig w"aren.  Es ist auch zul"assig, bei der Referenzierung
von Bitsymbolen diese zu nachtr"aglich zu invertieren:
\begin{verbatim}
bit2    bit     r5.3
        .
        .
        bld	r0.0,!bit2
\end{verbatim}
Auf diese Weise ist es auch m"oglich, eine inverse Definition nachtr"aglich 
wieder aufzuheben.
\par
Bitdefinitionen finden sich in gro"ser Zahl in der Include-Datei
REGST9.INC, in der die Register- und Bitnamen aller On-Chip-Peripherie
beschrieben sind.  Beachten Sie jedoch, da"s deren Nutzung
nur m"oglich ist, wenn die Arbeitsregisterbank vorher auch auf diese
Register ausgerichtet wurde!
\par
Im Gegensatz zu der zum AST9 von SGS-Thomson geh"orenden Definitionsdatei
sind f"ur AS die Namen der Peripherieregister nur als allgemeine
Registernamen definiert (\tty{R...}), nicht auch noch als Arbeitsregister
(\tty{r...}).  Dies ist so, weil AS Geschwindigkeitsgr"unden keine 
Aliasnamen f"ur Register definieren kann.

%%---------------------------------------------------------------------------

\section{6804}

Eigentlich habe ich diesen Prozessor ja nur eingebaut, um mich "uber
das seltsame Gebaren von SGS-Thomson zu beklagen: Als ich das
6804-Datenbuch zum ersten Mal in die Hand bekam, f"uhlte ich mich ob des
etwas ,,unvollst"andigen'' Befehlssatzes und der eingebauten Makros
spontan an die ST62-Serie vom gleichen Hersteller erinnert.  Ein
genauerer Vergleich der Opcodes f"orderte erstaunliches zu Tage:
Ein 6804-Opcode ergibt sich durch Spiegelung aller Bits im entsprechenden
ST62-OpCode!  Thomson hat hier also offensichtlich etwas
Prozessorkern-Recycling betrieben...wogegen ja auch nichts einzuwenden
w"are, wenn nicht so eine Verschleierungstaktik betrieben werden w"urde:
andere Peripherie, Motorola- anstelle Zilog-Syntax sowie das h"a"sliche
Detail, in Opcodes enthaltene Argumente (z.B. Bitfelder mit Displacements)
\bb{nicht} zu drehen. Letzterer Punkt hat mich auch nach l"angerem "Uberlegen
dazu bewogen, den 6804 doch in AS aufzunehmen.  Ich wage "ubrigens keine
Spekulationen, welche Abteilung bei Thomson von welcher abgekupfert hat...
\par
Im Gegensatz zur ST62-Version enth"alt die Include-Datei f"ur den
6804 keine Makros, die die L"ucken im Befehlssatz etwas ,,auspolstern''
sollen.  Dies "uberlasse ich dem geneigten Leser als Finger"ubung!

%%---------------------------------------------------------------------------

\section{TMS3201x}

Offensichtlich ist es Ehrgeiz jedes Prozessorherstellers, seine eigene
Notation f"ur Hexadezimalkonstanten zu erfinden.  Texas Instruments
war bei diesen Prozessoren besonders originell: ein vorangestelltes
$>$-Zeichen!  Die "Ubernahme dieses Formates in AS h"atte zu schweren
Konflikten mit den Vergleichs-und Schiebeoperatoren von AS im Formelparser
gef"uhrt.  Ich habe mich deshalb f"ur die Intel-Notation entschieden, zu
der sich TI bei der 340x0-Serie und den 3201x-Nachfolgern ja dann auch
durchgerungen hat...
\par
Leider hat das Instruktionswort dieser Prozessoren nicht gen"ugend Bits,
um bei direkter Adressierung alle 8 Bits zu enthalten, weshalb der
Datenadre"sraum logisch in 2 B"anke zu 128 W"ortern gespalten ist.  AS
verwaltet diesen als ein durchgehendes Segment von 256 W"ortern und
l"oscht bei direkten Zugriffen automatisch das Bit 7 (Ausnahme: Befehl
\tty{SST}, der nur in die obere Bank schreiben kann). Der Programmierer
ist daf"ur erforderlich, da"s das Bank-Bit stets den richtigen Wert hat!
\par
Ein weiterer, nur sehr versteckt im Datenbuch stehender Hinweis: Die
\tty{SUBC}-Anweisung ben"otigt zur Ausf"uhrung intern mehr als einen
Takt, das Steuerwerk arbeitet jedoch schon an dem n"achsten Befehl weiter.
Im auf ein \tty{SUBC} folgenden Befehl darf deshalb nicht auf den
Akkumulator zugegriffen werden.  AS nimmt hier \bb{keine} Pr"ufung vor!

%%---------------------------------------------------------------------------

\section{TMS320C2x}

Da ich nicht selber diesen Codegenerator geschrieben habe (was nichts an
seiner Qualit"at mindert), kann ich nur kurz hier umrei"sen, wieso es
Befehle gibt, bei denen ein vorangestelltes Label als untypisiert, d.h.
keinem Adre"sraum zugeordnet, gespeichert wird:  Der 20er der TMS-Reihe
kennt sowohl ein 64 Kbyte gro"ses Code- als auch Datensegment.  Je nach
externer Beschaltung kann man dabei Code- und Datenbereiche "uberlappen,
um z.B. Konstanten im Codebereich zu abzulegen und auf diese als Daten
zuzugreifen (Ablage im Code ist notwendig, weil "altere AS-Versionen davon
ausgehen, da"s ein Datensegment aus RAM besteht, das in einem
Standalone-System nach dem Einschalten keinen definierten Inhalt hat und
verweigern in Segmenten au"ser Code deshalb die Ablage von Daten).  Ohne
dieses Feature w"urde AS nun jeden Zugriff auf die abgelegten Daten mit
einer Warnung (,,Symbol aus falschem Segment'') quittieren.  Im einzelnen
erzeugen folgende Pseudobefehle untypisierte Labels:
\begin{quote}
  {\tt BSS, STRING, RSTRING, BYTE, WORD , LONG, FLOAT \\
  DOUBLE, EFLOAT, BFLOAT} und {\tt TFLOAT}
\end{quote}
Sollten doch einmal typisierte Labels gew"unscht sein, so kann man sich
behelfen, indem man das Label in eine getrennte Zeile vor dem Pseudobefehl
schreibt.  Umgekehrt kann man einen der anderen Pseudobefehle mit einem
typenlosen Label versehen, indem man vor dem Befehl das Label mit
\begin{verbatim}
<Name>  EQU     $
\end{verbatim}
definiert.

%%---------------------------------------------------------------------------

\section{TMS320C3x}

Die gr"o"sten Magenschmerzen bei diesem Prozessor hat mir die Syntax
paralleler Befehle bereitet, die auf zwei Zeilen verteilt werden,
wobei beide Befehle an sich auch sequentiell ausgef"uhrt werden k"onnen.
Deshalb erzeugt AS zuerst den Code f"ur die einzelne erste Operation,
wenn er dann in der zweiten Zeile erkennt, da"s eine parallele Aweisung
vorliegt, wird der zuerst erzeugte Code durch den neuen ersetzt.
Im Listing kann man dies daran erkennen, da"s der Programmz"ahler
nicht weiterl"auft und in der zweiten Zeile anstelle eines Doppelpunktes
ein \tty{R} vor dem erzeugten Code steht.
\par
Bez"uglich der doppelten senkrechten Striche und ihrer Position in der
Zeile ist man nicht ganz so flexibel wie beim TI-Assembler: Entweder
man schreibt sie anstelle eines Labels (d.h. in der ersten Spalte oder
mit einem angeh"angten Doppelpunkt, das ist aber nicht mehr 
TI-kompatibel...) oder direkt vor den zweiten Befehl ohne Leerzeichen, 
sonst bekommt der Zeilenparser von AS Probleme und h"alt die Striche
f"ur das Mnemonic.

%%---------------------------------------------------------------------------

\section{TMS9900}

Wie bei den meisten "alteren Prozessorfamilien auch, hatte TI seinerzeit
ein eigenes Format zur Schreibweise von Hexadezimal- und Bin"arkonstanten
verwendet, anstelle deren AS die normale, heute auch bei TI
gebr"auchliche Intel-Notation verwendet.  

Die TI-Syntax f"ur Register erlaubt es, da"s anstelle eines echten Namens
(entweder \tty{Rx} oder \tty{WRx}) auch eine einfache Integer-Zahl
zwischen 0 und 15 benutzt werden kann.  Dies hat zwei Folgen:
\begin{itemize}
\item{\tty{R0...R15} bzw. \tty{WR0..WR15} sind einfache, vordefinierte
      Integersymbole mit den Werten 0..15, und die Definition von
      Registeraliasen funktioniert "uber schlichte \tty{EQUs}.}
\item{Im Gegensatz zu einigen anderen Prozessoren kann ich nicht das
      zus"atzliche AS-Feature anbieten, da"s das Kennzeichen f"ur
      absolute Adressierung (hier ein Klammeraffe) weggelassen werden
      darf.  Da ein fehlendes Kennzeichen hier aber Registernummern (im
      Bereich 0 bis 15) bedeuten w"urde, war das hier nicht m"oglich.}
\end{itemize}
Weiterhin wechselt TI mit der Registerbezeichnung zwischen \tty{Rx} und
\tty{WRx}...vorerst ist beides zugelassen.

%%---------------------------------------------------------------------------

\section{TMS70Cxx}

Diese Prozessorreihe geh"ort noch zu den "alteren, von TI entwickelten
Reihen, und deswegen benutzt TI in ihren eigenen Assemblern noch die
herstellereigene Syntax f"ur hexadezimale und bin"are Konstanten
(vorangestelltes $<$ bzw. ?).  Da das in AS aber so nicht machbar ist, wird
defaultm"a"sig die Intel-Syntax verwendet.  Auf diese ist Texas bei den
Nachfolgern dieser Familie, n"amlich den 370ern auch umgestiegen.  Beim
genaueren Betrachten des Maschinenbefehlssatzes stellt man fest, da"s
ca. 80\% der 7000er-Befehle bin"ar aufw"artskompatibel sind, und auch die 
Assemblersyntax ist fast gleich - aber eben nur fast.  Bei der Erweiterung
des 7000er-Befehlssatzes hat TI n"amlich auch gleich die Chance genutzt,
die Syntax etwas zu vereinheitlichen und zu vereinfachen.  Ich habe mich
bem"uht, einen Teil dieser "anderungen auch in die 7000er Syntax
einflie"sen zu lassen:
\begin{itemize}
\item{Anstelle eines Prozentzeichens zur Kennzeichnung von
      unmittelbarer Adressierung darf auch das allgemein bekanntere Doppelkreuz
      verwendet werden.}
\item{Wenn bei den Befehlen \tty{AND, BTJO, BTJZ, MOV, OR} und
      \tty{XOR} eine Port-Adresse (\tty{P...}) als Quelle oder Ziel
      benutzt wird, ist es nicht notwendig, die Mnemonic-Form mit explizit
      angeh"angtem \tty{P} zu benutzen - die allgemeine Form reicht genauso
      aus.}
\item{Der vorangestelle Klammeraffe f"ur absolute oder B-indizierte 
      Adressierung darf weggelassen werden.}
\item{Anstelle des \tty{CMPA}-Befehls darf auch einfach
      \tty{CMP} mit \tty{A} als Ziel benutzt werden.}
\item{Anstelle \tty{LDA} oder \tty{STA} darf auch einfach der \tty{MOV}-Befehl
      mit \tty{A} als Ziel bzw. Quelle benutzt werden.}
\item{Anstelle des \tty{MOVD}-Befehls darf auch \tty{MOVW} benutzt werden.}
\item{Anstelle von \tty{RETS} oder \tty{RETI} darf auch verk"urzt
      \tty{RTS} bzw. \tty{RTI} geschrieben werden.}
\item{\tty{TSTA} bzw. \tty{TSTB} d"urfen auch als \tty{TST A} bzw. \tt{TST
      B} geschrieben werden.}
\item{\tty{XCHB B} ist als Alias f"ur \tty{TSTB} zugelassen.}
\end{itemize}
Wichtig - diese Varianten sind nur beim TMS70Cxx zugelassen - entsprechende
7000er-Varianten sind bei den 370ern {\em nicht} erlaubt!

%%---------------------------------------------------------------------------

\section{TMS370xxx}

Obwohl diese Prozessoren keine speziellen Befehle zur Bitmanipulation
besitzen, wird mit Hilfe des Assemblers und des \tty{DBIT}-Befehles
(siehe dort) die Illusion erzeugt, als ob man einzelne Bits manipulieren
w"urde.  Dazu wird beim \tty{DBIT}-Befehl eine Adresse mit einer
Bitposition zusammengefa"st und in einem Symbol abgelegt, das man dann
als Argument f"ur die Pseudobefehle \tty{SBIT0, SBIT1, CMPBIT, JBIT0}
und \tty{JBIT1} verwenden kann.  Diese werden in die Befehle
\tty{OR, AND, XOR, BTJZ} und \tty{BTJO} mit einer passenden Bitmaske
"ubersetzt.
\par
An diesen Bit-Symbolen ist "uberhaupt nichts geheimnisvolles, es handelt
sich um schlichte Integerwerte, in deren unterer H"alfte die
Speicheradresse und in deren oberer H"alfte die Bitstelle gespeichert
wird.  Man k"onnte sich seine Symbole also auch ohne weiteres selber
basteln:
\begin{verbatim}
defbit  macro   name,bit,adr
name    equ     adr+(bit<<16)
        endm
\end{verbatim}
aber mit dieser Schreibweise erreicht man nicht den \tty{EQU}-artigen Stil,
den Texas vorgegeben hat (d.h. das zu definierende Symbol steht anstelle
eines Labels).  ACHTUNG!  Obwohl \tty{DBIT} eine beliebige Adresse
zul"a"st, k"onnen f"ur die Pseudobefehle nur die Adressen 0..255 und
1000h..10ffh verwendet werden, eine absolute Adressierungsart kennt
der Prozessor an dieser Stelle nicht...

%%---------------------------------------------------------------------------

\section{MSP430}
\label{MSPSpec}

Der MSP430 wurde als RISC-Prozessor mit minimalem Stromverbrauch 
konzipiert.  Aus diesem Grund ist der Satz von Befehlen, die der
Prozessor in Hardware versteht, auf das absolut notwendige reduziert 
worden (da RISC-Prozessoren keinen Mikrocode besitzen, mu"s jeder 
Befehl mit zus"atzlichem Silizium implementiert werden und erh"oht so
den Stromverbrauch).  Eine Reihe von Befehlen, die bei anderen 
Prozessoren in Hardware gegossen wurden, werden beim MSP durch eine 
Emulation mit anderen Befehlen realisiert.  Bei AS finden sich diese 
Befehle mit in der Datei \tty{REGMSP.INC}.  Wer diese Datei nicht 
einbindet, wird bei "uber der H"alfte der insgesamt von TI definierten 
Befehle Fehlermeldungen bekommen!!

%%---------------------------------------------------------------------------

\section{COP8 \& SC/MP}
\label{COP8Spec}

Leider Gottes hat sich auch National dazu entschieden, als 
Schreibweise f"ur nichtdezimale Integer-Konstanten die von 
IBM-Gro"srechnern bekannte (und von mir vielgeha"ste) Variante 
\verb!X'...! zu benutzen.  Das geht nat"urlich (wie immer) nicht.  
Zum Gl"uck scheint der ASMCOP aber auch die C-Variante zuzulassen, 
und diese wurde deshalb der Default f"ur die COPs...

%%---------------------------------------------------------------------------

\section{SC144xxx}
\label{SC144xxspec}

Original gab es f"ur diese Reihe von DECT-Controllern mit relativ
einfachem Befehlssatz nur einen sehr schlichten Assembler von National
selber.  Ein Assembler von IAR Systems ist angek"undigt, aber noch nicht
erh"altlich.  Da die Entwicklungstools von IAR allerdings auch nach
M"oglichkeit CPU-unabh"angig angelegt sind, kann man anhand erh"altlicher
Zielplattformen in ungef"ahr absch"atzen, wie dessen Pseudobefehle
aussehen werden, und damit im Blick sind die (wenigen) SC144xx-spezifisch
realisierten Befehle {\tt DC, DC8, DW16, DS, DS8, DS16, DW} angelegt. Bei
Befehlen, die bereits im AS-Kern angelegt sind, wollte ich nat"urlich
nicht das Rad neu erfinden, deshalb hier eine Tabelle mit "Aquivalenzen:

Die Befehle \tty{ALIGN, END, ENDM, EXITM, MACRO, ORG, RADIX, SET} und
\tty{REPT} exisieren sowohl bei IAR als auch AS und haben gleiche
Bedeutung.  Bei folgenden Befehlen mu"s man umstellen:

\begin{table*}[htb]
\begin{center}\begin{tabular}{|l|l|l|}
\hline
IAR & AS & Funktion\\
\hline
\hline
\tty{\#include} & \tty{include} & Include-Datei einbinden \\
\tty{\#define} & \tty{SET, EQU} & Symbole definieren \\
\tty{\#elif, ELIF, ELSEIF} & \tty{ELSEIF} & Weiterer Zweig einer IF-Kette \\
\tty{\#else, ELSE} & \tty{ELSE} & Letzter Zweig einer IF-Kette \\ 
\tty{\#endif, ENDIF} & \tty{ENDIF} & Beendet eine IF-Kette \\
\tty{\#error} & \tty{ERROR, FATAL} & Fehlermeldung erzeugen \\
\tty{\#if, IF} & \tty{IF} & Beginn einer IF-Kette\\
\tty{\#ifdef} & \tty{IFDEF} & Symbol definiert ? \\
\tty{\#ifndef} & \tty{IFNDEF} & Symbol nicht definiert ? \\
\tty{\#message} & \tty{MESSAGE} & Nachricht ausgeben \\
\tty{=, DEFINE, EQU} & \tty{=, EQU} & Feste Wertzuweisung \\
\tty{EVEN} & \tty{ALIGN 2} & Programmz"ahler gerade machen \\
\tty{COL, PAGSIZ} & \tty{PAGE} & Seitengr"o"se f"ur Listing setzen \\
\tty{ENDR} & \tty{ENDM} & Ende einer REPT-Struktur \\
\tty{LSTCND, LSTOUT} & \tty{LISTING} & Umfang des Listings steuern \\
\tty{LSTEXP, LSTREP} & \tty{MACEXP} & Expandierte Makros anzeigen? \\
\tty{LSTXRF} & \verb!<Kommandozeile>! & Querverweisliste erzeugen \\
\tty{PAGE} & \tty{NEWPAGE} & Neue Seite im Listing \\
\tty{REPTC} & \tty{IRPC} & Repetition mit Zeichenersetzung \\
\hline
\end{tabular}\end{center}
\end{table*}

Keine direkte Entsprechung gibt es f"ur die Befehle {\tt CASEON, CASEOFF,
LOCAL, LSTPAG, \#undef} und {\tt REPTI}.

Ein direktes "Aquivalent der Pr"aprozessorbefehle ist nat"urlich nicht
m"oglich, solange AS keinen C-artigen Pr"aprozessor besitzt.  C-artige
Kommentare sind im Moment leider auch nicht m"oglich.  Achtung: Wer
IAR-Codes f"ur AS umsetzt, mu"s die Pr"aprozessorstatements nicht nur
umwandeln, sondern auch aus Spalte 1 herausbewegen, da bei AS in Spalte 1
nur Labels stehen d"urfen!

%%---------------------------------------------------------------------------

\section{75K0}
\label{75K0Spec}

Wie bei einigen anderen Prozessoren auch, kennt die Assemblersprache
der 75er von NEC Pseudo-Bitoperanden, d.h. man kann einem Symbol
eine Kombination aus Adresse und Bitnummer zuweisen, die dann bei
bitorientierten Befehlen anstelle direkter Ausdr"ucke verwendet werden
kann.  Die drei folgenden Befehle erzeugen daher z.B. identischen
Code:
\begin{verbatim}
ADM     sfr     0fd8h
SOC     bit     ADM.3

        skt     0fd8h.3
        skt     ADM.3
        skt     SOC
\end{verbatim}
AS unterscheidet direkte und symbolische Bitzugriffe an einem
bei Symbolen fehlenden Punkt; Punkte in Symbolnamen darf man daher
nicht verwenden, da es sonst zu Mi"sverst"andnissen bei der Aufl"osung
kommt.
\par
Die Ablage von Bitsymbolen orientiert sich dabei weitgehend an der
bin"aren Kodierung, die die Prozessorhardware selber verwendet:  Es
werden 16 Bit belegt, und es existieren ein ,,kurzes'' und ein ,,langes''
Format.  Das kurze Format kann folgende Varianten aufnehmen:
\begin{itemize}
 \item{direkte Zugriffe auf die Bereiche 0FBxH und 0FFxH}
 \item{indirekte Zugriffe der Form Adr.@L (0FC0H $\leq$ \tty{Adr} $\leq$ 0FFFH)}
 \item{indirekte Zugriffe der Form @H+d4.bit}
\end{itemize}
Das obere Byte ist auf 0 gesetzt, das untere Byte enth"alt den gem"a"s
\cite{NEC75} kodierten Bitausdruck.  Das lange Format kennt im Gegensatz
dazu nur direkte Adressierung, kann daf"ur aber (korrekte Einstellungen
von \tty{MBS} und \tty{MBE} vorausgesetzt) den ganzen Adre"sraum abdecken.
Bei langen Ausdr"ucken stehen im unteren Byte Bit 7..0 der Adresse, in
Bit 8 und 9 die Bitstelle sowie in Bit 10 und 11 konstant 01.  Letztere
erm"oglichen es, langes und kurzes Format einfach durch einen Vergleich
des oberen Bytes gegen Null zu unterscheiden.  Die Bits 12..15 enthalten
Bit 8..11 der Adresse; sie werden zwar nicht zur Generierung des Kodes
ben"otigt, m"ussen jedoch gespeichert werden, da eine Pr"ufung auf ein
korrektes Banking erst bei der Verwendung des Symboles erfolgen kann.

%%---------------------------------------------------------------------------

\section{78K0}
\label{78K0Spec}

NEC benutzt in seinen Datenb"uchern zur Kennzeichnung der Zugriffsweise
auf absolute Adressen verschiedene Schreibweisen:
\begin{itemize}
\item{absolut kurz: kein Pr"afix}
\item{absolut lang: vorangestelltes \verb"!"}
\item{PC-relativ: vorangestelltes \verb"$"}
\end{itemize}
Bei AS sind diese Pr"afixe nur notwendig, falls man eine bestimmte 
Adressierung erzwingen will und der Befehl verschiedene Varianten
zul"a"st.  Setzt man keinen Pr"afix, so w"ahlt AS automatisch die
k"urzeste Variante.  Es d"urfte daher in der Praxis sehr selten 
notwendig sein, einen Pr"afix zu verwenden.

%%---------------------------------------------------------------------------

\section{$\mu$PD772x}

Sowohl 7720 als auch 7725 werden von dem gleichen Codegenerator behandelt
und sind sich in ihren Befehlssatz extrem "ahnlich.  Trotzdem sollte man
sich nicht zu der Annahme verleiten lassen, sie seien bin"ar kompatibel:
Um die l"angeren Adre"sfelder und zus"atzlichen Befehle unterbringen zu
k"onnen, haben sich die Bitpositionen einiger Felder im Instruktionswort
verschoben, die Instruktionsl"ange hat sich auch insgesamt von 23 auf 24
Bit ge"andert.  Im Code-Format sind deshalb auch unterschiedliche
Header-Ids f"ur beide reserviert.

Gemeinsam ist beiden, da"s sie neben Code- und Datensegment auch noch ein
ROM zur Ablage von Konstanten besitzen.  Dieses ist bei AS auf das
\tty{ROMDATA}-Segment abgebildet!

%%===========================================================================

\cleardoublepage
\chapter{Dateiformate}

In diesem Kapitel sollen die Formate von von AS erzeugten Dateien
beschrieben werden, deren Format sich nicht direkt erschlie"st.

\section{Code-Dateien}
\label{SectCodeFormat}

Das vom Assembler ausgegebene Codedatenformat mu"s in der Lage sein,
die Codeteile f"ur unterschiedliche Prozessoren voneinander zu trennen,
und sieht daher etwas anders aus als g"angige Formate.  Obwohl dem
Assembler Tools zur Bearbeitung der Codedateien beiliegen, halte ich es
f"ur guten Stil, das Format hier kurz offenzulegen:
\par
Sofern in der Datei Mehrbyte-Integers gespeichert sind, werden sie
im Intelformat abgelegt, d.h. mit dem LSB zuerst.  Diese Regel gilt
bereits f"ur das 16-Bit-Kennungswort mit dem Wert \$1489, d.h. jede
Codedatei beginnt mit den Bytes \$89/\$14.
\par
Danach folgt eine Reihe beliebig vieler ,,Records'', wobei ein Record
entweder ein zusammenh"angendes Teilfeld des Codes darstellt oder bestimmte 
Zusatzinformationen enth"alt.  Eine Datei
kann auch ohne Umschaltung des Prozessortyps mehrere Records enthalten,
wenn Code- oder Konstantenbereiche durch reservierte (und nicht zu
initialisierende) Speicherbereiche unterbrochen werden.  Der Assembler
versucht auf diese Weise, die Datei nicht l"anger als n"otig werden
zu lassen.
\par
Allen Records ist gemein ist ein Header-Byte, das den Typ des Records
und die damit folgenden Datenstrukturen festlegt.  In einer Pascal-artigen
Form l"a"st sich die Record-Struktur folgenderma"sen beschreiben:
\begin{verbatim}
FileRecord = RECORD CASE Header:Byte OF
              $00:(Creator:ARRAY[] OF Char);
              $01..
              $7f:(StartAdr : LongInt;
                   Length   : Word;
                   Data     : ARRAY[0..Length-1] OF Byte);
              $80:(EntryPoint:LongInt);
              $81:(Header   : Byte;
                   Segment  : Byte;
                   Gran     : Byte;
                   StartAdr : LongInt;
                   Length   : Word;
                   Data     : ARRAY[0..Length-1] OF Byte);
             END
\end{verbatim}
Was in dieser Schreibweise nicht ganz zum Ausdruck kommt, ist, da"s
die L"ange von Datenfeldern variabel ist und von {\tt Length} abh"angt.
\par
Ein Record mit einem Header-Byte von \verb!$81! ist ein Record, der Code
oder Daten aus beliebigen Segmenten beinhalten kann.  Das erste
Byte (Header) gibt an, f"ur welche Prozessorfamilie die folgenden
Daten bzw. der folgende  Code bestimmt ist (siehe Tabelle \ref{TabHeader}).  
\begin{table*}[htbp]
\begin{center}\begin{tabular}{|c|l||c|l|}
\hline
Header & Familie & Header & Familie \\
\hline
\hline
\input{tabids.tex}
\end{tabular}\end{center}
\caption{Headerbytes f"ur die verschiedenen Prozessorfamilien\label{TabHeader}}
\end{table*}
Das Segment-Feld gibt an, in welchen Adre"sraum des Prozessors der 
folgende Code geh"ort.  Dabei gilt die in Tabelle \ref{TabSegments}
angegeben Zuordnung.
\begin{table*}[htbp]
\begin{center}\begin{tabular}{|c|l||c|l|}
\hline
Nummer & Segment & Nummer & Segment \\
\hline
\hline
\$00 &    $<$undefiniert$>$    & \$01 &    CODE \\
\$02 &    DATA                 & \$03 &    IDATA \\
\$04 &    XDATA                & \$05 &    YDATA \\
\$06 &    BDATA                & \$07 &    IO \\
\$08 &    REG                  & \$09 &    ROMDATA \\
\hline
\end{tabular}\end{center}
\caption{Kodierungen des {\tt Segment}-Feldes\label{TabSegments}}
\end{table*}
Das Gran-Feld gibt die ,,Granularit"at'' des Codes an, d.h. die Gr"o"se 
der kleinsten, adressierbaren Einheit im folgenden Datensatz.  Dieser
Wert ist eine Funktion von Prozessortyp und Segment und ein wichtiges
Detail f"ur die Interpretation der beiden folgenden Felder, die 
Startadresse und L"ange angeben: W"ahrend die Startadresse sich auf die 
Granularit"at bezieht, erfolgt die L"angenangabe immer in Bytes!  W"are
die Startadresse z.B. \$300 und die L"ange 12, so w"are die sich
ergebende Endadresse bei einer Granularit"at von 1 \$30b, bei einer
Granularit"at von z.B. 4 jedoch \$303!  Andere Granularit"aten als eins
sind selten und treten in erster Linie bei Signalprozessoren auf, die
nicht  auf Einzelbyteverarbeitung ausgelegt sind deren Datenspeicher z.B.
aus 64kWorten zu 16 Bit besteht (DSP56K).  Der sich ergebende Speicherplatz
betr"agt dann zwar 128 KByte, er ist aber in $2^{16}$ Worten organisiert,
die mit Adressen von 0,1,2,...65535 adressiert werden!
\par
Die Startadresse ist 32-bittig, unabh"angig von der Adre"sbreite der
jeweiligen Prozessorfamilie.  Im Gegensatz dazu ist die L"angenangabe
nur 16 Bit lang, ein Record kann also maximal (4+4+2+(64K-1)) = 65545
Byte lang werden.
\par
Daten-Records mit den Header-Bytes \verb!$01..$7f! stellen eine
Kurzschreibweise dar und stellen die Abw"artskompatibilit"at mit fr"uheren
Definitionen des Dateiformats her: Das Header-Byte gibt direkt den
Prozessortyp gem"a"s der ersten Tabelle an, das Zielsegment ist auf \tty{CODE}
festgelegt und die Granularit"at ergibt sich aus dem Prozessortyp,
aufgerundet auf eine Zweierpotenz von Bytes.  AS bevorzugt diese Records, 
wenn Daten bzw. Code f"ur das \tty{CODE}-Segment anstehen.
\par
Der Record mit dem Typ-Byte \verb!$80! legt den Einsprungpunkt fest, d.h.
die Adresse, an der mit der Ausf"uhrung des Programmes begonnen werden
soll.  Ein solcher Record ist das Ergebnis einer \tty{END}-Anweisung mit
einer entsprechenden Adresse als Argument.
\par
Der letzte Record in der Datei tr"agt das Header-Byte \verb!$00! und besitzt
als einziges Datenfeld einen String, dessen Ende durch das Dateiende
definiert ist.  Dieser String spezifiziert, von welchem Programm diese
Datei erzeugt wurde und hat keine weitere Bedeutung.


\section{Debug-Dateien}\label{SectDebugFormat}

Debug-Dateien k"onnen optional von AS erzeugt werden und liefern
nachgeschalteten Werkzeugen wie Disassemblern oder Debuggern f"ur diese
wichtige Informationen.  AS kann Debug-Informationen in drei Formaten
ausgeben: Zum einen im Objekt-Format der AVR-Tools von Atmel sowie eine zu
NoICE kompatible Kommandodatei und zum anderen in einem eigenen Format. 
Die ersten beiden werden in \cite{AVRObj} bzw. der Dokumentation zu
NoICE ausf"uhrlich beschrieben, deshalb beschr"ankt sich die folgende
Beschreibung auf das AS-eigene MAP-Format:

Diese Informationen in einer MAP-Datei teilen sich in drei Gruppen:
\begin{itemize}
\item{Symboltabelle}
\item{Speicherberlegung, auf Sektionen verteilt}
\item{Maschinenadressen von Quellzeilen}
\end{itemize}
Letzterer Teil findet sich zuerst in der Datei.  Ein einzelner
Eintrag in dieser Liste besteht aus zwei, von einem Doppelpunkt
getrennten Zahlen:
\begin{verbatim}
 <Zeilennummer>:<Adresse>
\end{verbatim}
Ein solcher Eintrag besagt, da"s der aus einer bestimmten
Quellcodezeile erzeugte Maschinencode auf der angegebenen Adresse
(hexadezimal) zu liegen kam.  Mit einer solchen Information kann ein
Debugger beim Durchsteppen des Programmes die entsprechenden
Quellcodezeilen anzeigen.  Da ein Programm aber auch aus mehreren
Include-Dateien bestehen kann, und viele Prozessoren mehr als nur
einen Adre"sraum besitzen (von dem zugegebenerma"sen nur in einem Code
liegt), m"ussen die oben beschriebenen Eintr"age sortiert werden.  AS
tut dies in zwei Stufen: Das prim"are Sortierkriterium ist das
Zielsegment, innerhalb dieser Segmente wird noch einmal nach Dateien
sortiert.  Einzelne Abschnitte werden dabei durch durch spezielle
Zeilen der Form
\begin{verbatim}
Segment <Segmentname>
\end{verbatim}
bzw. 
\begin{verbatim}
File <Dateiname>
\end{verbatim}
getrennt.

Die Symboltabelle folgt der Quellzeileninformation und ist wieder
prim"ar nach den Segmenten geordnet, aus denen die Symbole stammen. 
Im Gegensatz zur Zeileninformation kommt hier allerdings auch der
Abschnitt \tty{NOTHING} hinzu, der die Symbole beinhaltet, die keinem
speziellen Adre"sraum zugeordnet sind (z.B. Symbole, die einfach mit
\tty{EQU} definiert wurden).  Die Einleitung eines Abschnittes in der
Symboltabelle erfolgt mit einer Zeile der Form
\begin{verbatim}
Symbols in Segment <Segmentname>   .
\end{verbatim}
Innerhalb eines Abschnittes sind die Symbole nach Namen sortiert, und
ein Symboleintrag belegt genau eine Zeile.  Eine solche Zeile besteht
wiederum aus 5 Feldern, die durch jeweils mindestens ein Leerzeichen
getrennt sind:

Das erste Feld ist der Name des Symbols selber, eventuell erweitert
um eine in eckigen Klammern eingeschlossene Sektionsnummer, die den
G"ultigkeitsbereich des Symbols einschr"ankt.  Die zweite Spalte
bezeichnet den Typ des Symbols: \tty{Int} f"ur Integerzahlen, \tty{Float} f"ur
Gleitkommazahlen und \tty{String} f"ur Zeichenketten.  Die dritte Zeile
schlie"slich beinhaltet den eigentliche Wert des Symbols.  Falls das
Symbol eine Zeichenkette beinhaltet, ist es notwendig, Steuer- und
Leerzeichen mit einer gesonderten Notation zu kennzeichnen, damit ein
im String enthaltenes Leerzeichen nicht eventuell als Trennzeichen
zur n"achsten Spalte interpretiert werden kann.  AS bedient sich dazu
der bereits der in Assemblerquellen "ublichen Schreibweise, den
ASCII-Zahlenwert mit einem f"uhrenden Backslash (\verb!\!) einzusetzen.  Aus
dem String
\begin{verbatim}
 Dies ist ein Test
\end{verbatim}
wird also z.B.
\begin{verbatim}
 Dies\032ist\032ein\032Test
\end{verbatim}
Die Zahlenangabe ist immer dezimal und dreistellig, und der Backslash
selber wird ebenfalls in dieser Schreibweise kodiert.

Das vierte Feld gibt - falls vorhanden - die Gr"o"se der Datenstruktur
an, die an der durch das Symbol gekennzeichneten Adresse abgelegt
ist.  Ein Debugger kann eine solche Information z.B. nutzen, um
symbolisch angesprochene Variablen direkt in der korrekten L"ange
aufzulisten.  Hat AS keine Informationen "uber die Symbolgr"o"se, so
steht in diesem Feld eine schlichte -1.

Das f"unfte und letzte Feld gibt schlu"sendlich durch eine 0 oder 1 an,
ob das Symbol w"ahrend der Assemblierung jemals referenziert wurde. 
Ein Programm, da"s die Symboltabelle liest, kann auf diese Weise z.B.
nicht benutzte Symbole automatisch verwerfen, da sie beim folgenden
Debugging oder der Disassemblierung mit hoher Wahrscheinlichkeit auch
nicht ben"otigt werden.

Der dritte Abschnitt in einer Debug-Datei beschreibt die im Programm
benutzten Sektionen n"aher.  Eine solche Beschreibung ist erforderlich,
da Sektionen den G"ultigkeitsbereich von Symbolen einschr"anken
k"onnen.  Je nach momentanem Stand des Programmz"ahlers kann z.B. ein
symbolischer Debugger einzelne Symboldefinitionen f"ur eine R"uck"ubersetzung
nicht nutzen oder mu"s Priorit"aten bei der Symbolnutzung beachten.
Die Definition einer Sektion beginnt mit einer Zeile der Form
\begin{verbatim}
Info for Section nn ssss pp     ,
\end{verbatim}
wobei \tty{nn} die Nummer der Sektion angibt (die Nummer, die als Postfix
f"ur Symbolnamen in der Symboltabelle genutzt wird), \tty{ssss} der Name der
Sektion ist und \tty{pp} die Nummer der Vatersektion darstellt.  Letztere
Information ben"otigt ein R"uck"ubersetzer, um sich bei der Auffindung
eines Symbols f"ur einen Zahlenwert ausgehend von der aktuellen Sektion
im Baum bis zur Wurzel ,,durchhangeln'' kann, bis ein passendes
Symbol gefunden wird.  Auf diese Zeile folgt eine Reihe weiterer
Zeilen, die den von dieser Sektion belegten Code-Bereich beschreiben. 
Jeder einzelne Eintrag (genau einer pro Zeile) beschreibt entweder
eine einzelne Adresse oder einen durch zwei Grenzwerte beschriebenen
Bereich (Trennung von Anfangs-und Endwert durch ein Minuszeichen). 
Die Grenzen sind dabei ,,inklusive'', d.h. die Grenzen geh"oren auch zu
dem Bereich.  Wichtig ist, da"s ein einer Sektion zugeh"origer Bereich
nicht nochmals f"ur ihre Vatersektionen aufgef"uhrt wird (eine Ausnahme
ist nat"urlich, wenn Bereiche absichtlich mehrfach belegt werden, aber
so etwas macht man ja auch nicht, gelle?).  Dies dient einer Optimierung
der Bereichsspeicherung w"ahrend der Assemblierung und sollte auch
f"ur eine Symbolr"uck"ubersetzung keine Probleme darstellen, da durch
die einfache Kennzeichnung bereits der Einstiegspunkt und damit der
Suchpfad im Sektionsbaum gegeben ist.  Die Beschreibung einer Sektion
wird durch eine Leerzeile oder das Dateiende gekennzeichnet.

Programmteile, die au"serhalb aller Sektionen liegen, werden nicht
gesondert ausgewiesen.  Diese ,,implizite Wurzelsektion'' tr"agt die
Nummer -1 und wird auch als Vatersektion f"ur Sektionen benutzt, die
keine eigentliche Vatersektion besitzen.

Es ist m"oglich, da"s die Datei Leerzeilen oder Kommentarzeilen
(Semikolon am Zeilenanfang) beinhaltet.  Diese sind von einem
Leseprogramm zu ignorieren.

%%===========================================================================

\cleardoublepage
\chapter{Hilfsprogramme}
\label{ChapTools}

Um die Arbeit mit dem Codeformat des Assemblers etwas zu erleichtern,
lege ich einige Progamme zu deren Bearbeitung bei.  F"ur diese Programme
gilt sinngem"a"s das gleiche wie in \ref{SectLicense}!
 
Allen Programmen gemeinsam sind die Returncodes, die sie liefern (Tabelle
\ref{TabToolReturns}).
\par
\begin{table*}[ht]
\begin{center}\begin{tabular}{|c|l|}
\hline
Returncode &  tritt auf bei... \\
\hline
\hline
0          &  kein Fehler \\
1          &  Kommandozeilenparameterfehler \\
2          &  I/O-Fehler \\
3          &  Dateiformatfehler \\
\hline
\end{tabular}\end{center}
\caption{Returncodes der Dienstprogramme\label{TabToolReturns}}
\end{table*}
Ebenso eintr"achtig wie AS lesen sie ihre Eingaben von STDIN und schreiben
Meldungen auf STDOUT (bzw. Fehlermeldungen auf STDERR).  Ein-und
Ausgaben sollten sich daher problemlos umleiten lassen.
\par
Sofern Programme im folgenden Zahlen-oder Adre"sangaben von der
Kommandozeile lesen, d"urfen diese auch hexadezimal geschrieben werden,
indem man sie mit einem voranstehenden Dollarzeichen oder \tty{0x} wie 
in C versieht (z.B. \verb!$10! oder \verb!0x10! anstelle von 16).
\par
Unix-Shells \marginpar{{\em UNIX}} ordnen dem Dollarzeichen allerdings
eine spezielle Bedeutung zu (Parameterexpansion), weshalb es n"otig ist,
einem Dollarzeichen direkt einen Backslash voranzustellen.  Die
\tty{0x}-Variante ist hier sicherlich angenehmer.
\par
Ansonsten folgen die Aufrufkonventionen und -variationen (bis auf PLIST
und AS2MSG) denen von AS, d.h. man kann dauernd gebrauchte Schalter in
einer Environmentvariablen ablegen (deren Name sich aus dem Anh"angen von
CMD an den Programmnamen ergibt, z.B. BINDCMD f"ur BIND), Optionen
negieren und Gro"s-bzw. Kleinschreibung erzwingen (n"aheres zu dem Wie in
Abschnitt \ref{SectCallConvention}).
\par
Sofern Adre"sangaben benutzt werden, beziehen sie sich immer auf die
Granularit"at des Adre"sraumes des jeweiligen Prozessors; beim PIC bedeutet
z.B. eine Adre"sdifferenz von 1 nicht ein Byte, sondern ein Wort.

%%---------------------------------------------------------------------------

\section{PLIST}

PLIST ist das einfachste Programm der vier mitgelieferten; es dient
einfach nur dazu, die in einer Codedatei gespeicherten Records aufzulisten.
Da das Programm nicht allzuviel bewirkt, ist der Aufruf ziemlich simpel:
\begin{verbatim}
    PLIST $<$Dateiname$>$
\end{verbatim}
Der Dateiname wird automatisch um die Endung P erweitert, falls keine
Endung vorhanden ist.
\par
\bb{ACHTUNG!}  An dieser Stelle sind keine Jokerzeichen erlaubt! Falls mit
einem Befehl trotzdem mehrere Programmdateien gelistet werden sollen,
kann man sich mit folgendem ''Minibatch'' behelfen:
\begin{verbatim}
    for %n in (*.p) do plist %n
\end{verbatim}
PLIST gibt den Inhalt der Codedatei in Tabellenform aus, wobei f"ur
jeden Record genau eine Zeile ausgegeben wird.  Die Spalten haben
dabei folgende Bedeutung:
\begin{itemize}
\item{Codetyp: die Prozessorfamilie, f"ur die der Code erzeugt wurde.}
\item{Startadresse: absolute Speicheradresse, an die der Code zu laden ist.}
\item{L"ange: L"ange des Codest"ucks in Byte.}
\item{Endadresse: letzte absolute Adresse des Codest"ucks.  Diese berechnet
      sich als Startadresse+L"ange-1.}
\end{itemize}
Alle Angaben sind als hexadezimal zu verstehen.
\par
Zuletzt gibt PLIST noch einen Copyrightvermerk aus, sofern er einen
solchen in der Datei findet, und die Summe aller Codel"angen.
\par
PLIST ist praktisch ein DIR f"ur Codedateien.  Man kann es benutzen,
um sich den Inhalt einer Datei auflisten zu lassen, bevor man sie
weiterbearbeitet.

%%---------------------------------------------------------------------------

\section{BIND}

BIND ist ein Programm, mit dem man die Records mehrerer Codedateien
in eine Datei zusammenkopieren kann.  Die dabei vorhandene Filterfunktion
erlaubt es aber auch, nur Records eines bestimmten Typs zu "ubernehmen.
Auf diese Weise kann BIND auch dazu verwendet werden, um eine Codedatei
in mehrere aufzuspalten.
\par
Die allgemeine Syntax von BIND lautet
\begin{verbatim}
   BIND <Quelldatei(en)> <Zieldatei> [Optionen]
\end{verbatim}
Wie auch AS betrachtet BIND alle nicht mit einem +, - oder / eingeleiteten
Parameter als Dateiangaben, von denen die letzte die Zieldatei angeben
mu"s.  Alle anderen Dateiangaben bezeichnen Quellen, diese Angaben d"urfen
auch wieder Jokerzeichen enthalten.
\par
An Optionen definiert BIND momentan nur eine:
\begin{itemize}
\item{\tty{f $<$Header[,Header...]$>$}: gibt eine Liste von Header-IDs
      an, die kopiert werden sollen.  Alle anderen Records werden
      nicht kopiert.  Ohne diese Angabe werden alle Records kopiert.
      Die in der Liste angegebenen entsprechen dem Header-Feld in der
      Recordstruktur, wie es in Abschnitt \ref{SectCodeFormat} beschrieben wurden. Die
      einzelnen Header-Nummern in der Liste werden durch Kommas getrennt.}
\end{itemize}
Um z.B. alle MCS-51-Codeteile aus einer Programmdatei auszusieben,
benutzt man BIND folgenderma"sen:
\begin{verbatim}
   BIND <Quellname> <Zielname> -f $31
\end{verbatim}
Fehlt bei einer Dateiangabe eine Endung, so wird automatisch die Endung
P angef"ugt.

%%---------------------------------------------------------------------------

\section{P2HEX}

P2HEX ist eine Erweiterung von BIND.  Es besitzt alle
Kommandozeilenoptionen von BIND und hat die gleichen Konventionen
bzgl. Dateinamen.  Im Gegensatz zu BIND wird die Zieldatei aber als
Hexfile ausgegeben, d.h. als eine Folge von Zeilen, die den Code als
ASCII-Hexzahlen enthalten.
\par
P2HEX kennt 8 verschiedene Zielformate, die "uber den
Kommandozeilenparameter \bb{F} ausgew"ahlt werden k"onnen:
\begin{itemize}
\item{Motorola S-Record (\tty{-F Moto})}
\item{MOS Hex (\tty{-F MOS})}
\item{Intel-Hex (Intellec-8, \tty{-F Intel})}
\item{16-Bit Intel-Hex (MCS-86, \tty{-F Intel16})}
\item{32-Bit Intel-Hex (\tty{-F Intel32})}
\item{Tektronix Hex (\tty{-F Tex})}
\item{Texas Instruments DSK (\tty{-F DSK})}
\item{Atmel AVR Generic (-F Atmel, siehe \cite{AVRObj})}
\end{itemize}
Wird kein Zielformat explizit angegeben, so w"ahlt P2HEX anhand des
Prozessortyps automatisch eines aus, und zwar S-Records f"ur Motorola-
Prozessoren, Hitachi und TLCS-900(0), MOS f"ur 65xx/MELPS, DSK f"ur die
16-Bit-Texas-Signalprozessoren, Atmel Generic f"ur die AVRs und Intel-Hex
f"ur den Rest. Je nach Breite der Startadresse kommen bei S-Record Records
der Typen 1,2 oder 3 zum Einsatz, jedoch nie in einer Gruppe gemischt. 
Diese Automatik l"a"st sich mit der Kommandozeilenoption 
\begin{verbatim}
  -M <1|2|3>
\end{verbatim}
teilweise unterdr"ucken: Ein Wert von 2 bzw. 3 sorgt daf"ur, da"s
S-Records mit einem Mindesttyp von 2 bzw. 3 benutzt werden, w"ahrend ein
Wert von 0 der vollen Automatik entspricht.

Die Intel-, Tektronix- und MOS-Formate sind auf 16 Bit-Adressen
beschr"ankt, das 16-Bit Intel-Format reicht 4 Bit weiter.  L"angere
Adressen werden von P2HEX mit einer Warnung gemeldet und abgeschnitten(!).
F"ur die PICs k"onnen die drei von Microchip spezifizierten Varianten des
Intel-Hex-Formates erzeugt werden, und zwar mit dem Schalter
\begin{verbatim}
  -m <0..3>
\end{verbatim}
Das Format 0 ist INHX8M, in dem alle Bytes in Lo-Hi-Ordnung enthalten
sind.  Die Adre"sangaben verdoppeln sich, weil bei den PICs die Adresse
sich nur um 1 pro Wort erh"oht.  Dieses Format ist gleichzeitig die Vorgabe.
Im Format 1 (INHX16M) werden alle Worte in ihrer nat"urlichen Ordnung
abgelegt.  Dieses Format verwendet Microchip f"ur seine eigenen
Programierger"ate.  Format 2 (INHX8L) und 3 (INHX8H) trennen die Worte
in ihre oberen und unteren Bytes auf.  Um die komplette Information zu
erhalten, mu"s P2HEX zweimal aufgerufen werden, z.B. so:
\begin{verbatim}
  p2hex test -m 2
  rename test.hex test.obl
  p2hex test -m 3
  rename test.hex test.obh
\end{verbatim}
F"ur das Motorola-Format verwendet P2HEX zus"atzlich einen in \cite{CPM68K}
genannten Recordtyp mit der Nummer 5, der die Zahl der folgenden
Daten-Records (S1/S2/S3) bezeichnet.  Da dieser Typ vielleicht nicht jedem
Programm bekannt ist, kann man ihn mit der Option
\begin{verbatim}
 +5
\end{verbatim}
unterdr"ucken.
\par
Finden sich Code-Records verschiedener Prozessoren in einer Quelldatei,
so erscheinen die verschiedenen Hexformate auch gemischt in der Zieldatei
--- es empfiehlt sich also dringend, von der Filterfunktion Gebrauch zu
machen.
\par
Neben dem Codetypenfilter kennt P2HEX noch ein Adre"sfilter, das n"utzlich
ist, falls der Code auf mehrere EPROMs verteilt werden mu"s:
\begin{verbatim}
  -r <Startadresse>-<Endadresse>
\end{verbatim}
Die Startadresse ist dabei die erste Speicherzelle, die im Fenster liegen
soll, die Endadresse die der letzten Speicherzelle im Fenster, \ii{nicht}
die der ersten au"serhalb.  Um z.B. ein 8051-Programm in 4 2764-EPROMs
aufzuteilen, geht man folgenderma"sen vor:
\begin{verbatim}
p2hex <Quelldatei> eprom1 -f $31 -r $0000-$1fff
p2hex <Quelldatei> eprom2 -f $31 -r $2000-$3fff
p2hex <Quelldatei> eprom3 -f $31 -r $4000-$5fff
p2hex <Quelldatei> eprom4 -f $31 -r $6000-$7fff
\end{verbatim}
Defaultm"a"sig ist das Fenster 32 KByte gro"s und beginnt bei Adresse 0.
\par
\bb{ACHTUNG!} Die Splittung "andert nichts an den absoluten Adressen, die
in den Hexfiles stehen!  Sollen die Adressen im Hexfile bei 0 beginnen,
so kann man dies durch den zus"atzlichen Schalter
\begin{verbatim}
 -a
\end{verbatim}
erreichen.  Um im Gegenteil die Adre"slage auf einen bestimmten Wert zu
verschieben, kann man den Schalter
\begin{verbatim}
 -R <Wert>
\end{verbatim}
verwenden.  Der dabei angegebene Wert ist ein {\em Offset}, d.h. er wird
auf die in der Code-Datei angegebenen Adressen aufaddiert.
\par
Als Sonderwerte f"ur Start-und Endadresse beim r-Parameter ist ein
schlichtes Dollar-Zeichen (\$) erlaubt.  Diese kennzeichnet die erste
bzw. letzte in der Programmdatei belegte Adresse.  Wer also sicher
sein will, da"s immer das ganze Programm in der Hex-Datei abgelegt
wird, braucht sich mit dem Schalter
\begin{verbatim}
 -r $-$
\end{verbatim}
keine Gedanken mehr zu machen.  Dollarzeichen und feste Adressen
lassen sich selbstverst"andlich auch gemischt verwenden, z.B. kann
mit
\begin{verbatim}
 -r $-$7fff
\end{verbatim}
das obere Ende auf die ersten 32K begrenzt werden.
\par
Den Inhalt einer Datei kann man mit einem Offset auf eine beliebige
Position verschieben; diesen Offset h"angt man einfach in Klammern an
den Dateinamen an.  Ist der Code in einer Datei z.B. auf Adresse 0 in
der P-Datei abgelegt, man m"ochte ihn jedoch auf Adresse 1000h
verschieben, so h"angt man an \tty{(\$1000)} an den Dateinamen (ohne
Leerzeichen!) an.
\par
Da das TI-DSK-Format Daten und Code unterscheiden kann, l"a"st sich
mit dem Schalter
\begin{verbatim}
 -d <Start>-<Ende>
\end{verbatim}
festlegen, welche Adre"sbereiche als Daten ausgegeben werden sollen.
Dollarzeichen sind hier \bb{nicht} zugelassen.  F"ur das DSK-
sowie Intel- und Motorola-Format relevant ist dagegen die Option
\begin{verbatim}
 -e <Adresse> ,
\end{verbatim}
mit der man die in die Hex-Datei einzutragende Startadresse festlegen
kann.  Fehlt diese Angabe, so wird nach einen entsprechenden Eintrag
in der Code-Datei gesucht.  Ist auch dort kein Hinweis auf einen
Einsprungpunkt zu finden, so wird kein Eintrag in die HEX-Datei 
geschrieben (DSK/Intel) bzw. das entsprechende Feld wird auf 0 gesetzt 
(Motorola).
\par
Leider ist sich die Literatur nicht ganz "uber die Endezeile f"ur
Intel-Hexfiles einig.  P2HEX kennt daher 3 Varianten, einstellbar "uber
den Parameter \bb{i} mit einer nachfolgenden Ziffer:
\begin{description}
\item[0]{ :00000001FF}
\item[1]{ :00000001}
\item[2]{ :0000000000}
\end{description}
\par
Defaultm"a"sig wird die Variante 0 benutzt, die die gebr"auchlichste zu
sein scheint.
\par
Fehlt der Zieldateiangabe eine Endung, so wird \tty{HEX} als Endung angenommen.
\par
Defaultm"a"sig gibt P2HEX pro Zeile maximal 16 Datenbytes aus, wie es
auch die meisten anderen Tools tun, die Hex-Files erzeugen.  Wollen
Sie dies "andern, so k"onnen Sie dies mit dem Schalter
\begin{verbatim}
-l <Anzahl>
\end{verbatim}
tun.  Der erlaubte Wertebereich liegt dabei zwischen 2 und 254 Datenbytes;
ungerade Werte werden implizit auf gerade Anzahlen aufgerundet.
\par
Meist werden die tempor"aren, von AS erzeugten Code-Dateien nach einer
Umwandlung nicht mehr unbedingt gebraucht.  Mit der Kommandozeilen-  
option 
\begin{verbatim}
-k
\end{verbatim}
kann man P2HEX anweisen, diese automatisch nach der Konversion zu l"oschen.
\par
Anders als BIND erzeugt P2HEX keine Leerdatei, wenn nur ein Dateiname
(=Zieldatei) angegeben wurde, sondern bearbeitet die dazugeh"orige
Codedatei.  Es ist also ein Minimalaufruf \`a la
\begin{verbatim}
 P2HEX <Name>
\end{verbatim}
m"oglich, um $<$Name$>$.HEX aus $<$Name$>$.P zu erzeugen.

%%---------------------------------------------------------------------------

\section{P2BIN}

P2BIN funktioniert wie P2HEX und bietet die gleichen Optionen (bis
auf die a- und i- Optionen, die bei Bin"ardateien keinen Sinn ergeben), nur
wird das Ergebnis nicht als Hexdatei, sondern als einfache Bin"ardatei
abgelegt.  Dies kann dann z.B. direkt in ein EPROM gebrannt werden.
\par
Zur Beeinflussung der Bin"ardatei kennt P2BIN gegen"uber P2HEX noch
drei weitere Optionen:
\begin{itemize}
\item{\tty{l $<8-Bit-Zahl>$}: gibt den Wert an, mit dem unbenutzte
      Speicherstellen in der Datei gef"ullt werden sollen.
      Defaultm"a"sig ist der Wert \$ff, so da"s ein halbwegs
      intelligenter EPROM-Brenner sie "uberspringt.  Man kann aber
      hiermit auch andere Werte einstellen, z.B. enthalten die gel"oschten
      Speicherzellen der MCS-48-EPROM-Versionen Nullen.  In einem solchen
      Falle w"are 0 der richtige Wert.}
\item{\tty{s}: weist das Programm an, eine Pr"ufsumme "uber die Bin"ardatei zu
      berechnen.  Die Pr"ufsumme wird einmal als 32-Bit-Wert ausgegeben,
      zum anderen wird das Zweierkomplement der Bits 0..7 in der letzten
      Speicherstelle abgelegt, so da"s die Modulo-256-Summe zu 0 wird.}
\item{\tty{m}:  f"ur den Fall, da"s ein Prozessor mit 16- oder 32-Bit-Datenbus
      eingesetzt wird und die Bin"ardatei f"ur mehrere EPROMs aufgesplittet
      werden mu"s.  Das Argument kann folgende Werte annnehmen:
      \begin{itemize}
      \item{\tty{ALL}: alles kopieren}
      \item{\tty{ODD}: alle Bytes mit ungerader Adresse kopieren}
      \item{\tty{EVEN}: alle Bytes mit gerader Adresse kopieren}
      \item{\tty{BYTE0}..\tty{BYTE3}: nur alle Bytes kopieren, deren Adresse die Form
            $4n+0$...$4n+3$ hat.}
      \item{\tty{WORD0},\tty{WORD1}: nur das untere bzw. obere 16-Bit-Wort der
            32-Bit-Worte kopieren.}
      \end{itemize}}
\end{itemize}

Nicht wundern: Bei letzteren Optionen ist die Bin"ardatei um den Faktor 2
oder 4 kleiner als bei \tty{ALL}.  Dies ist bei konstantem Adre"sfenster logisch!

Falls die Code-Datei keine Startadresse enth"alt, kann man diese
analog zu P2HEX "uber die \tty{-e}-Kommandozeilenoption vorgeben.  Auf
Anforderung teilt P2BIN ihren Wert der Ergebnisdatei voran.  Mit der
Kommandozeilenoption
\begin{verbatim}
-S
\end{verbatim}
wird diese Funktion aktiviert.  Sie erwartet als Argument eine
Zahlenangabe zwischen 1 und 4,  die die L"ange des Adressfeldes in
Bytes bestimmt.  Optional kann dieser Angabe auch noch der Buchstabe
L oder B vorangestellt werden, um die Byte-Order dieser Adresse
festzulegen.  So erzeugt z.B. die Angabe \tty{B4} eine 4-Byte-Adresse in
Big-Endian-Anordnung, \tty{L2} oder nur '2' eine 2-Byte-Adresse in
Little-Endian-Anordnung.

%%---------------------------------------------------------------------------

\section{AS2MSG}

Bei AS2MSG handelt es sich eigentlich um kein Hilfsprogramm, sondern um ein
Filter, das (gl"ucklichen) Besitzern von Borland-Pascal 7.0 das Arbeiten
mit dem Assembler erleichtern soll.  In den DOS-Arbeitsumgebungen existiert
ein ,,Tools''-Men"u, das man um eigene Programme, z.B. AS erweitern kann.
Das Filter erlaubt, die von AS gelieferten Fehlermeldungen mit Zeilenangabe
direkt im Editorfenster anzuzeigen.  Dazu mu"s im Tools-Men"u ein neuer
Eintrag angelegt werden (\tty{Options/Tools/New}).  Tragen Sie in die
einzelnen Felder folgende Werte ein :
\begin{itemize}
\item{Title: \tty{\verb!~!M\verb!~!akroassembler}}
\item{Program path: \tty{AS}}
\item{Command line: \tty{-E !1 \$EDNAME \$CAP MSG(AS2MSG) \$NOSWAP \$SAVE
ALL}}
\item{bei Bedarf einen Hotkey zuordnen (z.B. Shift-F7)}
\end{itemize}
Die Option \tty{-E} sorgt daf"ur, da"s Turbo-Pascal nicht mit STDOUT und
STDERR durcheinander kommt.
\par
Ich setze dabei voraus, da"s sowohl AS als auch AS2MSG sich in einem
Verzeichnis befinden, welches in der Pfadliste aufgef"uhrt ist.  Nach einem
Druck auf dem passenden Hotkey (oder Auswahl aus dem Tools-Men"u) wird AS mit
dem Namen der Textdatei im aktiven Editorfenster aufgerufen.  Die dabei
aufgetretenen Fehler werden in ein separates Fenster geleitet, durch das man
nun ,,browsen'' kann.  Mit \bb{Ctrl-Enter} springt man eine fehlerhafte
Zeile an.  Zus"atzlich enth"alt das Fenster die Statistik, die AS am Ende
der Assemblierung ausgibt.  Diese erhalten als Dummy-Zeilennummer 1.
\par
F"ur diese Arbeitsweise sind sowohl TURBO.EXE (Real Mode) als auch BP.EXE
(Protected Mode) geeignet.  Ich empfehle BP, da in dieser Variante beim
Aufruf nicht erst der halbe DOS-Speicher ,,freigeswappt'' werden mu"s.

\cleardoublepage

\appendix
 
%%===========================================================================

\cleardoublepage
\chapter{Fehlermeldungen von AS}
\label{ChapErrMess}

Im folgenden findet sich eine halb-tabellarische Auflistung der in AS
definierten Fehlermeldungen.  Zu jeder Fehlermeldung finden sich folgende
Angaben:
\begin{itemize}
\item{interne Fehlernummer (f"ur den Anwender nur mit der \tty{n}-Option sichtbar);}
\item{Fehlermeldung im Klartext;}
\item{Typ:
      \begin{itemize}
      \item{Warnung: zeigt m"ogliche Fehler oder ineffizienten Code an.
            Assemblierung geht weiter.}
      \item{Fehler: echte Fehler.  Assemblierung geht weiter, aber keine
            Code-Datei wird geschrieben.}
      \item{Fatal: schwerwiegende Fehler.  Assemblierung wird abgebrochen.}
      \end{itemize}}
\item{Ursache: die Situation(en), in denen der Fehler ausgegeben
      wird;}
\item{Argument: Die Ausgabe, die auf Wunsch als erweiterte Fehlermeldung
      erfolgt.}
\end{itemize}

\par

\newcommand{\errentry}[5]
           {\item[#1]{#2 
                      \begin{description}
                      \item[Type:]{\ \\#3} 
                      \item[Reason:]{\ \\#4}
                      \item[Argument:]{\ \\#5}
                      \end{description}}
           }

\begin{description}
\errentry{   0}{Displacement=0, "uberfl"ussig}
               {Warnung}
               {bei 680x0-,6809- und COP8-Prozessoren: Das Displacement
                in einem Adre"sausdruck hat den Wert 0 ergeben.  Es wird
                ein  Adre"sausdruck  ohne Displacement erzeugt.  Um keine
                Phasenfehler zu erzeugen, werden NOP-Befehle eingef"ugt.}
               {keines}
\errentry{  10}{Kurzadressierung m"oglich}
               {Warnung}
               {bei 680x0-, 6502- und 68xx-Prozessoren k"onnen
                bestimmte Speicherbereiche mit kurzen Adressen erreicht
                werden.  Um keine Phasefehler zu erzeugen, wird zwar der
                k"urzere Ausdruck erzeugt, der freie Platz wird aber mit
                NOPs aufgef"ullt.}
               {keines}
\errentry{  20}{kurzer Sprung m"oglich}
               {Warnung}
               {Bei 680x0 und 8086-Prozessoren kann der Sprung
                sowohl mit langem als auch kurzem Displacement ausgef"uhrt
                werden.  Da kein kurzer Sprung angefordert wurde, wurde im
                ersten Pass Platz f"ur den langen Sprung freigehalten.
                Es wird ein kurzer Sprung erzeugt, der freie Platz wird
                mit NOPs aufgef"ullt, um Phasenfehler zu vermeiden.}
               {keines}
\errentry{  30}{kein Sharefile angelegt, SHARED ignoriert}
               {Warnung}
               {Es wurde eine \tty{SHARED}-Anweisung gefunden, es
                wurde aber keine Kommandozeilenoption angegeben, um eine
                Shared-Datei zu erzeugen.}
               {keines}
\errentry{  40}{FPU liest Wert evtl. nicht korrekt ein ($>$=1E1000)}
               {Warnung}
               {Das BCD-Gleitkommaformat der 680x0-Koprozessoren
                erlaubt zwar vierstellige Exponenten, lt. Datenbuch
                k"onnen solche Werte aber nicht korrekt eingelesen werden.
                Der vierstellige Wert wird zwar erzeugt, eine Funktion ist
                aber nicht gew"ahleistet.}
               {keines}
\errentry{  50}{Privilegierte Anweisung}
               {Warnung}
               {Es wurde eine Anweisung benutzt, die nur im
                Supervisor-Mode zul"assig ist, obwohl dieser nicht mittels
                \tty{SUPMODE ON} vorher explizit angezeigt wurde.}
               {keines}
\errentry{  60}{Distanz 0 nicht bei Kurzsprung erlaubt (NOP erzeugt)}
               {Warnung}
               {Ein kurzer Sprung mit der Distanz 0 ist bei
                680x0- bzw. COP8-Prozessoren nicht erlaubt, da dieser Sonderwert f"ur
                lange Spr"unge ben"otigt wird.  Stattdessen wurde ein
                NOP-Befehl eingef"ugt.}
               {keines}
\errentry{  70}{Symbol aus falschem Segment}
               {Warnung}
               {Das in dem Operanden benutzte Symbol
                ist aus einem Adre"sraum, der nicht mit dem benutzten
                Befehl bearbeitet werden kann.}
               {keines}
\errentry{  75}{Segment nicht adressierbar}
               {Warnung}
               {Das in dem Operanden benutzte Symbol
                ist aus einem Adre"sraum, der mit keinem der Segmentregister
                des 8086 adressiert werden kann.}
               {Name des nicht adressierbaren Segments}
\errentry{  80}{"Anderung des Symbolwertes erzwingt zus"atzlichen Pass}
               {Warnung}
               {Ein Symbol hat einen anderen Wert zugewiesen
                bekommen als im vorhergehenden Pass.  Diese Warnung wird
                nur ausgegeben, falls die \tty{r}-Option angegeben wurde.}
               {Der Name des fraglichen Symbols}
\errentry{  90}{"Uberlappende Speicherbelegung}
               {Warnung}
               {Bei der Bildung der Belegungsliste wurde
                festgestellt, da"s ein Speicherbereich im Codesegment
                mehrfach benutzt wurde.  Ursache k"onnen un"uberlegte
                \tty{ORG}-Anweisungen sein.}
               {keines}
\errentry{ 100}{keine CASE-Bedingung zugetroffen}
               {Warnung}
               {bei einem \tty{SWITCH}..\tty{CASE}-Konstrukt ohne
                \tty{ELSECASE}-Zweig traf keiner der \tty{CASE}-Zweige zu.}
               {keines}
\errentry{ 110}{Seite m"oglicherweise nicht adressierbar}
               {Warnung}
               {Das in dem Operanden benutzte Symbol
                liegt nicht in der momentan mit \tty{ASSUME} eingestellten
                Fenster (ST6,78(C)10).}
               {keines}
\errentry{ 120}{Registernummer mu"s gerade sein}
               {Warnung}
               {Die Hardware erlaubt nur ein Registerpaar
                zu verketten, dessen Startadresse gerade ist (RR0, RR2...,
                nur Z8).}
               {keines}
\errentry{ 130}{veralteter Befehl}
               {Warnung}
               {Der verwendete Befehl ist zwar noch
                definiert, ist in seiner Funktion aber durch andere,
                neue Befehle ersetzbar und daher in zuk"unftigen
                Prozessorversionen eventuell nicht mehr vorhanden.}
               {keines}
\errentry{ 140}{Nicht vorhersagbare Ausf"uhrung dieser Anweisung}
               {Warnung}
               {Die verwendete Adressierungsart ist bei
                diesem Befehl zwar prinzipiell erlaubt, ein Register
                wird jedoch in einer Weise doppelt verwendet, da"s je
                nach Aus"uhrungsreihenfolge sich unterschiedliche
                Ergebnisse einstellen k"onnen.}
               {keines}
\errentry{ 150}{Lokaloperator au"serhalb einer Sektion "uberfl"ussig}
               {Warnung}
               {Ein vorangestellter Klammeraffe dient
                dazu, sich explizit auf zu der Sektion lokale Symbole
                zu beziehen.  Wenn man sich au"serhalb einer Sektion
                befindet, gibt es keine lokalen Symbole, weshalb dieser
                Operator "uberfl"ussig ist.}
               {keines}
\errentry{ 160}{sinnlose Operation}
               {Warnung}
               {Die Anweisung ergibt entweder "uberhaupt
                keinen Sinn oder kann auf andere Weise schneller und k"urzer
                ausgef"uhrt werden.}
               {keines}
\errentry{ 170}{unbekannter Symbolwert erzwingt zus"atzlichen Pass}
               {Warnung}
               {AS vermutet eine Vorw"artsreferenz eines
                Symbols, d.h. das Symbol wird benutzt, bevor es definiert
                wurde, und h"alt einen weiteren Pass f"ur unumg"anglich.
                Diese Warnung wird nur ausgegeben, falls die \tty{r}-Option
                angegeben wurde.}
               {Der Name des fraglichen Symbols}
\errentry{ 180}{Adresse nicht ausgerichtet}
               {Warnung}
               {Eine Adresse ist nicht ein mehrfaches der
                Operandengr"o"se.  Das Datenbuch verbietet zwar solche Zugriffe,
                im Instruktionswort ist aber Platz f"ur diese Adresse, so da"s
                AS es bei einer Warnung belassen hat.}
               {keines}
\errentry{ 190}{I/O-Adresse darf nicht verwendet werden}
               {Warnung}
               {Der verwendete Adressierungsmodus oder die
                angesprochene Adresse sind zwar prinzipiell erlaubt, die
                Adresse liegt aber im Bereich der Peripherieregister, die in
                diesem Zusammenhang nicht verwendet werden d"urfen.}
               {keines}
\errentry{ 200}{m"ogliche Pipeline-Effekte}
               {Warnung}
               {Ein Register wird in einer Befehlsfolge so
                verwendet, da"s die Befehlsausf"uhrung m"oglicherweise nicht
                in der hingeschriebenen Form ablaufen wird.  "Ublicherweise
                wird ein Register benutzt, bevor der neue Wert zur Verf"ugung
                steht.}
               {das die Verklemmung verursachende Register}
\errentry{ 210}{mehrfache Adre"sregisterbenutzung in einer Anweisung}
               {Warnung}
               {Ein Adre"sregister wird in mehreren
                Adre"sausdr"ucken eines Befehls benutzt.  Sofern einer der
                beiden Ausdr"ucke das Register modifiziert, sind die
                Ergebnisadressen nicht eindeutig festgelegt.}
               {das mehrfach verwendete Register}
\errentry{ 220}{Speicherstelle ist nicht bitadressierbar}
               {Warnung}
               {Mit einer \tty{SFRB}-Anweisung wurde
                versucht, eine Speicherstelle als bitadressierbar zu
                deklarieren, die aufgrund der Architektur des 8051 nicht
                bitadressierbar ist.}
               {keines}
\errentry{ 230}{Stack ist nicht leer}
               {Warnung}
               {Am Ende eines Durchlaufes ist ein vom
                Programm definierter Stack nicht leer.}
               {der Name des Stacks sowie seine Resttiefe}
\errentry{ 240}{NUL-Zeichen in Strings, Ergebnis undefiniert}
	       {Warnung}
	       {Eine String-Konstante enth"alt ein 
                NUL-Zeichen. Dies funktioniert zwar mit der Pascal-Version,
                in Hinblick auf die C-Version von AS ist dies aber ein Problem,
                da C Strings mit einem NUL-Zeichen terminiert, d.h. der String
                w"are f"ur C an dieser Stelle zu Ende...}
	       {keines}
\errentry{ 250}{Befehl "uberschreitet Seitengrenze}
	       {Warnung}
	       {Ein Befehl steht zu Teilen auf
                verschiedenen Seiten.  Da der Programmz"ahler des Prozessors
                aber nicht "uber Seitengrenzen hinweg inkrementiert wird,
                w"urde zur Laufzeit anstelle des Instruktionsbytes von der
                Folgeseite wieder das erste Byte der alten Seite geholt; das
                Programm w"urde fehlerhaft ablaufen.}
	       {keines}
\errentry{ 260}{Bereichs"uberschreitung}
               {Warnung}
               {Ein Zahlenwert lag au"serhalb des erlaubten Bereichs.  AS
                hat den Wert durch ein Abschneiden der oberen Bitstellen
                in den erlaubten Bereich gebracht, es ist jedoch nicht
                garantiert, da"s sich durch diese Operation sinnvoller und
                korrekter Code ergibt.}
               {keines}
\errentry{ 270}{negatives Argument f"ur DUP}
               {Warnung}
               {Das Wiederholungsargument einer \tty{DUP}-Direktive war
                kleiner als 0.  Es werden (analog zu einem Argument von
                genau 0) keine Daten abgelegt.}
               {keines}
\errentry{1000}{Symbol doppelt definiert}
               {Fehler}
               {Einem Symbol wurde durch ein Label oder
	        \tty{EQU}, \tty{PORT}, \tty{SFR}, \tty{LABEL},
	        \tty{SFRB} oder \tty{BIT} ein neuer  Wert zugewiesen, dies
                ist aber nur bei \tty{SET/EVAL} erlaubt.}
               {Name des fraglichen Symbols, bei eingeschalteter
	        Querverweisliste zus"atzlich die Zeile der ersten Definition}
\errentry{1010}{Symbol nicht definiert}
               {Fehler}
               {Ein benutztes Symbol ist auch im 2.Pass noch
                nicht in der Symboltabelle enthalten.}
               {Name des nicht gefundenen Symbols}
\errentry{1020}{Ung"ultiger Symbolname}
               {Fehler}
               {Ein Symbolname entspricht nicht den Bedingungen
                f"ur einen g"ultigen Symbolnamen.  Beachten Sie, da"s f"ur
                Makro-und Funktionsparameter strengere Regeln gelten!}
               {der fehlerhafte Symbolname}
\errentry{1090}{Ung"ultiges Format}
               {Fehler}
               {Das benutzte Befehlsformat existiert bei diesem
                Befehl nicht.}
               {Der Kennbuchstabe des verwendeten Formates}
\errentry{1100}{"Uberfl"ussiges Attribut}
               {Fehler}
               {Der benutzte Befehl (Prozessor oder Pseudo) darf
                kein mit einem Punkt angeh"angtes Attribut haben.}
               {keines}
\errentry{1105}{Attribut darf nur 1 Zeichen lang sein}
               {Fehler}
               {Das mit einem Punkt an einen Befehl angeh"angte
                Attribut mu"s genau ein Zeichen lang sein; weder mehr noch
                weniger ist erlaubt.}
               {keines}
\errentry{1110}{Unpassende Operandenzahl}
               {Fehler}
               {Die bei einem Befehl (Prozessor oder Pseudo)
                angegebene Operandenzahl liegt nicht in dem f"ur diesen
                Befehl erlaubten Bereich.}
               {keines}
\errentry{1115}{Unpassende Optionenzahl}
               {Fehler}
               {Die bei diesem Befehl angegebene Zahl
	        von Optionen liegt nicht in dem f"ur diesen
                Befehl erlaubten Bereich.}
               {keines}
\errentry{1120}{nur immediate-Adressierung erlaubt}
               {Fehler}
               {Der benutzte Befehl l"a"st nur
                immediate-Operanden (mit vorangestelltem \#) zu.}
               {keines}
\errentry{1130}{Unpassende Operandengr"o"se}
               {Fehler}
               {Der Operand hat zwar einen f"ur den Befehl
                zugelassenen Typ, jedoch nicht die richtige L"ange (in
                Bits).}
               {keines}
\errentry{1131}{Widersprechende Operandengr"o"sen}
               {Fehler}
               {Die angegebenen Operanden haben unterschiedliche
                L"angen (in Bit).}
               {keines}
\errentry{1132}{Undefinierte Operandengr"o"se}
               {Fehler}
               {Aus Opcode und Operanden l"a"st sich die
                Operandengr"o"se nicht eindeutig bestimmen (ein Problem
                des 8086-Assemblers).  Sie m"ussen die Operandengr"o"se
                durch einen \tty{BYTE}, \tty{WORD}, usw. \tty{PTR}-Pr"afix
	        festlegen.}
               {keines}
\errentry{1135}{Ung"ultiger Operandentyp}
               {Fehler}
               {Ein Ausdruck hat einen an dieser Stelle nicht
                zul"assigen Typ (Integer/Gleitkomma/String).}
               {Die an dieser Stelle zul"assigen Datentypen}
\errentry{1140}{Zuviele Argumente}
               {Fehler}
               {Einem Befehl wurden mehr als die unter AS
                zul"assigen 20 Parameter "ubergeben.}
               {keines}
\errentry{1200}{Unbekannter Befehl}
               {Fehler}
               {Der benutzte Befehl ist weder ein Pseudobefehl
                von AS noch ein Befehl des momentan eingestellten
                Prozessors.}
               {keines}
\errentry{1300}{Klammerfehler}
               {Fehler}
               {Der Formelparser ist auf einen (Teil-)Ausdruck
                gesto"sen, in dem die Summe "offnender und schlie"sender
                Klammern nicht "ubereinstimmt.}
               {der beanstandete (Teil-)Ausdruck}
\errentry{1310}{Division durch 0}
               {Fehler}
               {Bei einer Division oder Modulooperation ergab
                die Auswertung des rechten Teilausdruckes 0.}
               {keines}
\errentry{1315}{Bereichsunterschreitung}
               {Fehler}
               {Der angegebene Integer-Wert unterschreitet
                den zul"assigen Bereich.}
               {aktueller Wert und zul"assiges Minimum
	        (manchmal, ich stelle das gerade um...)}
\errentry{1320}{Bereichs"uberschreitung}
               {Fehler}
               {Der angegebene Integer-Wert "uberschreitet
                den zul"assigen Bereich.}
               {aktueller Wert und zul"assiges Maximum
	        (manchmal,ich stelle das gerade um...)}
\errentry{1325}{Adresse nicht ausgerichtet}
               {Fehler}
               {Die angegebene direkte Speicheradresse
                entspricht nicht den Anspr"uchen des Datentransfers, d.h.
                ist nicht ein mehrfaches der Operandengr"o"se.  Nicht alle
                Prozessoren erlauben unausgerichtete Datenzugriffe.}
               {keines}
\errentry{1330}{Distanz zu gro"s}
               {Fehler}
               {Der in einem Adre"sausdruck enthaltene
                Displacement-Wert ist zu gro"s.}
               {keines}
\errentry{1340}{Kurzadressierung nicht m"oglich}
               {Fehler}
               {Die Adresse des Operanden liegt au"serhalb des
                Speicherbereiches, in dem Kurzadressierung m"oglich ist.}
               {keines}
\errentry{1350}{Unerlaubter Adressierungsmodus}
               {Fehler}
               {Der benutzte Adressierungsmodus existiert
                generell zwar, ist an dieser Stelle aber nicht erlaubt.}
               {keines}
\errentry{1351}{Nummer mu"s ausgerichtet sein}
               {Fehler}
               {An dieser Stelle sind nur ausgerichtete
                (d.h z.B. gerade) Adressen erlaubt, da die untersten Bits f"ur
                andere Zwecke verwendet werden oder reserviert sind.}
               {keines}
\errentry{1355}{Adressierungsmodus im Parallelbetrieb nicht erlaubt}
               {Fehler}
               {Die verwendeten Adressierungsmodi
                sind zwar im sequentiellen Modus zul"assig, jedoch nicht
                bei parallelen Instruktionen.}
               {keines}
\errentry{1360}{Undefinierte Bedingung}
               {Fehler}
               {Die benutzte Bedingung f"ur bedingte Spr"unge
                existiert nicht.}
               {keines}
\errentry{1370}{Sprungdistanz zu gro"s}
               {Fehler}
               {Sprungbefehl und Sprungziel liegen zu weit
                auseinander, um mit einem Sprung der benutzten L"ange
                "uberbr"uckt werden zu k"onnen.}
               {keines}
\errentry{1375}{Sprungdistanz ist ungerade}
               {Fehler}
               {Da Befehle nur auf geraden Adressen liegen
                d"urfen, mu"s eine Sprungdistanz zwischen zwei Befehlen
                auch immer gerade sein, das Bit 0 der Distanz wird
                anderweitig verwendet.  Diese Bedingung ist verletzt
                worden.  Grund ist "ublicherweise die Ablage einer
                ungeraden Anzahl von Daten in Bytes oder ein falsches \tty{ORG}.}
               {keines}
\errentry{1380}{ung"ultiges Schiebeargument}
               {Fehler}
               {als Argument f"ur die Schiebeamplitude darf nur
                eine Konstante oder ein Datenregister verwendet werden.
                (nur 680x0)}
               {keines}
\errentry{1390}{Nur Bereich 1..8 erlaubt}
               {Fehler}
               {Konstanten f"ur Schiebeamplituden oder
                \tty{ADDQ}-Argumente d"urfen nur im Bereich 1..8 liegen. (nur
                680x0)}
               {keines}
\errentry{1400}{Schiebezahl zu gro"s}
               {Fehler}
               {(nicht mehr verwendet)}
               {keines}
\errentry{1410}{Ung"ultige Registerliste}
               {Fehler}
               {Das Registerlisten-Argument von \tty{MOVEM}
	        oder \tty{FMOVEM} hat ein falsches Format. (nur 680x0)}
               {keines}
\errentry{1420}{Ung"ultiger Modus mit CMP}
               {Fehler}
               {Die verwendete Operandenkombination von \tty{CMP}
	        ist nicht erlaubt. (nur 680x0)}
               {keines}
\errentry{1430}{Ung"ultiger Prozessortyp}
               {Fehler}
               {Den mit CPU angeforderten Zielprozessor kennt AS
                nicht.}
               {der unbekannte Prozessortyp}
\errentry{1440}{Ung"ultiges Kontrollregister}
               {Fehler}
               {Das bei z.B. \tty{MOVEC} benutzte
	        Kontrollregister  kennt der mit CPU gesetzte Prozessor
	        (noch) nicht.}
               {keines}
\errentry{1445}{Ung"ultiges Register}
               {Fehler}
               {Das benutzte Register ist zwar prinzipiell
                vorhanden, hier aber nicht erlaubt.}
               {keines}
\errentry{1450}{RESTORE ohne SAVE}
               {Fehler}
               {Es wurde ein \tty{RESTORE}-Befehl gefunden, obwohl
                kein mit \tty{SAVE} gespeicherter Zustand (mehr) auf dem Stapel
                vorhanden ist.}
               {keines}
\errentry{1460}{fehlendes RESTORE}
               {Fehler}
               {Nach der Assemblierung sind nicht alle
                \tty{SAVE}-Befehle wieder aufgel"ost worden.}
               {keines}
\errentry{1465}{unbekannte Makro-Steueranweisung}
               {Fehler}
               {Eine beim \tty{MACRO}-Befehl zus"atzlich angegebene
                Steueranweisung ist AS unbekannt.}
               {die fragliche Anweisung}
\errentry{1470}{fehlendes ENDIF/ENDCASE}
               {Fehler}
               {Nach der Assemblierung sind nicht alle
                Konstrukte zur bedingten Assemblierung aufgel"ost
                worden.}
               {keines}
\errentry{1480}{ung"ultiges IF-Konstrukt}
               {Fehler}
               {Die Reihenfolge der Befehle in einem \tty{IF}-
	        oder \tty{SWITCH}-Konstrukt stimmt nicht.}
               {keines}
\errentry{1483}{doppelter Sektionsname}
               {Fehler}
               {Es existiert bereits eine Sektion gleichen
                Namens auf dieser Ebene.}
               {der doppelte Name}
\errentry{1484}{unbekannte Sektion}
               {Fehler}
               {Im momentanen Sichtbarkeitsbereich existiert
                keine Sektion dieses Namens.}
               {der unbekannte Name}
\errentry{1485}{fehlendes ENDSECTION}
               {Fehler}
               {Nach Ende eines Durchganges sind nicht alle
                Sektionen wieder geschlossen worden.}
               {keines}
\errentry{1486}{falsches ENDSECTION}
               {Fehler}
               {die bei \tty{ENDSECTION} angegebene Sektion
	        ist nicht die innerste offene.}
               {keines}
\errentry{1487}{ENDSECTION ohne SECTION}
               {Fehler}
               {Es wurde ein \tty{ENDSECTION}-Befehl gegeben, obwohl
                gar keine Sektion offen war.}
               {keines}
\errentry{1488}{nicht aufgel"oste Vorw"artsdeklaration}
               {Fehler}
               {ein mit \tty{FORWARD} oder \tty{PUBLIC}
	        angek"undigtes Symbol wurde nicht in der Sektion definiert.}
               {der Name des fraglichen Symbols}
\errentry{1489}{widersprechende FORWARD $\leftrightarrow$PUBLIC-Deklaration}
               {Fehler}
               {Ein Symbol wurde sowohl als privat als auch
                global definiert.}
               {der Name des Symbols}
\errentry{1490}{falsche Argumentzahl f"ur Funktion}
               {Fehler}
               {Die Anzahl der Argumente f"ur eine
                selbstdefinierte Funktion stimmt nicht mit der geforderten
                Anzahl "uberein.}
               {keines}
\errentry{1495}{unaufgel"oste Literale (LTORG fehlt)}
               {Fehler}
               {Am Programmende oder beim Umachalten
                zu einem anderen Zielprozessor blieben noch nicht
                abgelegte Literale "ubrig.}
               {keines}
\errentry{1500}{Befehl auf dem ... nicht vorhanden}
               {Fehler}
               {Der benutzte Befehl existiert zwar
                grunds"atzlich, das eingestellte Mitglied der
                Prozessorfamilie beherrscht ihn aber noch nicht.}
               {keines}
\errentry{1505}{Adressierungsart auf dem ... nicht vorhanden}
               {Fehler}
               {Der benutzte Adressierungsmodus existiert
                zwar grunds"atzlich, das eingestellte Mitglied der
                Prozessorfamilie beherrscht ihn aber noch nicht.}
               {keines}
\errentry{1510}{Ung"ultige Bitstelle}
               {Fehler}
               {Die angegebene Bitnummer ist nicht erlaubt
	        oder eine Angabe fehlt komplett.}
               {keines}
\errentry{1520}{nur ON/OFF erlaubt}
               {Fehler}
               {Dieser Pseudobefehl darf als Argument nur \tty{ON}
                oder \tty{OFF} haben.}
               {keines}
\errentry{1530}{Stack ist leer oder nicht definiert}
               {Fehler}
               {Es wurde bei einem \tty{POPV}
                einen Stack anzusprechen, der entweder nie definiert oder
                bereits leerger"aumt wurde.}
               {der Name des fraglichen Stacks}
\errentry{1540}{Nicht genau ein Bit gesetzt}
	       {Fehler}
               {In einer Bitmaske, die der \tty{BITPOS}-
                Funktion "ubergeben wurde, war nicht genau ein Bit
                gesetzt.}
               {keines}
\errentry{1550}{ENDSTRUCT ohne STRUCT}
               {Fehler}
               {Eine \tty{ENDSTRUCT}-Anweisung wurde gegeben, obwohl
                momentan keine Strukturdefinition in Gange war.}
               {keines}
\errentry{1551}{offene Strukturdefinition}
               {Fehler}
               {Nach Ende der Assemblierung waren noch nicht alle
                \tty{STRUCT}-Anweisungen durch passende \tty{ENDSTRUCT}s
                abgeschlossen.}
               {die innerste, noch nicht abgeschlossene
                Strukturdefinition}
\errentry{1552}{falsches ENDSTRUCT}
               {Fehler}
               {Der Namensparameter einer \tty{ENDSTRUCT}-Anweisung
                entspricht nicht der innersten, offenen
                Strukturdefinition.}
               {keines}
\errentry{1553}{Phasendefinition nicht in Strukturen erlaubt}
               {Fehler}
               {Was gibt es dazu zu sagen?  \tty{PHASE} in einem Record
                ergibt einfach keinen Sinn und nur Verwirrung...}
               {keines}
\errentry{1554}{ung"ultige \tty{STRUCT}-Direktive}
               {Fehler}
               {Als Direktive f"ur \tty{STRUCT} ist nur
                \tty{EXTNAMES} oder \tty{NOEXTNAMES} zugelassen.}
               {die unbekannte Direktive}
\errentry{1600}{vorzeitiges Dateiende}
               {Fehler}
               {Es wurde mit einem \tty{BINCLUDE}-Befehl versucht,
                "uber das Ende einer Datei hinauszulesen.}
               {keines}
\errentry{1700}{ROM-Offset geht nur von 0..63}
               {Fehler}
               {Das Konstanten-ROM der 680x0-Koprozessoren hat
                nur max. 63 Eintr"age.}
               {keines}
\errentry{1710}{Ung"ultiger Funktionscode}
               {Fehler}
               {Als Funktionscodeargument darf nur SFC, DFC, ein
                Datenregister oder eine Konstante von 0..15 verwendet
                werden. (nur 680x0-MMU)}
               {keines}
\errentry{1720}{Ung"ultige Funktionscodemaske}
               {Fehler}
               {Als Funktionscodemaske darf nur ein Wert von
                0..15 verwendet werden. (nur 680x0-MMU)}
               {keines}
\errentry{1730}{Ung"ultiges MMU-Register}
               {Fehler}
               {Die MMU hat kein Register mit dem angegebenen
                Namen. (nur 680x0-MMU)}
               {keines}
\errentry{1740}{Level nur von 0..7}
               {Fehler}
               {Die Ebene f"ur \tty{PTESTW} und \tty{PTESTR} mu"s eine
                Konstante von 0..7 sein. (nur 680x0-MMU)}
               {keines}
\errentry{1750}{ung"ultige Bitmaske}
               {Fehler}
               {Die bei den Bit-Feld-Befehlen angegebene
                Bitmaske hat ein falsches Format. (nur 680x0)}
               {keines}
\errentry{1760}{ung"ultiges Registerpaar}
               {Fehler}
               {Das angegebene Registerpaar ist hier nicht
                verwendbar oder syntaktisch falsch. (nur 680x0)}
               {keines}
\errentry{1800}{offene Makrodefinition}
               {Fehler}
               {Eine Makrodefinition war am Dateiende nicht
                zuende.  Vermutlich fehlt ein \tty{ENDM}.}
               {keines}
\errentry{1805}{EXITM au"serhalb eines Makrorumpfes}
               {Fehler}
               {\tty{EXITM} bricht die Expansion von 
                Makro-Konstrukten ab.  Dieser Befehl macht nur innerhalb 
                von Makros Sinn und es wurde versucht, ihn au"serhalb 
                aufzurufen.}
               {keines}
\errentry{1810}{mehr als 10 Makroparameter}
               {Fehler}
               {Ein Makro darf h"ochstens 10 Parameter haben.}
               {keines}
\errentry{1815}{doppelte Makrodefinition}
               {Fehler}
               {Ein Makronamne wurde in einer Sektion doppelt
                vergeben.}
               {der doppelt verwendete Name}
\errentry{1820}{Ausdruck mu"s im ersten Pass berechenbar sein}
               {Fehler}
               {Der benutzte Befehl beeinflu"st die Codel"ange,
                daher sind Vorw"artsreferenzen hier nicht erlaubt.}
               {keines}
\errentry{1830}{zu viele verschachtelte IFs}
               {Fehler}
               {(nicht mehr verwendet)}
               {keines}
\errentry{1840}{ELSEIF/ENDIF ohne ENDIF}
               {Fehler}
               {es wurde ein \tty{ELSEIF}- oder \tty{ENDIF}-Befehl gefunden,
                obwohl kein offener \tty{IF}-Befehl vorhanden ist.}
               {keines}
\errentry{1850}{verschachtelter/rekursiver Makroaufruf}
               {Fehler}
               {(nicht mehr verwendet)}
               {keines}
\errentry{1860}{unbekannte Funktion}
               {Fehler}
               {Die angesprochene Funktion ist weder eingebaut
                noch nachtr"aglich definiert worden.}
               {der Funktionsname}
\errentry{1870}{Funktionsargument au"serhalb Definitionsbereich}
               {Fehler}
               {Das Argument liegt nicht im Bereich der
                angesprochenen transzendenten Funktion.}
               {keines}
\errentry{1880}{Gleitkomma"uberlauf}
               {Fehler}
               {Das Argument liegt zwar im Bereich der
                angesprochenen transzendenten Funktion, das Ergebnis
                w"are aber nicht mehr darstellbar.}
               {keines}
\errentry{1890}{ung"ultiges Wertepaar}
               {Fehler}
               {Das benutzte P"archen aus Basis und Exponent
                kann nicht berechnet werden.}
               {keines}
\errentry{1900}{Befehl darf nicht auf dieser Adresse liegen}
               {Fehler}
               {Die Prozessorhardware erlaubt keine
                Spr"unge von dieser Adresse.}
               {keines}
\errentry{1905}{ung"ultiges Sprungziel}
               {Fehler}
               {Die Prozessorhardware erlaubt keine
                Spr"unge zu dieser Adresse.}
               {keines}
\errentry{1910}{Sprungziel nicht auf gleicher Seite}
               {Fehler}
               {Sprungbefehl und Sprungziel m"ussen bei diesem
                Befehl auf der gleichen Seite liegen.}
               {keines}
\errentry{1920}{Code"uberlauf}
               {Fehler}
               {Es wurde versucht, mehr als 1024 Bytes Code oder
                Daten in einer Zeile zu erzeugen.}
               {keines}
\errentry{1925}{Adre"s"uberlauf}
               {Fehler}
               {Der Adre"sraum dieses Prozessors wurde
                "uberschritten.}
               {keines}
\errentry{1930}{Konstanten und Platzhalter nicht mischbar}
               {Fehler}
               {Anweisungen, die Speicher reservieren und solche,
                die ihn mit Konstanten belegen, d"urfen nicht in einer
                Pseudoanweisung gemischt werden.}
               {keines}
\errentry{1940}{Codeerzeugung in Strukturdefinition nicht zul"assig}
               {Fehler}
               {Ein \tty{STRUCT}-Konstrukt dient nur der Beschreibung
                einer Datenstruktur und nicht dem Anlegen einer solchen,
                es sind daher keine Befehle zugelassen, die Code erzeugen.}
               {keines}
\errentry{1950}{Paralleles Konstrukt nicht m"oglich}
               {Fehler}
               {Entweder sind die beiden Instruktionen
                prinzipiell nicht parallel ausf"uhrbar, oder sie stehen nicht
                unmittelbar untereinander.}
               {keines}
\errentry{1960}{ung"ultiges Segment}
               {Fehler}
               {Das angegebene Segment ist an dieser Stelle
                nicht anwendbar.}
               {der benutzte Segmentname}
\errentry{1961}{unbekanntes Segment}
               {Fehler}
               {Das angegebene Segment existiert bei
                diesem Prozessor nicht.}
               {der benutzte Segmentname}
\errentry{1962}{unbekanntes Segmentregister}
               {Fehler}
               {Das angegebene Segmentregister existiert
                nicht (nur 8086).}
               {keines}
\errentry{1970}{ung"ultiger String}
               {Fehler}
               {Der angegebene String hat ein ung"ultiges
                Format.}
               {keines}
\errentry{1980}{ung"ultiger Registername}
               {Fehler}
               {Das angegebene Register existiert nicht oder
                darf hier nicht verwendet werden.}
               {keines}
\errentry{1985}{ung"ultiges Argument}
               {Fehler}
               {Der angegebene Befehl darf nicht mit einem
                \tty{REP}-Pr"afix versehen werden.}
               {keines}
\errentry{1990}{keine Indirektion erlaubt}
               {Fehler}
               {in dieser Kombination ist keine indirekte
                Adressierung erlaubt.}
               {keines}
\errentry{1995}{nicht im aktuellen Segment erlaubt}
               {Fehler}
               {(nicht mehr verwendet)}
               {keines}
\errentry{1996}{nicht im Maximum-Modus zul"assig}
               {Fehler}
               {Dieses Register ist nur im Minimum-Modus
                definiert.}
               {keines}
\errentry{1997}{nicht im Minimum-Modus zul"assig}
               {Fehler}
               {Dieses Register ist nur im Maximum-Modus
                definiert.}
               {keines}
\errentry{2000}{ung"ultige Pr"afix-Kombination}
               {Fehler}
               {Die angegebene Kombination von Pr"afixen
	        ist nicht zul"assig oder nicht im
	        Maschinenkode darstellbar.}
               {keines}
\errentry{2010}{Ung"ultige Escape-Sequenz}
               {Fehler}
               {Das mit einem Backslash eingeleitete
	        Sonderzeichen ist nicht definiert.}
               {keines}
\errentry{10001}{Fehler bein "Offnen der Datei}
               {fatal}
               {Beim Versuch, eine Datei zu "offnen, ist ein
                Fehler aufgetreten.}
               {Beschreibung des E/A-Fehlers}
\errentry{10002}{Listingschreibfehler}
               {fatal}
               {Beim Schreiben des Assemblerlistings ist ein
                Fehler aufgetreten.}
               {Beschreibung des E/A-Fehlers}
\errentry{10003}{Dateilesefehler}
               {fatal}
               {Beim Lesen aus einer Quelldatei ist ein
                Fehler aufgetreten.}
               {Beschreibung des E/A-Fehlers}
\errentry{10004}{Dateischreibfehler}
               {fatal}
               {Beim Schreiben von Code- oder Share-Datei
                ist ein Fehler aufgetreten.}
               {Beschreibung des E/A-Fehlers}
\errentry{10006}{Speicher"uberlauf}
               {fatal}
               {Der verf"ugbare Speicher reicht nicht mehr,
	        alle Datenstrukturen aufzunehmen.  Weichen Sie auf die
	        DPMI- oder OS/2-Version von AS aus.}
               {keines}
\errentry{10007}{Stapel"uberlauf}
               {fatal}
               {Der Programmstapel ist wegen zu komplizierter
	        Formelausdr"ucke oder einer ung"unstigen Anlage der Symbol-
	        oder Makrotabelle "ubergelaufen.  Versuchen Sie es noch
	        einmal mit der \tty{-A}-Option.}
               {keines}
\end{description}

%%===========================================================================

\cleardoublepage
\chapter{E/A-Fehlermeldungen}

Die hier aufgelisteten Fehlermeldungen werden nicht nur von AS bei E/A-
Fehlern ausgegeben, sondern auch von den Hilfsprogrammen PLIST, BIND,
P2HEX und P2BIN.  Es sind nur die Fehler n"aher erkl"art, die m.E. bei
der Arbeit auftreten k"onnen.  Sollte doch einmal ein nicht erl"auterter
E/A-Fehler auftreten, so d"urfte der Grund in einem Programmfehler
liegen.  Melden Sie dies unbedingt!!

\begin{description}
\item[2]{Datei nicht gefunden\\
         Die angegebene Datei existiert nicht oder liegt auf einem
         anderen Laufwerk.}

\item[3]{Pfad nicht gefunden\\
         Der Pfad eines Dateinamens existiert nicht oder liegt auf
         einem anderen Laufwerk.}

\item[4]{zu viele offene Dateien\\
         DOS sind die Dateihandles ausgegangen.  Erh"ohen Sie die
         \tty{FILES=}-Angabe in der CONFIG.SYS.}

\item[5]{Dateizugriff verweigert\\
         Entweder reichen die Netzwerkrechte f"ur einen Dateizugriff
         nicht, oder es wur\-de ver\-sucht, ei\-ne schreib\-ge\-sch"utz\-te Da\-tei
         zu "uber\-schrei\-ben oder zu ver\-"an\-dern.  Bei Benutzung in
         DOS- Fenstern von Multitasking- Systemen ist es "uberdies m"oglich,
         da"s ein andere Proze"s die Datei in exklusivem Zugriff hat.}

\item[6]{ung"ultiger Dateihandle}

\item[12]{ung"ultiger Zugriffsmodus}

\item[15]{ung"ultiger Laufwerksbuchstabe\\
          Das angesprochene Laufwerk existiert nicht.}


\item[16]{aktuelles Verzeichnis kann nicht gel"oscht werden}

\item[17]{RENAME geht nicht "uber Laufwerke}

\item[100]{vorzeitiges Dateiende\\
           Eine Datei war zuende, obwohl sie es aufgrund ihrer Struktur
           noch nicht sein d"urfte.  Vermutlich ist sie besch"adigt.}

\item[101]{Diskette/Platte voll\\
           Das spricht wohl f"ur sich!  Aufr"aumen!!}

\item[102]{ASSIGN fehlt}

\item[103]{Datei nicht offen}

\item[104]{Datei nicht f"ur Einlesen offen}

\item[105]{Datei nicht f"ur Ausgaben offen}

\item[106]{Ung"ultiges numerisches Format}

\item[150]{Diskette ist schreibgesch"utzt\\
           Wenn Sie schon keine Festplatte als Arbeitsmedium verwenden,
           so sollten Sie wenigstens den Schreibschutz entfernen!}

\item[151]{Unbekanntes Ger"at\\
           Sie haben versucht, ein Peripherieger"at anzusprechen, welches
           DOS unbekannt ist.  Dies sollte normalerweise nicht auftreten,
           da der Name dann automatisch als Datei interpretiert wird.}

\item[152]{Laufwerk nicht bereit\\
           Schlie"sen Sie die Klappe des Diskettenlaufwerks.}

\item[153]{unbekannte DOS-Funktion}

\item[154]{Pr"ufsummenfehler auf Diskette/Platte\\
           Ein harter Lesefehler auf der Diskette.  Nochmal versuchen; wenn
           immer noch vorhanden, Diskette neu formatieren bzw. ernste Sorgen
           um Festplatte machen!}

\item[155]{ung"ultiger DPB}

\item[156]{Positionierfehler\\
           Der Platten/Disketten-Controller hat eine bestimmte Spur nicht
           gefunden.  Siehe Nr. 154!}

\item[157]{unbekanntes Sektorformat\\
           DOS kann mit dem Format der Diskette nichts anfangen.}

\item[158]{Sektor nicht gefunden\\
           Analog zu Nr. 158, nur da"s hier der angeforderte Sektor auf
           der Spur nicht gefunden werden konnte.}

\item[159]{Papierende\\
           Offensichtlich haben Sie die Ausgaben von AS direkt auf einen
           Drucker umgeleitet.  Assemblerlistings k"onnen seeehr lang
           sein...}

\item[160]{Ger"atelesefehler\\
           Nicht n"aher vom Ger"atetreiber klassifizierter Lesefehler.}

\item[161]{Ger"ateschreibfehler\\
           Nicht n"aher vom Ger"atetreiber klassifizierter Schreibfehler.}

\item[162]{allgemeiner Ger"atefehler\\
           Hier ist der Ger"atetreiber v"ollig ratlos, was passiert
           sein k"onnte.}
\end{description}

%%===========================================================================

\cleardoublepage
\chapter{H"aufig gestellte Fragen}

In diesem Kapitel habe ich versucht, einige besonders h"aufig gestellte
Fragen mit den passenden Antworten zu sammeln.  Die Antworten auf
die hier auftauchenden Probleme finden sich zwar auch an anderer
Stelle in der Anleitung, jedoch findet man sie vielleicht nicht auf
den ersten Blick...

\begin{description}
\item[F:]{Ich bin DOS leid.  F"ur welche Plattformen gibt es AS sonst ?}
\item[A:]{Neben der Protected-Mode-Version, die AS unter DOS mehr Speicher
         zur Verf"ugung stellt, existieren Portierungen f"ur OS/2 und
         Unix-Systeme wie z.B. Linux (im Teststadium).  An Versionen,
         die Softwareherstellern in Redmond beim Geldscheffeln zuarbeiten
         w"urden, ist momentan nicht gedacht.  Sofern jemand anders in
         dieser Hinsicht aktiv werden will, stelle ich ihm aber gerne
         die AS-Quellen zur Verf"ugung, von denen sich die C-Variante
         insbesondere eignen d"urfte.  "Uber Fragen zu diesen Quellen
         hinaus sollte er sich aber nicht viel von mir erwarten...}
\vspace{0.3cm}
\item[F:]{Ist eine Unterst"utzung des XYZ-Prozessors f"ur AS geplant?}
\item[A:]{Es kommen immer neue Prozessoren heraus, und ich bem"uhe
         mich, bei Erweiterung von AS Schritt zu halten.  Der Stapel
         mit der Aufschrift ,,Unerledigt'' auf meinem Schreibtisch
         unterschreitet aber selten die 10cm-Grenze... Bei der Planung,
         welche Kandidaten zuerst abgearbeitet werden, spielen W"unsche
         von Anwendern nat"urlich eine gro"se Rolle.  Das Internet und
         die steigende Zahl elektronisch publizierter Dokumentation
         erleichtern die Beschaffung von Unterlagen, speziell bei
         ausgefallenen oder "alteren Architekturen wird es aber immer
         wieder schwierig.  Wenn sich die fragliche Prozessorfamilie
         nicht in der Liste in Planung befindlicher Prozessoren
         befindet (siehe Kapitel 1), macht es sich sehr gut, der
         Anfrage auch gleich ein passendes Datenbuch hinzuzupacken
         (zur Not auch leihweise!).}
\vspace{0.3cm}
\item[F:]{Ein freier Assembler ist ja eine feine Sache, aber eigentlich
         br"auchte ich jetzt auch noch einen Disassembler...und einen
         Debugger...ein Simulator w"are auch ganz nett..}
\item[A:]{AS ist ein Freizeitprojekt von mir, d.h. etwas, was ich in der
         Zeit tue, wenn ich mich nicht gerade um den Broterwerb k"ummere.
         Von dieser Zeit nimmt AS schon einen ganz erheblichen Teil ein,
         und ab und zu genehmige ich mir auch mal eine Auszeit, um den
         L"otkolben zu schwingen, mal wieder eine Tangerine Dream-Platte 
         bewu"st zu h"oren, mich vor den Fernseher zu hocken oder einfach
         nur dringenden menschlichen Bed"urfnissen nachzugehen.  Ich habe
         einmal angefangen, einen Disassembler zu konzipieren, der wieder
         voll reassemblierbaren Code erzeugt und automatisch Daten- und
         Code-Bereiche trennt, habe das Projekt aber relativ schnell wieder
         eingestellt, weil die restliche Zeit f"ur so etwas einfach nicht
         mehr reicht.  Ich mache lieber eine Sache gut als ein halbes
         Dutzend m"a"sig.  Von daher mu"s die Antwort also wohl ,,nein''
         hei"sen...}
\vspace{0.3cm}
\item[F:]{In den Bildschirmausgaben von AS tauchen seltsame Zeichen auf,
          z.B. Pfeile und eckige Klammern.  Warum?}
\item[A:]{AS verwendet zur Bildschirmsteuerung defaultm"a"sig einige
          ANSI-Terminal-Steuersequenzen.  Haben Sie keinen ANSI-Treiber
	  installiert, so kommen diese Steuerzeichen ungefiltert auf
	  Ihrem Bildschirm heraus.  Installieren Sie entweder einen
	  ANSI-Treiber oder schalten Sie die Steuersequenzen mit dem
	  DOS-Befehl \tty{SET USEANSI=N} ab.}
\vspace{0.3cm}
\item[F:]{W"ahrend der Assemblierung bricht AS pl"otzlich mit der
          Meldung eines Stapel"uberlaufes ab.  Ist mein Programm zu
	  kompliziert?}
\item[A:]{Ja und Nein.  Die Symboltabelle f"ur Ihr Programm ist nur
          etwas unregelm"a"sig gewachsen, was zu zu hohen Rekursionstiefen
	  im Zugriff auf die Tabelle gef"uhrt hat.  Diese Fehler treten
	  insbesondere bei der 16-Bit-OS/2-Version von AS auf, die nur
	  "uber einen relativ kleinen Stack verf"ugt.  Starten Sie AS noch
	  einmal mit dem \tty{-A}-Kommandozeilenschalter.  Hilft dies auch
          nicht, so kommen als m"ogliche Problemstellen noch zu komplizierte
          Formelausdr"ucke in Frage.  Versuchen Sie in einem solchen Fall,
          die Formel in Zwischenschritte aufzuspalten.}
\vspace{0.3cm}
\item[F:]{AS scheint mein Programm nicht bis zum Ende zu assemblieren.
          Mit einer "alteren Version von AS (1.39) hat es dagegen
	  funktioniert.}
\item[A:]{Neuere Versionen von AS ignorieren das \tty{END}-Statement nicht
          mehr, sondern beenden danach wirklich die Assemblierung.
	  Insbesondere bei Include-Dateien ist es fr"uher vorgekommen, da"s
	  Anwender jede Datei mit einem \tty{END}-Statement beendet haben.
	  Entfernen Sie die "uberfl"ussigen \tty{END}s.}
\vspace{0.3cm}
\item[F:]{Weil ich noch ein paar kompliziertere Assemblierfehler im Programm
          hatte, habe ich mir ein Listing gemacht und es einmal genauer
          angeschaut.  Dabei ist mir aufgefallen, da"s einige Spr"unge nicht
          auf das gew"unschte Ziel, sondern auf sich selbst zeigen!}
\item[A:]{Dieser Effekt tritt bei Vorw"artsspr"ungen auf, bei denen der
          Formelparser von AS im ersten Pass die Zieladresse noch nicht kennen
          kann.  Da der Formelparser ein unabh"angiges Modul ist, mu"s er sich
          in einem solchen Fall einen Wert ausdenken, der auch relativen
          Spr"ungen mit kurzer Reichweite nicht wehtut, und dies ist nun
          einmal die aktuelle Programmz"ahleradresse selber...im zweiten Pass
          w"aren die korrekten Werte erschienen, aber zu diesem ist es nicht
          gekommen, da schon im ersten Pass Fehler auftraten.  Korrigieren
          Sie die anderen Fehler zuerst, so da"s AS zum zweiten Pass kommt,
          und das Listing sollte wieder vern"unftiger aussehen.}
\vspace{0.3cm}
\item[F:]{Mein Programm wird zwar korrekt assembliert, bei der Umwandlung
          mit P2BIN oder P2HEX erhalte ich aber nur eine leere Datei.}
\item[A:]{Dann haben Sie wahrscheinlich das Adre"s\-fil\-ter nicht korrekt
          eingestellt.  De\-faul\-tm"a"sig reicht der Filter von 0 bis 32
	  Kbyte, falls Ihr Programm Teile au"serhalb dieses Bereiches
	  besitzen sollte, werden diese nicht "ubernommen.  Sollte Ihr
	  Code komplett jenseits 32 Kbyte liegen (wie es bei 65er und
	  68er-Prozessoren "ublich ist), dann erhalten Sie das von Ihnen
	  geschilderte Ergebnis.  Setzen Sie das Adre"sfilter einfach auf
	  einen passenden Bereich (s. das Kapitel zu P2BIN/P2HEX).}
\vspace{0.3cm}
\item[F:]{Ich bekomme unter Unix bei der Benutzung von P2BIN oder P2HEX
          das Dollarzeichen nicht eingegeben.  Die automatische
          Bereichsfestlegung funktioniert nicht, stattdessen gibt es
          eigenartige Fehlermeldungen.}
\item[A:]{Unix-Shells benutzen das Dollarzeichen zur Expansion von
          Shell-Variablen.  Wollen Sie ein Dollarzeichen an eine Anwendung
          durchreichen, stellen Sie einen Backslash (\verb!\!) voran.
          Im Falle der Adre"sangabe bei P2BIN und P2HEX darf aber auch
          \tty{0x} anstelle des Dollarzeichens benutzt werden, was dieses
          Problem von vornherein vermeidet.}
\end{description}

%%===========================================================================

\cleardoublepage
\chapter{Pseudobefehle gesammelt}

In diesem Anhang finden sich noch einmal als schnelle Referenz alle
von AS zur Verf"ugung gestellten Pseudobefehle.  Die Liste ist in zwei
Teile gegliedert: Im ersten Teil finden sich Befehle, die unabh"angig
vom eingestellten Zielprozessor vorhanden sind, danach folgen f"ur 
jede Prozessorfamilie die zus"atzlich vorhandenen Befehle:

\subsubsection{Immer vorhandene Befehle}
\input{pscomm.tex}
Zus"atzlich existiert \tty{SET} bzw. \tty{EVAL}, falls \tty{SET} bereits
ein Prozessorbefehl ist.

\input{pscpu.tex}

%%===========================================================================

\cleardoublepage
\chapter{Vordefinierte Symbole}\label{AppInternSyms}

\begin{table*}[ht]
\begin{center}\begin{tabular}{|l|l|l|l|}
\hline
Name             &  Datentyp   & Definition & Bedeutung \\
\hline\hline
\tty{ARCHITECTURE} & String    & vordef.    & Zielplattform, f"ur die AS \\
                 &             &            & "ubersetzt wurde, in der Form \\
                 &             &            & Prozesor-Hersteller-Betriebs- \\
                 &             &            & system \\
\hline
\tty{BIGENDIAN}  &  Boolean    & normal     & Konstantenablage mit MSB \\
                 &             &            & first ? \\
\hline
\tty{CASESENSITIVE} & Boolean  & normal     & Unterscheidung von Gro"s- \\
                 &             &            & und Kleinbuchstaben in \\
                 &             &            & Symbolnamen ? \\
\hline
\tty{CONSTPI}    &  Gleitkomma & normal     & Kreiszahl Pi (3.1415.....) \\
\hline
\tty{DATE}       &  String     & vordef.    & Datum des Beginns der  \\
                 &             &            & Assemblierung (1.Pass) \\
\hline
\tty{FALSE}      &  Boolean    & vordef.    & 0 = logisch ,,falsch'' \\
\hline
\tty{HASFPU}     &  Boolean    & dynam.(0)  & Koprozessor-Befehle \\
                 &             &            & freigeschaltet ? \\
\hline
\tty{HASPMMU}    &  Boolean    & dynam.(0)  & MMU-Befehle frei- \\
                 &             &            & geschaltet ? \\
\hline
\tty{INEXTMODE}  &  Boolean    & dynam.(0)  & XM-Flag f"ur 4 Gbyte \\
                 &             &            & Adre"sraum gesetzt ? \\
\hline
\tty{INLWORDMODE} & Boolean    & dynam.(0)  & LW-Flag f"ur 32-Bit-Befehle \\
                 &             &            & gesetzt ? \\
\hline
\tty{INMAXMODE}  &  Boolean    & dynam.(0)  & Prozessor im Maximum- \\
                 &             &            & Modus ? \\
\hline
\tty{INSUPMODE}  &  Boolean    & dynam.(0)  & Prozessor im Supervisor- \\
                 &             &            & Modus ? \\
\hline
\tty{INSRCMODE}  &  Boolean    & dynam.(0)  & Prozessor im Quellmodus ? \\
\hline
\tty{FULLPMMU}   &  Boolean    & dynam.(0/1) & voller PMMU-Befehlssatz ? \\
\hline
\tty{LISTON}     &  Boolean    & dynam.(1)  & Listing freigeschaltet ? \\
\hline
\end{tabular}\end{center}
\caption{Vordefinierte Symbole - Teil 1\label{TabInternSyms1}}
\end{table*}

\begin{table*}
\begin{center}\begin{tabular}{|l|l|l|l|}
\hline
Name             &  Datentyp   & Definition & Bedeutung \\
\hline\hline
\tty{MACEXP}     &  Boolean    & dynam.(1)  & Expansion von Makrokon- \\
                 &             &            & strukten im Listing \\
                 &             &            & freigeschaltet ? \\
\hline
\tty{MOMCPU}     &  Integer    & dynam.     & Nummer der momentan \\
                 &             & (68008)    & gesetzten Ziel-CPU \\
\hline
\tty{MOMCPUNAME} &  String     & dynam.     & Name der momentan \\
                 &             & (68008)    & gesetzten Ziel-CPU \\
\hline
\tty{MOMFILE}    &  String     & Spezial    & augenblickliche Quelldatei \\
                 &             &            & (schlie"st Includes ein) \\
\hline
\tty{MOMLINE}    &  Integer    & Spezial    & aktuelle Zeilennummer in \\
                 &             &            & der Quelldatei \\
\hline
\tty{MOMPASS}    &  Integer    & Spezial    & Nummer des laufenden \\
                 &             &            & Durchgangs \\
\hline
\tty{MOMSECTION} &  String     & Spezial    & Name der aktuellen Sektion \\
                 &             &            & oder Leerstring, fall au"ser- \\
                 &             &            & halb aller Sektionen \\
\hline
\tty{MOMSEGMENT} &  String     & Spezial    & Name des mit \tty{SEGMENT} ein- \\
                 &             &            & gestellten Adre"sraumes \\
\hline
\tty{PADDING}    &  Boolean    & dynam.(1)  & Auff"ullen von Bytefeldern \\
                 &             &            & auf ganze Anzahl ? \\
\hline
\tty{RELAXED}    &  Boolean    & dynam.(0)  & Schreibweise von Integer-Kon- \\
                 &             &            & stanten in beliebiger Syntax \\
                 &             &            & erlaubt ? \\
\hline
\tty{PC}         &  Integer    & Spezial    & mom. Programmz"ahler \\
                 &             &            & (Thomson) \\
\hline
\tty{TIME}       &  String     & vordef.    & Zeit des Beginns der Assem- \\
                 &             &            & blierung (1. Pass) \\
\hline
\tty{TRUE}       &  Integer    & vordef.    & 1 = logisch ,,wahr'' \\
\hline
\tty{VERSION}    &  Integer    & vordef.    & Version von AS in BCD-Kodie- \\
                 &             &            & rung, z.B. 1331 hex f"ur \\
                 &             &            & Version 1.33p1 \\
\hline
\tty{WRAPMODE}   &  Integer    & vordef.    & verk"urzter Programmz"ahler \\
                 &             &            & angenommen? \\
\hline
\verb!*!         &  Integer    & Spezial    & mom. Programmz"ahler (Motorola, \\
                 &             &            & Rockwell, Microchip, Hitachi) \\
\hline
\tty{\$}         &  Integer    & Spezial    & mom. Programmz"ahler (Intel, \\
                 &             &            & Zilog, Texas, Toshiba, NEC, \\
                 &             &            & Siemens, AMD) \\
\hline
\end{tabular}\end{center}
\caption{Vordefinierte Symbole - Teil 2\label{TabInternSyms2}}
\end{table*}
\par
Boolean-Symbole sind eigentlich normale normale Integer-Symbole, mit
dem Unterschied, da"s ihnen von AS nur zwei verschiedene Werte (0 oder
1, entsprechend FALSE oder TRUE) zugewiesen werden.  Spezialsymbole
werden von AS nicht in der Symboltabelle abgelegt, sondern aus
Geschwindigkeitsgr"unden direkt im Parser abgefragt.  Sie tauchen daher
auch nicht in der Symboltabelle des Listings auf.  W"ahrend vordefinierte
Symbole nur einmal am Anfang eines Passes besetzt werden, k"onnen sich
die Werte dynamischer Symbole w"ahrend der Assemblierung mehrfach "andern,
da sie mit anderen Befehlen vorgenommene Einstellungen widerspiegeln.
\par
Die hier aufgelistete Schreibweise ist diejenige, mit der man die 
Symbole auch im case-sensitiven Modus erreicht.
\par
Die hier aufgef"uhrten Namen sollte man f"ur eigene Symbole meiden;
entweder kann man sie zwar definieren, aber nicht darauf zugreifen
(bei Spezialsymbolen), oder man erh"alt eine Fehlermeldung wegen eines
doppelt definierten Symboles.  Im gemeinsten Fall f"uhrt die Neubelegung
durch AS zu Beginn eines Passes zu einem Phasenfehler und einer
Endlosschleife...


%%===========================================================================

\cleardoublepage
\chapter{Mitgelieferte Includes}

Der Distribution von AS liegen eine Reihe von Include-Dateien bei.  Neben
Includes, die sich nur auf eine Prozessorfamilie beziehen (und deren
Funktion sich demjenigen unmittelbar erschlie"st, der mit dieser Familie
arbeitet), existieren aber auch ein paar Dateien, die prozessorunabh"angig
sind und die eine Reihe n"utzlicher Funktionen implementieren.  Die
definierten Funktionen sollen hier kurz beschrieben werden:

\section{BITFUNCS.INC}

Diese Datei definiert eine Reihe bitorientierter Operationen, wie man sie
bei anderen Assemblern vielleicht fest eingebaut sind.  Bei AS werden sie
jedoch mit Hilfe benutzerdefinierter Funktionen implementiert:

\begin{itemize}
\item{{\em mask(start,bits)} liefert einen Integer, in dem ab Stelle {\em
      start} {\em bits} Bits gesetzt sind;}
\item{{\em invmask(start,bits)} liefert das Einerkomplement zu {\em mask()};}
\item{{\em cutout(x,start,bits)} liefert ausmaskierte {\em bits} Bits ab
      Stelle {\em start} aus {\em x}, ohne sie auf Stelle 0 zu
      verschieben;}
\item{{\em hi(x)} liefert das zweitniedrigste Byte (Bit 8..15) aus {\em
      x};}
\item{{\em lo(x)} liefert das niederwertigste Byte (Bit 0..7) aus {\em
      x};}
\item{{\em hiword(x)} liefert das zweitniedrigste Wort (Bit 16..31) aus
      {\em x};}
\item{{\em loword(x)} liefert das niederwertigste Wort (Bit 0..15) aus
      {\em x};}
\item{{\em odd(x)} liefert TRUE, falls {\em x} ungerade ist;}
\item{{\em even(x)} liefert TRUE, falls {\em x} gerade ist;}
\item{{\em getbit(x,n)} extrahiert das Bit {\em n} aus {\em x} und liefert
      es als 0 oder 1;}
\item{{\em shln(x,size,n)} schiebt ein Wort {\em x} der L"ange {\em size}
      Bits um {\em n} Stellen nach links;}
\item{{\em shrn(x,size,n)} schiebt ein Wort {\em x} der L"ange {\em size}
      Bits um {\em n} Stellen nach rechts;}
\item{{\em rotln(x,size,n)} rotiert die untersten {\em size} Bits eines
      Integers {\em x} um {\em n} Stellen nach links;}
\item{{\em rotrn(x,size,n)} rotiert die untersten {\em size} Bits eines
      Integers {\em x} um {\em n} Stellen nach rechts;}
\end{itemize}

\section{CTYPE.INC}

Dieser Include ist das Pendant zu dem bei C vorhandenen Header {\tt
ctype.h}, der Makros zur Klassifizierung von Zeichen anbietet.  Alle
Funktionen liefern entweder TRUE oder FALSE:

\begin{itemize}
\item{{\em isdigit(ch)} ist TRUE, falls {\em ch} eine Ziffer (0..9)
      ist;}
\item{{\em isxdigit(ch)} ist TRUE, falls {\em ch} eine g"ultige
      Hexadezimal-Ziffer (0..9, A..F, a..f) ist;}
\item{{\em isascii(ch)} ist TRUE, falls {\em ch} sich im Bereich 
      normaler ASCII-Zeichen ohne gesetztes Bit 7 bewegt;}
\item{{\em isupper(ch)} ist TRUE, falls {\em ch} ein Gro"sbuchstabe
      ist (Sonderzeichen ausgenommen);}
\item{{\em islower(ch)} ist TRUE, falls {\em ch} ein Kleinbuchstabe
      ist (Sonderzeichen ausgenommen);}
\item{{\em isalpha(ch)} ist TRUE, falls {\em ch} ein Buchstabe ist
      (Sonderzeichen ausgenommen);}
\item{{\em isalnum(ch)} ist TRUE, falls {\em ch} ein Buchstabe oder
      eine Ziffer ist);}
\item{{\em isspace(ch)} ist TRUE, falls {\em ch} ein 'Leerzeichen'
      (Space, Formfeed, Zeilenvorschub, Wagenr"ucklauf, Tabulator)
      ist);}
\item{{\em isprint(ch)} ist TRUE, falls {\em ch} ein druckbares
      Zeichen ist (also kein Steuerzeichen bis Code 31);}
\item{{\em iscntrl(ch)} ist das Gegenteil zu {\em isprint()};}
\item{{\em isgraph(ch)} ist TRUE, falls {\em ch} ein druckbares
      und {\it sichtbares} Zeichen ist;}
\item{{\em ispunct(ch)} ist TRUE, falls {\em ch} ein druckbares
      Sonderzeichen ist (d.h. weder Space, Buchstabe noch Ziffer);}
\end{itemize}

%%===========================================================================

\cleardoublepage
\chapter{Danksagungen}

\begin{quote}{\it
''If I have seen farther than other men, \\
it is because I stood on the shoulders of giants.'' \\
\hspace{2cm} --Sir Isaac Newton}
\end{quote}
\begin{quote}{\it
''If I haven't seen farther than other men, \\
it is because I stood in the footsteps of giants.'' \\
\hspace{2cm} --unknown}
\end{quote}
\par
Wenn man sich entschlie"st, ein solches Kapitel neu zu schreiben, 
nachdem es eigentlich schon zwei Jahre veraltet ist, l"auft man 
automatisch Gefahr, da"s dabei der eine oder andere gute Geist, der 
etwas zum bisherigen Gelingen dieses Projektes beigetragen hat,
vergessen wird.  Der 
allererste  Dank geb"uhrt daher allen Personen, die ich in der 
folgenden Aufz"ahlung unfreiwillig unterschlagen habe!  
\par
AS als Universalassembler, wie er jetzt besteht, ist auf Anregung von
Bernhard (C.) Zschocke entstanden, der einen ,,studentenfreundlichen'', 
d.h. kostenlosen 8051-Assembler f"ur sein Mikroprozessorpraktikum 
brauchte und mich dazu bewegt hat, einen bereits bestehenden 
68000-Assembler zu erweitern.  Von dortan nahm die Sache ihren Lauf...
Das Mikroprozessorpraktikum an der RWTH Aachen hat auch immer die
eifrigsten Nutzer der neuesten AS-Features (und damit Bug-Sucher) 
gestellt und damit einiges zur jetzigen Qualit"at von AS beigetragen.
\par
Das Internet und FTP haben sich als gro"se Hilfe bei der Meldung von
Bugs und der Verbreitung von AS erwiesen.  Ein Dank geht daher an
die FTP-Administratoren (Bernd Casimir in Stuttgart, Norbert Breidohr
in Aachen und J"urgen Mei"sburger in J"ulich).  Insbesondere letzterer 
hat sich sehr engagiert, um eine praxisnahe L"osung im ZAM zu 
finden.
\par
Ach ja, wo wir schon im ZAM sind: Wolfgang E. Nagel hat zwar nichts
direkt mit AS zu tun, immerhin ist er aber mein Chef und wirft 
st"andig vier Augen auf das, was ich tue.  Bei AS scheint zumindest
ein lachendes dabei zu sein...
\par
Ohne Datenb"ucher und Unterlagen zu Prozessoren ist ein Programm wie
AS nicht zu machen.  Ich habe von einer enormen Anzahl von Leuten
Informationen bekommen, die von einem kleinen Tip bis zu ganzen
Datenb"uchern reichen.  Hier eine Aufz"ahlung (wie oben gesagt, ohne 
Garantie auf Vollst"andigkeit!):
\par 
Ernst Ahlers, Charles Altmann, Rolf Buchholz, Bernd Casimir,
Gunther Ewald, Stephan Hruschka, Peter Kliegelh"ofer, Ulf Meinke,
Matthias Paul, Norbert Rosch, Steffen Schmid, Leonhard Schneider,
Ernst Schwab, Michael Schwingen, Oliver Sellke, Christian Stelter,
Oliver Thamm, Thorsten Thiele.
\par
...und ein geh"assiger Dank an Rolf-Dieter-Klein und Tobias Thiel, die
mit ihren ASM68K demonstrierten, wie man es \bb{nicht} machen sollte und
mich damit indirekt dazu angeregt haben, etwas besseres zu schreiben!
\par
So ganz allein habe ich AS nicht verzapft.  AS enth"alt die
OverXMS-Routinen von Wilbert van Leijen, um die Overlay-Module ins
Extended Memory verlagern zu k"onnen.  Eine wirklich feine Sache,
einfach und problemlos anzuwenden!
\par
Die TMS320C2x/5x-Codegeneratoren sowie die Datei \tty{STDDEF2x.INC}
stammen von Thomas Sailer, ETH Z"urich.  Erstaunlich, an einem Wochenende
hat er es geschafft, durch meinen Code durchzusteigen und den neuen
Generator zu implementieren.  Entweder waren das reichliche Nachtschichten
oder ich werde langsam alt...

%%===========================================================================

\cleardoublepage
\chapter{"Anderungen seit Version 1.3}

\begin{itemize}
\item{Version 1.31:
      \begin{itemize}
      \item{zus"atzlicher MCS-51-Prozessortyp 80515.  Die Nummer wird
            wiederum nur vom Assembler verwaltet.  Die Datei STDDEF51.INC
            wurde um die dazugeh"origen SFRs erweitert. \bb{ACHTUNG!}
            Einige 80515-SFRs haben sich adre"sm"a"sig verschoben!}
      \item{zus"atzlich Prozessor Z80 unterst"utzt;}
      \item{schnellerer 680x0-Codegenerator.}
      \end{itemize}}
\item{Version 1.32:
      \begin{itemize}
      \item{Schreibweise von Zeropageadressen f"ur 65xx nicht mehr als
            Adr.z, sondern wie beim 68xx als $<$Adr;}
      \item{unterst"utzt die Prozessoren 6800, 6805, 6301 und 6811;}
      \item{der 8051-Teil versteht jetzt auch \tty{DJNZ}, \tty{PUSH} und
            \tty{POP} (sorry);}
      \item{im Listing werden neben den Symbolen jetzt auch die definierten
            Makros aufgelistet;}
      \item{Befehle \tty{IFDEF}/\tty{IFNDEF} f"ur bedingte Assemblierung,
            mit denen sich die Existenz eines Symboles abfragen l"a"st;}
      \item{Befehle \tty{PHASE}/\tty{DEPHASE} zur Unterst"utzung von Code, der zur
            Laufzeit auf eine andere Adresse verschoben werden soll;}
      \item{Befehle \tty{WARNING}/\tty{ERROR}/\tty{FATAL}, um anwenderspezifische
            Fehlermeldungen ausgeben zu k"onnen;}
      \item{Die Datei STDDEF51.INC enth"alt zus"atzlich das Makro \tty{USING}
            zur einfacheren Handhabung der Registerb"anke der MCS-51er;}
      \item{Kommandozeilenoption \tty{u}, um Segmentbelegung anzuzeigen.}
      \end{itemize}}
\item{Version 1.33:
      \begin{itemize}
      \item{unterst"utzt den 6809;}
      \item{zus"atzlich Stringvariablen;}
      \item{Die Befehle \tty{TITLE}, \tty{PRTINIT}, \tty{PRTEXIT},
            \tty{ERROR}, \tty{WARNING} und \tty{FATAL} erwarten jetzt
	    einen Stringausdruck als Parameter, Konstanten
            m"ussen demzufolge nicht mehr in Hochkommas, sondern in
            G"ansef"u"schen eingeschlossen werden. Analoges gilt f"ur \tty{DB},
            \tty{DC.B} und \tty{BYT};}
      \item{Befehl \tty{ALIGN} zur Ausrichtung des Programmz"ahlers bei Intel-
            Prozessoren;}
      \item{Befehl \tty{LISTING}, um die Erzeugung eines Listings ein- und
            ausschalten zu k"onnen;}
      \item{Befehl \tty{CHARSET} zur Definition eigener Zeichens"atze.}
      \end{itemize}}
\item{Version 1.34:
      \begin{itemize}
      \item{Wenn im ersten Pass Fehler auftreten, wird gar kein zweiter
            Pass mehr durchgef"uhrt;}
      \item{neues vordefiniertes Symbol \tty{VERSION}, welches die Version von
            AS enth"alt;}
      \item{Befehl \tty{MESSAGE}, um Durchsagen und Meldungen programmgesteuert
            zu erzeugen;}
      \item{Formelparser "uber Stringkonstanten zug"anglich;}
      \item{Bei Fehler in Makroexpansionen wird zus"atzlich die laufende
            Zeile im Makro angezeigt;}
      \item{Funktion \tty{UPSTRING}, um einen String in Gro"sbuchstaben zu
            wandeln.}
      \end{itemize}}
\item{Version 1.35:
      \begin{itemize}
      \item{Funktion \tty{TOUPPER}, um ein einzelnes Zeichen in Gro"sbuchstaben
            zu wandeln;}
      \item{Befehl \tty{FUNCTION}, um eigene Funktionen definieren zu k"onnen;}
      \item{Kommandozeilenoption \tty{D}, um Symbole von au"sen definieren zu
            k"onnen;}
      \item{Fragt die Environment-Variable \tty{ASCMD} f"ur h"aufig gebrauchte
            Optionen ab;}
      \item{bei gesetzter \tty{u}-Option wird das Programm zus"atzlich auf doppelt
            belegte Speicherbereiche abgepr"uft;}
      \item{Kommandozeilenoption \tty{C}, um eine Querverweisliste zu erzeugen.}
      \end{itemize}}
\item{Version 1.36:
      \begin{itemize}
      \item{unterst"utzt zus"atzlich die Familien PIC 16C5x und
            PIC17C4x;}
      \item{im Listing wird zus"atzlich die Verschachtelungsebene bei
            Include-Dateien angezeigt;}
      \item{in der Querverweisliste wird zus"atzlich die Stelle angezeigt,
            an der ein Symbol definiert wurde;}
      \item{Kommandozeilenoption \tty{A}, um eine kompaktere Ablage der
            Symboltabelle zu erzwingen.}
      \end{itemize}}
\item{Version 1.37:
      \begin{itemize}
      \item{unterst"utzt zus"atzlich die Prozessoren 8086, 80186, V30,
            V35, 8087 und Z180;}
      \item{Befehle \tty{SAVE} und \tty{RESTORE} zur besseren Umschaltung
            von Flags;}
      \item{Operatoren zur logischen Verschiebung und Bitspiegelung;}
      \item{Kommandozeilenoptionen k"onnen mit einem Pluszeichen negiert
            werden;}
      \item{Filter \tty{AS2MSG} zur bequemen Arbeit mit AS unter Turbo-Pascal 7.0;}
      \item{\tty{ELSEIF} darf ein Argument zur Bildung von 
            \tty{IF-THEN-ELSE}-Leitern haben;}
      \item{Zur bequemeren bedingten Assemblierung zus"atzlich ein 
            \tty{CASE}-Konstrukt;}
      \item{Selbstdefinierte Funktionen d"urfen mehr als ein Argument haben;}
      \item{P2HEX kann nun auch Hexfiles f"ur 65er-Prozessoren erzeugen;}
      \item{BIND, P2HEX und P2BIN haben jetzt die gleichen
            Variationsm"oglichkeiten in der Kommandozeile wie AS;}
      \item{Schalter \tty{i} bei P2HEX, um 3 Varianten f"ur den Ende-Record
            einzustellen;}
      \item{Neue Funktionen \tty{ABS} und \tty{SGN};}
      \item{Neue Pseudovariablen \tty{MOMFILE} und \tty{MOMLINE};}
      \item{Ausgabem"oglichkeit erweiterter Fehlermeldungen;}
      \item{Befehle \tty{IFUSED} und \tty{IFNUSED}, um abzufragen, ob ein
            Symbol bisher benutzt wurde;}
      \item{Die Environment-Variablen \tty{ASCMD}, \tty{BINDCMD} usw. k"onnen auch
            einen Dateinamen enthalten, in dem f"ur die Optionen mehr
            Platz ist;}
      \item{P2HEX erzeugt nun die von Microchip vorgegebenen Hex-Formate
            (p4);}
      \item{mit der Seitenl"angenangabe 0 k"onnen automatische
            Seitenvorsch"ube im Listing vollst"andig unterdr"uckt werden
            (p4);}
      \item{neue Kommandozeilenoption \tty{P}, um die Ausgabe des Makroprozessors
            in eine Datei zu schreiben (p4);}
      \item{in der Kommandozeile definierte Symbole d"urfen nun auch mit
            einem frei w"ahlbaren Wert belegt werden (p5).}
      \end{itemize}}
\item{Version 1.38:
      \begin{itemize}
      \item{Umstellung auf Mehrpass-Betrieb.  Damit kann AS auch bei
            Vorw"artsreferenzen immer den optimalen Code erzeugen;}
      \item{Der 8051-Teil kennt nun auch die Befehle \tty{JMP} und \tty{CALL};}
      \item{unterst"utzt zus"atzlich die Toshiba TLCS-900-Reihe (p1);}
      \item{Befehl \tty{ASSUME}, um dem Assembler die Belegung der
            Segmentregister des 8086 mitzuteilen (p2);}
      \item{unterst"utzt zus"atzlich die ST6-Reihe von SGS-Thomson (p2);}
      \item{..sowie die 3201x-Signalprozessoren von Texas Instruments (p2);}
      \item{Option \tty{F} bei P2HEX, um die automatische Formatwahl "ubersteuern
            zu k"onnen (p2);}
      \item{P2BIN kann nun auch durch Angabe von Dollarzeichen Anfang und
            Ende des Adre"sfensters selbstst"andig festlegen (p2);}
      \item{Der 8048-Codegenerator kennt nun auch die 8041/42-
            Befehlserweiterungen(p2);}
      \item{unterst"utzt zus"atzlich die Zilog Z8-Mikrokontroller(p3).}
      \end{itemize}}
\item{Version 1.39:
      \begin{itemize}
      \item{Definitionsm"oglichkeit von Sektionen und lokalen Labels;}
      \item{Kommandozeilenschalter \tty{h}, um Hexadezimalzahlenausgabe mit
            Kleinbuchstaben zu erzwingen;}
      \item{Variable \tty{MOMPASS}, um die Nummer des augenblicklichen Durchganges
            abfragen zu k"onnen;}
      \item{Kommandozeilenschalter \tty{t}, um einzelne Teile des Assemblerlistings
            ausblenden zu k"onnen;}
      \item{kennt zus"atzlich die L-Variante der TLCS-900-Reihe von Toshiba
            und die MELPS-7700-Reihe von Mitsubishi (p1);}
      \item{P2HEX akzeptiert nun auch Dollarzeichen f"ur Start-und Endadresse
            (p2);}
      \item{unterst"utzt zus"atzlich die TLCS90-Familie von Toshiba (p2);}
      \item{P2HEX kann Daten zus"atzlich im Tektronix- und 16-Bit
            Intel-Hex-Format ausgeben (p2);}
      \item{bei Adre"s"uberschreitungen gibt P2HEX Warnungen aus (p2);}
      \item{Include-Datei STDDEF96.INC mit Adre"sdefinitionen f"ur die
            TLCS-900-Reihe (p3);}
      \item{Befehl \tty{READ}, um Werte w"ahrend der Assemblierung interaktiv
            einlesen zu k"onnen (p3);}
      \item{Fehlermeldungen werden nicht mehr einfach auf die
            Standardausgabe, sondern auf den von DOS daf"ur vorgesehenen
            Kanal (STDERR) geschrieben (p3);}
      \item{Der beim 6811-Teil fehlende \tty{STOP}-Befehl ist nun da (scusi,p3);}
      \item{unterst"utzt zus"atzlich die $\mu$PD78(C)1x-Familie von NEC (p3);}
      \item{unterst"utzt zus"atzlich den PIC16C84 von Microchip (p3);}
      \item{Kommandozeilenschalter \tty{E}, um die Fehlermeldungen in eine Datei
            umleiten zu k"onnen (p3);}
      \item{Die Unklarheiten im 78(C)1x-Teil sind beseitigt (p4);}
      \item{neben dem MELPS-7700 ist nun auch das ,,Vorbild'' 65816
            vorhanden (p4);}
      \item{Die ST6-Pseudoanweisung \tty{ROMWIN} wurde entfernt und
            mit in den \tty{ASSUME}-Befehl eingegliedert (p4);}
      \item{unterst"utzt zus"atzlich den 6804 von SGS-Thomson (p4);}
      \item{durch die \tty{NOEXPORT}-Option in der Makrodefinition
            kann nun f"ur jedes Makro einzeln festgelegt werden, ob es
            in der MAC-Datei erscheinen soll oder nicht (p4);}
      \item{Die Bedeutung von \tty{MACEXP} f"ur Expansionen von Makros hat
            sich wegen der zus"atzlichen \tty{NOEXPAND}-Option in der
            Makrodefinition leicht ge"andert (p4);}
      \item{Durch die \tty{GLOBAL}-Option in der Makrodefinition k"onnen nun
            zus"atzlich Makros definiert werden, die durch ihren
            Sektionsnamen eindeutig gekennzeichnet sind (p4).}
      \end{itemize}}
\item{Version 1.40:
      \begin{itemize}
      \item{unterst"utzt zus"atzlich den DSP56000 von Motorola;}
      \item{P2BIN kann nun auch das untere bzw. obere Wort aus
            32-Bit-W"ortern abtrennen;}
      \item{unterst"utzt zus"atzlich die TLCS-870- und TLCS-47-Familie
            von Toshiba(p1);}
      \item{mit einem vorangestelltem ! kann man durch Makros
            ,,verdeckte'' Maschinenbefehle wieder erreichen(p1);}
      \item{mit der \tty{GLOBAL}-Anweisung lassen sich Symbolnamen
            nun auch qualifiziert exportieren(p1);}
      \item{mit der \tty{r}-Option kann man sich nun eine Liste der
            Stellen erzeugen lassen, die zus"atzliche Durchl"aufe
            erzwangen(p1);}
      \item{bei der \tty{E}-Option kann nun die Dateiangabe weggelassen werden,
            so da"s ein passender Default gew"ahlt wird(p1);}
      \item{mit der \tty{t}-Option kann nun die Zeilennumerierung im Listing
            abgeschaltet werden(p1);}
      \item{Escapesequenzen sind nun auch in in ASCII geschriebenen
            Integerkonstanten zul"assig(p1);}
      \item{Mit dem Pseudobefehl \tty{PADDING} kann das Einf"ugen
            von F"ullbytes im 680x0-Modus ein- und ausgeschaltet
            werden (p2);}
      \item{\tty{ALIGN} ist nun f"ur alle Zielplattformen erlaubt (p2);}
      \item{kennt zus"atzlich die PIC16C64-SFRs (p2);}
      \item{unterst"utzt zus"atzlich den 8096 von Intel (p2);}
      \item{Bei \tty{DC} kann zus"atzlich ein Wiederholungsfaktor angegeben
            werden (r3);}
      \item{unterst"utzt zus"atzlich die TMS320C2x-Familie von Texas
            Instruments (Implementierung von Thomas Sailer, ETH Z"urich,
            r3); P2HEX ist auch entsprechend erweitert;}
      \item{statt \tty{EQU} darf nun auch einfach ein Gleichheitszeichen
            benutzt werden (r3);}
      \item{zur Definition von Aufz"ahlungen zus"atzlich ein
            \tty{ENUM}-Befehl (r3);}
      \item{\tty{END} hat jetzt auch eine Wirkung (r3);}
      \item{zus"atzliche Kommandozeilenoption \tty{n}, um zu Fehlermeldungen
            zus"atzlich die internen Fehlernummern zu erhalten (r3);}
      \item{unterst"utzt zus"atzlich die TLCS-9000er von Toshiba (r4)};
      \item{unterst"utzt zus"atzlich die TMS370xxx-Reihe von Texas
            Instuments, wobei als neuer Pseudobefehl \tty{DBIT}
            hinzukam (r5);}
      \item{kennt zus"atzlich die DS80C320-SFRs (r5);}
      \item{der Makroprozessor kann nun auch Includes aus Makros
            heraus einbinden, wozu das Format von Fehlermeldungen
            aber leicht ge"andert werden mu"ste.  Falls Sie AS2MSG
            verwenden, ersetzen Sie es unbedingt durch die neue
            Version! (r5)}
      \item{unterst"utzt zus"atzlich den 80C166 von Siemens (r5);}
      \item{zus"atzlich eine \tty{VAL}-Funktion, um Stringausdr"ucke auswerten
            zu k"onnen (r5);}
      \item{Mithilfe von in geschweiften Klammern eingeschlossenen
            Stringvariablen lassen sich nun selber Symbole definieren
            (r5);}
      \item{kennt zus"atzlich die Eigenheiten des 80C167 von Siemens (r6);}
      \item{jetzt gibt es f"ur die MELPS740-Reihe auch die
            special-page-Adressierung (r6);}
      \item{mit eckigen Klammern kann man explizit Symbole aus einer
            bestimmten Sektion ansprechen.  Die Hilfskonstruktion mit dem
            Klammeraffen gibt es nicht mehr (r6)!}
      \item{kennt zus"atzlich die MELPS-4500-Reihe von Mitsubishi (r7);}
      \item{kennt zus"atzlich die H8/300 und H8/300H-Prozessoren von
            Hitachi (r7);}
      \item{die mit \tty{LISTING} und \tty{MACEXP} gemachten Einstellungen
            lassen sich nun auch wieder aus gleichnamigen Symbolen auslesen
            (r7);}
      \item{kennt zus"atzlich den TMS320C3x von Texas Instruments (r8);}
      \item{kennt zus"atzlich den SH7000 von Hitachi (r8);}
      \item{der Z80-Teil wurde um die Unterst"utzung des Z380 erweitert (r9);}
      \item{der 68K-Teil wurde um die feinen Unterschiede der
            683xx-Mikrokontroller erweitert (r9);}
      \item{ein Label mu"s nun nicht mehr in der ersten Spalte beginnen,
            wenn man es mit einem Doppelpunkt versieht (r9);}
      \item{kennt zus"atzlich die 75K0-Reihe von NEC (r9);}
      \item{mit dem neuen Kommandozeilenschalter o kann der Name
            der Code-Datei neu festgelegt werden (r9);}
      \item{der \verb!~~!-Operator ist in der Rangfolge auf einen
            sinnvolleren Platz gerutscht (r9);}
      \item{\tty{ASSUME} ber"ucksichtigt f"ur den 6809 jetzt auch das
            DPR-Register und seine Auswirkungen (pardon, r9);}
      \item{Der 6809-Teil kennt nun auch die versteckten
            Erweiterungen des 6309 (r9);}
      \item{Bin"arkonstanten k"onnen jetzt auch in C-artiger
            Notation geschrieben werden (r9).}
      \end{itemize}}
\item{Version 1.41:
      \begin{itemize}
      \item{"uber das Symbol \tty{MOMSEGMENT} kann der momentan
            gesetzte Adre"sraum abgefragt werden;}
      \item{anstelle von \tty{SET} bzw. \tty{EVAL} kann jetzt auch
            einfach \tty{:=} geschrieben werden;}
      \item{mit der neuen Kommandozeilenoption \tty{q} kann ein ,,stiller''
            Assemblerlauf erzwungen werden;}
      \item{das Schl"usselwort \tty{PARENT} zum Ansprechen der
            Vatersektion wurde um \tty{PARENT0...PARENT9} erweitert;}
      \item{der PowerPC-Teil wurde um die Mikrokontroller-Versionen
            MPC505 und PPC403 erweitert;}
      \item{mit \tty{SET} oder \tty{EQU} definierte Symbole k"onnen
            nun einem bestimmten Adre"sraum zugeordnet werden;}
      \item{mit \tty{SET} oder \tty{EQU} definierte Symbole k"onnen
            nun einem bestimmten Adre"sraum zugeordnet werden;}
      \item{durch das Setzen der Environment-Variablen \tty{USEANSI}
            kann die Verwendung von ANSI-Bildschirmsteuersequenzen
            an-und ausgeschaltet werden (r1);}
      \item{der SH7000-Teil kennt jetzt auch die SH7600-Befehlserweiterungen
            (und sollte jetzt korrekte Displacements berechnen...) (r1).}
      \item{im 65XX-Teil wird jetzt zwischen 65C02 und 65SC02 unterschieden
            (r1);}
      \item{neben der Variablen \tty{MOMCPU} gibt es jetzt auch den String
            \tty{MOMCPUNAME}, der den Prozessornamen im Volltext enth"alt (r1).}
      \item{P2HEX kennt jetzt auch die 32-Bit-Variante des
            Intel-Hex-Formates (r1);}
      \item{kennt jetzt auch die Einschr"ankungen des 87C750 (r2);}
      \item{die Nummern f"ur fatale Fehlermeldungen wurden auf den Bereich
            ab 10000 verschoben, um Platz f"ur normale Fehlermeldungen zu
	    schaffen (r2);}
      \item{unbenutzte Symbole werden in der Symboltabelle jetzt mit einem
            Stern gekennzeichnet (r2);}
      \item{unterst"utzt zus"atzlich die 29K-Familie von AMD (r2);}
      \item{unterst"utzt zus"atzlich die M16-Familie von Mitsubishi (r2);}
      \item{unterst"utzt zus"atzlich die H8/500-Familie von Hitachi (r3);}
      \item{die Anzahl von Datenbytes, die P2HEX pro Zeile ausgibt, ist
            jetzt variierbar (r3);}
      \item{der Pass, ab dem durch die \tty{-r}-Option erzeugte Warnungen
            ausgegeben werden, ist einstellbar (r3);}
      \item{der Makroprozessor kennt jetzt ein \tty{WHILE}-Statement,
            mit dem ein Code-St"uck eine variable Anzahl wiederholt werden
	    kann (r3);}
      \item{der \tty{PAGE}-Befehl erlaubt es nun auch, die Breite des
            Ausgabemediums f"urs Listing anzugeben (r3);}
      \item{Um neue Pseudo-Prozessortypen einf"uhren zu k"onnen, lassen
            sich jetzt CPU-Aliasse definieren (r3);}
      \item{unterst"utzt zus"atzlich die MCS/251-Familie von Intel (r3);}
      \item{bei eingeschalteter Querverweisliste wird bei doppelt
            definierten Symbolen die Stelle der ersten Definition
	    angezeigt (r3);}
      \item{unterst"utzt zus"atzlich die TMS320C5x-Familie von Texas
            Instruments (Implementierung von Thomas Sailer, ETH Z"urich,
            r3);}
      \item{die OS/2-Version sollte jetzt auch mit langen Dateinamen
            klarkommen.  Wenn man nicht jeden Mist selber kontrolliert...
	    (r3)}
      \item{"uber den Befehl \tty{BIGENDIAN} kann im MCS-51/251-Modus
            jetzt gew"ahlt werden, ob die Ablage von Konstanten im Big- 
            oder Little-Endian-Format erfolgen soll (r3);}
      \item{es wird beim 680x0 jetzt zwischen dem vollen und eingeschr"ankten 
            MMU-Befehlssatz unterschieden; eine manuelle Umschaltung ist mit dem 
            \tty{FULLPMMU}-Befehl m"oglich (r3);}
      \item{"uber die neue Kommandozeilenoption \tty{I} kann eine Liste
            aller eingezogenen Include-Files mit ihrer Verschachtelung
            ausgegeben werden (r3);}
      \item{Beim \tty{END}-Statement kann jetzt zus"atzlich ein
            Einsprungpunkt f"ur das Programm angegeben werden (r3).}
      \item{unterst"utzt zus"atzlich die 68HC16-Familie von Motorola (r3);}
      \item{P2HEX und P2BIN erlauben es jetzt, den Inhalt einer Code-Datei 
            adre"sm"a"sig zu verschieben (r4);}
      \item{einem \tty{SHARED}-Befehl anh"angende Kommentare werden jetzt
            in die Share-Datei mit "ubertragen (r4);}
      \item{unterst"utzt zus"atzlich die 68HC12-Familie von Motorola (r4);}
      \item{unterst"utzt zus"atzlich die XA-Familie von Philips (r4);}
      \item{unterst"utzt zus"atzlich die 68HC08-Familie von Motorola (r4);}
      \item{unterst"utzt zus"atzlich die AVR-Familie von Atmel (r4);}
      \item{aus Kompatibilit"at zum AS11 von Motorola existieren zus"atzlich
            die Befehle \tty{FCB}, \tty{FDB}, \tty{FCC} und \tty{RMB} (r5);}
      \item{unterst"utzt zus"atzlich den M16C von Mitsubishi (r5);}
      \item{unterst"utzt zus"atzlich den COP8 von National Semiconductor
            (r5);}
      \item{zwei neue Befehle zur bedingten Assemblierung: \tty{IFB} und 
            \tty{IFNB} (r5);}
      \item{Mit dem \tty{EXITM}-Befehl ist es nun m"oglich, eine 
            Makroexpansion vorzeitig abzubrechen (r5);}
      \item{unterst"utzt zus"atzlich den MSP430 von Texas Instruments
            (r5);}
      \item{\tty{LISTING} kennt zus"atzlich die Varianten
            \tty{NOSKIPPED} und \tty{PURECODE}, um nicht assemblierten 
            Code aus dem Listing auszublenden (r5);}
      \item{unterst"utzt zus"atzlich die 78K0-Familie von NEC (r5);}
      \item{BIGENDIAN ist jetzt auch im PowerPC-Modus verf"ugbar (r5);}
      \item{zus"atzlich ein \tty{BINCLUDE}-Befehl, um Bin"ardaten 
            einbinden zu k"onnen (r5);}
      \item{zus"atzliche TOLOWER- und LOWSTRING-Funktionen, um
                 Gro"s- in Kleinbuchstaben umzuwandeln (r5);}
      \item{es ist jetzt m"oglich, auch in anderen Segmenten als
            CODE Daten abzulegen.  Das Dateiformat wurde entsprechend
            erweitert (r5);}
      \item{der \tty{DS}-Befehl, mit dem man Speicherbereiche reservieren
            kann, ist jetzt auch im Intel-Modus zul"assig (r5);}
      \item{Mit der Kommandozeilenoption \tty{U} ist es jetzt
            m"oglich, AS in einen case-sensitiven Modus umzuschalten,
            in dem Namen von Symbolen, selbstdefinierten Funktionen,
            Makros, Makroparametern sowie Sektionen nach Gro"s-
            und Kleinschreibung unterschieden werden (r5);}
      \item{\tty{SFRB} ber"ucksichtigt jetzt auch die Bildungsregeln 
            f"ur Bitadressen im RAM-Bereich; werden nicht bitadressierbare
            Speicherstellen angesprochen, erfolgt eine Warnung (r5);}
      \item{zus"atzliche Pseudobefehle \tty{PUSHV} und \tty{POPV}, um
            Symbolwerte tempor"ar zu sichern (r5);}
      \item{zus"atzliche Funktionen \tty{BITCNT, FIRSTBIT, LASTBIT} und
                 \tty{BITPOS} zur Bitverarbeitung (r5);}
      \item{bei den CPU32-Prozessoren ist jetzt auch der 68360 
            ber"ucksichtigt (r5);}
      \item{unterst"utzt zus"atzlich die ST9-Familie von SGS-Thomson (r6);}
      \item{unterst"utzt zus"atzlich den SC/MP von National Semiconductor
            (r6);}
      \item{unterst"utzt zus"atzlich die TMS70Cxx-Familie von Texas
            Instruments (r6);}
      \item{unterst"utzt zus"atzlich die TMS9900-Familie von Texas
            Instruments (r6);}
      \item{unterst"utzt zus"atzlich die Befehlssatzerweiterungen
            des 80296 (r6);}
      \item{die unterst"utzten Z8-Derivate wurden erweitert
            (r6);}
      \item{ber"ucksichtigt zus"atzlich die Maskenfehler des 80C504
            von Siemens (r6);}
      \item{zus"atzliche Registerdefinitionsdatei f"ur die C50x-Prozessoren
            von Siemens (r6);}
      \item{unterst"utzt zus"atzlich die ST7-Familie von SGS-Thomson (r6);}
      \item{die Intel-Pseudobefehle zur Datenablage sind jetzt
            auch f"ur 65816 bzw. MELPS-7700 zul"assig (r6);}
      \item{f"ur 65816/MELPS-7700 kann die Adre"sl"ange jetzt durch
            Pr"afixe explizit festgelegt werden (r6);}
      \item{unterst"utzt zus"atzlich die 8X30x-Familie von Signetics
            (r6);}
      \item{\tty{PADDING} ist nur noch f"ur die 680x0-Familie defaultm"a"sig
            eingeschaltet (r7);}
      \item{"uber das neu eingef"uhrte, vordefinierte Symbol
            \tty{ARCHITECTURE} kann ausgelesen werden, f"ur welche
            Plattform AS "ubersetzt wurde (r7);}
      \item{Zus"atzliche Anweisungen \tty{STRUCT} und \tty{ENDSTRUCT} zur
            Definition von Datenstrukturen (r7);}
      \item{Hex- und Objekt-Dateien f"ur die AVR-Tools k"onnen jetzt
            direkt erzeugt werden (r7);}
      \item{\tty{MOVEC} kennt jetzt auch die 68040-Steuerregister (r7);}
      \item{zus"atzliche \tty{STRLEN}-Funktion, um die L"ange eines
            Strings zu ermitteln (r7);}
      \item{M"oglichkeit zur Definition von Registersymbolen (r7, momentan
            nur Atmel AVR);}
      \item{kennt zus"atzlich die undokumentierten 6502-Befehle (r7);}
      \item{P2HEX und P2BIN k"onnen jetzt optional die Eingabedateien
            automatisch l"oschen (r7);}
      \item{P2BIN kann der Ergebnisdatei optional zus"atzlich die
            Startadresse voranstellen (r7);}
      \item{unterst"utzt zus"atzlich die ColdFire-Familie von Motorola als
            Variation des 680x0-Kerns (r7);}
      \item{\tty{BYT/FCB, ADR/FDB} und \tty{FCC} erlauben jetzt auch den
            von \tty{DC} her bekannten Wiederholungsfaktor (r7);}
      \item{unterst"utzt zus"atzlich den M*Core von Motorola (r7);}
      \item{der SH7000-Teil kennt jetzt auch die SH7700-Befehlserweiterungen
            (r7);}
      \item{der 680x0-Teil kennt jetzt auch die zus"atzlichen Befehle des
            68040 (r7);}
      \item{der 56K-Teil kennt jetzt auch die Befehlserweiterungen bis zum
            56300 (r7).}
      \item{Mit der neuen \tty{CODEPAGE}-Anweisung können jetzt auch
            mehrere Zeichentabellen gleichzeitig verwaltet werden (r8);}
      \item{Die Argumentvarianten f"ur \tty{CHARSET} wurden erweitert
            (r8);}
      \item{Neue String-Funktionen \tty{SUBSTR} und \tty{STRSTR} (r8);}
      \item{zus"atzliches \tty{IRPC}-Statement im Makroprozessor (r8);}
      \item{zus"atzlicher {\tt RADIX}-Befehl, um das Default-Zahlensystem
            f"ur Integer-Konstanten festzulegen (r8);}
      \item{statt {\tt ELSEIF} darf auch einfach {\tt ELSE} geschrieben
            werden (r8);}
      \item{statt $=$ darf als Gleichheitsoperator auch $==$ geschrieben
            werden (r8);}
      \item{\tty{BRANCHEXT} erlaubt es beim Philips XA jetzt, die
            Sprungweite von kurzen Spr"ungen automatisch zu erweitern
            (r8);}
      \item{Debug-Ausgaben sind jetzt auch im NoICE-Format m"oglich (r8);}
      \item{unterst"utzt zus"atzlich die i960-Familie von Intel (r8);}
      \item{unterst"utzt zus"atzlich die $\mu$PD7720/7725-Signalprozssoren
            von NEC (r8);}
      \item{unterst"utzt zus"atzlich den $\mu$PD77230-Signalprozssor von
            NEC (r8);}
      \item{unterst"utzt zus"atzlich die SYM53C8xx-SCSI-Prozessoren von
            Symbios Logic (r8);}
      \item{unterst"utzt zus"atzlich den 4004 von Intel (r8);}
      \item{unterst"utzt zus"atzlich die SC14xxx-Serie von National (r8);}
      \item{unterst"utzt zus"atzlich die Befehlserweiterungen des PPC403GC
            (r8);}
      \item{zus"atzliche Kommandozeilenoption {\tt cpu}, um den
            Zielprozessor-Default zu setzen (r8);}
      \item{Key-Files k"onnen jetzt auch von der Kommandozeile aus
            referenziert werden (r8);}
      \item{zus"atzliche Kommandozeilenoption {\tt shareout}, um die 
            Ausgabedatei f"ur SHARED-Definitionen zu setzen (r8);}
      \item{neuer Pseudobefehl {\tt WRAPMODE}, um AVR-Prozessoren mit 
            verk"urztem Programmz"ahler zu unterst"utzen (r8);}
      \item{unterst"utzt zus"atzlich die C20x-Befehlsuntermenge im
            C5x-Teil (r8);}
      \item{hexadezimale Adre"angaben der Hilfsprogamme k"onnen jetzt
            auch in C-Notation gemacht werden (r8);}
      \item{Das Zahlensystem f"ur Integerergebnisse in \verb!\{...}!-
            Ausdr"ucken ist jetzt per \tty{OUTRADIX} setzbar (r8);}
      \item{Die Registersyntax f"ur 4004-Registerpaare wurde korrigiert
            (r8);}
      \item{unterst"utzt zus"atzlich die F$^{2}$MC8L-Familie von Fujitsu
            (r8);}
      \item{f"ur P2HEX kann jetzt die Minimall"ange f"ur S-Record-Adressen
            angegeben werden (r8);}
      \item{unterst"utzt zus"atzlich die ACE-Familie von Fairchild (r8);}
      \item{{\tt REG} ist jetzt auch f"ur PowerPCs erlaubt (r8);}
      \item{zus"atzlicher Schalter in P2HEX, um alle Adressen zu
            verschieben (r8);}
      \item{Mit dem Schalter \tty{x} kann man jetzt zus"atzlich in einer
            zweiten Stufe bie betroffene Quellzeile ausgeben (r8).}
      \end{itemize}}
\end{itemize}

%%===========================================================================

\cleardoublepage
\chapter{Hinweise zum Quellcode von AS}
\label{ChapSource}

Wie in der Einleitung erw"ahnt, gebe ich nach R"ucksprache den Quellcode
von AS heraus.  Im folgenden sollen einige Hinweise zu dessen Handhabung
gegeben werden.

%%---------------------------------------------------------------------------

\section{Verwendete Sprache}

Urspr"unglich war AS ein in Turbo-Pascal geschriebenes Programm.  F"ur
diese Entscheidung gab es Ende der 80er Jahre eine Reihe von Gr"unden:
Zum einen war ich damit wesentlich vertrauter als mit jedem C-Compiler,
zum anderen waren alle C-Compiler unter DOS verglichen mit der IDE von
Turbo-Pascal ziemliche Schnecken.  Anfang 1997 zeichnete sich jedoch ab,
da"s sich das Blatt gewendet hatte: Zum einen hatte Borland beschlossen,
die DOS-Entwickler im Stich zu lassen (nochmals ausdr"ucklich keinen
sch"onen Dank, Ihr Pappnasen von Borland!), und Version 7.0 etwas namens
'Delphi' nachfolgen lie"sen, was zwar wohl wunderbar f"ur
Windows-Programme geeignet ist, die zu 90\% aus Oberfl"ache und zuf"allig
auch ein bi"schen Funktion bestehen, f"ur kommandozeilenorientierte
Progamme wie AS aber reichlich unbrauchbar ist.  Zum anderen hatte sich
bereits vor diesem Zeitpunkt mein betriebssystemm"a"siger Schwerpunkt
deutlich in Richtung Unix verschoben, und auf ein Borland-Pascal f"ur
Linux h"atte ich wohl beliebig lange warten k"onnen (an alle die, die
jetzt sagen, Borland w"urde ja an soetwas neuerdings basteln: Leute, das
ist {\em Vapourware}, und glaubt den Firmen nichts, solange Ihr nicht
wirklich in den Laden gehen und es kaufen k"onnt!).  Von daher war also
klar, da"s der Weg in Richtung C gehen mu"ste.

Nach der Erfahrung, wohin die Verwendung von Inselsystemen f"uhrt, habe
ich bei der Umsetzung auf C Wert auf eine m"oglichst gro"se Portabilit"at
gelegt; da AS jedoch z.B. Bin"ardateien in einem bestimmten Format
erzeugen mu"s und an einigen Stellen betriebssystemspezifische Funktionen
nutzt, gibt es einige Stellen, an denen man anpassen mu"s, wenn man AS zum
ersten Mal auf einer neuen Plattform "ubersetzt.

AS ist auf einen C-Compiler ausgelegt, der dem ANSI-Standard entspricht;
C++ ist ausdr"ucklich nicht erforderlich.  Wenn Sie nur einen Compiler
nach dem veralteten Kernighan\&Ritchie-Standard besitzen, sollten Sie sich
nach einem neuen Compiler umsehen; der ANSI-Standard ist seit 1989
verabschiedet und f"ur jede aktuelle Plattform sollte ein ANSI-Compiler
verf"ugbar sein, zur Not, indem man mit dem alten Compiler GNU-C baut.  Im
Quellcode sind zwar einige Schalter vorhanden, um den Code K\&R-n"aher zu
machen, aber dies ist ein nicht offiziell unterst"utztes Feature, das ich
nur intern f"ur ein ziemlich antikes Unix benutze.  Alles weitere zum
'Thema K\&R' steht in der Datei {\tt README.KR}.

Der Sourcenbaum ist durch einige in der Pascal-Version nicht vorhandene
Features (z.B. dynamisch ladbare Nachrichtendateien, Testsuite,
automatische Generierung der Dokumentation aus {\em einem} Quellformat)
deutlich komplizierter geworden.  Ich werde versuchen, die Sache Schritt
f"ur Schritt aufzudr"oseln:

%%---------------------------------------------------------------------------

\section{Abfangen von Systemabh"angigkeiten}

Wie ich schon andeutete, ist AS (glaube ich jedenfalls...) auf
Plattformunabh"angigkeit und leichte Portierbarkeit getrimmt.  Dies
bedeutet, da"s man die Platt\-form\-un\-ab\-h"an\-gig\-kei\-ten in
m"oglichst wenige Dateien zusammenzieht.  Auf diese Dateien werde ich im
folgenden eingehen, und dieser Abschnitt steht ganz vorne, weil es sicher
eines der wichtigsten ist:

Die Generierung aller Komponenten von AS erfolgt "uber ein zentrales {\tt
Makefile}.  Damit dies funktioniert, mu"s man ihm ein passendes {\tt
Makefile.def} anbieten, das die plattformabh"angigen Einstellungen wie
z.B. Compilerflags vorgibt.  Im Unterverzeichnis {\tt
Makefile.def-samples} finden sich eine Reihe von Includes, die f"ur
g"angige Plattformen funktionieren (aber nicht zwangsweise optimal sein
m"ussen...).  Wenn die von Ihnen benutzte Plattform nicht dabei ist,
k"onnen Sie die Beispieldatei {\tt Makefile.def.tmpl} als Ausgangspunkt
verwenden (und das Ergebnis mir zukommen lassen!).  

Ein weiterer Anlaufpunkt zum Abfangen von Systemabh"angigkeiten ist die
Datei {\tt sysdefs.h}.  Praktisch alle Compiler definieren eine Reihe von
Pr"aprozessorsymbolen vor, die den benutzten Zielprozessor sowie das
benutzte Betriebsystem beschreiben.  Auf einer Sun Sparc unter Solaris
mit den GNU-Compiler sind dies z.B. die Symbole \verb!__sparc! und
\verb!__SVR4!.  In {\tt sysdefs.h} werden diese Symbole genutzt, um f"ur
die restlichen, systemunabh"angigen Dateien eine einheitliche Ungebung
bereitzustellen.  Insbesondere betrifft dies Integer-Datentypen einer
bekannten L"ange, es kann aber auch die Nach- oder Redefinition von
C-Funktionen betreffen, die auf einer bestimmten Plattform nicht oder
nicht standardgem"a"s vorhanden sind.  Was da so an Sachen anf"allt, liest
man am besten selber nach.  Generell sind die \verb!#ifdef!-Statements in
zwei Ebenen gegliedert: Zuerst wird eine bestimmte Prozessorplattform
ausgew"ahlt, dann werden in diesem Abschnitt die Betriebssysteme
auseinandersortiert.  

Wenn Sie AS auf eine neue Plattform portieren, m"ussen Sie zwei f"ur diese
Plattform typische Symbole finden und {\tt sysdefs.h} passend erweitern
(und wieder bin ich an dem Ergebnis interessiert...).  

%%---------------------------------------------------------------------------

\section{Systemunabh"angige Dateien}

...stellen den g"o"sten Teil aller Module dar.  Alle Funktionen im Detail
zu beschreiben, w"urde den Rahmen dieser Beschreibung sprengen (wer hier
mehr wissen will, steigt am besten selbst in das Studium der Quellen ein,
so katastrophal ist mein Programmierstil nun auch wieder nicht...),
deshalb hier nur eine kurze Auflistung, welche Module vorhanden sind und
was f"ur Funktionen sie beinhalten:

\subsection{Von AS genutzte Module}

\subsubsection{as.c}

Diese Datei ist die Wurzel von AS: Sie enth"alt die {\em main()}-Funktion
von AS, die Verarbeitung aller Kommandozeilenoptionen, die "ubergeordnete
Steuerung aller Durchl"aufe durch die Quelldateien sowie Teile des
Makroprozessors.  

\subsubsection{asmallg.c}

In diesem Modul werden all die Befehle bearbeitet, die f"ur alle Prozessoren
definiert sind, z.B. \tty{EQU} und \tty{ORG}.  Hier findet sich auch der
\tty{CPU}-Befehl, mit dem zwischen den einzelnen Prozessoren hin- und
hergeschaltet wird.

\subsubsection{asmcode.c}

In diesem Modul befindet sich die Verwaltung der Code-Ausgabedatei. 
Exportiert wird ein Interface, mit dem sich eine Code-Datei "offnen
und schlie"sen l"a"st, und das Routinen zum Einschreiben (und
Zur"ucknehmen) von Code anbietet.  Eine wichtige Aufgabe dieses Moduls
ist die Pufferung des Schreibvorgangs, die die Ausgabegeschwindigkeit
erh"oht, indem der erzeugte Code in gr"o"seren Bl"ocken geschrieben wird.

\subsubsection{asmdebug.c}

Optional kann AS Debug-Informationen f"ur andere Tools wie Simulatoren
oder Debugger erzeugen, die einen R"uckbezug auf den Quellcode erlauben,
in diesem Modul gesammelt und nach Ende der Assemblierung in einem von
mehreren Formaten ausgegeben werden k"onnen.

\subsubsection{asmdef.c}

Dieses Modul enth"alt lediglich Deklarationen von "uberall ben"otigten
Konstanten und gemeinsam benutzten Variablen.

\subsubsection{asmfnums.c}

Intern vergibt AS f"ur jede benutzte Quelldatei eine fortlaufende Nummer,
die zur schnellen Referenzierung benutzt wird.  Die Vergabe dieser Nummern
und die Umwandlung zwischen Nummer und Dateinamen passiert hier.

\subsubsection{asmif.c}

Hier befinden sich alle Routinen, die die bedingte Assemblierung steuern.
Exportiert wird als wichtigste Variable das Flag \tty{IfAsm}, welches
anzeigt, ob Codeerzeugung momentan ein- oder ausgeschaltet ist.

\subsubsection{asminclist.c}

In diesem Modul ist die Listenstruktur definiert, "uber die AS die 
Verschachtelung von Include-Dateien im Listing ausgeben kann.

\subsubsection{asmitree.c}

Wenn man in einer Code-Zeile das benutzende Mnemonic ermitteln will, ist
das einfache Durchvergleichen mit allen vorhandenen Befehlen (wie es noch
in vielen Codegeneratoren aus Einfachheit und Faulheit passiert) nicht
unbedingt die effizienteste Variante.  In diesem Modul sind zwei
verbesserte Strukturen (Bin"arbaum und Hash-Tabelle) definiert, die eine
effizientere Suche erm"oglichen und die einfache lineare Suche nach und
nach abl"osen sollen...Priorit"at nach Bedarf...

\subsubsection{asmmac.c}

In diesem Modul finden sich die Routinen zur Speicherung und Abfrage von
Makros.  Der eigentliche Makroprozessor befindet sich (wie bereits
erw"ahnt) in {\tt as.c}.

\subsubsection{asmpars.c}

Hier geht es ins Eingemachte: In diesem Modul werden die Symboltabellen
(global und lokal) in zwei Bin"arb"aumen verwaltet.  Au"serdem findet sich
hier eine ziemlich gro"se Prozedur \tty{EvalExpression}, welche einen
(Formel-)ausdruck analysiert und auswertet.  Die Prozedur liefert das
Ergebnis (Integer, Gleitkomma oder String) in einem varianten Record zur"uck.
Zur Auswertung von Ausdr"ucken bei der Codeerzeugung sollten allerdings eher
die Funktionen \tty{EvalIntExpression, EvalFloatExpression} und 
\tty{EvalStringExpression} verwendet werden.  "Anderungen zum Einf"ugen neuer
Prozessoren sind hier nicht erforderlich und sollten auch nur mit "au"serster
"Uberlegung erfolgen, da man hier sozusagen an ,,die Wurzel'' von AS greift.

\subsubsection{asmsub.c}

Hier finden sich gesammelt einige h"aufig gebrauchte Unterroutinen, welche
in erster Linie die Bereiche Fehlerbehandlung und 'gehobene'
Stringverarbeitung abdecken.

\subsubsection{bpemu.c}

Wie am Anfang erw"ahnt, war AS urspr"unglich ein in Borland-Pascal
geschriebenes Programm.  Bei einigen intrinsischen Funktionen des
Compilers war es einfacher, diese zu emulieren, anstatt alle betroffenen
Stelle im Quellcode zu "andern. Na ja...

\subsubsection{chunks.c}

Dieses Modul definiert einen Datentyp, mit dem eine Liste von
Adre"sbereichen verwaltet werden kann.  Diese Funktion wird von AS
f"ur die Belegungslisten ben"otigt, au"serdem benutzten P2BIN und
P2HEX diese Listen, um vor "Uberlappungen zu warnen.

\subsubsection{cmdarg.c}

Dieses Modul implementiert den Mechanismus der Kommdozeilenparameter.  Es
ben"otigt eine Spezifikation der erlaubten Parameter, zerlegt die
Kommadozeile und ruft die entsprechenden Callbacks auf.  Der Mechanismus
leistet im einzelnen folgendes:
\begin{itemize}
\item{Mitbearbeitung von Optionen in einer Environment-Variablen oder
      entsprechenden Datei;}
\item{R"uckgabe einer Menge, welche die noch nicht bearbeiteten
      Kommandozeilenparameter beschreibt;}
\item{Trenunng von positiven und negativen Schaltern;}
\item{Eine Hintert"ur, falls die dar"uberliegende Entwicklungsumgebung die
      Kommandozeile nur in Gro"s- oder Kleinschreibung "ubergibt.}
\end{itemize}
Dieses Modul wird nicht nur von AS, sondern auch von den Hilfsprogrammen
\tty{BIND, P2HEX und P2BIN} verwendet.

\subsubsection{codepseudo.c}

Hier finden sich Pseudobefehle, die von mehreren Codegeneratoren verwendet
werden.  Dies ist einmal die Intel-Gruppe mit der \tty{DB..DT}-Gruppe,
zum anderen die Pendants f"ur die 8/16-Bitter von Motorola oder Rockwell.
Wer in diesem Bereich um einen Prozessor erweitern will, kann mit einem
Aufruf den gr"o"sten Teil der Pseudobefehle erschlagen.

\subsubsection{codevars.c}

Aus Speicherersparnisgr"unden sind hier einige von diversen
Codegeneratoren benutzen Variablen gesammelt.

\subsubsection{endian.c}

Doch noch ein bi"schen Maschinenabh"angigkeit, jedoch ein Teil, um den man
sich nicht zu k"ummern braucht: Ob eine Maschine Little- oder
Big-Endianess benutzt, wird in diesem Modul beim Programmstart automatisch
bestimmt.  Weiterhin wird gepr"uft, ob die in {\tt sysdefs.h} gemachten
Typfestlegungen f"ur Integervariablen auch wirklich die korrekten L"angen
ergeben.

\subsubsection{headids.c}

Gesammelt sind hier alle von AS unterst"utzten Zielprozessorfamilien, die
daf"ur in Code-Dateien verwendeten Kennzahlen (siehe Kapitel
\ref{SectCodeFormat}) sowie das von P2HEX defaultm"a"sig zu verwendende
Ausgabeformat.  Ziel dieser Tabelle ist es, Das Hinzuf"ugen eines neuen
Prozessors m"oglichst zu zentralisieren, d.h. es sind im Gegensatz zu
fr"uher keine weiteren Modifikationen an den Quellen der Hilfsprogramme
mehr erforderlich.

\subsubsection{ioerrs.c}

Hier ist die Umwandlung von Fehlernummern in Klartextmeldungen abgelegt. 
Hoffentlich treffe ich nie auf ein System, auf dem die Nummern nicht als
Makros definiert sind, dann kann ich n"amlich dieses Modul komplett
umschreiben...

\subsubsection{nlmessages.c}

Die C-Version von AS liest alle Meldungen zur Laufzeit aus Dateien, nachdem
die zu benutzende Sprache ermittelt wurde.  Das Format der
Nachrichtendateien ist kein einfaches, sondern ein spezielles, kompaktes,
vorindiziertes Format, das zur "Ubersetzungszeit von einem Programm namens
'rescomp' (dazu kommen wir noch) erzeugt wird.  Dieses Modul ist das
Gegenst"uck zu rescomp, die den korrekten Sprachenanteil einer Datei in ein
Zeichenfeld einliest und Zugriffsfunktionen anbietet.

\subsubsection{nls.c}

In diesem Modul wird ermittelt, welche nationalen Einstellungen (Datums-
und Zeitformat, L"andercode) zur Laufzeit vorliegen.  Das ist leider eine
hochgradig systemspezifische Sache, und momentan sind nur drei Methoden
definiert: Die von MS-DOS, die von OS/2 und die typische Unix-Methode
"uber die {\em locale}-Funktionen.  F"ur alle anderen Systeme ist leider
\verb!NO_NLS! angesagt...

\subsubsection{stdhandl.c}

Zum einen ist hier eine spezielle open-Funktion gelandet, die die
Sonderstrings {\tt !0...!2} als Dateinamen kennt und daf"ur Duplikate der
Standard-Dateihandles {\em stdin, stdout} und {\em stderr} erzeugt, zum
anderen wird hier festgestellt, ob die Standardausgabe auf ein Ger"at oder
eine Datei umgeleitet wurde.  Das bedingt auf nicht-Unix-Systemen leider
auch einige Speziall"osungen.

\subsubsection{stringlists.c}

Dies ist nur ein kleiner ,,Hack'', der Routinen zur Verwaltung von linearen
Listen mit Strings als Inhalt definiert, welche z.B. im Makroprozessor von
AS gebraucht werden.

\subsubsection{strutil.c}

Hier sind einige h"aufig genutzte String-Operationen gelandet.

\subsubsection{version.c}

Die momentan g"ultige Version ist f"ur AS und alle anderen Hilfsprogramme
hier zentral gespeichert.

\subsubsection{code????.c}

Dies Module bilden den Hauptteil der AS-Quellen: jedes Modul beinhaltet
den Codegenerator f"ur eine bestimmte Prozessorfamilie.

\subsection{Zus"atzliche Module f"ur die Hilfsprogramme}

\subsubsection{hex.c}

Ein kleines Modul zur Umwandlung von Integerzahlen in
Hexadezimaldarstellung.  In C nicht mehr unbedingt erforderlich (au"ser
zur Wandlung von {\em long long}-Variablen, was leider nicht alle {\tt
printf()}'s unterst"utzen), aber es ist im Rahmen der Portierung eben auch
stehengeblieben.

\subsubsection{p2bin.c}

Die Quellen von P2BIN.

\subsubsection{p2hex.c}

Die Quellen von P2HEX.

\subsubsection{pbind.c}

Die Quellen von BIND.

\subsubsection{plist.c}

Die Quellen von PLIST.

\subsubsection{toolutils.c}

Hier sind gesammelt die Unterroutinen, die von allen Hilfsprogrammen
ben"otigt werden, z.B. f"ur das Lesen von Code-Dateien.

\section{W"ahrend der Erzeugung von AS gebrauchte Module}

\subsubsection{a2k.c}

Dies ist ein Minimalfilter, das ANSI-C-Files in Kernighan-Ritchie
umwandelt.  Um es genau zu sagen: es werden nur die Funktionsk"opfe
umgewandelt, und auch nur dann, wenn sie ungef"ahr so formatiert sind, wie
es mein Schreibstil eben ist.  Es komme also keiner auf die Idee, das
w"are ein universeller C-Parser!

\subsubsection{addcr.c}

Ein kleiner Filter, der bei der Installation auf DOS- oder OS/2-Systemen
gebraucht wird.  Da DOS und OS/2 den Zeilenvorschub mit CR/LF vornehmen,
Unix-Systeme jedoch nur mit LF, werden s"amtliche mitgelieferten
Assembler-Includes bei der Installation durch diesen Filter geschickt.

\subsubsection{bincmp.c}

F"ur DOS und OS/2 "ubernimmt dieses Modul die Funktion die Funktion des
{\em cmp}-Befehls, d.h. den bin"aren Vergleich von Dateien w"ahrend des
Testlaufes.  W"ahrend dies prinzipiell auch mit dem mitgelieferten {\em
comp} m"oglich w"are, hat {\em bincmp} keine l"astigen interaktiven
Abfragen (bei denen man erst einmal herausfinden mu"s, wie man sie auf
allen Betriebssystemversionen abstellt...)

\subsubsection{findhyphen.c}

Dies ist das Untermodul in {\em tex2doc}, da"s f"ur die Silbentrennung von
Worten sorgt.  Der verwendete Algorithmus is schamlos von TeX
abgekupfert.

\subsubsection{grhyph.c}

Die Definition der Silbentrennungsregeln f"ur die deutsche Sprache.

\subsubsection{rescomp.c}

Dies ist der 'Resourcencompiler' von AS, d.h. das Werkzeug, das die
lesbaren Dateien mit Stringresourcen in ein schnelles, indiziertes Format
umsetzt.

\subsubsection{tex2doc.c}

Ein Werkzeug, da"s die LaTeX-Dokumentation von AS in ein ASCII-Format
umsetzt.

\subsubsection{tex2html.c}

Ein Werkzeug, da"s die LaTeX-Dokumentation von AS in ein HTML-Dokument
umsetzt.

\subsubsection{umlaut.c und unumlaut.c}

Diese Progr"ammchen besorgen die Wandlung zwischen Sonderzeichenkodierung
im ISO-Format (alle AS-Dateien verwenden im Auslieferungszustand die
ISO8859-1-Kodierung f"ur Sonderzeichen) und Sonderzeichenkodierung im
systemspezifischen Format.  Neben einer Plain-ASCII7-Variante sind dies im
Augenblick die IBM-Zeichens"atze 437 und 850.

\subsubsection{ushyph.c}

Die Definition der Silbentrennungsregeln f"ur die englische Sprache.

%%---------------------------------------------------------------------------

\section{Generierung der Nachrichtendateien}

Wie bereits erw"ahnt, verwendet der C-Quellenbaum von AS ein dynamisches
Ladeverfahren f"ur alle (Fehler-)Meldungen.  Gegen"uber den
Pascal-Quellen, in denen alle Meldungen in einem Include-File geb"undelt
waren und so in die Programme hinein"ubersetzt wurden, macht es dieses
Verfahren "uberfl"ussig, mehrere sprachliche Varianten von AS zur
Verf"ugung zu stellen: es gibt nur noch eine Version, die beim
Programmstart die zu benutzende Variante ermittelt und aus den
Nachrichtendateien die entsprechende Komponente l"adt.  Kurz zur
Erinnerung: Unter DOS und OS/2 wird dazu die gew"ahlte {\tt
COUNTRY}-Einstellung zu Rate gezogen, unter Unix werden die
Environment-Variablen {\tt LC\_MESSAGES, LC\_ALL} und {\tt LANG} befragt.

\subsection{Format der Quelldateien}

Eine Quelldatei f"ur den Message-Compiler {\em rescomp} hat "ublicherweise
die Endung {\tt .res}.  Der Message-Compiler erzeugt aus dieser Datei ein
oder zwei Dateien:
\begin{itemize}
\item{eine bin"are Datei, die zur Laufzeit von AS bzw. den Hilfsprogrammen
      gelesen wird;}
\item{optional eine weitere C-Header-Datei, die allen vorhandenen
      Nachrichten eine Indexnummer zuweist.  "Uber diese Indexnummern und
      eine Indextabelle in der bin"aren Datei kann zur Laufzeit schnell
      auf einzelne Meldungen zugegriffen werden.}
\end{itemize}

Die Quelldatei f"ur den Message-Compiler ist eine reine ASCII-Datei, also
mit jedem beliebigen Editor bearbeitbar, und besteht aus einer Reihe von
Steueranweisungen mit Parametern.  Leerzeilen sowie Zeilen, die mit einem
Semikolon beginnen, werden ignoriert.  Das Inkludieren anderer Dateien ist
"uber das {\tt Include}-Statement m"oglich:
\begin{verbatim}
Include <Datei>
\end{verbatim}

Am Anfang jeder Quelldatei m"ussen zwei Statements stehen, die die im
folgenden definierten Sprachen beschreiben.  Das wichtigere der beiden
Statements ist {\tt Langs}, z.B.:
\begin{verbatim}
Langs DE(049) EN(001,061)
\end{verbatim}
beschreibt, da"s zwei Sprachen im folgenden definiert werden.  Der erste
Nachrichtensatz soll benutzt werden, wenn unter Unix die Sprache per
Environment-Variablen auf {\tt DE} gestellt wurde bzw. unter DOS bzw. OS/2
der Landescode 049 eingestellt wurde.  Der zweite Satz kommt
dementsprechend bei den Einstellungen {\tt EN} bzw. 061 oder 001 zum
Einsatz.  W"ahrend bei den 'Telefonnummern' mehrere Codes auf einen
Nachrichtensatz verweisen k"onnen, ist die Zuordnung zu den
Unix-Landescodes eineindeutig.  Dies ist in der Praxis aber kein
Beinbruch, weil die {\tt LANG}-Variablen unter Unix Unterversionen einer
Sprache als Anh"angsel beschreiben, z.B. so:
\begin{verbatim}
de.de
de.ch
en.us
\end{verbatim}
AS vergleicht nur den Anfang der Strings und kommt so trotzdem zur
richtigen Entscheidung.
Das {\tt Default}-Statement gibt vor, welcher Sprachensatz verwendet
werden soll, wenn entweder "uberhaupt keine Sprache gesetzt wurde oder
eine Kennung verwendet wird, die nicht in der Liste von {\tt Langs}
vorhanden ist.  Typischerweise ist dies Englisch:
\begin{verbatim}
Default EN
\end{verbatim}
Nach diesen beiden Definitionen folgt eine beliebige Menge von {\tt
Message}-Statements, d.h. Definitionen von Meldungen:
\begin{verbatim}
Message ErrName
 ": Fehler "
 ": error "
\end{verbatim}
Wurden {\em n} Sprachen im {\tt Langs}-Statement angek"undigt, so nimmt
der Message-Compiler {\bf genau} die folgenden {\em n} Zeilen als die zu
speichernden Strings.  Es ist also nicht m"oglich, bei einzelnen
Nachrichten bestimmte Sprachen fortzulassen, und eine auf die Strings
folgende Leerzeile ist keinesfalls als Endemarkierung f"ur die Liste
mi"szuverstehen; eingef"ugte Leerzeilen dienen einzig und allein der
besseren Lesbarkeit.  Was allerdings erlaubt ist, ist, einzelne Meldungen
"uber mehrere Zeilen in der Quelldatei zu verteilen; alle Zeilen bis auf
die letzte m"ussen dann mit einem Backslash als Fortsetzungszeichen enden:
\begin{verbatim}
Message TestMessage2
 "Dies ist eine" \  
 "zweizeilige Nachricht"
 "This is a" \
 "two-line message"
\end{verbatim}  
Wie bereits erw"ahnt, handelt es sich bei den Quelldateien um reine
ASCII-Dateien; Sonderzeichen k"onnen in den Meldungstexten zwar
eingetragen werden (und der Compiler wird sie auch so durchreichen), der
gravierende Nachteil ist aber, da"s eine solche Datei nicht mehr voll
portabel ist: Wird sie auf ein anderes System gebracht, das z.B. eine
andere Kodierung f"ur Umlaute verwendet, bekommt der Anwender zur Laufzeit
nur merkw"urdige Zeichen zu sehen...Sonderzeichern sollten daher immer mit
Hilfe von speziellen Sequenzen geschrieben werden, die von HTML bzw. SGML
entlehnt wurden (siehe Tabelle \ref{TabSpecChars}).  Zeilenvorsch"ube
k"onnen in eine Zeile wie von C her gewohnt mit \verb!\n! eingebracht
werden.
\begin{table*}[htb]
\begin{center}\begin{tabular}{|l|l|}
\hline
Sequenz... & ergibt... \\
\hline
\hline
\verb!&auml; &ouml; &uuml;! & "a "o "u (Umlaute)\\
\verb!&Auml; &Ouml; &Uuml;! & "A "O "U \\
\verb!&szlig;!              & "s (scharfes s) \\
\verb!&agrave; &egrave; &igrave; &ograve; &ugrave;! & \'a \'e \'i \'o \'u (Accent \\
\verb!&Agrave; &Egrave; &Igrave; &Ograve; &Ugrave;! & \'A \'E \'I \'O \'U grave) \\
\verb!&aacute; &eacute; &iacute; &oacute; &uacute;! & \`a \`e \`i \`o \`u (Accent \\
\verb!&Aacute; &Eacute; &Iacute; &Oacute; &Uacute;! & \`A \`E \`I \`O \`I agiu) \\
\verb!&acirc; &ecirc; &icirc; &ocirc; &ucirc;! & \^a \^e \^i \^o \^u (Accent \\
\verb!&Acirc; &Ecirc; &Icirc; &Ocirc; &Ucirc;! & \^A \^E \^I \^O \^U circonflex) \\
\verb!&ccedil; &Ccedil;! & \c{c} \c{C}(Cedilla) \\
\verb!&ntilde; &Ntilde;! & \~n \~N \\
\verb!&aring; &Aring;! & \aa  \AA \\
\verb!&aelig; &Aelig;! & \ae  \AE \\
\verb!&iquest; &iexcl;! & umgedrehtes ! oder ? \\
\hline
\end{tabular}\end{center}
\caption{Sonderzeichenschreibweise des {\em rescomp}\label{TabSpecChars}}
\end{table*}

%%---------------------------------------------------------------------------

\section{Dokumentationserzeugung}

In einer Quellcodedistribution von AS ist diese Dokumentation nur als
LaTeX-Dokument enthalten.  Andere Formate werden aus dieser mit Hilfe von
mitgelieferten Werkzeugen automatisch erzeugt.  Zum einen reduziert dies
den Umfang einer Quellcodedistribution, zum anderen m"ussen "Anderungen
nicht an allen Formatversionen eines Dokumentes parallel vorgenommen
werden, mit all den Gefahren von Inkonsistenzen.  

Als Quellformat wurde LaTeX verwendet, weil...weil...weil es eben schon
immer vorhanden war.  Zudem ist TeX fast beliebig portierbar und pa"st
damit recht gut zum Anspruch von AS.  Eine Standard-Distribution erlaubt
damit eine 'ordentliche' Ausgabe auf so ziemlich jedem Drucker; f"ur eine
Konvertierung in die fr"uher immer vorhandene ASCII-Version liegt der
Konverter {\em tex2doc} bei; zus"atzlich einen Konverter {\em tex2html},
so da"s man die Anleitung direkt ins Internet stellen kann.  

Die Erzeugung der Dokumentation wird mit einem schlichten 
\begin{verbatim}
make docs
\end{verbatim}
angesto"sen; daraufhin werden die beiden erw"ahnten Hilfstools erzeugt,
auf die TeX-Dokumentation angewandt und schlu"sendlich wird noch LaTeX
selber aufgerufen.  Dies nat"urlich f"ur alle Sprachen nacheinander...

%%---------------------------------------------------------------------------

\section{Testsuite}

Da AS mit bin"aren Daten von genau vorgegebener Struktur umgeht, ist er
naturgem"a"s etwas empfindlich f"ur System- und Compilerabh"angigkeiten. 
Um wenigstens eine gewisse Sicherheit zu geben, da"s alles korrekt
durchgelaufen ist, liegt dem Assembler im Unterverzeichnis {\tt tests}
eine Menge von Test-Assemblerquellen bei, mit denen man den frisch
gebauten Assembler testen kann.  Diese Testprogramme sind in erster Linie
darauf getrimmt, Fehler in der Umsetzung des Maschinenbefehlssatzes zu
finden, die besonders gern bei variierenden Wortl"angen auftreten. 
Maschinenunabh"angige Features wie der Makroprozessor oder bedingte
Assemblierung werden eher beil"aufig getestet, weil ich davon ausgehe,
da"s sie "uberall funktionieren, wenn sie bei mir funktionieren...

Der Testlauf wird mit einem einfachen {\em make test} angesto"sen.  Jedes
Testprogramm wird assembliert, in eine Bin"ardatei gewandelt und mit einem
Referenz-Image verglichen.  Ein Test gilt als bestanden, wenn Referenz und
die neu erzeugte Datei Bit f"ur Bit identisch sind.  Am Ende wird
summarisch die Assemblierungszeit f"ur jeden Test ausgegeben (wer will,
kann mit diesen Ergebnissen die Datei {\tt BENCHES} erg"anzen), zusammen
mit dem Erfolg oder Mi"serfolg.  Jedem Fehler ist auf den Grund zu gehen,
selbst wenn er bei einem Zielprozessor auftritt, den Sie nie nutzen
werden!  Es ist immer m"oglich, da"s dies auf einen Fehler hinweist, der
auch bei anderen Zielprozessoren auftritt, nur zuf"allig nicht in den
Testf"allen.

%%---------------------------------------------------------------------------

\section{Einh"angen eines neuen Zielprozessors}

Der mit Abstand h"aufigste Grund, im Quellcode von AS etwas zu ver"andern,
d"urfte wohl die Erweiterung um einen neuen Zielprozessor sein.  Neben der
Erg"anzung der Makefiles um das neue Modul ist lediglich eine Modifikation
der Quellen an wenigen Stellen erforderlich, den Rest erledigt das neue
Modul, indem es sich in der Liste der Codegeneratoren registriert.  Im
folgenden will ich kochbuchartig die zum Einh"angen erforderlichen
Schritte beschreiben:

\subsubsection{Festlegung des Prozessornamens}

Der f"ur den Prozessor zu w"ahlende Name mu"s zwei Kriterien erf"ullen:
\begin{enumerate}
\item{Der Name darf noch nicht von einem anderen Prozessor belegt sein.   
      Beim Aufruf von AS ohne Parameter erh"alt man eine Liste der bereits
      vorhandenen Namen.}
\item{Soll der Prozessorname vollst"andig in der Variablen \tty{MOMCPU}  
      auftauchen, so darf er au"ser am Anfang keine Buchstaben au"serhalb 
      des Bereiches von A..F enthalten.  In der Variablen \tty{MOMCPUNAME}
      liegt aber zur Assemblierzeit immer der volle Name vor.   
      Sonderzeichen sind generell nicht erlaubt, Kleinbuchstaben
      werden vom CPU-Befehl bei der Eingabe in Gro"sbuchtaben umgewandelt
      und sind daher auch nicht im Prozessornamen sinnvoll.}
\end{enumerate}

Der erste Schritt der Registrierung ist die Eintragung des Prozessors oder
der Prozessorfamilie in der Datei {\tt headids.c}.  Wie bereits erw"ahnt,
wird diese Datei von den Hilfsprogrammen mitbenutzt und spezifiziert die
einer Prozessorfamilie zugeordnete Kenn-ID in Codedateien sowie das zu
verwendende Hex-Format.  Bei der Wahl der Kenn-ID w"urde ich mir etwas
Absprache w"unschen...

\subsubsection{Definition des Codegeneratormoduls}

Das Modul, das f"ur den neuen Prozessor zust"andig sein soll, sollte einer
gewissen Einheitlichkeit wegen den Namen \tty{code....} tragen, wobei
\tty{.....} etwas mit dem Prozessornamen zu tun haben sollte.  Den Kopf
mit den Includes "ubernimmt man am besten direkt aus einem bereits
vorhandenen Codegenerator.

Mit Ausnahme einer Initialisierungsfunktion, die zu Anfang der {\tt
main()}-Funktion im Modul {\tt as.c} aufgerufen werden mu"s, braucht das
neue Modul keinerlei Funktionen oder Variablen zu exportieren, da die
ganze Kommunikation zur Laufzeit "uber indirekte Spr"unge abgewickelt
wird.  Die dazu erforderlichen Registrierungen m"ussen in der
Initialisierungsfunktion des Moduls vorgenommen werden, indem f"ur jeden
von der Unit zu behandelnden Prozessortyp
ein Aufruf der Funktion \tty{AddCPU} erfolgt:
\begin{verbatim}
   CPUxxxx = AddCPU("XXXX", SwitchTo_xxxx);
\end{verbatim}
\tty{'XXXX'} ist dabei der f"ur den Prozessor festgelegte Name, der sp"ater
im Assemblerprogramm verwendet werden mu"s, um AS auf diesen Zielprozessor
umzuschalten.  \tty{SwitchTo\_xxxx} (im folgenden kurz als ,,Umschalter''
bezeichnet) ist eine parameterlose Prozedur, die von AS aufgerufen wird,
sobald auf diesen Prozessor umgeschaltet werden soll.  Als Ergebnis liefert
\tty{AddCPU} eine Zahlenwert, der als interne ,,Kennung'' f"ur diesen Prozessor
fungiert.  In der globalen Variablen \tty{MomCPU} wird st"andig die Kennung
des momentan gesetzten Zielprozessors mitgef"uhrt.  Der von \tty{AddCPU}
gelieferte Wert sollte in einer privaten Variable des Typs \tty{CPUVar} (hier
\tty{CPUxxxx} genannt) abgelegt werden.  Falls ein Codegeneratormodul
verschiedene Prozessoren (z.B. einer Familie) verwaltet, kann es so
durch Vergleich von \tty{MomCPU} gegen diese Werte feststellen, welche
Befehlsuntermenge momentan zugelassen ist.
\par
Dem Umschalter obliegt es, AS auf den neuen Zielprozessor ,,umzupolen''.
Dazu m"ussen im Umschalter einige globale Variablen besetzt werden:
\begin{itemize}
\item{\tty{ValidSegs} : Nicht alle Prozessoren definieren alle von AS
      unterst"utzten Adre"sr"aume.  Mit dieser Menge legt man fest,
      welche Untermenge f"ur den jeweiligen Prozessor von \tty{SEGMENT}-Befehl
      zugelassen wird.  Im mindesten mu"s das Code-Segment freigeschaltet
      werden.  Die Gesamtmenge aller vorhandenen Segmenttypen kann in der
      Datei \tty{fileformat.h} nachgelesen werden (\tty{Seg}.....-Konstanten).}
\item{\tty{SegInits} : Dieses Feld speichert die initialen (ohne \tty{ORG}-Befehl)
      Startadressen in den einzelnen Segmenten.  Nur in Ausnahmef"allen
      (physikalisch "uberlappende, aber logisch getrennte Adre"sr"aume)
      sind hier andere Werte als 0 sinnvoll.}
\item{\tty{Grans} : Hiermit kann f"ur jedes Segment die Gr"o"se des kleinsten
      adressierbaren Elements in Bytes festgelegt werden, d.h. die
      Gr"o"se des Elements, f"ur das eine Adresse um eins erh"oht wird.
      Bei den allermeisten Prozessoren (auch 16 oder 32 Bit) ist dies
      ein Byte, nur z.B. Signalprozessoren und die PICs fallen aus dem
      Rahmen.}
\item{\tty{ListGrans} : Hiermit kann wieder f"ur alle Segmente getrennt
      festgelegt werden, in was f"ur Gruppen die Bytes im Assemblerlisting
      dargestellt werden sollen.  Beim 68000 sind z.B. Befehle immer
      ein mehrfaches von 2 Bytes lang, weshalb die entsprechende Variable
      auf 2 gesetzt ist.}
\item{\tty{SegLimits} : Dieses Feld legt die h"ochste Adresse f"ur jedes
      Segment fest, z.B. 65535 f"ur einen 16-Bit-Adre"sraum.  Dieses Feld
      braucht nicht ausgef"ullt zu werden, wenn der Codegenerator die {\tt
      ChkPC}-Methode selber "ubernimmt.}
\item{\tty{ConstMode} : Diese Variable kann die Werte \tty{ConstModeIntel},
      \tty{ConstModeMoto} oder \tty{ConstModeC} haben und bestimmt, in
      welcher Form Zahlensysteme bei Integerkonstanten spezifiziert werden
      sollen (sofern das Programm nicht vom Relaxed-Modus Gebrauch macht).}
\item{\tty{PCSymbol} : Diese Variable enth"alt den String, mit dem aus dem
      Assembler-Programm heraus der momentane Stand des Programmz"ahlers
      abgefragt werden kann.  F"ur Intel-Prozessoren ist dies z.B. ein
      Dollarzeichen.}
\item{\tty{TurnWords} : Falls der Prozessor ein Big-Endian-Prozessor sein
      sollte und eines der Elemente von \tty{ListGrans} ungleich eins ist,
      sollte dieses Flag auf True gesetzt werden, um korrekte Code-Dateien
      zu erhalten.}
\item{\tty{SetIsOccupied} : Einige Prozessoren verwenden \tty{SET} als
      Maschinenbefehl.  Ist diese Variable gesetzt, so gibt AS \tty{SET}
      -Befehle an den Codegenerator weiter und verwendet stattdessen
      \tty{EVAL}.}
\item{\tty{HeaderID} : Dieses Byte enth"alt die Kennung, mit der in der Codedatei
      die Prozessorfamilie gekennzeichnet wird (siehe Abschnitt
      \ref{SectCodeFormat}).  Um Zweideutigkeiten zu vermeiden,
      bitte ich, den Wert mit mir abzusprechen.  Bis auf weiteres sollten
      keine Werte au"serhalb des Bereiches \$01..\$7f benutzt werden,
      diese sind f"ur Sonderzwecke (wie z.B. eine zuk"unftige Erweiterung
      um einen Linker) reserviert.  Auch wenn dieser Wert in den meisten 
      "alteren Codegeneratoren hart gesetzt wird, ist es die heute
      bevorzugte Methode, den Wert aus {\tt headids.h} per {\tt
      FindFamilyByName} zu holen.}
\item{\tty{NOPCode} : In bestimmten Situationen kann es sein, da"s AS unbenutzte
      Bereiche im Code mit NOPs auff"ullen mu"s.  Diese Variable beinhaltet
      den dazu erforderlichen Code.}
\item{\tty{DivideChars} : Dieser String enth"alt all jene Zeichen, die als
      Trennzeichen f"ur die Parameter eines Assemblerbefehls zugelassen
      sind.  Nur f"ur extreme Ausrei"ser (wie den DSP56) sollte sich in
      diesem String etwas anderes finden als ein Komma.}
\item{\tty{HasAttrs} : Einige Prozessoren wie die 68k-Reihe teilen einen
      Maschinenbefehl durch einen Punkt noch weiter in Mnemonic und
      Attribut auf.  Ist dies beim neuen Prozessor auch der Fall, so
      ist dieses Flag auf True zu setzen.  AS liefert dann die Einzelteile
      in den Variablen \tty{OpPart} und \tty{AttrPart}.  Setzt man es
      dagegen auf False, so bleibt der Befehl in \tty{OpPart} zusammen,
      und \tty{AttrPart} ist immer leer.  Sofern der Prozessor keine
      Attribute verwendet, sollte man \tty{HasAttrs} auf jeden Fall auf False
      setzen, da man sich sonst die M"oglichkeit nimmt, Makros mit einem
      Punkt im Namen (z.B. zur Emulation anderer Assembler) zu definieren.}
\item{\tty{AttrChars} : Falls \tty{HasAttrs} gesetzt wurde, m"ussen in diesem
      String alle Zeichen eingetragen werden, die das Attribut vom Befehl
      trennen k"onnen.  Meist ist dies nur der Punkt.}
\end{itemize}
Gehen Sie nicht davon aus, da"s eine dieser Variablen einen vordefinierten
Wert hat, sondern besetzen Sie \bb{ALLE} Felder neu!!

Neben diesen Variablen m"ussen noch einige Funktionszeiger besetzt wird,
mit denen der Codegenerator sich in AS einbindet:
\begin{itemize}
\item{\tty{MakeCode} : Diese Routine wird nach der Zerlegung einer Zeile
      in Mnemonic und Parameter aufgerufen.  Das Mnemonic liegt in der
      Variablen \tty{OpPart}, die Parameter in dem Feld \tty{ArgStr}.
      Die Zahl der Parameter kann aus der Variablen \tty{ArgCnt} ausgelesen
      werden.  Das bin"are Ergebnis mu"s in dem Byte-Feld \tty{BAsmCode}
      abgelegt werden, dessen L"ange in der Variablen \tty{CodeLen}.  Falls
      der Prozessor wortorientiert wie der 68000 oder viele Signalprozessoren
      ist, kann Feld auch wortweise als \tty{WAsmCode} adressiert werden.
      F"ur ganz extreme F"alle gibt es auch noch \tty{DAsmCode}... Die
      Codel"ange wird ebenfalls in solchen Einheiten angegeben.}
\item{\tty{SwitchFrom}: Diese parameterlose Prozedur erlaubt dem
      Codegeneratormodul, noch ,,Aufr"aumarbeiten'' durchzuf"uhren,
      wenn auf einen anderen Zielprozessor umgeschaltet wird.  So
      kann man an dieser Stelle z.B. Speicher freigeben, der im
      Umschalter belegt wurde und nur ben"otigt wird, w"ahrend dieses
      Codegeneratormodul aktiv ist.  Im einfachsten Fall zeigt diese
      Prozedurvariable auf eine leere Prozedur.  Ein Beispiel f"ur die
      Anwendung dieser Prozedur finden Sie im Modul \tty{CODE370}, das
      seine Codetabellen dynamisch erzeugt und wieder freigibt.}
\item{\tty{IsDef} : Bestimmte Prozessoren kennen neben \tty{EQU} noch weitere
      Pseudobefehle, bei denen ein in der ersten Spalte stehender
      Symbolname kein Label darstellt, z.B. \tty{BIT} beim 8051.  Diese
      Funktion mu"s TRUE zur"uckliefern, falls ein solcher, zus"atzlicher
      Befehl vorliegt.  Im einfachsten Fall braucht nur FALSE
      zur"uckgeliefert zu werden.}
\end{itemize}

Optional kann ein Codegenerator auch noch folgende weitere Funktionszeiger 
besetzen:
\begin{itemize}
\item{\tty{ChkPC} : Obwohl AS die Programmz"ahler intern durchg"angig mit
      32 oder 64 Bit verwaltet, benutzen die meisten Prozessoren nur einen
      kleineren Adre"sraum.  Diese Funktion liefert AS Informationen, ob
      der momentane Programmz"ahler den erlaubten Bereich "uberschritten
      hat.  Bei Prozessoren mit mehreren Adre"sr"aumen kann diese Routine
      nat"urlich deutlich komplizierter ausfallen.  Ein Beispiel daf"ur
      findet sich z.B. im Modul \tty{code16c8x.c}.  Falls alles in Ordnung ist,
      mu"s die Funktion TRUE zur"uckliefern, ansonsten FALSE.
      Diese Funktion mu"s ein Codegenerator nur implementieren, wenn er
      das Feld {\tt SegLimits} nicht belegt.  Das kann z.B. notwendig
      werden, wenn der g"ultige Adre"sbereich eines Segments nicht 
      zusammenh"angend ist.}
\item{\tty{InternSymbol} : Manche Prozessoren, z.B. solche mit einer 
      Registerbank im internen RAM, defineren diese 'Register' als Symbole
      vor, und es w"urde wenig Sinn machen, diese in einer separaten
      Include-Datei mit 256 oder m"oglicherweise noch mehr {\tt EQU}s
      zu definieren.  Mit dieser Funktion erh"alt man Zugang zum Formel-
      Parser von AS: Sie erh"alt den Ausdruck als ASCII-String, und wenn
      sie eines der 'eingebauten Symbole' erkennt, besetzt sie die
      "ubergebene Struktur des Typs {\em TempResult} entsprechend.  Falls
      die "Uberpr"ufung nicht erfolgreich war, mu"s deren Element {\tt
      Typ} auf {\tt TempNone} gesetzt werden.  Die Routine sollte im
      Falle eines Mi"serfolges {\em keine} Fehlermeldungen ausgeben, weil
      dies immer noch anderweitig g"ultige Symbole sein k"onnen.  Seien
      Sie extrem vorsichtig mit dieser Routine, da sie einen Eingriff in
      den Parser darstellt!}
\end{itemize}

Wer will, kann sich "ubrigens auch mit einem Copyright-Eintrag verewigen,
indem er in der Initialisierung des Moduls (bei den \tty{AddCPU}-Befehlen)
einen Aufruf der Prozedur \tty{AddCopyright} einf"ugt, in der folgenden
Art:
\begin{verbatim}
    AddCopyright("Intel 80986-Codegenerator (C) 2010 Hubert Simpel");
\end{verbatim}
Der "ubergebene String wird dann nach dem Programmstart zus"atzlich zu
der Standardmeldung ausgegeben.

Bei Bedarf kann sich das Modul im Initialisierungsteil noch in die
Kette aller Funktionen eintragen, die vor Beginn eines Durchlaufes
durch den Quelltext ausgef"uhrt werden.  Dies ist z.B. immer dann der
Fall, wenn die Code-Erzeugung im Modul abh"angig vom Stand bestimmter,
durch Pseudobefehle beeinflu"sbarer Flags ist.  Ein h"aufig auftretender
Fall ist z.B., da"s ein Prozessor im User- oder Supervisor-Modus
arbeiten kann, wobei im User-Modus bestimmte Befehle gesperrt
sind.  Im Assembler-Quelltext k"onnte dieses Flag, das angibt, in welchem
Modus der folgende Code ausgef"uhrt wird, durch einen Pseudobefehl
umgeschaltet werden.  Es ist aber dann immer noch eine Initialisierung
erforderlich, die sicherstellt, da"s in allen Durchl"aufen ein identischer
Ausgangszustand vorliegt.  Der "uber den Funktionszeiger \tty{InitPassProc}
angebotene Haken bietet die M"oglichkeit, derartige Initialisierungen
vorzunehmen.  Das verwendete Prinzip "ahnelt dabei dem Einh"angen in
einen Interruptvektor: In der Initialisierung der Unit wird der alte Wert
von \tty{InitPassProc} gesichert.  Danach kann \tty{InitPassProc} auf
die hinzuzuf"ugende Funktion (parameterlos, kein R"uckgabewert) umgebogen
werden.  Die neue Routine ruft dann zuerst die alte Initialisierungsroutine
auf und f"uhrt danach ihre eigenen Operationen durch.

Analog zu \tty{InitPassProc} funktioniert die "uber \tty{CleanUpProc}
aufgebaute Funktionskette, die es den Codegeneratoren erlaubt, nach dem
Abschlu"s der Assemblierung noch Aufr"aumarbeiten (z.B. das Freigeben von
Literaltabellen o."a.) durchzuf"uhren.  Dies ist sinnvoll, wenn mehrere
Dateien mit einem Aufruf assembliert werden, sonst h"atte man noch
,,M"ull'' aus einem vorigen Lauf in den Tabellen.  Momentan nutzt kein
Modul diese M"oglichkeit.

\subsubsection{Schreiben des Codegenerators selber}

Nach diesen Pr"aliminarien ist nun endlich eigene Kreativit"at gefragt:
Wie Sie es schaffen, aus dem Mnemonic und den Argumenten die Code-Bytes zu
erzeugen, ist weitgehend Ihnen "uberlassen.  Zur Verf"ugung stehen daf"ur
nat"urlich "uber den Formelparser die Symboltabellen sowie die Routinen
aus
\tty{asmsub.c} und \tty{asmpars.c}.  Ich kann hier nur einige generelle 
Hinweise geben:
\begin{itemize}
\item{Versuchen Sie, die Prozessorbefehle in Gruppen aufzusplitten, die
      gleiche Operanden erwarten und sich nur in einigen Kennbits
      unterscheiden.  Alle argumentlosen Befehle kann man z.B. so in einer
      Tabelle abhandeln.}
\item{Die meisten Prozessoren haben ein festes Repertoire von
      Adressierungsarten.  Verlagern Sie das Parsing eines Adre"sausdrucks
      in eine getrennte Unterroutine.}
\item{Die Routine \tty{WrError} definiert eine Vielzahl von m"oglichen
      Fehlermeldungen und ist bei Bedarf leicht erweiterbar.  Nutzen Sie
      das!  Bei allen Fehler nur lapidar einen ,,Syntaxfehler'' zu melden,
      n"utzt niemandem!}
\end{itemize}
Mit Sicherheit wird auch das Studium der vorhandenen Module weiterhelfen.

\subsubsection{"Anderungen f"ur die Dienstprogramme}

Eine winzige "Anderung ist auch noch an den Quellen der Dienstprogramme
n"otig, und zwar in der Routine {\tt Granularity()} in {\tt toolutils.c}:
Falls eines der Adre"sr"aume dieses Prozessors eine andere Granularit"at 
als 1 hat, mu"s dort die Abfrage passend erg"anzt werden, sonst verz"ahlen
sich PLIST, P2BIN und P2HEX...

%%---------------------------------------------------------------------------

\section{Lokalisierung auf eine neue Sprache}

Sie haben Interesse an diesem Thema?  Wunderbar!  Das ist eine Sache, die
von Programmierern gerne au"sen vor gelassen wird, insbesondere, wenn sie
aus dem Land der unbegrenzten M"oglichkeiten kommen...

Die Lokalisierung auf eine neue Sprache gliedert sich in zwei Teile: Die
Anpassung der Programmmeldungen sowie die "Ubersetzung der Anleitung. 
Letzteres ist sicherlich eine Aufgabe herkulischen Ausma"ses, aber die
Anpassung der Programmeldungen solle in ein bis zwei Nachmittagen "uber
die B"uhne zu bekommen sein, wenn man sowohl die neue als auch eine der
bisher vorhandenen Sprachen gut kennt.  Leider ist die "Ubersetzung auch
nichts, was man St"uck f"ur St"uck machen kann, denn der
Ressourcencompiler kann im Moment nicht mit einer variablen Zahl von
Sprachen in den verschiedenen Meldungen umgehen, es hei"st also 'alles
oder nichts'.

Als erstes erg"anzt man in {\tt header.res} die neue Sprache.  Die f"ur
die Sprache passende zweibuchstabige Abk"urzung holt man sich vom
n"achsten Unix-System (wenn man nicht ohnehin darauf arbeitet...), die
internationale Vorwahl aus dem n"achsten DOS-Handbuch.

Im zweiten Schritt geht man jetzt durch alle anderen {\tt .res}-Dateien
und erg"anzt die {\tt Message}-Statements.  Nocheinmal sei darauf
hingewiesen, Sonderzeichen in der HTML-artigen Schreibweise und nicht
direkt einzusetzen!

Wenn dies geschafft ist, kann man mit einem {\em make} alle betroffenen
Teile neu bauen und erh"alt danach einen Assembler, der eine Sprache mehr
schickt.  Bitte nicht vergessen, die Ergebnisse an mich weiterzuleiten,
damit mit der n"achsten Release alle etwas davon haben :-)

%%===========================================================================

\cleardoublepage

\begin{thebibliography}{99}

\bibitem{Williams} Steve Williams: \\
                   {\em 68030 Assembly Language Reference. \/} \\
                   Addison-Wesley, Reading, Massachusetts, 1989

\bibitem{AMD29K}   Advanced Micro Devices: \\
                   {\em AM29240, AM29245, and AM29243 RISC Microcontrollers. \/} \\
		   1993

\bibitem{AtAVR} Atmel Corp.: \\
                {\em AVR Enhanced RISC Microcontroller Data Book.\/} \\
                May 1996

\bibitem{AVRObj} Atmel Corp.: \\
                 {\em 8-Bit AVR Assembler and Simulator Object File
                  Formats (Preliminary).\/} \\
                 (Teil der AVR-Tools-Dokumentation)

\bibitem{CMD816} CMD Microcircuits: \\
                 {\em G65SC802 / G65SC816 CMOS 8/16-Bit
                 Microprocessor Family Data Sheet.\/}

\bibitem{CPM68K} Digital Research : \\
                 {\em CP/M 68K Operating System User's Guide.\/} \\
                 1983

\bibitem{Cyrix} Cyrix Corp. : \\
                {\em FasMath 83D87 User's Manual.\/} \\
                1990

\bibitem{Dallas320} Dallas Semiconductor: \\
                    {\em DS80C320 High-Speed Micro User's Guide.\/} \\
                    Version 1.30, 1/94

\bibitem{Fair1101} Fairchild Semiconductor: \\
                   {\em ACE1101 Data Sheet.\/} \\
                   Preliminary, May 1999

\bibitem{Fair1202} Fairchild Semiconductor: \\
                   {\em ACE1202 Data Sheet.\/} \\
                   Preliminary, May 1999

\bibitem{Fair8004} Fairchild Semiconductor: \\
                   {\em ACEx Guide to Developer Tools.\/}
                   AN-8004, Version 1.3 September 1998

\bibitem{FujitsuCD} Fujitsu Limited: \\
                    {\em June 1998 Semiconductor Data Book.\/} \\
                    CD00-00981-1E

\bibitem{Hit180} Hitachi Ltd. : \\
                 {\em 8-/16-Bit Microprocessor Data Book.\/} \\
                 1986

\bibitem{Hit63} Trevor J.Terrel \& Robert J. Simpson : \\
                {\em Understanding HD6301X/03X CMOS Microprocessor Systems. \/} \\
                erschienen bei Hitachi

\bibitem{HitH8_3} Hitachi Microcomputer: \\
                {\em H8/300H Series Programming Manual.\/} \\
                (21-032, keine Jahresangabe)

\bibitem{SH7000} Hitachi Semiconductor Design \& Development Center: \\
                 {\em SH Microcomputer Hardware Manual (Preliminary).\/}

\bibitem{SH7700} Hitachi Semiconductor and IC Div.: \\
                 {\em SH7700 Series Programming Manual.\/} \\
                 1st Edition, September 1995

\bibitem{HitH8_5} Hitachi Semiconductor and IC Div.: \\
               {\em H8/500 Series Programming Manual.} \\
               (21-20, 1st Edition Feb. 1989)

\bibitem{HitH8_532} Hitachi Ltd.: \\
               {\em H8/532 Hardware Manual.} \\
               (21-30, keine Jahresangabe)

\bibitem{HitH8_534} Hitachi Ltd.: \\
               {\em H8/534, H8/536 Hardware Manual.} \\
               (21-19A, keine Jahresangabe)

\bibitem{PPC403} IBM Corp.: \\
                 {\em PPC403GA Embedded Controller User's Manual.\/} \\
                 First Edition, September 1994

\bibitem{IntEmb} Intel Corp. : {\em Embedded Controller Handbook.\/} \\
                   1987

\bibitem{IntMic} Intel Corp. : \\
                 {\em Microprocessor and Peripheral Handbook.\/} \\
                 Volume I Microprocessor, 1988

\bibitem{Int960} Intel Corp. : \\
                 {\em 80960SA/SB Reference Manual.\/} \\
                 1991

\bibitem{Int196} Intel Corp.: \\
                 {\em 8XC196NT Microcontroller User's Manual.\/} \\
                 June 1995 

\bibitem{Int251} Intel Corp.: \\
                 {\em 8XC251SB High Performance CHMOS Single-Chip
                 Microcontroller.\/} \\
                 Sept. 1995, Order Number 272616-003

\bibitem{Int296} Intel Corp.: \\
                 {\em 80296SA Microcontroller User's Manual.\/} \\
                 Sept. 1996

\bibitem{Kaku} Hirotsugu Kakugawa: \\
               {\em A memo on the secret features of 6309.} \\
               (erh"altlich "uber WWW: \\
                http://www.cs.umd.edu/users/fms/comp/CPUs/6309.txt)

\bibitem{MicroChip} Microchip Technology Inc.: \\
                    {\em Microchip Data Book.\/} \\
                    1993 Edition

\bibitem{Mit41} Mitsubishi Electric: \\
                {\em Single-Chip 8-Bit Microcomputers\/} \\
                Vol.2, 1987

\bibitem{Mit16} Mitsubishi Electric: \\
                {\em Single-Chip 16-Bit Microcomputers.\/} \\
                Enlarged edition, 1991

\bibitem{Mit8} Mitsubishi Electric: \\
               {\em Single-Chip 8 Bit Microcomputers.\/} \\
               Vol.2, 1992

\bibitem{Mit4500} Mitsubishi Electric: \\
                    {\em M34550Mx-XXXFP Users's Manual.\/} \\
                    Jan. 1994

\bibitem{MitM16} Mitsubishi Electric: \\
                 {\em M16 Family Software Manual.\/} \\
                 First Edition, Sept. 1994

\bibitem{MitM16C} Mitsubishi Electric: \\
        	  {\em M16C Software Manual.\/} \\
        	  First Edition, Rev. C, 1996

\bibitem{Mit30600} Mitsubishi Electric: \\
                   {\em M30600-XXXFP Data Sheet.\/} \\
                   First Edition, April 1996

\bibitem{GreenM16} Dokumentation zum M16/M32-Entwicklungspaket
                   von Green Hills Software

\bibitem{MotMic} Motorola Inc. : \\
                 {\em Microprocessor, Microcontroller
                 and Peripheral Data. \/} \\
                 Vol. I+II, 1988

\bibitem{Mot81} Motorola Inc. : \\
                {\em MC68881/882 Floating Point Coprocessor
                User's Manual. \/} \\
                Prentice-Hall, Englewood Cliffs, Second Edition 1989

\bibitem{Mot51} Motorola Inc. : \\
                {\em MC68851 Paged Memory Management Unit
                User's Manual. \/} \\
                Prentice-Hall, Englewood Cliffs, Second Edition 1989

\bibitem{Mot32} Motorola Inc.: \\
                {\em CPU32 Reference Manual.\/} \\
                Rev. 1, 1990

\bibitem{Mot56} Motorola Inc.: \\
                 {\em DSP56000/DSP56001 Digital Signal Processor User's Manual.\/} \\
                 Rev. 2, 1990

\bibitem{Mot340} Motorola Inc.: \\
                {\em MC68340 Technical Summary.\/} \\
                Rev. 2, 1991

\bibitem{Mot16} Motorola Inc.: \\
                {\em CPU16 Reference Manual.\/} \\
                Rev. 1, 1991

\bibitem{Mot68K} Motorola Inc.: \\
                 {\em Motorola M68000 Family Programmer's
                  Reference Manual.\/} \\
                 1992

\bibitem{Mot332} Motorola Inc.: \\
                {\em MC68332 Technical Summary.\/} \\
                Rev. 2, 1993

\bibitem{Mot601} Motorola Inc.: \\
                  {\em PowerPC 601 RISC Microprocessor User's Manual.\/} \\
                  1993

\bibitem{Mot505} Motorola Inc.: \\
                 {\em PowerPC(tm) MPC505 RISC Microcontroller Technical
                 Summary.\/} \\
                 1994

\bibitem{Mot12} Motorola Inc.: \\
                {\em CPU12 Reference Manual.\/} \\
                1st. edition, 1996

\bibitem{Mot08} Motorola Inc.: \\
                {\em CPU08 Reference Manual.\/} \\
                Rev. 1 (keine Jahresangabe im PDF-File)

\bibitem{Mot360} Motorola Inc.: \\
                 {\em MC68360 User's Manual.\/}

\bibitem{MotCold} Motorola Inc.: \\
                  {\em MCF 5200 ColdFire Family Programmer's Reference
                   Manual.\/} \\
                  1995

\bibitem{MotMCore} Motorola Inc.: \\
                   {\em M*Core Programmer's Reference Manual.\/} \\
                   1997

\bibitem{Mot56300} Motorola Inc.: \\
                   {\em DSP56300 24-Bit Digital Signal Processor
                    Family Manual.\/} \\
                   Rev. 0 (keine Jahresangabe im PDF-File)

\bibitem{SCMP} National Semiconductor: \\
               {\em SC/MP Programmier- und Assembler-Handbuch.\/} \\
               Publication Number 4200094A, Aug. 1976

\bibitem{AsmCop} National Semiconductor: \\
                 {\em COP800 Assembler/Linker/Librarian User's Manual.\/} \\
                 Customer Order Number COP8-ASMLNK-MAN,
                 NSC Publication Number 424421632-001B,
                 August 1993

\bibitem{Cop87L84} National Semiconductor: \\
                   {\em COP87L84BC microCMOS One-Time-Programmable (OTP) 
                    Microcontroller.} \\
                   Preliminary, March 1996

\bibitem{Nat14xxx} National Semiconductor: \\
                   {\em SC14xxx DIP commands Reference guide.} \\
                   Application Note AN-D-031, Version 0.4, 28.12.1998

\bibitem{NECV}  NEC Corp.: \\
                {\em $\mu$pD70108 / $\mu$pD70116 / $\mu$pD70208 /
                $\mu$pD70216 / $\mu$pD72091 Data Book.\/} \\
                (keine Jahresangabe)

\bibitem{NEC78} NEC Electronics Europe GmbH: \\
                {\em User's Manual $\mu$COM-87
                AD Family.\/} \\
                (keine Jahresangabe)

\bibitem{NEC75} NEC Corp.: \\
                {\em $\mu$COM-75x Family 4-bit CMOS Microcomputer User's
                Manual.\/} \\
                Vol. I+II (keine Jahresangabe)

\bibitem{NECSig} NEC Corp.: \\
                {\em Digital Signal Processor Product Description.\/} \\
                PDDSP.....067V20 (keine Jahresangabe)

\bibitem{NEC78K0} NEC Corp.: \\
                {\em $\mu$PD78070A, 78070AY 8-Bit Single-Chip Microcontroller
                 User's Manual.\/} \\
                Document No. U10200EJ1V0UM00 (1st edition), August 1995

\bibitem{NEC7814} NEC Corp.: \\
                {\em Data Sheet $\mu$PD78014.\/}

\bibitem{PhilXA} Philips Semiconductor: \\
                 {\em 16-bit 80C51XA Microcontrollers (eXtended
                 Architecture).\/} \\
                 Data Handbook IC25, 1996

\bibitem{SGS04} SGS-Thomson Microelectronics: \\
                         {\em 8 Bit MCU Families EF6801/04/05 Databook.\/} \\
                         1st edition, 1989

\bibitem{SGS62} SGS-Thomson Microelectronics: \\
                {\em ST6210/ST6215/ST6220/ST6225 Databook.\/} \\
                1st edition, 1991

\bibitem{ST7Man} SGS-Thomson Microelectronics: \\
                 {\em ST7 Family Programming Manual.\/} \\
                 June 1995

\bibitem{SGS9} SGS-Thomson Microelectronics: \\
               {\em ST9 Programming Manual.\/} \\
               3rd edition, 1993

\bibitem{Siem166} Siemens AG: \\
                  {\em SAB80C166/83C166 User's Manual.\/} \\
                  Edition 6.90

\bibitem{Siem167} Siemens AG: \\
                  {\em SAB C167 Preliminary User's Manual.\/} \\
                  Revision 1.0, July 1992

\bibitem{Siem502} Siemens AG: \\
                  {\em SAB-C502 8-Bit Single-Chip Microcontroller User's
                   Manual.\/} \\
                  Edition 8.94

\bibitem{Siem501} Siemens AG: \\
                  {\em SAB-C501 8-Bit Single-Chip Microcontroller User's
                   Manual.\/} \\
                  Edition 2.96

\bibitem{Siem504} Siemens AG: \\
                  {\em C504 8-Bit CMOS Microcontroller User's Manual.\/} \\
                  Edition 5.96

\bibitem{Syb68K} C.Vieillefond: \\
                 {\em Programmierung des 68000.\/} \\
                 Sybex-Verlag D"usseldorf, 1985

\bibitem{Sym8xx} Symbios Logic Inc: \\
                 {\em Symbios Logic PCI-SCSI-I/O Processors Programming
                 Guide.\/} \\
                 Version 2.0, 1995/96

\bibitem{Ti990}  Texas Instruments: \\
                 {\em Model 990 Computer/TMS9900 Microprocessor
                      Assembly Language Programmer's Guide.\/} \\
                 1977, Manual No. 943441-9701

\bibitem{Ti9900} Texas Instruments: \\
                 {\em TMS9995 16-Bit Microcomputer 
                 Preliminary Data Manual.\/} \\
                 1981

\bibitem{TiC10} Texas Instruments: \\
                {\em First-Generation TMS320 User's
                Guide.\/} \\
                1988, ISBN 2-86886-024-9

\bibitem{Ti7000} Texas Instruments: \\
                 {\em TMS7000 family Data Manual.\/} \\
                 1991, DB103

\bibitem{TiC30} Texas Instruments: \\
                   {\em TMS320C3x User's Guide.\/} \\
                   Revision E, 1991

\bibitem{TiC20} Texas Instruments: \\
                   {\em TMS320C2x User's Guide.\/} \\
                   Revision C, Jan. 1993

\bibitem{Ti370} Texas Instruments: \\
                   {\em TMS370 Family Data Manual.\/} \\
                   1994, SPNS014B

\bibitem{Ti430FamSoft} Texas Instruments: \\
                   {\em MSP430 Family Software User's
                    Guide.\/} \\
                   1994, SLAUE11

\bibitem{Ti430Met} Texas Instruments: \\
                   {\em MSP430 Metering Application.\/} \\
                   1996, SLAAE10A

\bibitem{Ti430FamArch} Texas Instruments: \\
                       {\em MSP430 Family Architecture User's
                       Guide.\/} \\
                       1995, SLAUE10A

\bibitem{TiC60} Texas Instruments: \\
                {\em TMS320C62xx CPU and Instruction Set Reference
                 Manual.\/} \\
                Jan. 1997, SPRU189A

\bibitem{TiC20x} Texas Instruments: \\
                 {\em TMS320C20x User's Guide.\/} \\
                 April 1999, SPRU127C

\bibitem{Tosh90} Toshiba Corp.: \\
                 {\em 8-Bit Microcontroller TLCS-90
                 Development System Manual.\/} \\
                 1990

\bibitem{Tosh870} Toshiba Corp.: \\
                   {\em 8-Bit Microcontroller TLCS-870 Series Data Book.\/} \\
                   1992

\bibitem{Tosh900} Toshiba Corp.: \\
                  {\em 16-Bit Microcontroller TLCS-900 Series
                  Users Manual.\/} \\
                  1992

\bibitem{Tosh900L} Toshiba Corp.: \\
                   {\em 16-Bit Microcontroller TLCS-900 Series
                   Data Book: \\ TMP93CM40F/TMP93CM41F.\/} \\
                   1993

\bibitem{Tosh47} Toshiba Corp.: \\
                  {\em 4-Bit Microcontroller TLCS-47E/47/470/470A
                       Development System Manual.\/} \\
                  1993

\bibitem{Tosh9000} Toshiba Corp.: \\
                    {\em TLCS-9000/16 Instruction Set Manual Version 2.2.\/} \\
                    10. Feb 1994

\bibitem{Val8X} Valvo GmbH: \\
                {\em Bipolare Mikroprozessoren und bipolare
                LSI-Schaltungen.\/} \\
                Datenbuch, 1985, ISBN 3-87095-186-9
                                                      
\bibitem{Zilog} Datenbl"atter der Firma Zilog zur Z80-Familie

\bibitem{ZilZ8} Zilog Inc.: \\
             {\em Z8 Microcontrollers Databook.\/} \\
             1992

\bibitem{ZilZ8_2} Zilog Inc.: \\
               {\em Discrete Z8 Microcontrollers Databook.} \\
               (keine Jahresangabe)

\bibitem{ZilZ380} Zilog Inc.: \\
               {\em Z380 CPU Central Processing Unit User's Manual.\/} \\
               (keine Jahresangabe)

\end{thebibliography}

\cleardoublepage

\printindex

\end{document}

