CALL 0x0545
CALL 0x0545
ADD A, C
LD HL, 0x81B7
LD A, (DE)
LD (HL), r
CALL 0x0572
LD BC, 0x2000
DEC BC
CALL 0x03A4
DEC B
CALL 0x0640
LD (HL), 0x82
OR A
JR Z 0
LD A, 0x83
OUT (0x81)
LD A, (0x818B)
XOR 0x04
LD (0x818B), A
OUT (0x80)
LD A, 0x01
LD (0x823E), A
RET
CALL 0x0545
ADD A, C
LD HL, 0x81B7
LD A, (DE)
LD (HL), r
CALL 0x0572
LD BC, 0x2000
DEC BC
CALL 0x03A4
DEC B
CALL 0x0640
LD (HL), 0x82
OR A
JR Z 0
LD A, 0x83
OUT (0x81)
LD A, (0x818B)
XOR 0x04
LD (0x818B), A
OUT (0x80)
LD A, 0x01
LD (0x823E), A
RET
CALL 0x0545
ADD A, C
LD HL, 0x81B7
LD A, (DE)
LD (HL), r
CALL 0x0572
LD BC, 0x2000
DEC BC
CALL 0x03A4
DEC B
CALL 0x0640
LD (HL), 0x82
OR A
JR Z 0
LD A, 0x83
OUT (0x81)
LD A, (0x818B)
XOR 0x04
LD (0x818B), A
OUT (0x80)
LD A, 0x01
LD (0x823E), A
RET
CALL 0x0545
ADD A, C
LD HL, 0x81B7
LD A, (DE)
LD (HL), r
CALL 0x0572
LD BC, 0x2000
DEC BC
CALL 0x03A4
DEC B
CALL 0x0640
LD (HL), 0x82
OR A
JR Z 0
LD A, 0x83
OUT (0x81)
LD A, (0x818B)
XOR 0x04
LD (0x818B), A
OUT (0x80)
LD A, 0x01
LD (0x823E), A
RET
CALL 0x0545
ADD A, C
LD HL, 0x81B7
LD A, (DE)
LD (HL), r
CALL 0x0572
LD BC, 0x2000
DEC BC
CALL 0x03A4
DEC B
CALL 0x0640
LD (HL), 0x82
OR A
JR Z 0
LD A, 0x83
OUT (0x81)
LD A, (0x818B)
XOR 0x04
LD (0x818B), A
OUT (0x80)
LD A, 0x01
LD (0x823E), A
RET
CALL 0x0545
ADD A, C
LD HL, 0x81B7
LD A, (DE)
LD (HL), r
CALL 0x0572
LD BC, 0x2000
DEC BC
CALL 0x03A4
DEC B
CALL 0x0640
LD (HL), 0x82
OR A
JR Z 0
LD A, 0x83
OUT (0x81)
LD A, (0x818B)
XOR 0x04
LD (0x818B), A
OUT (0x80)
LD A, 0x01
LD (0x823E), A
RET
CALL 0x0545
ADD A, C
LD HL, 0x81B7
LD A, (DE)
LD (HL), r
CALL 0x0572
LD BC, 0x2000
DEC BC
CALL 0x03A4
DEC B
CALL 0x0640
LD (HL), 0x82
OR A
JR Z 0
LD A, 0x83
OUT (0x81)
LD A, (0x818B)
XOR 0x04
LD (0x818B), A
OUT (0x80)
LD A, 0x01
LD (0x823E), A
RET
CALL 0x0545
ADD A, C
LD HL, 0x81B7
LD A, (DE)
LD (HL), r
CALL 0x0572
LD BC, 0x2000
DEC BC
CALL 0x03A4
DEC B
CALL 0x0640
LD (HL), 0x82
OR A
JR Z 0
LD A, 0x83
OUT (0x81)
LD A, (0x818B)
XOR 0x04
LD (0x818B), A
OUT (0x80)
LD A, 0x01
LD (0x823E), A
RET
CALL 0x0545
ADD A, C
LD HL, 0x81B7
LD A, (DE)
LD (HL), r
CALL 0x0572
LD BC, 0x2000
DEC BC
CALL 0x03A4
DEC B
CALL 0x0640
LD (HL), 0x82
OR A
JR Z 0
LD A, 0x83
OUT (0x81)
LD A, (0x818B)
XOR 0x04
LD (0x818B), A
OUT (0x80)
LD A, 0x01
LD (0x823E), A
RET
CALL 0x0545
ADD A, C
LD HL, 0x81B7
LD A, (DE)
LD (HL), r
CALL 0x0572
LD BC, 0x2000
DEC BC
CALL 0x03A4
DEC B
CALL 0x0640
LD (HL), 0x82
OR A
JR Z 0
LD A, 0x83
OUT (0x81)
LD A, (0x818B)
XOR 0x04
LD (0x818B), A
OUT (0x80)
LD A, 0x01
LD (0x823E), A
RET
CALL 0x0545
ADD A, C
LD HL, 0x81B7
LD A, (DE)
LD (HL), r
CALL 0x0572
LD BC, 0x2000
DEC BC
CALL 0x03A4
DEC B
CALL 0x0640
LD (HL), 0x82
OR A
JR Z 0
LD A, 0x83
OUT (0x81)
LD A, (0x818B)
XOR 0x04
LD (0x818B), A
OUT (0x80)
LD A, 0x01
LD (0x823E), A
RET
CALL 0x0545
ADD A, C
LD HL, 0x81B7
LD A, (DE)
LD (HL), r
CALL 0x0572
LD BC, 0x2000
DEC BC
CALL 0x03A4
DEC B
CALL 0x0640
LD (HL), 0x82
OR A
JR Z 0
LD A, 0x83
OUT (0x81)
LD A, (0x818B)
XOR 0x04
LD (0x818B), A
OUT (0x80)
LD A, 0x01
LD (0x823E), A
RET
CALL 0x0545
ADD A, C
LD HL, 0x81B7
LD A, (DE)
LD (HL), r
CALL 0x0572
LD BC, 0x2000
DEC BC
CALL 0x03A4
DEC B
CALL 0x0640
LD (HL), 0x82
OR A
JR Z 0
LD A, 0x83
OUT (0x81)
LD A, (0x818B)
XOR 0x04
LD (0x818B), A
OUT (0x80)
LD A, 0x01
LD (0x823E), A
RET
CALL 0x0545
ADD A, C
LD HL, 0x81B7
LD A, (DE)
LD (HL), r
CALL 0x0572
LD BC, 0x2000
DEC BC
CALL 0x03A4
DEC B
CALL 0x0640
LD (HL), 0x82
OR A
JR Z 0
LD A, 0x83
OUT (0x81)
LD A, (0x818B)
XOR 0x04
LD (0x818B), A
OUT (0x80)
LD A, 0x01
LD (0x823E), A
RET
CALL 0x0545
ADD A, C
LD HL, 0x81B7
LD A, (DE)
LD (HL), r
CALL 0x0572
LD BC, 0x2000
DEC BC
CALL 0x03A4
DEC B
CALL 0x0640
LD (HL), 0x82
OR A
JR Z 0
LD A, 0x83
OUT (0x81)
LD A, (0x818B)
XOR 0x04
LD (0x818B), A
OUT (0x80)
LD A, 0x01
LD (0x823E), A
RET
CALL 0x0545
ADD A, C
LD HL, 0x81B7
LD A, (DE)
LD (HL), r
CALL 0x0572
LD BC, 0x2000
DEC BC
CALL 0x03A4
DEC B
CALL 0x0640
LD (HL), 0x82
OR A
JR Z 0
LD A, 0x83
OUT (0x81)
LD A, (0x818B)
XOR 0x04
LD (0x818B), A
OUT (0x80)
LD A, 0x01
LD (0x823E), A
RET
CALL 0x0545
ADD A, C
LD HL, 0x81B7
LD A, (DE)
LD (HL), r
CALL 0x0572
LD BC, 0x2000
DEC BC
CALL 0x03A4
DEC B
CALL 0x0640
LD (HL), 0x82
OR A
JR Z 0
LD A, 0x83
OUT (0x81)
LD A, (0x818B)
XOR 0x04
LD (0x818B), A
OUT (0x80)
LD A, 0x01
LD (0x823E), A
RET
CALL 0x0545
ADD A, C
LD HL, 0x81B7
LD A, (DE)
LD (HL), r
CALL 0x0572
LD BC, 0x2000
DEC BC
CALL 0x03A4
DEC B
CALL 0x0640
LD (HL), 0x82
OR A
JR Z 0
LD A, 0x83
OUT (0x81)
LD A, (0x818B)
XOR 0x04
LD (0x818B), A
OUT (0x80)
LD A, 0x01
LD (0x823E), A
RET
CALL 0x0545
ADD A, C
LD HL, 0x81B7
LD A, (DE)
LD (HL), r
CALL 0x0572
LD BC, 0x2000
DEC BC
CALL 0x03A4
DEC B
CALL 0x0640
LD (HL), 0x82
OR A
JR Z 0
LD A, 0x83
OUT (0x81)
LD A, (0x818B)
XOR 0x04
LD (0x818B), A
OUT (0x80)
LD A, 0x01
LD (0x823E), A
