UZIX для ОРИОН-128  (Z80, >512к RAM)

Для компиляции использовался PublicDomain HitechC v3.09 (1987г.) и такой эмулятор
CP/M под Windows:   http://www.vector.co.jp/soft/win95/util/se378130.html
Он умеет возвращать Windows код завершения CP/M-овского HitechC v3.09, что нужно
для make (использую GNU make под винду от каких-то юниксовых портированных утилит).

Среды как таковой я не делал, просто использую ProgrammersNotepad, где в проекте 
(фактически - списке файлов: UZIX.pnproj) описал используемые файлы, и на кнопку 
F8 настроил сборку по make (Tools->Options->Tools->Scheme C/C++ -> Add)
Но чаще после внесения всех правок в PN просто запускаю make под cmd.

На каталог компилятора hitechC (http://rusfolder.com/42633718) должны быть настроены
пути в переменных окружения PATH и CPMPATH.

Компиляция ядра и утилит:

1. правим мakefile - изменяем так: "DEFINES = -DORI_UTIL", или так: "DEFINES = -DORI_UZIX", или так: "DEFINES = -DORI_FDISK",
     в зависимости от того утилиты, ядро или fdisk компилируются соответственно.
2. запускаем cmd, переходим (cd) в каталог где лежат исходники
3. cmd> make clean & REM удаляем объектники - их всегда(!) надо пересобирать
4. cmd> make kernel & REM или "make utils" или "make fdisk.com" - смотря что в DEFINES


[B]Концепция.[/B]
Ядро - обычная CP/M-задача (используется Альтаир-ДОС м 3.05r или выше http://zx-pk.ru/showthread.php?t=18451),
которая "выполняет" UNIX-процессы в расширенном ОЗУ. Архитектура такая:

	         CP/M 64k bank      Subsequent 64k banks
	FFFF	+------------+		+------------+
    Common	|   Common   |		|   Common   |+
	F000	+------------+		+------------+|+
		|    CP/M    |		|            |+|+
		+------------+		|  Process   ||+|
    Banked	|   Kernel   |		|    Code    |||+
		|    Code    |		|   & Data   ||||
		|            |		|            ||||
	0100	+------------+		+------------+|||
		|  Reserved  |		|  Reserved  |+||
	0000	+------------+		+------------+|+|
					 +------------+|+
					  +------------+|

Ядро пока 29кб. У АльтаирДОС TPA до 58 кб, т.е. хватит места и TCP/IP впилить, и поддержку ФС FAT.

В страницах процессов сразу "из коробки" есть недоэмулятор CP/M: эмулируется CP/M консоль
(ввод-вывод на экран/с клавиатуры через stdin/stdout) - BDOS функции 1..12, BIOS функции 2..4,
остальные функции BDOS (дисковые в-основном) возвращают FF-нет файла. Т.е. будет работать любое
корректное ПО CP/M не лезущее в диски, например ASCII-игры. :)

В планах полный эмулятор CP/M, уже внешний - загружаемый.

В качестве дисков используется IDE/SD через CP/M-овский драйвер "сырого доступа" IDEBDOS,
схема MBR-партиций (поддерживаются только 4 основные партиции на двух физических приводах - 
итого 8 (fd0..fd7) партиций, плюс fd8..fd9 - целые "сырые" диски (от LBA0=MBR до LBAmax)),
номер партиции передается в утилиты (проверяемая/копируемая/где создается FS) и в ядро 
(root-партиция, остальные через mount) как параметр командной строки. 
