			Altair DOS V3.4r (2012.03.xx)
			-----------------------------

  + Добавлена опция работы ОС из ПЗУ. ОС размещается в ПЗУ ROM-диска
      во второй и далее страницах (во включенной по сбросу первой 
      странице - ORDOS и ее программы). Страницы выбираются портом 0FCh.
    В команде ASSIGN файла config.sys и команде MNT консоли теперь можно
    указывать еще одно устройство - ROM.

  + В файле config.sys для введения опции донастройки системы, записанной в ROM,
    без правки config.sys из ROM, добавлена команда "USE", переключающая 
    выполнение config.sys на другой установочный файл (заполненный по правилам
    заполнения config.sys). Если указанный файл существует, выполнение текущего
    config.sys прекращается, и вместо него загружается и выполняется указанный в
    команде файл. Если указанный файл не существует, то продолжается выполнение
    следующей строки текущего файла config.sys, т.е. можно в ROM указать несколько
    команд USE в порядке поиска "замещающих" файлов config.sys, расположенных на
    носителях допускающих запись, и по необходимости создавать или удалять на
    этих носителях файлы config.sys, которые будут задействованы системой при  
    следующей загрузке.

    Пример:
       AUTOFORMAT_VDISK	
       ASSIGN DRIVE E=VDISK INKEY  
       ASSIGN DRIVE D=SDCARD 0  
       USE E:CONFIG.SYS
       USE D:CONFIG.SYS
       ASSIGN DRIVE A=FDD0  
       ASSIGN DRIVE B=FDD1  
       ASSIGN DRIVE С=ROM  
      ....

  +- Изменены команды TTY и INT (ранее называвшаяся INT_IO):
       * команда TTY теперь содержит два параметра. Первый - как и ранее -
         скорость обмена (бит/с). Возможные варианты скорости - 4800, 9600,
         19200, 38400. Второй параметр - режим Interrupt или режим Poll,
         соответственно значения второго параметра: INT или POLL . Пример:
            TTY 9600 INT
            TTY 19200 POLL
       * команда INT теперь управляет только режимом работы прерываний во
         время операций ввода-вывода:
           "INT 0" - дисковые операции ввода-вывода не прерываются по int 
                     (обработка прерываний приостанавливаются по DI/EI на
                      время выполнения дисковых операций); 
           "INT 1" - прерывания никогда не выключаются, даже во время IO
                     Эта опция годится если не используются устройства FDD


			Altair DOS V3.4t (2010.04.14)
			-----------------------------

  + Добавлена нативная (в BIOS, управляемая стандартным для CP/M способом через
      IOBYTE) поддержка устройства TTY (RS-232 консоль стандарта Orion-2010 -
      порты 0F764, 0F765). 
            Консольные вызовы для TTY не векторизируются (для ускорения).
      Поэтому если необходимо использовать внешний драйвер TTY (обычно внешние 
      драйвера консоли используют векторизацию CONSTATUS/CONIN/CONOUT на векторах 
      0F307H, 0F30AH, 0F30DH), то включайте через IOBYTE режим CRT (см. команду
      IOBYTE файла config.sys ), в этом режиме консоль векторизирована как это 
      было и ранее, когда поддерживался только CRT.

  + В файле config.sys добавлена команда "IOBYTE", устанавливающая соответствующую
    переменную CP/M (см. описание функции 8 BDOS, описание CP/M IO Byte, описание
    тразитных команд STAT.COM, PIP.COM). Параметр команды - 8-битное число 
    (в config.sys вводится в десятичном виде), которое представляет собой битовую
    маску соответствия логических и физических устройств по отношению 4:4.
    В V3.4t реализована только возможность выбора CRT/TTY для устройства CONSOLE.
    Пример: 
      IOBYTE 149  ; 149=95H - default console=CRT ; 148=94H - default console=TTY

  + В файле config.sys добавлена команда "TTY", конфигурирующая порт UART (RS-232) -
    устанавливающая скорость обмена и режим чтения (Interrupt/Poll). Параметр 
    команды - скорость обмена (бит/с). Возможные варианты скорости - 4800, 9600,
    19200, 38400. Режим Interrupt/Poll устанавливается в зависимости от того, с 
    каким параметром была ранее применена команда INT_IO (см. ниже).
       Пример:
          TTY 9600		

  +- В части реализации TTY расширена функциональность команды "INT_IO" 
     файла config.sys:
      "INT_IO 0" - дисковые операции ввода-вывода не прерываются по int 
                     (обработка прерываний приостанавливаются по DI/EI);
                   опрос готовности TTY-консоли на прием выполняется в режиме POLL
                     (опрос готовности в цикле)
      "INT_IO 1" - прерывания никогда не выключаются, даже во время дискового IO;
                   TTY-консоль на прием работает по прерыванию от устройства RS-232.
  
    По умолчанию (если в config.sys не применялась команда IOBYTE), консолью является
  устройство CRT (графический экран и штатная клавиатура).  TTY по умолчанию (если в
  config.sys не применялись команды INT_IO, TTY), работает в режиме POLL на скорости
  4800 бод. 
    Ячейка 0F3FFh содержит текущую конфигурацию порта RS-232 (копия значения, 
  выводившегося при обработке config.sys в порт 0F765h). Эту ячейку внешние программы,
  меняющие настройки RS-232, могут использовать для установки исходных настроек порта
  после своего завершения.



			Altair DOS V3.4s (2010.03.27)
			-----------------------------

  + Добавлена поддержка SD-карт (формат SDC - т.е. емкостью не более 2G) - устройство SDCARD.
        Схема N8VEM или MSX (при старте ОС выполняется автодетект схемы).
        IDE по-прежнему поддерживается - устройства MASTER и SLAVE.

  + При дисковом вводе-выводе добавлена возможность управлять режимом выключения
    прерываний. Это настраивается командой INT_IO файла config.sys. 
     "INT_IO 0" - дисковые операции ввода-вывода не прерываются по int 
                    (обработка прерываний приостанавливаются по DI/EI).
     "INT_IO 1" - прерывания никогда не выключаются.

  +- Изменена команда CCP MNT (подключение устройств к символам дисков):
	MNT DRIVE:DEVICE[.PARTITION] 
	  - mount device   { FDD0 | FDD1 | VDISK | MASTER | SLAVE | SDCARD | NONE } 
	    if device = { MASTER | SLAVE | SDCARD } then also specify PARTITION (0,1,2,3)
                        "NONE"=unmount
	    map to drive letter { DRIVE }
	MNT DRIVE:
	  - show device, mounted to this drive letter
	MNT
	  - show all devices, mounted to all drive letters
   
  +- Изменена команда ASSIGN файла config.sys в части IDE и SD устройств. 
     Примеры нового формата синтаксиса (устройства и нумерация партиций как в команде MNT):
	ASSIGN DRIVE C = SDCARD 0   ; mount 1-st partition of SD-card
	ASSIGN DRIVE D = SDCARD 1   ; mount 2-nd partition of SD-card
	ASSIGN DRIVE D = MASTER 0   ; mount 1-st partition of IDE-Master
	ASSIGN DRIVE D = SLAVE  1   ; mount 2-nd partition of IDE-Slave
	ASSIGN DRIVE C = SLAVE  3   ; mount last (4-th) partition of IDE-Slave

  +- Количество одновременно подключенных партиций с любых комбинаций устройств увеличено
     с двух (в версии V3.4i) до трех (в V3.4s). Максимальных суммарный объем подключенных
     (смонтированных) партиций не должен превышать 100Mb.

  + Новые сообщения об ошибках, возникающищ при монтировании партиции:
     "HDD slot not found" - все 3 имеющихся точки монтирования партиций уже заняты.
                            Решение: отмонтировать что-то ненужное командой "MNT D:NONE".
     "CP/M not found" - попытка монтирования партиции, тип которой отличается от CP/M (52h)
                        Решение: создать CP/M-партицию можно программой FDISK.COM.  
     "DPB not found" - попытка монтирования партиции, тип которой CP/M (52h), но при
                       этом bootsector партиции не содержит DPB (нет корректной ФС).
                       Решение: создать файловую систему (DPB) можно программой FDISK.COM.
     "ALV not found" - Для монтируемой файловой системы требуется буфер ALV, который с 
                       учетом других уже смонтированных партиций не помещается в текущий 
                       буфер CPM. Размер буфера ALV пропорционален размеру файловой системы
                       (то самое ограничение 100Мб). 
                           Решение: умерить аппетиты при создании файловой системы
                                    программой FDISK.COM.
     "Bad command" - попытка отмонтировать текущий диск
                     Решение: сначала установить текущим (перейти на) другой диск.

  +- Драйвер IDEBDOS.COM (требуемый для FDISK.COM, FAT.COM) доработан для поддержки
     SD-карт - см. встроенный хелп про параметр "SD". Также добавлен новый параметр 
     "NOINT" - если он указан, то операции ввода-вывода не прерываются по int.
     Выполняется автодетект обеих схем подключения SD-карт (N8VEM и MSX).

  +- Утилита FDISK.COM теперь создает файловые системы с размером блока не 8кб, а 16кб
      (блок 16к - это максимум для CP/M 2.2), что позволяет вдвое снизить требования к 
      размеру буферов ALV (и добиться ранее упоминавшегося объема одновременно 
      монтируемых партиций в 100Mb).



			Altair DOS V3.4i (2009.10.10)
			-----------------------------


  + Добавлена команда команда CCP MNT (подключение устройств к символам дисков):
	MNT DRIVE:DEVICE_SLOT[.PARTITION] 
	  - mount device   { FDD0 | FDD1 | IDE0 | IDE1 | VDISK | NONE } // NONE=unmount
	    if device = { IDE0 | IDE1 } then also specify PARTITION (0,2,4,6=MASTER ; 1,3,5,7=SLAVE)
	    to drive letter { DRIVE }
	MNT DRIVE:
	  - show device, mounted to this drive letter
	MNT
	  - show all devices, mounted to all drive letters

  + При обращении к IDE на запись/чтение выключаются прерывания 
        (сделано на всякий случай - на реале и без этого работало, но... были подозрения)

  - Исключена команда CCP SAVE (место в CCP не резиновое)

  +- Исправлена ошибка с записью сектора на IDE при работе IDE на порту F600.
     На порту F500 эта ошибка не проявлялась (все работало нормально).



			Altair DOS V3.4h, V3.3 и предыдущие 
			-----------------------------------
 
  V3.4h - Первая принципиальная возможность работы с IDE-устройствами на i8255
          на порту F500/F600.
  Более ранние изменения не фиксировались.

