// For rev 1.5 of Mini (LH). Will use the added CLK
// header instead of the hacked 74LS06D pin.

`ifndef config_vh_
`define config_vh_

`define VERSION_MAJOR 8'd0
`define VERSION_MINOR 8'd0

`define EFINIX

// Branch
`define VARIANT_NAME1   8'h4D  // M
`define VARIANT_NAME2   8'h41  // A
`define VARIANT_NAME3   8'h49  // I
`define VARIANT_NAME4   8'h4E  // N

// Board
`define VARIANT_SUFFIX_1 8'h4C // L
`define VARIANT_SUFFIX_2 8'h48 // H

// Variant
`define VARIANT_SUFFIX_3 8'h2b // -
`define VARIANT_SUFFIX_4 8'h44 // D
`define VARIANT_SUFFIX_5 8'h4F // O
`define VARIANT_SUFFIX_6 8'h54 // T
`define VARIANT_SUFFIX_7 8'h43 // C
`define VARIANT_SUFFIX_8 8'h0

`define WITH_EXTENSIONS 1
`define GEN_LUMA_CHROMA 1
`define CONFIGURABLE_RGB 1
`define CONFIGURABLE_LUMAS 1
`define HIRES_MODES 1
`define WITH_MATH 1
`define WITH_RAM 1
`define WITH_64K 1
`define HAVE_EEPROM 1
`define HAVE_FLASH 1
`define WITH_BLITTER 1
`define OUTPUT_DOT_CLOCK 1
`define LUMACODE 1
`endif // config_vh_
