Методы ActiveX - компонента vicx95.ocx

1)void WP(long Port,long Size,long Data)
a)Port - базовый адрес порта
b)Size - размер порта(1 - BYTE,2 - WORD,3 - DWORD)
c)Data - данные,записываемые в порт

================================================================
2)long RP(long Port,long Size)
a)Port - базовый адрес порта
b)Size - размер порта(1 - BYTE,2 - WORD,3 - DWORD)

//Возвращает данные,считанные из порта
================================================================

Matyunin Victor <vicx1@mail.ru> IC 2000

