
  C-- ДЛЯ МИКРОКОНТРОЛЛЕРОВ  V1.1                                       28июн04
  ───────────────────────────────

  Поддерживает 2 семейства микроконтроллеров:

  1. 14-ти битные (память программ) PIC   (PIC16F, PIC12F)
  2. 16-ти битные (память программ) Atmel (AT90S, ATmega, ATtiny)

  Для каждого семейства написан свой транслятор, дизассемблер и программатор

  Кроме того для всех семейств используется один преобразователь листинга - lt

  Также написан конвертер Intel HEX формат / образ ROM - r2h

  Ко всем программам прилагаются исходники, к программаторам - схемы
  (у программаторов и у r2h они внутри com файла)

  Ни одна из програм для своей работы не требует ничего (xms, ems, dpmi),
  все они используют только функции DOS (работа с файлами) и BIOS (задержка и
  опрос клавиатуры)

  Для трансляции программы посредством c14.com / c90.com требуетя сначала
  оттранслировать её посредством c--.exe т.к. входным файлом для c14/c90
  является выходной файл c-- (см. файл za.bat)

  Для дальнейшего ознакомления прочтите *.txt файлы в директориях PIC_14 и
  ATMEL_90

