žf675.h-- 46: void _SET_REGS_LIMITS_ () inline { RAM_LIMITS = LAST_REG * 256 + 0; }

ž02_flash.cmm 21: Init_Regs ();
        call    SR_00C       ; 000  200C

ž02_flash.cmm 27: GPIO = Out_Port_A_Copy;
l001
        mov     w, r20       ; 001  0820
        mov     r5, w        ; 002  0085

ž02_flash.cmm 28: Out_Port_A_Copy ^= 0x04;
        mov     w, # 4       ; 003  3004
        xor     r20, w       ; 004  06A0

ž02_flash.cmm 32: _no_06 = Out_Port_B_Copy;
        mov     w, r21       ; 005  0821
        mov     r6, w        ; 006  0086

ž02_flash.cmm 33: Out_Port_B_Copy ^= 0x0F;
        mov     w, # 0Fh     ; 007  300F
        xor     r21, w       ; 008  06A1

ž02_flash.cmm 35: DELAY( byte DELAY_HIGH );
        mov     w, # 10h     ; 009  3010
        call    SR_015       ; 00A  2015
        jmp     l001         ; 00B  2801

ž02_flash.cmm 46: STATUS |= BANK_1;       // Æ„ą„Ŗ«īēØ¬įļ ­  1-© ” ­Ŗ
;ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
SR_00C  setb    r3. 5        ; 00C  1683

ž02_flash.cmm 47: trisio = 3;           // Æ®ąā GP: 0,1 - ¢å®¤ė, ®įā «ģ­ė„ - ¢ėå®¤ė
         mov    w, # 3       ; 00D  3003
         mov    R5, w        ; 00E  0085

ž02_flash.cmm 48: _no_06 = 0xC2;        // Æ®ąā B: B7,B6,B1 - ¢å®¤, ®įā «ģ­ė„ - ¢ėå®¤ė
         mov    w, # 0C2h    ; 00F  30C2
         mov    R6, w        ; 010  0086

ž02_flash.cmm 49: $clr status             // Æ„ą„Ŗ«īēØ¬įļ ®”ą ā­® ­  0-© ” ­Ŗ
         clr    R3           ; 011  0183

ž02_flash.cmm 51: Out_Port_A_Copy = 0;
        clr     r20          ; 012  01A0

ž02_flash.cmm 52: Out_Port_B_Copy = 0;
        clr     r21          ; 013  01A1
        ret                  ; 014  0008

ž02_flash.cmm 65: Del_Counter = W;
;ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
SR_015  mov     r22, w       ; 015  00A2

ž02_flash.cmm 69: Cou_L = DELAY_CONST % 256;
l016
        clr     r23          ; 016  01A3

ž02_flash.cmm 70: Cou_H = DELAY_CONST / 256 + 1;
        mov     w, # 41h     ; 017  3041
        mov     r24, w       ; 018  00A4

ž02_flash.cmm 72: $clrwdt
l019
        clrwdt               ; 019  0064

ž02_flash.cmm 73: if( Cou_L-- ) goto WAIT;
        decsz   r23          ; 01A  0BA3
        jmp     l019         ; 01B  2819

ž02_flash.cmm 74: if( Cou_H-- ) goto WAIT;
        decsz   r24          ; 01C  0BA4
        jmp     l019         ; 01D  2819

ž02_flash.cmm 77: while( Del_Counter-- );
        decsz   r22          ; 01E  0BA2

        jmp     l016         ; 01F  2816
        ret                  ; 020  0008
