■90s2313.h-- 59: Var_RAM_End_L = LAST_REG % 256;

■90s2313.h-- 60: Var_RAM_End_H = LAST_REG / 256;

■90s2313.h-- 62: Var_ROM_End_L = LAST_ROM % 256;

■90s2313.h-- 63: Var_ROM_End_H = LAST_ROM / 256;

■a1_flash.cmm 15: DDRB = 0x04;            // порт B: B2 - выход, остальные входы
        ldi      r16, $4      ; 000 E004
        out      DDRB, r16    ; 001 BB07

■a1_flash.cmm 16: DDRD = 0x00;            // порт D: все входы
        ldi      r16, $0      ; 002 E000
        out      DDRD, r16    ; 003 BB01

■a1_flash.cmm 17: PORTB = 0xFF;           // подключим внутреннии резисторы,
        ldi      r16, $FF     ; 004 EF0F
        out      PORTB, r16   ; 005 BB08

■a1_flash.cmm 18: PORTD = 0xFF;           // чтобы входы не висели в воздухе
        ldi      r16, $FF     ; 006 EF0F
        out      PORTD, r16   ; 007 BB02

■a1_flash.cmm 23: q = 4;
l_008:
        ldi      r18, $4      ; 008 E024

■a1_flash.cmm 24: w ^= q;
        eor      r16, r18     ; 009 2702

■a1_flash.cmm 25: PORTB = w;
        out      PORTB, r16   ; 00A BB08

■a1_flash.cmm 29: q = 5;
        ldi      r18, $5      ; 00B E025

■a1_flash.cmm 34: do u--;
l_00C:
        sbiw     r24, $1      ; 00C 9701

■a1_flash.cmm 35: while( nz );
        brne     l_00C        ; 00D F7F1

■a1_flash.cmm 37: q--;
        dec      r18          ; 00E 952A

■a1_flash.cmm 39: while( nz );
        brne     l_00C        ; 00F F7E1

■a1_flash.cmm 41: GOTO l1;
        rjmp     l_008        ; 010 CFF7



