# Настройка коммуникационных портов

Параметры асинхронного коммуникационного порта: номер, скорость обмена, flow control и количество бит.

Скорости обмена свыше 38400 следует использовать с большой осторожностью, т.к. аппаратура или операционная система может не успевать обрабатывать поток, об этом может свидетельствовать появление в хронологическом журнале ошибок CE_BREAK, CE_OVERRUN, CE_FRAME, и.т.д.