# Протокол BinkP

Протокол BinkP, предназначенный для инициирования сеанса связи и передачи файлов по двунаправленному двоичному каналу, не допускающему ошибок (например, TCP/IP), был разработан в 1996 году Димой Маловым. BinkP сочетает в себе как протокол инициирования сеанса связи, так и протокол передачи файлов.

Появление протокола BinkP дало настоящий толчок развитию Fido-коммуникаций на базе транспорта Интернет. До этого, Fido-почта, долгие годы, если и передавалась через TCP/IP, то весьма неэффективно, используя протоколы, разработанные исключительно для модемных соединений — EMSI (для инициирования сеанса связи) и Zmodem / Гидра (для передачи файлов). Дело в том, что эти протоколы содержали большую избыточность по времени и по передаваемым данным. Эта избыточность необходима для контроля ошибок, возникающих только при асинхронной передачи и модуляции цифровых данных по телефонным линиям.

За счет отсутствия квитирования, инициирование сеанса связи через BinkP происходит во много раз быстрее, чем через EMSI при той же пропускной способности канала. Особый выигрыш ощущается на каналах с большой задержкой, особенно при передаче большого количества файлов малой длины.