# TCP/IP Daemon

Daemon - это своеобразный менеджер, управляющий динамическим созданием и освобождением линий почтовой системы, работающий с входящими/исходящими TCP/IP соединениями.

Как только с системой Аргус произошло очередное входящее/исходящее соединение, Daemon открывает новую линию почтовой системы и инициирует соответствующий почтовый протокол высокого уровня. По окончании сеанса связи Daemon закрывает линию и завершает соединение.

TCP/IP Daemon системы Аргус поддерживает три основных протокола высокого уровня, работающих по транспортному протоколу TCP/IP: Raw (или ifcico), Telnet и BinkP.

- Raw - протокол в точности имитирует установленное модемное соединение, с той лишь разницей, что в качестве транспорта используется не протокол модема, а TCP/IP, исключающий возможность появления ошибок. Обычно используется на порту 60179.
- Telnet - это тот же Raw, но работающий в соответствии со спецификацией протокола RFC854. Обычно используется на портах 23 или 60177.
- BinkP - принципиально новый протокол, который не занимается имитацией модемного соединения, следовательно, позволяет избавиться от большой избыточности протоколов Raw/Telnet, что дает ощутимый выигрыш, особенно на медленных каналах. Обычно используется на порту 24554. Протокол описан в главе BinkP Protocol.

См. также:

Диалог кофигурации TCP/IP Daemon

Специальные флаги TCP/IP