# Флаг, указывающий время работы узла (FSC-0062)

Далеко не все узлы сети имеют возможность работать круглосуточно, поэтому в 1996 году David J. Thomas предложил ввести в список узлов дополнительный опциональный флаг, указывающий время работы узла. Этот флаг имеет форму `Txy`, где `x` представляет время начала, а `y` — время завершения работы узла, в соответствии со следующим форматом:

    A
| 0:00 |  |
    F
| 5:00 |  |
    K
| 10:00 |  |
    P
| 15:00 |  |
    U
| 20:00
    a
| 0:30 |  |
    f
| 5:30 |  |
    k
| 10:30 |  |
    p
| 15:30 |  |
    u
| 20:30
    B
| 1:00 |  |
    G
| 6:00 |  |
    L
| 11:00 |  |
    Q
| 16:00 |  |
    V
| 21:00
    b
| 1:30 |  |
    g
| 6:30 |  |
    l
| 11:30 |  |
    q
| 16:30 |  |
    v
| 21:30
    C
| 2:00 |  |
    H
| 7:00 |  |
    M
| 12:00 |  |
    R
| 17:00 |  |
    W
| 22:00
    c
| 2:30 |  |
    h
| 7:30 |  |
    m
| 12:30 |  |
    r
| 17:30 |  |
    w
| 22:30
    D
| 3:00 |  |
    I
| 8:00 |  |
    N
| 13:00 |  |
    S
| 18:00 |  |
    X
| 23:00
    d
| 3:30 |  |
    i
| 8:30 |  |
    n
| 13:30 |  |
    s
| 18:30 |  |
    x
| 23:30
    E
| 4:00 |  |
    J
| 9:00 |  |
    O
| 14:00 |  |
    T
| 19:00 |  |  |
    e
| 4:30 |  |
    j
| 9:30 |  |
    o
| 14:30 |  |
    t
| 19:30 |  |  |

Система Аргус использует этот флаг для прозвонки на узлы в их рабочее время.

Время указывается в UTC (Universal Co-ordinated Time), что соответствует времени Гринвичского меридиана без переводов на летнее/зимнее время.

Флаг `Txy` указывается после специального флага `U`.

Период работы станции может переваливать через полночь. Так, например, узлу, работающему с 18:00 до 6:00 UTC, соответствует флаг `TSG`.

Система Аргус позволяет объединять интервалы времени, используя перечисление флагов `Txy`. Например, `TCh,TSW` означает 2:00-6:30 и 18:00-22:00 UTC.

Кроме того, система Аргус поддерживает расширенный флаг `TxyL`, определяющий время работы узла по местному времени. Так, например, узлу, работающему с 18:00 до 6:00 по местному времени соответствует флаг `TSGL`.