# Основная панель конфигурации модемных соединений

Основная панель конфигурации модемных соединений состоит из шести страничек. Первые пять страничек предназначены для управления группами, а на шестой находится таблица переопределений узлов.

## Группы конфигурации модемных соединений системы Аргус.

Lines | Конфигурация линий почтовой системы
Station | Настройка EMSI-данных
Ports | Настройка коммуникационных портов
Modems | Конфигурация модемов
Restrictions | Схемы ограничения прозвонок

## Кнопки панели конфигурации модемных соединений

New | Позволяет создать новый элемент в группе, со значениями, принятыми по умолчанию.
Edit | Редактирует выбранный элемент группы.
Copy | Создает новый элемент в группе, со значениями, скопированными с выюранного элемента.
Delete | Удаляет элемент из группы и переносит в список удаленных элементов. Последний элемент группы Lines, а также главный элемент любой другой группы удалить нельзя.
Undelete | Восстанавливает все удаленные элементы (помещенные в список удаленных элементов).
Default | Назначает выбранный элемент группы главным элементом, или “элементом по умолчанию”. Об этом свидетельствует перемещение красного кружка — маркера главного элемента.