# Настройка EMSI-данных

Диалог настройки EMSI -данных состоит из трех страничек: Данные EMSI, Приглашение и AKA.

## Данные EMSI

Данные о Вашей станции, передаваемые удаленной машине при EMSI-соединении. Обычно эти данные в точности совпадают с данными о Вашей станции из списка узлов.

Station Name | Название почтовой (файловой) станции
Address list | Список адресов станции (AKA), через пробел
Sysop name | Имя системного оператора
Location | Географическое положение станции
Phone | Номер телефона
Flags | Флаги

## Приглашение

Приглашение - это текст, который выводится на экран пользователю, который соединяется с Аргусом, обычной терминальной программой (а не почтовой системой стандарта FTN), чтобы воспользоваться каким-либо консольным сервисом, введя с клавиатуры специальную последовательность.

## AKA

Аргус имеет возможность при соединении с определенными адресами подставлять в качестве своего списка адресов иные значения, нежели Address list таблицы данных EMSI.

В поле “Удаленные адреса” можно перечислять несколько адресов или масок / регулярных выражений через пробел. При совпадении одного из адресов поля “Удаленные адреса” с одним из адресов удаленной системы в качестве списка адресов нашей станции будут предъявлены адреса поля “Локальные адреса” соответствующего ряда. Формат поля “Локальные адреса” идентичен формату поля Address list таблицы данных EMSI.

Механизм AKA работает как на EMSI, так и на BinkP-соединении.

Первичным адресом удаленной системы при парольной сессии считается не первый из строки AKA, а первый запароленный адрес. Тем не менее, запаролено может быть сразу несколько адресов, при этом пароль должен быть единым для всех. Первичный адрес используется как адрес для привязки запрошенных файлов, а также во время SRIF-запросов, а также для ведения binary_log и access_log. Механизм сортировки входящих файлов по каталогам, в зависимости от адреса удаленной системы, также использует первичный адрес.