# Принципы асинхронной передачи

В этой главе описываются основы асинхронных коммуникаций с использованием стандартного последовательного порта, а также такие свойства порта, как параметры линии, ошибки передачи и контроль потока данных.

Вы можете пропустить эту главу, если достаточно хорошо знакомы с концепциями работы последовательного порта, или используете систему Аргус только для работы по TCP/IP, однако, потратив несколько минут на ознакомление с ее содержимым, Вы, возможно, избавитесь от некоторого количества вопросов и затруднительных ситуаций в будущем.

Вместо представления изнурительного описания всего неохватного количества деталей последовательной асинхронной передачи, в этой главе излагаются только те детали, которые Вам желательно знать для настройки и работы с системой Аргус. Здесь излагаются концепции, о которых Вы должны иметь представление хотя бы перед тем, как подсоединить последовательное асинхронное устройство к вашему компьютеру.

Наиболее общее определение “последовательные коммуникации” подразумевает что-либо передающее и принимающее данные последовательным образом, где за одним битом следует другой в едином потоке, следующим по одному проводу. В “параллельных коммуникациях”, наоборот, множество бит передаются параллельно по множеству проводов. Термин “асинхронные коммуникации” означает, что поток данных включает стартовый и стоповый биты, которые отмечают начало и конец каждого символа в потоке данных. В “синхронных коммуникациях”, наоборот — стартовый и стоповый биты отсутствуют, но оба конца передачи синхронизированы по времени, чтобы быть готовым к началу и завершению передачи каждого символа.

Когда пользователи PC говорят об “асинхронных коммуникациях”, речь обычно идет о коммуникациях, обеспеченных “последовательными портами” (или “COM-портами”) компьютера. К этим портам можно подсоединить множество периферийных устройств, таких как модемы, принтеры, плоттеры, устройства ввода и лабораторные инструменты, в общем, любые устройства, которые работают по тем же стандартам, что и последовательный порт. В этих главах термин “устройство” подразумевает именно физическое устройство, подсоединенное к компьютеру через COM-порт.