# Таблица переопределений модемных узлов

Сетка ввода строк, в которой можно переопределить для узла один или более номеров телефона, переопределить флаги и время работы вместо, указанных в списке узлов. Номер телефона можно указывать косвенно (через список узлов).

Рассмотрим случай, когда узел не находится в список узлов, а Вы указали номер его телефона без флагов. Поскольку время работы этого узла не указано (отсутствуют, флаги, в том числе описывающие время его работы), подразумевается, что такой узел может принимать звонки только в ZMH (а пойнт вообще никогда). Поэтому

появление пакета с приоритетом Crash или Direct в буфере отправки будет служить Аргусу сигналом звонить узлу только в его ZMH. Пойнту, в этом случае, Аргус звонить вообще не будет. Прозвонка может не происходить также и из-за того, что флаги узла прописаны не до конца, и/или могут не соответствовать Dial Restrictions.

Вы можете работать с Аргусом без списка узлов, указав здесь номера телефонов узлов, на которые Вы обычно звоните.

Формат переопределения узла:

номер,флаги

Номер в переопределении можно указывать как прямо, например `+31-133-456-1850,CM` так и косвенно (номер будет извлечен из текущего списка узлов) например `5:133/555,CM`

Одно переопределение может содержать несколько узлов, перечисленных через пробел.

Значение поля колонки Node | Значение поля колонки Override | Комментарий
    55:133/561
    +31-133-456-1850
| Сменился номер
    55:133/562
    55:133/562,U,TEX
| Сменилось время работы узла
    5:133/555
    5:133/555,U,TAB,TDE
| Узел работает с 00:00 до 01:00 и с 03:00 до 04:00 по UTC
    55:133/563
    55:133/563,CM,V34
| Появился новый (V.34) модем
    3:34/3443
    333-031,CM 333-032,CM 333-033,CM
| Круглосуточный трехлинейный узел
    3:383/513
    3:383/513 3:383/550 3:383/560
| Три адреса у одного многолинейного узла
    3:383/514
    3:383/513,HST,CM 3:383/550,V34,U,TACL
| Первая линия работает круглосуточно, а вторая - с 00:00 до 02:00 по местному времени.

## Файл дополнительных переопределений

В строке ввода Auxiliary Nodes File можно указать путь к файлу дополнительных переопределений модемных узлов, которые будут использоваться помимо указанных в сетке. Формат файла следующий (переопределение одного узла на строку):

    Адрес | Переопределения

Пример:

    2:469/38 | 373-2-246-530,CM,ZYX 373-7-222-222,CM,HST
    3:383/514 | 3:383/513,HST,CM 3:383/550,V34,U,TACL

Файл дополнительных переопределений загружается в память при запуске Аргуса, а также при обнаружении флага `DUPOVR.OK` в Home Directory. Результаты загрузки файла отражаются в хронологии прозвонок.

## Специальные флаги выбора протокола

Для запрещения использования отдельных протоколов на исходящих сессиях с определенными узлами, в переопределениях этих узлов используются следующие флаги:

    NOHYD
| Запрещает протокол Гидра.
    NOZM
| Запрещает протокол ZModem. Этот флаг является комбинацией флагов NODZA, NOZAP, NOZMO. См. также атом Transmit ZModem Disabled atom.
    NODZA
| Запрещает протокол DirZap.
    NOZAP
| Запрещает протокол ZedZap.
    NOZMO
| Запрещает протокол ZedZip.
    NONIAGARA
| Запрещает протокол Niagara. Этот протокол используется для установки сеанса связи BinkP (в.т.ч щифрованный BinkP) на модемных соединениях. См. также атом Transmit Niagara Disabled.
    NOEMSI
| Запрещает протокол EMSI. См. также атом Transmit EMSI Disabled.
    NOYOOHOO
| Запрещает протокол YooHoo handshake. См. также атом Transmit YooHoo Disabled.
    NODUMMYZ
| Запрещает передачу пустого пакета при отсутствии исходящих файлов на ZModem. См. также атом Transmit Dummy-Z Disabled.

Пример использования специальных флагов:

Node | Override | Комментарий
    55:133/561
    55:133/561,NOHYD
| Не устанавливать протокол Гидра на исходящей сесии с узлом `55:133/561`
    55:133/562
    55:133/562,NOZM
| Не устанавливать протокол Zmodem на исходящей сесии с узлом `55:133/562`