# Менеджер прозвонок

Прозвонка на узел производится с интервалом в 2 минуты (+-50%). Этот интервал можно изменить в диалоге настройки Параметров Прозвонок.

Панель прозвонок

- Node - Адрес узла
- Phones - Список телефонов узла (перечислены через точку с запятой)
- Owner - Название линии Аргуса, работающей с прозвонкой в настоящий момент, либо внешнее приложение, установившее флаг `BSY` в буфере отправки.
- State - Текущий статус прозвонки (dialling / ringing / connect / handshake / EMSI / WaZoo)
- Busy - Счетчик звонков, окончившихся приемом сигнала `BUSY`.
- No c. - Счетчик звонков, окончившихся неудачным соединением (`NO CARRIER` / `NO ANSWER`).
- Fail - Счетчик звонков, окончившихся обрывом сеанса связи из-за слишком большого количества ошибок или из-за потери несущей. Если один из счетчиков достигает своего максимального значения, (или получен код `VOICE` от модема), то прозвонка на данный узел приостанавливается на 20 минут (+-50%). Этот интервал, а также максимальные значения счетчиков, можно изменить в диалоге настройки Параметров Прозвонок.
- Type - Тип прозвонки

Manual - прозвонка создана оператором по команде Poll / Create.

В окне ввода адресов можно указать одновременно несколько адресов, перечислив их в строке ввода через пробел. Manual Poll игнорирует время работы станции (флажки `CM` / `U,Txy`) и завершается после удачного сеанса связи с назначенным узлом.

Cron - прозвонка создана Аргусом по Cron.

Прозвонка типа Cron (периодическая прозвонка) аналогична прозвонке типа Outb, и завершается после удачного сеанса связи с назначенным узлом.

Outb - прозвонка создана Аргусом по обнаружению пакета с приоритетом Crash или Direct в буфере отправки или в файл-боксе.

Outbound-Poll завершается после удачного исходящего сеанса связи или в случае, если внешнее приложение удалило пакет, породивший прозвонку.