# Многолинейность

Одно из главных новшеств системы Аргус — ее истинная многолинейность, благодаря чему координация линий производится быстро и эффективно. Теоретических ограничений на количество одновременно активных сеансов связи (соединений) не существует, на практике все зависит от имеющихся в распоряжении системных ресурсов. Обмен данными с одним и тем же почтовым узлом может производиться как по Dial-up, так и по TCP/IP, в зависимости от текущей доступности интерфейса.

Модемные (Dial-up) линии активизируются либо автоматически, при старте системы, либо по команде оператора System / Open Dialup Line. Для каждой активизированной модемной линии необходим как минимум коммуникационный порт, следовательно, количество одновременно открытых модемных линий ограничено количеством свободных коммуникационных портов.

Линии TCP/IP создаются и освобождаются динамически, под управлением TCP/IP Daemon. Как только с системой Аргус произошло очередное входящее/исходящее соединение, Daemon динамически открывает новую линию почтовой системы и инициирует соответствующий почтовый протокол. По окончании сеанса связи Daemon закрывает линию и завершает TCP/IP соединение.