# Окно линии почтовой системы

В этой главе описывается графический интерфейс и работа с окном линии почтовой системы Аргус. В каждый момент времени это окно может отображать одну из активных линий. Для открытия линий воспользуйтесь пунктом Open Dialup Line меню System. Переключение между линиями осуществляется выбором соответствующей закладки в верхней части окна.

Окно состоит из следующих элементов: окна хронологии, индикаторов активности модема, индикатора сигналов модема .

## Ожидание входящего звонка или возникновения прозвонки

Когда очередь прозвонок пуста (Буфер отправкиu пуст, либо в нем не присутствуют пакеты с приоритетом Crash или Direct), то почтовая система ждет либо появления прозвонки, либо входящего звонка. При этом в верхней части окна, в панели Status, выводится сообщение Idle.

см. также главу Менеджер прозвонок

## Ожидание набора

Если очередь прозвонок не пуста, то в панели Status окна линии почтовой системы выводится сообщение Waiting to dial, далее следует адрес узла, который на данный момент является первым в очереди. В панели Timeout ведется отсчет времени до начала прозвонки.

## Ожидание соединения

По окончании времени ожидания прозвонки, начинается набор номера вызываемого узла, надпись в панели Status меняется на Calling + номер вызываемого узла. В панели Timeout начинается отсчет времени до окончания ожидания соединения. Ожидание соединения происходит и при ответе почтовой системы на входящий звонок. Если до истечения времени ожидания соединение не произошло, то система переходит в режим ожидания набора следующего в очереди узла, либо в режим ожидания звонка.

## Соединение

После того, как произошло соединение и успешный обмен EMSI пакетами между станциями, начинается собственно сеанс связи. Экран окна линии почтовой системы изменяется: вместо индикаторов активности модема появляется информационная панель присоединенной станции, вместо панелей Status и Timeout, появляются две панели индикации хода передачи (вверху) и приема (внизу) почтовых пакетов и файлов. Под панелями индикации хода приема/передачи пишется тип протокола сеанса связи и общее количество ошибок за сеанс.

При исходящем звонке, сперва инициализируется процесс передачи, а затем процесс приема. При входящем звонке - наоборот, сначала инициализируется прием почтовых пакетов и файлов, а затем передача. При наличии файловых запросов среди принятых пакетов, запросы обрабатываются и запрашиваемые файлы, если таковые найдены, передаются запрашивающей станции.

см. также Буфер отправки системы Binkley и файл-боксы.

## Отсоединение

Отсоединение может произойти по нескольким причинам. Обычно это происходит когда ни вашей, ни присоединившейся станции нечего больше передавать. При этом происходит успешное завершение сеанса связи. Кроме того, отсоединение может произойти в результате потери несущей частоты модема (`NO CARRIER`), либо в результате слишком большого количества ошибок, или предельно низкого падения скорости передачи. В таких случаях, сеанс считается неудачным, и если вашей системе не удалось до конца передать пакеты или файлы во время такого сеанса, то Аргус попытается снова передать их при следующей возможности. Если с вашей станции был передан файловый запрос, во время выполнения которого сеанс прервался, то запрос будет передан повторно. Если ваша станция просто принимала файлы или пакеты, то будет сформирована повторная прозвонка на данный узел. При неудачном завершении входящего сеанса, Аргус ничего не предпринимает. В любом случае при удачном либо неудачном завершении сеанса, система переходит в состояние ожидания набора.