# Управляющие символы модема

Интерпретация спецсимволов команд модема, используемых в сетке ввода строк Commands диалогового окна Modem Configuration

Символ | Код | Действие
    `
    60
| задержка 0.1 сек
    ~
    7E
| задержка 0.5 сек
    ^
    5E
| поднять DTR
    v
    76
| опустить DTR
    |
    7C
| послать CR (`0D`) и ждать от модема ответа OK с таймаутом 3 сек
    !
    21
| послать CR без ожидания
    \
    5C
| послать следующий символ как есть (без интерпретации как специальный). Например, `\~` - послать тильду

См. также Контроль потока данных