# Прозвонка на узел только в его рабочее время

Для указания времени работы узла система Аргус использует FSC-0062-флаги `Txy`. Эти флаги указываются либо в соответствующем поле списка узлов, либо в таблице переопределений модемных- или TCP/IP-узлов. Если время работы узла не указано, прозвонка на него будет производиться только в его ZMH (а на пойнт — вообще никогда).

Флаг `CM` означает круглосуточный режим работы.