# Протокол соединения EMSI (FSC-0056)

EMSI — это универсальный протокол инициирования сеанса связи, разработанный для модемных соединений, производимых как по семибитовым, так и по восьмибитовым каналам. Благодаря своей простоте, протокол EMSI имеет неограниченные возможности для расширения. Все последующие версии протокола обратно совместимы с предыдущими. Обмен данными осуществляется путем передачи пакетов переменной длинны, состоящих из ASCII-символов в диапазоне 32-127, и защищенных контрольной суммой.

Протокол соединения EMSI сводится к передаче сторонами друг другу следующих данных: параметры коммуникационной линии (например, 8N1, 7E1, 7O2, и т.д.), опции вызывающей/отвечающей системы, типы поддерживаемых протоколов передачи файлов (а также данные о том, обрабатывает ли система файловые запросы, поддерживает ли передачу файлов с длинными именами, и т.д.), данные о почтовой системе (код продукта, имя почтовой системы, номер версии и серийный номер). Все вышеперечисленные поля Аргус генерирует автоматически. Кроме этого, при EMSI-соединении передаются дополнительные данные из списка узлов, которые заполняются при настройке системы Аргус в диалоге Config/Dialup/Station: имя станции, список адресов (AKA), имя системного оператора, географическое положение станции, номер телефона и дополнительные флаги, а также пароль на сеанс связи. Пароль прописывается в Config/Passwords.

После успешного EMSI-соединения начинается сеанс передачи файлов.