# Индикаторы активности модема

В правой части окна почтовой системы находятся окна-индикаторы активности модема во время ожидания звонка, инициализации модема, набора номера, и инициализации сеанса связи. В верхнем окне-индикаторе отображаются символы и управляющие спецсимволы, передаваемые модему, а в нижнем - символы, принимаемые от модема.

Обычные символы отображаются черным цветом, а управляющие - голубым.

Каждое окно-индикатор — это своеобразный терминал, или матрица размером 9x30, состоящая из символов стандартного набора ASCII.

См. также Расширенные элементы графического интерфейса