# Схемы ограничений прозвонок

Ограничения на прозвонку:

- Required -условия, необходимые для того, чтобы производить прозвонку.
- Forbidden - условия достаточные для того, чтобы прозвонку не производить. В текущей версии реализованы условия трех типов - маска адресов, флаги узла и начало полного (обычно 10 или 11 цифр) номера телефона.

Допускается объединение адресов в группу, с использованием масок и регулярных выражений.

Условия перечисляются через пробел.

Элементы в строке комбинируются логической операцией И, строки в таблице - логической ИЛИ.

Пример

Required |
    +7-095- CM 2:50*/* HST

Звонить на узел только если его телефон начинается на `+7-095-`, у него прописаны флажки `СM` и `HST` и он находится в 50-ом регионе второй зоны.

Forbidden |
    2:5020/666.* +7-095-212- ISDN

Не звонить если адрес узла `2:5020/66*`, и номер телефона узла начинается на `+7-095-212-`, и у узла прописан флажок `ISDN`.