
#### BEdit

:cmdcommand: BEdit
:cmdicon: ../../../../images/actions/bedit.png
:cmdmenu: Изменить > Блок/Устройство > Редактор блоков
:predselect: Не требуется, но можно заранее выделить вставку редактируемого блока или устройства

include::../../_elements/commandsummary.adoc[]

Редактирование определения блока из чертежа. В случае если до запуска команды выбрана вставка блока, редактор переходит
в режим редактирования определения этого блока. Если выделение отсутствует, команда позволяет выбрать редактируемое
определение в инспекторе объектов.

.Опции команды BEdit
image::cmd_params_bedit.png[width=25%,pdfwidth=25%]

[.hl]#Текущий блок# тут показан текущий редактируемый блок или [.hl]#Модель# если редактирование блока не осуществляется,
в окне чертежа отображено пространство модели. В поле [.hl]#Выбор блока# можно выбрать блок для редактирования. При этом в
окне чертежа откроется определение выбранного блока, а название вкладки чертежа поменяется на [.hl]#BEdit(ИмяЧертежа:ИмяБлока)#
После завершения редактирования повторный запуск [.command]#BEdit# вернет редактор в модель. Все внесенные изменения будут сохранены
в определении блока без запроса на сохранение. Для обновления вставок блока на чертеже требуется выполнить регенерацию чертежа
[.command]#Regen# Если редактировалась динамическая часть определения устройств, обновить ее для уже вставленных устройств
возможно только повторной вставкой  [.command]#BlockReplace# (заменить вставленные устройства на самих себя)

WARNING: При переключении из пространства модели в пространство определения блока и обратно положение камеры не меняется,
возможна ситуация когда после переключения в окне чертежа ничего не видно. Исправить ситуацию можно командой [.command]#Zoom#
с опцией [.hl]#All# - [.cmdline]#Zoom(All)#


include::commandsummaryfree.adoc[]