unit drawingdevicebase;
interface
uses System,devicebase;
var
  DBCounter:Integer;
  _EQ000000:tSEVCABLEVVG;
  _EQ000001:tSEVCABLEkvvg;
implementation
begin
  DBCounter:=2;
  _EQ000000.initnul;
  _EQ000000.Category:=_kables;
  _EQ000000.Group:='';
  _EQ000000.Position:='';
  _EQ000000.NameShort:='ВВГнг-LS-5х2.5';
  _EQ000000.Name:='Кабель силовой ВВГнг-LS-5х2.5';
  _EQ000000.NameFull:='Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением на напряжение до 1 кВ (нг-LS), сечением 5х2.5';
  _EQ000000.Description:='Кабели контрольные с ПВХ-изоляцией, не распространяющие горение';
  _EQ000000.ID:='SEVCABLEVVGngLS';
  _EQ000000.Standard:='ТУ 16.К71-310-2001';
  _EQ000000.OKP:='35 2122';
  _EQ000000.EdIzm:=_m;
  _EQ000000.Manufacturer:='ОАО "СЕВКАБЕЛЬ-ХОЛДИНГ" г.Санкт-Петербург';
  _EQ000000.TreeCoord:='BP_СЕВКАБЕЛЬ-ХОЛДИНГ_Силовые_ВВГнг-LS|BC_Кабельная продукция_Силовыее_ВВГнг-LS(СЕВКАБЕЛЬ)';
  _EQ000000.UID:='SEVCABLEVVGngLS-5х2.5';
  _EQ000000.NameShortTemplate:='ВВГнг-LS-%%[Wire_Count_Section_DESC]';
  _EQ000000.NameTemplate:='Кабель силовой ВВГнг-LS-%%[Wire_Count_Section_DESC]';
  _EQ000000.NameFullTemplate:='Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением на напряжение до 1 кВ (нг-LS), сечением %%[Wire_Count_Section_DESC]';
  _EQ000000.UIDTemplate:='%%[ID]-%%[Wire_Count_Section_DESC]';
  _EQ000000.ThreadSection:=0.0;
  _EQ000000.ThreadCount:=0.0;
  _EQ000000.OuterDiameter:=0.0;
  _EQ000000.Wire_Count_Section_DESC:=_05_02_50;

  _EQ000001.initnul;
  _EQ000001.Category:=_kables;
  _EQ000001.Group:='Кабели_';
  _EQ000001.Position:='';
  _EQ000001.NameShort:='КВВГнг-4х1.5';
  _EQ000001.Name:='Кабель контрольный КВВГнг-4х1.5';
  _EQ000001.NameFull:='Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющий горение, сечением 4х1.5';
  _EQ000001.Description:='Кабели контрольные с ПВХ-изоляцией, не распространяющие горение';
  _EQ000001.ID:='SEVCABLEkvvgng';
  _EQ000001.Standard:='ТУ 3500-018-05755714-2003';
  _EQ000001.OKP:='';
  _EQ000001.EdIzm:=_m;
  _EQ000001.Manufacturer:='ОАО "СЕВКАБЕЛЬ-ХОЛДИНГ" г.Санкт-Петербург';
  _EQ000001.TreeCoord:='BP_СЕВКАБЕЛЬ-ХОЛДИНГ_контрольные_КВВГнг|BC_Кабельная продукция_контрольные_КВВГнг(СЕВКАБЕЛЬ)';
  _EQ000001.UID:='SEVCABLEkvvgng-4х1.5';
  _EQ000001.NameShortTemplate:='КВВГнг-%%[Wire_Count_Section_DESC]';
  _EQ000001.NameTemplate:='Кабель контрольный КВВГнг-%%[Wire_Count_Section_DESC]';
  _EQ000001.NameFullTemplate:='Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющий горение, сечением %%[Wire_Count_Section_DESC]';
  _EQ000001.UIDTemplate:='%%[ID]-%%[Wire_Count_Section_DESC]';
  _EQ000001.ThreadSection:=0.0;
  _EQ000001.ThreadCount:=0.0;
  _EQ000001.OuterDiameter:=0.0;
  _EQ000001.Wire_Count_Section_DESC:=_04_1_50;

end.