Предлагаю Вашему вниманию программу для прорисовки штрих-кода EAN-13 в отчётах 
MS Access 2000. Программа работает с августа 1999г., думаю, что за это время из неё 
были выловлены все ошибки. Штрих-код распечатывался на принтере HP6L и 
неизвестной мне модели Xerox. 
   Важно! При рисовании ШК с малым модулем надо аккуратно задавать значение модуля 
и горизонтальную координату начальной позиции ШК. Они обязательно должны быть 
кратны шагу принтера. Иначе из-за округления координат самим принтером возможно 
появление муара на ШК и его неправильное считывание. Чем больше модуль ШК, тем 
лучше.
   Если будут вопросы – пишите на адрес sinus@gala.net
   Игорь Шаров
   
