    .9. Защита жестких дисков с помощью программы seNTry 2020

         Программа seNTry 2020 (версия 2.04) на наш взгляд является  одной
    из  лучших  программ  для  создания  шифрованных логических дисков под
    Windows NT.  На таких  дисках  целесообразно  хранить  не  только  всю
    секретную  информацию но и другие программы шифрования (в т.ч.  PGP со
    всеми секретными ключами).
         Эту замечательную  программу  вы  можете   скачать   на   сервере
    разработчика:
         http://www.softwinter.com
         А вот генератор ключей, необходимый для регистрации программы:

    section 1 of file sentry.com  < uuencode 1.0 by FRIENDS Software >

    filetime 619930778
    begin 644 sentry.com
    MZ(``M`FZY0'-(;I*`K0*S2&T;HY`LTA,\Y`@^3`*_=`:KJZRK04$\#77X
    MOG0&9KK62G*SZ8`9H'R17[!*F:)%G0&Z(8`9H'R17[!*F:)%G0&Z'<`ND<
    MM`G-(/_````,MAG9C,4G70``#BY&;WTL/]OW`&
    MNO\`N0@`9@^WPF;1Z',&9C4@@[CMXO-FJTIYY_S#4,'H.@!`%A@4,#H!.@&
    M`%CH`@!APR0/!#`\.G(!`=2BMT`LTA6L.^=`:Y`@MAN#HR_]2LBT`LTA
    M6N+PPPT*ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД¬
    ¦                   Допускается         Рекомендуется                   ¦
    ¦                  ЪДДДДДДДДДДДДДД¬     ЪДДДДДДДДДДДДДД¬                ¦
    ¦                  ¦     Стол     ¦     ¦     Стол     ¦                ¦
    ¦    ЪДДДДДДДДДД¬  ¦ЪДДДДД¬ЪДДДДД¬¦     ¦ЪДДДДД¬ЪДДДДД¬¦ ЪДДДДДДДДД¬    ¦
    ¦    ¦   Кресло ¦  ¦¦Кла- ¦¦     ¦¦     ¦¦     ¦¦ Кла-¦¦ ¦Кресло   ¦    ¦
    ¦    ¦линия ДД> ¦  ¦¦виа- ¦¦ВДТ  ¦¦     ¦¦ВДТ  ¦¦ виа-¦¦ ¦<ДД линия¦    ¦
    ¦    ¦    взора ¦  ¦¦тура ¦¦     ¦¦     ¦¦     ¦¦ тура¦¦ ¦взора    ¦    ¦
    ¦    АДДДДДДДДДДЩ  ¦АДДДДДЩАДДДДДЩ¦     ¦АДДДДДЩАДДДДДЩ¦ АДДДДДДДДДЩ    ¦
    ¦                  АДДДДДДДДДДДДДДЩ     АДДДДДДДДДДДДДДЩ                ¦
    ¦                 Окно             Окно              Окно               ¦
    АДДДДДДДДДДДД<ДДДДДДДДДДД>ДДДД<ДДДДДДДДДДД>ДДДДДД<ДДДДДДДДДД>ДДДДДДДДДДДЩ

         - Схемы размещения рабочих мест с ПК должны учитывать  расстояния
    между   рабочими   столами   с  видеомониторами  (в  направлении  тыла
    поверхности одного  видеомонитора  и  экрана  другого  видеомонитора),
    которое  должно  быть  не  менее  2,0  м,  а расстояние между боковыми
    поверхностями видеомониторов - не менее 1,2 м.
         - Конструкция  рабочего  стола  должна  обеспечивать  оптимальное
    размещение  на рабочей поверхности используемого оборудования с учетом
    его количества   и  конструктивных  особенностей  (размер  ВДТ  и  ПК,
    клавиатуры,  пюпитра и др.),  характера выполняемой работы.  При  этом
    допускается   использование   рабочих  столов  различных  конструкций,
    отвечающих современным требованиям эргономики.
         - Конструкция  рабочего  стула   (кресла)   должна   обеспечивать
    поддержание рациональной  рабочей  позы  при  работе  на  ВДТ  и   ПК,
    позволять  изменять позу с целью снижения статического напряжения мышц
    шейно-плечевой области и спины для предупреждения развития утомления.
         - Рабочий   стул   (кресло)  должен  быть  подъемно-поворотным  и
    регулируемым по высоте и углам  наклона  сиденья  и  спинки,  а  также
    расстоянию  спинки  от  переднего  края сиденья,  при этом регулировка
    каждого параметра должна  быть  независимой,  легко  осуществляемой  и
    иметь надежную фиксацию.
         - Поверхность сиденья,  спинки и других элементов стула  (кресла)
    должна   быть   полумягкой,   с   нескользящим,   неэлектризующимся  и
    воздухопроницаемым  покрытием,  обеспечивающим   легкую   очистку   от
    загрязнений.
вверх