     Характеристики PGPfone

         PGPfone позволяет говорить на ухо по телефону,  даже  если  это
    ухо расположено в тысячах миль от вас.
         PGPfone (Pretty Good Privacy Phone) -  это  программный  продукт,
    который превращает ваш персональный компьютер или ноутбук в защищенный
    телефон.  Для того,  чтобы предоставить возможность  вести  защищенные
    телефонные  разговоры  в  реальном  времени  (по  телефонным  линиям и
    каналам Интернет) в нем используется технология сжатия звука и стойкие
    криптографические  протоколы.  Звук  вашего голоса,  принимаемый через
    микрофон,  PGPfone последовательно:  оцифровывает,  сжимает, шифрует и
    отправляет  тому,  кто  находится  на  другом  конце  провода  и также
    использует PGPfone.  Все криптографические протоколы и протокол сжатия
    выбираются динамически и незаметно для пользователя,  предоставляя ему
    естественный интерфейс,  подобный обычному телефону.  Для выбора ключа
    шифрования используются протоколы криптографии с открытым ключом,  так
    что предварительного наличия защищенного канала для обмена ключами  не
    требуется.
         Все, что нужно для запуска PGPfone, это:
         по-настоящему надежный  модем,  поддерживающий  скорость передачи
    как минимум 14.4 Kbps по протоколу V.32bis (рекомендуется 28.8 Kbps по
    протоколу  V.34);  IBM  PC-совместимый  компьютер  с  процессором  как
    минимум  66  MHz  486  (рекомендуется  Pentium),  звуковой  картой   и
    динамиками  или наушниками,  работающий под управлением Windows 95 или
    NT,  или Apple(r) Macintosh(tm) с процессором 25MHz 68LC040 или старше
    (рекомендуется  PowerPC)  под  управлением  System  7.1  или  старше с
    установленными Thread Manager 2.0.1, ThreadsLib 2.1.2, и Sound Manager
    3.0  (все эти программы доступны с FTP-сервера Apple) - работа PGPfone
    на 68030 Mac не гарантируется,  но в некоторых ситуациях она возможна;
    также,  он  запустится  не  на  всех  68040,  в  зависимости  от того,
    установлено ли соответствующее звуковое оборудование.
         Для интересующихся     технологией:     PGPfone     не    требует
    предварительного    наличия    защищенного    канала    для     обмена
    криптографическими    ключами.    Стороны   обмениваются   ключами   с
    использованием протокола обмена  ключами  Диффи-Хеллмана,  который  не
    дает  тому,  кто перехватывает разговор,  получить какую-либо полезную
    информацию,  и в то же время позволяет сторонам обменяться информацией
    для  формирования общего ключа,  который используется для шифрования и
    расшифровки речевого потока.
         В PGPfone   версии   1.0   для   аутентификации   обмена  ключами
    используется  биометрическая  подпись  (ваш  голос),  для   шифрования
    речевого  потока  -  алгоритмы тройной DES,  CAST или Blowfish,  а для
    сжатия речи - алгоритм GSM. (из: Philip R. Zimmermann. PGPfone Owner's
    Manual Version 1.0,  1996, pp.6-7) PGPfone 1.0 для Macintosh и Windows
    95/NT распространяется бесплатно. Существует также коммерческая версия
    PGPfone   2.0  (только  для  Macintosh  и  доступная  легально  лишь
    американским и канадским покупателям).

                       Новые характеристики PGPfone 2.0

         Выбор технологии сжатия речевого потока (GSM, GSM Lite and ADPCM)
    с возможностью динамической ее смены без разрыва связи.  Это позволяет
    достичь оптимального качества звука.
         Возможность защищенного обмена файлами.
         Телефонная записная книжка.
         Требования к системе:
    MacOs 7.5  или  старше,  PowerPC  Macintosh;  или  68040  Macintosh  с
    тактовой  частотой  не  менее  33Mhz  (для  повышения  качества  звука
    рекомендуется более быстрый процессор);
         микрофон и наушники вместо колонок - в полнодуплексном режиме это
    позволяет избежать наводок от акустического короткого замыкания;

               Примечание для русских пользователей PGPfone 1.0

         1. PGPfone изначально настроен на тоновый набор;  переключение на
    импульсный  набор,  используемый  большинством  российских  телефонных
    станций,  опциями не предусмотрено и в документации не описано.  Чтобы
    переключится  на импульсный набор,  просто введите латинскую букву p
    перед номером в поле набора, как показано на рисунке.
         2. При  полнодуплексном соединении,  во избежание автовозбуждения
    усилителя звуковой частоты,  в документации рекомендуется использовать
    наушники,  а  не  динамики.  Неплохие результаты можно получить также,
    подключив к  звуковым  разъемам  платы  телефонную  трубку.  Некоторые
    новейшие   звуковые   платы,   разработанные   с   учетом   требований
    компьютерной телефонии, реализуют функцию гашения самовозбуждения.
         3. Поскольку  PGPfone  для  работы  с  потоком  данных в реальном
    времени отключает аппаратную коррекцию ошибок модема,  программа очень
    требовательна к качеству модема.  Для некоторых клонов качество и даже
    сама возможность установления  связи  с  помощью  PGPfone  зависят  не
    только от чипсета, но и от партии, и даже от конкретного экземпляра.

                              Где взять PGPfone?

         Версия 1.0 для Windows 95/NT (необходимы mfc40.dll и msvcrt40.dll)
         ftp.ifi.uio.no (Норвегия)
            web.mit.edu (США - не для экспорта!)
            Версия 1.0 для Mac OS
         ftp.ifi.uio.no (Норвегия)
            web.mit.edu (США - не для экспорта!)
         http://www.pgpi.com/pgpfone/ (Для международных пользователей).
         Версия 2.0 для Mac OS
         http://www.pgp.com (США - не для экспорта!)
вверх