    10. БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ РАБОТЕ С ББС И FTN СЕТЯМИ

         В этой главе мы рассмотрим основные рекомендации,  целесообразные
    к применению  в  целях  вашей  безопасности при регистрации и работе с
    ББС и FTN сетями.
         ББС - это программно-аппаратный комплекс обеспечивающий с помощью
    модема и необходимого ПО доступ к программам и информации.
         FTN сети  (например  Фидо)  - это любительские компьютерные сети,
    предназначенные для обмена сообщениями электронной почты.
         Итак, наши рекомендации:
         1. ПРОВЕРЯЙТЕ ОТСУТСТВИЕ АОН.  Прежде чем звонить на ББС или FTN,
    удостоверьтесь   (например   путем   звонка  с  сотового  телефона,  с
    телефона-двойника типа Panasonic,  с таксофона или с телефона  который
    гарантированно  не  определяется  системой  АОН)  что  на  данном узле
    отсутствует система АОН.  Если в списке ББС (или в рекламе) указан тип
    модема:  Russian Courier,  Zyxell или IDC - то можете не звонить туда,
    там  с  вероятностью  99%  используется  АОН.  АОН  засвечивает   себя
    характерным  щелчком  и  звуковым сигналом,  как правило после первого
    гудка (т.е. он снимает трубку а далее уже идут гудки выдаваемые самими
    АОН, и по тональности как правило отличающиеся от первого гудка).
         Если АОН  есть,  но  вам  все  же  надо  остаться  анонимным   то
    воспользуйтесь АнтиАОНом, функции АнтиАОНа присутствуют практически во
    всех телефонных аппаратах с АОН (например в РУСЬ или в Phone  Master).
    Либо  купите (их полно на радиорынке в Митино) приставку АнтиАОН,  она
    вам еще не раз пригодиться! Функцию АнтиАОН лучше включать почти сразу
    после набора номера и удерживать ее некоторое время, экспериментируйте
    и умение придет к вам. Если АОН не может определить номер то вы, после
    снятия  трубки  АОНом  слышите характерные тональные посылы (порядка 9
    штук).
вверх