












               ТЕСТОВАЯ ПРОГРАММА "ДИКТОФОН".



                |3РУКОВОДСТВО
               |3ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.





















                           - 2 -









                    |3АННОТАЦИЯ.






     В настоящем документе приводятся  сведения  о  тестовой
программе  "Диктофон"  синтезатора  комбинированного  "Музы-
ка-речь" для электронного  информационно-игрового  комплекса
"Поиск".
     В документе содержится  общие  указания,  требования  к
техническим  средсвам  и  описание функций программы "Дикто-
фон".
     Документ предназначен  для  персонала  ,  занимающегося
техническим обслуживанием и ремонтом  синтезатора звукового.













                           - 3 -





                       |11. ВВЕДЕНИЕ.|0

     1.1. Тестовая программа  "Диктофон"  предназначена  для
проверки  узлов аналого-цифрового и цифро-аналогового преоб-
разования синтезатора комбинированного.
    1.2. В настоящем руководстве приведены:
         - указания по  эксплуатации  программы;
         - состав технических  средств, обеспечивающих  работу
           программы;
         - краткое описание алгоритма работы программы.
    1.3. Дополнительно к данному  руководству при  техническом
обслуживании синтезатора звукового необходимо пользоваться до-
кументом "Описание программы "Диктофон".
    1.4. Прогамма записана на гибком  магнитном  диске.

                        |12. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ|0

    2.1. НАЗНАЧЕНИЕ И ВОЗМОЖНОСТИ ТЕСТА.
     2.1.1. Данная  программа проверяет на работоспособность
узлы АЦП и ЦАП синтезатора комбинированного в составе элект-
ронного информационно-игрового комплекса "Поиск".
     2.1.2. Имя файла программы "Диктофон" на гибком магнит-
ном диске - DICTO.EXE.

    2.2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДИАЛОГА С ОПЕРАТОРОМ.
    2.2.1. Для загрузки теста с диска необходимо  воспользова-
ться стандартными  командами  запуска  программ в операционной
системе.
    2.2.2. В начале работы теста на экран  выводится  название
теста и меню, содержащее три пункта:
      - ввод сигнала;
      - воспроизведение;
      - выход.


                           - 4 -
    2.2.3. Для  выбора  режима  работы программы используйте
функциональные клавиши "F1" и "F2".
    2.2.4. Для выхода из программы нажмите клавишу "ESC".

              |13. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ|0

    3.1. Минимаотный состав технических  средств, обеспечиваю-
щий работу теста:
         - модуль системный;
         - модуль расширения ОЗУ;
         - модуль контроллера НГМД;
         - микрофон;
         - головные телефоны.

                        |14. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ|0

     4.1. При  выполнении тестовой программы "Диктофон" про-
изводится ввод сигналов через микрофон,  их аналого-цифровое
преобразование, занесение в память ( режим "ЗАПИСЬ"  ).  Для
выбора режима "ЗАПИСЬ" нажмите клавишу "F1".  В течении 6,4с
производится ввод сигнала через АЦП.
      Для прослушивания введеного  сигнала  нажмите  клавишу
"F2".При этом производится цифро-аналоговое преобразование и
вывод сигналов для прослушивания ( режим "ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ").

                        |15.ЗАПУСК ПРОГРАММЫ.|0

     Тестовая программа  "Диктофон" работает под управлением
операционной системы MS-DOS. Для запуска программы необходи-
мо ввести команду следующего формата:
     Dicto < ввод >
     Для выхода из программы нажмите клавишу "ESC".

