                        |1АННОТАЦИЯ|0

         В настоящем документе приводятся сведения о тестовом
программном обеспечении синтезатора звукового для электронно-
го информационно-игрового комплекса "Поиск".
         В документе содержатся  общие указания, требования к
техническим средствам и описание функций тестового  программ-
ного обеспечения.
         Документ  предназначен  для персонала, занимающегося
техническим обслуживанием и ремонтом синтезатора звукового.


                        |11. ВВЕДЕНИЕ|0

    1.1. Тест синтезатора звукового предназначен для определе-
ния правильности его функционирования, а также обеспечения ди-
агностирования устройства на заводе-изготовителе.
    1.2. Тест синтезатора звукового состоит из набора проверок
(в дальнейшем  подтестов), обеспечивающих  проверку  отдельных
узлов синтезатора звукового.
    1.3. В настоящем руководстве приведены:
         - указания по  эксплуатации  теста и правила  запуска
           подтестов;
         - состав технических  средств, обеспечивающих  работу
           теста;
         - краткое описание алгоритмов подтестов и описание их
           функционирования.
    1.4. Дополнительно к данному  руководству при  техническом
обслуживании синтезатора звукового необходимо пользоваться до-
кументом
    1.5. Тест  записан  на гибком  магнитном  диске.

                        |12. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ|0

    2.1. НАЗНАЧЕНИЕ И ВОЗМОЖНОСТИ ТЕСТА.
    2.1.1. Данный тест проверяет синтезатор  звуковой на рабо-
тоспособность в  составе  электронного  информационно-игрового
комплекса "Поиск".
    2.1.2. Имя файла теста на гибком магнитном диске - ST.EXE.
На текущем приводе должен находиться файл данных - SAS.DAT.

    2.2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДИАЛОГА С ОПЕРАТОРОМ.
    2.2.1. На все вопросы программы  необходимо  отвечать "Да"
или "Нет". Для ответа "Да" необходимо нажать клавишу  "Y"  ла-
тинского регистра, "Нет" - клавишу "N". Для выхода из  данного
подтеста необходимо нажать клавишу "ESC".
    2.2.2. Для загрузки теста с диска необходимо  воспользова-
ться стандартными  командами  запуска  программ в операционной
системе.
    2.2.3. В начале работы теста на экран  выводится  название
теста.
    2.2.4. После нажатия любой клавиши на экран выводится  со-
общение-запрос:
           "Выберите режим тестирования".
Выбор производится путем нажатия соответствующих  функциональ-
ных клавиш.

              |13. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ|0

    3.1. Минимаотный состав технических  средств, обеспечиваю-
щий работу теста:
         - модуль системный;
         - модуль расширения ОЗУ;
         - модуль контроллера НГМД;
         - осциллограф двухлучевой.

                        |14. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ|0

    4.1. При выполнении теста проверяется  один модуль  синте-
затора звукового.
    4.2. Тест состоит из 4 подтестов.
    4.3. При передаче управления на выбранный подтест выводит-
ся название подтеста.
    4.4. Описание подтестов.
    4.4.1. Подтест "Проверка интерфейса MIDI".
В начале подтеста выводится сообщение:
    "Выберите режим тестирования".
Выбор производится путем нажатия соответствующих  функциональ-
ных клавиш.
    При  выполнении  тестирования  узла  интерфейса MIDI необ-
ходимо  придерживаться следующей последовательности выполнения
подтестов:

 - подтест проверки правильности формирования сигналов сброса;
 - подтест проверки передатчика MIDI;
 - подтест проверки приемника MIDI;
 - подтест  проверки  схемы   привязки  сигнала  синхронизации
   приемника MIDI.

    4.4.2.  При  проверке  правильности  формирования  сигнала
сброса счетчика адреса  предусмотрена возможность статического
управления формируемыми сигналами  (установка  его в состояние
логического "0" и логической "1")или динамического управления.
В этом режиме  сигнал  сброса  представляет  собой  импульсную
последовательность.
     4.4.3. Проверка работоспособности передатчика MIDI осуще-
ствляется путем наблюдения формы сигналов на выходе передатчи-
ка последовательного интерфейса. Если сигналы формируются пра-
вильно, то проверяется работоспособность выходного  формирова-
теля передатчика MIDI. Так как выходной формирователь построен
по схеме с открытым коллекторным выходом, то для контроля сиг-
налов на выходе требуется установка перемычки между контактами
4 и 5 разъема "MIDI OUT".
     4.4.4. При  проверке  приемника  MIDI  необходимо на вход
интерфейса  MIDI  подать сигналы с его выхода. Используйте для
этого соединительный кабель.После запуска теста осуществляется
передача байта данных, прием и сравнение переданного с  приня-
тым байтом данных. При этом подсчитывается число  переданных и
принятых правильно байтов данных. В одном  цикле  тестирования
производится передача тысячи байт. Тест можно прервать,  нажав
на клавишу "ESC".  Повторный вызов теста осуществляется  путем
нажатия на функциональную клавишу F1.Предусмотрена возможность
пошагового выполнения теста. При этом на  экране  отображается
следующая информация:

   - значение переданного байта данных;

   - значение принятого байта данных;

   - слово состояния последовательного интерфейса после переда-
     чи данных;
   - слово состояния последовательного интерфейса после  приема
     данных.
Все величины представлены в шестнадцатиричной системе счисления.
    Вход в режим пошагового выполнения теста осуществляется пу-
тем нажатия клавиши F2. Нажатие на эту же клавишу вызывает  вы-
полнение следующего шага тестовой программы. При  неправильном
выполнении теста необходимо проверить узел входного формирова-
теля приемника MIDI. Для такой проверки  нажмите клавишу F3. На
экране отображаются временные диаграммы работы входного форми-
рователя и контрольные точки.
    4.4.5.Подтест схемы привязки сигнала синхронизации  прием-
ника MIDI.
      При программировании таймера сигналы на выходе первого
и  второго  счетчиков  не  синфазны. При поступлении на вход
приемника MIDI первого же стартового импульса схема привязки
вырабатывает синхронизирующий импульс. После  этого  сигналы
синхронизации приемника и передатчика должны стать синфазны-
ми.  Нажав клавишу F1, Вы вызываете подпрограмму инициализа-
ции таймера. При этом сигналы синхронизации имеют разные фа-
зы. После нажатия клавиши F2 передается  байт  данных.  Если
схема привязки работает правильно, то сигналы на выходе пер-
вого  и  второго  счетчиков  таймера станут синфазными. Если
синхронизация тактовых сигналов не происходит, то выполняет-
ся подпрограмма тестирования схемы привязки. При этом на эк-
ран выводятся временные диаграммы работы  схемы  привязки  и
перечисляются точки для контроля сигналов.
    На этом тестирование узла интерфейса MIDI заканчивается.

    4.5.1. Подтест интервальных таймеров.
      Таймер вырабатывает тактовые сигналы для  всех  узлов
синтезатора:

- меандр 10 kHz для узла цифро-аналогового преобразования;

- меандр 31,25 kHz для синхронизации передатчика интерфейса MIDI;

- меандр 31,25 kHz для синхронизации приемника интерфейса MIDI.

      Синхронизация  приемника  и передатчика осуществляется
отдельно в связи с тем, что при приеме  информации  по  MIDI
выполняется  привязка фазы синхронизирующего сигнала к стар-
товому биту принимаемого байта данных.
    4.5.2. При неправильном формировании сигналов на выходе  тай-
мера  выполняется его циклическое программирование, что поз-
воляет проверить наличие всех управляющих сигналов,  необхо-
димых  для  правильного  программирования таймера. Временные
диаграммы отображаются на экране.

     4.6.1. Подтест  цифро-аналогового преобразователя.
      Тестирование цифро-аналогового преобразователя осущес-
твляется в двух режимах:

   - режим формирования пилообразного напряжения на выходе ЦАП;

   - режим вывода речевого сообщения.

      Первый  режим  предназначен для контроля буферного ЗУ.
Наличие на пилообразном сигнале  изломов,  других  искажений
формы сигнала свидетельствует о перепутывании или отсутствии
битов данных на входе ЦАП.
       Примечание:  движущаяся по пилообразному сигналу сту-
                   пенька не свидетельствует  о  дефектности
                   синтезатора,  а вызвана задержкой при об-
                   работке прерываний от клавиатуры.
       В этом же режиме производится  установка  номинального
коэффициента передачи усилителя. Коэффициент передачи должен
быть  установлен таким, чтобы ограничение пилообразного сиг-
нала не наступало.
      Так как частота формируемого пилообразного сигнала ни-
же частоты среза полосового фильтра, то на выходе синтезато-
ра этот сигнал будет иметь форму  экспоненциально  спадающей
кривой. При правильном формировании пилообразного напряжения
выполняется  вывод  речевого  сообщения. Подключите головные
телефоны к разъему "SYNT OUT". Нажимая клавишу  F1,  прослу-
шайте речевое сообщение.


