smac/sln compatibles mac/aln

sln sans l'option "-n" : rajoute un header pour l'Alpine board
(voir Jungle Jag)

lancer virtualjaguar --alpine  puis "Configure", mettre dans "ABS to load"

avec la rmvlib / JagStation, prendre les fichier .cof 



<SCPCD_> ca doit être des HM514260 si je me trompe pas
<Zerosquare> y'a eu plusieurs modèles suivant les séries
<Zerosquare> sur ma Jag ce sont des OKI M514170SL-70J
<-- CJ est parti (Client Quit)
<Zerosquare> http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/166805/HITACHI/HM514170C.html
<Zerosquare> (pas exactement la même réf mais doit pas y avoir beaucoup de différences :))

<frenchshark> Autrec chose pour les VCDs : tu peux les splitter avec tfp->openNext (true);
<frenchshark> Dans mes simu, je cree un VCD apres chaque Vertical Synchro
<frenchshark> Seul le premier VCD a un header donc le mieux c'est d'appeler tfp->openNext() juste apres tfp->open() pour creer un premier VCD avec seulement un header.
<frenchshark> Apres ya plus qu'a concatener ce VCD avec une des morceaux pour qu'il soit visualisable.
