*MSX Type : MSX System Version 1.0 (MSX)

*Model Name : FS-4000

*Manufacturer : National (Matsushita) (Made in 1985)

*Cartridge Slot : 2 Slots (Slot No.1 & Slot No.2)

*Internal Printer : 16 dots Kanji Printer (1ea)

*ROM : 224KB

 1)MSX BIOS & BASIC Version 1.0 (Slot No.0 : 0000-7FFF)
   Filename : fs-4000_basic-bios1.rom
   Filesize : 0x00008000
   XOR : 7d
   SUM : 003b20c5
   CRC32 : 071135e0
   MD5 : f005e55c680ba6e7b19f6d4dc8f73ce5
 2)MSX Standard Kanji Driver (Slot No.3-1 : 4000-BFFF)
   Filename : fs-4000_kanjibasic.rom
   Filesize : 0x00008000
   XOR : 1e
   SUM : 00341c4e
   CRC32 : ebaa5a1e
   MD5 : ea67465ff992c11e4b146479e5a16e32
 3)MSX Standard Kanji Font (JIS 1st Class, I/O Address : &HD8-&HD9)
   Filename : fs-4000_kanjifont.rom
   Filesize : 0x00020000
   XOR : dd
   SUM : 0083173b
   CRC32 : 956dc96d
   MD5 : 090539674630c1338a90a1df943a93e2
 4)MSX Word Processor (Slot No.3-0 : 0000-7FFF)
   Filename : fs-4000_msxword.rom
   Filesize : 0x00008000
   XOR : 70
   SUM : 0037da7a
   CRC32 : 950b6c87
   MD5 : 8b81959ffc63982e32e484fe94b7cec4

*RAM : 80KB

 1)Main : 64KB (Slot No.3-2 : 0000-FFFF)
 2)VRAM : 16KB (I/O Address : &H98-&H9F)
