$JOB COS 300 BUILD SEQUENCE (LINC)
$MSG MOUNT BLANK FOR COS 300 TAPE ON DRIVE 0 WRITE ENABLED
.R PAL8
*DSK:MONITR<DSK:LINC,MONITR/K
.DATE 7/25/71
.R ABSLDR
*DSK:ZEROES,MONITR$
.START 0200
.R ABSLDR
*DSK:ZEROES,MONITR,RSYS$
.START 0200
.R ABSLDR
*DSK:ZEROES,MONITR,COMP$
.START 0200
.R ABSLDR
*DSK:ZEROES,MONITR,DDT$
.START 0200
.R ABSLDR
*DSK:ZEROES,MONITR,BUILD$
.SAVE LTA0 BUILD 0-4377,10000-14377;200
.R ABSLDR
*DSK:ZEROES,MONITR,PIP$
.SAVE LTA0 PIP 0-4177,10000-10377;200
.R ABSLDR
*DSK:ZEROES,MONITR,SYSGEN$
.SAVE LTA0 SYSGEN 0-4777,10000-10777;200
.R ABSLDR
*DSK:ZEROES,MONITR,UPDATE$
.SAVE LTA0 UPDATE 0-4377,10200-11577;200
.R ABSLDR
*DSK:ZEROES,MONITR,BOOT$
.SAVE LTA0 BOOT 0-777;200
.R ABSLDR
*DSK:ZEROES,MONITR,PATCH$
.SAVE LTA0 PATCH 0-1577;200
.R ABSLDR
*DSK:ZEROES,MONITR,CONVEX$
.SAVE LTA0 CONVEX 0-4177;200
.R ABSLDR
*DSK:ZEROES,MONITR,CREF$
.SAVE LTA0 CREF 0-2777;200
.R ABSLDR
*DSK:ZEROES,MONITR,RK8MRK$
.SAVE LTA0 RK8MRK 0-377,10000-13377;200
.R ABSLDR
*DSK:ZEROES,MONITR,RKEMRK$
.SAVE LTA0 RKEMRK 0-377,10000-12377;200
.R ABSLDR
*DSK:ZEROES,MONITR,SORT$
.SAVE LTA0 SORT 0-4177,10000-12177;200
.R FOTP
*LTA0:<DSK:*.AS,*.DB,*.DF/T/L$
$END COS-300 BUILD SEQUENCE

