   Инструкция  пользователя  по  подключению и эксплуатации
              музыкальной карты "General Sound".

Карта  "General  Sound"  (в  дальнейшем  GS)  предназначна для
совмвстной  работы  с  любым  Spectrum-совместимым компьютером
48/128/256/512...  И  обеспечивает  качественное  проигрывание
оцифрованных музыкальных тем в формате *.MOD, а также проигры-
вание  отдельных оцифровнных сэмплов. Проигрывание осуществля-
ется  благодаря собственному микропроцессору, собственной опе-
ративной  памяти  и собственному плейеру MOD-файлов и сэмплов,
находящемуся в ПЗУ. Управление GS осуществляется программно со
стороны компьютера.

 ВНИМАНИЕ!  Очень полезно проконтролировать напряжение питания
          вашего  компьютера,  часто оно бывает очень занижено
          (вплоть  до  4.5  вольт вместо 5.0 вольт). Это может
          сказаться  на  качестве  работы GS вплоть до сбоев в
          работе.  Устойчивая работа GS гарантивуется при нап-
          ряжении  питания не менее 4.8 вольт. Как правило, во
          всех  импульсных блоках питания предусмотрена точная
          ручная подстройка напряжения.

 ВНИМАНИЕ!!!  Все  манипуляции с подключениями производить при
          выключенном  компьютере!!! При подключении к систем-
          ному  разъему  следить за совпадением контактов, так
          как системный разъем не имеет ключа от неправильного
          подключения!

General Sound вставляется так, что его микросхемы "смотрят" на
микросхемы компьютера.

                 Расположение разъемов GS      Аудио выход
  -------------------------------------------------------
 |               ..................               ЛК ПК  |
 |               ..................                 ..   |
 |               разъем ext. memory                 ..   |
 |                                                КОРПУС |
 |                                                       |
 |                   Вид со стороны                      |
 |                       деталей                         |
 |                                                       |
 |                                                       |
 |                                                       |
 |                                                       |
 |                                                       |
 |                                                       |
 |                                                       |
 |                                                       |
 |                                                       |
  ---                                                 ---
     |                                               |
     | 1             СИСТЕМНЫЙ РАЗЪЕМ             30 |
      -----------------------------------------------
А - Сторона монтажа    B - сторона деталей

General Sound можно подключить к любому Спектрум - совместимо-
му  компьютеру при помощи проводов. При этом следует соблюдать
некоторые условия:
1.  Используйте  максимально  короткие провода (не более 20-25
см), иначе возможны сбои в работе вашего компьютера.
2.  Питане лучше брать непосредственно с блока питания, а не с
платы компьютера.
3. Подключение производить аккуратно!

Все нужные сигналы находятся на ножках процессора вашего комп-
ьютера,  поэтому  шарить по плате в поисках нужных сигналов не
следует. Для удобства приводим их в таблице:

Цоколевка разъема интерфейса General Sound

------------------------------     --------------------------------
Сигнал   Ножка Z80   Контакт         Сигнал   Ножка Z80   Контакт
------------------------------     --------------------------------
  A0.........30.........A9             D0.........14.........B6
  A1.........31.........A10            D1.........15.........B7
  A2.........32.........A11            D2.........12.........B8
  A3.........33.........A12            D3..........8.........B11
  A4.........34.........A24            D4..........7.........B12
  A5.........35.........A23            D5..........9.........B10
  A6.........36.........A22            D6.........10.........B9
  A7.........37.........A21            D7.........13.........B3

  WR.........22.........B19           IORQ.......20..........B17
                                      IORQCE....СМ.ПРИМЕЧ....А13
 RESET.......26.........A20           +5V........11..........A3
  M1.........27.........B24           GND........29......A6,A7,A30,B30

Если  Вы  не  знаете, где у вашего спектрума сигнал IORQCE, то
выполните следущие действия.
  1. Отсоедините 20-ю ногу процессора от всех цепей (IORQ).
  2. В разрыв впаяйте резистор 330-470 Ом.
  3. Теперь  20-я  нога процессора будет называться IORQ, а то
     место, куда она шла раньше, будет называться IORQCE.
  4. Доработанный  компьютер  полностью сохранит работоспособ-
     ность.

Кстати,  этот сигнал IORQCE пригодится вам при подключении лю-
бых других перифирийных устройств.

Тест правильности подключения:
10 OUT 187,244
15 PAUSE 100
20 PRINT IN 179
На экране должно появится число 3.
--------------------------------------------------------------
Карта расширения памяти для "General Sound"
Инструкция по подключению.

Карта  устанавливается  в разъем расширения в GS (вертикальные
штырьки)  так,  что  после установки она закрывает собой часть
платы GS.
При  этом она автоматически инициализируется и ни каких допол-
нительных программных средств не требуется.
 Тест правильности подключения:

 1 OUT 187,244
 2 PAUSE 400
 3 PRINT IN 179

 На экране - число 14.

Теперь максимальный объем загружаемых модулей - 466 килобайт.

Внимание!  на  плате GS отсутствует проводник, подводящий один
из сигналов к разъему расширения!

Необходимо соеденить 27-ю ножку любой из микросхем ОЗУ на пла-
те  GS  со  17-м  PIN-ом  ряда "A" разъема расширения (показан
звездочкой на рисунке). Микросхемы ОЗУ - это напаянные друг на
друга М/С.
                   Разъем расширения
               (вид со стороны деталей)

 ------------------------------------------------------------
 |        . . . . . . . . . . . . . . . . * .    "A"        |
 |        . . . . . . . . . . . . . . . . . .    "B"        |
 |                                                          |
 |        1                                 18              |
 |                                                          |
 |                                                          |
 |                                              Плата "GS"  |
 |                                                          |
 |                                                          |
 |                                                          |
 |                                                          |
 |                                                          |
  -------                                            -------
        |                                            |
        |                                            |
         --------------------------------------------

Проверьте, возможно, эта доработка в вашем GS уже сделана!
