порт 0 "расширенная память"
разряды D0 - D3 переключают страници по 32Kb
страница 0 - ПЗУ
разряды D4 - D7 не используются

порты 1 - 5 "обеспечивают связь с SPECTRUM'ом"

порт 1
чтение команды General Sound'ом
D0 - D7   - код команды

порт 2
чтение данных General Sound'ом
D0 - D7   - данные

порт 3
запись данных General Sound'ом для SPECTRUM'a
D0 - D7   - данные

порт 4
чтение слова состояния General Sound'ом
D0  - флаг команд
D7  - флаг данных

порт 5
сбрасывает бит D0 (флаг команд) слова состояния

порты 6 - 9 "регулировка громкости"
соответственно в каналах 1 - 4
D0 - D5  - громкость
D6,D7  - не используются

порт А
устанавливает бит D7 слова состояния не равным биту D0 порта 0

порт B
устанавливает бит D0 слова состояния равным биту D5 порта 6

                         Распределение памяти

#0000 - #3FFF  -  первые 16Kb ПЗУ
#4000 - #7FFF  -  первые 16Kb первой страницы ОЗУ
#8000 - #FFFF  -  листаемые страницы по 32Kb
                  страница 0  - ПЗУ,
                  страница 1  - первая страница ОЗУ
                  страницы 2... ОЗУ


Данные в каналы заносятся при чтении процессором ОЗУ по адресам  #6000
- #7FFF автоматически.
Данные для каналов должны находиться по следующим адресам:
╔═════════════╤═══════════════╗
║разряд адреса│  для канала   ║   #6000 - #60FF  - данные канала 1
║             ├───┬───┬───┬───╢   #6100 - #61FF  - данные канала 2
║             │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 ║   #6200 - #62FF  - данные канала 3
╟─────────────┼───┼───┼───┼───╢   #6300 - #63FF  - данные канала 4
║  A0 - A7    │ X │ X │ X │ X ║   #6400 - #64FF  - данные канала 1
║             │   │   │   │   ║                  .
║     A8      │ 0 │ 1 │ 0 │ 1 ║                  .
║             │   │   │   │   ║                  .
║     A9      │ 0 │ 0 │ 1 │ 1 ║                  .
║             │   │   │   │   ║                  .
║  A10-A12    │ X │ X │ X │ X ║                  .
║             │   │   │   │   ║                  .
║  A13,A14    │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 ║                  .
║             │   │   │   │   ║                  .
║    A15      │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ║   #7D00 - #7DFF  - данные канала 2
║             │   │   │   │   ║   #7E00 - #7EFF  - данные канала 3
╚═════════════╧═══╧═══╧═══╧═══╝   #7F00 - #7FFF  - данные канала 4
